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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
[bookmark: Riferimentoprogetto2]In questo capitolo si riportano i riferimenti alle normative utilizzate per la progettazione e la verifica delle strutture in calcestruzzo previste per la realizzazione dell’opera denominata “collegamento di monte” e costituita dalla struttura in calcestruzzo che collega la passerella in acciaio di monte con la torre in vetro esistente, in corrispondenza di Via VIII Marzo, nell’ambito del nuovo collegamento pedonale dal centro storico del capoluogo alle aree dei servizi pubblici lungo viale Gramsci nel Comune di Peccioli, Provincia di Pisa.  
 Si fa riferimento, quando possibile, alla normativa italiana. Quando questo non è fattibile ci si riferisce alle norme unificate comunitarie. 
· Legge 5 Novembre 1971 n.1086 – “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 
· Legge 2 Febbraio 1974 n.64 – “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
· D.M. 17 Gennaio 2018 – “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”;
· Circ. Min. 21 Gennaio 2019 n.7 – “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 Gennaio 2018”; 
· UNI EN 1992-1-1:2015 Parte 1-1 – Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Regole generali e regole per gli edifici”; 
· UNI EN 1992-4:2018 – Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture in calcestruzzo - Progettazione degli attacchi per utilizzo nel calcestruzzo”;
· UNI EN 1993-1-8 – Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture in acciaio – Progettazione dei collegamenti”;
· D.M. LL. PP. 11 Marzo 1988 – “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

INTRODUZIONE
[bookmark: _Toc535653788]La presente Relazione Tecnico-Illustrativa e di Calcolo oltre ai relativi elaborati grafici, riassume ed evidenzia le modalità di progettazione e verifica delle strutture 
La fase progettuale è quella di un progetto esecutivo. 
Nella presente relazione si riportano: una descrizione generale dell’intervento in esame e una descrizione dettagliata delle strutture previste per le opere in oggetto; una esposizione delle principali ipotesi utilizzate nell’analisi strutturale; una descrizione delle regole di combinazioni delle azioni allo SLU e allo SLE con i relativi coefficienti di sicurezza; le ipotesi sui terreni e le azioni gravanti sulle strutture; le modalità di progetto e verifica delle strutture; le dichiarazioni previste dal capitolo 10 delle NTC 2018; i risultati delle analisi e le verifiche strutturali e geotecniche della struttura.
Per una migliore chiarezza espositiva le verifiche vengono evidenziate ed illustrate inizialmente in forma grafica.
La relazione è suddivisa in capitoli per renderne più agevole la lettura e, soprattutto, la comprensione. 
[bookmark: _Toc232771909]DESCRIZIONE DEL COLLEGAMENTO E DELLE RELATIVE STRUTTURE
In questo capitolo si riportano un riassunto della descrizione generale dell’intero intervento, il quale è comunque descritto dettagliatamente nell’apposita Relazione Tecnica Generale di Inquadramento dell’Intervento allegata.
Successivamente si riporta una descrizione dettagliata delle strutture che compongono la componente strutturale di cui alla presente relazione.  
[bookmark: _Toc232771910]DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO NEL SUO COMPLESSO
L’intervento in oggetto riguarda la costruzione di un nuovo collegamento pedonale che va dal centro storico del capoluogo alle aree dei servizi pubblici presenti in viale Gramsci nel Comune di Peccioli, in Provincia di Pisa. Tale collegamento prevede la realizzazione di due passerelle pedonali, tre torri e vari camminamenti in quell’appezzamento di terra inutilizzato sottostante a via Bellincioni e che interrompe via Da Vinci. L’intervento è diviso in due lotti funzionali: il primo che prevede la realizzazione delle opere della parte di monte (da via Bellincioni a via Da Vinci); il secondo, comprendente i lavori della zona di valle (da via Da Vinci a viale Gramsci). 
Oggetto della presente relazione è una parte dell’intervento relativamente al secondo lotto funzionale.
Una descrizione dettagliata e minuziosa è riportata nell’apposita Relazione Tecnica Generale. 
[image: Immagine che contiene cielo, esterni, erba, rovina

Descrizione generata automaticamente]
Fig.  4‑1 – Render dell’intero collegamento
[bookmark: _Toc232771911]DESCRIZIONE STRUTTURALE DELLA FONDAZIONE DELLA PILA DI VALLE
Nel secondo lotto funzionale, la passerella di valle è sorretta da una pila intermedia in acciaio che ne “spezza” la luce in due campate, una da 40 m e una da 28 m. Tale pila in acciaio (descritta nello specifico nella relazione allegata sulle parti metalliche della passerella stessa) viene ancorata alla base ad un dado di fondazione cavo in calcestruzzo, che a sua volta si innesta su una platea di collegamento con i micropali di fondazione. Queste strutture verranno poi nascoste per mezzo di un rivestimento non strutturale con finiture identiche a quello della passerella soprastante. 
[image: ]
Fig.  4‑2 – Localizzazione dell’intervento di cui alla presente relazione
L’oggetto di questa relazione sono i criteri di progetto e le verifiche geotecniche e strutturali dei pali di fondazione, delle strutture in calcestruzzo e della connessione all’interfaccia fra queste e la struttura in acciaio. 
Quest’ultimo è un collegamento realizzato per mezzo di specifici ancoranti (PPM 45P della PEIKKO®) per colonne di diametro M45, saldati ognuno a quattro barre ad aderenza migliorata Ø25, che consento la trasmissione degli sforzi nel calcestruzzo. 
Le elevazioni in calcestruzzo (classe di resistenza C32/40) consistono in una scatola aperta in sommità (per consentire l’ispezione dell’interno della pila) con geometria romboidale in pianta. Lo spessore dei muri è pari a 60 cm e la loro altezza dallo spiccato della platea inferiore è pari a 2.50 m. Le armature previste sono realizzate per mezzo di barre in acciaio B450C di vari diametri, specificato nel seguito di questa relazione. 
La platea di collegamento coi pali ha dimensioni 7x7 m in pianta ed è spessa 60 cm. Il calcestruzzo utilizzato è sempre di classe C32/40 e le armature sono in acciaio B450C. 
Le fondazioni vere e proprie della struttura vengono realizzati con 49 micropali di fondazione tipo Radice (con iniezione IGU). Il diametro di perforazione è pari a 25 cm e la lunghezza infissa è di 10 m, posti ad interasse 85 cm nelle due direzioni. La miscela di iniezione deve avere caratteristiche meccaniche equiparabili ad un calcestruzzo C20/25, mentre l’armatura prevista è un profilo circolare cavo CHS139.7x8 mm in acciaio S355 J0. 
[image: ]
Fig.  4‑3 – Pianta del dado di fondazione e delle armature
[bookmark: _Toc98763161][bookmark: _Toc232771912]PRINCIPALI IPOTESI SULL’ANALISI STRUTTURALE
In questo quinto capitolo della Relazione Tecnico-Illustrativa si vogliono evidenziare alcuni aspetti fondamentali riguardanti le ipotesi fatte in merito alla tipologia di analisi, di progettazione e di verifica assunte. 
In particolare, si pone l’attenzione sulla tipologia di analisi svolta e le scelte progettuali riguardanti la vita nominale dell’opera, la sua classe d’uso e il periodo di riferimento. 
[bookmark: _Toc232771913]DESCRIZIONE DEI MODELLI NUMERICI E DELL’APPROCCIO DI ANALISI
[bookmark: _Toc98763162]In questo paragrafo della relazione di calcolo si vuole evidenziare la procedura di modellazione utilizzata per per l’analisi delle strutture di fondazione della pila. L’approccio utilizzato è stato quello passo – passo, analizzando le singole porzioni della struttura separatamente. Di seguito vengono descritti in modo dettagliato i passaggi seguiti:
1) Dal modello agli elementi finiti della passerella di valle, sono state ricavate le reazioni vincolari alla base delle pile in acciaio. 
2) Sono state ricavate le peggiori combinazioni di carico e si sono implementate le azioni in un modello CBFEM nell’apposito programma IDEAStatica Connection per la verifica della piastra di base e ci si è ricavati la peggiore azione agente sugli ancoranti. 
	[image: Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente]
	[image: ]


Fig.  5‑1 – Vista del modello numerico della connessione 
3) Con tale azione è stato dimensionato l’ancorante PEIKKO PPM P necessario. Per verificarlo sono state usate le tabelle del produttore e anche un modello semplificato nel programma di calcolo fornito sempre dal produttore stesso. 
[image: ]
Fig.  5‑2 – Vista del modello nel programma di calcolo fornito dal produttore degli ancoranti 
4) Per il dimensionamento delle strutture in elevazione in calcestruzzo è stato creato un apposito modello agli elementi finiti, con elementi shell sul quale sono state implementate nuovamente le azioni ricavate dal modello della passerella. Tale modello risulta incernierato nei nodi di base. Attraverso questo modello, oltre al dimensionamento delle pareti, si sono ricavate le azioni da imporre sul programma di verifica per le fondazioni. 
[image: Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente]
Fig.  5‑3 – Vista del modello numerico della platea e dei pali di fondazione
5) Nel programma apposito per la verifica delle fondazioni API++Full è stato creato un modello della fondazione vera e propria, composta dalla platea di collegamento e dai micropali. In questo modello sono stati inserite le stratigrafie del terreno con le relative caratteristiche meccaniche e le geometrie delle strutture. 
	[image: ]
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Fig.  5‑4 – Vista del modello numerico della platea e dei pali di fondazione
[bookmark: _Toc232771914]TIPOLOGIA DI ANALISI SVOLTA
Come evidenziato nel capitolo precedente, le analisi svolte sono state fatte per mezzo di specifici programmi coi quali è possibile eseguire modelli agli elementi finiti. In particolare, sono state svolte analisi con il metodo CBFEM, poi analisi lineari agli elementi finiti e infine analisi con modelli a molla per i pali di fondazione. 
[bookmark: _Toc38987758][bookmark: _Toc40102316][bookmark: _Toc232771915]COMPONENT BASED FINITE ELEMENTS METHODS (CBFEM)
[bookmark: _Toc38987759][bookmark: _Toc40102317]CBFEM VS. METODO DELLE COMPONENTI
Il punto debole dell’usuale metodo delle component è quello di analizzare le azioni interne e le tensioni in una connessione. Con il CBFEM le apposite analisi delle azioni interne della connessione vengono sostituite con una generica analisi agli elementi finiti. 
[image: ]
Fig. 5‑1 Metodo tradizionale delle Componenti contro metodo innovativo CBFEM
[image: ]Metodi di verifica di component particolari come bulloni o saldature vengono svolti secondo il metodo standard delle componenti (secondo Eurocodice). Per i fissaggi, bullonati o saldati, sono stati sviluppati appositi elementi finiti per modellare il corretto comportamento di bulloni e saldature in una connessione. Tutte le parti che compongono un elemento monodimensionale e tutte i piatti aggiuntivi vengono modellati per mezzo di elementi bidimensionali. Questi elementi sono fatti di acciaio (metallo in generale) e il comportamento di tale materiale è di tipo non lineare. Il reale diagramma sforzo-deformazione dell’acciaio è approssimato da un un diagramma di un materiale idealmente plastico, adatto alla pratica progettuale delle costruzioni. Il vantaggio di questa scelta sta nel fatto che, per descrivere la curva del materiale, basta la conoscenza del valore di snervamento della resistenza e del modulo di elasticità. La duttilità prevista per l’acciaio da costruzione è pari al 15%. Tuttavia, per una progettazione ordinaria, al paragrafo C.8 nota 1 dell’Appendice C dell’Eurocodice 1993-1-5, viene indicato un valore del limite plastico pari al 5%. La tensione nell’acciaio non può superare il limite di snervamento quando si utilizza un diagramma elastoplastico. Fig. 5‑2 Diagrammi sforzo-deformazione ideali e reali per l’acciaio


Il metodo CBFEM mira a modellare con precisione lo stato reale. Le maglie delle piastre/pareti non sono connesse, non vengono generate intersezioni tra loro, a dispetto di quanto di fa quando si modellano le normali strutture e costruzioni. Su ogni singolo piatto viene generata una propria mesh, indipendente da quella degli altri piatti. Tra le maglie vengono inseriti degli appositi vincoli di interpolazione della forza privi di massa. Tali vincoli garantiscono la connessione tra uno spigolo di un piatto e una superficie o uno spigolo di un altro piatto. Questo metodo unico di calcolo fornisce risultati eccellenti – sia dal punto di vista della precisione, sia da quello della velocità di analisi. Il metodo è brevettato. 
[image: ]La modellazione delle piastre di base in acciaio su una base di calcestruzzo è realizzata per mezzo di un contatto: la piastra è posizionata liberamente sulla base in calcestruzzo e la connessione resiste completamente a compressione, ma non resiste a trazione. 
Le saldature vengono modellate per mezzo di un apposito elemento elastoplastico, che si aggiunge ai link di interpolazione fra le piastre. L’elemento rispecchia fedelmente l’altezza di gola, la posizione e l’orientamento della saldatura. Lo stato di plasticità è controllato da sollecitazioni nella sezione della gola della saldatura. La ridistribuzione plastica delle sollecitazioni nelle saldature consente di ridistribuire i picchi di sollecitazione lungo tutta la lunghezza della saldatura. Fig. 5‑3 Diagrammi sforzo-deformazione per il contatto tra blocco di calcestruzzo e piastra di base

La connessione bullonata è composta da due o più piastre serrate e uno o più bulloni. Le piastre possono essere poste liberamente una rispetto all’altra. Un elemento di contatto (resistente a sola compressione) viene inserito fra le piastre. Le forze di trazione sono assorbite esclusivamente dai bulloni. Le forze di taglio sono trasmesse per contatto. Un apposito modello è stato implementato per riuscire la forza di taglio solo nella sua direzione. IDEAStatica Connection consente la verifica dei bulloni soggetti contemporaneamente a taglio e trazione. Il comportamento del bullone è implementato in accordo con le seguenti figure. 
	[image: ]
	[image: ]


Fig. 5‑4 Diagramma di comportamento a trazione del bullone (sx) e diagramma di interazione taglio-trazione (dx)
Spiegazione dei simboli:
K – Rigidezza lineare del bullone,
Kp – Rigidezza del bullone nel ramo plastico,
Flt – Resistenza di snervamento del bullone,
Ft,Rd – Resistenza di rottura del bullone,
ul – Deformazione ultima del bullone.
Il blocco in calcestruzzo in CBFEM è modellato utilizzando il modello del sottosuolo Winkler-Pasternak. La rigidità del sottosuolo viene determinata utilizzando il modulo di elasticità del calcestruzzo e l'altezza effettiva del sottosuolo. Il blocco di cemento non è progettato con il metodo CBFEM.
[bookmark: _Toc40102318]CARICHI
[image: Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente]Le forze di estremità degli elementi del modello di analisi globale vengono trasferiti alle estremità dei segmenti di elemento. Le eccentricità dovute alla progettazione della connessione vengono rispettate durante il trasferimento dei carichi. Il modello di analisi creato attraverso il CBFEM approssima con grande precisione la connessione reale, considerato che l’analisi delle forze interne viene eseguita su un modello agli elementi finiti, nel quale le singole travi vengono modellato su assi ideali e le connessioni sono modellate per mezzo di nodi immateriali tra questi assi. Fig. 5‑5 Connessione tra una colonna e una trave

Azioni interne
Le azioni interne vengono tenute in conto nell’analisi per mezzo di elementi ideali monodimensionali inseriti nel modello 3D. Un esempio delle azioni interne è riportato nella figura sottostante. 
[image: ]
Fig. 5‑6 Azioni interne su una trave orizzontale, M e V sono le forze di estremità sul nodo
Gli effetti causati da un elemento su un nodo sono fondamentali per progettare la connessione. Gli effetti sono illustrati nella seguente immagine. 
[image: ]
Fig. 5‑7 Effetti di carico dell’elemento sulla connessione, il modello CBFEM è colorato in blu scuro
Il momento M e il taglio V agiscono in un nodo teorico. Nel modello CBFEM il nodo teorico non esiste, pertanto il carico non potrà essere applicato direttamente in quel punto. Il modello deve essere caricato alle azioni M e V, trasferite all’estremità del segmento ad una distanza r. 
Mc = M − V · r
Vc = V
Nel modello CBFEM, l’estremità del segmento viene caricato da un momento Mc e da un taglio Vc. 
[bookmark: _Toc38987761][bookmark: _Toc40102319][image: ]SALDATURE
Resistenza di progetto
La tensione nella sezione di gola di una saldatura a cordone d’angolo viene determinate in accordo all’EN 1993-1-8 – Cl. 4.5.3: 
σw,Ed = [σ⊥2 + 3 (τ⊥2 + τ||2)] 0.5 
σw,Rd = fu / (βw γM2)
0.9·σw,Rd = fu / γM2
· βw – fattore di correlazione – Tab. 4.1
Percentuale di utilizzo della saldatura
Ut = min (σw,Ed/σw,Rd; σ⊥/0.9·σw,Rd)
Fig. 5‑8 Schema delle tensioni per una saldatura a cordone d’angolo

BULLONI NON PRECARICATI
Resistenze di progetto
Resistenza di progetto a trazione del bullone: Ft,Rd = 0.9 fub As/ γM2.
Resistenza di progetto a punzonamento secondo EN 1993-1-8: Bp,Rd = 0.6 π dm tp fu / γM2.
Resistenza di progetto per singolo piano di taglio: Fv,Rd = αv fub A / γM2.
Resistenza di progetto a rifollamento secondo EN 1993-1-8: Fb,Rd = k1 ab fu d t / γM2.
· A – Sezione lorda o sezione filettata del bullone a second che il piano di taglio passi o meno per la parte lorda della sezione, 
· As – Sezione filettata del bullone, 
· fub – Tensione ultima del bullone, 
· dm – Diamentro della testa del bullone, 
· d – Diametro del bullone, 
· tp – spessore del piatto sotto la testa o il dado del bullone, 
· fu – resistenza ultima dell’acciaio, 
· αv = 0.6 per le classi (4.6, 5.6, 8.8)
αv = 0.5 per le classi (4.8, 5.8, 6.8, 10.9), 
· k1 ≤ 2.5 – Fattore da Tabella 3.4, 
· ab ≤ 1.0 – Fattore da Tabella 3.4, 
Percentuali di utilizzo dei bulloni
Percentuale di utilizzo a trazione [%]: Utt = Ft,Ed / min (Ft,Rd, Bp,Rd).
Percentuale di utilizzo a taglio [%]: Uts = V / min (Fv,Rd, Fb,Rd).
Percentuale di utilizzo a taglio-trazione combinati [%]: Utts = (V / Fv,Rd ) + (Ft,Ed / 1.4 Ft,Rd).
· Ft,Ed – Forza di progetto di trazione nel bullone, 
· V – Risultante delle forze di taglio. 

[bookmark: _Toc40102320]BULLONI PRECARICATI
Resistenze di progetto
Forza di precarico conforme a EN 1993-1-8 – 3.9 (3.7) Fp,C = 0.7 fub As
Resistenza di progetto allo scorrimento secondo EN 1993-1-8 3.9 – (3.8)Fs,Rd = ks n μ (Fp,C − 0.8 Ft,Ed) / γ M3
· As – Sezione filettata del bullone, 
· fub – tensione ultima del bullone, 
· ks – coefficient fornito nella Tabella 3.6; ks = 1, 
· μ – fattore di attrito, 
· n – numero dei piani di attrito.La verifica è svolta per ogni piano di attrito separatamente, 
· γ M3 – coefficienti parziale di sicurezza, 
· V – forza di taglio, 
· Ft,Ed – Forza di trazione di progetto nel bullone. 
Percentuali di utilizzo dei bulloni
Percentuale di utilizzo a taglio [%]:Uts = V / Fs,Rd 
[bookmark: _Toc40102321]ANCORANTI
Resistenze di progetto
Resistenza per rottura del cono di cls ETAG-001 Annex C – 5.2.2.4: NRkc = N0Rkc AcN/ A0cN ΨsN ΨreN.
Valore iniziale della resistenza caratteristica: N0Rkc = 7.2 fck0.5 hef1.5
· A0cN  – area del cono di calcestruzzo per singolo ancorante; diametro circolare 1.5 * hef, 
· hef – lunghezza effettiva di ancoraggio, 
· fck – resistenza caratteristica di rottura a compressione, 
· AcN – area effettiva del cono di calcestruzzo dell'ancoraggio sulla superficie del calcestruzzo rispettando l'influenza dei bordi e degli ancoraggi adiacenti, 
· ΨsN = 1, 
· ΨreN = 1. 
Reistenza a taglio del connettore nel caso di attrito non considerato e valida se la rottura dell’ancoraggio precede quella del calcestruzzo secondo ETAG-001 5.2.3.2: VRks = 0.5 fy As. 
Rottura per espulsione del calcestruzzo ETAG-001 5.2.3.3: VRkcp / γMc ≤ V, VRkcp = k * NRkc,
· V – forza di taglio, 
· k = 1 per hef < 60 
k = 2 per hef ≥ 60. 
[bookmark: _Toc40102322]BLOCCO DI CALCESTRUZZO
Resistenze di progetto
Resistenza alla compressione concentrate del calcestruzzo:Fjd = βj kj fck / γC.
Sforzo medio sotto la piastra di base: σ = N / Aeff. 
Percentuale di utilizzo in compressione
Utilisation in compression [%]: Ut = σ / Fjd,
· fck – resistenza caratteristica a compressione, 
· βj = 0.67 – coefficiente materiale di connessione di fondazione, 
· kj – fattore di concentrazione, 
· γc – coefficiente parziale di sicurezza, 
· Aeff – Area effettiva, sulla quale la forza N è distribuita. 
[bookmark: _Toc40102323]TAGLIO SUL BLOCCO DI CALCESTRUZZO
Resistenze di progetto
Taglio trasferito solo per attrito: VRd,y = N·Cf, VRd,z = N·Cf. 
Taglio trasferito per mezzo di un ferro a taglio: VRd,y = Avy · fy / ( √3 γM0), VRd,z = Avz · fy / ( √3 γM0).
Vengono verificati le piaster a “shear-lug”, le saldature dell’elemento con la piastra di base e il contatto con il calcestruzzo. 
Taglio trasferito per mezzo degli ancoranti: gli ancoranti caricati a taglio sono verificati secondo ETAG 001 – Annex C. 
· Avy – area di taglio della sezione del ferro a taglio, 
· Avz – area di taglio della sezione del ferro a taglio, 
· fy – resistenza di snervamento, 
· γM0 – coefficiente parziale di sicurezza, 
Percentuali di utilizzo a taglio
Utilisation in shear [%]: Ut = min (Vy/VRd,y, Vz/VRd,z),

· Vy – componente forza di tagio in direzione y, 
· Vz – componente forza di taglio in direzione z, 
· N – forza di compressione perpendicolare alla piastra di base, 
· Cf – coefficiente di attrito tra acciaio e calcestruzzo. 
[bookmark: _Toc232771916]TIPOLOGIA DI ANALISI PER IL MODELLO DI FONDAZIONE
[bookmark: _Toc2]Richiami teorici - Metodi di analisi
[bookmark: _Toc3]Calcolo - Analisi ad elementi finiti

Per l'analisi platea si utilizza il metodo degli elementi finiti (FEM). La struttura viene suddivisa in elementi connessi fra di loro in corrispondenza dei nodi. Il campo di spostamenti interno all'elemento viene approssimato in funzione degli spostamenti nodali mediante le funzioni di forma. Il programma utilizza, per l'analisi tipo piastra,  elementi quadrangolari e triangolari. Nel problema di tipo piastra gli spostamenti nodali sono lo spostamento verticale w e le rotazione intorno agli assi x e y, fx e fx, legati allo spostamento w tramite relazioni
fx = -dw/dy
 fy =  dw/dx
Note le funzioni di forma che legano gli spostamenti nodali al campo di spostamenti sul singolo elemento è possibile costruire la matrice di rigidezza dell'elemento ke ed il vettore dei carichi nodali dell'elemento pe.
La fase di assemblaggio consente di ottenere la matrice di rigidezza globale della struttura K ed il vettore dei carichi nodali p. La soluzione del sistema
K u = p
consente di ricavare il vettore degli spostamenti nodali u.
Dagli spostamenti nodali è possibile risalire per ogni elemento al campo di spostamenti ed alle sollecitazioni Mx,  My ed  Mxy. 
Il terreno di fondazione se presente viene modellato con delle molle disposte in corrispondenza dei nodi. La rigidezza delle molle è proporzionale alla costante di sottofondo k ed all'area dell'elemento.
I pali di fondazione sono modellati con molle verticali aventi rigidezza pari alla rigidezza verticale del palo.
Per l'analisi tipo lastra (analisi della piastra soggetta a carichi nel piano) vengono utilizzati elementi triangolari a 6 nodi a deformazione quadratica. Gli spostamenti nodali sono gli spostamenti u e v nel piano XY. L'analisi fornisce in tal caso il campo di spostamenti orizzontali e le tensioni nel piano della lastra  sx,  sy e  txy. Dalle tensioni è possibile ricavare, noto lo spessore, gli sforzi normali  Nx,  Ny e  Nxy.
Nell'analisi tipo lastra i pali di fondazione sono modellati con molle orizzontali in direzione X e Y aventi rigidezza pari alla rigidezza orizzontale del palo.
Nel caso di platea nervata le nervature sono modellate con elementi tipo trave (con eventuale rigidezza torsionale) connesse alla piastra in corrispondenza dei nodi degli elementi.
[bookmark: _Toc4]Analisi dei pali

Per l'analisi della capacità portante dei pali occorre determinare alcune caratteristiche del terreno in cui si va ad operare. In particolare bisogna conoscere l'angolo d'attrito f e la coesione c. Per pali soggetti a carichi trasversali è necessario conoscere il modulo di reazione laterale o il modulo elastico laterale.
La capacità portante di un palo viene valutata come somma di due contributi: portata di base (o di punta) e portata per attrito laterale lungo il fusto. Cioè si assume valida l'espressione:
QT = QP + QL - WP
dove:
QT        portanza totale del palo
QP        portanza di base del palo
QL        portanza per attrito laterale del palo
WP        peso proprio del palo
e le due componenti QP e QL sono calcolate in modo indipendente fra loro. 
Dalla capacità portante del palo si ricava il carico ammissibile del palo QA applicando il coefficiente di sicurezza della portanza alla punta hp ed il coefficiente di sicurezza della portanza per attrito laterale hl.
Palo compresso:
QA = Qp / hp + Ql / hl - Wp
Palo teso:
QA = Ql / hl + Wp

Capacità portante di punta

In generale la capacità portante di punta viene calcolata tramite l'espressione: 
QP = AP(cN'c + qN'q)

dove AP è l'area portante efficace della punta del palo, c è la coesione, q è la pressione geostatica alla quota della punta del palo, g è il peso di volume del terreno, D è il diametro del palo ed i coefficienti N'c N'q sono i coefficienti delle formule della capacità portante corretti per tener conto degli effetti di forma e di profondità. Possono essere utilizzati sia i coefficienti di Hansen che quelli di Vesic con i corrispondenti fattori correttivi per la profondità e la forma. 
Il parametro h che compare nell'espressione assume il valore:
    1 + 2K0
h = --------- 
       3
quando si usa la formula di Vesic e viene posto uguale ad 1 per le altre formule.
K0 rappresenta il coefficiente di spinta a riposo che può essere espresso come:  K0 = 1 - sinf.

Capacità portante per resistenza laterale

La resistenza laterale è data dall'integrale esteso a tutta la superficie laterale del palo delle tensioni tangenziali palo-terreno in condizioni limite:
QL = integraleStadS
dove ta è dato dalla relazione di Coulomb
ta = ca + shtgd
dove ca è l'adesione palo-terreno, d è l'angolo di attrito palo-terreno, g è il peso di volume del terreno, z è la generica quota a partire dalla testa del palo, L e P sono rispettivamente la lunghezza ed il perimetro del palo, Ks è il coefficiente di spinta che dipende dalle caratteristiche meccaniche e fisiche del terreno dal suo stato di addensamento e dalle modalità di realizzazione del palo.
Portanza trasversale dei pali - Analisi ad elementi finiti
Nel modello di terreno alla Winkler il terreno viene schematizzato come una serie di molle elastiche indipendenti fra di loro. Le molle che schematizzano il terreno vengono caratterizzate tramite una costante elastica K espressa in Kg/cm2/cm che rappresenta la pressione (in Kg/cm2) che bisogna applicare per ottenere lo spostamento di 1 cm.
Il palo viene suddiviso in un certo numero di elementi di eguale lunghezza. Ogni elemento è caratterizzato da una sezione avente area ed inerzia coincidente con quella del palo.
Il terreno viene schematizzato come una serie di molle orizzontali che reagiscono agli spostamenti nei due versi. La rigidezza assiale della singola molla è proporzionale alla costante di Winkler orizzontale del terreno, al diametro del palo ed alla lunghezza dell'elemento. La molla, però, non viene vista come un elemento infinitamente elastico ma come un elemento con comportamento del tipo elastoplastico perfetto (diagramma sforzi-deformazioni di tipo bilatero). Essa presenta una resistenza crescente al crescere degli spostamenti fino a che l'entità degli spostamenti si mantiene al di sotto di un certo spostamento limite, Xmax oppure fino a quando no si raggiunge il valore della pressione limite. Superato tale limite non si ha un incremento di resistenza. E' evidente che assumendo un comportamento di questo tipo ci si addentra in un tipico problema non lineare che viene risolto mediante una analisi al passo.
[bookmark: _Toc5]Disposizione delle armature
Le armature vengono disposte secondo due direzioni, una principale ed una secondaria. Per il calcolo delle stesse si fa riferimento ai valori nodali delle sollecitazioni ottenute dall'analisi ad elementi finiti. Per la disposizione delle stesse occorre suddividere la piastra in in numero di strisce opportuno nelle due direzioni.
Il programma utilizza strisce della larghezza di circa un metro.
[bookmark: _Toc98763163][bookmark: _Toc232771917]VITA NOMINALE DI PROGETTO E CLASSE D’USO 
La normativa impone di definire la vita nominale di un’opera e la classe d’uso, tali assunzioni permettono di ricavare il periodo di riferimento per l’azione sismica.
Nel caso in oggetto, in completo accordo con la Committenza, si assume una vita nominale VN=50 anni (corrispondente a quella assegnabile alle costruzioni di tipo ordinario, come riportato nella Tab. 2.4.I delle NTC2018) e una classe d’uso III (corrispondente a quella di costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi).
Pertanto, il valore del periodo di riferimento per le azioni sismiche è il seguente:

[bookmark: _Toc98763164][bookmark: _Toc232771918]ANALISI DEI CARICHI
Nel presente capitolo si illustrano le principali ipotesi assunte per l’analisi dei carichi gravanti sulle strutture e l’entità degli stessi. 
Le azioni principali agenti sulle strutture in esame risultano i pesi propri delle strutture stesse, i pesi permanenti portati previsti in esercizio dovuti alle finiture, i carichi accidentali dovuti alla folla sulla passerella, i carichi climatici da vento e temperatura . 
Il programma di calcolo utilizzato permette di definire varie condizioni di carico che vengono poi combinate come previsto dalla normativa per verifiche agli Stati Limite Ultimi e di Esercizio. 
Nel caso in esame sono state definite 14 condizioni di carico, alle quali sono stati assegnate la tipologia di carico e i relativi coefficienti di combinazione. Si rimanda ai paragrafi seguenti per le spiegazioni più dettagliate a riguardo. 
Le azioni sismiche derivanti dall’apposito modello numerico della passerella sono equiparabili a quelle del vento. Pertanto, la progettazione è stata svolta tenendo conte dei carichi statici, che risultano del tutto assimilabili a quelli sismici. 
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Fig. 6‑1 Elenco delle Condizioni di carico statiche implementate nel programma di calcolo
[bookmark: _Toc232771919]AZIONI DA MODELLO DELLA PASSERELLA
Come specificato, nei capitoli precedenti le azioni implementate sui vari modelli sono quelle derivanti dall’analisi del modello completo della passerella metallica. Di seguito si riporta la tabella con le reazioni vincolari per ogni condizione di carico elementare statica al piede della pila in acciaio (P44 nella figura sottostante). 
[image: ]
Fig. 6‑2 Immagine del modello numerico della passerella di valle, con nomenclatura dei vincoli esterni
	
	Rx [kN]
	Ry  [kN]
	Rz [kN]
	Mx  [kNm]
	My  [kNm]
	Mz  [kNm]

	Peso Proprio
	0
	-19.22
	1276.16
	-216.39
	-3973.76
	-28.93

	Pavimentazione
	0
	-5.79
	309.89
	-121.42
	-1059.89
	-8.88

	Parapetto
	0
	-0.86
	45.99
	-18.03
	-157.31
	-1.32

	Carterizzazione
	0
	-3.89
	208.28
	-81.63
	-712.37
	-5.96

	Folla A Sx
	0
	-5.38
	247.14
	-90.04
	-845.27
	-9.6

	Folla A Dx
	0
	-3.86
	247.13
	-103.62
	-845.23
	-4.58

	Folla B Sx
	0
	-3.12
	140.23
	-50.5
	-479.62
	-5.77

	Folla B Dx
	0
	-2.12
	140.22
	-59.4
	-479.6
	-2.25

	Vento +Y +Z
	0
	-602.58
	-227.45
	5335.94
	777.91
	-2018.06

	Vento +Y -Z
	0
	-613.6
	237.26
	5174.56
	-811.47
	-2039.25

	Vento -Y +Z
	0
	614.23
	-237.27
	-5165.89
	811.52
	2036.14

	Vento -Y -Z
	0
	607.87
	227.39
	-5368.69
	-777.72
	2030.71

	Espansione
	0
	1.29
	12.69
	-18.53
	-43.39
	5.87

	Contrazione
	0
	-0.84
	-8.25
	12.04
	28.2
	-3.82
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Fig. 6‑3 Carichi applicati al modello – Peso Proprio
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Fig. 6‑4 Carichi applicati al modello – Pavimentazione passerella
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Fig. 6‑5 Carichi applicati al modello – Parapetto passerella 
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Fig. 6‑6 Carichi applicati al modello – Carterizzazione passerella
[image: ]
Fig. 6‑7 Carichi applicati al modello – Folla A Sx
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Fig. 6‑8 Carichi applicati al modello – Folla A Dx
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Fig. 6‑9 Carichi applicati al modello – Folla B Sx
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Fig. 6‑10 Carichi applicati al modello – Folla B Dx
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Fig. 6‑11 Carichi applicati al modello – Vento +Y +Z
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Fig. 6‑12 Carichi applicati al modello – Vento +Y -Z
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Fig. 6‑13 Carichi applicati al modello – Vento -Y +Z
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Fig. 6‑14 Carichi applicati al modello – Vento -Y -Z
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Fig. 6‑15 Carichi applicati al modello – Temperatura espansione
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Fig. 6‑16 Carichi applicati al modello – Temperatura contrazione
[bookmark: _Toc232771920]REGOLE DI COMBINAZIONE DELLE AZIONI
L’oggetto di questo capitolo è la descrizione delle combinazioni dei carichi usate nella progettazione dell’opera in esame. Si illustrano quindi le combinazioni allo Stato Limite Ultimo, quelle allo Stato Limite di Esercizio, come la normativa impone. Si riportano anche i coefficienti parziali di sicurezza per le azioni previsti dalla NTC2018 e utilizzati per la progettazione di quest’opera. 
[bookmark: _Toc232771921]COMBINAZIONI DEI CARICHI
Le combinazioni dei carichi utilizzate per le verifiche di tutti gli elementi sono quelle proposte al paragrafo 2.5.3 delle NTC2018. La combinazione fondamentale per le verifiche agli Stati Limite Ultimi, le combinazioni Rara, Frequente e Quasi Permanente utilizzate per gli Stati Limite di Esercizio e quella sismica, impiegata per le verifiche sismiche. 
[image: ]
Fig.  7‑1 – Combinazioni delle azioni previste dalle NTC2018
Per quanto riguarda i coefficienti di sicurezza γ applicati alle azioni, vengono utilizzati quelli contenuti nella Tab. 2.6.1 della Norma. Si ricorda che per le verifiche strutturali si utilizza la colonna A1. 
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Fig.  7‑2 – Coefficienti parziali di sicurezza per le azioni secondo le NTC2018  
[bookmark: _Toc98763172][bookmark: _Toc232771922]MODALITÀ DI PROGETTO E VERIFICA STRUTTURE IN C.A.
Il progetto e la verifica delle nuove strutture in c.a. previste nell’intervento vengono svolte secondo le indicazioni fornite dalle NTC2018 o, quando queste ultime non sono sufficienti, secondo le indicazioni dell’Eurocodice 2. 
Le verifiche vengono condotte con il metodo degli STATI LIMITE. Pertanto, si applicheranno i coefficienti di sicurezza lato azioni riportati nel paragrafo 3.4 della presente relazione, mentre si applicheranno i coefficienti parziali di sicurezza lato materiale riportati nella tabella seguente. 
	 
	PARAMETRI STRUTTURE IN C.A.

	 
	 
	 
	 
	(M)

	 
	Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata
	 
	αcc
	0.85

	 
	Coefficiente parziale di sicurezza relativo al cls
	 
	γc
	1.50

	 
	Coefficiente parziale di sicurezza relativo all’acciaio d’aarmatura
	γs
	1.15


[bookmark: _Toc532921941][bookmark: _Toc7452790][bookmark: _Toc98763173][bookmark: _Toc335405339][bookmark: _Toc342465283][bookmark: _Toc342548240][bookmark: _Toc342571488][bookmark: _Toc382468670][bookmark: _Toc522719587][bookmark: _Toc232771923]STATI LIMITE ULTIMI 
Gli stati limite di resistenza della struttura (STR e GEO) si riferiscono al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali.
Per quanto riguarda le verifiche nei confronti degli stati limite strutturali e geotecnici (STR e GEO) si è seguito “l’Approccio 2” come indicato al Cap. 2 e 6 delle NTC. 
Poiché si è eseguita un’analisi statica gravitazionale non si è tenuto conto di nessun tipo di comportamento strutturale (dissipativo o meno) e non si è utilizzato il fattore di struttura. I riferimenti sono quelli del Cap. 4 della normativa. 
[bookmark: _Toc532921942][bookmark: _Toc7452791][bookmark: _Toc98763174][bookmark: _Toc522719588][bookmark: _Toc232771924]STATI LIMITE DI ESERCIZIO 
Le verifiche agli Stati limite di esercizio sono quelli previsti nel cap. 4 delle NTC2018 per strutture in c.a., cioè quelle a fessurazione e quelle di limitazione di tensione. Si fa particolare riferimento alle Tab. 4.1.III e Tab. 4.1.IV delle NTC2018 per le prime, mentre al paragrafo 4.1.2.2.5 delle stesse norme per le seconde. 
	VERIFICHE DI FESSURAZIONE 

	Valore limite di apertura delle fessure per cond. aggressive e arm. poco sensibile comb. frequente
	w<w2 
	0.3 mm

	Valore limite di apertura delle fessure per cond. aggressive e arm. poco sensibile comb. quasi permanente 
	w<w1
	0.2 mm

	Valore limite di apertura delle fessure per cond. ordinarie e arm. poco sensibile comb. frequente
	w<w3 
	0.4 mm

	Valore limite di apertura delle fessure per cond. ordinarie e arm. poco sensibile, comb. quasi permanente
	w<w2
	0.3 mm



	VERIFICHE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI

	Massima tensione di compressione nel cls – comb. caratteristica 
	
	σc,max≤0.60fck

	Massima tensione di compressione nel cls – comb. Quasi permanente 
	
	σc,max≤0.45fck

	Massima tensione di trazione nell’acciaio – comb. caratteristica 
	
	σc,max≤0.80fyk


[bookmark: _Toc32560221][bookmark: _Toc104370878][bookmark: _Toc232771925]MODALITÀ DI PROGETTO E VERIFICA DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO
Per il progetto e la verifica delle strutture d’acciaio si fa ancora riferimento alle indicazioni delle Norme Tecniche 2018 e dell’Eurocodice 3. In particolare, le parti 1-1, 1-8 di quest’ultimo. 
[bookmark: _Toc8401528][bookmark: _Toc32560222][bookmark: _Toc104370879][bookmark: _Toc232771926]STATI LIMITE ULTIMI (SLU)
Gli Stati Limite Ultimi delle strutture in acciaio e delle relative connessioni riguardano il raggiungimento della resistenza strutturale delle stesse. Si è seguito l’Approccio 2 per la verifica nei confronti di tali Stati Limite. 
[bookmark: _Toc104370880][bookmark: _Toc232771927]COEFFICIENTI DI SICUREZZA ACCIAIO STRUTTURALE
Anche per l’acciaio strutturale da carpenteria non inossidabile si riportano i coefficienti di sicurezza lato materiale per le verifiche di resistenza, i quali sono ricavabili sia sulle NTC, sia sull’Eurocodice 3. 
	PARAMETRI STRUTTURE IN ACCIAIO

	 
	 
	 
	(M)

	Resistenza delle sezioni di classe 1-2-3-4
	 
	γM0
	1.05

	Resistenza all'instabilità delle membrature
	 
	γM1
	1.05

	Resistenza, nei riguardi della frattura, delle sezioni tese
	γM2
	1.25


[bookmark: _Toc8401529][bookmark: _Toc32560223]Le verifiche nei confronti dell’instabilità delle membrature sono state condotte utilizzando il “metodo generale” previsto sia dalla Circolare applicativa del 2019, sia dall’EC3-1-1. Tale metodo è automaticamente implementato nel programma di calcolo, con il quale si è in grado di ricavarsi il moltiplicatore del carico critico e il moltiplicatore ultimo per ogni membratura e per ogni combinazione di carico. Ciò permetter di ricavarsi il corretto fattore di riduzione da applicare nelle formule di verifica. 

[bookmark: _Toc98763181][bookmark: _Toc232771928]MODALITÀ DI PROGETTO E VERIFICA GEOTECNICHE IN FONDAZIONE
Per i terreni interessati dall’intervento si fa riferimento alla “Relazione Geologia e Geotecnica” redatta dallo studio GeoProgetti di Ponsacco (PI). Per maggiori dettagli si rimanda alla Geotecnica allegata al progetto. 
[bookmark: _Toc522719600][bookmark: _Toc532921947][bookmark: _Toc7452796][bookmark: _Toc98763182][bookmark: _Toc232771929]CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL TERRENO DI FONDAZIONE
Dalla relazione appena richiamata emerge, per lo strato presente in questa zona dell’intervento ed interessato dalla realizzazione delle fondazioni di progetto, un modello geotecnico così descritto: 
	[bookmark: _Toc522719601][bookmark: _Toc532921948][bookmark: _Toc7452797][bookmark: _Toc98763183][image: ]
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Fig. 10‑1 Stratigrafia del sito e caratteristiche meccaniche drenate e non drenate degli strati di terreno
[bookmark: _Toc232771930]TIPOLOGIE DI FONDAZIONI DELLE STRUTTURE
Le strutture di fondazione sono di tipo profondo, con micropali tipo Radice (iniezione IGU) con diametro di perforazione pari a 250 mm, classe della boiacca C20/25 e armatura tubolare cava in acciaio S355 J0 CHS 137.8x8 mm. In testa a tali pali si prevede una platea di collegamento in calcestruzzo armato C32/40, armato con barre d’acciaio B450 C.
[bookmark: _Toc7452798][bookmark: _Toc98763184][bookmark: _Toc232771931]VALUTAZIONE DEL CARICO LIMITE DELLE FONDAZIONI
Il carico limite delle fondazioni profonde è stato calcolato col metodo tipico per i micropali: Bustamante e Doix. Di seguito si riportano  i parametri del terreno utilizzati nello specifico e i valori di tensione tangenziale e coefficiente di espansione laterale da utilizzare nel metodo. 
[bookmark: _Toc14]Caratteristiche fisico meccaniche

Simbologia adottata
Descrizione	Descrizione terreno
g	Peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]
gsat	Peso di volume saturo del terreno espresso in [kN/mc]
f	Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi
d	Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi
c	Coesione del terreno espressa in [kPa]
ca	Adesione del terreno espressa in [kPa]
tl	Tensione tangenziale, per calcolo portanza micropali con il metodo di Bustamante-Doix, espressa in [kPa]
a	Coeff. di espansione laterale 

	Descrizione
	g
	gsat
	Parametri
	f
	d
	c
	ca
	tl
	a

	 
	[kN/mc]
	[kN/mc]
	 
	[°]
	[°]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	 

	Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi
	19.900
	20.100
	Caratteristici
Minimi
Medi
	22.90
22.90
27.20
	15.27
15.27
18.13
	17.8
17.8
21.3
	8.9
8.9
10.6
	100.0
100.0
100.0
	1.15

	Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi
	20.000
	20.100
	Caratteristici
Minimi
Medi
	21.00
21.00
23.00
	14.00
14.00
15.33
	22.0
22.0
23.0
	11.0
11.0
11.5
	97.6
97.6
97.6
	1.15

	Strato 8 - Sabbie e limi sabbiosi addensati
	19.600
	19.900
	Caratteristici
Minimi
Medi
	27.00
27.00
32.00
	18.00
18.00
21.33
	14.0
14.0
17.0
	7.0
7.0
8.5
	100.0
100.0
100.0
	1.15




[bookmark: _Toc15]Descrizione stratigrafia e falda

Simbologia adottata
N	Identificativo strato
Z1	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m]
Z2	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m]
Z3	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m]
Terreno	Terreno associato allo strato
Ks	Coefficiente di spinta
Kw	Costante di Winkler orizzontale espressa in [Kg/cm2/cm]
a	Coeff. di sbulbatura 

	N
	Z1
	Z2
	Z3
	Terreno
	Ks
	Kw
	a

	 
	[m]
	[m]
	[m]
	 
	 
	[Kg/cm2/cm]
	 

	1
	-6.8
	-6.8
	-6.8
	Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi
	2.000
	0.000
	1.000

	2
	-16.8
	-16.8
	-16.8
	Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi
	2.000
	0.000
	1.000

	3
	-25.0
	-25.0
	-25.0
	Strato 8 - Sabbie e limi sabbiosi addensati
	2.000
	0.000
	1.000




Falda
Falda non presente


[bookmark: _Toc16]Costante di Winkler

	Direzione
	Simbolo
	Kw

	 
	 
	[Kg/cm2/cm]

	Verticale
	Kwv
	0.000

	Orizzontale
	Kwo
	Calcolata dal programma (Kwo=Kwv*tan(f))


[bookmark: _Toc104370886][bookmark: _Toc232771932]DICHIARAZIONI DA CAP. 10 NTC E VALIDAZIONE DEL MODELLO NUMERICO
Il capitolo 10 delle NTC2018 prevede che nel caso di utilizzo di codici di calcolo vengano verificate alcune condizioni relative alla attendibilità dei risultati e alla validazione della modellazione del calcolo eseguito (tramite modelli semplificati).
Nel presente progetto sono stati utilizzati 4 codici di calcolo: in primis il software per la verifica delle connessioni in acciaio IDEAStatica Connection (Ideastatica – sito: www.ideastatica.com); il software di calcolo per la verifica degli ancoranti Peikko Designer (Peikko – sito: www.peikko.it); il codice di calcolo per la verifica degli elementi in calcestruzzo CMP (Namirial – sito: www.edilizianamirial.it); infine, il software per la verifica delle fondazioni API++ Full (Aztec Informatica – sito: www.aztec.it). 
In funzione quindi dell’ausilio dei codici di calcolo, il sottoscritto ING. GIANNI MICHELON, con studio a Valternigo di Giovo in via S. Floriano 19, in qualità di progettista strutturale delle opere in progetto, dichiara quanto segue:
Tipologia di analisi svolta: l’analisi e le verifiche sono condotte mediante l’ausilio dei codici di calcolo automatico sopra evidenziati. Per quanto riguarda la tipologia di analisi e la metodologia di verifica adottati si rimanda ai relativi capitoli della presente Relazione Tecnico-illustrativa o alla Relazione di Calcolo in funzione delle varie tipologie di elementi analizzati e relativi codici di calcolo utilizzati. 
Si precisa comunque che le condizioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi in cui l’opera potrebbe essere soggetta.
Origine e Caratteristiche dei codici di calcolo: si rimanda a quanto sopra evidenziato per i quattro codici di calcolo utilizzati. Sul sito del produttore potranno essere raccolte tutte le informazioni sul software. 
· Software IDEAStatica Connection – vers. 22.1.2.1395 – (Ing. G. Michelon)
Produttore: IDEAStatiCa s.r.o. – Sumavska 519/35, Brno, 602 00 (Repubblica Ceca)
· Software Peikko Designer – vers. 2.5.0 – (Ing. G. Michelon)
Produttore: Peikko Italia S.r.l  - Via Ugolini, 30 – 20125 Milano – (MI)
· Software CMP Analisi Strutturale – vers. 33.0.2.2 – Cod. Ut. 32942 (Ing. G. Michelon)
Produttore e Distributore: Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n.4, 60019 SENIGALLIA (AN)
· Software PAC 3D – vers. 16.01 B – Cod. Ut. AIU52242G (Ing. G. Michelon) 
Produttore e Distributore: Aztec Informatica – C.so Umberto, 43 – 87050 Casali del Manco – (CS)
Affidabilità dei codici di calcolo: Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei vari software utilizzati ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le varie società produttrici del software hanno verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. La relativa documentazione relativa alla affidabilità è scaricabile direttamente dal sito del produttore sopra indicato.
Informazioni sull’elaborazione: I vari software utilizzati sono dotati (in particolar modo il software CMP visto che è stato utilizzato per la modellazione 3D degli elementi strutturali) di filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la modellazione che durante il calcolo vero e proprio: in particolare il software verifica la congruenza del modello, la presenza di elementi non connessi e/o con interferenze, la presenza di labilità interne ed esterne, esegue controlli sulle verifiche sezionali in funzione della normativa adottata. Il tutto permette, assieme al controllo qualitativo del modello ed in particolare della configurazione deformata, di verificare che l’elaborazione risulta aderente all’effettivo comportamento atteso della struttura analizzata.
Giudizio motivato di accettabilità dei risultati: Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti (elementi beam e shell in particolare). Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la coerenza geometrica che l’adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica. Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali: sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa. Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato tutte esito positivo. Da quanto sopra esposto si può quindi affermare che il calcolo è andato a buon fine e che il modello di calcolo utilizzato è risultato essere rappresentativo della realtà fisica, anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive.
A tale proposito si evidenzia che tutte le verifiche previste dalla vigente normativa sono state implementate ed eseguite mediante il software di calcolo e che le stesse risultano soddisfatte (come evidente negli output grafici e/o numerici allegati nella Relazione di Calcolo).
[bookmark: _Toc104370887][bookmark: _Toc232771933]VALIDAZIONE DEI MODELLI NUMERICI
La validazione dei modelli numerici è stata eseguita tramite semplici calcoli a mano confrontando i risultati dei modelli sotto azioni elementari. La corrispondenza è ottimale con un errore massimo del 0,2%. 
In base a tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto ING. GIANNI MICHELON asserisce che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico; pertanto, i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

[bookmark: _Toc98762862][bookmark: _Toc232771934]VERIFICHE CONNESSIONE FRA PILA IN ACCIAIO E DADO IN CALCESTRUZZO
In questo capitolo della relazione si riportano dettagliatamente le verifiche svolte sulla connessione all’interfaccia tra la parte di pila in acciaio e il dado di fondazione in calcestruzzo armato. 
In particolare, si riportano le verifiche svolte con il software IDEAStatica connection e il dimensionamento degli ancoranti. 
[bookmark: _Toc232771935]IMPOSTAZIONI CODICE
	Elemento
	Valore
	Unità
	Riferimento

	Safety factor γM0
	1.00
	-
	EN 1993-1-1: 6.1

	Safety factor γM1
	1.00
	-
	EN 1993-1-1: 6.1

	Safety factor γM2
	1.25
	-
	EN 1993-1-1: 6.1

	Safety factor γM3
	1.25
	-
	EN 1993-1-8: 2.2

	Safety factor γC
	1.50
	-
	EN 1992-1-1: 2.4.2.4

	Safety factor γInst
	1.20
	-
	EN 1992-4: Table 4.1

	Coefficiente unione βj
	1.00
	-
	EN 1993-1-8: 6.2.5

	Area effettiva - influenza della dimensione della mesh
	0.10
	-
	

	Coefficiente di attrito - calcestruzzo
	0.25
	-
	EN 1993-1-8

	Coefficiente di attrito in resistenza all'attrito
	0.30
	-
	EN 1993-1-8 scheda 3.7

	Deformazione plastica limite
	0.05
	-
	EN 1993-1-5

	Dettagli costruttivi
	Si
	
	

	Distanza tra i bulloni [d]
	2.20
	-
	EN 1993-1-8: scheda 3.3

	Distanza tra i bulloni e il bordo [d]
	1.20
	-
	EN 1993-1-8: scheda 3.3

	Resistenza a rottura conica del calcestruzzo
	Nessuno
	
	EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5

	Usa il valore di αb calcolato nella verifica a rifollamento.
	Si
	
	EN 1993-1-8: scheda 3.4

	Calcestruzzo fessurato
	Si
	
	EN 1992-4

	Verifica di deformazione locale
	Si
	
	CIDECT DG 1, 3 - 1.1

	Limite di deformazione locale
	0.03
	-
	CIDECT DG 1, 3 - 1.1

	Non linearità geometrica (GMNA)
	Si
	
	Grandi deformazioni per sezioni cave

	Sistema controventato
	Si
	
	EN 1993-1-8: 5.2.2.5



Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	M1
	2 - Pila_CHIUSA(General)
	0.0
	-90.0
	-90.0
	0
	0
	0
	Nodo
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Sezioni
	Nome
	Materiale

	2 - Pila_CHIUSA(General)
	S 355, S 355, S 355, S 355


Sezioni
	Nome
	Materiale
	Disegno

	2 - Pila_CHIUSA(General)
	S 355, S 355, S 355, S 355
	[image: ]


Ancoraggi
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M48 10.9
	M48 10.9
	48
	1000.0
	1810


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Max Fz Min My
	M1
	-3755.0
	0.0
	611.0
	1921.0
	-3640.0
	12316.0

	Min Fz
	M1
	-1477.0
	0.0
	-891.0
	-3006.0
	8175.0
	4661.0

	Max Mx
	M1
	-1492.0
	0.0
	934.0
	3076.0
	-7577.0
	4711.0

	Min Mx
	M1
	-3255.0
	0.0
	-865.0
	-2978.0
	8824.0
	10606.0

	Max Fy Max Mz
	M1
	-1496.0
	0.0
	-893.0
	-3014.0
	8203.0
	4725.0

	Min Fy Min Mz
	M1
	-3251.0
	0.0
	969.0
	3135.0
	-7018.0
	10592.0

	Max My
	M1
	-1477.0
	0.0
	-891.0
	-3006.0
	8175.0
	4661.0


Blocco di fondazione
	Elemento
	Valore
	Unità

	CB 1

	Dimensioni
	2960 x 3753
	mm

	Altezza
	3000
	mm

	Ancoraggio
	M48 10.9
	

	Lunghezza di ancoraggio
	3000
	mm

	Trasferimento dello sforzo di taglio
	Ancoraggi
	


[bookmark: _Toc232771936]VERIFICA
Riassunto
	Nome
	Valore
	Verifica Stato

	Analisi
	100.0%
	OK

	Piastre
	0.0 < 5.0%
	OK

	Ancoraggi
	60.5 < 100%
	OK

	Saldature
	0.0 < 100%
	OK

	Blocco di calcestruzzo
	19.8 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Materiale
	tp
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	M1-bfl 1
	S 355
	35.0
	Min Mx
	263.1
	0.0
	0.0
	OK

	M1-bfl 2
	S 355
	35.0
	Min Mx
	300.0
	0.0
	0.0
	OK

	M1-bfl 3
	S 355
	35.0
	Min Mx
	278.0
	0.0
	0.0
	OK

	M1-bfl 4
	S 355
	35.0
	Min Mx
	281.6
	0.0
	0.0
	OK

	SP1
	S 355 - 1
	50.0
	Min Mx
	286.6
	0.0
	0.0
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355
	355.0
	5.0

	S 355 - 1
	335.0
	5.0
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Verifica globale, Min Mx
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Verifica deformazione, Min Mx
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Sforzo equivalente, Min Mx
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Ancoraggi
	Forma
	Elemento
	Carichi
	NEd
[kN]
	VEd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	A14
	Min Mx
	139.9
	31.0
	15.6
	6.3
	2.8
	OK
	OK

	
	A15
	Min Mx
	341.4
	30.3
	38.2
	6.2
	15.0
	OK
	OK

	
	A16
	Min Mx
	306.8
	29.4
	34.3
	6.0
	12.1
	OK
	OK

	
	A17
	Min Mx
	249.7
	28.7
	27.9
	5.9
	8.1
	OK
	OK

	
	A18
	Max My
	85.9
	29.0
	9.6
	5.9
	1.3
	OK
	OK

	
	A19
	Min Fy Min Mz
	0.0
	48.6
	0.0
	9.9
	1.0
	OK
	OK

	
	A20
	Min Fy Min Mz
	0.0
	59.7
	0.0
	12.2
	1.5
	OK
	OK

	
	A21
	Min Fy Min Mz
	3.5
	66.3
	0.4
	13.5
	1.8
	OK
	OK

	
	A22
	Min Mx
	358.2
	27.8
	40.1
	5.7
	16.4
	OK
	OK

	
	A23
	Min Mx
	330.3
	21.4
	36.9
	4.4
	13.8
	OK
	OK

	
	A24
	Min Mx
	279.7
	16.4
	31.3
	3.3
	9.9
	OK
	OK

	
	A25
	Min Fy Min Mz
	209.1
	14.3
	23.4
	2.9
	5.5
	OK
	OK

	
	A26
	Min Fy Min Mz
	227.1
	19.7
	25.4
	4.0
	6.6
	OK
	OK

	
	A27
	Min Fy Min Mz
	227.1
	25.9
	25.4
	5.3
	6.7
	OK
	OK

	
	A28
	Min Mx
	0.0
	42.8
	0.0
	8.7
	0.8
	OK
	OK

	
	A29
	Min Fy Min Mz
	223.7
	28.7
	25.0
	5.8
	6.6
	OK
	OK

	
	A30
	Min Fy Min Mz
	198.7
	28.2
	22.2
	5.7
	5.3
	OK
	OK

	
	A31
	Min Fy Min Mz
	157.8
	28.4
	17.6
	5.8
	3.4
	OK
	OK

	
	A32
	Min Mx
	0.0
	39.1
	0.0
	8.0
	0.6
	OK
	OK

	
	A33
	Min Mx
	0.0
	45.0
	0.0
	9.2
	0.8
	OK
	OK

	
	A34
	Min Mx
	0.0
	53.5
	0.0
	10.9
	1.2
	OK
	OK

	
	A35
	Min Mx
	0.0
	59.0
	0.0
	12.0
	1.4
	OK
	OK

	
	A36
	Min Mx
	0.0
	56.3
	0.0
	11.5
	1.3
	OK
	OK

	
	A37
	Min Mx
	0.0
	54.6
	0.0
	11.1
	1.2
	OK
	OK

	
	A38
	Min Mx
	0.0
	53.1
	0.0
	10.8
	1.2
	OK
	OK

	
	A39
	Min Fy Min Mz
	0.0
	57.5
	0.0
	11.7
	1.4
	OK
	OK

	
	A40
	Min Fy Min Mz
	0.0
	59.4
	0.0
	12.1
	1.5
	OK
	OK

	
	A41
	Min Fy Min Mz
	0.0
	62.0
	0.0
	12.6
	1.6
	OK
	OK

	
	A42
	Min Mx
	333.5
	18.5
	37.3
	3.8
	14.0
	OK
	OK

	
	A43
	Min Mx
	541.2
	27.4
	60.5
	5.6
	36.9
	OK
	OK

	
	A44
	Min Mx
	330.7
	27.8
	37.0
	5.7
	14.0
	OK
	OK

	
	A45
	Max My
	104.9
	26.1
	11.7
	5.3
	1.7
	OK
	OK

	
	A46
	Max My
	100.3
	35.7
	11.2
	7.3
	1.8
	OK
	OK

	
	A47
	Min Fy Min Mz
	0.0
	49.3
	0.0
	10.0
	1.0
	OK
	OK

	
	A48
	Min Mx
	0.0
	36.9
	0.0
	7.5
	0.6
	OK
	OK

	
	A49
	Min Mx
	0.0
	49.4
	0.0
	10.1
	1.0
	OK
	OK

	
	A50
	Min Mx
	0.0
	50.0
	0.0
	10.2
	1.0
	OK
	OK

	
	A51
	Min Fy Min Mz
	252.6
	16.0
	28.2
	3.2
	8.1
	OK
	OK

	
	A52
	Min Fy Min Mz
	377.6
	24.0
	42.2
	4.9
	18.1
	OK
	OK

	
	A53
	Min Fy Min Mz
	191.1
	24.9
	21.4
	5.1
	4.8
	OK
	OK

	
	A54
	Min Fy Min Mz
	179.6
	11.1
	20.1
	2.3
	4.1
	OK
	OK

	
	A55
	Max Fz Min My
	310.9
	7.3
	34.8
	1.5
	12.1
	OK
	OK

	
	A56
	Max Mx
	181.0
	28.2
	20.2
	5.8
	4.4
	OK
	OK

	
	A57
	Max Mx
	119.0
	31.7
	13.3
	6.5
	2.2
	OK
	OK

	
	A58
	Min Mx
	0.0
	36.5
	0.0
	7.4
	0.6
	OK
	OK

	
	A59
	Max Mx
	99.4
	28.3
	11.1
	5.8
	1.6
	OK
	OK

	
	A60
	Min Mx
	0.0
	51.3
	0.0
	10.5
	1.1
	OK
	OK

	
	A61
	Min Mx
	0.0
	51.3
	0.0
	10.5
	1.1
	OK
	OK

	
	A62
	Max Fy Max Mz
	88.9
	25.7
	9.9
	5.2
	1.3
	OK
	OK

	
	A63
	Max Fy Max Mz
	175.3
	20.7
	19.6
	4.2
	4.0
	OK
	OK

	
	A64
	Min Fy Min Mz
	0.0
	51.4
	0.0
	10.5
	1.1
	OK
	OK

	
	A65
	Min Fy Min Mz
	0.0
	56.3
	0.0
	11.5
	1.3
	OK
	OK

	
	A66
	Min Mx
	188.3
	27.7
	21.1
	5.6
	4.8
	OK
	OK

	
	A67
	Min Mx
	370.4
	28.6
	41.4
	5.8
	17.5
	OK
	OK

	
	A68
	Min Mx
	215.7
	14.5
	24.1
	2.9
	5.9
	OK
	OK

	
	A69
	Min Mx
	392.0
	12.7
	43.8
	2.6
	19.3
	OK
	OK

	
	A70
	Min Mx
	134.5
	25.8
	15.0
	5.3
	2.5
	OK
	OK

	
	A71
	Min Mx
	98.7
	23.8
	11.0
	4.8
	1.5
	OK
	OK

	
	A72
	Max Fy Max Mz
	85.3
	25.1
	9.5
	5.1
	1.2
	OK
	OK

	
	A73
	Max Mx
	87.8
	31.7
	9.8
	6.5
	1.4
	OK
	OK

	
	A74
	Max Mx
	69.1
	31.6
	7.7
	6.4
	1.0
	OK
	OK

	
	A75
	Min Mx
	161.5
	15.4
	18.1
	3.1
	3.4
	OK
	OK

	
	A76
	Max Fz Min My
	126.6
	10.0
	14.2
	2.0
	2.0
	OK
	OK

	
	A77
	Max Fz Min My
	129.8
	6.4
	14.5
	1.3
	2.1
	OK
	OK

	
	A78
	Max Fz Min My
	146.1
	4.5
	16.3
	0.9
	2.7
	OK
	OK

	
	A79
	Min Fy Min Mz
	0.0
	55.1
	0.0
	11.2
	1.3
	OK
	OK

	
	A80
	Min Fy Min Mz
	0.0
	53.6
	0.0
	10.9
	1.2
	OK
	OK

	
	A81
	Min Fy Min Mz
	0.0
	51.9
	0.0
	10.6
	1.1
	OK
	OK

	
	A82
	Min Fy Min Mz
	0.0
	50.1
	0.0
	10.2
	1.0
	OK
	OK


Dati Progetto
	Classe
	NRd,s
[kN]
	VRd,s
[kN]

	M48 10.9 - 1
	894.3
	491.0


Risultati dettagliati per A43
Resistenza a trazione dell'ancoraggio (EN 1992-4 – Cl. 7.2.1.3)
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	894.3 
	kN
	≥
	[image: ]
	541.2 
	kN
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	1252.1 
	kN


Dove:
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	– fattore di riduzione per taglio filettatura
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	– area soggetta alla trazione
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	– resistenza alla trazione minima del bullone
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	– coefficiente di sicurezza per acciaio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
900.0 MPa – tensione di snervamento minima del bullone



Resistenza a taglio (EN 1992-4 – Cl. 7.2.2.3.1)
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	491.0 
	kN
	≥
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	27.4 
	kN
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	736.5 
	kN


Dove:
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	– coefficiente di duttilità dell'acciaio dell'ancoraggio
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, dove:
[image: ]
0.09 – allungamento della classe del bullone al rottura
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	– la resistenza caratteristica a taglio
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, dove:
[image: ]
0.50 – coefficiente per resistenza all'ancoraggio a taglio
[image: ]
1473 mm2 – area soggetta alla trazione
[image: ]
1000.0 MPa – resistenza alla rottura specificata dell'acciaio dell'ancoraggio
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	– coefficiente di sicurezza per acciaio



Interazione delle forze di trazione e taglio nell'acciaio (EN 1992-4 – Tab. 7.3)
	[image: ]
	0.37 
	≤
	1.0 


Dove:
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	– forza di trazione di progetto
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	– resistenza alla trazione del fissaggio

	[image: ]
	– sforzo di taglio di progetto
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	– resistenza al taglio del fissaggio



Interazione delle forze di trazione e taglio nel calcestruzzo (EN 1992-4 – Tab. 7.3)
	[image: ]
	0.00 
	≤
	1.0 


Dove:
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	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per trazione
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	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per taglio
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	– rottura del cono di calcestruzzo dell'ancoraggio a trazione
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	– rottura a pullout del calcestruzzo
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	– rottura a blowout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura del bordo del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a pryout del calcestruzzo



Armatura supplementare (EN 1992-4 – Cl. 7.2.1.9; EN 1992-4 – Cl. 7.2.2.6)
L'armatura supplementare dovrebbe resistere alla forza di 5883.0 kN in trazione e 865.0 kN a taglio.

[image: Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente]
Saldature
	Elemento
	Bordo
	Tw
[mm]
	L
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	SP1
	M1-bfl 1
	-
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	OK

	SP1
	M1-bfl 2
	-
	2445
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	OK

	SP1
	M1-bfl 3
	-
	2192
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	OK

	SP1
	M1-bfl 4
	-
	2375
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355
	
	
	


Risultati dettagliati per SP1 / M1-bfl 1

Le saldature di testa non sono verificate. Si presume che la loro resistenza sia la stessa di quella dell'elemento saldato.
Blocco di calcestruzzo
	Elemento
	Carichi
	c
[mm]
	Aeff
[mm2]
	σ
[MPa]
	kj
[-]
	fjd
[MPa]
	Ut
[%]
	Stato

	CB 1
	Min Mx
	84
	1176409
	7.8
	2.00
	39.6
	19.8
	OK


Risultati dettagliati per CB 1
Verifica resistenza a compressione del blocco di calcestruzzo (EN 1993-1-8 – Cl. 6.2.5)
	[image: ]
	39.6 
	MPa
	≥
	[image: ]
	7.8 
	MPa


Dove:
	[image: ]
	– resistenza di progetto del blocco di calcestruzzo:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0.85 – long term effects on compressive strength factor
[image: ]
1.00 – grout quality factor
[image: ]
2.00 – concentration factor
[image: ]
35.0 MPa – characteristic resistance of concrete in compression
[image: ]
1.50 – safety factor for concrete

	[image: ]
	– sollecitazione di compressione media nel calcestruzzo sotto la piastra di base

	[image: ]
, dove:
[image: ]
9233.8 kN – compressive normal force acting on concrete block
[image: ]
1176409 mm2 – effective area on which normal force is distributed



[bookmark: _Toc232771937]SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
	Simbolo
	Spiegazione dei simboli

	tp
	Spessore piastra

	σEd
	Sforzo equivalente

	εPl
	Deformazione Plastica

	σc,Ed
	Tensione di contatto

	fy
	Tensione di snervamento

	εlim
	Limite di deformazione plastica

	NEd
	Forza di trazione

	VEd
	Risultante delle forze di taglio del bullone Vy e Vz nei piani di taglio

	Utt
	Utilizzo in trazione

	Uts
	Utilizzo a taglio

	Utts
	Interaction of tension and shear EN 1993-1-8 – Tab. 3.4

	NRd,s
	Resistenza di progetto alla trazione di un elemento di fissaggio in caso di rottura dell'acciaio - EN 1992-4 – Cl. 7.2.1.3

	VRd,s
	Resistenza di progetto a taglio in caso di rottura dell'acciaio - EN 1992-4 – Cl. 7.2.2.3.1

	Th
	Spessore della gola della saldatura

	L
	Lunghezza della saldatura

	σw,Ed
	Sforzo equivalente

	Ut
	Utilizzo

	Utc
	Utilizzo della capacità della saldatura

	βw
	Correlation factor EN 1993-1-8 – Tab. 4.1

	σw,Rd
	Resistenza sforzo equivalente

	0.9 σ
	Resistenza allo sforzo perpendicolare: 0.9*fu/γM2

	c
	Larghezza del supporto

	Aeff
	Area effettiva

	σ
	Tensione media nel calcestruzzo

	kj
	Fattore di Concentrazione

	fjd
	La portata ultima del basamento in calcestruzzo




[bookmark: _Toc232771938]VERIFICA CON PROGRAMMA DEL PRODUTTORE DEGLI ANCORANTI
Oltre alla verifica tabellare riportata nei precedenti paragrafi, si è optato per una verifica dell’ancorante eseguita con il programma di calcolo fornito dal produttore degli ancoranti. Per fare tale verifica è stato ipotizzato di applicare su 10 ancoranti una risultante di carico uguale a 10 volte il tiro massimo ricavato dall’analisi CBFEM. Così facendo, si è potuto ricavare anche nel programma del produttore un tiro sul singolo ancorante congruente e con quello dell’analisi precedente e fare la verifica. Si riportano i risultati nel seguito. 
[image: Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente]
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Descrizione generata automaticamente][image: Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente]
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Descrizione generata automaticamente]
[bookmark: _Toc232771939]VERIFICHE STRUTTURALI DELLE ELEVAZIONI
In questo capitolo della relazione si riportano le verifiche strutturali dei muri di elevazione in calcestruzzo. Inizialmente si riportano le verifiche di resistenza allo SLU e di seguito le verifiche SLE di fessurazione, di controllo della tensione del calcestruzzo e dell’acciaio.
	[image: ]
	[image: ]


Fig. 13‑1 – Vista del modello numerico delle strutture di elevazione – spessore 60 cm e vincoli
[bookmark: _Toc232771940]VERIFICHE ALLO SLU –STRUTTURALI
In questo capitolo si riportano le verifiche strutturali delle elevazioni in calcestruzzo armato. Inizialmente si riportano le armature assegnate alle strutture di elevazione (per ognuna delle direzioni considerate e per ogni lato dell’elemento).
[image: ]
Fig. 13‑2 – Armatura elevazioni – Direzione 2 (orizzontale) sul lato di estradosso e di intradosso (medesime armature)
[image: Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 13‑3 – Armatura elevazioni – Direzione 3 (verticale) sul lato di estradosso e di intradosso (medesime armature)
[image: ]
Fig. 13‑4 – Verifica SLU elevazioni (con metodo Sandwich) – Coefficiente NM – Direzione 2 (orizzontale) pressoflessione
[image: Immagine che contiene testo, stazionario

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 13‑5 – Verifica SLU elevazioni (con metodo Sandwich) – Coefficiente NM – Direzione 3 (verticale) pressoflessione
[bookmark: _Toc232771941]VERIFICHE ALLO SLE – FESSURAZIONE E TENSIONI MATERIALI
In questo capitolo si riportano le verifiche le verifiche di esercizio della soletta in C.A. ed in particolare le verifiche di fessurazione, quelle di tensione di acciaio e calcestruzzo ed infine quelle di deformazione.
[image: ]
Fig. 13‑6 – Verifiche di apertura delle fessure – combinazione Frequente - Direzione 2 orizzontale
[image: ]
Fig. 13‑7 – Verifiche di apertura delle fessure – combinazione Frequente - Direzione 3 verticale
[image: ]
Fig. 13‑8 – Verifiche di apertura delle fessure – combinazione Quasi Permanente - Direzione 2 orizzontale
[image: Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 13‑9 – Verifiche di apertura delle fessure – combinazione Quasi Permanente - Direzione 3 verticale
[image: ]
Fig. 13‑10 – Verifica tensioni compressione calcestruzzo – combinazione Rara – Intradosso Direzione 2 orizzontale
[image: ]
Fig. 13‑11 – Verifica tensioni compressione calcestruzzo – combinazione Rara – Estradosso Direzione 2 orizzontale
[image: ]
Fig. 13‑12 – Verifica tensioni compressione calcestruzzo – combinazione Rara – Intradosso Direzione 3 verticale
[image: Immagine che contiene testo, stazionario

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 13‑13 – Verifica tensioni compressione calcestruzzo – combinazione Rara – Estradosso Direzione 3 verticale
[image: ]
Fig. 13‑14 – Verifica tensioni compressione calcestruzzo – combinazione Q. Perm. – Intradosso Direzione 2 orizzontale
[image: ]
Fig. 13‑15 – Verifica tensioni compressione calcestruzzo – combinazione Q. Perm. – Estradosso Direzione 2 orizzontale
[image: Immagine che contiene testo, stazionario

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 13‑16 – Verifica tensioni compressione calcestruzzo – combinazione Q. Perm. – Intradosso Direzione 3 verticale
[image: Immagine che contiene testo, stazionario

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 13‑17 – Verifica tensioni compressione calcestruzzo – combinazione Q. Perm. – Estradosso Direzione 3 verticale
[image: Immagine che contiene testo, screenshot, grafica vettoriale

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 13‑18 – Verifica tensioni trazione acciaio – combinazione Rara – Intradosso Direzione 2 orizzontale
[image: ]
Fig. 13‑19 – Verifica tensioni trazione acciaio – combinazione Rara – Estradosso Direzione 2 orizzontale
[image: Immagine che contiene testo, stazionario

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 13‑20 – Verifica tensioni trazione acciaio – combinazione Rara – Intradosso Direzione 3 verticale
[image: Immagine che contiene testo, stazionario

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 13‑21 – Verifica tensioni trazione acciaio – combinazione Rara – Estradosso Direzione 3 verticale
[bookmark: _Toc104370888][bookmark: _Toc232771942]RISULTATI IN FORMA ESTESA DELLE VERIFICHE IN FONDAZIONE
In questo capitolo della relazione si riportano in forma estesa i risultati delle verifiche geotecniche e strutturali delle strutture di fondazione. Vengono riportate le ipotesi di base, i valori dei carichi e le verifiche per la platea e per i pali. 
[bookmark: _Toc6]DATI
[bookmark: _Toc7]Materiali

Simbologia adottata
n°	Indice materiale
Descrizione	Descrizione materiale
TC	Tipo calcestruzzo
Rck	Resistenza cubica caratteristica, espresso in [kPa]
gcls	Peso specifico calcestruzzo, espresso in [kN/mc]
E	Modulo elastico calcestruzzo, espresso in [kPa]
n	Coeff. di Poisson
n	Coeff. di omogeneizzazione
TA	Tipo acciaio 

	n°
	Descrizione
	TC
	Rck
	gcls
	E
	n
	n
	TA

	 
	 
	 
	[kPa]
	[kN/mc]
	[kPa]
	 
	 
	 

	1
	Cls 32/40
	C32/40
	40000
	24.52
	33642648
	0.200
	15.00
	B450C

	2
	Cls pali
	C20/25
	25000
	24.52
	30200389
	0.200
	15.00
	B450C




[bookmark: _Toc8]Geometria


[bookmark: _Toc9]Coordinate contorno esterno

	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y

	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]

	1
	28.01
	18.24
	2
	35.01
	18.24
	3
	35.01
	25.24
	4
	28.01
	25.24




[bookmark: _Toc10]Spessori piastra

Spessore costante 60.00 [cm]


[bookmark: _Toc11]Tipologie pali

Simbologia adottata
n°	Indice tipologia
Descrizione	Descrizione tipologia
Geometria	Geometria tipologia (Pali in c.a o Pali in acciaio)
Armatura	Tipologia armatura per pali in c.a.
Portanza	Aliquote contributi portanza (solo Punta, solo Laterale, Entrambe)
Vincolo	Grado di vincolo alla testa del palo (Incastro o Cerniera)
TC	Tipologia costruttiva del palo (Trivellato o Infisso)
Mat	Indice materiale tipologia palo
Pt	Pressione quota testa palo, espressa in [kPa] 

	n°
	Descrizione
	Geometria
	Armatura
	Portanza
	Vincolo
	TC
	Mat
	Pt

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[kPa]

	1
	Tipologia 1
	Pali circolari in c.a.
	Ferri longitudinali + staffe
	Entrambe
	Cerniera
	Trivellato
	1
	0

	2
	Tipologia 2
	Pali circolari in c.a.
	Armatura tubolare
	Entrambe
	Cerniera
	Trivellato
	2
	0




[bookmark: _Toc12]Caratteristiche pali

Simbologia adottata
n°	Indice palo
X	Ascissa palo, espressa in [m]
Y	Ordinata palo, espressa in [m]
d	Diametro palo, espresso in [cm]
l	Lunghezza palo, espressa in [m]
nodo	Indice nodo su cui è posizionato il palo
It	Indice tipologia palo 

	n°
	X
	Y
	D
	L
	Nodo
	It

	 
	[m]
	[m]
	[cm]
	[m]
	 
	 

	1
	29.75
	20.15
	25.00
	10.00
	10
	2

	2
	30.60
	20.15
	25.00
	10.00
	14
	2

	3
	31.45
	20.15
	25.00
	10.00
	22
	2

	4
	32.30
	20.15
	25.00
	10.00
	37
	2

	5
	33.15
	20.15
	25.00
	10.00
	45
	2

	6
	33.15
	21.00
	25.00
	10.00
	61
	2

	7
	33.15
	21.85
	25.00
	10.00
	68
	2

	8
	33.15
	22.70
	25.00
	10.00
	71
	2

	9
	33.15
	23.55
	25.00
	10.00
	76
	2

	10
	32.30
	21.00
	25.00
	10.00
	48
	2

	11
	32.30
	21.85
	25.00
	10.00
	42
	2

	12
	32.30
	22.70
	25.00
	10.00
	50
	2

	13
	32.30
	23.55
	25.00
	10.00
	67
	2

	14
	31.45
	21.00
	25.00
	10.00
	31
	2

	15
	31.45
	21.85
	25.00
	10.00
	33
	2

	16
	31.45
	22.70
	25.00
	10.00
	49
	2

	17
	31.45
	23.55
	25.00
	10.00
	54
	2

	18
	30.60
	21.00
	25.00
	10.00
	27
	2

	19
	30.60
	21.85
	25.00
	10.00
	28
	2

	20
	30.60
	22.70
	25.00
	10.00
	39
	2

	21
	30.60
	23.55
	25.00
	10.00
	44
	2

	22
	29.75
	21.00
	25.00
	10.00
	9
	2

	23
	29.75
	21.85
	25.00
	10.00
	12
	2

	24
	29.75
	22.70
	25.00
	10.00
	20
	2

	25
	29.75
	23.55
	25.00
	10.00
	34
	2

	26
	34.00
	23.55
	25.00
	10.00
	82
	2

	27
	34.00
	22.70
	25.00
	10.00
	78
	2

	28
	34.00
	21.85
	25.00
	10.00
	75
	2

	29
	34.00
	21.00
	25.00
	10.00
	69
	2

	30
	34.00
	20.15
	25.00
	10.00
	60
	2

	31
	28.90
	23.55
	25.00
	10.00
	26
	2

	32
	28.90
	22.70
	25.00
	10.00
	15
	2

	33
	28.90
	21.85
	25.00
	10.00
	11
	2

	34
	28.90
	21.00
	25.00
	10.00
	5
	2

	35
	28.90
	20.15
	25.00
	10.00
	3
	2

	36
	28.90
	24.40
	25.00
	10.00
	32
	2

	37
	34.00
	24.40
	25.00
	10.00
	79
	2

	38
	29.75
	24.40
	25.00
	10.00
	41
	2

	39
	30.60
	24.40
	25.00
	10.00
	51
	2

	40
	31.45
	24.40
	25.00
	10.00
	59
	2

	41
	32.30
	24.40
	25.00
	10.00
	70
	2

	42
	33.15
	24.40
	25.00
	10.00
	77
	2

	43
	28.90
	19.30
	25.00
	10.00
	2
	2

	44
	34.00
	19.30
	25.00
	10.00
	52
	2

	45
	33.15
	19.30
	25.00
	10.00
	43
	2

	46
	32.30
	19.30
	25.00
	10.00
	29
	2

	47
	31.45
	19.30
	25.00
	10.00
	25
	2

	48
	30.60
	19.30
	25.00
	10.00
	13
	2

	49
	29.75
	19.30
	25.00
	10.00
	6
	2




[bookmark: _Toc13]Descrizione terreni


Caratteristiche fisico meccaniche

Simbologia adottata
Descrizione	Descrizione terreno
g	Peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]
gsat	Peso di volume saturo del terreno espresso in [kN/mc]
f	Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi
d	Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi
c	Coesione del terreno espressa in [kPa]
ca	Adesione del terreno espressa in [kPa]
tl	Tensione tangenziale, per calcolo portanza micropali con il metodo di Bustamante-Doix, espressa in [kPa]
a	Coeff. di espansione laterale 

	Descrizione
	g
	gsat
	Parametri
	f
	d
	c
	ca
	tl
	a

	 
	[kN/mc]
	[kN/mc]
	 
	[°]
	[°]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	 

	Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi
	19.900
	20.100
	Caratteristici
Minimi
Medi
	22.90
22.90
27.20
	15.27
15.27
18.13
	17.8
17.8
21.3
	8.9
8.9
10.6
	100.0
100.0
100.0
	1.15

	Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi
	20.000
	20.100
	Caratteristici
Minimi
Medi
	21.00
21.00
23.00
	14.00
14.00
15.33
	22.0
22.0
23.0
	11.0
11.0
11.5
	97.6
97.6
97.6
	1.15

	Strato 8 - Sabbie e limi sabbiosi addensati
	19.600
	19.900
	Caratteristici
Minimi
Medi
	27.00
27.00
32.00
	18.00
18.00
21.33
	14.0
14.0
17.0
	7.0
7.0
8.5
	100.0
100.0
100.0
	1.15




Descrizione stratigrafia e falda

Simbologia adottata
N	Identificativo strato
Z1	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m]
Z2	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m]
Z3	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m]
Terreno	Terreno associato allo strato
Ks	Coefficiente di spinta
Kw	Costante di Winkler orizzontale espressa in [Kg/cm2/cm]
a	Coeff. di sbulbatura 

	N
	Z1
	Z2
	Z3
	Terreno
	Ks
	Kw
	a

	 
	[m]
	[m]
	[m]
	 
	 
	[Kg/cm2/cm]
	 

	1
	-6.8
	-6.8
	-6.8
	Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi
	2.000
	0.000
	1.000

	2
	-16.8
	-16.8
	-16.8
	Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi
	2.000
	0.000
	1.000

	3
	-25.0
	-25.0
	-25.0
	Strato 8 - Sabbie e limi sabbiosi addensati
	2.000
	0.000
	1.000




Falda
Falda non presente


Costante di Winkler

	Direzione
	Simbolo
	Kw

	 
	 
	[Kg/cm2/cm]

	Verticale
	Kwv
	0.000

	Orizzontale
	Kwo
	Calcolata dal programma (Kwo=Kwv*tan(f))




[bookmark: _Toc17]Convenzioni adottate

Carichi e reazioni vincolari

Fz	Carico verticale positivo verso il basso 
Fx	Forza orizzontale in direzione X positiva nel verso delle X crescenti. 
Fy	Forza orizzontale in direzione Y positiva nel verso delle Y crescenti. 
Mx	Momento con asse vettore parallelo all'asse X positivo antiorario.
My	Momento con asse vettore parallelo all'asse Y positivo antiorario. 

Sollecitazioni

Mx	Momento flettente X con asse vettore parallelo all'asse Y (positivo se tende le fibre inferiori).
My	Momento flettente Y con asse vettore parallelo all'asse X (positivo se tende le fibre inferiori).
Mxy	Momento flettente XY. 

[bookmark: _Toc18]Condizioni di carico

Carichi concentrati
Simbologia adottata
Ic	Indice carico
X	Ascissa carico espressa in [m]
Y	Ordinata carico espressa in [m]
N	Carico verticale espresso in [kN]
Mx	Momento intorno all'asse X espresso in [kNm]
My	Momento intorno all'asse Y espresso in [kNm]
Tx	Forza orizzontale in direzione X espressa in [kN]
Ty	Forza orizzontale in direzione Y espressa in [kN] 


[bookmark: _Toc19]Condizione n° 1 - Condizione 1 [Permanente - Partecipa al sisma]


[bookmark: _Toc20]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	347.300
	0.000
	0.000
	10.800
	58.700

	Piastra
	30.40
	22.71
	-353.800
	0.000
	0.000
	20.800
	-32.800

	Piastra
	32.56
	20.83
	498.500
	0.000
	0.000
	39.900
	-46.400

	Piastra
	30.60
	20.34
	-121.000
	0.000
	0.000
	-13.200
	26.000

	Piastra
	30.55
	20.93
	-182.100
	0.000
	0.000
	-10.100
	10.300

	Piastra
	30.50
	21.53
	-234.900
	0.000
	0.000
	-4.400
	0.500

	Piastra
	30.45
	22.12
	-295.400
	0.000
	0.000
	-6.000
	-14.700

	Piastra
	30.93
	22.85
	-161.600
	0.000
	0.000
	-2.600
	0.600

	Piastra
	31.46
	23.00
	4.200
	0.000
	0.000
	-8.000
	0.200

	Piastra
	31.99
	23.14
	170.600
	0.000
	0.000
	-3.700
	6.300

	Piastra
	32.52
	22.79
	332.100
	0.000
	0.000
	-7.500
	24.300

	Piastra
	32.53
	22.30
	354.800
	0.000
	0.000
	-3.300
	11.300

	Piastra
	32.54
	21.81
	383.300
	0.000
	0.000
	-2.600
	-4.800

	Piastra
	32.55
	21.32
	419.600
	0.000
	0.000
	-3.200
	-22.000

	Piastra
	32.07
	20.71
	322.200
	0.000
	0.000
	7.300
	-0.600

	Piastra
	31.58
	20.59
	176.200
	0.000
	0.000
	-4.900
	-0.400

	Piastra
	31.09
	20.47
	36.100
	0.000
	0.000
	-9.200
	2.500




[bookmark: _Toc21]Condizione n° 2 - Condizione 2 [Permanente - Partecipa al sisma]


[bookmark: _Toc22]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	79.000
	0.000
	0.000
	1.400
	14.100

	Piastra
	30.40
	22.71
	-108.400
	0.000
	0.000
	7.100
	-9.600

	Piastra
	32.56
	20.83
	128.700
	0.000
	0.000
	10.300
	-11.700

	Piastra
	30.60
	20.34
	-36.900
	0.000
	0.000
	-3.200
	7.800

	Piastra
	30.55
	20.93
	-55.000
	0.000
	0.000
	-2.700
	3.300

	Piastra
	30.50
	21.53
	-71.400
	0.000
	0.000
	-1.200
	0.400

	Piastra
	30.45
	22.12
	-90.000
	0.000
	0.000
	-1.400
	-4.100

	Piastra
	30.93
	22.85
	-55.700
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.300

	Piastra
	31.46
	23.00
	-11.500
	0.000
	0.000
	-2.200
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	32.600
	0.000
	0.000
	-1.600
	1.500

	Piastra
	32.52
	22.79
	78.500
	0.000
	0.000
	-2.100
	6.100

	Piastra
	32.53
	22.30
	86.300
	0.000
	0.000
	-0.900
	3.100

	Piastra
	32.54
	21.81
	95.400
	0.000
	0.000
	-0.700
	-0.900

	Piastra
	32.55
	21.32
	106.600
	0.000
	0.000
	-1.000
	-5.300

	Piastra
	32.07
	20.71
	82.200
	0.000
	0.000
	2.000
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	43.400
	0.000
	0.000
	-1.200
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	6.100
	0.000
	0.000
	-2.300
	0.900




[bookmark: _Toc23]Condizione n° 3 - Condizione 3 [Permanente - Partecipa al sisma]


[bookmark: _Toc24]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	11.700
	0.000
	0.000
	0.200
	2.100

	Piastra
	30.40
	22.71
	-16.100
	0.000
	0.000
	1.100
	-1.400

	Piastra
	32.56
	20.83
	19.100
	0.000
	0.000
	1.500
	-1.700

	Piastra
	30.60
	20.34
	-5.500
	0.000
	0.000
	-0.500
	1.200

	Piastra
	30.55
	20.93
	-8.200
	0.000
	0.000
	-0.400
	0.500

	Piastra
	30.50
	21.53
	-10.600
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.100

	Piastra
	30.45
	22.12
	-13.400
	0.000
	0.000
	-0.200
	-0.600

	Piastra
	30.93
	22.85
	-8.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Piastra
	31.46
	23.00
	-1.700
	0.000
	0.000
	-0.300
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	4.800
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.200

	Piastra
	32.52
	22.79
	11.700
	0.000
	0.000
	-0.300
	0.900

	Piastra
	32.53
	22.30
	12.800
	0.000
	0.000
	-0.100
	0.500

	Piastra
	32.54
	21.81
	14.200
	0.000
	0.000
	-0.100
	-0.100

	Piastra
	32.55
	21.32
	15.800
	0.000
	0.000
	-0.100
	-0.800

	Piastra
	32.07
	20.71
	12.200
	0.000
	0.000
	0.300
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	6.400
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	0.900
	0.000
	0.000
	-0.300
	0.100




[bookmark: _Toc25]Condizione n° 4 - Condizione 4 [Permanente - Partecipa al sisma]


[bookmark: _Toc26]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	53.100
	0.000
	0.000
	0.900
	9.500

	Piastra
	30.40
	22.71
	-72.900
	0.000
	0.000
	4.800
	-6.400

	Piastra
	32.56
	20.83
	86.500
	0.000
	0.000
	6.900
	-7.900

	Piastra
	30.60
	20.34
	-24.800
	0.000
	0.000
	-2.200
	5.200

	Piastra
	30.55
	20.93
	-37.000
	0.000
	0.000
	-1.800
	2.200

	Piastra
	30.50
	21.53
	-48.000
	0.000
	0.000
	-0.800
	0.200

	Piastra
	30.45
	22.12
	-60.500
	0.000
	0.000
	-1.000
	-2.800

	Piastra
	30.93
	22.85
	-37.400
	0.000
	0.000
	-0.100
	0.200

	Piastra
	31.46
	23.00
	-7.700
	0.000
	0.000
	-1.500
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	21.900
	0.000
	0.000
	-1.100
	1.000

	Piastra
	32.52
	22.79
	52.800
	0.000
	0.000
	-1.400
	4.100

	Piastra
	32.53
	22.30
	58.000
	0.000
	0.000
	-0.600
	2.100

	Piastra
	32.54
	21.81
	64.100
	0.000
	0.000
	-0.500
	-0.600

	Piastra
	32.55
	21.32
	71.700
	0.000
	0.000
	-0.600
	-3.600

	Piastra
	32.07
	20.71
	55.300
	0.000
	0.000
	1.300
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	29.200
	0.000
	0.000
	-0.800
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	4.100
	0.000
	0.000
	-1.500
	0.600




[bookmark: _Toc27]Condizione n° 5 - Condizione 5 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


[bookmark: _Toc28]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	63.700
	0.000
	0.000
	1.100
	11.400

	Piastra
	30.40
	22.71
	-85.700
	0.000
	0.000
	5.500
	-7.700

	Piastra
	32.56
	20.83
	102.000
	0.000
	0.000
	8.200
	-9.200

	Piastra
	30.60
	20.34
	-30.300
	0.000
	0.000
	-2.400
	6.200

	Piastra
	30.55
	20.93
	-44.300
	0.000
	0.000
	-2.100
	2.500

	Piastra
	30.50
	21.53
	-57.000
	0.000
	0.000
	-0.900
	0.200

	Piastra
	30.45
	22.12
	-71.400
	0.000
	0.000
	-1.100
	-3.400

	Piastra
	30.93
	22.85
	-43.800
	0.000
	0.000
	-0.300
	0.100

	Piastra
	31.46
	23.00
	-8.600
	0.000
	0.000
	-1.900
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	26.700
	0.000
	0.000
	-1.400
	1.200

	Piastra
	32.52
	22.79
	63.000
	0.000
	0.000
	-1.700
	5.100

	Piastra
	32.53
	22.30
	68.900
	0.000
	0.000
	-0.700
	2.600

	Piastra
	32.54
	21.81
	76.000
	0.000
	0.000
	-0.600
	-0.600

	Piastra
	32.55
	21.32
	84.700
	0.000
	0.000
	-0.800
	-4.100

	Piastra
	32.07
	20.71
	65.000
	0.000
	0.000
	1.700
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	34.000
	0.000
	0.000
	-0.800
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	4.200
	0.000
	0.000
	-1.700
	0.700




[bookmark: _Toc29]Condizione n° 6 - Condizione 6 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


[bookmark: _Toc30]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	62.300
	0.000
	0.000
	1.100
	11.100

	Piastra
	30.40
	22.71
	-87.200
	0.000
	0.000
	5.800
	-7.600

	Piastra
	32.56
	20.83
	103.300
	0.000
	0.000
	8.200
	-9.500

	Piastra
	30.60
	20.34
	-28.600
	0.000
	0.000
	-2.700
	6.100

	Piastra
	30.55
	20.93
	-43.500
	0.000
	0.000
	-2.200
	2.600

	Piastra
	30.50
	21.53
	-56.900
	0.000
	0.000
	-0.900
	0.300

	Piastra
	30.45
	22.12
	-72.100
	0.000
	0.000
	-1.100
	-3.200

	Piastra
	30.93
	22.85
	-45.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300

	Piastra
	31.46
	23.00
	-9.800
	0.000
	0.000
	-1.600
	0.100

	Piastra
	31.99
	23.14
	25.400
	0.000
	0.000
	-1.200
	1.200

	Piastra
	32.52
	22.79
	62.300
	0.000
	0.000
	-1.700
	4.700

	Piastra
	32.53
	22.30
	68.700
	0.000
	0.000
	-0.700
	2.300

	Piastra
	32.54
	21.81
	76.200
	0.000
	0.000
	-0.600
	-0.900

	Piastra
	32.55
	21.32
	85.400
	0.000
	0.000
	-0.800
	-4.400

	Piastra
	32.07
	20.71
	66.200
	0.000
	0.000
	1.500
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	35.200
	0.000
	0.000
	-1.100
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	5.500
	0.000
	0.000
	-1.900
	0.700




[bookmark: _Toc31]Condizione n° 7 - Condizione 7 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


[bookmark: _Toc32]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	36.200
	0.000
	0.000
	0.600
	6.500

	Piastra
	30.40
	22.71
	-48.600
	0.000
	0.000
	3.100
	-4.400

	Piastra
	32.56
	20.83
	57.800
	0.000
	0.000
	4.700
	-5.200

	Piastra
	30.60
	20.34
	-17.200
	0.000
	0.000
	-1.400
	3.500

	Piastra
	30.55
	20.93
	-25.200
	0.000
	0.000
	-1.200
	1.400

	Piastra
	30.50
	21.53
	-32.300
	0.000
	0.000
	-0.500
	0.100

	Piastra
	30.45
	22.12
	-40.500
	0.000
	0.000
	-0.700
	-1.900

	Piastra
	30.93
	22.85
	-24.800
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.100

	Piastra
	31.46
	23.00
	-4.800
	0.000
	0.000
	-1.100
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	15.200
	0.000
	0.000
	-0.800
	0.700

	Piastra
	32.52
	22.79
	35.800
	0.000
	0.000
	-1.000
	2.900

	Piastra
	32.53
	22.30
	39.100
	0.000
	0.000
	-0.400
	1.500

	Piastra
	32.54
	21.81
	43.100
	0.000
	0.000
	-0.300
	-0.300

	Piastra
	32.55
	21.32
	48.000
	0.000
	0.000
	-0.400
	-2.300

	Piastra
	32.07
	20.71
	36.800
	0.000
	0.000
	1.000
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	19.300
	0.000
	0.000
	-0.400
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	2.300
	0.000
	0.000
	-0.900
	0.400




[bookmark: _Toc33]Condizione n° 8 - Condizione 8 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


[bookmark: _Toc34]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	35.300
	0.000
	0.000
	0.600
	6.300

	Piastra
	30.40
	22.71
	-49.600
	0.000
	0.000
	3.300
	-4.300

	Piastra
	32.56
	20.83
	58.700
	0.000
	0.000
	4.700
	-5.400

	Piastra
	30.60
	20.34
	-16.200
	0.000
	0.000
	-1.600
	3.500

	Piastra
	30.55
	20.93
	-24.600
	0.000
	0.000
	-1.200
	1.500

	Piastra
	30.50
	21.53
	-32.300
	0.000
	0.000
	-0.500
	0.200

	Piastra
	30.45
	22.12
	-40.900
	0.000
	0.000
	-0.600
	-1.800

	Piastra
	30.93
	22.85
	-25.600
	0.000
	0.000
	0.000
	0.200

	Piastra
	31.46
	23.00
	-5.600
	0.000
	0.000
	-0.900
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	14.300
	0.000
	0.000
	-0.700
	0.700

	Piastra
	32.52
	22.79
	35.300
	0.000
	0.000
	-1.000
	2.600

	Piastra
	32.53
	22.30
	39.000
	0.000
	0.000
	-0.400
	1.300

	Piastra
	32.54
	21.81
	43.200
	0.000
	0.000
	-0.300
	-0.500

	Piastra
	32.55
	21.32
	48.500
	0.000
	0.000
	-0.400
	-2.500

	Piastra
	32.07
	20.71
	37.600
	0.000
	0.000
	0.800
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	20.000
	0.000
	0.000
	-0.600
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	3.200
	0.000
	0.000
	-1.100
	0.400




[bookmark: _Toc35]Condizione n° 9 - Condizione 9 [Variabile - Indice di raggruppamento 2 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


[bookmark: _Toc36]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	521.400
	0.000
	0.000
	-7.000
	104.400

	Piastra
	30.40
	22.71
	654.200
	0.000
	0.000
	-119.700
	-26.500

	Piastra
	32.56
	20.83
	-611.500
	0.000
	0.000
	-2.400
	123.200

	Piastra
	30.60
	20.34
	-610.800
	0.000
	0.000
	127.100
	24.900

	Piastra
	30.55
	20.93
	-289.000
	0.000
	0.000
	13.000
	-43.900

	Piastra
	30.50
	21.53
	12.400
	0.000
	0.000
	5.500
	-48.300

	Piastra
	30.45
	22.12
	313.700
	0.000
	0.000
	-0.800
	-43.900

	Piastra
	30.93
	22.85
	525.300
	0.000
	0.000
	-114.000
	-43.200

	Piastra
	31.46
	23.00
	484.300
	0.000
	0.000
	-102.800
	-32.400

	Piastra
	31.99
	23.14
	486.300
	0.000
	0.000
	-90.800
	-31.000

	Piastra
	32.52
	22.79
	237.300
	0.000
	0.000
	0.200
	143.300

	Piastra
	32.53
	22.30
	40.600
	0.000
	0.000
	-1.700
	137.100

	Piastra
	32.54
	21.81
	-142.900
	0.000
	0.000
	-1.200
	139.000

	Piastra
	32.55
	21.32
	-340.400
	0.000
	0.000
	-1.000
	148.100

	Piastra
	32.07
	20.71
	-520.600
	0.000
	0.000
	84.500
	17.800

	Piastra
	31.58
	20.59
	-489.000
	0.000
	0.000
	98.400
	19.700

	Piastra
	31.09
	20.47
	-498.800
	0.000
	0.000
	112.700
	14.400




[bookmark: _Toc37]Condizione n° 10 - Condizione 10 [Variabile - Indice di raggruppamento 3 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


[bookmark: _Toc38]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	642.200
	0.000
	0.000
	-4.900
	126.000

	Piastra
	30.40
	22.71
	493.900
	0.000
	0.000
	-109.600
	-40.900

	Piastra
	32.56
	20.83
	-420.600
	0.000
	0.000
	13.100
	106.100

	Piastra
	30.60
	20.34
	-668.700
	0.000
	0.000
	122.800
	36.700

	Piastra
	30.55
	20.93
	-372.800
	0.000
	0.000
	9.000
	-39.200

	Piastra
	30.50
	21.53
	-94.900
	0.000
	0.000
	3.700
	-48.000

	Piastra
	30.45
	22.12
	179.800
	0.000
	0.000
	-3.000
	-50.300

	Piastra
	30.93
	22.85
	443.700
	0.000
	0.000
	-114.700
	-43.000

	Piastra
	31.46
	23.00
	469.000
	0.000
	0.000
	-106.500
	-32.400

	Piastra
	31.99
	23.14
	537.300
	0.000
	0.000
	-93.600
	-28.900

	Piastra
	32.52
	22.79
	356.300
	0.000
	0.000
	-3.000
	153.100

	Piastra
	32.53
	22.30
	170.400
	0.000
	0.000
	-3.100
	142.200

	Piastra
	32.54
	21.81
	-0.100
	0.000
	0.000
	-2.300
	138.100

	Piastra
	32.55
	21.32
	-181.500
	0.000
	0.000
	-2.400
	140.600

	Piastra
	32.07
	20.71
	-399.200
	0.000
	0.000
	87.800
	17.900

	Piastra
	31.58
	20.59
	-425.800
	0.000
	0.000
	97.000
	19.800

	Piastra
	31.09
	20.47
	-491.700
	0.000
	0.000
	109.700
	15.800




[bookmark: _Toc39]Condizione n° 11 - Condizione 11 [Variabile - Indice di raggruppamento 4 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


[bookmark: _Toc40]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	-641.700
	0.000
	0.000
	4.900
	-126.000

	Piastra
	30.40
	22.71
	-493.400
	0.000
	0.000
	109.400
	40.800

	Piastra
	32.56
	20.83
	420.200
	0.000
	0.000
	-13.100
	-106.000

	Piastra
	30.60
	20.34
	668.200
	0.000
	0.000
	-122.600
	-36.700

	Piastra
	30.55
	20.93
	372.500
	0.000
	0.000
	-9.000
	39.000

	Piastra
	30.50
	21.53
	94.800
	0.000
	0.000
	-3.700
	47.700

	Piastra
	30.45
	22.12
	-179.600
	0.000
	0.000
	3.000
	50.100

	Piastra
	30.93
	22.85
	-443.200
	0.000
	0.000
	114.500
	42.900

	Piastra
	31.46
	23.00
	-468.400
	0.000
	0.000
	106.300
	32.400

	Piastra
	31.99
	23.14
	-536.800
	0.000
	0.000
	93.400
	28.800

	Piastra
	32.52
	22.79
	-356.100
	0.000
	0.000
	3.000
	-153.000

	Piastra
	32.53
	22.30
	-170.300
	0.000
	0.000
	3.100
	-142.200

	Piastra
	32.54
	21.81
	0.000
	0.000
	0.000
	2.300
	-138.100

	Piastra
	32.55
	21.32
	181.300
	0.000
	0.000
	2.400
	-140.600

	Piastra
	32.07
	20.71
	398.700
	0.000
	0.000
	-87.700
	-17.900

	Piastra
	31.58
	20.59
	425.300
	0.000
	0.000
	-96.800
	-19.800

	Piastra
	31.09
	20.47
	491.200
	0.000
	0.000
	-109.500
	-15.700




[bookmark: _Toc41]Condizione n° 12 - Condizione 12 [Variabile - Indice di raggruppamento 5 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


[bookmark: _Toc42]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	-525.500
	0.000
	0.000
	7.000
	-105.200

	Piastra
	30.40
	22.71
	-658.300
	0.000
	0.000
	120.500
	26.600

	Piastra
	32.56
	20.83
	615.200
	0.000
	0.000
	2.400
	-124.000

	Piastra
	30.60
	20.34
	615.300
	0.000
	0.000
	-127.900
	-25.200

	Piastra
	30.55
	20.93
	291.300
	0.000
	0.000
	-13.100
	44.000

	Piastra
	30.50
	21.53
	-12.100
	0.000
	0.000
	-5.500
	48.400

	Piastra
	30.45
	22.12
	-315.400
	0.000
	0.000
	0.800
	44.100

	Piastra
	30.93
	22.85
	-528.700
	0.000
	0.000
	114.700
	43.500

	Piastra
	31.46
	23.00
	-487.600
	0.000
	0.000
	103.400
	32.600

	Piastra
	31.99
	23.14
	-489.900
	0.000
	0.000
	91.400
	31.200

	Piastra
	32.52
	22.79
	-239.400
	0.000
	0.000
	-0.200
	-144.400

	Piastra
	32.53
	22.30
	-41.300
	0.000
	0.000
	1.700
	-138.100

	Piastra
	32.54
	21.81
	143.300
	0.000
	0.000
	1.200
	-140.000

	Piastra
	32.55
	21.32
	342.200
	0.000
	0.000
	1.000
	-149.100

	Piastra
	32.07
	20.71
	523.800
	0.000
	0.000
	-85.100
	-17.900

	Piastra
	31.58
	20.59
	492.200
	0.000
	0.000
	-99.000
	-19.800

	Piastra
	31.09
	20.47
	502.200
	0.000
	0.000
	-113.300
	-14.400




[bookmark: _Toc43]Condizione n° 13 - Condizione 13 [Variabile - Indice di raggruppamento 6 - Y0=0.60 Y1=0.50 Y2=0.00]


[bookmark: _Toc44]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	1.800
	0.000
	0.000
	0.100
	0.300

	Piastra
	30.40
	22.71
	-5.900
	0.000
	0.000
	0.600
	-0.300

	Piastra
	32.56
	20.83
	6.600
	0.000
	0.000
	0.400
	-0.800

	Piastra
	30.60
	20.34
	0.100
	0.000
	0.000
	-0.500
	0.300

	Piastra
	30.55
	20.93
	-1.400
	0.000
	0.000
	-0.100
	0.300

	Piastra
	30.50
	21.53
	-2.800
	0.000
	0.000
	-0.100
	0.200

	Piastra
	30.45
	22.12
	-4.300
	0.000
	0.000
	-0.100
	0.000

	Piastra
	30.93
	22.85
	-3.500
	0.000
	0.000
	0.300
	0.100

	Piastra
	31.46
	23.00
	-1.700
	0.000
	0.000
	0.200
	0.100

	Piastra
	31.99
	23.14
	0.000
	0.000
	0.000
	0.200
	0.200

	Piastra
	32.52
	22.79
	2.500
	0.000
	0.000
	-0.100
	-0.200

	Piastra
	32.53
	22.30
	3.300
	0.000
	0.000
	0.000
	-0.300

	Piastra
	32.54
	21.81
	4.100
	0.000
	0.000
	0.000
	-0.400

	Piastra
	32.55
	21.32
	5.000
	0.000
	0.000
	0.000
	-0.600

	Piastra
	32.07
	20.71
	4.500
	0.000
	0.000
	-0.200
	-0.100

	Piastra
	31.58
	20.59
	3.000
	0.000
	0.000
	-0.300
	-0.100

	Piastra
	31.09
	20.47
	1.500
	0.000
	0.000
	-0.400
	0.000




[bookmark: _Toc45]Condizione n° 14 - Condizione 14 [Variabile - Indice di raggruppamento 7 - Y0=0.60 Y1=0.50 Y2=0.00]


[bookmark: _Toc46]Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	-1.100
	0.000
	0.000
	-0.100
	-0.200

	Piastra
	30.40
	22.71
	3.800
	0.000
	0.000
	-0.400
	0.200

	Piastra
	32.56
	20.83
	-4.300
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.500

	Piastra
	30.60
	20.34
	-0.100
	0.000
	0.000
	0.300
	-0.200

	Piastra
	30.55
	20.93
	0.900
	0.000
	0.000
	0.100
	-0.200

	Piastra
	30.50
	21.53
	1.800
	0.000
	0.000
	0.000
	-0.100

	Piastra
	30.45
	22.12
	2.800
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Piastra
	30.93
	22.85
	2.300
	0.000
	0.000
	-0.200
	-0.100

	Piastra
	31.46
	23.00
	1.100
	0.000
	0.000
	-0.200
	-0.100

	Piastra
	31.99
	23.14
	0.000
	0.000
	0.000
	-0.100
	-0.100

	Piastra
	32.52
	22.79
	-1.600
	0.000
	0.000
	0.100
	0.100

	Piastra
	32.53
	22.30
	-2.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.200

	Piastra
	32.54
	21.81
	-2.700
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300

	Piastra
	32.55
	21.32
	-3.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.400

	Piastra
	32.07
	20.71
	-3.000
	0.000
	0.000
	0.100
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	-1.900
	0.000
	0.000
	0.200
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	-1.000
	0.000
	0.000
	0.300
	0.000




[bookmark: _Toc47]Normativa - Coefficienti di sicurezza


Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni
	CARICHI
	EFFETTO
	Coefficiente parziale
	(A1) - STR

	Permanenti
	Favorevole
	gG1,fav
	1.00

	Permanenti
	Sfavorevole
	gG1,sfav
	1.35

	Permanenti non strutturali
	Favorevole
	gG2,fav
	1.00

	Permanenti non strutturali
	Sfavorevole
	gG2,sfav
	1.35

	Variabili
	Favorevole
	gQi,fav
	0.00

	Variabili
	Sfavorevole
	gQi,sfav
	1.50

	Variabili traffico
	Favorevole
	gQ,fav
	0.00

	Variabili traffico
	Sfavorevole
	gQ,sfav
	1.35




Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
	PARAMETRO
	GRANDEZZA
	Coefficiente parziale
	(M1)

	Tangente dell'angolo di resistenza al taglio
	tan f'k
	gf'
	1.00

	Coesione efficace
	c'k
	gc'
	1.00

	Resistenza non drenata
	cuk
	gcu
	1.00




Coefficienti parziali gR da applicare alle resistenze caratteristiche (Pali trivellati)
	Resistenza
	gR
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	Base
	gb
	1.00
	1.70
	1.35

	Laterale in compressione
	gs
	1.00
	1.45
	1.15

	Totale
	gt
	1.00
	1.60
	1.30

	Laterale in trazione
	gst
	1.00
	1.60
	1.25




(Pali trivellati)
	Resistenza
	gR
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	Base
	gb
	1.00
	1.70
	1.35

	Laterale in compressione
	gs
	1.00
	1.45
	1.15

	Totale
	gt
	1.00
	1.60
	1.30

	Laterale in trazione
	gst
	1.00
	1.60
	1.25





Coefficienti parziali gT per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali
	gT
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	gT
	1.00
	1.60
	1.30




Fattori di correlazione x per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del numero di verticali indagate
	Numero di verticali indagate
	x3
	x4

	1
	1.70
	1.70




Coefficienti amplificativi gRd in funzione della classe di duttilità
	gRd
	Fondazione
	Bicchieri

	gRd
	1.10
	1.20




[bookmark: _Toc48]Elenco combinazioni di calcolo

Numero combinazioni definite 17

Simbologia adottata
CP	Coefficiente di partecipazione della condizione 


Combinazione n° 1 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 11
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 2 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 3 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 9
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 4 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 5 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 9
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 6 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 7 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	1.35

	Condizione 6
	1.35

	Condizione 7
	1.35

	Condizione 8
	1.35

	Condizione 10
	0.90

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 8 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 9 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 10 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 11 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 12 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 11
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 13 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 14 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35




Combinazione n° 15 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 16 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 17 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	1.35

	Condizione 6
	1.35

	Condizione 7
	1.35

	Condizione 8
	1.35

	Condizione 12
	0.90

	Condizione 13
	0.90





[bookmark: _Toc49]Impostazioni di analisi


[bookmark: _Toc50]Portanza verticale pali

Metodo calcolo portanza:	Bustamante-Doix
Percentuale portanza di punta (aliquota portanza laterale)	15.00

[bookmark: _Toc51]Portanza trasversale pali

Costante di Winkler: costante pari a 1.00 [Kg/cm2/cm]

Rottura palo-terreno: 
	Pressione limite pari alla pressione passiva con moltiplicatore pari a 3.00

[bookmark: _Toc52]Cedimenti

Metodo calcolo cedimenti: Elementi finiti
	Spostamento limite attrito laterale 0.50 [cm]
	Spostamento limite punta 1.00 [cm]
Fattore di rigidezza della sovrastruttura 0.00
[bookmark: _Toc53]Modello


[bookmark: _Toc54]Caratteristiche Mesh


Numero elementi	146
Numero nodi	82


[image: ] [image: ]
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[bookmark: _Toc55]RISULTATI INVILUPPO

[bookmark: _Toc56]Spostamenti


[bookmark: _Toc57]Piastra


[bookmark: _Toc58]Spostamenti massimi e minimi della piastra

Simbologia adottata
Ic	Indice della combinazione
w	Spostamento verticale, espresso in [cm]
u	Spostamento direzione X, espresso in [cm]
v	Spostamento direzione Y, espresso in [cm]
fx	Rotazione intorno all'asse X, espressa in [°]
fy	Rotazione intorno all'asse Y, espressa in [°]
p	Pressione sul terreno (solo per calcolo fondazione), espressa in [kPa]
kw	Costante di Winkler (solo per calcolo fondazione), espressa in [kg/cm2/cm]. Il valore viene stampato solo se si è utilizzato il modello di interazione
Tra parentesi l'indice del nodo in cui si sono misurati i valori massimi e minimi 

	In
	X
	Y
	 
	Valore
	UM
	Cmb
	 

	 
	[m]
	[m]
	 
	 
	 
	 
	 

	53
4
	32.56
28.01
	20.83
18.24
	w
	0.266629
-0.145972
	[cm]
	15
4
	MAX
MIN

	4
4
	28.01
28.01
	18.24
18.24
	ux
	1.716287
-1.641177
	[cm]
	10
12
	MAX
MIN

	74
74
	35.01
35.01
	21.74
21.74
	uy
	2.527293
-2.385138
	[cm]
	10
12
	MAX
MIN

	33
61
	31.45
33.15
	21.85
21.00
	fx
	0.001357
-0.000335
	[°]
	17
15
	MAX
MIN

	33
33
	31.45
31.45
	21.85
21.85
	fy
	0.001193
-0.000961
	[°]
	15
5
	MAX
MIN




[bookmark: _Toc59]Pali

Simbologia adottata
In	Indice sezione
Y	ordinata palo espressa in [m]
Ur	spostamento limite espresso in [cm]
Pr	pressione limite espressa  in [kPa]
Ue	spostamento in esercizio espresso in [cm]
Pe	pressione in esercizio espressa  in [kPa] 

Palo n° 1

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.8099 (10)
	3.7584 (1)
	79.4 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4239 (10)
	1.9899 (1)
	41.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1524 (10)
	0.7312 (1)
	14.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0069 (10)
	0.0486 (1)
	0.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0480 (10)
	-0.2138 (1)
	-4.7 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0532 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0389 (10)
	-0.1801 (1)
	-3.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0216 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.1 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0074 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.7 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0034 (10)
	0.0148 (1)
	0.3 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0128 (10)
	0.0588 (1)
	1.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 2

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.9167 (10)
	3.7584 (1)
	89.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4798 (10)
	1.9899 (1)
	47.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1725 (10)
	0.7312 (1)
	16.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0078 (10)
	0.0486 (1)
	0.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0544 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.3 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0602 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.9 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0440 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.3 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0244 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0084 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0038 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0145 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 3

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.1623 (10)
	3.7584 (1)
	114.0 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6084 (10)
	1.9899 (1)
	59.7 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2188 (10)
	0.7312 (1)
	21.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0098 (10)
	0.0486 (1)
	1.0 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0689 (10)
	-0.2138 (1)
	-6.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0764 (10)
	-0.2436 (1)
	-7.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0558 (10)
	-0.1801 (1)
	-5.5 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0309 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.0 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0106 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.0 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0048 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0183 (10)
	0.0588 (1)
	1.8 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 4

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.4792 (10)
	3.7584 (1)
	145.1 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.7743 (10)
	1.9899 (1)
	75.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2784 (10)
	0.7312 (1)
	27.3 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0125 (10)
	0.0486 (1)
	1.2 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0877 (10)
	-0.2138 (1)
	-8.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0972 (10)
	-0.2436 (1)
	-9.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0710 (10)
	-0.1801 (1)
	-7.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0394 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.9 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0135 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.3 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0062 (10)
	0.0148 (1)
	0.6 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0233 (10)
	0.0588 (1)
	2.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 5

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.8283 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.9570 (10)
	1.9899 (1)
	93.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3441 (10)
	0.7312 (1)
	33.7 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0155 (10)
	0.0486 (1)
	1.5 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1084 (10)
	-0.2138 (1)
	-10.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1202 (10)
	-0.2436 (1)
	-11.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0878 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.6 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0487 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.8 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0167 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.6 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0076 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0289 (10)
	0.0588 (1)
	2.8 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 6

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.6905 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (2)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.8849 (10)
	1.9899 (1)
	86.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3182 (10)
	0.7312 (1)
	31.2 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0143 (10)
	0.0486 (1)
	1.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1003 (10)
	-0.2138 (1)
	-9.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1111 (10)
	-0.2436 (1)
	-10.9 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0812 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0450 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0155 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.5 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0070 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0267 (10)
	0.0588 (1)
	2.6 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 7

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.6410 (10)
	3.7584 (1)
	160.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.8590 (10)
	1.9899 (1)
	84.2 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3089 (10)
	0.7312 (1)
	30.3 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0139 (10)
	0.0486 (1)
	1.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0973 (10)
	-0.2138 (1)
	-9.5 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1078 (10)
	-0.2436 (1)
	-10.6 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0788 (10)
	-0.1801 (1)
	-7.7 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0437 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0150 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.5 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0068 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0259 (10)
	0.0588 (1)
	2.5 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 8

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.6907 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (2)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.8850 (10)
	1.9899 (1)
	86.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3182 (10)
	0.7312 (1)
	31.2 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0143 (10)
	0.0486 (1)
	1.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1003 (10)
	-0.2138 (1)
	-9.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1111 (10)
	-0.2436 (1)
	-10.9 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0812 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0450 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0155 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.5 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0071 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0267 (10)
	0.0588 (1)
	2.6 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 9

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.8283 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.9571 (10)
	1.9899 (1)
	93.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3441 (10)
	0.7312 (1)
	33.7 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0155 (10)
	0.0486 (1)
	1.5 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1084 (10)
	-0.2138 (1)
	-10.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1202 (10)
	-0.2436 (1)
	-11.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0878 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.6 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0487 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.8 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0167 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.6 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0076 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0289 (10)
	0.0588 (1)
	2.8 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 10

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.3034 (10)
	3.7584 (1)
	127.8 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6823 (10)
	1.9899 (1)
	66.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2453 (10)
	0.7312 (1)
	24.1 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0110 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0773 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0857 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.4 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0626 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.1 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0347 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0119 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.2 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0054 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0206 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 11

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2392 (10)
	3.7584 (1)
	121.5 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6487 (10)
	1.9899 (1)
	63.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2332 (10)
	0.7312 (1)
	22.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0105 (10)
	0.0486 (1)
	1.0 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0735 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.2 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0814 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.0 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0595 (10)
	-0.1801 (1)
	-5.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0330 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0113 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0052 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0196 (10)
	0.0588 (1)
	1.9 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 12

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.3036 (10)
	3.7584 (1)
	127.8 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6824 (10)
	1.9899 (1)
	66.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2454 (10)
	0.7312 (1)
	24.1 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0110 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0773 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0857 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.4 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0626 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.1 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0347 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0119 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.2 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0054 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0206 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 13

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.4792 (10)
	3.7584 (1)
	145.1 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.7743 (10)
	1.9899 (1)
	75.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2784 (10)
	0.7312 (1)
	27.3 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0125 (10)
	0.0486 (1)
	1.2 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0877 (10)
	-0.2138 (1)
	-8.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0972 (10)
	-0.2436 (1)
	-9.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0710 (10)
	-0.1801 (1)
	-7.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0394 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.9 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0135 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.3 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0062 (10)
	0.0148 (1)
	0.6 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0233 (10)
	0.0588 (1)
	2.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 14

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.9272 (10)
	3.7584 (1)
	90.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4853 (10)
	1.9899 (1)
	47.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1745 (10)
	0.7312 (1)
	17.1 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0078 (10)
	0.0486 (1)
	0.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0550 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0609 (10)
	-0.2436 (1)
	-6.0 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0445 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.4 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0247 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0085 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0039 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0146 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 15

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.8336 (10)
	3.7584 (1)
	81.7 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4363 (10)
	1.9899 (1)
	42.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1569 (10)
	0.7312 (1)
	15.4 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0071 (10)
	0.0486 (1)
	0.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0494 (10)
	-0.2138 (1)
	-4.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0548 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.4 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0400 (10)
	-0.1801 (1)
	-3.9 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0222 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0076 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.7 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0035 (10)
	0.0148 (1)
	0.3 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0132 (10)
	0.0588 (1)
	1.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 16

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.9264 (10)
	3.7584 (1)
	90.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4849 (10)
	1.9899 (1)
	47.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1744 (10)
	0.7312 (1)
	17.1 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0078 (10)
	0.0486 (1)
	0.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0549 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0609 (10)
	-0.2436 (1)
	-6.0 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0445 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.4 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0247 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0085 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0039 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0146 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 17

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.1613 (10)
	3.7584 (1)
	113.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6079 (10)
	1.9899 (1)
	59.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2186 (10)
	0.7312 (1)
	21.4 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0098 (10)
	0.0486 (1)
	1.0 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0689 (10)
	-0.2138 (1)
	-6.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0763 (10)
	-0.2436 (1)
	-7.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0558 (10)
	-0.1801 (1)
	-5.5 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0309 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.0 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0106 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.0 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0048 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0183 (10)
	0.0588 (1)
	1.8 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 18

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.5900 (10)
	3.7584 (1)
	57.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.3089 (10)
	1.9899 (1)
	30.3 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1111 (10)
	0.7312 (1)
	10.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0050 (10)
	0.0486 (1)
	0.5 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0350 (10)
	-0.2138 (1)
	-3.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0388 (10)
	-0.2436 (1)
	-3.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0283 (10)
	-0.1801 (1)
	-2.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0157 (10)
	-0.1010 (1)
	-1.5 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0054 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.5 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0025 (10)
	0.0148 (1)
	0.2 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0093 (10)
	0.0588 (1)
	0.9 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 19

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.4283 (10)
	3.7584 (1)
	42.0 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2242 (10)
	1.9899 (1)
	22.0 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.0806 (10)
	0.7312 (1)
	7.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0036 (10)
	0.0486 (1)
	0.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0254 (10)
	-0.2138 (1)
	-2.5 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0281 (10)
	-0.2436 (1)
	-2.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0206 (10)
	-0.1801 (1)
	-2.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0114 (10)
	-0.1010 (1)
	-1.1 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0039 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.4 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0018 (10)
	0.0148 (1)
	0.2 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0068 (10)
	0.0588 (1)
	0.7 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 20

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.5892 (10)
	3.7584 (1)
	57.8 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.3084 (10)
	1.9899 (1)
	30.2 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1109 (10)
	0.7312 (1)
	10.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0050 (10)
	0.0486 (1)
	0.5 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0349 (10)
	-0.2138 (1)
	-3.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0387 (10)
	-0.2436 (1)
	-3.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0283 (10)
	-0.1801 (1)
	-2.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0157 (10)
	-0.1010 (1)
	-1.5 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0054 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.5 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0025 (10)
	0.0148 (1)
	0.2 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0093 (10)
	0.0588 (1)
	0.9 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 21

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.9151 (10)
	3.7584 (1)
	89.7 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4790 (10)
	1.9899 (1)
	47.0 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1722 (10)
	0.7312 (1)
	16.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0077 (10)
	0.0486 (1)
	0.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0543 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.3 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0601 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.9 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0439 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.3 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0244 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0084 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0038 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0144 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 22

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.4057 (10)
	3.7584 (1)
	39.8 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2123 (10)
	1.9899 (1)
	20.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.0763 (10)
	0.7312 (1)
	7.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0034 (10)
	0.0486 (1)
	0.3 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0241 (10)
	-0.2138 (1)
	-2.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0267 (10)
	-0.2436 (1)
	-2.6 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0195 (10)
	-0.1801 (1)
	-1.9 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0108 (10)
	-0.1010 (1)
	-1.1 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0037 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.4 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0017 (10)
	0.0148 (1)
	0.2 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0064 (10)
	0.0588 (1)
	0.6 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 23

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.0283 (7)
	3.7584 (1)
	2.8 (7)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.0148 (7)
	1.9899 (1)
	1.5 (7)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.0053 (7)
	0.7312 (1)
	0.5 (7)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0002 (7)
	0.0486 (1)
	0.0 (7)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0017 (7)
	-0.2138 (1)
	-0.2 (7)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0019 (7)
	-0.2436 (1)
	-0.2 (7)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0014 (7)
	-0.1801 (1)
	-0.1 (7)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0008 (7)
	-0.1010 (1)
	-0.1 (7)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0003 (7)
	-0.0355 (1)
	0.0 (7)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0001 (7)
	0.0148 (1)
	0.0 (7)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0004 (7)
	0.0588 (1)
	0.0 (7)
	5.8 (1)



Palo n° 24

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.4050 (10)
	3.7584 (1)
	39.7 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2120 (10)
	1.9899 (1)
	20.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.0762 (10)
	0.7312 (1)
	7.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0034 (10)
	0.0486 (1)
	0.3 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0240 (10)
	-0.2138 (1)
	-2.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0266 (10)
	-0.2436 (1)
	-2.6 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0194 (10)
	-0.1801 (1)
	-1.9 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0108 (10)
	-0.1010 (1)
	-1.1 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0037 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.4 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0017 (10)
	0.0148 (1)
	0.2 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0064 (10)
	0.0588 (1)
	0.6 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 25

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.8086 (10)
	3.7584 (1)
	79.3 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4233 (10)
	1.9899 (1)
	41.5 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1522 (10)
	0.7312 (1)
	14.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0068 (10)
	0.0486 (1)
	0.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0480 (10)
	-0.2138 (1)
	-4.7 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0531 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0388 (10)
	-0.1801 (1)
	-3.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0215 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.1 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0074 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.7 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0034 (10)
	0.0148 (1)
	0.3 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0128 (10)
	0.0588 (1)
	1.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 26

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.1980 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.1512 (10)
	1.9899 (1)
	112.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.4143 (10)
	0.7312 (1)
	40.6 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0191 (10)
	0.0486 (1)
	1.9 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1301 (10)
	-0.2138 (1)
	-12.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1444 (10)
	-0.2436 (1)
	-14.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1055 (10)
	-0.1801 (1)
	-10.3 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0585 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.7 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0201 (10)
	-0.0355 (1)
	-2.0 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0091 (10)
	0.0148 (1)
	0.9 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0347 (10)
	0.0588 (1)
	3.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 27

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.0855 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.0920 (10)
	1.9899 (1)
	107.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3928 (10)
	0.7312 (1)
	38.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0179 (10)
	0.0486 (1)
	1.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1236 (10)
	-0.2138 (1)
	-12.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1370 (10)
	-0.2436 (1)
	-13.4 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1001 (10)
	-0.1801 (1)
	-9.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0555 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0191 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.9 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0087 (10)
	0.0148 (1)
	0.9 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0329 (10)
	0.0588 (1)
	3.2 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 28

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.0461 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.0713 (10)
	1.9899 (1)
	105.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3854 (10)
	0.7312 (1)
	37.8 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0175 (10)
	0.0486 (1)
	1.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1212 (10)
	-0.2138 (1)
	-11.9 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1344 (10)
	-0.2436 (1)
	-13.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0982 (10)
	-0.1801 (1)
	-9.6 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0545 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0187 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0085 (10)
	0.0148 (1)
	0.8 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0323 (10)
	0.0588 (1)
	3.2 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 29

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.0856 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.0920 (10)
	1.9899 (1)
	107.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3929 (10)
	0.7312 (1)
	38.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0179 (10)
	0.0486 (1)
	1.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1236 (10)
	-0.2138 (1)
	-12.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1370 (10)
	-0.2436 (1)
	-13.4 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1001 (10)
	-0.1801 (1)
	-9.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0555 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0191 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.9 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0087 (10)
	0.0148 (1)
	0.9 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0329 (10)
	0.0588 (1)
	3.2 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 30

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.1981 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.1512 (10)
	1.9899 (1)
	112.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.4144 (10)
	0.7312 (1)
	40.6 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0191 (10)
	0.0486 (1)
	1.9 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1301 (10)
	-0.2138 (1)
	-12.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1444 (10)
	-0.2436 (1)
	-14.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1055 (10)
	-0.1801 (1)
	-10.3 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0585 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.7 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0201 (10)
	-0.0355 (1)
	-2.0 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0091 (10)
	0.0148 (1)
	0.9 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0347 (10)
	0.0588 (1)
	3.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 31

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.8929 (10)
	3.7584 (1)
	87.6 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4674 (10)
	1.9899 (1)
	45.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1681 (10)
	0.7312 (1)
	16.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0076 (10)
	0.0486 (1)
	0.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0529 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.2 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0587 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0429 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0238 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0082 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0037 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0141 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 32

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.5572 (11)
	3.7584 (1)
	54.6 (11)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2917 (11)
	1.9899 (1)
	28.6 (11)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1049 (11)
	0.7312 (1)
	10.3 (11)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0047 (11)
	0.0486 (1)
	0.5 (11)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0330 (11)
	-0.2138 (1)
	-3.2 (11)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0366 (11)
	-0.2436 (1)
	-3.6 (11)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0268 (11)
	-0.1801 (1)
	-2.6 (11)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0148 (11)
	-0.1010 (1)
	-1.5 (11)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0051 (11)
	-0.0355 (1)
	-0.5 (11)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0023 (11)
	0.0148 (1)
	0.2 (11)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0088 (11)
	0.0588 (1)
	0.9 (11)
	5.8 (1)



Palo n° 33

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.4046 (15)
	3.7584 (1)
	39.7 (15)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2118 (15)
	1.9899 (1)
	20.8 (15)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.0761 (15)
	0.7312 (1)
	7.5 (15)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0034 (15)
	0.0486 (1)
	0.3 (15)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0240 (15)
	-0.2138 (1)
	-2.4 (15)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0266 (15)
	-0.2436 (1)
	-2.6 (15)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0194 (15)
	-0.1801 (1)
	-1.9 (15)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0108 (15)
	-0.1010 (1)
	-1.1 (15)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0037 (15)
	-0.0355 (1)
	-0.4 (15)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0017 (15)
	0.0148 (1)
	0.2 (15)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0064 (15)
	0.0588 (1)
	0.6 (15)
	5.8 (1)



Palo n° 34

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.5564 (11)
	3.7584 (1)
	54.6 (11)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2912 (11)
	1.9899 (1)
	28.6 (11)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1047 (11)
	0.7312 (1)
	10.3 (11)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0047 (11)
	0.0486 (1)
	0.5 (11)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0330 (11)
	-0.2138 (1)
	-3.2 (11)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0366 (11)
	-0.2436 (1)
	-3.6 (11)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0267 (11)
	-0.1801 (1)
	-2.6 (11)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0148 (11)
	-0.1010 (1)
	-1.5 (11)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0051 (11)
	-0.0355 (1)
	-0.5 (11)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0023 (11)
	0.0148 (1)
	0.2 (11)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0088 (11)
	0.0588 (1)
	0.9 (11)
	5.8 (1)



Palo n° 35

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.8938 (10)
	3.7584 (1)
	87.7 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4679 (10)
	1.9899 (1)
	45.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1682 (10)
	0.7312 (1)
	16.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0076 (10)
	0.0486 (1)
	0.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0530 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.2 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0587 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0429 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0238 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0082 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0037 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0141 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 36

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2703 (10)
	3.7584 (1)
	124.6 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6650 (10)
	1.9899 (1)
	65.2 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2391 (10)
	0.7312 (1)
	23.4 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0108 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0753 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0835 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0610 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0338 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0116 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0053 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0200 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 37

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.3751 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.2446 (10)
	1.9899 (1)
	122.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.4485 (10)
	0.7312 (1)
	44.0 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0211 (10)
	0.0486 (1)
	2.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1403 (10)
	-0.2138 (1)
	-13.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1559 (10)
	-0.2436 (1)
	-15.3 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1140 (10)
	-0.1801 (1)
	-11.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0633 (10)
	-0.1010 (1)
	-6.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0218 (10)
	-0.0355 (1)
	-2.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0099 (10)
	0.0148 (1)
	1.0 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0375 (10)
	0.0588 (1)
	3.7 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 38

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2125 (10)
	3.7584 (1)
	118.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6347 (10)
	1.9899 (1)
	62.2 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2282 (10)
	0.7312 (1)
	22.4 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0103 (10)
	0.0486 (1)
	1.0 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0719 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0797 (10)
	-0.2436 (1)
	-7.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0582 (10)
	-0.1801 (1)
	-5.7 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0323 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0111 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0051 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0191 (10)
	0.0588 (1)
	1.9 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 39

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2860 (10)
	3.7584 (1)
	126.1 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6732 (10)
	1.9899 (1)
	66.0 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2420 (10)
	0.7312 (1)
	23.7 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0109 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0763 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.5 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0845 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.3 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0617 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.1 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0342 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0118 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.2 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0054 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0203 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 40

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.4713 (10)
	3.7584 (1)
	144.3 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.7701 (10)
	1.9899 (1)
	75.5 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2769 (10)
	0.7312 (1)
	27.2 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0125 (10)
	0.0486 (1)
	1.2 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0872 (10)
	-0.2138 (1)
	-8.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0967 (10)
	-0.2436 (1)
	-9.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0706 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.9 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0392 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.8 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0135 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.3 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0061 (10)
	0.0148 (1)
	0.6 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0232 (10)
	0.0588 (1)
	2.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 41

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.7323 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (2)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.9068 (10)
	1.9899 (1)
	88.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3260 (10)
	0.7312 (1)
	32.0 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0147 (10)
	0.0486 (1)
	1.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1027 (10)
	-0.2138 (1)
	-10.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1138 (10)
	-0.2436 (1)
	-11.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0832 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0461 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.5 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0159 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.6 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0072 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0273 (10)
	0.0588 (1)
	2.7 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 42

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.0409 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.0686 (10)
	1.9899 (1)
	104.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3844 (10)
	0.7312 (1)
	37.7 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0175 (10)
	0.0486 (1)
	1.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1209 (10)
	-0.2138 (1)
	-11.9 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1341 (10)
	-0.2436 (1)
	-13.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0980 (10)
	-0.1801 (1)
	-9.6 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0543 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0187 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0085 (10)
	0.0148 (1)
	0.8 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0322 (10)
	0.0588 (1)
	3.2 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 43

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2714 (10)
	3.7584 (1)
	124.7 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6655 (10)
	1.9899 (1)
	65.3 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2393 (10)
	0.7312 (1)
	23.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0108 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0754 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0836 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0610 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0338 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0116 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0053 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0201 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 44

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.3753 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.2448 (10)
	1.9899 (1)
	122.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.4485 (10)
	0.7312 (1)
	44.0 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0211 (10)
	0.0486 (1)
	2.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1403 (10)
	-0.2138 (1)
	-13.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1559 (10)
	-0.2436 (1)
	-15.3 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1140 (10)
	-0.1801 (1)
	-11.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0633 (10)
	-0.1010 (1)
	-6.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0218 (10)
	-0.0355 (1)
	-2.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0099 (10)
	0.0148 (1)
	1.0 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0375 (10)
	0.0588 (1)
	3.7 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 45

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.0412 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.0687 (10)
	1.9899 (1)
	104.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3844 (10)
	0.7312 (1)
	37.7 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0175 (10)
	0.0486 (1)
	1.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1210 (10)
	-0.2138 (1)
	-11.9 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1341 (10)
	-0.2436 (1)
	-13.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0980 (10)
	-0.1801 (1)
	-9.6 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0543 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0187 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0085 (10)
	0.0148 (1)
	0.8 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0322 (10)
	0.0588 (1)
	3.2 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 46

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.7328 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (2)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.9070 (10)
	1.9899 (1)
	89.0 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3261 (10)
	0.7312 (1)
	32.0 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0147 (10)
	0.0486 (1)
	1.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1028 (10)
	-0.2138 (1)
	-10.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1139 (10)
	-0.2436 (1)
	-11.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0832 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0461 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.5 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0159 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.6 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0072 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0273 (10)
	0.0588 (1)
	2.7 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 47

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.4722 (10)
	3.7584 (1)
	144.4 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.7706 (10)
	1.9899 (1)
	75.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2771 (10)
	0.7312 (1)
	27.2 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0125 (10)
	0.0486 (1)
	1.2 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0873 (10)
	-0.2138 (1)
	-8.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0968 (10)
	-0.2436 (1)
	-9.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0707 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.9 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0392 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.8 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0135 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.3 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0061 (10)
	0.0148 (1)
	0.6 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0232 (10)
	0.0588 (1)
	2.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 48

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2873 (10)
	3.7584 (1)
	126.2 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6738 (10)
	1.9899 (1)
	66.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2423 (10)
	0.7312 (1)
	23.8 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0109 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0763 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.5 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0846 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.3 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0618 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.1 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0343 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0118 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.2 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0054 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0203 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 49

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2138 (10)
	3.7584 (1)
	119.0 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6354 (10)
	1.9899 (1)
	62.3 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2284 (10)
	0.7312 (1)
	22.4 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0103 (10)
	0.0486 (1)
	1.0 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0720 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0798 (10)
	-0.2436 (1)
	-7.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0583 (10)
	-0.1801 (1)
	-5.7 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0323 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0111 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0051 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0192 (10)
	0.0588 (1)
	1.9 (10)
	5.8 (1)




[bookmark: _Toc60]Sollecitazioni


[bookmark: _Toc61]Piastra


[bookmark: _Toc62]Sollecitazioni massime e minime piastra

Simbologia adottata
In	Indice nodo modello
Mx	Momento X espresso in [kNm]
My	Momento Y espresso in [kNm]
Mxy	Momento XY espresso in [kNm]
Tx	Taglio X, espresso in [kN]
Ty	Taglio Y, espresso in [kN]
Nx	Tensione normale X espressa in [kPa]
Ny	Tensione normale Y espressa in [kPa]
Nxy	Tensione tangenziale XY espressa in [kPa] 

	In
	X
	Y
	 
	Valore
	UM
	Cmb
	 

	 
	[m]
	[m]
	 
	 
	 
	 
	 

	57
30
	32.55
30.40
	21.32
22.71
	Mx
	1126.7575
-794.7072
	[kNm]
	17
15
	MAX
MIN

	46
30
	32.07
30.40
	20.71
22.71
	My
	1096.0933
-752.1007
	[kNm]
	15
15
	MAX
MIN

	36
40
	31.58
30.93
	20.59
22.85
	Mxy
	271.2611
-228.0464
	[kNm]
	17
15
	MAX
MIN

	72
46
	32.52
32.07
	23.28
20.71
	Nx
	247
-314
	[kPa]
	12
15
	MAX
MIN

	72
66
	32.52
32.52
	23.28
22.79
	Ny
	387
-396
	[kPa]
	10
15
	MAX
MIN

	68
54
	33.15
31.45
	21.85
23.55
	Nxy
	265
-290
	[kPa]
	10
10
	MAX
MIN




[bookmark: _Toc63]Pali

Simbologia adottata
n°	Identificativo sezione
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
Nr	sforzo normale a rottura, espresso in [kN]
Ne	sforzo normale in esercizio, espresso in [kN]
Tr	taglio a rottura, espresso in [kN]
Te	taglio in esercizio, espresso in [kN]
Mr	momento a rottura, espresso in [kNm]
Me	momento in esercizio, espresso in [kNm] 

Palo n° 1

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-168.29 (4)
	1024.91 (1)
	19.46 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-151.32 (4)
	934.59 (1)
	3.97 (10)
	19.93 (1)
	-11.17 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-134.35 (4)
	844.27 (1)
	-2.49 (10)
	-10.65 (1)
	-11.70 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-117.39 (4)
	753.95 (1)
	-4.04 (10)
	-18.33 (1)
	-8.23 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-100.42 (4)
	663.63 (1)
	-3.32 (10)
	-15.33 (1)
	-4.41 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-83.45 (4)
	573.31 (1)
	-2.01 (10)
	-9.38 (1)
	-1.67 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-66.48 (4)
	482.99 (1)
	-0.88 (10)
	-4.18 (1)
	-0.20 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	51.97 (1)
	394.37 (1)
	-0.17 (10)
	-0.84 (1)
	0.33 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	40.92 (1)
	306.17 (1)
	0.16 (10)
	0.72 (1)
	0.32 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	29.88 (1)
	217.97 (1)
	0.19 (10)
	0.89 (1)
	0.12 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	18.84 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 2

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	224.89 (15)
	1024.91 (1)
	22.02 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	202.19 (15)
	934.59 (1)
	4.50 (10)
	19.93 (1)
	-12.64 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	179.49 (15)
	844.27 (1)
	-2.82 (10)
	-10.65 (1)
	-13.24 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	156.78 (15)
	753.95 (1)
	-4.57 (10)
	-18.33 (1)
	-9.31 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	136.94 (1)
	663.63 (1)
	-3.76 (10)
	-15.33 (1)
	-4.99 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	118.68 (1)
	573.31 (1)
	-2.28 (10)
	-9.38 (1)
	-1.89 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	100.42 (1)
	482.99 (1)
	-1.00 (10)
	-4.18 (1)
	-0.22 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	82.52 (1)
	394.37 (1)
	-0.19 (10)
	-0.84 (1)
	0.37 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	64.72 (1)
	306.17 (1)
	0.19 (10)
	0.72 (1)
	0.36 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	46.92 (1)
	217.97 (1)
	0.22 (10)
	0.89 (1)
	0.13 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	29.13 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 3

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	342.72 (15)
	1024.91 (1)
	27.92 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	308.12 (15)
	934.59 (1)
	5.70 (10)
	19.93 (1)
	-16.03 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	273.53 (15)
	844.27 (1)
	-3.57 (10)
	-10.65 (1)
	-16.79 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	238.94 (15)
	753.95 (1)
	-5.79 (10)
	-18.33 (1)
	-11.81 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	204.35 (15)
	663.63 (1)
	-4.77 (10)
	-15.33 (1)
	-6.33 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	169.76 (15)
	573.31 (1)
	-2.89 (10)
	-9.38 (1)
	-2.40 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	135.16 (15)
	482.99 (1)
	-1.27 (10)
	-4.18 (1)
	-0.28 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	106.15 (1)
	394.37 (1)
	-0.24 (10)
	-0.84 (1)
	0.47 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	83.13 (1)
	306.17 (1)
	0.23 (10)
	0.72 (1)
	0.46 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	60.10 (1)
	217.97 (1)
	0.28 (10)
	0.89 (1)
	0.17 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	37.08 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 4

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	408.82 (15)
	1024.91 (1)
	35.54 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	367.56 (15)
	934.59 (1)
	7.26 (10)
	19.93 (1)
	-20.39 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	326.30 (15)
	844.27 (1)
	-4.55 (10)
	-10.65 (1)
	-21.36 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	285.04 (15)
	753.95 (1)
	-7.37 (10)
	-18.33 (1)
	-15.03 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	243.77 (15)
	663.63 (1)
	-6.07 (10)
	-15.33 (1)
	-8.06 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	202.51 (15)
	573.31 (1)
	-3.68 (10)
	-9.38 (1)
	-3.05 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	161.25 (15)
	482.99 (1)
	-1.61 (10)
	-4.18 (1)
	-0.36 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	120.78 (15)
	394.37 (1)
	-0.30 (10)
	-0.84 (1)
	0.60 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	89.03 (1)
	306.17 (1)
	0.30 (10)
	0.72 (1)
	0.58 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	64.33 (1)
	217.97 (1)
	0.36 (10)
	0.89 (1)
	0.22 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	39.63 (1)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 5

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	396.88 (15)
	1024.91 (1)
	43.70 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	356.83 (15)
	934.59 (1)
	8.97 (10)
	19.93 (1)
	-25.21 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	316.77 (15)
	844.27 (1)
	-5.62 (10)
	-10.65 (1)
	-26.40 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	276.71 (15)
	753.95 (1)
	-9.11 (10)
	-18.33 (1)
	-18.58 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	236.65 (15)
	663.63 (1)
	-7.51 (10)
	-15.33 (1)
	-9.96 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	196.60 (15)
	573.31 (1)
	-4.54 (10)
	-9.38 (1)
	-3.77 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	156.54 (15)
	482.99 (1)
	-1.99 (10)
	-4.18 (1)
	-0.44 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	117.25 (15)
	394.37 (1)
	-0.38 (10)
	-0.84 (1)
	0.74 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	80.99 (1)
	306.17 (1)
	0.37 (10)
	0.72 (1)
	0.72 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	58.58 (1)
	217.97 (1)
	0.44 (10)
	0.89 (1)
	0.27 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	36.16 (1)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 6

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	401.86 (17)
	1024.91 (1)
	40.55 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	366.76 (17)
	934.59 (1)
	8.29 (10)
	19.93 (1)
	-23.31 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	331.67 (17)
	844.27 (1)
	-5.19 (10)
	-10.65 (1)
	-24.41 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	296.57 (17)
	753.95 (1)
	-8.42 (10)
	-18.33 (1)
	-17.18 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	261.48 (17)
	663.63 (1)
	-6.94 (10)
	-15.33 (1)
	-9.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	226.38 (17)
	573.31 (1)
	-4.20 (10)
	-9.38 (1)
	-3.49 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	191.29 (17)
	482.99 (1)
	-1.84 (10)
	-4.18 (1)
	-0.41 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	156.87 (17)
	394.37 (1)
	-0.35 (10)
	-0.84 (1)
	0.69 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	122.63 (17)
	306.17 (1)
	0.34 (10)
	0.72 (1)
	0.66 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	88.39 (17)
	217.97 (1)
	0.41 (10)
	0.89 (1)
	0.25 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	54.15 (17)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 7

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	360.57 (17)
	1024.91 (1)
	39.42 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	329.09 (17)
	934.59 (1)
	8.05 (10)
	19.93 (1)
	-22.63 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	297.62 (17)
	844.27 (1)
	-5.04 (10)
	-10.65 (1)
	-23.70 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	266.15 (17)
	753.95 (1)
	-8.18 (10)
	-18.33 (1)
	-16.67 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	234.68 (17)
	663.63 (1)
	-6.74 (10)
	-15.33 (1)
	-8.94 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	203.20 (17)
	573.31 (1)
	-4.08 (10)
	-9.38 (1)
	-3.38 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	171.73 (17)
	482.99 (1)
	-1.79 (10)
	-4.18 (1)
	-0.40 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	140.87 (17)
	394.37 (1)
	-0.34 (10)
	-0.84 (1)
	0.67 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	110.17 (17)
	306.17 (1)
	0.33 (10)
	0.72 (1)
	0.64 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	79.47 (17)
	217.97 (1)
	0.39 (10)
	0.89 (1)
	0.24 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	48.77 (17)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 8

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	377.23 (7)
	1024.91 (1)
	40.56 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	344.29 (7)
	934.59 (1)
	8.29 (10)
	19.93 (1)
	-23.31 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	311.36 (7)
	844.27 (1)
	-5.20 (10)
	-10.65 (1)
	-24.42 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	278.42 (7)
	753.95 (1)
	-8.43 (10)
	-18.33 (1)
	-17.18 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	245.49 (7)
	663.63 (1)
	-6.94 (10)
	-15.33 (1)
	-9.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	212.56 (7)
	573.31 (1)
	-4.20 (10)
	-9.38 (1)
	-3.49 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	179.62 (7)
	482.99 (1)
	-1.84 (10)
	-4.18 (1)
	-0.41 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	147.32 (7)
	394.37 (1)
	-0.35 (10)
	-0.84 (1)
	0.69 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	115.20 (7)
	306.17 (1)
	0.34 (10)
	0.72 (1)
	0.66 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	83.07 (7)
	217.97 (1)
	0.41 (10)
	0.89 (1)
	0.25 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	50.94 (7)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 9

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	373.80 (4)
	1024.91 (1)
	43.70 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	336.07 (4)
	934.59 (1)
	8.97 (10)
	19.93 (1)
	-25.21 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	298.34 (4)
	844.27 (1)
	-5.62 (10)
	-10.65 (1)
	-26.40 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	260.62 (4)
	753.95 (1)
	-9.11 (10)
	-18.33 (1)
	-18.58 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	222.89 (4)
	663.63 (1)
	-7.51 (10)
	-15.33 (1)
	-9.96 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	185.16 (4)
	573.31 (1)
	-4.54 (10)
	-9.38 (1)
	-3.77 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	147.43 (4)
	482.99 (1)
	-1.99 (10)
	-4.18 (1)
	-0.44 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	110.43 (4)
	394.37 (1)
	-0.38 (10)
	-0.84 (1)
	0.74 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	73.62 (4)
	306.17 (1)
	0.37 (10)
	0.72 (1)
	0.72 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	36.81 (4)
	217.97 (1)
	0.44 (10)
	0.89 (1)
	0.27 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (4)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 10

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	398.39 (15)
	1024.91 (1)
	31.31 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	363.60 (15)
	934.59 (1)
	6.39 (10)
	19.93 (1)
	-17.97 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	328.81 (15)
	844.27 (1)
	-4.01 (10)
	-10.65 (1)
	-18.82 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	294.02 (15)
	753.95 (1)
	-6.50 (10)
	-18.33 (1)
	-13.24 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	259.23 (15)
	663.63 (1)
	-5.35 (10)
	-15.33 (1)
	-7.10 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	224.43 (15)
	573.31 (1)
	-3.24 (10)
	-9.38 (1)
	-2.69 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	189.64 (15)
	482.99 (1)
	-1.42 (10)
	-4.18 (1)
	-0.32 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	155.52 (15)
	394.37 (1)
	-0.27 (10)
	-0.84 (1)
	0.53 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	121.58 (15)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.51 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	87.64 (15)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	53.70 (15)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 11

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	315.64 (17)
	1024.91 (1)
	29.77 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	288.11 (17)
	934.59 (1)
	6.08 (10)
	19.93 (1)
	-17.09 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	260.58 (17)
	844.27 (1)
	-3.81 (10)
	-10.65 (1)
	-17.90 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	233.05 (17)
	753.95 (1)
	-6.18 (10)
	-18.33 (1)
	-12.59 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	205.52 (17)
	663.63 (1)
	-5.09 (10)
	-15.33 (1)
	-6.75 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	177.99 (17)
	573.31 (1)
	-3.08 (10)
	-9.38 (1)
	-2.56 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	150.46 (17)
	482.99 (1)
	-1.35 (10)
	-4.18 (1)
	-0.30 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	123.46 (17)
	394.37 (1)
	-0.25 (10)
	-0.84 (1)
	0.50 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	96.61 (17)
	306.17 (1)
	0.25 (10)
	0.72 (1)
	0.49 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	69.76 (17)
	217.97 (1)
	0.30 (10)
	0.89 (1)
	0.18 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	42.91 (17)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 12

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	364.27 (4)
	1024.91 (1)
	31.32 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	332.48 (4)
	934.59 (1)
	6.39 (10)
	19.93 (1)
	-17.97 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	300.68 (4)
	844.27 (1)
	-4.01 (10)
	-10.65 (1)
	-18.83 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	268.88 (4)
	753.95 (1)
	-6.50 (10)
	-18.33 (1)
	-13.25 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	237.08 (4)
	663.63 (1)
	-5.35 (10)
	-15.33 (1)
	-7.10 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	205.29 (4)
	573.31 (1)
	-3.24 (10)
	-9.38 (1)
	-2.69 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	173.49 (4)
	482.99 (1)
	-1.42 (10)
	-4.18 (1)
	-0.32 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	142.31 (4)
	394.37 (1)
	-0.27 (10)
	-0.84 (1)
	0.53 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	111.29 (4)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.51 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	80.27 (4)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	49.25 (4)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 13

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	372.17 (4)
	1024.91 (1)
	35.54 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	334.61 (4)
	934.59 (1)
	7.26 (10)
	19.93 (1)
	-20.39 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	297.05 (4)
	844.27 (1)
	-4.55 (10)
	-10.65 (1)
	-21.36 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	259.48 (4)
	753.95 (1)
	-7.37 (10)
	-18.33 (1)
	-15.03 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	221.92 (4)
	663.63 (1)
	-6.07 (10)
	-15.33 (1)
	-8.06 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	184.35 (4)
	573.31 (1)
	-3.68 (10)
	-9.38 (1)
	-3.05 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	146.79 (4)
	482.99 (1)
	-1.61 (10)
	-4.18 (1)
	-0.36 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	109.95 (4)
	394.37 (1)
	-0.30 (10)
	-0.84 (1)
	0.60 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	73.30 (4)
	306.17 (1)
	0.30 (10)
	0.72 (1)
	0.58 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	36.65 (4)
	217.97 (1)
	0.36 (10)
	0.89 (1)
	0.22 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	13.84 (11)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 14

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	283.05 (15)
	1024.91 (1)
	22.27 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	254.48 (15)
	934.59 (1)
	4.55 (10)
	19.93 (1)
	-12.78 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	225.91 (15)
	844.27 (1)
	-2.85 (10)
	-10.65 (1)
	-13.39 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	197.34 (15)
	753.95 (1)
	-4.62 (10)
	-18.33 (1)
	-9.42 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	168.76 (15)
	663.63 (1)
	-3.81 (10)
	-15.33 (1)
	-5.05 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	140.19 (15)
	573.31 (1)
	-2.30 (10)
	-9.38 (1)
	-1.91 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	111.62 (15)
	482.99 (1)
	-1.01 (10)
	-4.18 (1)
	-0.23 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	83.60 (15)
	394.37 (1)
	-0.19 (10)
	-0.84 (1)
	0.38 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	63.15 (1)
	306.17 (1)
	0.19 (10)
	0.72 (1)
	0.36 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	45.80 (1)
	217.97 (1)
	0.22 (10)
	0.89 (1)
	0.14 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	28.45 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 15

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	163.04 (7)
	1024.91 (1)
	20.03 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	148.90 (7)
	934.59 (1)
	4.09 (10)
	19.93 (1)
	-11.49 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	134.75 (7)
	844.27 (1)
	-2.56 (10)
	-10.65 (1)
	-12.04 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	120.61 (7)
	753.95 (1)
	-4.15 (10)
	-18.33 (1)
	-8.47 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	106.47 (7)
	663.63 (1)
	-3.42 (10)
	-15.33 (1)
	-4.54 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	92.33 (7)
	573.31 (1)
	-2.07 (10)
	-9.38 (1)
	-1.72 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	78.19 (7)
	482.99 (1)
	-0.91 (10)
	-4.18 (1)
	-0.20 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	64.34 (7)
	394.37 (1)
	-0.17 (10)
	-0.84 (1)
	0.34 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	50.56 (7)
	306.17 (1)
	0.17 (10)
	0.72 (1)
	0.33 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	36.78 (7)
	217.97 (1)
	0.20 (10)
	0.89 (1)
	0.12 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	23.00 (7)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 16

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	251.38 (4)
	1024.91 (1)
	22.26 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	226.01 (4)
	934.59 (1)
	4.54 (10)
	19.93 (1)
	-12.77 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	200.63 (4)
	844.27 (1)
	-2.85 (10)
	-10.65 (1)
	-13.38 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	175.25 (4)
	753.95 (1)
	-4.62 (10)
	-18.33 (1)
	-9.41 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	149.88 (4)
	663.63 (1)
	-3.80 (10)
	-15.33 (1)
	-5.05 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	124.50 (4)
	573.31 (1)
	-2.30 (10)
	-9.38 (1)
	-1.91 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	99.12 (4)
	482.99 (1)
	-1.01 (10)
	-4.18 (1)
	-0.22 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	74.24 (4)
	394.37 (1)
	-0.19 (10)
	-0.84 (1)
	0.38 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	49.50 (4)
	306.17 (1)
	0.19 (10)
	0.72 (1)
	0.36 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	24.75 (4)
	217.97 (1)
	0.22 (10)
	0.89 (1)
	0.14 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (2)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 17

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	285.19 (10)
	1024.91 (1)
	27.90 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	256.40 (10)
	934.59 (1)
	5.70 (10)
	19.93 (1)
	-16.01 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	227.61 (10)
	844.27 (1)
	-3.57 (10)
	-10.65 (1)
	-16.77 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	198.83 (10)
	753.95 (1)
	-5.79 (10)
	-18.33 (1)
	-11.80 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	170.04 (10)
	663.63 (1)
	-4.77 (10)
	-15.33 (1)
	-6.32 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	141.25 (10)
	573.31 (1)
	-2.89 (10)
	-9.38 (1)
	-2.39 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	112.46 (10)
	482.99 (1)
	-1.27 (10)
	-4.18 (1)
	-0.28 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	84.24 (10)
	394.37 (1)
	-0.24 (10)
	-0.84 (1)
	0.47 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	56.16 (10)
	306.17 (1)
	0.23 (10)
	0.72 (1)
	0.46 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	28.08 (10)
	217.97 (1)
	0.28 (10)
	0.89 (1)
	0.17 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	1.53 (17)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 18

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	135.05 (16)
	1024.91 (1)
	14.18 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	121.41 (16)
	934.59 (1)
	2.89 (10)
	19.93 (1)
	-8.14 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	107.77 (16)
	844.27 (1)
	-1.81 (10)
	-10.65 (1)
	-8.52 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	95.80 (1)
	753.95 (1)
	-2.94 (10)
	-18.33 (1)
	-6.00 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	84.61 (1)
	663.63 (1)
	-2.42 (10)
	-15.33 (1)
	-3.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	73.42 (1)
	573.31 (1)
	-1.47 (10)
	-9.38 (1)
	-1.22 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	62.24 (1)
	482.99 (1)
	-0.64 (10)
	-4.18 (1)
	-0.14 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	51.28 (1)
	394.37 (1)
	-0.12 (10)
	-0.84 (1)
	0.24 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	40.39 (1)
	306.17 (1)
	0.12 (10)
	0.72 (1)
	0.23 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	29.50 (1)
	217.97 (1)
	0.14 (10)
	0.89 (1)
	0.09 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	18.61 (1)
	138.60 (1)
	0.01 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 19

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	31.16 (3)
	1024.91 (1)
	10.29 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	28.59 (3)
	934.59 (1)
	2.10 (10)
	19.93 (1)
	-5.90 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	26.02 (3)
	844.27 (1)
	-1.32 (10)
	-10.65 (1)
	-6.18 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	23.45 (3)
	753.95 (1)
	-2.13 (10)
	-18.33 (1)
	-4.35 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	20.88 (3)
	663.63 (1)
	-1.76 (10)
	-15.33 (1)
	-2.33 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	18.31 (3)
	573.31 (1)
	-1.06 (10)
	-9.38 (1)
	-0.88 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	15.74 (3)
	482.99 (1)
	-0.47 (10)
	-4.18 (1)
	-0.10 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	13.26 (1)
	394.37 (1)
	-0.09 (10)
	-0.84 (1)
	0.17 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	15.59 (1)
	306.17 (1)
	0.09 (10)
	0.72 (1)
	0.17 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	17.92 (1)
	217.97 (1)
	0.10 (10)
	0.89 (1)
	0.06 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	20.25 (1)
	138.60 (1)
	0.01 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 20

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-139.77 (13)
	1024.91 (1)
	14.16 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-125.68 (13)
	934.59 (1)
	2.89 (10)
	19.93 (1)
	-8.12 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-111.59 (13)
	844.27 (1)
	-1.81 (10)
	-10.65 (1)
	-8.51 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-97.50 (13)
	753.95 (1)
	-2.94 (10)
	-18.33 (1)
	-5.99 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-83.41 (13)
	663.63 (1)
	-2.42 (10)
	-15.33 (1)
	-3.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-69.32 (13)
	573.31 (1)
	-1.46 (10)
	-9.38 (1)
	-1.22 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-55.22 (13)
	482.99 (1)
	-0.64 (10)
	-4.18 (1)
	-0.14 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-41.37 (13)
	394.37 (1)
	-0.12 (10)
	-0.84 (1)
	0.24 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-27.58 (13)
	306.17 (1)
	0.12 (10)
	0.72 (1)
	0.23 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-13.79 (13)
	217.97 (1)
	0.14 (10)
	0.89 (1)
	0.09 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (8)
	138.60 (1)
	0.01 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 21

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	181.89 (3)
	1024.91 (1)
	21.99 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	163.52 (3)
	934.59 (1)
	4.49 (10)
	19.93 (1)
	-12.62 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	145.16 (3)
	844.27 (1)
	-2.81 (10)
	-10.65 (1)
	-13.22 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	126.79 (3)
	753.95 (1)
	-4.56 (10)
	-18.33 (1)
	-9.30 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	108.43 (3)
	663.63 (1)
	-3.76 (10)
	-15.33 (1)
	-4.98 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	90.06 (3)
	573.31 (1)
	-2.27 (10)
	-9.38 (1)
	-1.89 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	71.70 (3)
	482.99 (1)
	-1.00 (10)
	-4.18 (1)
	-0.22 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	53.70 (3)
	394.37 (1)
	-0.19 (10)
	-0.84 (1)
	0.37 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	35.80 (3)
	306.17 (1)
	0.18 (10)
	0.72 (1)
	0.36 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	17.90 (3)
	217.97 (1)
	0.22 (10)
	0.89 (1)
	0.13 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (3)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 22

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-129.22 (4)
	1024.91 (1)
	9.75 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-116.19 (4)
	934.59 (1)
	1.99 (10)
	19.93 (1)
	-5.59 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-103.17 (4)
	844.27 (1)
	-1.25 (10)
	-10.65 (1)
	-5.86 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-90.14 (4)
	753.95 (1)
	-2.02 (10)
	-18.33 (1)
	-4.12 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-77.12 (4)
	663.63 (1)
	-1.67 (10)
	-15.33 (1)
	-2.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-64.09 (4)
	573.31 (1)
	-1.01 (10)
	-9.38 (1)
	-0.84 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-51.06 (4)
	482.99 (1)
	-0.44 (10)
	-4.18 (1)
	-0.10 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-38.25 (4)
	394.37 (1)
	-0.08 (10)
	-0.84 (1)
	0.16 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-25.50 (4)
	306.17 (1)
	0.08 (10)
	0.72 (1)
	0.16 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	14.09 (1)
	217.97 (1)
	0.10 (10)
	0.89 (1)
	0.06 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	9.31 (1)
	138.60 (1)
	0.01 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 23

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-104.67 (17)
	1024.91 (1)
	0.68 (7)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-94.12 (17)
	934.59 (1)
	0.14 (7)
	19.93 (1)
	-0.39 (7)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-83.57 (17)
	844.27 (1)
	-0.09 (7)
	-10.65 (1)
	-0.41 (7)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-73.02 (17)
	753.95 (1)
	-0.14 (7)
	-18.33 (1)
	-0.29 (7)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-62.47 (17)
	663.63 (1)
	-0.12 (7)
	-15.33 (1)
	-0.15 (7)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-51.93 (17)
	573.31 (1)
	-0.07 (7)
	-9.38 (1)
	-0.06 (7)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-41.38 (17)
	482.99 (1)
	-0.03 (7)
	-4.18 (1)
	-0.01 (7)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-31.00 (17)
	394.37 (1)
	-0.01 (7)
	-0.84 (1)
	0.01 (7)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-20.67 (17)
	306.17 (1)
	0.01 (7)
	0.72 (1)
	0.01 (7)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-10.33 (17)
	217.97 (1)
	0.01 (7)
	0.89 (1)
	0.00 (7)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	7.84 (5)
	138.60 (1)
	0.00 (7)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 24

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-173.70 (15)
	1024.91 (1)
	9.73 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-156.18 (15)
	934.59 (1)
	1.99 (10)
	19.93 (1)
	-5.58 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-138.67 (15)
	844.27 (1)
	-1.24 (10)
	-10.65 (1)
	-5.85 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-121.16 (15)
	753.95 (1)
	-2.02 (10)
	-18.33 (1)
	-4.11 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-103.64 (15)
	663.63 (1)
	-1.66 (10)
	-15.33 (1)
	-2.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-86.13 (15)
	573.31 (1)
	-1.01 (10)
	-9.38 (1)
	-0.84 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-68.61 (15)
	482.99 (1)
	-0.44 (10)
	-4.18 (1)
	-0.10 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-51.40 (15)
	394.37 (1)
	-0.08 (10)
	-0.84 (1)
	0.16 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-34.27 (15)
	306.17 (1)
	0.08 (10)
	0.72 (1)
	0.16 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-17.13 (15)
	217.97 (1)
	0.10 (10)
	0.89 (1)
	0.06 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (1)
	138.60 (1)
	0.01 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 25

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-200.36 (15)
	1024.91 (1)
	19.43 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-180.15 (15)
	934.59 (1)
	3.97 (10)
	19.93 (1)
	-11.15 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-159.95 (15)
	844.27 (1)
	-2.48 (10)
	-10.65 (1)
	-11.68 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-139.75 (15)
	753.95 (1)
	-4.03 (10)
	-18.33 (1)
	-8.22 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-119.54 (15)
	663.63 (1)
	-3.32 (10)
	-15.33 (1)
	-4.40 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-99.34 (15)
	573.31 (1)
	-2.01 (10)
	-9.38 (1)
	-1.67 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-79.13 (15)
	482.99 (1)
	-0.88 (10)
	-4.18 (1)
	-0.20 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-59.28 (15)
	394.37 (1)
	-0.17 (10)
	-0.84 (1)
	0.33 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-39.52 (15)
	306.17 (1)
	0.16 (10)
	0.72 (1)
	0.32 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-19.76 (15)
	217.97 (1)
	0.19 (10)
	0.89 (1)
	0.12 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	11.73 (7)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 26

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	337.89 (4)
	1024.91 (1)
	51.29 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	308.40 (4)
	934.59 (1)
	10.82 (10)
	19.93 (1)
	-30.25 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	278.92 (4)
	844.27 (1)
	-6.73 (10)
	-10.65 (1)
	-31.72 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	249.44 (4)
	753.95 (1)
	-10.94 (10)
	-18.33 (1)
	-22.33 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	219.96 (4)
	663.63 (1)
	-9.02 (10)
	-15.33 (1)
	-11.98 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	190.47 (4)
	573.31 (1)
	-5.46 (10)
	-9.38 (1)
	-4.54 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	160.99 (4)
	482.99 (1)
	-2.40 (10)
	-4.18 (1)
	-0.54 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	132.08 (4)
	394.37 (1)
	-0.45 (10)
	-0.84 (1)
	0.89 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	103.32 (4)
	306.17 (1)
	0.44 (10)
	0.72 (1)
	0.86 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	74.57 (4)
	217.97 (1)
	0.53 (10)
	0.89 (1)
	0.32 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	45.81 (4)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 27

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	348.34 (7)
	1024.91 (1)
	49.10 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	317.94 (7)
	934.59 (1)
	10.25 (10)
	19.93 (1)
	-28.73 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	287.54 (7)
	844.27 (1)
	-6.40 (10)
	-10.65 (1)
	-30.11 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	257.14 (7)
	753.95 (1)
	-10.39 (10)
	-18.33 (1)
	-21.19 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	226.74 (7)
	663.63 (1)
	-8.56 (10)
	-15.33 (1)
	-11.36 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	196.34 (7)
	573.31 (1)
	-5.18 (10)
	-9.38 (1)
	-4.30 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	165.94 (7)
	482.99 (1)
	-2.27 (10)
	-4.18 (1)
	-0.51 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	136.13 (7)
	394.37 (1)
	-0.43 (10)
	-0.84 (1)
	0.84 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	106.48 (7)
	306.17 (1)
	0.42 (10)
	0.72 (1)
	0.82 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	76.83 (7)
	217.97 (1)
	0.50 (10)
	0.89 (1)
	0.31 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	47.17 (7)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 28

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	337.46 (7)
	1024.91 (1)
	48.29 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	308.02 (7)
	934.59 (1)
	10.05 (10)
	19.93 (1)
	-28.19 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	278.57 (7)
	844.27 (1)
	-6.28 (10)
	-10.65 (1)
	-29.54 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	249.13 (7)
	753.95 (1)
	-10.19 (10)
	-18.33 (1)
	-20.79 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	219.68 (7)
	663.63 (1)
	-8.40 (10)
	-15.33 (1)
	-11.14 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	190.24 (7)
	573.31 (1)
	-5.08 (10)
	-9.38 (1)
	-4.22 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	160.79 (7)
	482.99 (1)
	-2.23 (10)
	-4.18 (1)
	-0.50 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	131.92 (7)
	394.37 (1)
	-0.42 (10)
	-0.84 (1)
	0.83 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	103.20 (7)
	306.17 (1)
	0.41 (10)
	0.72 (1)
	0.80 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	74.48 (7)
	217.97 (1)
	0.49 (10)
	0.89 (1)
	0.30 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	45.75 (7)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 29

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	361.65 (17)
	1024.91 (1)
	49.10 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	330.08 (17)
	934.59 (1)
	10.25 (10)
	19.93 (1)
	-28.73 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	298.51 (17)
	844.27 (1)
	-6.40 (10)
	-10.65 (1)
	-30.11 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	266.95 (17)
	753.95 (1)
	-10.39 (10)
	-18.33 (1)
	-21.19 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	235.38 (17)
	663.63 (1)
	-8.56 (10)
	-15.33 (1)
	-11.36 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	203.81 (17)
	573.31 (1)
	-5.18 (10)
	-9.38 (1)
	-4.30 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	172.24 (17)
	482.99 (1)
	-2.27 (10)
	-4.18 (1)
	-0.51 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	141.29 (17)
	394.37 (1)
	-0.43 (10)
	-0.84 (1)
	0.84 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	110.50 (17)
	306.17 (1)
	0.42 (10)
	0.72 (1)
	0.82 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	79.70 (17)
	217.97 (1)
	0.50 (10)
	0.89 (1)
	0.31 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	48.91 (17)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 30

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	352.94 (15)
	1024.91 (1)
	51.29 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	322.14 (15)
	934.59 (1)
	10.82 (10)
	19.93 (1)
	-30.25 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	291.34 (15)
	844.27 (1)
	-6.73 (10)
	-10.65 (1)
	-31.72 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	260.53 (15)
	753.95 (1)
	-10.94 (10)
	-18.33 (1)
	-22.33 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	229.73 (15)
	663.63 (1)
	-9.02 (10)
	-15.33 (1)
	-11.98 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	198.93 (15)
	573.31 (1)
	-5.46 (10)
	-9.38 (1)
	-4.54 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	168.12 (15)
	482.99 (1)
	-2.40 (10)
	-4.18 (1)
	-0.54 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	137.92 (15)
	394.37 (1)
	-0.45 (10)
	-0.84 (1)
	0.89 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	107.87 (15)
	306.17 (1)
	0.44 (10)
	0.72 (1)
	0.86 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	77.82 (15)
	217.97 (1)
	0.53 (10)
	0.89 (1)
	0.32 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	47.77 (15)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 31

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-204.83 (15)
	1024.91 (1)
	21.45 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-184.17 (15)
	934.59 (1)
	4.38 (10)
	19.93 (1)
	-12.31 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-163.52 (15)
	844.27 (1)
	-2.74 (10)
	-10.65 (1)
	-12.89 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-142.86 (15)
	753.95 (1)
	-4.45 (10)
	-18.33 (1)
	-9.07 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-122.21 (15)
	663.63 (1)
	-3.67 (10)
	-15.33 (1)
	-4.86 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-101.55 (15)
	573.31 (1)
	-2.22 (10)
	-9.38 (1)
	-1.84 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-80.90 (15)
	482.99 (1)
	-0.97 (10)
	-4.18 (1)
	-0.22 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-60.60 (15)
	394.37 (1)
	-0.18 (10)
	-0.84 (1)
	0.36 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-40.40 (15)
	306.17 (1)
	0.18 (10)
	0.72 (1)
	0.35 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-20.20 (15)
	217.97 (1)
	0.21 (10)
	0.89 (1)
	0.13 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	5.80 (6)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 32

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-182.18 (15)
	1024.91 (1)
	13.39 (11)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-163.81 (15)
	934.59 (1)
	2.73 (11)
	19.93 (1)
	-7.68 (11)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-145.44 (15)
	844.27 (1)
	-1.71 (11)
	-10.65 (1)
	-8.05 (11)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-127.07 (15)
	753.95 (1)
	-2.78 (11)
	-18.33 (1)
	-5.66 (11)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-108.70 (15)
	663.63 (1)
	-2.29 (11)
	-15.33 (1)
	-3.03 (11)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-90.33 (15)
	573.31 (1)
	-1.38 (11)
	-9.38 (1)
	-1.15 (11)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-71.96 (15)
	482.99 (1)
	-0.61 (11)
	-4.18 (1)
	-0.14 (11)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-53.91 (15)
	394.37 (1)
	-0.11 (11)
	-0.84 (1)
	0.23 (11)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-35.94 (15)
	306.17 (1)
	0.11 (11)
	0.72 (1)
	0.22 (11)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-17.97 (15)
	217.97 (1)
	0.13 (11)
	0.89 (1)
	0.08 (11)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (13)
	138.60 (1)
	0.01 (11)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 33

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-148.95 (17)
	1024.91 (1)
	9.72 (15)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-133.93 (17)
	934.59 (1)
	1.98 (15)
	19.93 (1)
	-5.58 (15)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-118.91 (17)
	844.27 (1)
	-1.24 (15)
	-10.65 (1)
	-5.84 (15)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-103.90 (17)
	753.95 (1)
	-2.02 (15)
	-18.33 (1)
	-4.11 (15)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-88.88 (17)
	663.63 (1)
	-1.66 (15)
	-15.33 (1)
	-2.20 (15)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-73.86 (17)
	573.31 (1)
	-1.01 (15)
	-9.38 (1)
	-0.83 (15)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-58.85 (17)
	482.99 (1)
	-0.44 (15)
	-4.18 (1)
	-0.10 (15)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-44.08 (17)
	394.37 (1)
	-0.08 (15)
	-0.84 (1)
	0.16 (15)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-29.39 (17)
	306.17 (1)
	0.08 (15)
	0.72 (1)
	0.16 (15)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-14.69 (17)
	217.97 (1)
	0.10 (15)
	0.89 (1)
	0.06 (15)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (11)
	138.60 (1)
	0.01 (15)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 34

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-150.51 (7)
	1024.91 (1)
	13.37 (11)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-135.34 (7)
	934.59 (1)
	2.73 (11)
	19.93 (1)
	-7.67 (11)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-120.16 (7)
	844.27 (1)
	-1.71 (11)
	-10.65 (1)
	-8.03 (11)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-104.99 (7)
	753.95 (1)
	-2.77 (11)
	-18.33 (1)
	-5.65 (11)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-89.81 (7)
	663.63 (1)
	-2.28 (11)
	-15.33 (1)
	-3.03 (11)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-74.64 (7)
	573.31 (1)
	-1.38 (11)
	-9.38 (1)
	-1.15 (11)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-59.46 (7)
	482.99 (1)
	-0.61 (11)
	-4.18 (1)
	-0.14 (11)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-44.55 (7)
	394.37 (1)
	-0.11 (11)
	-0.84 (1)
	0.23 (11)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-29.70 (7)
	306.17 (1)
	0.11 (11)
	0.72 (1)
	0.22 (11)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-14.85 (7)
	217.97 (1)
	0.13 (11)
	0.89 (1)
	0.08 (11)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	2.95 (1)
	138.60 (1)
	0.01 (11)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 35

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-177.20 (4)
	1024.91 (1)
	21.47 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-159.33 (4)
	934.59 (1)
	4.38 (10)
	19.93 (1)
	-12.32 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-141.46 (4)
	844.27 (1)
	-2.75 (10)
	-10.65 (1)
	-12.91 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-123.60 (4)
	753.95 (1)
	-4.45 (10)
	-18.33 (1)
	-9.08 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-105.73 (4)
	663.63 (1)
	-3.67 (10)
	-15.33 (1)
	-4.87 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-87.86 (4)
	573.31 (1)
	-2.22 (10)
	-9.38 (1)
	-1.84 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-69.99 (4)
	482.99 (1)
	-0.97 (10)
	-4.18 (1)
	-0.22 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-52.43 (4)
	394.37 (1)
	-0.18 (10)
	-0.84 (1)
	0.36 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-34.96 (4)
	306.17 (1)
	0.18 (10)
	0.72 (1)
	0.35 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-17.48 (4)
	217.97 (1)
	0.21 (10)
	0.89 (1)
	0.13 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	10.61 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 36

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-210.41 (15)
	1024.91 (1)
	30.52 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-189.19 (15)
	934.59 (1)
	6.23 (10)
	19.93 (1)
	-17.51 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-167.97 (15)
	844.27 (1)
	-3.90 (10)
	-10.65 (1)
	-18.35 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-146.75 (15)
	753.95 (1)
	-6.33 (10)
	-18.33 (1)
	-12.91 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-125.53 (15)
	663.63 (1)
	-5.21 (10)
	-15.33 (1)
	-6.92 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-104.32 (15)
	573.31 (1)
	-3.16 (10)
	-9.38 (1)
	-2.62 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-83.10 (15)
	482.99 (1)
	-1.38 (10)
	-4.18 (1)
	-0.31 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-62.25 (15)
	394.37 (1)
	-0.26 (10)
	-0.84 (1)
	0.52 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-41.50 (15)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.50 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-20.75 (15)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (15)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 37

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	316.88 (4)
	1024.91 (1)
	54.59 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	284.90 (4)
	934.59 (1)
	11.74 (10)
	19.93 (1)
	-32.63 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	252.91 (4)
	844.27 (1)
	-7.24 (10)
	-10.65 (1)
	-34.26 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	220.93 (4)
	753.95 (1)
	-11.81 (10)
	-18.33 (1)
	-24.13 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	188.94 (4)
	663.63 (1)
	-9.74 (10)
	-15.33 (1)
	-12.95 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	156.95 (4)
	573.31 (1)
	-5.90 (10)
	-9.38 (1)
	-4.91 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	124.97 (4)
	482.99 (1)
	-2.59 (10)
	-4.18 (1)
	-0.59 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	93.60 (4)
	394.37 (1)
	-0.49 (10)
	-0.84 (1)
	0.96 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	62.40 (4)
	306.17 (1)
	0.48 (10)
	0.72 (1)
	0.93 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	31.20 (4)
	217.97 (1)
	0.57 (10)
	0.89 (1)
	0.35 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (7)
	138.60 (1)
	0.05 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 38

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-203.70 (15)
	1024.91 (1)
	29.13 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-183.16 (15)
	934.59 (1)
	5.95 (10)
	19.93 (1)
	-16.72 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-162.62 (15)
	844.27 (1)
	-3.73 (10)
	-10.65 (1)
	-17.51 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-142.08 (15)
	753.95 (1)
	-6.04 (10)
	-18.33 (1)
	-12.32 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-121.54 (15)
	663.63 (1)
	-4.98 (10)
	-15.33 (1)
	-6.60 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-101.00 (15)
	573.31 (1)
	-3.01 (10)
	-9.38 (1)
	-2.50 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-80.45 (15)
	482.99 (1)
	-1.32 (10)
	-4.18 (1)
	-0.29 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-60.27 (15)
	394.37 (1)
	-0.25 (10)
	-0.84 (1)
	0.49 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-40.18 (15)
	306.17 (1)
	0.24 (10)
	0.72 (1)
	0.48 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-20.09 (15)
	217.97 (1)
	0.29 (10)
	0.89 (1)
	0.18 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (15)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 39

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	195.11 (3)
	1024.91 (1)
	30.89 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	175.41 (3)
	934.59 (1)
	6.31 (10)
	19.93 (1)
	-17.73 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	155.71 (3)
	844.27 (1)
	-3.95 (10)
	-10.65 (1)
	-18.57 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	136.01 (3)
	753.95 (1)
	-6.41 (10)
	-18.33 (1)
	-13.07 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	116.32 (3)
	663.63 (1)
	-5.28 (10)
	-15.33 (1)
	-7.00 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	96.62 (3)
	573.31 (1)
	-3.20 (10)
	-9.38 (1)
	-2.65 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	76.92 (3)
	482.99 (1)
	-1.40 (10)
	-4.18 (1)
	-0.31 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	57.61 (3)
	394.37 (1)
	-0.26 (10)
	-0.84 (1)
	0.52 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	38.41 (3)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.51 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	19.20 (3)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (2)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 40

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	270.23 (10)
	1024.91 (1)
	35.35 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	242.96 (10)
	934.59 (1)
	7.22 (10)
	19.93 (1)
	-20.29 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	215.68 (10)
	844.27 (1)
	-4.52 (10)
	-10.65 (1)
	-21.25 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	188.40 (10)
	753.95 (1)
	-7.33 (10)
	-18.33 (1)
	-14.95 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	161.12 (10)
	663.63 (1)
	-6.04 (10)
	-15.33 (1)
	-8.01 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	133.84 (10)
	573.31 (1)
	-3.66 (10)
	-9.38 (1)
	-3.03 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	106.56 (10)
	482.99 (1)
	-1.60 (10)
	-4.18 (1)
	-0.36 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	79.82 (10)
	394.37 (1)
	-0.30 (10)
	-0.84 (1)
	0.60 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	53.21 (10)
	306.17 (1)
	0.30 (10)
	0.72 (1)
	0.58 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	26.61 (10)
	217.97 (1)
	0.35 (10)
	0.89 (1)
	0.22 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (2)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 41

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	328.45 (4)
	1024.91 (1)
	41.51 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	295.30 (4)
	934.59 (1)
	8.50 (10)
	19.93 (1)
	-23.88 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	262.15 (4)
	844.27 (1)
	-5.32 (10)
	-10.65 (1)
	-25.02 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	228.99 (4)
	753.95 (1)
	-8.63 (10)
	-18.33 (1)
	-17.60 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	195.84 (4)
	663.63 (1)
	-7.11 (10)
	-15.33 (1)
	-9.43 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	162.69 (4)
	573.31 (1)
	-4.30 (10)
	-9.38 (1)
	-3.57 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	129.54 (4)
	482.99 (1)
	-1.89 (10)
	-4.18 (1)
	-0.42 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	97.02 (4)
	394.37 (1)
	-0.36 (10)
	-0.84 (1)
	0.70 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	64.68 (4)
	306.17 (1)
	0.35 (10)
	0.72 (1)
	0.68 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	32.34 (4)
	217.97 (1)
	0.42 (10)
	0.89 (1)
	0.25 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (5)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 42

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	337.39 (4)
	1024.91 (1)
	48.18 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	303.33 (4)
	934.59 (1)
	10.03 (10)
	19.93 (1)
	-28.12 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	269.28 (4)
	844.27 (1)
	-6.26 (10)
	-10.65 (1)
	-29.47 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	235.22 (4)
	753.95 (1)
	-10.17 (10)
	-18.33 (1)
	-20.74 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	201.17 (4)
	663.63 (1)
	-8.38 (10)
	-15.33 (1)
	-11.12 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	167.12 (4)
	573.31 (1)
	-5.07 (10)
	-9.38 (1)
	-4.21 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	133.06 (4)
	482.99 (1)
	-2.23 (10)
	-4.18 (1)
	-0.50 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	99.67 (4)
	394.37 (1)
	-0.42 (10)
	-0.84 (1)
	0.83 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	66.44 (4)
	306.17 (1)
	0.41 (10)
	0.72 (1)
	0.80 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	33.22 (4)
	217.97 (1)
	0.49 (10)
	0.89 (1)
	0.30 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	7.96 (15)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 43

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-196.75 (4)
	1024.91 (1)
	30.54 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-176.91 (4)
	934.59 (1)
	6.24 (10)
	19.93 (1)
	-17.53 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-157.07 (4)
	844.27 (1)
	-3.91 (10)
	-10.65 (1)
	-18.36 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-137.23 (4)
	753.95 (1)
	-6.34 (10)
	-18.33 (1)
	-12.92 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-117.39 (4)
	663.63 (1)
	-5.22 (10)
	-15.33 (1)
	-6.92 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-97.55 (4)
	573.31 (1)
	-3.16 (10)
	-9.38 (1)
	-2.62 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-77.71 (4)
	482.99 (1)
	-1.39 (10)
	-4.18 (1)
	-0.31 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-58.21 (4)
	394.37 (1)
	-0.26 (10)
	-0.84 (1)
	0.52 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-38.81 (4)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.50 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	25.81 (1)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	16.38 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 44

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	334.31 (15)
	1024.91 (1)
	54.59 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	300.57 (15)
	934.59 (1)
	11.74 (10)
	19.93 (1)
	-32.63 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	266.82 (15)
	844.27 (1)
	-7.24 (10)
	-10.65 (1)
	-34.26 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	233.08 (15)
	753.95 (1)
	-11.81 (10)
	-18.33 (1)
	-24.13 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	199.33 (15)
	663.63 (1)
	-9.75 (10)
	-15.33 (1)
	-12.95 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	165.59 (15)
	573.31 (1)
	-5.90 (10)
	-9.38 (1)
	-4.91 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	131.85 (15)
	482.99 (1)
	-2.59 (10)
	-4.18 (1)
	-0.59 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	98.76 (15)
	394.37 (1)
	-0.49 (10)
	-0.84 (1)
	0.96 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	71.56 (1)
	306.17 (1)
	0.48 (10)
	0.72 (1)
	0.93 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	51.82 (1)
	217.97 (1)
	0.57 (10)
	0.89 (1)
	0.35 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	32.08 (1)
	138.60 (1)
	0.05 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 45

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	364.56 (15)
	1024.91 (1)
	48.19 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	327.77 (15)
	934.59 (1)
	10.03 (10)
	19.93 (1)
	-28.12 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	290.97 (15)
	844.27 (1)
	-6.26 (10)
	-10.65 (1)
	-29.47 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	254.17 (15)
	753.95 (1)
	-10.17 (10)
	-18.33 (1)
	-20.74 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	217.38 (15)
	663.63 (1)
	-8.38 (10)
	-15.33 (1)
	-11.12 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	180.58 (15)
	573.31 (1)
	-5.07 (10)
	-9.38 (1)
	-4.21 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	143.79 (15)
	482.99 (1)
	-2.23 (10)
	-4.18 (1)
	-0.50 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	107.70 (15)
	394.37 (1)
	-0.42 (10)
	-0.84 (1)
	0.83 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	81.25 (1)
	306.17 (1)
	0.41 (10)
	0.72 (1)
	0.80 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	58.76 (1)
	217.97 (1)
	0.49 (10)
	0.89 (1)
	0.30 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	36.27 (1)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 46

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	371.89 (15)
	1024.91 (1)
	41.52 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	334.35 (15)
	934.59 (1)
	8.50 (10)
	19.93 (1)
	-23.89 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	296.82 (15)
	844.27 (1)
	-5.32 (10)
	-10.65 (1)
	-25.02 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	259.28 (15)
	753.95 (1)
	-8.64 (10)
	-18.33 (1)
	-17.61 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	221.75 (15)
	663.63 (1)
	-7.11 (10)
	-15.33 (1)
	-9.44 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	184.21 (15)
	573.31 (1)
	-4.31 (10)
	-9.38 (1)
	-3.57 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	146.67 (15)
	482.99 (1)
	-1.89 (10)
	-4.18 (1)
	-0.42 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	111.96 (1)
	394.37 (1)
	-0.36 (10)
	-0.84 (1)
	0.70 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	87.66 (1)
	306.17 (1)
	0.35 (10)
	0.72 (1)
	0.68 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	63.35 (1)
	217.97 (1)
	0.42 (10)
	0.89 (1)
	0.25 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	39.04 (1)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 47

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	334.05 (15)
	1024.91 (1)
	35.37 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	300.34 (15)
	934.59 (1)
	7.22 (10)
	19.93 (1)
	-20.30 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	266.62 (15)
	844.27 (1)
	-4.52 (10)
	-10.65 (1)
	-21.26 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	232.90 (15)
	753.95 (1)
	-7.34 (10)
	-18.33 (1)
	-14.96 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	199.18 (15)
	663.63 (1)
	-6.04 (10)
	-15.33 (1)
	-8.02 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	165.46 (15)
	573.31 (1)
	-3.66 (10)
	-9.38 (1)
	-3.04 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	132.73 (1)
	482.99 (1)
	-1.60 (10)
	-4.18 (1)
	-0.36 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	108.96 (1)
	394.37 (1)
	-0.30 (10)
	-0.84 (1)
	0.60 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	85.32 (1)
	306.17 (1)
	0.30 (10)
	0.72 (1)
	0.58 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	61.67 (1)
	217.97 (1)
	0.35 (10)
	0.89 (1)
	0.22 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	38.03 (1)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 48

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	252.66 (15)
	1024.91 (1)
	30.93 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	227.16 (15)
	934.59 (1)
	6.31 (10)
	19.93 (1)
	-17.75 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	201.65 (15)
	844.27 (1)
	-3.96 (10)
	-10.65 (1)
	-18.59 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	176.14 (15)
	753.95 (1)
	-6.42 (10)
	-18.33 (1)
	-13.08 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	153.48 (1)
	663.63 (1)
	-5.28 (10)
	-15.33 (1)
	-7.01 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	132.99 (1)
	573.31 (1)
	-3.20 (10)
	-9.38 (1)
	-2.65 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	112.49 (1)
	482.99 (1)
	-1.40 (10)
	-4.18 (1)
	-0.31 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	92.40 (1)
	394.37 (1)
	-0.26 (10)
	-0.84 (1)
	0.52 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	72.42 (1)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.51 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	52.43 (1)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	32.45 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 49

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-188.85 (2)
	1024.91 (1)
	29.16 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-169.81 (2)
	934.59 (1)
	5.95 (10)
	19.93 (1)
	-16.74 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-150.76 (2)
	844.27 (1)
	-3.73 (10)
	-10.65 (1)
	-17.53 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-131.72 (2)
	753.95 (1)
	-6.05 (10)
	-18.33 (1)
	-12.33 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	112.91 (1)
	663.63 (1)
	-4.98 (10)
	-15.33 (1)
	-6.61 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	97.90 (1)
	573.31 (1)
	-3.02 (10)
	-9.38 (1)
	-2.50 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	82.89 (1)
	482.99 (1)
	-1.32 (10)
	-4.18 (1)
	-0.29 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	68.18 (1)
	394.37 (1)
	-0.25 (10)
	-0.84 (1)
	0.49 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	53.55 (1)
	306.17 (1)
	0.25 (10)
	0.72 (1)
	0.48 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	38.93 (1)
	217.97 (1)
	0.29 (10)
	0.89 (1)
	0.18 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	24.30 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)
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Simbologia adottata
Is	Identificativo tratto-sezione-direzione (P: direzione principale, S: direzione secondaria)
Afi	Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]
Afs	Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]
Mu	Momento ultimo espresso in [kNm]
Nu	Sforzo normale ultimo espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

	Is
	Afi
	Afs
	Mu
	Nu
	FS

	 
	[cmq]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	1-1-P
	12.57
	12.57
	-259.41
	-29.37
	 13.229

	1-2-P
	12.57
	12.57
	-262.52
	-18.09
	 11.221

	1-3-P
	12.57
	12.57
	-265.23
	-8.23
	 10.335

	1-4-P
	12.57
	12.57
	-268.01
	1.89
	 10.057

	1-5-P
	12.57
	12.57
	-271.24
	13.88
	 10.354

	1-6-P
	12.57
	12.57
	-274.09
	24.45
	 8.482

	1-7-P
	12.57
	12.57
	-259.41
	-29.35
	 5.304

	1-8-P
	12.57
	12.57
	-250.89
	-60.28
	 3.326

	1-9-P
	12.57
	12.57
	-261.50
	-21.79
	 2.657

	1-10-P
	12.57
	12.57
	-267.09
	-1.51
	 2.389

	1-11-P
	12.57
	12.57
	-270.54
	11.26
	 2.322

	1-12-P
	12.57
	12.57
	257.04
	-38.41
	 2.066

	1-13-P
	12.57
	12.57
	255.45
	-44.27
	 1.647

	1-14-P
	12.57
	12.57
	254.16
	-49.01
	 1.328

	1-15-P
	12.57
	12.57
	252.90
	-53.61
	 1.112

	1-16-P
	12.57
	12.57
	250.69
	-61.74
	 1.152

	1-17-P
	12.57
	12.57
	248.72
	-68.98
	 1.211

	1-18-P
	12.57
	12.57
	246.93
	-75.55
	 1.297

	1-19-P
	12.57
	12.57
	245.06
	-82.41
	 1.418

	1-20-P
	12.57
	12.57
	242.85
	-90.54
	 1.620

	1-21-P
	12.57
	12.57
	248.16
	-71.03
	 1.943

	1-22-P
	12.57
	12.57
	245.98
	-79.03
	 2.504

	1-23-P
	12.57
	12.57
	240.71
	-98.38
	 3.809

	1-24-P
	12.57
	12.57
	280.68
	50.22
	 5.438

	1-25-P
	12.57
	12.57
	280.58
	49.84
	 6.866

	1-26-P
	12.57
	12.57
	292.63
	95.74
	 8.330

	1-27-P
	12.57
	12.57
	287.34
	75.58
	 10.011

	1-28-P
	12.57
	12.57
	279.42
	45.41
	 12.439

	1-29-P
	12.57
	12.57
	266.68
	-3.03
	 16.079

	2-1-P
	18.85
	18.85
	-423.69
	98.73
	 20.507

	2-2-P
	18.85
	18.85
	-427.76
	114.57
	 15.691

	2-3-P
	18.85
	18.85
	-431.16
	127.79
	 11.393

	2-4-P
	18.85
	18.85
	-432.76
	134.05
	 8.287

	2-5-P
	18.85
	18.85
	-439.98
	162.15
	 6.511

	2-6-P
	18.85
	18.85
	-451.65
	207.58
	 5.311

	2-7-P
	18.85
	18.85
	-434.45
	140.61
	 4.120

	2-8-P
	18.85
	18.85
	-436.03
	146.76
	 3.255

	2-9-P
	18.85
	18.85
	-366.73
	-118.27
	 2.028

	2-10-P
	18.85
	18.85
	-379.90
	-68.97
	 1.501

	2-11-P
	18.85
	18.85
	-386.76
	-43.32
	 1.267

	2-12-P
	18.85
	18.85
	-391.43
	-25.85
	 1.500

	2-13-P
	18.85
	18.85
	383.00
	-56.84
	 1.976

	2-14-P
	18.85
	18.85
	379.14
	-71.15
	 1.501

	2-15-P
	18.85
	18.85
	376.67
	-80.31
	 1.250

	2-16-P
	18.85
	18.85
	373.46
	-92.24
	 1.127

	2-17-P
	18.85
	18.85
	370.92
	-101.66
	 1.061

	2-18-P
	18.85
	18.85
	368.69
	-109.93
	 1.035

	2-19-P
	18.85
	18.85
	367.08
	-115.90
	 1.278

	2-20-P
	18.85
	18.85
	376.85
	-79.65
	 1.652

	2-21-P
	18.85
	18.85
	376.98
	-79.18
	 2.080

	2-22-P
	18.85
	18.85
	376.04
	-82.67
	 2.703

	2-23-P
	18.85
	18.85
	426.38
	107.54
	 3.786

	2-24-P
	18.85
	18.85
	452.13
	206.25
	 5.790

	2-25-P
	18.85
	18.85
	-375.64
	-84.92
	 5.347

	2-26-P
	18.85
	18.85
	-375.66
	-84.84
	 7.087

	2-27-P
	18.85
	18.85
	-376.61
	-81.31
	 10.185

	2-28-P
	18.85
	18.85
	425.11
	102.67
	 14.090

	2-29-P
	18.85
	18.85
	410.39
	46.22
	 16.622

	3-1-P
	43.98
	43.98
	-938.50
	82.15
	 35.048

	3-2-P
	43.98
	43.98
	-957.81
	157.69
	 22.537

	3-3-P
	43.98
	43.98
	-969.31
	202.70
	 16.551

	3-4-P
	43.98
	43.98
	-979.31
	241.83
	 13.140

	3-5-P
	43.98
	43.98
	-986.88
	271.42
	 9.377

	3-6-P
	43.98
	43.98
	-998.59
	317.23
	 6.559

	3-7-P
	43.98
	43.98
	-1009.61
	360.37
	 5.237

	3-8-P
	43.98
	43.98
	-979.22
	241.46
	 4.383

	3-9-P
	43.98
	43.98
	-872.71
	-170.17
	 3.165

	3-10-P
	43.98
	43.98
	-862.85
	-207.64
	 2.161

	3-11-P
	43.98
	43.98
	-873.98
	-165.34
	 1.614

	3-12-P
	43.98
	43.98
	-877.57
	-151.71
	 1.807

	3-13-P
	43.98
	43.98
	-877.76
	-151.00
	 2.449

	3-14-P
	43.98
	43.98
	897.13
	-76.86
	 3.596

	3-15-P
	43.98
	43.98
	880.63
	-139.15
	 2.313

	3-16-P
	43.98
	43.98
	874.98
	-160.44
	 1.701

	3-17-P
	43.98
	43.98
	872.06
	-171.48
	 1.346

	3-18-P
	43.98
	43.98
	872.89
	-168.34
	 1.143

	3-19-P
	43.98
	43.98
	880.99
	-137.79
	 1.030

	3-20-P
	43.98
	43.98
	895.47
	-83.13
	 1.277

	3-21-P
	43.98
	43.98
	897.72
	-74.66
	 2.117

	3-22-P
	43.98
	43.98
	902.03
	-58.39
	 4.411

	3-23-P
	43.98
	43.98
	992.07
	298.54
	 6.759

	3-24-P
	43.98
	43.98
	1024.48
	428.65
	 10.858

	3-25-P
	43.98
	43.98
	-900.16
	-65.88
	 11.018

	3-26-P
	43.98
	43.98
	-904.55
	-49.22
	 13.978

	3-27-P
	43.98
	43.98
	-909.42
	-30.74
	 19.058

	3-28-P
	43.98
	43.98
	-913.87
	-13.82
	 28.385

	3-29-P
	43.98
	43.98
	930.81
	52.66
	 39.290

	4-1-P
	50.27
	28.27
	-607.19
	51.56
	 19.798

	4-2-P
	50.27
	28.27
	-611.94
	69.88
	 16.340

	4-3-P
	50.27
	28.27
	-614.88
	81.22
	 13.359

	4-4-P
	50.27
	28.27
	-617.76
	92.31
	 11.027

	4-5-P
	50.27
	28.27
	-563.45
	-114.04
	 8.536

	4-6-P
	50.27
	28.27
	-579.00
	-55.62
	 5.200

	4-7-P
	50.27
	28.27
	-591.67
	-8.03
	 3.329

	4-8-P
	50.27
	28.27
	-596.68
	11.05
	 2.384

	4-9-P
	50.27
	28.27
	-595.01
	4.62
	 1.590

	4-10-P
	50.27
	28.27
	-594.16
	1.36
	 1.197

	4-11-P
	50.27
	28.27
	-594.09
	1.08
	 1.028

	4-12-P
	50.27
	28.27
	-594.14
	1.29
	 1.443

	4-13-P
	50.27
	28.27
	-595.84
	7.82
	 2.482

	4-14-P
	50.27
	28.27
	-633.60
	153.34
	 6.201

	4-15-P
	50.27
	28.27
	966.59
	-295.31
	 9.670

	4-16-P
	50.27
	28.27
	1048.20
	29.01
	 3.553

	4-17-P
	50.27
	28.27
	1042.20
	4.11
	 2.150

	4-18-P
	50.27
	28.27
	1037.78
	-13.58
	 1.546

	4-19-P
	50.27
	28.27
	1042.29
	4.49
	 1.019

	4-20-P
	50.27
	28.27
	1042.34
	4.68
	 1.315

	4-21-P
	50.27
	28.27
	1042.69
	6.13
	 2.150

	4-22-P
	50.27
	28.27
	1045.29
	16.93
	 3.807

	4-23-P
	50.27
	28.27
	1049.11
	32.77
	 6.077

	4-24-P
	50.27
	28.27
	-567.81
	-97.63
	 12.855

	4-25-P
	50.27
	28.27
	-576.93
	-63.39
	 8.576

	4-26-P
	50.27
	28.27
	-580.69
	-49.28
	 10.238

	4-27-P
	50.27
	28.27
	-585.61
	-30.81
	 12.638

	4-28-P
	50.27
	28.27
	-589.94
	-14.53
	 16.259

	4-29-P
	50.27
	28.27
	-593.82
	0.06
	 21.606

	5-1-P
	47.12
	47.12
	951.39
	-117.55
	 38.567

	5-2-P
	47.12
	47.12
	897.90
	-319.41
	 25.747

	5-3-P
	47.12
	47.12
	876.39
	-400.63
	 19.056

	5-4-P
	47.12
	47.12
	869.09
	-428.16
	 15.288

	5-5-P
	47.12
	47.12
	-1080.92
	386.01
	 14.105

	5-6-P
	47.12
	47.12
	-1076.59
	369.07
	 9.590

	5-7-P
	47.12
	47.12
	-1022.50
	157.46
	 6.744

	5-8-P
	47.12
	47.12
	-923.29
	-224.16
	 4.537

	5-9-P
	47.12
	47.12
	-955.56
	-101.47
	 2.355

	5-10-P
	47.12
	47.12
	-954.57
	-105.23
	 1.624

	5-11-P
	47.12
	47.12
	-965.20
	-64.83
	 1.550

	5-12-P
	47.12
	47.12
	-977.56
	-17.82
	 1.831

	5-13-P
	47.12
	47.12
	-986.15
	15.26
	 2.240

	5-14-P
	47.12
	47.12
	-1017.74
	138.86
	 3.446

	5-15-P
	47.12
	47.12
	921.02
	-232.18
	 3.595

	5-16-P
	47.12
	47.12
	932.02
	-190.64
	 2.316

	5-17-P
	47.12
	47.12
	942.86
	-149.75
	 1.731

	5-18-P
	47.12
	47.12
	951.05
	-118.82
	 1.379

	5-19-P
	47.12
	47.12
	965.61
	-63.87
	 1.028

	5-20-P
	47.12
	47.12
	962.43
	-75.88
	 1.393

	5-21-P
	47.12
	47.12
	956.26
	-99.16
	 2.256

	5-22-P
	47.12
	47.12
	943.71
	-146.51
	 4.059

	5-23-P
	47.12
	47.12
	1019.51
	149.34
	 6.385

	5-24-P
	47.12
	47.12
	1045.40
	253.11
	 9.058

	5-25-P
	47.12
	47.12
	-931.00
	-194.87
	 11.196

	5-26-P
	47.12
	47.12
	1023.66
	165.98
	 13.571

	5-27-P
	47.12
	47.12
	1015.99
	135.22
	 16.404

	5-28-P
	47.12
	47.12
	1007.64
	101.77
	 22.040

	5-29-P
	47.12
	47.12
	990.24
	32.04
	 33.500

	6-1-P
	25.13
	25.13
	-534.46
	23.21
	 28.551

	6-2-P
	25.13
	25.13
	-547.71
	74.94
	 22.939

	6-3-P
	25.13
	25.13
	494.18
	-128.17
	 16.268

	6-4-P
	25.13
	25.13
	488.57
	-149.11
	 11.546

	6-5-P
	25.13
	25.13
	-566.63
	148.77
	 8.830

	6-6-P
	25.13
	25.13
	-569.55
	160.20
	 6.578

	6-7-P
	25.13
	25.13
	-552.34
	92.99
	 4.877

	6-8-P
	25.13
	25.13
	-500.73
	-104.58
	 3.590

	6-9-P
	25.13
	25.13
	-510.20
	-68.96
	 2.711

	6-10-P
	25.13
	25.13
	-504.19
	-91.59
	 2.303

	6-11-P
	25.13
	25.13
	-511.50
	-64.05
	 1.900

	6-12-P
	25.13
	25.13
	-517.41
	-41.82
	 1.944

	6-13-P
	25.13
	25.13
	-522.94
	-20.98
	 2.162

	6-14-P
	25.13
	25.13
	-531.05
	9.89
	 2.518

	6-15-P
	25.13
	25.13
	522.57
	-22.19
	 2.311

	6-16-P
	25.13
	25.13
	512.20
	-60.90
	 1.496

	6-17-P
	25.13
	25.13
	507.79
	-77.38
	 1.182

	6-18-P
	25.13
	25.13
	505.08
	-87.47
	 1.002

	6-19-P
	25.13
	25.13
	502.81
	-95.95
	 1.091

	6-20-P
	25.13
	25.13
	499.03
	-110.06
	 1.421

	6-21-P
	25.13
	25.13
	506.55
	-82.00
	 2.033

	6-22-P
	25.13
	25.13
	503.38
	-93.84
	 2.938

	6-23-P
	25.13
	25.13
	558.17
	114.15
	 4.676

	6-24-P
	25.13
	25.13
	585.05
	217.59
	 6.893

	6-25-P
	25.13
	25.13
	-500.56
	-105.25
	 7.074

	6-26-P
	25.13
	25.13
	-496.66
	-119.93
	 9.592

	6-27-P
	25.13
	25.13
	562.23
	129.77
	 11.943

	6-28-P
	25.13
	25.13
	550.04
	82.84
	 13.611

	6-29-P
	25.13
	25.13
	536.87
	32.14
	 15.907

	7-1-P
	12.57
	12.57
	287.16
	74.90
	 24.971

	7-2-P
	12.57
	12.57
	-273.52
	22.34
	 18.578

	7-3-P
	12.57
	12.57
	-275.63
	30.14
	 14.273

	7-4-P
	12.57
	12.57
	-282.72
	57.37
	 11.766

	7-5-P
	12.57
	12.57
	-284.75
	65.26
	 9.253

	7-6-P
	12.57
	12.57
	-285.19
	66.94
	 6.898

	7-7-P
	12.57
	12.57
	-280.70
	49.52
	 4.952

	7-8-P
	12.57
	12.57
	-279.28
	44.00
	 3.527

	7-9-P
	12.57
	12.57
	-266.87
	-2.29
	 3.135

	7-10-P
	12.57
	12.57
	-263.37
	-15.00
	 2.724

	7-11-P
	12.57
	12.57
	-265.23
	-8.25
	 2.437

	7-12-P
	12.57
	12.57
	-267.77
	0.98
	 2.319

	7-13-P
	12.57
	12.57
	-270.97
	12.88
	 2.327

	7-14-P
	12.57
	12.57
	262.48
	-18.45
	 2.063

	7-15-P
	12.57
	12.57
	259.00
	-31.23
	 1.485

	7-16-P
	12.57
	12.57
	254.88
	-46.36
	 1.281

	7-17-P
	12.57
	12.57
	252.32
	-55.75
	 1.172

	7-18-P
	12.57
	12.57
	250.55
	-62.27
	 1.129

	7-19-P
	12.57
	12.57
	249.08
	-67.66
	 1.199

	7-20-P
	12.57
	12.57
	247.89
	-72.01
	 1.320

	7-21-P
	12.57
	12.57
	246.58
	-76.84
	 1.528

	7-22-P
	12.57
	12.57
	244.26
	-85.36
	 1.956

	7-23-P
	12.57
	12.57
	247.35
	-74.02
	 2.914

	7-24-P
	12.57
	12.57
	242.04
	-93.52
	 4.571

	7-25-P
	12.57
	12.57
	282.49
	57.13
	 6.874

	7-26-P
	12.57
	12.57
	296.10
	108.96
	 8.653

	7-27-P
	12.57
	12.57
	292.18
	94.05
	 10.726

	7-28-P
	12.57
	12.57
	285.39
	68.15
	 13.635

	7-29-P
	12.57
	12.57
	273.21
	21.75
	 16.953

	8-1-S
	12.57
	12.57
	252.50
	-55.08
	 13.072

	8-2-S
	12.57
	12.57
	258.18
	-34.25
	 12.380

	8-3-S
	12.57
	12.57
	258.18
	-34.24
	 10.885

	8-4-S
	12.57
	12.57
	258.23
	-34.03
	 9.368

	8-5-S
	12.57
	12.57
	258.25
	-33.98
	 8.034

	8-6-S
	12.57
	12.57
	248.77
	-68.78
	 6.238

	8-7-S
	12.57
	12.57
	249.35
	-66.65
	 4.578

	8-8-S
	12.57
	12.57
	249.81
	-64.97
	 3.344

	8-9-S
	12.57
	12.57
	249.90
	-64.66
	 3.500

	8-10-S
	12.57
	12.57
	250.21
	-63.49
	 4.337

	8-11-S
	12.57
	12.57
	253.06
	-53.02
	 5.189

	8-12-S
	12.57
	12.57
	-295.55
	107.15
	 5.201

	8-13-S
	12.57
	12.57
	-268.22
	2.64
	 3.934

	8-14-S
	12.57
	12.57
	-272.99
	20.35
	 2.901

	8-15-S
	12.57
	12.57
	-275.78
	30.70
	 2.126

	8-16-S
	12.57
	12.57
	-278.30
	40.22
	 2.064

	8-17-S
	12.57
	12.57
	-280.85
	50.11
	 2.178

	8-18-S
	12.57
	12.57
	-283.19
	59.18
	 2.297

	8-19-S
	12.57
	12.57
	-285.19
	66.95
	 2.435

	8-20-S
	12.57
	12.57
	-286.93
	73.72
	 2.676

	8-21-S
	12.57
	12.57
	-288.94
	81.52
	 3.082

	8-22-S
	12.57
	12.57
	-291.55
	91.66
	 3.808

	8-23-S
	12.57
	12.57
	249.88
	-64.73
	 5.506

	8-24-S
	12.57
	12.57
	253.40
	-51.81
	 7.769

	8-25-S
	12.57
	12.57
	256.53
	-40.29
	 11.101

	8-26-S
	12.57
	12.57
	260.55
	-25.52
	 15.488

	8-27-S
	12.57
	12.57
	274.46
	26.50
	 19.137

	8-28-S
	12.57
	12.57
	275.17
	29.20
	 22.057

	8-29-S
	12.57
	12.57
	292.96
	96.99
	 23.149

	9-1-S
	12.57
	15.71
	261.08
	-23.25
	 7.927

	9-2-S
	12.57
	15.71
	262.07
	-19.59
	 7.049

	9-3-S
	12.57
	15.71
	261.62
	-21.26
	 5.986

	9-4-S
	12.57
	15.71
	261.29
	-22.46
	 4.956

	9-5-S
	12.57
	15.71
	257.21
	-37.46
	 4.062

	9-6-S
	12.57
	15.71
	255.98
	-41.97
	 2.855

	9-7-S
	12.57
	15.71
	255.19
	-44.90
	 2.107

	9-8-S
	12.57
	15.71
	255.23
	-44.72
	 1.571

	9-9-S
	12.57
	15.71
	254.82
	-46.26
	 1.355

	9-10-S
	12.57
	15.71
	253.73
	-50.26
	 1.547

	9-11-S
	12.57
	15.71
	251.25
	-59.37
	 1.710

	9-12-S
	12.57
	15.71
	248.79
	-68.40
	 1.830

	9-13-S
	12.57
	15.71
	247.83
	-71.93
	 2.934

	9-14-S
	12.57
	15.71
	-331.54
	-5.79
	 3.056

	9-15-S
	12.57
	15.71
	-337.62
	17.66
	 2.147

	9-16-S
	12.57
	15.71
	-339.86
	26.39
	 1.601

	9-17-S
	12.57
	15.71
	-341.01
	30.87
	 1.360

	9-18-S
	12.57
	15.71
	-342.07
	35.00
	 1.231

	9-19-S
	12.57
	15.71
	-342.65
	37.27
	 1.159

	9-20-S
	12.57
	15.71
	-342.86
	38.07
	 1.339

	9-21-S
	12.57
	15.71
	-343.55
	40.76
	 1.681

	9-22-S
	12.57
	15.71
	247.75
	-72.23
	 2.277

	9-23-S
	12.57
	15.71
	243.87
	-86.49
	 2.909

	9-24-S
	12.57
	15.71
	246.35
	-77.39
	 3.993

	9-25-S
	12.57
	15.71
	250.51
	-62.10
	 5.765

	9-26-S
	12.57
	15.71
	270.10
	10.27
	 6.699

	9-27-S
	12.57
	15.71
	258.49
	-32.76
	 8.567

	9-28-S
	12.57
	15.71
	257.13
	-37.74
	 10.199

	9-29-S
	12.57
	15.71
	256.87
	-38.71
	 11.554

	10-1-S
	25.13
	34.56
	525.88
	-10.31
	 18.258

	10-2-S
	25.13
	34.56
	522.16
	-24.21
	 12.988

	10-3-S
	25.13
	34.56
	520.10
	-31.89
	 10.096

	10-4-S
	25.13
	34.56
	519.37
	-34.59
	 8.374

	10-5-S
	25.13
	34.56
	521.48
	-26.73
	 7.442

	10-6-S
	25.13
	34.56
	522.98
	-21.16
	 4.369

	10-7-S
	25.13
	34.56
	519.58
	-33.83
	 2.577

	10-8-S
	25.13
	34.56
	517.76
	-40.61
	 1.858

	10-9-S
	25.13
	34.56
	514.52
	-52.68
	 1.266

	10-10-S
	25.13
	34.56
	512.65
	-59.65
	 1.128

	10-11-S
	25.13
	34.56
	512.32
	-60.90
	 1.324

	10-12-S
	25.13
	34.56
	502.83
	-96.27
	 1.755

	10-13-S
	25.13
	34.56
	498.94
	-110.77
	 3.003

	10-14-S
	25.13
	34.56
	-808.02
	339.36
	 4.559

	10-15-S
	25.13
	34.56
	-751.34
	115.37
	 4.531

	10-16-S
	25.13
	34.56
	-733.04
	43.05
	 2.282

	10-17-S
	25.13
	34.56
	-730.50
	33.01
	 1.672

	10-18-S
	25.13
	34.56
	-729.94
	30.80
	 1.310

	10-19-S
	25.13
	34.56
	-730.30
	32.20
	 1.098

	10-20-S
	25.13
	34.56
	-730.11
	31.47
	 1.337

	10-21-S
	25.13
	34.56
	-730.81
	34.22
	 1.944

	10-22-S
	25.13
	34.56
	491.15
	-139.84
	 2.505

	10-23-S
	25.13
	34.56
	487.14
	-154.79
	 3.207

	10-24-S
	25.13
	34.56
	485.28
	-161.73
	 4.511

	10-25-S
	25.13
	34.56
	488.22
	-150.76
	 6.412

	10-26-S
	25.13
	34.56
	501.46
	-101.37
	 7.476

	10-27-S
	25.13
	34.56
	501.48
	-101.32
	 8.778

	10-28-S
	25.13
	34.56
	506.58
	-82.28
	 11.425

	10-29-S
	25.13
	34.56
	517.99
	-39.74
	 16.931

	11-1-S
	40.84
	28.27
	-581.74
	-45.24
	 18.645

	11-2-S
	40.84
	28.27
	-573.34
	-76.83
	 13.577

	11-3-S
	40.84
	28.27
	-569.84
	-89.99
	 10.022

	11-4-S
	40.84
	28.27
	-568.53
	-94.93
	 7.676

	11-5-S
	40.84
	28.27
	-567.82
	-97.62
	 6.198

	11-6-S
	40.84
	28.27
	-537.32
	-212.29
	 5.308

	11-7-S
	40.84
	28.27
	-541.99
	-194.74
	 3.953

	11-8-S
	40.84
	28.27
	-555.32
	-144.60
	 2.723

	11-9-S
	40.84
	28.27
	-570.56
	-87.30
	 1.873

	11-10-S
	40.84
	28.27
	863.72
	53.08
	 1.125

	11-11-S
	40.84
	28.27
	858.51
	31.72
	 1.133

	11-12-S
	40.84
	28.27
	850.05
	-2.78
	 1.624

	11-13-S
	40.84
	28.27
	840.89
	-38.61
	 2.217

	11-14-S
	40.84
	28.27
	823.11
	-108.13
	 3.444

	11-15-S
	40.84
	28.27
	795.66
	-213.45
	 5.718

	11-16-S
	40.84
	28.27
	-548.17
	-171.51
	 4.914

	11-17-S
	40.84
	28.27
	-551.16
	-160.26
	 2.946

	11-18-S
	40.84
	28.27
	-555.34
	-144.52
	 1.841

	11-19-S
	40.84
	28.27
	-560.37
	-125.63
	 1.334

	11-20-S
	40.84
	28.27
	-575.95
	-67.04
	 1.065

	11-21-S
	40.84
	28.27
	-579.39
	-54.10
	 1.371

	11-22-S
	40.84
	28.27
	-582.39
	-42.80
	 2.191

	11-23-S
	40.84
	28.27
	-576.27
	-65.83
	 3.175

	11-24-S
	40.84
	28.27
	-566.02
	-104.38
	 4.538

	11-25-S
	40.84
	28.27
	-575.45
	-68.90
	 6.675

	11-26-S
	40.84
	28.27
	-578.32
	-58.12
	 8.061

	11-27-S
	40.84
	28.27
	-581.60
	-45.77
	 9.620

	11-28-S
	40.84
	28.27
	-586.59
	-27.01
	 11.980

	11-29-S
	40.84
	28.27
	-594.34
	2.18
	 15.189

	12-1-S
	43.98
	21.99
	-460.93
	-9.02
	 17.593

	12-2-S
	43.98
	21.99
	-452.73
	-39.70
	 9.955

	12-3-S
	43.98
	21.99
	-449.53
	-51.69
	 6.942

	12-4-S
	43.98
	21.99
	-447.57
	-59.03
	 5.436

	12-5-S
	43.98
	21.99
	-446.04
	-64.77
	 4.558

	12-6-S
	43.98
	21.99
	-409.03
	-201.92
	 4.278

	12-7-S
	43.98
	21.99
	-396.84
	-246.98
	 3.574

	12-8-S
	43.98
	21.99
	-389.13
	-275.46
	 2.747

	12-9-S
	43.98
	21.99
	-396.04
	-249.93
	 2.086

	12-10-S
	43.98
	21.99
	962.49
	209.80
	 1.539

	12-11-S
	43.98
	21.99
	944.96
	136.54
	 1.097

	12-12-S
	43.98
	21.99
	932.60
	84.90
	 1.236

	12-13-S
	43.98
	21.99
	917.92
	23.54
	 1.393

	12-14-S
	43.98
	21.99
	904.19
	-32.10
	 1.650

	12-15-S
	43.98
	21.99
	866.09
	-183.10
	 2.149

	12-16-S
	43.98
	21.99
	859.34
	-209.88
	 2.336

	12-17-S
	43.98
	21.99
	892.25
	-79.39
	 2.055

	12-18-S
	43.98
	21.99
	909.39
	-11.48
	 1.832

	12-19-S
	43.98
	21.99
	-403.17
	-223.60
	 1.576

	12-20-S
	43.98
	21.99
	-408.31
	-204.57
	 1.272

	12-21-S
	43.98
	21.99
	-408.65
	-203.32
	 1.205

	12-22-S
	43.98
	21.99
	-406.53
	-211.15
	 1.649

	12-23-S
	43.98
	21.99
	-410.53
	-196.39
	 2.350

	12-24-S
	43.98
	21.99
	-410.32
	-197.17
	 3.028

	12-25-S
	43.98
	21.99
	-414.29
	-182.50
	 3.889

	12-26-S
	43.98
	21.99
	-445.83
	-65.53
	 4.779

	12-27-S
	43.98
	21.99
	-448.92
	-53.96
	 6.035

	12-28-S
	43.98
	21.99
	-452.88
	-39.13
	 8.608

	12-29-S
	43.98
	21.99
	-461.57
	-6.59
	 15.017

	13-1-S
	18.85
	15.71
	-337.03
	15.82
	 16.870

	13-2-S
	18.85
	15.71
	-326.50
	-24.04
	 12.058

	13-3-S
	18.85
	15.71
	-321.04
	-44.29
	 8.857

	13-4-S
	18.85
	15.71
	-354.02
	81.66
	 6.402

	13-5-S
	18.85
	15.71
	-354.03
	81.68
	 4.834

	13-6-S
	18.85
	15.71
	-285.23
	-175.07
	 4.930

	13-7-S
	18.85
	15.71
	-272.44
	-221.78
	 4.214

	13-8-S
	18.85
	15.71
	-272.72
	-220.78
	 3.327

	13-9-S
	18.85
	15.71
	439.58
	158.45
	 2.292

	13-10-S
	18.85
	15.71
	420.57
	85.40
	 1.574

	13-11-S
	18.85
	15.71
	412.05
	52.66
	 1.258

	13-12-S
	18.85
	15.71
	407.41
	34.81
	 1.095

	13-13-S
	18.85
	15.71
	399.05
	2.72
	 1.234

	13-14-S
	18.85
	15.71
	385.09
	-49.17
	 1.327

	13-15-S
	18.85
	15.71
	379.79
	-68.84
	 1.371

	13-16-S
	18.85
	15.71
	379.93
	-68.29
	 1.482

	13-17-S
	18.85
	15.71
	386.94
	-42.30
	 1.478

	13-18-S
	18.85
	15.71
	402.55
	16.15
	 1.400

	13-19-S
	18.85
	15.71
	409.45
	42.68
	 1.395

	13-20-S
	18.85
	15.71
	422.32
	92.12
	 1.717

	13-21-S
	18.85
	15.71
	436.35
	146.01
	 2.131

	13-22-S
	18.85
	15.71
	-285.66
	-173.51
	 2.425

	13-23-S
	18.85
	15.71
	-284.38
	-178.18
	 2.761

	13-24-S
	18.85
	15.71
	-285.97
	-172.37
	 3.343

	13-25-S
	18.85
	15.71
	-290.25
	-156.76
	 4.118

	13-26-S
	18.85
	15.71
	-311.04
	-80.83
	 5.495

	13-27-S
	18.85
	15.71
	-297.98
	-128.49
	 7.792

	13-28-S
	18.85
	15.71
	-305.17
	-102.24
	 11.069

	13-29-S
	18.85
	15.71
	-322.09
	-40.46
	 15.518

	14-1-S
	12.57
	12.57
	-229.06
	-139.49
	 26.311

	14-2-S
	12.57
	12.57
	-257.49
	-36.33
	 17.718

	14-3-S
	12.57
	12.57
	-244.90
	-81.99
	 12.939

	14-4-S
	12.57
	12.57
	-236.10
	-113.92
	 10.579

	14-5-S
	12.57
	12.57
	-227.97
	-143.41
	 9.346

	14-6-S
	12.57
	12.57
	-219.83
	-172.97
	 8.402

	14-7-S
	12.57
	12.57
	280.48
	49.46
	 5.048

	14-8-S
	12.57
	12.57
	277.61
	38.52
	 2.867

	14-9-S
	12.57
	12.57
	273.30
	22.09
	 2.143

	14-10-S
	12.57
	12.57
	269.79
	8.71
	 1.824

	14-11-S
	12.57
	12.57
	267.67
	0.65
	 1.634

	14-12-S
	12.57
	12.57
	262.43
	-18.62
	 1.514

	14-13-S
	12.57
	12.57
	261.71
	-21.28
	 1.417

	14-14-S
	12.57
	12.57
	260.28
	-26.52
	 1.363

	14-15-S
	12.57
	12.57
	258.18
	-34.24
	 1.340

	14-16-S
	12.57
	12.57
	260.21
	-26.77
	 1.441

	14-17-S
	12.57
	12.57
	261.96
	-20.36
	 1.530

	14-18-S
	12.57
	12.57
	267.23
	-1.02
	 1.632

	14-19-S
	12.57
	12.57
	268.81
	4.99
	 1.698

	14-20-S
	12.57
	12.57
	269.93
	9.27
	 1.832

	14-21-S
	12.57
	12.57
	270.66
	12.02
	 2.089

	14-22-S
	12.57
	12.57
	270.83
	12.66
	 2.587

	14-23-S
	12.57
	12.57
	272.99
	20.89
	 3.610

	14-24-S
	12.57
	12.57
	275.62
	30.92
	 5.289

	14-25-S
	12.57
	12.57
	277.51
	38.12
	 7.927

	14-26-S
	12.57
	12.57
	-237.56
	-108.62
	 8.804

	14-27-S
	12.57
	12.57
	-244.95
	-81.81
	 10.058

	14-28-S
	12.57
	12.57
	-254.82
	-46.01
	 12.797

	14-29-S
	12.57
	12.57
	-274.78
	27.01
	 19.846
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Simbologia adottata
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
Af	Area armatura, espresso in [cmq]
Mu	Momento ultimo, espresso in [kNm]
Nu	Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

Palo n° 1

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  7.696

	1.00
	33.10
	41.64
	-564.17
	  3.729

	2.00
	33.10
	43.97
	-505.05
	  3.760

	3.00
	33.10
	40.83
	-582.33
	  4.962

	4.00
	33.10
	33.15
	-754.67
	  7.517

	5.00
	33.10
	20.02
	-1000.09
	  11.987

	6.00
	33.10
	3.70
	-1255.98
	  18.893

	7.00
	33.10
	7.89
	-1195.50
	  24.009

	8.00
	33.10
	11.02
	-1150.01
	  34.644

	9.00
	33.10
	6.31
	1662.73
	  55.644

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  88.281



Palo n° 2

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  7.395

	1.00
	33.10
	44.69
	-481.70
	  3.558

	2.00
	33.10
	46.45
	-424.39
	  3.530

	3.00
	33.10
	44.11
	-500.51
	  4.765

	4.00
	33.10
	36.76
	-673.68
	  7.442

	5.00
	33.10
	22.00
	1473.07
	  12.412

	6.00
	33.10
	3.45
	1662.92
	  16.560

	7.00
	33.10
	7.02
	1662.68
	  20.148

	8.00
	33.10
	8.67
	1662.56
	  25.687

	9.00
	33.10
	4.48
	1662.85
	  35.437

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  57.103



Palo n° 3

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.853

	1.00
	33.10
	42.47
	892.60
	  2.897

	2.00
	33.10
	44.76
	797.16
	  2.914

	3.00
	33.10
	41.68
	921.68
	  3.857

	4.00
	33.10
	33.69
	1188.89
	  5.818

	5.00
	33.10
	19.65
	1521.34
	  8.962

	6.00
	33.10
	3.18
	1662.94
	  12.303

	7.00
	33.10
	6.90
	1662.68
	  15.663

	8.00
	33.10
	8.53
	1662.57
	  20.000

	9.00
	33.10
	4.41
	1662.86
	  27.666

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  44.853



Palo n° 4

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.068

	1.00
	33.10
	43.47
	853.89
	  2.323

	2.00
	33.10
	45.61
	759.45
	  2.327

	3.00
	33.10
	42.73
	883.30
	  3.099

	4.00
	33.10
	34.90
	1151.29
	  4.723

	5.00
	33.10
	20.72
	1499.40
	  7.404

	6.00
	33.10
	3.40
	1662.93
	  10.313

	7.00
	33.10
	7.58
	1662.64
	  13.766

	8.00
	33.10
	10.15
	1662.46
	  18.673

	9.00
	33.10
	5.26
	1662.80
	  25.848

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  41.967



Palo n° 5

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.191

	1.00
	33.10
	46.60
	715.97
	  2.007

	2.00
	33.10
	48.45
	630.93
	  1.992

	3.00
	33.10
	45.98
	743.36
	  2.686

	4.00
	33.10
	39.22
	1011.74
	  4.275

	5.00
	33.10
	24.92
	1410.40
	  7.174

	6.00
	33.10
	4.34
	1662.86
	  10.623

	7.00
	33.10
	9.69
	1662.49
	  14.179

	8.00
	33.10
	13.64
	1637.59
	  20.219

	9.00
	33.10
	7.16
	1662.67
	  28.385

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  45.997



Palo n° 6

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.139

	1.00
	33.10
	45.44
	767.21
	  2.124

	2.00
	33.10
	47.23
	688.47
	  2.108

	3.00
	33.10
	44.24
	819.73
	  2.807

	4.00
	33.10
	36.32
	1107.09
	  4.300

	5.00
	33.10
	21.33
	1486.74
	  6.669

	6.00
	33.10
	1.87
	1663.03
	  8.694

	7.00
	33.10
	3.81
	1662.90
	  10.601

	8.00
	33.10
	4.72
	1662.84
	  13.560

	9.00
	33.10
	2.45
	1662.99
	  18.814

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  30.712



Palo n° 7

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.613

	1.00
	33.10
	48.77
	613.67
	  2.155

	2.00
	33.10
	50.05
	543.83
	  2.112

	3.00
	33.10
	47.85
	660.93
	  2.870

	4.00
	33.10
	41.13
	941.95
	  4.613

	5.00
	33.10
	26.31
	1378.33
	  7.794

	6.00
	33.10
	2.02
	1663.02
	  9.684

	7.00
	33.10
	4.11
	1662.88
	  11.804

	8.00
	33.10
	5.09
	1662.81
	  15.093

	9.00
	33.10
	2.64
	1662.98
	  20.926

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  34.104



Palo n° 8

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.409

	1.00
	33.10
	47.18
	690.36
	  2.024

	2.00
	33.10
	48.73
	615.64
	  1.996

	3.00
	33.10
	46.06
	739.61
	  2.681

	4.00
	33.10
	38.83
	1025.76
	  4.218

	5.00
	33.10
	23.68
	1438.53
	  6.808

	6.00
	33.10
	2.33
	1663.00
	  9.258

	7.00
	33.10
	4.75
	1662.83
	  11.287

	8.00
	33.10
	5.88
	1662.75
	  14.434

	9.00
	33.10
	3.05
	1662.95
	  20.019

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  32.649



Palo n° 9

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.449

	1.00
	33.10
	48.25
	641.93
	  1.914

	2.00
	33.10
	49.74
	560.84
	  1.884

	3.00
	33.10
	47.70
	667.75
	  2.567

	4.00
	33.10
	41.52
	927.54
	  4.170

	5.00
	33.10
	27.46
	1351.89
	  7.301

	6.00
	33.10
	4.99
	1662.82
	  11.279

	7.00
	33.10
	11.14
	1662.39
	  15.054

	8.00
	33.10
	15.58
	1600.87
	  21.745

	9.00
	33.10
	12.10
	1662.32
	  45.160

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 10

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.175

	1.00
	33.10
	41.60
	924.75
	  2.543

	2.00
	33.10
	43.78
	840.27
	  2.556

	3.00
	33.10
	40.12
	978.70
	  3.329

	4.00
	33.10
	31.27
	1254.72
	  4.840

	5.00
	33.10
	17.12
	1570.88
	  6.999

	6.00
	33.10
	2.52
	1662.99
	  8.769

	7.00
	33.10
	5.14
	1662.81
	  10.692

	8.00
	33.10
	6.37
	1662.72
	  13.676

	9.00
	33.10
	3.31
	1662.93
	  18.974

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  30.971



Palo n° 11

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  5.269

	1.00
	33.10
	47.13
	692.82
	  2.758

	2.00
	33.10
	48.69
	618.12
	  2.721

	3.00
	33.10
	46.00
	742.44
	  3.653

	4.00
	33.10
	38.62
	1033.58
	  5.736

	5.00
	33.10
	14.42
	1622.82
	  9.153

	6.00
	33.10
	1.71
	1663.05
	  11.053

	7.00
	33.10
	3.48
	1662.92
	  13.469

	8.00
	33.10
	4.31
	1662.86
	  17.212

	9.00
	33.10
	2.23
	1663.01
	  23.839

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  38.761



Palo n° 12

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.566

	1.00
	33.10
	44.30
	817.35
	  2.465

	2.00
	33.10
	46.16
	735.39
	  2.452

	3.00
	33.10
	43.05
	871.66
	  3.250

	4.00
	33.10
	34.64
	1159.53
	  4.891

	5.00
	33.10
	19.83
	1517.75
	  7.393

	6.00
	33.10
	3.03
	1662.95
	  9.585

	7.00
	33.10
	6.16
	1662.74
	  11.684

	8.00
	33.10
	7.63
	1662.63
	  14.940

	9.00
	33.10
	3.96
	1662.89
	  20.716

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  33.769



Palo n° 13

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.469

	1.00
	33.10
	45.81
	750.72
	  2.246

	2.00
	33.10
	47.79
	663.73
	  2.237

	3.00
	33.10
	45.17
	778.93
	  3.005

	4.00
	33.10
	38.16
	1050.00
	  4.737

	5.00
	33.10
	23.73
	1437.53
	  7.798

	6.00
	33.10
	4.06
	1662.88
	  11.328

	7.00
	33.10
	9.05
	1662.53
	  15.121

	8.00
	33.10
	13.04
	1648.86
	  22.495

	9.00
	33.10
	9.84
	1662.48
	  45.362

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  120.206



Palo n° 14

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  5.876

	1.00
	33.10
	41.65
	922.73
	  3.626

	2.00
	33.10
	44.07
	827.44
	  3.663

	3.00
	33.10
	40.85
	952.17
	  4.825

	4.00
	33.10
	32.70
	1216.52
	  7.208

	5.00
	33.10
	18.84
	1537.42
	  10.966

	6.00
	33.10
	3.01
	1662.95
	  14.898

	7.00
	33.10
	6.72
	1662.70
	  19.888

	8.00
	33.10
	8.85
	1662.55
	  26.327

	9.00
	33.10
	4.57
	1662.85
	  36.309

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  58.468



Palo n° 15

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  10.201

	1.00
	33.10
	49.27
	586.28
	  4.287

	2.00
	33.10
	50.50
	519.28
	  4.195

	3.00
	33.10
	48.41
	633.32
	  5.715

	4.00
	33.10
	41.99
	910.45
	  9.269

	5.00
	33.10
	27.29
	1355.71
	  15.911

	6.00
	33.10
	2.68
	1662.98
	  21.269

	7.00
	33.10
	5.43
	1662.79
	  25.846

	8.00
	33.10
	6.70
	1662.70
	  32.887

	9.00
	33.10
	3.44
	1662.92
	  45.212

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  72.301



Palo n° 16

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  6.616

	1.00
	33.10
	44.85
	793.11
	  3.511

	2.00
	33.10
	46.90
	702.91
	  3.505

	3.00
	33.10
	44.19
	822.23
	  4.694

	4.00
	33.10
	36.79
	1092.47
	  7.293

	5.00
	33.10
	22.47
	1463.43
	  11.761

	6.00
	33.10
	3.76
	1662.90
	  16.776

	7.00
	33.10
	8.40
	1662.58
	  22.393

	8.00
	33.10
	12.19
	1662.32
	  33.585

	9.00
	33.10
	9.13
	1662.53
	  67.178

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 17

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  5.832

	1.00
	33.10
	46.10
	738.18
	  2.879

	2.00
	33.10
	48.05
	652.17
	  2.865

	3.00
	33.10
	45.46
	766.08
	  3.853

	4.00
	33.10
	38.54
	1036.36
	  6.095

	5.00
	33.10
	24.19
	1427.11
	  10.103

	6.00
	33.10
	4.17
	1662.87
	  14.786

	7.00
	33.10
	9.30
	1662.52
	  19.736

	8.00
	33.10
	13.35
	1643.04
	  29.258

	9.00
	33.10
	10.10
	1662.46
	  59.207

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 18

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  12.315

	1.00
	33.10
	45.31
	-461.36
	  5.619

	2.00
	33.10
	47.02
	-405.83
	  5.566

	3.00
	33.10
	44.75
	-479.70
	  7.530

	4.00
	33.10
	37.89
	-648.34
	  11.895

	5.00
	33.10
	22.25
	1467.88
	  19.992

	6.00
	33.10
	3.50
	1662.92
	  26.719

	7.00
	33.10
	7.10
	1662.67
	  32.420

	8.00
	33.10
	8.73
	1662.56
	  41.159

	9.00
	33.10
	4.47
	1662.85
	  56.365

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  89.369



Palo n° 19

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  53.378

	1.00
	33.10
	55.34
	128.50
	  9.371

	2.00
	33.10
	55.48
	112.77
	  8.970

	3.00
	33.10
	55.19
	144.99
	  12.683

	4.00
	33.10
	51.24
	478.75
	  22.932

	5.00
	33.10
	42.02
	909.14
	  49.663

	6.00
	33.10
	10.52
	1662.43
	  105.648

	7.00
	33.10
	19.24
	1529.71
	  115.557

	8.00
	33.10
	15.26
	1606.83
	  103.082

	9.00
	33.10
	5.14
	1662.81
	  92.803

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  82.143



Palo n° 20

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  9.267

	1.00
	33.10
	37.77
	-650.98
	  5.180

	2.00
	33.10
	40.45
	-590.93
	  5.296

	3.00
	33.10
	36.92
	-669.95
	  6.872

	4.00
	33.10
	29.03
	-840.64
	  10.079

	5.00
	33.10
	16.67
	-1059.39
	  15.284

	6.00
	33.10
	2.94
	-1264.39
	  22.895

	7.00
	33.10
	6.32
	-1218.30
	  29.448

	8.00
	33.10
	8.89
	-1180.89
	  42.816

	9.00
	33.10
	6.82
	-1210.94
	  87.810

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 21

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  7.283

	1.00
	33.10
	41.50
	-567.22
	  3.547

	2.00
	33.10
	43.87
	-508.29
	  3.580

	3.00
	33.10
	40.69
	-585.41
	  4.720

	4.00
	33.10
	33.01
	-757.90
	  7.143

	5.00
	33.10
	19.89
	-1002.34
	  11.368

	6.00
	33.10
	3.68
	-1256.20
	  17.883

	7.00
	33.10
	7.83
	-1196.40
	  22.736

	8.00
	33.10
	10.94
	-1151.22
	  32.816

	9.00
	33.10
	8.44
	-1187.46
	  67.697

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 22

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  10.023

	1.00
	33.10
	34.72
	-719.41
	  6.208

	2.00
	33.10
	37.46
	-657.94
	  6.394

	3.00
	33.10
	33.78
	-740.59
	  8.216

	4.00
	33.10
	25.70
	-899.50
	  11.664

	5.00
	33.10
	14.33
	-1100.75
	  17.175

	6.00
	33.10
	2.44
	-1269.85
	  24.869

	7.00
	33.10
	5.29
	-1233.20
	  32.237

	8.00
	33.10
	7.49
	-1201.32
	  47.106

	9.00
	33.10
	5.72
	-1226.95
	  96.223

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  178.728



Palo n° 23

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  12.374

	1.00
	33.10
	4.96
	-1238.01
	  13.153

	2.00
	33.10
	5.79
	-1225.90
	  14.669

	3.00
	33.10
	4.72
	-1241.43
	  17.000

	4.00
	33.10
	3.01
	-1263.58
	  20.226

	5.00
	33.10
	1.39
	-1281.41
	  24.678

	6.00
	33.10
	0.21
	-1293.44
	  31.261

	7.00
	33.10
	0.46
	-1291.27
	  41.657

	8.00
	33.10
	0.67
	-1289.35
	  62.392

	9.00
	33.10
	0.50
	-1290.93
	  124.938

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  212.110



Palo n° 24

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  7.457

	1.00
	33.10
	28.67
	-846.88
	  5.422

	2.00
	33.10
	31.57
	-790.24
	  5.699

	3.00
	33.10
	27.76
	-863.05
	  7.123

	4.00
	33.10
	20.12
	-998.30
	  9.632

	5.00
	33.10
	10.61
	-1155.91
	  13.421

	6.00
	33.10
	1.73
	-1277.65
	  18.621

	7.00
	33.10
	3.80
	-1254.88
	  24.414

	8.00
	33.10
	5.41
	-1231.42
	  35.936

	9.00
	33.10
	4.11
	-1250.31
	  72.975

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 25

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.464

	1.00
	33.10
	37.90
	-647.97
	  3.597

	2.00
	33.10
	40.58
	-587.99
	  3.676

	3.00
	33.10
	37.06
	-666.89
	  4.772

	4.00
	33.10
	29.18
	-837.98
	  7.010

	5.00
	33.10
	16.78
	-1057.44
	  10.645

	6.00
	33.10
	2.96
	-1264.12
	  15.975

	7.00
	33.10
	6.37
	-1217.57
	  20.539

	8.00
	33.10
	8.96
	-1179.88
	  29.855

	9.00
	33.10
	6.88
	-1210.15
	  61.242

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  141.781



Palo n° 26

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.922

	1.00
	33.10
	50.59
	514.39
	  1.672

	2.00
	33.10
	51.71
	453.45
	  1.630

	3.00
	33.10
	49.84
	555.24
	  2.232

	4.00
	33.10
	44.39
	813.22
	  3.707

	5.00
	33.10
	30.38
	1278.29
	  6.711

	6.00
	33.10
	5.54
	1662.78
	  10.328

	7.00
	33.10
	11.16
	1662.39
	  12.586

	8.00
	33.10
	13.63
	1637.64
	  15.849

	9.00
	33.10
	7.18
	1662.66
	  22.297

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  36.306



Palo n° 27

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.775

	1.00
	33.10
	50.22
	534.40
	  1.748

	2.00
	33.10
	51.37
	471.73
	  1.706

	3.00
	33.10
	49.44
	576.91
	  2.333

	4.00
	33.10
	43.78
	840.21
	  3.854

	5.00
	33.10
	29.49
	1301.95
	  6.869

	6.00
	33.10
	3.10
	1662.95
	  10.021

	7.00
	33.10
	6.32
	1662.72
	  12.214

	8.00
	33.10
	7.83
	1662.62
	  15.615

	9.00
	33.10
	4.06
	1662.88
	  21.645

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  35.257



Palo n° 28

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.928

	1.00
	33.10
	51.08
	487.77
	  1.812

	2.00
	33.10
	52.14
	429.78
	  1.765

	3.00
	33.10
	50.35
	527.44
	  2.422

	4.00
	33.10
	45.18
	778.59
	  4.054

	5.00
	33.10
	31.46
	1249.53
	  7.471

	6.00
	33.10
	3.14
	1662.95
	  10.342

	7.00
	33.10
	6.40
	1662.72
	  12.604

	8.00
	33.10
	7.93
	1662.61
	  16.111

	9.00
	33.10
	4.11
	1662.88
	  22.328

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  36.350



Palo n° 29

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.599

	1.00
	33.10
	53.13
	375.94
	  1.849

	2.00
	33.10
	53.57
	327.21
	  1.779

	3.00
	33.10
	48.40
	633.74
	  2.478

	4.00
	33.10
	42.09
	906.67
	  4.021

	5.00
	33.10
	27.45
	1352.09
	  6.924

	6.00
	33.10
	2.58
	1662.98
	  9.655

	7.00
	33.10
	5.26
	1662.80
	  11.769

	8.00
	33.10
	6.51
	1662.71
	  15.048

	9.00
	33.10
	3.38
	1662.93
	  20.864

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  34.005



Palo n° 30

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.712

	1.00
	33.10
	49.57
	570.15
	  1.770

	2.00
	33.10
	54.72
	198.10
	  1.725

	3.00
	33.10
	48.75
	614.93
	  2.360

	4.00
	33.10
	42.67
	885.44
	  3.854

	5.00
	33.10
	28.16
	1335.75
	  6.715

	6.00
	33.10
	4.90
	1662.82
	  9.891

	7.00
	33.10
	9.93
	1662.47
	  12.054

	8.00
	33.10
	12.30
	1662.31
	  15.411

	9.00
	33.10
	6.38
	1662.72
	  21.366

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  34.813



Palo n° 31

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.323

	1.00
	33.10
	39.54
	-611.19
	  3.319

	2.00
	33.10
	42.16
	-552.40
	  3.378

	3.00
	33.10
	38.71
	-629.83
	  4.409

	4.00
	33.10
	30.96
	-803.89
	  6.578

	5.00
	33.10
	18.13
	-1033.42
	  10.176

	6.00
	33.10
	3.27
	-1260.76
	  15.585

	7.00
	33.10
	6.99
	-1208.52
	  19.942

	8.00
	33.10
	9.81
	-1167.58
	  28.900

	9.00
	33.10
	7.55
	-1200.45
	  59.427

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  286.641



Palo n° 32

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  7.110

	1.00
	33.10
	34.23
	-730.51
	  4.460

	2.00
	33.10
	36.97
	-668.89
	  4.599

	3.00
	33.10
	33.37
	-749.72
	  5.900

	4.00
	33.10
	25.29
	-906.80
	  8.342

	5.00
	33.10
	14.05
	-1105.70
	  12.241

	6.00
	33.10
	2.39
	-1270.48
	  17.655

	7.00
	33.10
	5.17
	-1234.92
	  22.908

	8.00
	33.10
	7.32
	-1203.69
	  33.494

	9.00
	33.10
	5.59
	-1228.80
	  68.385

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 33

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  8.696

	1.00
	33.10
	34.45
	-725.55
	  6.176

	2.00
	33.10
	37.19
	-664.01
	  6.365

	3.00
	33.10
	33.59
	-744.79
	  8.172

	4.00
	33.10
	25.51
	-902.88
	  11.579

	5.00
	33.10
	8.26
	-1190.13
	  16.113

	6.00
	33.10
	1.31
	-1282.26
	  21.790

	7.00
	33.10
	2.89
	-1264.90
	  28.693

	8.00
	33.10
	4.15
	-1249.75
	  42.524

	9.00
	33.10
	3.14
	-1262.21
	  85.896

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 34

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  8.605

	1.00
	33.10
	37.56
	-655.64
	  4.925

	2.00
	33.10
	40.37
	-592.55
	  5.037

	3.00
	33.10
	36.72
	-674.63
	  6.533

	4.00
	33.10
	28.80
	-844.66
	  9.562

	5.00
	33.10
	16.50
	-1062.28
	  14.470

	6.00
	33.10
	1.71
	-1277.95
	  21.491

	7.00
	33.10
	6.24
	-1219.37
	  27.829

	8.00
	33.10
	8.79
	-1182.34
	  40.477

	9.00
	33.10
	6.75
	-1212.09
	  82.990

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  562.887



Palo n° 35

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  7.309

	1.00
	33.10
	42.41
	-546.93
	  3.441

	2.00
	33.10
	44.53
	-486.86
	  3.450

	3.00
	33.10
	41.61
	-564.87
	  4.581

	4.00
	33.10
	33.97
	-736.19
	  6.980

	5.00
	33.10
	20.67
	-988.50
	  11.251

	6.00
	33.10
	3.87
	-1253.77
	  17.912

	7.00
	33.10
	8.21
	-1190.83
	  22.711

	8.00
	33.10
	11.45
	-1143.74
	  32.719

	9.00
	33.10
	8.85
	-1181.50
	  67.598

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  156.705



Palo n° 36

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.156

	1.00
	33.10
	44.16
	-498.98
	  2.637

	2.00
	33.10
	45.96
	-440.24
	  2.621

	3.00
	33.10
	43.57
	-518.21
	  3.531

	4.00
	33.10
	36.18
	-686.75
	  5.471

	5.00
	33.10
	22.82
	-950.55
	  9.112

	6.00
	33.10
	4.42
	-1245.87
	  14.993

	7.00
	33.10
	9.30
	-1175.02
	  18.876

	8.00
	33.10
	12.90
	-1122.67
	  27.052

	9.00
	33.10
	10.02
	-1164.61
	  56.125

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 37

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  5.249

	1.00
	33.10
	51.75
	451.13
	  1.586

	2.00
	33.10
	52.88
	389.76
	  1.544

	3.00
	33.10
	51.41
	469.91
	  2.130

	4.00
	33.10
	47.23
	688.21
	  3.648

	5.00
	33.10
	35.50
	1132.65
	  7.228

	6.00
	33.10
	7.78
	1662.62
	  13.304

	7.00
	33.10
	16.22
	1588.48
	  16.970

	8.00
	33.10
	21.94
	1474.36
	  23.627

	9.00
	33.10
	17.44
	1564.72
	  50.149

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 38

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.358

	1.00
	33.10
	43.86
	-508.73
	  2.777

	2.00
	33.10
	45.69
	-449.19
	  2.762

	3.00
	33.10
	43.25
	-528.02
	  3.716

	4.00
	33.10
	35.74
	-696.49
	  5.731

	5.00
	33.10
	22.40
	-957.93
	  9.485

	6.00
	33.10
	4.31
	-1247.44
	  15.505

	7.00
	33.10
	9.08
	-1178.16
	  19.548

	8.00
	33.10
	12.62
	-1126.84
	  28.045

	9.00
	33.10
	9.79
	-1167.95
	  58.137

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 39

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.907

	1.00
	33.10
	45.35
	-460.11
	  2.729

	2.00
	33.10
	47.05
	-404.66
	  2.703

	3.00
	33.10
	44.79
	-478.35
	  3.657

	4.00
	33.10
	37.95
	-646.89
	  5.782

	5.00
	33.10
	24.58
	-919.38
	  9.888

	6.00
	33.10
	4.89
	-1238.97
	  16.728

	7.00
	33.10
	10.24
	-1161.42
	  20.932

	8.00
	33.10
	14.13
	-1104.22
	  29.852

	9.00
	33.10
	11.02
	-1150.10
	  62.184

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 40

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  6.155

	1.00
	33.10
	49.21
	589.42
	  2.426

	2.00
	33.10
	50.60
	513.67
	  2.382

	3.00
	33.10
	48.75
	614.44
	  3.261

	4.00
	33.10
	43.15
	867.77
	  5.386

	5.00
	33.10
	29.50
	1301.56
	  9.725

	6.00
	33.10
	5.57
	1662.78
	  15.604

	7.00
	33.10
	12.42
	1660.58
	  20.805

	8.00
	33.10
	17.07
	1571.82
	  29.540

	9.00
	33.10
	13.35
	1642.94
	  61.752

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 41

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  5.064

	1.00
	33.10
	48.93
	604.86
	  2.049

	2.00
	33.10
	50.35
	527.51
	  2.013

	3.00
	33.10
	48.46
	630.38
	  2.753

	4.00
	33.10
	42.67
	885.61
	  4.523

	5.00
	33.10
	28.92
	1317.00
	  8.097

	6.00
	33.10
	5.38
	1662.79
	  12.837

	7.00
	33.10
	12.01
	1662.33
	  17.133

	8.00
	33.10
	16.63
	1580.44
	  24.438

	9.00
	33.10
	12.99
	1649.79
	  51.021

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 42

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.930

	1.00
	33.10
	50.12
	540.09
	  1.782

	2.00
	33.10
	51.42
	469.39
	  1.745

	3.00
	33.10
	49.70
	563.14
	  2.396

	4.00
	33.10
	44.56
	805.63
	  4.009

	5.00
	33.10
	31.50
	1248.64
	  7.479

	6.00
	33.10
	6.20
	1662.73
	  12.496

	7.00
	33.10
	13.56
	1638.93
	  16.444

	8.00
	33.10
	18.56
	1542.87
	  23.221

	9.00
	33.10
	14.58
	1619.72
	  48.755

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  208.929



Palo n° 43

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.583

	1.00
	33.10
	45.42
	-457.82
	  2.591

	2.00
	33.10
	47.12
	-402.57
	  2.566

	3.00
	33.10
	44.86
	-475.99
	  3.473

	4.00
	33.10
	38.06
	-644.49
	  5.497

	5.00
	33.10
	24.69
	-917.44
	  9.416

	6.00
	33.10
	4.91
	-1238.80
	  15.942

	7.00
	33.10
	10.26
	-1161.10
	  19.946

	8.00
	33.10
	14.16
	-1103.72
	  28.440

	9.00
	33.10
	11.04
	-1149.75
	  59.252

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  101.530



Palo n° 44

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.975

	1.00
	33.10
	50.79
	503.62
	  1.676

	2.00
	33.10
	55.79
	77.61
	  1.628

	3.00
	33.10
	50.40
	524.93
	  2.252

	4.00
	33.10
	45.64
	758.19
	  3.804

	5.00
	33.10
	33.11
	1205.62
	  7.281

	6.00
	33.10
	6.80
	1662.69
	  12.611

	7.00
	33.10
	14.61
	1619.26
	  16.397

	8.00
	33.10
	18.87
	1536.86
	  21.475

	9.00
	33.10
	10.55
	1662.43
	  32.079

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  51.840



Palo n° 45

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.562

	1.00
	33.10
	48.75
	614.59
	  1.875

	2.00
	33.10
	50.19
	536.24
	  1.843

	3.00
	33.10
	48.28
	640.41
	  2.520

	4.00
	33.10
	42.36
	896.70
	  4.125

	5.00
	33.10
	28.56
	1326.43
	  7.345

	6.00
	33.10
	5.30
	1662.80
	  11.564

	7.00
	33.10
	11.81
	1662.34
	  15.435

	8.00
	33.10
	14.97
	1612.33
	  19.845

	9.00
	33.10
	7.99
	1662.61
	  28.297

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  45.859



Palo n° 46

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.472

	1.00
	33.10
	46.78
	708.18
	  2.118

	2.00
	33.10
	48.59
	623.46
	  2.100

	3.00
	33.10
	46.16
	735.37
	  2.836

	4.00
	33.10
	39.46
	1003.00
	  4.523

	5.00
	33.10
	25.18
	1404.36
	  7.624

	6.00
	33.10
	4.41
	1662.86
	  11.337

	7.00
	33.10
	9.81
	1662.48
	  14.848

	8.00
	33.10
	12.14
	1662.32
	  18.964

	9.00
	33.10
	6.28
	1662.73
	  26.248

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  42.604



Palo n° 47

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.979

	1.00
	33.10
	46.12
	737.21
	  2.455

	2.00
	33.10
	50.04
	-307.28
	  2.418

	3.00
	33.10
	45.48
	765.10
	  3.285

	4.00
	33.10
	38.57
	1035.31
	  5.198

	5.00
	33.10
	24.22
	1426.41
	  8.621

	6.00
	33.10
	4.22
	1662.87
	  12.528

	7.00
	33.10
	8.58
	1662.57
	  15.258

	8.00
	33.10
	10.61
	1662.43
	  19.485

	9.00
	33.10
	5.49
	1662.78
	  26.962

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  43.737



Palo n° 48

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  6.583

	1.00
	33.10
	46.83
	-411.89
	  2.652

	2.00
	33.10
	48.40
	-360.83
	  2.617

	3.00
	33.10
	46.31
	-428.78
	  3.559

	4.00
	33.10
	40.06
	-599.67
	  5.766

	5.00
	33.10
	26.20
	-890.74
	  10.123

	6.00
	33.10
	4.37
	1662.86
	  14.782

	7.00
	33.10
	8.88
	1662.55
	  17.993

	8.00
	33.10
	10.98
	1662.40
	  22.956

	9.00
	33.10
	5.67
	1662.77
	  31.711

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  51.251



Palo n° 49

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.858

	1.00
	33.10
	45.38
	-459.06
	  2.712

	2.00
	33.10
	47.08
	-403.70
	  2.686

	3.00
	33.10
	44.82
	-477.27
	  3.635

	4.00
	33.10
	38.00
	-645.79
	  5.749

	5.00
	33.10
	24.50
	-920.69
	  9.833

	6.00
	33.10
	4.87
	-1239.26
	  16.614

	7.00
	33.10
	10.20
	-1162.00
	  20.795

	8.00
	33.10
	14.08
	-1105.12
	  29.666

	9.00
	33.10
	7.26
	1662.66
	  42.713

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  68.448




[bookmark: _Toc68]Verifica a taglio


[bookmark: _Toc69]Micropali

Simbologia adottata
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
VRcd	Taglio resistente a compressione, espresso in [kN]
VRsd	Taglio resistente a trazione, espresso in [kN]
VRd	Taglio resistente, espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

Palo n° 1

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  26.798

	1.00
	521.40
	  131.251

	2.00
	521.40
	  209.524

	3.00
	521.40
	  129.185

	4.00
	521.40
	  156.835

	5.00
	521.40
	  259.122

	6.00
	521.40
	  590.769

	7.00
	521.40
	  3137.797

	8.00
	521.40
	  3187.935

	9.00
	521.40
	  2676.660

	10.00
	521.40
	  33277.814



Palo n° 2

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  23.676

	1.00
	521.40
	  115.957

	2.00
	521.40
	  185.110

	3.00
	521.40
	  114.132

	4.00
	521.40
	  138.560

	5.00
	521.40
	  228.929

	6.00
	521.40
	  521.931

	7.00
	521.40
	  2772.176

	8.00
	521.40
	  2816.471

	9.00
	521.40
	  2364.771

	10.00
	521.40
	  29400.225



Palo n° 3

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  18.672

	1.00
	521.40
	  91.450

	2.00
	521.40
	  145.988

	3.00
	521.40
	  90.011

	4.00
	521.40
	  109.276

	5.00
	521.40
	  180.546

	6.00
	521.40
	  411.624

	7.00
	521.40
	  2186.292

	8.00
	521.40
	  2221.226

	9.00
	521.40
	  1864.990

	10.00
	521.40
	  23186.650



Palo n° 4

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  14.672

	1.00
	521.40
	  71.859

	2.00
	521.40
	  114.713

	3.00
	521.40
	  70.728

	4.00
	521.40
	  85.866

	5.00
	521.40
	  141.868

	6.00
	521.40
	  323.442

	7.00
	521.40
	  1717.925

	8.00
	521.40
	  1745.374

	9.00
	521.40
	  1465.455

	10.00
	521.40
	  18219.395



Palo n° 5

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  11.932

	1.00
	521.40
	  58.138

	2.00
	521.40
	  92.810

	3.00
	521.40
	  57.223

	4.00
	521.40
	  69.471

	5.00
	521.40
	  114.779

	6.00
	521.40
	  261.684

	7.00
	521.40
	  1389.904

	8.00
	521.40
	  1412.112

	9.00
	521.40
	  1185.640

	10.00
	521.40
	  14740.580



Palo n° 6

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  12.857

	1.00
	521.40
	  62.877

	2.00
	521.40
	  100.374

	3.00
	521.40
	  61.887

	4.00
	521.40
	  75.133

	5.00
	521.40
	  124.134

	6.00
	521.40
	  283.011

	7.00
	521.40
	  1503.182

	8.00
	521.40
	  1527.200

	9.00
	521.40
	  1282.271

	10.00
	521.40
	  15941.946



Palo n° 7

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  13.225

	1.00
	521.40
	  64.773

	2.00
	521.40
	  103.402

	3.00
	521.40
	  63.754

	4.00
	521.40
	  77.399

	5.00
	521.40
	  127.879

	6.00
	521.40
	  291.550

	7.00
	521.40
	  1548.531

	8.00
	521.40
	  1573.274

	9.00
	521.40
	  1320.956

	10.00
	521.40
	  16422.899



Palo n° 8

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  12.856

	1.00
	521.40
	  62.870

	2.00
	521.40
	  100.364

	3.00
	521.40
	  61.881

	4.00
	521.40
	  75.126

	5.00
	521.40
	  124.122

	6.00
	521.40
	  282.984

	7.00
	521.40
	  1503.037

	8.00
	521.40
	  1527.053

	9.00
	521.40
	  1282.147

	10.00
	521.40
	  15940.409



Palo n° 9

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  11.932

	1.00
	521.40
	  58.138

	2.00
	521.40
	  92.809

	3.00
	521.40
	  57.223

	4.00
	521.40
	  69.470

	5.00
	521.40
	  114.778

	6.00
	521.40
	  261.681

	7.00
	521.40
	  1389.887

	8.00
	521.40
	  1412.095

	9.00
	521.40
	  1185.626

	10.00
	521.40
	  14740.401



Palo n° 10

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  16.651

	1.00
	521.40
	  81.551

	2.00
	521.40
	  130.185

	3.00
	521.40
	  80.268

	4.00
	521.40
	  97.447

	5.00
	521.40
	  161.002

	6.00
	521.40
	  367.066

	7.00
	521.40
	  1949.628

	8.00
	521.40
	  1980.780

	9.00
	521.40
	  1663.106

	10.00
	521.40
	  20676.719



Palo n° 11

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  17.514

	1.00
	521.40
	  85.778

	2.00
	521.40
	  136.932

	3.00
	521.40
	  84.428

	4.00
	521.40
	  102.498

	5.00
	521.40
	  169.347

	6.00
	521.40
	  386.091

	7.00
	521.40
	  2050.677

	8.00
	521.40
	  2083.444

	9.00
	521.40
	  1749.305

	10.00
	521.40
	  21748.395



Palo n° 12

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  16.649

	1.00
	521.40
	  81.541

	2.00
	521.40
	  130.169

	3.00
	521.40
	  80.257

	4.00
	521.40
	  97.435

	5.00
	521.40
	  160.982

	6.00
	521.40
	  367.020

	7.00
	521.40
	  1949.383

	8.00
	521.40
	  1980.531

	9.00
	521.40
	  1662.897

	10.00
	521.40
	  20674.116



Palo n° 13

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  14.672

	1.00
	521.40
	  71.859

	2.00
	521.40
	  114.713

	3.00
	521.40
	  70.728

	4.00
	521.40
	  85.866

	5.00
	521.40
	  141.867

	6.00
	521.40
	  323.441

	7.00
	521.40
	  1717.920

	8.00
	521.40
	  1745.370

	9.00
	521.40
	  1465.451

	10.00
	521.40
	  18219.346



Palo n° 14

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  23.407

	1.00
	521.40
	  114.642

	2.00
	521.40
	  183.011

	3.00
	521.40
	  112.838

	4.00
	521.40
	  136.989

	5.00
	521.40
	  226.333

	6.00
	521.40
	  516.013

	7.00
	521.40
	  2740.740

	8.00
	521.40
	  2784.533

	9.00
	521.40
	  2337.955

	10.00
	521.40
	  29066.831



Palo n° 15

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  26.036

	1.00
	521.40
	  127.516

	2.00
	521.40
	  203.562

	3.00
	521.40
	  125.509

	4.00
	521.40
	  152.372

	5.00
	521.40
	  251.749

	6.00
	521.40
	  573.958

	7.00
	521.40
	  3048.511

	8.00
	521.40
	  3097.222

	9.00
	521.40
	  2600.495

	10.00
	521.40
	  32330.890



Palo n° 16

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  23.427

	1.00
	521.40
	  114.737

	2.00
	521.40
	  183.162

	3.00
	521.40
	  112.931

	4.00
	521.40
	  137.102

	5.00
	521.40
	  226.519

	6.00
	521.40
	  516.438

	7.00
	521.40
	  2742.997

	8.00
	521.40
	  2786.826

	9.00
	521.40
	  2339.880

	10.00
	521.40
	  29090.770



Palo n° 17

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  18.689

	1.00
	521.40
	  91.534

	2.00
	521.40
	  146.122

	3.00
	521.40
	  90.094

	4.00
	521.40
	  109.376

	5.00
	521.40
	  180.711

	6.00
	521.40
	  412.001

	7.00
	521.40
	  2188.296

	8.00
	521.40
	  2223.262

	9.00
	521.40
	  1866.699

	10.00
	521.40
	  23207.906



Palo n° 18

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  36.782

	1.00
	521.40
	  180.148

	2.00
	521.40
	  287.581

	3.00
	521.40
	  177.313

	4.00
	521.40
	  215.263

	5.00
	521.40
	  355.656

	6.00
	521.40
	  810.856

	7.00
	521.40
	  4306.766

	8.00
	521.40
	  4375.582

	9.00
	521.40
	  3673.835

	10.00
	521.40
	  45675.273



Palo n° 19

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  50.675

	1.00
	521.40
	  248.193

	2.00
	521.40
	  396.206

	3.00
	521.40
	  244.287

	4.00
	521.40
	  296.572

	5.00
	521.40
	  489.995

	6.00
	521.40
	  1117.133

	7.00
	521.40
	  5933.517

	8.00
	521.40
	  6028.326

	9.00
	521.40
	  5061.514

	10.00
	521.40
	  62927.727



Palo n° 20

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  36.833

	1.00
	521.40
	  180.397

	2.00
	521.40
	  287.980

	3.00
	521.40
	  177.558

	4.00
	521.40
	  215.561

	5.00
	521.40
	  356.150

	6.00
	521.40
	  811.981

	7.00
	521.40
	  4312.738

	8.00
	521.40
	  4381.649

	9.00
	521.40
	  3678.929

	10.00
	521.40
	  45738.610



Palo n° 21

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  23.716

	1.00
	521.40
	  116.154

	2.00
	521.40
	  185.424

	3.00
	521.40
	  114.326

	4.00
	521.40
	  138.795

	5.00
	521.40
	  229.317

	6.00
	521.40
	  522.817

	7.00
	521.40
	  2776.882

	8.00
	521.40
	  2821.252

	9.00
	521.40
	  2368.785

	10.00
	521.40
	  29450.135



Palo n° 22

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  53.502

	1.00
	521.40
	  262.035

	2.00
	521.40
	  418.303

	3.00
	521.40
	  257.911

	4.00
	521.40
	  313.112

	5.00
	521.40
	  517.322

	6.00
	521.40
	  1179.436

	7.00
	521.40
	  6264.436

	8.00
	521.40
	  6364.532

	9.00
	521.40
	  5343.801

	10.00
	521.40
	  66437.280



Palo n° 23

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  767.518

	1.00
	521.40
	  3759.084

	2.00
	521.40
	  6000.864

	3.00
	521.40
	  3699.925

	4.00
	521.40
	  4491.824

	5.00
	521.40
	  7421.371

	6.00
	521.40
	  16919.886

	7.00
	521.40
	  89867.949

	8.00
	521.40
	  91303.909

	9.00
	521.40
	  76660.765

	10.00
	521.40
	  953091.751



Palo n° 24

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  53.593

	1.00
	521.40
	  262.484

	2.00
	521.40
	  419.019

	3.00
	521.40
	  258.353

	4.00
	521.40
	  313.648

	5.00
	521.40
	  518.208

	6.00
	521.40
	  1181.456

	7.00
	521.40
	  6275.164

	8.00
	521.40
	  6375.432

	9.00
	521.40
	  5352.953

	10.00
	521.40
	  66551.060



Palo n° 25

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  26.841

	1.00
	521.40
	  131.458

	2.00
	521.40
	  209.854

	3.00
	521.40
	  129.389

	4.00
	521.40
	  157.082

	5.00
	521.40
	  259.530

	6.00
	521.40
	  591.700

	7.00
	521.40
	  3142.742

	8.00
	521.40
	  3192.959

	9.00
	521.40
	  2680.878

	10.00
	521.40
	  33330.258



Palo n° 26

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.165

	1.00
	521.40
	  48.175

	2.00
	521.40
	  77.487

	3.00
	521.40
	  47.648

	4.00
	521.40
	  57.804

	5.00
	521.40
	  95.455

	6.00
	521.40
	  217.472

	7.00
	521.40
	  1151.348

	8.00
	521.40
	  1177.628

	9.00
	521.40
	  987.075

	10.00
	521.40
	  12266.638



Palo n° 27

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.619

	1.00
	521.40
	  50.868

	2.00
	521.40
	  81.514

	3.00
	521.40
	  50.191

	4.00
	521.40
	  60.911

	5.00
	521.40
	  100.611

	6.00
	521.40
	  229.300

	7.00
	521.40
	  1215.916

	8.00
	521.40
	  1239.530

	9.00
	521.40
	  1039.843

	10.00
	521.40
	  12925.156



Palo n° 28

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.798

	1.00
	521.40
	  51.867

	2.00
	521.40
	  83.059

	3.00
	521.40
	  51.154

	4.00
	521.40
	  62.084

	5.00
	521.40
	  102.553

	6.00
	521.40
	  233.739

	7.00
	521.40
	  1239.807

	8.00
	521.40
	  1263.146

	9.00
	521.40
	  1059.812

	10.00
	521.40
	  13173.859



Palo n° 29

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.619

	1.00
	521.40
	  50.867

	2.00
	521.40
	  81.511

	3.00
	521.40
	  50.189

	4.00
	521.40
	  60.909

	5.00
	521.40
	  100.608

	6.00
	521.40
	  229.293

	7.00
	521.40
	  1215.877

	8.00
	521.40
	  1239.492

	9.00
	521.40
	  1039.811

	10.00
	521.40
	  12924.752



Palo n° 30

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.165

	1.00
	521.40
	  48.171

	2.00
	521.40
	  77.482

	3.00
	521.40
	  47.645

	4.00
	521.40
	  57.801

	5.00
	521.40
	  95.449

	6.00
	521.40
	  217.459

	7.00
	521.40
	  1151.274

	8.00
	521.40
	  1177.559

	9.00
	521.40
	  987.016

	10.00
	521.40
	  12265.899



Palo n° 31

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  24.307

	1.00
	521.40
	  119.047

	2.00
	521.40
	  190.043

	3.00
	521.40
	  117.174

	4.00
	521.40
	  142.253

	5.00
	521.40
	  235.029

	6.00
	521.40
	  535.841

	7.00
	521.40
	  2846.053

	8.00
	521.40
	  2891.529

	9.00
	521.40
	  2427.791

	10.00
	521.40
	  30183.724



Palo n° 32

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  38.949

	1.00
	521.40
	  190.759

	2.00
	521.40
	  304.520

	3.00
	521.40
	  187.757

	4.00
	521.40
	  227.942

	5.00
	521.40
	  376.605

	6.00
	521.40
	  858.617

	7.00
	521.40
	  4560.442

	8.00
	521.40
	  4633.312

	9.00
	521.40
	  3890.230

	10.00
	521.40
	  48365.629



Palo n° 33

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  53.646

	1.00
	521.40
	  262.741

	2.00
	521.40
	  419.430

	3.00
	521.40
	  258.606

	4.00
	521.40
	  313.956

	5.00
	521.40
	  518.716

	6.00
	521.40
	  1182.614

	7.00
	521.40
	  6281.312

	8.00
	521.40
	  6381.678

	9.00
	521.40
	  5358.197

	10.00
	521.40
	  66616.261



Palo n° 34

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  39.009

	1.00
	521.40
	  191.054

	2.00
	521.40
	  304.991

	3.00
	521.40
	  188.047

	4.00
	521.40
	  228.295

	5.00
	521.40
	  377.188

	6.00
	521.40
	  859.946

	7.00
	521.40
	  4567.501

	8.00
	521.40
	  4640.483

	9.00
	521.40
	  3896.252

	10.00
	521.40
	  48440.492



Palo n° 35

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  24.281

	1.00
	521.40
	  118.923

	2.00
	521.40
	  189.845

	3.00
	521.40
	  117.052

	4.00
	521.40
	  142.104

	5.00
	521.40
	  234.784

	6.00
	521.40
	  535.281

	7.00
	521.40
	  2843.081

	8.00
	521.40
	  2888.509

	9.00
	521.40
	  2425.255

	10.00
	521.40
	  30152.203



Palo n° 36

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  17.085

	1.00
	521.40
	  83.675

	2.00
	521.40
	  133.576

	3.00
	521.40
	  82.358

	4.00
	521.40
	  99.985

	5.00
	521.40
	  165.195

	6.00
	521.40
	  376.627

	7.00
	521.40
	  2000.407

	8.00
	521.40
	  2032.371

	9.00
	521.40
	  1706.423

	10.00
	521.40
	  21215.254



Palo n° 37

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  9.552

	1.00
	521.40
	  44.410

	2.00
	521.40
	  71.978

	3.00
	521.40
	  44.140

	4.00
	521.40
	  53.510

	5.00
	521.40
	  88.317

	6.00
	521.40
	  201.066

	7.00
	521.40
	  1061.040

	8.00
	521.40
	  1092.635

	9.00
	521.40
	  914.251

	10.00
	521.40
	  11356.712



Palo n° 38

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  17.899

	1.00
	521.40
	  87.664

	2.00
	521.40
	  139.944

	3.00
	521.40
	  86.284

	4.00
	521.40
	  104.752

	5.00
	521.40
	  173.071

	6.00
	521.40
	  394.582

	7.00
	521.40
	  2095.774

	8.00
	521.40
	  2129.262

	9.00
	521.40
	  1787.775

	10.00
	521.40
	  22226.668



Palo n° 39

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  16.877

	1.00
	521.40
	  82.657

	2.00
	521.40
	  131.950

	3.00
	521.40
	  81.356

	4.00
	521.40
	  98.768

	5.00
	521.40
	  163.185

	6.00
	521.40
	  372.043

	7.00
	521.40
	  1976.060

	8.00
	521.40
	  2007.635

	9.00
	521.40
	  1685.654

	10.00
	521.40
	  20957.043



Palo n° 40

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  14.751

	1.00
	521.40
	  72.248

	2.00
	521.40
	  115.333

	3.00
	521.40
	  71.111

	4.00
	521.40
	  86.330

	5.00
	521.40
	  142.635

	6.00
	521.40
	  325.191

	7.00
	521.40
	  1727.214

	8.00
	521.40
	  1754.812

	9.00
	521.40
	  1473.379

	10.00
	521.40
	  18317.913



Palo n° 41

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  12.562

	1.00
	521.40
	  61.361

	2.00
	521.40
	  97.955

	3.00
	521.40
	  60.396

	4.00
	521.40
	  73.322

	5.00
	521.40
	  121.143

	6.00
	521.40
	  276.191

	7.00
	521.40
	  1466.957

	8.00
	521.40
	  1490.396

	9.00
	521.40
	  1251.370

	10.00
	521.40
	  15557.763



Palo n° 42

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.822

	1.00
	521.40
	  52.000

	2.00
	521.40
	  83.265

	3.00
	521.40
	  51.282

	4.00
	521.40
	  62.240

	5.00
	521.40
	  102.812

	6.00
	521.40
	  234.332

	7.00
	521.40
	  1242.997

	8.00
	521.40
	  1266.297

	9.00
	521.40
	  1062.477

	10.00
	521.40
	  13207.045



Palo n° 43

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  17.070

	1.00
	521.40
	  83.603

	2.00
	521.40
	  133.461

	3.00
	521.40
	  82.287

	4.00
	521.40
	  99.899

	5.00
	521.40
	  165.053

	6.00
	521.40
	  376.303

	7.00
	521.40
	  1998.688

	8.00
	521.40
	  2030.624

	9.00
	521.40
	  1704.957

	10.00
	521.40
	  21197.025



Palo n° 44

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  9.551

	1.00
	521.40
	  44.404

	2.00
	521.40
	  71.970

	3.00
	521.40
	  44.135

	4.00
	521.40
	  53.504

	5.00
	521.40
	  88.307

	6.00
	521.40
	  201.043

	7.00
	521.40
	  1060.914

	8.00
	521.40
	  1092.516

	9.00
	521.40
	  914.149

	10.00
	521.40
	  11355.437



Palo n° 45

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.820

	1.00
	521.40
	  51.992

	2.00
	521.40
	  83.253

	3.00
	521.40
	  51.275

	4.00
	521.40
	  62.232

	5.00
	521.40
	  102.798

	6.00
	521.40
	  234.300

	7.00
	521.40
	  1242.822

	8.00
	521.40
	  1266.124

	9.00
	521.40
	  1062.331

	10.00
	521.40
	  13205.228



Palo n° 46

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  12.558

	1.00
	521.40
	  61.344

	2.00
	521.40
	  97.927

	3.00
	521.40
	  60.378

	4.00
	521.40
	  73.301

	5.00
	521.40
	  121.108

	6.00
	521.40
	  276.112

	7.00
	521.40
	  1466.536

	8.00
	521.40
	  1489.969

	9.00
	521.40
	  1251.011

	10.00
	521.40
	  15553.302



Palo n° 47

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  14.742

	1.00
	521.40
	  72.203

	2.00
	521.40
	  115.262

	3.00
	521.40
	  71.066

	4.00
	521.40
	  86.277

	5.00
	521.40
	  142.546

	6.00
	521.40
	  324.989

	7.00
	521.40
	  1726.139

	8.00
	521.40
	  1753.721

	9.00
	521.40
	  1472.462

	10.00
	521.40
	  18306.519



Palo n° 48

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  16.860

	1.00
	521.40
	  82.574

	2.00
	521.40
	  131.819

	3.00
	521.40
	  81.275

	4.00
	521.40
	  98.670

	5.00
	521.40
	  163.022

	6.00
	521.40
	  371.673

	7.00
	521.40
	  1974.096

	8.00
	521.40
	  2005.639

	9.00
	521.40
	  1683.978

	10.00
	521.40
	  20936.211



Palo n° 49

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  17.880

	1.00
	521.40
	  87.573

	2.00
	521.40
	  139.799

	3.00
	521.40
	  86.195

	4.00
	521.40
	  104.643

	5.00
	521.40
	  172.891

	6.00
	521.40
	  394.172

	7.00
	521.40
	  2093.600

	8.00
	521.40
	  2127.052

	9.00
	521.40
	  1785.920

	10.00
	521.40
	  22203.608
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Simbologia adottata
OP	Oggetto che viene punzonato
P	Oggetto che punzona
c1, c2	Dimensioni pilastro nelle due direzioni, espressa in [mm]
d	Altezza utile della fondazione, espressa in [mm]
u0	Lunghezza perimetro di verifica a faccia pilastro, espresso in [mm]
u1	Lunghezza perimetro di verifica per effetto della diffusione, espresso in [mm]
ry, rz	Percentuali di armatura piastra in zona tesa
dpc, duc	distanza della prima e dell'ultima cucitura dalla faccia del pilastro
VEd,i	Tensione di taglio sul perimetro del pilastro, espressa in [kPa]
VRd,max	Valore di progetto del massimo taglio-punzonamento resistente, espressa in [kPa]
VEd,f	Tensione di taglio sul perimetro di verifica u1, espresso in [kPa]
VRd,cf	Valore di progetto del taglio-punzonamento resistente senza armature sul perimetro di verifica u1, espresso in [kPa]
VRd,cs	Valore di progetto del taglio-punzonamento resistente con armature, espresso in [kPa]
nsc	Numero di serie di cuciture
nc	Numero di cuciture
FS	Fattore di sicurezza (minore tra i rapporti VRd,max/VEd,i, VRd,cf/VEd,f e VRd,cs/VEd,f). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo 

	OP
	P
	c1
	c2
	d
	u0
	u1
	ry
	rz
	dpc
	duc
	nsc
	nc

	 
	 
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[%]
	[%]
	[mm]
	[mm]
	 
	 

	Piastra n° 1
	32.52; 23.28
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.40; 22.71
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.54267
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.56; 20.83
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.35200
	164
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.60; 20.34
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.44000
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.55; 20.93
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.50; 21.53
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.58667
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.45; 22.12
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.60133
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.93; 22.85
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31.46; 23.00
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.49867
	0.42533
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31.99; 23.14
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.52; 22.79
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.53; 22.30
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.57200
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.54; 21.81
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.60133
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.55; 21.32
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.57200
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.07; 20.71
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31.58; 20.59
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.45467
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31.09; 20.47
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.45467
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 1
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 2
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 3
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 4
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 5
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 6
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 7
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 8
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 9
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 10
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 11
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 12
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 13
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 14
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 15
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 16
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 17
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 18
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 19
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 20
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 21
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 22
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 23
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 24
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 25
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 26
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.47014
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 27
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.53568
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 28
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.61008
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 29
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.53568
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 30
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.43152
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 31
	249
	249
	545
	613
	5533
	0.47014
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 32
	249
	249
	545
	613
	5533
	0.53568
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 33
	249
	249
	545
	613
	5533
	0.61008
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 34
	249
	249
	545
	613
	5533
	0.53568
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 35
	249
	249
	545
	613
	5533
	0.43152
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 36
	249
	249
	545
	392
	3575
	0.44262
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 37
	249
	249
	545
	784
	0
	0.44262
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 38
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 39
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 40
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 41
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 42
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 43
	249
	249
	545
	784
	0
	0.44262
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 44
	249
	249
	545
	784
	0
	0.44262
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 45
	249
	249
	545
	662
	5871
	0.40902
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 46
	249
	249
	545
	662
	5871
	0.40902
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 47
	249
	249
	545
	662
	5871
	0.40902
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 48
	249
	249
	545
	662
	5871
	0.40902
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 49
	249
	249
	545
	662
	5871
	0.40902
	0.32938
	0
	0
	0
	0



	OP
	P
	VEd,i
	VRd,max
	VEd,f
	VRd,cf
	VRd,cs
	FS

	 
	 
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	 

	Piastra n° 1
	32.52; 23.28
	2767
	4703
	414
	464
	0
	  1.123 (4)

	Piastra n° 1
	30.40; 22.71
	777
	4703
	116
	476
	0
	  4.099 (5)

	Piastra n° 1
	32.56; 20.83
	3313
	4703
	495
	461
	0
	0.931 (15)

	Piastra n° 1
	30.60; 20.34
	1359
	4703
	203
	460
	0
	  2.263 (12)

	Piastra n° 1
	30.55; 20.93
	538
	4703
	80
	475
	0
	  5.901 (1)

	Piastra n° 1
	30.50; 21.53
	0
	4703
	0
	486
	0
	  100.000 (1)

	Piastra n° 1
	30.45; 22.12
	135
	4703
	20
	485
	0
	  23.939 (5)

	Piastra n° 1
	30.93; 22.85
	920
	4703
	138
	478
	0
	  3.473 (5)

	Piastra n° 1
	31.46; 23.00
	1203
	4703
	180
	478
	0
	  2.659 (3)

	Piastra n° 1
	31.99; 23.14
	1889
	4703
	282
	473
	0
	  1.676 (4)

	Piastra n° 1
	32.52; 22.79
	2078
	4703
	311
	469
	0
	  1.509 (4)

	Piastra n° 1
	32.53; 22.30
	1855
	4703
	277
	477
	0
	  1.721 (7)

	Piastra n° 1
	32.54; 21.81
	1959
	4703
	293
	481
	0
	  1.643 (17)

	Piastra n° 1
	32.55; 21.32
	2409
	4703
	360
	477
	0
	  1.325 (17)

	Piastra n° 1
	32.07; 20.71
	2466
	4703
	369
	470
	0
	  1.276 (15)

	Piastra n° 1
	31.58; 20.59
	1864
	4703
	279
	468
	0
	  1.680 (15)

	Piastra n° 1
	31.09; 20.47
	1378
	4703
	206
	468
	0
	  2.272 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 1
	394
	4703
	40
	447
	0
	  11.091 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 2
	526
	4703
	54
	460
	0
	  8.525 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 3
	802
	4703
	82
	465
	0
	  5.664 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 4
	957
	4703
	98
	460
	0
	  4.690 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 5
	929
	4703
	95
	443
	0
	  4.662 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 6
	940
	4703
	96
	460
	0
	  4.773 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 7
	844
	4703
	86
	470
	0
	  5.436 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 8
	883
	4703
	90
	460
	0
	  5.085 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 9
	875
	4703
	90
	450
	0
	  5.021 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 10
	932
	4703
	95
	476
	0
	  4.989 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 11
	739
	4703
	76
	487
	0
	  6.368 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 12
	852
	4703
	87
	476
	0
	  5.456 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 13
	871
	4703
	89
	466
	0
	  5.226 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 14
	662
	4703
	68
	482
	0
	  7.101 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 15
	381
	4703
	39
	493
	0
	  12.328 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 16
	588
	4703
	60
	482
	0
	  7.996 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 17
	667
	4703
	68
	472
	0
	  6.904 (10)

	Piastra n° 1
	Palo n° 18
	316
	4703
	32
	476
	0
	  14.718 (16)

	Piastra n° 1
	Palo n° 19
	73
	4703
	7
	487
	0
	  64.509 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 20
	327
	4703
	34
	476
	0
	  14.221 (13)

	Piastra n° 1
	Palo n° 21
	426
	4703
	44
	466
	0
	  10.693 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 22
	302
	4703
	31
	464
	0
	  14.975 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 23
	245
	4703
	25
	474
	0
	  18.892 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 24
	406
	4703
	42
	464
	0
	  11.140 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 25
	469
	4703
	48
	454
	0
	  9.450 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 26
	1012
	4703
	107
	447
	0
	  4.172 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 27
	1043
	4703
	111
	457
	0
	  4.136 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 28
	1011
	4703
	107
	467
	0
	  4.363 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 29
	1083
	4703
	115
	457
	0
	  3.984 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 30
	1057
	4703
	112
	441
	0
	  3.938 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 31
	613
	4703
	68
	441
	0
	  6.491 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 32
	546
	4703
	60
	451
	0
	  7.459 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 33
	446
	4703
	49
	460
	0
	  9.323 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 34
	451
	4703
	50
	451
	0
	  9.028 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 35
	531
	4703
	59
	435
	0
	  7.397 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 36
	985
	4703
	108
	436
	0
	  4.042 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 37
	741
	4703
	0
	0
	0
	  6.343 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 38
	663
	4703
	69
	449
	0
	  6.544 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 39
	635
	4703
	66
	462
	0
	  7.018 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 40
	880
	4703
	91
	467
	0
	  5.130 (10)

	Piastra n° 1
	Palo n° 41
	1069
	4703
	111
	462
	0
	  4.169 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 42
	1098
	4703
	114
	445
	0
	  3.916 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 43
	460
	4703
	0
	0
	0
	  10.216 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 44
	782
	4703
	0
	0
	0
	  6.012 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 45
	1011
	4703
	114
	440
	0
	  3.858 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 46
	1031
	4703
	116
	455
	0
	  3.919 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 47
	926
	4703
	104
	461
	0
	  4.417 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 48
	701
	4703
	79
	455
	0
	  5.768 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 49
	524
	4703
	59
	443
	0
	  7.513 (2)
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Simbologia adottata
Ic	Indice combinazione
N	Carico verticale trasmesso al terreno, espresso in [kN]
Np	Carico verticale trasmesso ai pali, espresso in [kN]
Qu	Portanza ultima terreno, espressa in [kN]
Qup	Portanza ultima pali, espressa in [kN]. Solo per fondazione mista
Qd	Portanza di progetto ((Pu+Pup)/h), espressa in [kN]
Nt	Carico verticale trasmesso al terreno (N+Np), espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza a carico limite (Pd/Nt). Tra parentesi viene riportato l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	Ic
	N
	Np
	Qu
	Qup
	Qd
	Nt
	FS

	 
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	0.00
	2617.49
	0.00
	0.00
	0.00
	2617.49
	  1000.000 (1)
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Simbologia adottata
n°	Indice palo
Oggetto	Oggetto di appartenenza del palo (Piastra, Plinto o Trave)
N	Carico verticale agente alla testa del palo, espresso in [kN]
Pd	Portanza di progetto, espresso in [kN]
FSV	Fattore di sicurezza (Pd/N). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo.
T	Carico orizzontale agente alla testa del palo, espresso in [kN]
Td	Portanza trasversale di progetto, espresso in [kN]
FSO	Fattore di sicurezza (Vd/V). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	n°
	Oggetto
	N
	Pd
	FSV
	T
	Td
	FSO

	 
	 
	[kN]
	[kN]
	 
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	Piastra 1
	-168.29
	434.57
	  2.582 (4)
	19.46
	57.79
	  2.970 (10)

	2
	Piastra 1
	224.89
	503.06
	  2.237 (15)
	22.02
	57.79
	  2.624 (10)

	3
	Piastra 1
	342.72
	503.06
	  1.468 (15)
	27.92
	57.79
	  2.070 (10)

	4
	Piastra 1
	408.82
	503.06
	  1.231 (15)
	35.54
	57.79
	  1.626 (10)

	5
	Piastra 1
	396.88
	503.06
	  1.268 (15)
	43.70
	57.79
	  1.323 (10)

	6
	Piastra 1
	401.86
	503.06
	  1.252 (17)
	40.55
	57.79
	  1.425 (10)

	7
	Piastra 1
	360.57
	503.06
	  1.395 (17)
	39.42
	57.79
	  1.466 (10)

	8
	Piastra 1
	377.23
	503.06
	  1.334 (7)
	40.56
	57.79
	  1.425 (10)

	9
	Piastra 1
	373.80
	503.06
	  1.346 (4)
	43.70
	57.79
	  1.323 (10)

	10
	Piastra 1
	398.39
	503.06
	  1.263 (15)
	31.31
	57.79
	  1.846 (10)

	11
	Piastra 1
	315.64
	503.06
	  1.594 (17)
	29.77
	57.79
	  1.941 (10)

	12
	Piastra 1
	364.27
	503.06
	  1.381 (4)
	31.32
	57.79
	  1.845 (10)

	13
	Piastra 1
	372.17
	503.06
	  1.352 (4)
	35.54
	57.79
	  1.626 (10)

	14
	Piastra 1
	283.05
	503.06
	  1.777 (15)
	22.27
	57.79
	  2.594 (10)

	15
	Piastra 1
	163.04
	503.06
	  3.086 (7)
	20.03
	57.79
	  2.886 (10)

	16
	Piastra 1
	251.38
	503.06
	  2.001 (4)
	22.26
	57.79
	  2.597 (10)

	17
	Piastra 1
	285.19
	503.06
	  1.764 (10)
	27.90
	57.79
	  2.071 (10)

	18
	Piastra 1
	135.05
	503.06
	  3.725 (16)
	14.18
	57.79
	  4.077 (10)

	19
	Piastra 1
	31.16
	503.06
	  16.145 (3)
	10.29
	57.79
	  5.617 (10)

	20
	Piastra 1
	-139.77
	434.57
	  3.109 (13)
	14.16
	57.79
	  4.082 (10)

	21
	Piastra 1
	-177.83
	434.57
	  2.444 (13)
	21.99
	57.79
	  2.629 (10)

	22
	Piastra 1
	-129.22
	434.57
	  3.363 (4)
	9.75
	57.79
	  5.930 (10)

	23
	Piastra 1
	-104.67
	434.57
	  4.152 (17)
	0.68
	57.79
	  85.070 (7)

	24
	Piastra 1
	-173.70
	434.57
	  2.502 (15)
	9.73
	57.79
	  5.940 (10)

	25
	Piastra 1
	-200.36
	434.57
	  2.169 (15)
	19.43
	57.79
	  2.975 (10)

	26
	Piastra 1
	337.89
	503.06
	  1.489 (4)
	51.29
	57.79
	  1.127 (10)

	27
	Piastra 1
	348.34
	503.06
	  1.444 (7)
	49.10
	57.79
	  1.177 (10)

	28
	Piastra 1
	337.46
	503.06
	  1.491 (7)
	48.29
	57.79
	  1.197 (10)

	29
	Piastra 1
	361.65
	503.06
	  1.391 (17)
	49.10
	57.79
	  1.177 (10)

	30
	Piastra 1
	352.94
	503.06
	  1.425 (15)
	51.29
	57.79
	  1.127 (10)

	31
	Piastra 1
	-204.83
	434.57
	  2.122 (15)
	21.45
	57.79
	  2.694 (10)

	32
	Piastra 1
	-182.18
	434.57
	  2.385 (15)
	13.39
	57.79
	  4.317 (11)

	33
	Piastra 1
	-148.95
	434.57
	  2.918 (17)
	9.72
	57.79
	  5.946 (15)

	34
	Piastra 1
	-150.51
	434.57
	  2.887 (7)
	13.37
	57.79
	  4.324 (11)

	35
	Piastra 1
	-177.20
	434.57
	  2.452 (4)
	21.47
	57.79
	  2.691 (10)

	36
	Piastra 1
	-210.41
	434.57
	  2.065 (15)
	30.52
	57.79
	  1.894 (10)

	37
	Piastra 1
	316.88
	503.06
	  1.588 (4)
	54.59
	57.79
	  1.059 (10)

	38
	Piastra 1
	-203.70
	434.57
	  2.133 (15)
	29.13
	57.79
	  1.984 (10)

	39
	Piastra 1
	-187.52
	434.57
	  2.317 (13)
	30.89
	57.79
	  1.871 (10)

	40
	Piastra 1
	270.23
	503.06
	  1.862 (10)
	35.35
	57.79
	  1.635 (10)

	41
	Piastra 1
	328.45
	503.06
	  1.532 (4)
	41.51
	57.79
	  1.392 (10)

	42
	Piastra 1
	337.39
	503.06
	  1.491 (4)
	48.18
	57.79
	  1.199 (10)

	43
	Piastra 1
	-196.75
	434.57
	  2.209 (4)
	30.54
	57.79
	  1.892 (10)

	44
	Piastra 1
	334.31
	503.06
	  1.505 (15)
	54.59
	57.79
	  1.059 (10)

	45
	Piastra 1
	364.56
	503.06
	  1.380 (15)
	48.19
	57.79
	  1.199 (10)

	46
	Piastra 1
	371.89
	503.06
	  1.353 (15)
	41.52
	57.79
	  1.392 (10)

	47
	Piastra 1
	334.05
	503.06
	  1.506 (15)
	35.37
	57.79
	  1.634 (10)

	48
	Piastra 1
	252.66
	503.06
	  1.991 (15)
	30.93
	57.79
	  1.869 (10)

	49
	Piastra 1
	-188.85
	434.57
	  2.301 (2)
	29.16
	57.79
	  1.982 (10)




[bookmark: _Toc76]Scorrimento


[bookmark: _Toc77]Piastra

Simbologia adottata
n°	Indice plinto
T	Carico orizzontale trasferito al terreno, espresso in [kN]
Tp	Carico orizzontale trasferito ai pali, espresso in [kN]
Ru	Resistenza ultima allo scorrimento, espressa in [kN]
Rd	Resistenza di progetto allo scorrimento, espressa in [kN]
FS	Fattore di sicurezza allo scorrimento (Rd/T). Tra parentesi viene riportato l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	n°
	T
	Tp
	Ru
	Rd
	FS

	 
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	0.00
	891.12
	0.00
	0.00
	100.0 (1)



[bookmark: _Toc78]
ARMATURE
[bookmark: _Toc79]Armature piastra


Direzione principale armature	0.00 [°]
Direzione secondaria armature	-90.00 [°]
Numero tratti complessivi	14
Ampiezza singolo tratto	1.00 [m]
Distanza fra le sezioni di calcolo del singolo tratto	0.25 [m]

Maglia superiore 	(4 f 20) x (4 f 20)
Maglia inferiore 	(4 f 20) x (4 f 20)

	n°
	Gruppo
	Tipo
	Lembo
	Dir
	nf f
	L

	 
	 
	 
	 
	 
	[mm]
	[m]

	2
	B
	Lungo
	Superiore
	X
	31 f20
	8.13

	4
	D
	Lungo
	Inferiore
	X
	38 f20
	8.13

	6
	F
	Lungo
	Inferiore
	Y
	24 f20
	8.13

	8
	H
	Lungo
	Superiore
	Y
	16 f20
	8.13




[bookmark: _Toc80]Armature pali

[bookmark: _Toc81]Micropali


Ip	Indice palo
Ys, Yi	Quota superiore e inferiore ferro, espresso in [m]
Lt	Lunghezza tubolare, espresso in [m]
Dt	Diametro tubolare, espresso in [mm]
St	Spessore tubolare, espresso in [mm] 

	Ip
	Ys
	Yi
	Lt
	Dt
	St

	 
	[m]
	[m]
	[m]
	[mm]
	[mm]

	1
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	2
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	3
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	4
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	5
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	6
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	7
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	8
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	9
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	10
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	11
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	12
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	13
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	14
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	15
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	16
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	17
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	18
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	19
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	20
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	21
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	22
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	23
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	24
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	25
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	26
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	27
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	28
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	29
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	30
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	31
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	32
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	33
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	34
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	35
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	36
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	37
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	38
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	39
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	40
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	41
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	42
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	43
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	44
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	45
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	46
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	47
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	48
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	49
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	
	
	
	
	
	




Dati


Materiali

Simbologia adottata
n°	Indice materiale
TC	Tipo calcestruzzo
Rck	Resistenza cubica caratteristica, espresso in [kPa]
fcm	Resistenza caratteristica media (solo per verifica strutture esistenti), espressa in [kPa]
gcls	Peso specifico calcestruzzo, espresso in [kN/mc]
E	Modulo elastico calcestruzzo, espresso in [kPa]
n	Coeff. di Poisson
n	Coeff. di omogeneizzazione
TA	Tipo acciaio 

	n°
	Descrizione
	TC
	Rck
	fcm
	gcls
	E
	n
	n
	TA

	 
	 
	 
	[kPa]
	[kN/mc]
	[kPa]
	[kPa]
	 
	 
	 

	1
	Cls 32/40
	C32/40
	40000
	--
	24,52
	33642648
	0.200
	15.00
	B450C

	2
	Cls pali
	C20/25
	25000
	--
	24,52
	30200389
	0.200
	15.00
	B450C




Geometria

Struttura:	Nuova
Materiale:	Cls 32/40
Piano di posa:	0,60 [m]
Aliquota costante di Winkler:	1.00 [kg/cmq/cm]
Filo fisso:	Inferiore
Disposizioni travi:	Superiore
Spessore magrone:	0,10 [m]



Coordinate contorno esterno

	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y

	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]

	1
	28,01
	18,24
	2
	35,01
	18,24
	3
	35,01
	25,24
	4
	28,01
	25,24




Spessori piastra

Spessore costante 60,00 [cm]


Tipologie pali

Simbologia adottata
n°	Indice tipologia
Struttura	Nuova o Esistente
Geometria	Geometria tipologia (Pali in c.a o Pali in acciaio)
Armatura	Tipologia armatura per pali in c.a.
Portanza	Aliquote contributi portanza (solo Punta, solo Laterale, Entrambe)
Cpl	Coeff. riduzione portanza laterale
Vincolo	Grado di vincolo alla testa del palo (Incastro o Cerniera)
TC	Tipologia costruttiva del palo (Trivellato, Infisso, Elica continua)
Mat	Indice materiale tipologia palo
Pt	Pressione quota testa palo, espressa in [kPa] 

	n°
	Descrizione
	Struttura
	Geometria
	Armatura
	Portanza
	Cpl
	Vincolo
	TC
	Mat
	Pt

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[kPa]

	1
	Tipologia 1
	Nuova
	Pali circolari in c.a.
	Ferri longitudinali + staffe
	Entrambe
	1.00
	Cerniera
	Trivellato
	1
	0

	2
	Tipologia 2
	Nuova
	Pali circolari in c.a.
	Armatura tubolare
	Entrambe
	1.00
	Cerniera
	Trivellato
	2
	0




Caratteristiche pali

Simbologia adottata
n°	Indice palo
It	Indice tipologia palo
X	Ascissa palo, espressa in [m]
Y	Ordinata palo, espressa in [m]
d	Diametro palo, espresso in [cm]
l	Lunghezza palo, espressa in [m]
nodo	Indice nodo su cui è posizionato il palo 

	n°
	It
	X
	Y
	D
	L
	Nodo

	 
	 
	[m]
	[m]
	[cm]
	[m]
	 

	1
	2
	29,75
	20,15
	25,00
	10,00
	10

	2
	2
	30,60
	20,15
	25,00
	10,00
	14

	3
	2
	31,45
	20,15
	25,00
	10,00
	22

	4
	2
	32,30
	20,15
	25,00
	10,00
	37

	5
	2
	33,15
	20,15
	25,00
	10,00
	45

	6
	2
	33,15
	21,00
	25,00
	10,00
	61

	7
	2
	33,15
	21,85
	25,00
	10,00
	68

	8
	2
	33,15
	22,70
	25,00
	10,00
	71

	9
	2
	33,15
	23,55
	25,00
	10,00
	76

	10
	2
	32,30
	21,00
	25,00
	10,00
	48

	11
	2
	32,30
	21,85
	25,00
	10,00
	42

	12
	2
	32,30
	22,70
	25,00
	10,00
	50

	13
	2
	32,30
	23,55
	25,00
	10,00
	67

	14
	2
	31,45
	21,00
	25,00
	10,00
	31

	15
	2
	31,45
	21,85
	25,00
	10,00
	33

	16
	2
	31,45
	22,70
	25,00
	10,00
	49

	17
	2
	31,45
	23,55
	25,00
	10,00
	54

	18
	2
	30,60
	21,00
	25,00
	10,00
	27

	19
	2
	30,60
	21,85
	25,00
	10,00
	28

	20
	2
	30,60
	22,70
	25,00
	10,00
	39

	21
	2
	30,60
	23,55
	25,00
	10,00
	44

	22
	2
	29,75
	21,00
	25,00
	10,00
	9

	23
	2
	29,75
	21,85
	25,00
	10,00
	12

	24
	2
	29,75
	22,70
	25,00
	10,00
	20

	25
	2
	29,75
	23,55
	25,00
	10,00
	34

	26
	2
	34,00
	23,55
	25,00
	10,00
	82

	27
	2
	34,00
	22,70
	25,00
	10,00
	78

	28
	2
	34,00
	21,85
	25,00
	10,00
	75

	29
	2
	34,00
	21,00
	25,00
	10,00
	69

	30
	2
	34,00
	20,15
	25,00
	10,00
	60

	31
	2
	28,90
	23,55
	25,00
	10,00
	26

	32
	2
	28,90
	22,70
	25,00
	10,00
	15

	33
	2
	28,90
	21,85
	25,00
	10,00
	11

	34
	2
	28,90
	21,00
	25,00
	10,00
	5

	35
	2
	28,90
	20,15
	25,00
	10,00
	3

	36
	2
	28,90
	24,40
	25,00
	10,00
	32

	37
	2
	34,00
	24,40
	25,00
	10,00
	79

	38
	2
	29,75
	24,40
	25,00
	10,00
	41

	39
	2
	30,60
	24,40
	25,00
	10,00
	51

	40
	2
	31,45
	24,40
	25,00
	10,00
	59

	41
	2
	32,30
	24,40
	25,00
	10,00
	70

	42
	2
	33,15
	24,40
	25,00
	10,00
	77

	43
	2
	28,90
	19,30
	25,00
	10,00
	2

	44
	2
	34,00
	19,30
	25,00
	10,00
	52

	45
	2
	33,15
	19,30
	25,00
	10,00
	43

	46
	2
	32,30
	19,30
	25,00
	10,00
	29

	47
	2
	31,45
	19,30
	25,00
	10,00
	25

	48
	2
	30,60
	19,30
	25,00
	10,00
	13

	49
	2
	29,75
	19,30
	25,00
	10,00
	6




[image: Immagine che contiene Rettangolo, design

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 1 - Geometria  


Descrizione terreni


Caratteristiche fisico meccaniche

Simbologia adottata
Descrizione	Descrizione terreno
g	Peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]
gsat	Peso di volume saturo del terreno espresso in [kN/mc]
f	Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi
d	Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi
c	Coesione del terreno espressa in [kPa]
ca	Adesione del terreno espressa in [kPa]
tl	Tensione tangenziale, per calcolo portanza micropali con il metodo di Bustamante-Doix, espressa in [kPa]
a	Coeff. di espansione laterale 

	Descrizione
	g
	gsat
	Parametri
	f
	d
	c
	ca
	tl
	a

	 
	[kN/mc]
	[kN/mc]
	 
	[°]
	[°]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	 

	Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi
	19,900
	20,100
	Caratteristici
Minimi
Medi
	0.00
0.00
0.00
	0.00
0.00
0.00
	150,0
150,0
220,0
	75,0
75,0
110,0
	100,0
100,0
100,0
	1.15

	Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi
	20,000
	20,100
	Caratteristici
Minimi
Medi
	0.00
0.00
0.00
	0.00
0.00
0.00
	170,0
170,0
240,0
	85,0
85,0
120,0
	97,6
97,6
97,6
	1.15

	Strato 8 - Sabbie e limi sabbiosi addensati
	19,600
	19,900
	Caratteristici
Minimi
Medi
	0.00
0.00
0.00
	0.00
0.00
0.00
	190,0
190,0
250,0
	95,0
95,0
125,0
	100,0
100,0
100,0
	1.15




Descrizione stratigrafia e falda

Simbologia adottata
N	Identificativo strato
Z1	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m]
Z2	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m]
Z3	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m]
Terreno	Terreno associato allo strato
Ks	Coeff. di spinta per calcolo resistenza attrito laterale facce verticale fondazione
Ksp	Coeff. di spinta per calcolo portanza pali
Kw	Costante di Winkler orizzontale espressa in [Kg/cm2/cm]
a	Coeff. di sbulbatura 

	 
	Colonna 1
	Colonna 2
	Colonna 3

	X [m]
	0,00
	10,00
	0,00

	Y [m]
	0,00
	0,00
	10,00



	N
	Z1
	Z2
	Z3
	Terreno
	Ks
	Ksp
	Kw
	a

	 
	[m]
	[m]
	[m]
	 
	 
	 
	[Kg/cm2/cm]
	 

	1
	-6,8
	-6,8
	-6,8
	Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi
	0.000
	2.000
	0.000
	1.000

	2
	-16,8
	-16,8
	-16,8
	Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi
	0.000
	2.000
	0.000
	1.000

	3
	-25,0
	-25,0
	-25,0
	Strato 8 - Sabbie e limi sabbiosi addensati
	0.000
	2.000
	0.000
	1.000




Falda
Falda non presente


[image: Immagine che contiene testo, schermata, diagramma, Policromia

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 2 - Stratigrafia  


Costante di Winkler

	Direzione
	Simbolo
	Kw

	 
	 
	[Kg/cm2/cm]

	Verticale
	Kwv
	0.000

	Orizzontale
	Kwo
	Calcolata dal programma (Kwo=Kwv*tan(f))




Convenzioni adottate

Carichi e reazioni vincolari

Fz	Carico verticale positivo verso il basso 
Fx	Forza orizzontale in direzione X positiva nel verso delle X crescenti. 
Fy	Forza orizzontale in direzione Y positiva nel verso delle Y crescenti. 
Mx	Momento con asse vettore parallelo all'asse X positivo antiorario.
My	Momento con asse vettore parallelo all'asse Y positivo antiorario. 

Sollecitazioni

Mx	Momento flettente X con asse vettore parallelo all'asse Y (positivo se tende le fibre inferiori).
My	Momento flettente Y con asse vettore parallelo all'asse X (positivo se tende le fibre inferiori).
Mxy	Momento flettente XY. 

Condizioni di carico

Carichi concentrati
Simbologia adottata
Ic	Indice carico
X	Ascissa carico espressa in [m]
Y	Ordinata carico espressa in [m]
N	Carico verticale espresso in [kN]
Mx	Momento intorno all'asse X espresso in [kNm]
My	Momento intorno all'asse Y espresso in [kNm]
Tx	Forza orizzontale in direzione X espressa in [kN]
Ty	Forza orizzontale in direzione Y espressa in [kN] 


Condizione n° 1 - Condizione 1 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	347,300
	0,000
	0,000
	10,800
	58,700

	Piastra
	30,40
	22,71
	-353,800
	0,000
	0,000
	20,800
	-32,800

	Piastra
	32,56
	20,83
	498,500
	0,000
	0,000
	39,900
	-46,400

	Piastra
	30,60
	20,34
	-121,000
	0,000
	0,000
	-13,200
	26,000

	Piastra
	30,55
	20,93
	-182,100
	0,000
	0,000
	-10,100
	10,300

	Piastra
	30,50
	21,53
	-234,900
	0,000
	0,000
	-4,400
	0,500

	Piastra
	30,45
	22,12
	-295,400
	0,000
	0,000
	-6,000
	-14,700

	Piastra
	30,93
	22,85
	-161,600
	0,000
	0,000
	-2,600
	0,600

	Piastra
	31,46
	23,00
	4,200
	0,000
	0,000
	-8,000
	0,200

	Piastra
	31,99
	23,14
	170,600
	0,000
	0,000
	-3,700
	6,300

	Piastra
	32,52
	22,79
	332,100
	0,000
	0,000
	-7,500
	24,300

	Piastra
	32,53
	22,30
	354,800
	0,000
	0,000
	-3,300
	11,300

	Piastra
	32,54
	21,81
	383,300
	0,000
	0,000
	-2,600
	-4,800

	Piastra
	32,55
	21,32
	419,600
	0,000
	0,000
	-3,200
	-22,000

	Piastra
	32,07
	20,71
	322,200
	0,000
	0,000
	7,300
	-0,600

	Piastra
	31,58
	20,59
	176,200
	0,000
	0,000
	-4,900
	-0,400

	Piastra
	31,09
	20,47
	36,100
	0,000
	0,000
	-9,200
	2,500




Condizione n° 2 - Condizione 2 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	79,000
	0,000
	0,000
	1,400
	14,100

	Piastra
	30,40
	22,71
	-108,400
	0,000
	0,000
	7,100
	-9,600

	Piastra
	32,56
	20,83
	128,700
	0,000
	0,000
	10,300
	-11,700

	Piastra
	30,60
	20,34
	-36,900
	0,000
	0,000
	-3,200
	7,800

	Piastra
	30,55
	20,93
	-55,000
	0,000
	0,000
	-2,700
	3,300

	Piastra
	30,50
	21,53
	-71,400
	0,000
	0,000
	-1,200
	0,400

	Piastra
	30,45
	22,12
	-90,000
	0,000
	0,000
	-1,400
	-4,100

	Piastra
	30,93
	22,85
	-55,700
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,300

	Piastra
	31,46
	23,00
	-11,500
	0,000
	0,000
	-2,200
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	32,600
	0,000
	0,000
	-1,600
	1,500

	Piastra
	32,52
	22,79
	78,500
	0,000
	0,000
	-2,100
	6,100

	Piastra
	32,53
	22,30
	86,300
	0,000
	0,000
	-0,900
	3,100

	Piastra
	32,54
	21,81
	95,400
	0,000
	0,000
	-0,700
	-0,900

	Piastra
	32,55
	21,32
	106,600
	0,000
	0,000
	-1,000
	-5,300

	Piastra
	32,07
	20,71
	82,200
	0,000
	0,000
	2,000
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	43,400
	0,000
	0,000
	-1,200
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	6,100
	0,000
	0,000
	-2,300
	0,900




Condizione n° 3 - Condizione 3 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	11,700
	0,000
	0,000
	0,200
	2,100

	Piastra
	30,40
	22,71
	-16,100
	0,000
	0,000
	1,100
	-1,400

	Piastra
	32,56
	20,83
	19,100
	0,000
	0,000
	1,500
	-1,700

	Piastra
	30,60
	20,34
	-5,500
	0,000
	0,000
	-0,500
	1,200

	Piastra
	30,55
	20,93
	-8,200
	0,000
	0,000
	-0,400
	0,500

	Piastra
	30,50
	21,53
	-10,600
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,100

	Piastra
	30,45
	22,12
	-13,400
	0,000
	0,000
	-0,200
	-0,600

	Piastra
	30,93
	22,85
	-8,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Piastra
	31,46
	23,00
	-1,700
	0,000
	0,000
	-0,300
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	4,800
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,200

	Piastra
	32,52
	22,79
	11,700
	0,000
	0,000
	-0,300
	0,900

	Piastra
	32,53
	22,30
	12,800
	0,000
	0,000
	-0,100
	0,500

	Piastra
	32,54
	21,81
	14,200
	0,000
	0,000
	-0,100
	-0,100

	Piastra
	32,55
	21,32
	15,800
	0,000
	0,000
	-0,100
	-0,800

	Piastra
	32,07
	20,71
	12,200
	0,000
	0,000
	0,300
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	6,400
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	0,900
	0,000
	0,000
	-0,300
	0,100




Condizione n° 4 - Condizione 4 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	53,100
	0,000
	0,000
	0,900
	9,500

	Piastra
	30,40
	22,71
	-72,900
	0,000
	0,000
	4,800
	-6,400

	Piastra
	32,56
	20,83
	86,500
	0,000
	0,000
	6,900
	-7,900

	Piastra
	30,60
	20,34
	-24,800
	0,000
	0,000
	-2,200
	5,200

	Piastra
	30,55
	20,93
	-37,000
	0,000
	0,000
	-1,800
	2,200

	Piastra
	30,50
	21,53
	-48,000
	0,000
	0,000
	-0,800
	0,200

	Piastra
	30,45
	22,12
	-60,500
	0,000
	0,000
	-1,000
	-2,800

	Piastra
	30,93
	22,85
	-37,400
	0,000
	0,000
	-0,100
	0,200

	Piastra
	31,46
	23,00
	-7,700
	0,000
	0,000
	-1,500
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	21,900
	0,000
	0,000
	-1,100
	1,000

	Piastra
	32,52
	22,79
	52,800
	0,000
	0,000
	-1,400
	4,100

	Piastra
	32,53
	22,30
	58,000
	0,000
	0,000
	-0,600
	2,100

	Piastra
	32,54
	21,81
	64,100
	0,000
	0,000
	-0,500
	-0,600

	Piastra
	32,55
	21,32
	71,700
	0,000
	0,000
	-0,600
	-3,600

	Piastra
	32,07
	20,71
	55,300
	0,000
	0,000
	1,300
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	29,200
	0,000
	0,000
	-0,800
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	4,100
	0,000
	0,000
	-1,500
	0,600




Condizione n° 5 - Condizione 5 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	63,700
	0,000
	0,000
	1,100
	11,400

	Piastra
	30,40
	22,71
	-85,700
	0,000
	0,000
	5,500
	-7,700

	Piastra
	32,56
	20,83
	102,000
	0,000
	0,000
	8,200
	-9,200

	Piastra
	30,60
	20,34
	-30,300
	0,000
	0,000
	-2,400
	6,200

	Piastra
	30,55
	20,93
	-44,300
	0,000
	0,000
	-2,100
	2,500

	Piastra
	30,50
	21,53
	-57,000
	0,000
	0,000
	-0,900
	0,200

	Piastra
	30,45
	22,12
	-71,400
	0,000
	0,000
	-1,100
	-3,400

	Piastra
	30,93
	22,85
	-43,800
	0,000
	0,000
	-0,300
	0,100

	Piastra
	31,46
	23,00
	-8,600
	0,000
	0,000
	-1,900
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	26,700
	0,000
	0,000
	-1,400
	1,200

	Piastra
	32,52
	22,79
	63,000
	0,000
	0,000
	-1,700
	5,100

	Piastra
	32,53
	22,30
	68,900
	0,000
	0,000
	-0,700
	2,600

	Piastra
	32,54
	21,81
	76,000
	0,000
	0,000
	-0,600
	-0,600

	Piastra
	32,55
	21,32
	84,700
	0,000
	0,000
	-0,800
	-4,100

	Piastra
	32,07
	20,71
	65,000
	0,000
	0,000
	1,700
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	34,000
	0,000
	0,000
	-0,800
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	4,200
	0,000
	0,000
	-1,700
	0,700




Condizione n° 6 - Condizione 6 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	62,300
	0,000
	0,000
	1,100
	11,100

	Piastra
	30,40
	22,71
	-87,200
	0,000
	0,000
	5,800
	-7,600

	Piastra
	32,56
	20,83
	103,300
	0,000
	0,000
	8,200
	-9,500

	Piastra
	30,60
	20,34
	-28,600
	0,000
	0,000
	-2,700
	6,100

	Piastra
	30,55
	20,93
	-43,500
	0,000
	0,000
	-2,200
	2,600

	Piastra
	30,50
	21,53
	-56,900
	0,000
	0,000
	-0,900
	0,300

	Piastra
	30,45
	22,12
	-72,100
	0,000
	0,000
	-1,100
	-3,200

	Piastra
	30,93
	22,85
	-45,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,300

	Piastra
	31,46
	23,00
	-9,800
	0,000
	0,000
	-1,600
	0,100

	Piastra
	31,99
	23,14
	25,400
	0,000
	0,000
	-1,200
	1,200

	Piastra
	32,52
	22,79
	62,300
	0,000
	0,000
	-1,700
	4,700

	Piastra
	32,53
	22,30
	68,700
	0,000
	0,000
	-0,700
	2,300

	Piastra
	32,54
	21,81
	76,200
	0,000
	0,000
	-0,600
	-0,900

	Piastra
	32,55
	21,32
	85,400
	0,000
	0,000
	-0,800
	-4,400

	Piastra
	32,07
	20,71
	66,200
	0,000
	0,000
	1,500
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	35,200
	0,000
	0,000
	-1,100
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	5,500
	0,000
	0,000
	-1,900
	0,700




Condizione n° 7 - Condizione 7 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	36,200
	0,000
	0,000
	0,600
	6,500

	Piastra
	30,40
	22,71
	-48,600
	0,000
	0,000
	3,100
	-4,400

	Piastra
	32,56
	20,83
	57,800
	0,000
	0,000
	4,700
	-5,200

	Piastra
	30,60
	20,34
	-17,200
	0,000
	0,000
	-1,400
	3,500

	Piastra
	30,55
	20,93
	-25,200
	0,000
	0,000
	-1,200
	1,400

	Piastra
	30,50
	21,53
	-32,300
	0,000
	0,000
	-0,500
	0,100

	Piastra
	30,45
	22,12
	-40,500
	0,000
	0,000
	-0,700
	-1,900

	Piastra
	30,93
	22,85
	-24,800
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,100

	Piastra
	31,46
	23,00
	-4,800
	0,000
	0,000
	-1,100
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	15,200
	0,000
	0,000
	-0,800
	0,700

	Piastra
	32,52
	22,79
	35,800
	0,000
	0,000
	-1,000
	2,900

	Piastra
	32,53
	22,30
	39,100
	0,000
	0,000
	-0,400
	1,500

	Piastra
	32,54
	21,81
	43,100
	0,000
	0,000
	-0,300
	-0,300

	Piastra
	32,55
	21,32
	48,000
	0,000
	0,000
	-0,400
	-2,300

	Piastra
	32,07
	20,71
	36,800
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	19,300
	0,000
	0,000
	-0,400
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	2,300
	0,000
	0,000
	-0,900
	0,400




Condizione n° 8 - Condizione 8 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	35,300
	0,000
	0,000
	0,600
	6,300

	Piastra
	30,40
	22,71
	-49,600
	0,000
	0,000
	3,300
	-4,300

	Piastra
	32,56
	20,83
	58,700
	0,000
	0,000
	4,700
	-5,400

	Piastra
	30,60
	20,34
	-16,200
	0,000
	0,000
	-1,600
	3,500

	Piastra
	30,55
	20,93
	-24,600
	0,000
	0,000
	-1,200
	1,500

	Piastra
	30,50
	21,53
	-32,300
	0,000
	0,000
	-0,500
	0,200

	Piastra
	30,45
	22,12
	-40,900
	0,000
	0,000
	-0,600
	-1,800

	Piastra
	30,93
	22,85
	-25,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,200

	Piastra
	31,46
	23,00
	-5,600
	0,000
	0,000
	-0,900
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	14,300
	0,000
	0,000
	-0,700
	0,700

	Piastra
	32,52
	22,79
	35,300
	0,000
	0,000
	-1,000
	2,600

	Piastra
	32,53
	22,30
	39,000
	0,000
	0,000
	-0,400
	1,300

	Piastra
	32,54
	21,81
	43,200
	0,000
	0,000
	-0,300
	-0,500

	Piastra
	32,55
	21,32
	48,500
	0,000
	0,000
	-0,400
	-2,500

	Piastra
	32,07
	20,71
	37,600
	0,000
	0,000
	0,800
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	20,000
	0,000
	0,000
	-0,600
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	3,200
	0,000
	0,000
	-1,100
	0,400




Condizione n° 9 - Condizione 9 [Variabile - Indice di raggruppamento 2 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	521,400
	0,000
	0,000
	-7,000
	104,400

	Piastra
	30,40
	22,71
	654,200
	0,000
	0,000
	-119,700
	-26,500

	Piastra
	32,56
	20,83
	-611,500
	0,000
	0,000
	-2,400
	123,200

	Piastra
	30,60
	20,34
	-610,800
	0,000
	0,000
	127,100
	24,900

	Piastra
	30,55
	20,93
	-289,000
	0,000
	0,000
	13,000
	-43,900

	Piastra
	30,50
	21,53
	12,400
	0,000
	0,000
	5,500
	-48,300

	Piastra
	30,45
	22,12
	313,700
	0,000
	0,000
	-0,800
	-43,900

	Piastra
	30,93
	22,85
	525,300
	0,000
	0,000
	-114,000
	-43,200

	Piastra
	31,46
	23,00
	484,300
	0,000
	0,000
	-102,800
	-32,400

	Piastra
	31,99
	23,14
	486,300
	0,000
	0,000
	-90,800
	-31,000

	Piastra
	32,52
	22,79
	237,300
	0,000
	0,000
	0,200
	143,300

	Piastra
	32,53
	22,30
	40,600
	0,000
	0,000
	-1,700
	137,100

	Piastra
	32,54
	21,81
	-142,900
	0,000
	0,000
	-1,200
	139,000

	Piastra
	32,55
	21,32
	-340,400
	0,000
	0,000
	-1,000
	148,100

	Piastra
	32,07
	20,71
	-520,600
	0,000
	0,000
	84,500
	17,800

	Piastra
	31,58
	20,59
	-489,000
	0,000
	0,000
	98,400
	19,700

	Piastra
	31,09
	20,47
	-498,800
	0,000
	0,000
	112,700
	14,400




Condizione n° 10 - Condizione 10 [Variabile - Indice di raggruppamento 3 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	642,200
	0,000
	0,000
	-4,900
	126,000

	Piastra
	30,40
	22,71
	493,900
	0,000
	0,000
	-109,600
	-40,900

	Piastra
	32,56
	20,83
	-420,600
	0,000
	0,000
	13,100
	106,100

	Piastra
	30,60
	20,34
	-668,700
	0,000
	0,000
	122,800
	36,700

	Piastra
	30,55
	20,93
	-372,800
	0,000
	0,000
	9,000
	-39,200

	Piastra
	30,50
	21,53
	-94,900
	0,000
	0,000
	3,700
	-48,000

	Piastra
	30,45
	22,12
	179,800
	0,000
	0,000
	-3,000
	-50,300

	Piastra
	30,93
	22,85
	443,700
	0,000
	0,000
	-114,700
	-43,000

	Piastra
	31,46
	23,00
	469,000
	0,000
	0,000
	-106,500
	-32,400

	Piastra
	31,99
	23,14
	537,300
	0,000
	0,000
	-93,600
	-28,900

	Piastra
	32,52
	22,79
	356,300
	0,000
	0,000
	-3,000
	153,100

	Piastra
	32,53
	22,30
	170,400
	0,000
	0,000
	-3,100
	142,200

	Piastra
	32,54
	21,81
	-0,100
	0,000
	0,000
	-2,300
	138,100

	Piastra
	32,55
	21,32
	-181,500
	0,000
	0,000
	-2,400
	140,600

	Piastra
	32,07
	20,71
	-399,200
	0,000
	0,000
	87,800
	17,900

	Piastra
	31,58
	20,59
	-425,800
	0,000
	0,000
	97,000
	19,800

	Piastra
	31,09
	20,47
	-491,700
	0,000
	0,000
	109,700
	15,800




Condizione n° 11 - Condizione 11 [Variabile - Indice di raggruppamento 4 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	-641,700
	0,000
	0,000
	4,900
	-126,000

	Piastra
	30,40
	22,71
	-493,400
	0,000
	0,000
	109,400
	40,800

	Piastra
	32,56
	20,83
	420,200
	0,000
	0,000
	-13,100
	-106,000

	Piastra
	30,60
	20,34
	668,200
	0,000
	0,000
	-122,600
	-36,700

	Piastra
	30,55
	20,93
	372,500
	0,000
	0,000
	-9,000
	39,000

	Piastra
	30,50
	21,53
	94,800
	0,000
	0,000
	-3,700
	47,700

	Piastra
	30,45
	22,12
	-179,600
	0,000
	0,000
	3,000
	50,100

	Piastra
	30,93
	22,85
	-443,200
	0,000
	0,000
	114,500
	42,900

	Piastra
	31,46
	23,00
	-468,400
	0,000
	0,000
	106,300
	32,400

	Piastra
	31,99
	23,14
	-536,800
	0,000
	0,000
	93,400
	28,800

	Piastra
	32,52
	22,79
	-356,100
	0,000
	0,000
	3,000
	-153,000

	Piastra
	32,53
	22,30
	-170,300
	0,000
	0,000
	3,100
	-142,200

	Piastra
	32,54
	21,81
	0,000
	0,000
	0,000
	2,300
	-138,100

	Piastra
	32,55
	21,32
	181,300
	0,000
	0,000
	2,400
	-140,600

	Piastra
	32,07
	20,71
	398,700
	0,000
	0,000
	-87,700
	-17,900

	Piastra
	31,58
	20,59
	425,300
	0,000
	0,000
	-96,800
	-19,800

	Piastra
	31,09
	20,47
	491,200
	0,000
	0,000
	-109,500
	-15,700




Condizione n° 12 - Condizione 12 [Variabile - Indice di raggruppamento 5 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	-525,500
	0,000
	0,000
	7,000
	-105,200

	Piastra
	30,40
	22,71
	-658,300
	0,000
	0,000
	120,500
	26,600

	Piastra
	32,56
	20,83
	615,200
	0,000
	0,000
	2,400
	-124,000

	Piastra
	30,60
	20,34
	615,300
	0,000
	0,000
	-127,900
	-25,200

	Piastra
	30,55
	20,93
	291,300
	0,000
	0,000
	-13,100
	44,000

	Piastra
	30,50
	21,53
	-12,100
	0,000
	0,000
	-5,500
	48,400

	Piastra
	30,45
	22,12
	-315,400
	0,000
	0,000
	0,800
	44,100

	Piastra
	30,93
	22,85
	-528,700
	0,000
	0,000
	114,700
	43,500

	Piastra
	31,46
	23,00
	-487,600
	0,000
	0,000
	103,400
	32,600

	Piastra
	31,99
	23,14
	-489,900
	0,000
	0,000
	91,400
	31,200

	Piastra
	32,52
	22,79
	-239,400
	0,000
	0,000
	-0,200
	-144,400

	Piastra
	32,53
	22,30
	-41,300
	0,000
	0,000
	1,700
	-138,100

	Piastra
	32,54
	21,81
	143,300
	0,000
	0,000
	1,200
	-140,000

	Piastra
	32,55
	21,32
	342,200
	0,000
	0,000
	1,000
	-149,100

	Piastra
	32,07
	20,71
	523,800
	0,000
	0,000
	-85,100
	-17,900

	Piastra
	31,58
	20,59
	492,200
	0,000
	0,000
	-99,000
	-19,800

	Piastra
	31,09
	20,47
	502,200
	0,000
	0,000
	-113,300
	-14,400




Condizione n° 13 - Condizione 13 [Variabile - Indice di raggruppamento 6 - Y0=0.60 Y1=0.50 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	1,800
	0,000
	0,000
	0,100
	0,300

	Piastra
	30,40
	22,71
	-5,900
	0,000
	0,000
	0,600
	-0,300

	Piastra
	32,56
	20,83
	6,600
	0,000
	0,000
	0,400
	-0,800

	Piastra
	30,60
	20,34
	0,100
	0,000
	0,000
	-0,500
	0,300

	Piastra
	30,55
	20,93
	-1,400
	0,000
	0,000
	-0,100
	0,300

	Piastra
	30,50
	21,53
	-2,800
	0,000
	0,000
	-0,100
	0,200

	Piastra
	30,45
	22,12
	-4,300
	0,000
	0,000
	-0,100
	0,000

	Piastra
	30,93
	22,85
	-3,500
	0,000
	0,000
	0,300
	0,100

	Piastra
	31,46
	23,00
	-1,700
	0,000
	0,000
	0,200
	0,100

	Piastra
	31,99
	23,14
	0,000
	0,000
	0,000
	0,200
	0,200

	Piastra
	32,52
	22,79
	2,500
	0,000
	0,000
	-0,100
	-0,200

	Piastra
	32,53
	22,30
	3,300
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,300

	Piastra
	32,54
	21,81
	4,100
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,400

	Piastra
	32,55
	21,32
	5,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,600

	Piastra
	32,07
	20,71
	4,500
	0,000
	0,000
	-0,200
	-0,100

	Piastra
	31,58
	20,59
	3,000
	0,000
	0,000
	-0,300
	-0,100

	Piastra
	31,09
	20,47
	1,500
	0,000
	0,000
	-0,400
	0,000




Condizione n° 14 - Condizione 14 [Variabile - Indice di raggruppamento 7 - Y0=0.60 Y1=0.50 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	-1,100
	0,000
	0,000
	-0,100
	-0,200

	Piastra
	30,40
	22,71
	3,800
	0,000
	0,000
	-0,400
	0,200

	Piastra
	32,56
	20,83
	-4,300
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,500

	Piastra
	30,60
	20,34
	-0,100
	0,000
	0,000
	0,300
	-0,200

	Piastra
	30,55
	20,93
	0,900
	0,000
	0,000
	0,100
	-0,200

	Piastra
	30,50
	21,53
	1,800
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,100

	Piastra
	30,45
	22,12
	2,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Piastra
	30,93
	22,85
	2,300
	0,000
	0,000
	-0,200
	-0,100

	Piastra
	31,46
	23,00
	1,100
	0,000
	0,000
	-0,200
	-0,100

	Piastra
	31,99
	23,14
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,100
	-0,100

	Piastra
	32,52
	22,79
	-1,600
	0,000
	0,000
	0,100
	0,100

	Piastra
	32,53
	22,30
	-2,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,200

	Piastra
	32,54
	21,81
	-2,700
	0,000
	0,000
	0,000
	0,300

	Piastra
	32,55
	21,32
	-3,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,400

	Piastra
	32,07
	20,71
	-3,000
	0,000
	0,000
	0,100
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	-1,900
	0,000
	0,000
	0,200
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	-1,000
	0,000
	0,000
	0,300
	0,000




Peso proprio

	Oggetto
	Pt

	 
	[kN]

	Piastra 
	720,8002




Normativa - Coefficienti di sicurezza


Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

	CARICHI
	EFFETTO
	Coefficiente parziale
	(A1) - STR

	Permanenti
	Favorevole
	gG1,fav
	1.00

	Permanenti
	Sfavorevole
	gG1,sfav
	1.35

	Permanenti non strutturali
	Favorevole
	gG2,fav
	1.00

	Permanenti non strutturali
	Sfavorevole
	gG2,sfav
	1.35

	Variabili
	Favorevole
	gQi,fav
	0.00

	Variabili
	Sfavorevole
	gQi,sfav
	1.50

	Variabili traffico
	Favorevole
	gQ,fav
	0.00

	Variabili traffico
	Sfavorevole
	gQ,sfav
	1.35




Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

	PARAMETRO
	GRANDEZZA
	Coefficiente parziale
	(M1)

	Tangente dell'angolo di resistenza al taglio
	tan f'k
	gf'
	1.00

	Coesione efficace
	c'k
	gc'
	1.00

	Resistenza non drenata
	cuk
	gcu
	1.00




Coefficienti parziali gR da applicare alle resistenze caratteristiche(Pali trivellati)

	Resistenza
	gR
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	Base
	gb
	1.00
	1.70
	1.35

	Laterale in compressione
	gs
	1.00
	1.45
	1.15

	Totale
	gt
	1.00
	1.60
	1.30

	Laterale in trazione
	gst
	1.00
	1.60
	1.25




(Pali trivellati)

	Resistenza
	gR
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	Base
	gb
	1.00
	1.70
	1.35

	Laterale in compressione
	gs
	1.00
	1.45
	1.15

	Totale
	gt
	1.00
	1.60
	1.30

	Laterale in trazione
	gst
	1.00
	1.60
	1.25





Coefficienti parziali gT per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali

	gT
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	gT
	1.00
	1.60
	1.30




Fattori di correlazione x per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del numero di verticali indagate

	Numero di verticali indagate
	x3
	x4

	1
	1.70
	1.70




Coefficienti amplificativi gRd in funzione della classe di duttilità

	gRd
	Fondazione
	Bicchieri

	gRd
	1.10
	1.20




Elenco combinazioni di calcolo

Numero combinazioni definite 17

Simbologia adottata
CP	Coefficiente di partecipazione della condizione 


Combinazione n° 1 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 11
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 2 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 3 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 9
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 4 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 5 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 9
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 6 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 7 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	1.35

	Condizione 6
	1.35

	Condizione 7
	1.35

	Condizione 8
	1.35

	Condizione 10
	0.90

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 8 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 9 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 10 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 11 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 12 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 11
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 13 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 14 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35




Combinazione n° 15 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 16 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 17 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	1.35

	Condizione 6
	1.35

	Condizione 7
	1.35

	Condizione 8
	1.35

	Condizione 12
	0.90

	Condizione 13
	0.90





Impostazioni di analisi


Portanza verticale pali

Metodo calcolo portanza	Bustamante-Doix
Percentuale portanza di punta (aliquota portanza laterale)	15.00



Portanza trasversale pali

Costante di Winkler	costante pari a 2.00 [Kg/cm2/cm]
Rottura palo-terreno	


	Pressione limite pari alla pressione passiva con moltiplicatore pari a 3.00


Applica coeff. parziali x3 e x4 (NTC 2008/2018): NO

Cedimenti

Metodo calcolo cedimenti: Elementi finiti
	Spostamento limite attrito laterale 0,50	[cm]
	Spostamento limite punta 1,00	[cm]

Analisi interazione fondazione-terreno

Modello	Winkler
Terreno resistente a trazione	NO
Costante di Winkler orizzontale superficiale	Imposta da Utente
Rigidezza terreno fondazione	Costante per tutte le combinazioni
Raggio di influenza	Usa tutta la fondazione
Tolleranza nella soluzione	0.0100 


Opzioni calcolo cedimenti

Metodo calcolo tensioni	Boussinesq
Metodo calcolo cedimenti	Edometrico (con modulo edometrico)
Profondità calcolo cedimenti	Automatica
DH suddivisione massima strati	1,00 [m]



Fattore di rigidezza della sovrastruttura 0.00
Considera peso terreno gravante sulla piastra	NO
Considera partecipazione sisma sul terreno ricoprimento	NO


Modello


Caratteristiche Mesh


Numero elementi	146
Numero nodi	82



Risultati inviluppo


Spostamenti


Piastra


Spostamenti massimi e minimi della piastra

Simbologia adottata
Ic	Indice della combinazione
w	Spostamento verticale, espresso in [cm]
u	Spostamento direzione X, espresso in [cm]
v	Spostamento direzione Y, espresso in [cm]
fx	Rotazione intorno all'asse X, espressa in [°]
fy	Rotazione intorno all'asse Y, espressa in [°]
p	Pressione sul terreno (solo per calcolo fondazione), espressa in [kPa]
kw	Costante di Winkler (solo per calcolo fondazione), espressa in [kg/cm2/cm]. Il valore viene stampato solo se si è utilizzato il modello di interazione
Tra parentesi l'indice del nodo in cui si sono misurati i valori massimi e minimi 

	In
	X
	Y
	 
	Valore
	UM
	Cmb
	 

	 
	[m]
	[m]
	 
	 
	 
	 
	 

	74
18
	32,52
28,01
	23,28
23,49
	w
	0,280683
-0,200126
	[cm]
	4
15
	MAX
MIN

	4
60
	28,01
31,51
	18,24
25,24
	ux
	0,832233
-0,858527
	[cm]
	10
10
	MAX
MIN

	81
81
	35,01
35,01
	25,24
25,24
	uy
	1,318739
-1,249178
	[cm]
	10
12
	MAX
MIN

	38
51
	31,45
35,01
	21,85
18,24
	fx
	0,001463
-0,000670
	[°]
	17
15
	MAX
MIN

	38
38
	31,45
31,45
	21,85
21,85
	fy
	0,001164
-0,001001
	[°]
	15
5
	MAX
MIN




Pali

Simbologia adottata
In	Indice sezione
Y	ordinata palo espressa in [m]
Ur	spostamento limite espresso in [cm]
Pr	pressione limite espressa in [kPa]
Ue	spostamento in esercizio espresso in [cm]
Pe	pressione in esercizio espressa in [kPa] 

Palo n° 1

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,1731 (10)
	2,6043 (1)
	34,0 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,0774 (10)
	1,1642 (1)
	15,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0180 (10)
	0,2700 (1)
	3,5 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0069 (10)
	-0,1036 (1)
	-1,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0115 (10)
	-0,1731 (1)
	-2,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0083 (10)
	-0,1245 (1)
	-1,6 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0040 (10)
	-0,0605 (1)
	-0,8 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0012 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,2 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0002 (10)
	0,0033 (1)
	0,0 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0007 (10)
	0,0108 (1)
	0,1 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0010 (10)
	0,0144 (1)
	0,2 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 2

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4138 (10)
	2,6043 (1)
	81,2 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1850 (10)
	1,1642 (1)
	36,3 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0429 (10)
	0,2700 (1)
	8,4 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0165 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,2 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0275 (10)
	-0,1731 (1)
	-5,4 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0198 (10)
	-0,1245 (1)
	-3,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0096 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,9 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0028 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,5 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0005 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0017 (10)
	0,0108 (1)
	0,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0023 (10)
	0,0144 (1)
	0,4 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 3

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4754 (10)
	2,6043 (1)
	93,3 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2126 (10)
	1,1642 (1)
	41,7 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0493 (10)
	0,2700 (1)
	9,7 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0189 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0316 (10)
	-0,1731 (1)
	-6,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0227 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,5 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0111 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,2 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0032 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0020 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0026 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 4

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4525 (10)
	2,6043 (1)
	88,7 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2023 (10)
	1,1642 (1)
	39,7 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0469 (10)
	0,2700 (1)
	9,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0180 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0301 (10)
	-0,1731 (1)
	-5,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0216 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0105 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,1 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0030 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0019 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0025 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 5

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,6567 (10)
	2,6043 (1)
	128,8 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2937 (10)
	1,1642 (1)
	57,6 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0681 (10)
	0,2700 (1)
	13,4 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0261 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,1 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0437 (10)
	-0,1731 (1)
	-8,6 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0314 (10)
	-0,1245 (1)
	-6,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0153 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0044 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,9 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0008 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0027 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0036 (10)
	0,0144 (1)
	0,7 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 6

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,3796 (10)
	2,6043 (1)
	270,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,6169 (10)
	1,1642 (1)
	121,0 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1431 (10)
	0,2700 (1)
	28,1 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0549 (10)
	-0,1036 (1)
	-10,8 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0917 (10)
	-0,1731 (1)
	-18,0 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0660 (10)
	-0,1245 (1)
	-12,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0321 (10)
	-0,0605 (1)
	-6,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0092 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,8 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0017 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0057 (10)
	0,0108 (1)
	1,1 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0076 (10)
	0,0144 (1)
	1,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 7

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,8714 (10)
	2,6043 (1)
	170,9 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3897 (10)
	1,1642 (1)
	76,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0904 (10)
	0,2700 (1)
	17,7 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0347 (10)
	-0,1036 (1)
	-6,8 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0579 (10)
	-0,1731 (1)
	-11,4 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0417 (10)
	-0,1245 (1)
	-8,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0203 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0058 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,1 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0011 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0036 (10)
	0,0108 (1)
	0,7 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0048 (10)
	0,0144 (1)
	0,9 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 8

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,3184 (10)
	2,6043 (1)
	258,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,5896 (10)
	1,1642 (1)
	115,6 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1368 (10)
	0,2700 (1)
	26,8 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0525 (10)
	-0,1036 (1)
	-10,3 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0877 (10)
	-0,1731 (1)
	-17,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0631 (10)
	-0,1245 (1)
	-12,4 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0306 (10)
	-0,0605 (1)
	-6,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0088 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,7 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0016 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0055 (10)
	0,0108 (1)
	1,1 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0073 (10)
	0,0144 (1)
	1,4 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 9

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,9794 (10)
	2,6043 (1)
	192,1 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4380 (10)
	1,1642 (1)
	85,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1016 (10)
	0,2700 (1)
	19,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0390 (10)
	-0,1036 (1)
	-7,6 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0651 (10)
	-0,1731 (1)
	-12,8 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0469 (10)
	-0,1245 (1)
	-9,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0228 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0065 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,3 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0012 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0041 (10)
	0,0108 (1)
	0,8 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0054 (10)
	0,0144 (1)
	1,1 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 10

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,2185 (10)
	2,6043 (1)
	239,0 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,5449 (10)
	1,1642 (1)
	106,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1264 (10)
	0,2700 (1)
	24,8 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0485 (10)
	-0,1036 (1)
	-9,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0810 (10)
	-0,1731 (1)
	-15,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0583 (10)
	-0,1245 (1)
	-11,4 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0283 (10)
	-0,0605 (1)
	-5,6 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0081 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0015 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0051 (10)
	0,0108 (1)
	1,0 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0067 (10)
	0,0144 (1)
	1,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 11

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4362 (10)
	2,6043 (1)
	85,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1951 (10)
	1,1642 (1)
	38,3 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0453 (10)
	0,2700 (1)
	8,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0174 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0290 (10)
	-0,1731 (1)
	-5,7 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0209 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,1 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0101 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0029 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0005 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0018 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0024 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 12

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,7573 (10)
	2,6043 (1)
	148,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3386 (10)
	1,1642 (1)
	66,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0786 (10)
	0,2700 (1)
	15,4 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0301 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,9 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0503 (10)
	-0,1731 (1)
	-9,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0362 (10)
	-0,1245 (1)
	-7,1 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0176 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0050 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,0 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0009 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0031 (10)
	0,0108 (1)
	0,6 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0042 (10)
	0,0144 (1)
	0,8 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 13

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,7676 (10)
	2,6043 (1)
	150,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3433 (10)
	1,1642 (1)
	67,3 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0796 (10)
	0,2700 (1)
	15,6 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0305 (10)
	-0,1036 (1)
	-6,0 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0510 (10)
	-0,1731 (1)
	-10,0 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0367 (10)
	-0,1245 (1)
	-7,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0178 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0051 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,0 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0010 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0032 (10)
	0,0108 (1)
	0,6 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0042 (10)
	0,0144 (1)
	0,8 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 14

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,2560 (10)
	2,6043 (1)
	50,2 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1145 (10)
	1,1642 (1)
	22,5 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0266 (10)
	0,2700 (1)
	5,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0102 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,0 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0170 (10)
	-0,1731 (1)
	-3,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0122 (10)
	-0,1245 (1)
	-2,4 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0060 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,2 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0017 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,3 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0003 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0011 (10)
	0,0108 (1)
	0,2 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0014 (10)
	0,0144 (1)
	0,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 15

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4889 (10)
	2,6043 (1)
	95,9 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2186 (10)
	1,1642 (1)
	42,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0507 (10)
	0,2700 (1)
	9,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0195 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,8 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0325 (10)
	-0,1731 (1)
	-6,4 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0234 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,6 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0114 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,2 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0033 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0020 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0027 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 16

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,6860 (10)
	2,6043 (1)
	134,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3068 (10)
	1,1642 (1)
	60,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0712 (10)
	0,2700 (1)
	14,0 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0273 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0456 (10)
	-0,1731 (1)
	-8,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0328 (10)
	-0,1245 (1)
	-6,4 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0159 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,1 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0046 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,9 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0009 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0029 (10)
	0,0108 (1)
	0,6 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0038 (10)
	0,0144 (1)
	0,7 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 17

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,7024 (10)
	2,6043 (1)
	137,8 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3141 (10)
	1,1642 (1)
	61,6 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0729 (10)
	0,2700 (1)
	14,3 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0280 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0467 (10)
	-0,1731 (1)
	-9,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0336 (10)
	-0,1245 (1)
	-6,6 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0163 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,2 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0047 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,9 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0009 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0029 (10)
	0,0108 (1)
	0,6 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0039 (10)
	0,0144 (1)
	0,8 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 18

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,3034 (10)
	2,6043 (1)
	59,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1357 (10)
	1,1642 (1)
	26,6 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0315 (10)
	0,2700 (1)
	6,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0121 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0202 (10)
	-0,1731 (1)
	-4,0 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0145 (10)
	-0,1245 (1)
	-2,8 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0071 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,4 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0020 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0004 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0013 (10)
	0,0108 (1)
	0,2 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0017 (10)
	0,0144 (1)
	0,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 19

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,8797 (10)
	2,6043 (1)
	172,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3934 (10)
	1,1642 (1)
	77,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0913 (10)
	0,2700 (1)
	17,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0350 (10)
	-0,1036 (1)
	-6,9 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0585 (10)
	-0,1731 (1)
	-11,5 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0421 (10)
	-0,1245 (1)
	-8,3 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0204 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0059 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,1 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0011 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0037 (10)
	0,0108 (1)
	0,7 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0049 (10)
	0,0144 (1)
	1,0 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 20

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,3524 (10)
	2,6043 (1)
	69,1 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1576 (10)
	1,1642 (1)
	30,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0366 (10)
	0,2700 (1)
	7,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0140 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,8 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0234 (10)
	-0,1731 (1)
	-4,6 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0169 (10)
	-0,1245 (1)
	-3,3 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0082 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,6 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0023 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,5 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0004 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0015 (10)
	0,0108 (1)
	0,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0019 (10)
	0,0144 (1)
	0,4 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 21

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,8600 (10)
	2,6043 (1)
	168,7 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3846 (10)
	1,1642 (1)
	75,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0892 (10)
	0,2700 (1)
	17,5 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0342 (10)
	-0,1036 (1)
	-6,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0572 (10)
	-0,1731 (1)
	-11,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0411 (10)
	-0,1245 (1)
	-8,1 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0200 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,9 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0057 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,1 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0011 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0036 (10)
	0,0108 (1)
	0,7 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0047 (10)
	0,0144 (1)
	0,9 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 22

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,5789 (10)
	2,6043 (1)
	113,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2589 (10)
	1,1642 (1)
	50,8 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0601 (10)
	0,2700 (1)
	11,8 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0230 (10)
	-0,1036 (1)
	-4,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0385 (10)
	-0,1731 (1)
	-7,5 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0277 (10)
	-0,1245 (1)
	-5,4 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0135 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,6 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0039 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,8 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0007 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0024 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0032 (10)
	0,0144 (1)
	0,6 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 23

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,6304 (10)
	2,6043 (1)
	123,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2819 (10)
	1,1642 (1)
	55,3 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0654 (10)
	0,2700 (1)
	12,8 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0251 (10)
	-0,1036 (1)
	-4,9 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0419 (10)
	-0,1731 (1)
	-8,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0302 (10)
	-0,1245 (1)
	-5,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0147 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,9 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0042 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,8 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0008 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0026 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0035 (10)
	0,0144 (1)
	0,7 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 24

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,3033 (10)
	2,6043 (1)
	59,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1356 (10)
	1,1642 (1)
	26,6 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0315 (10)
	0,2700 (1)
	6,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0121 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0202 (10)
	-0,1731 (1)
	-4,0 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0145 (10)
	-0,1245 (1)
	-2,8 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0070 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,4 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0020 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0004 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0013 (10)
	0,0108 (1)
	0,2 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0017 (10)
	0,0144 (1)
	0,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 25

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,3212 (10)
	2,6043 (1)
	63,0 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1436 (10)
	1,1642 (1)
	28,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0333 (10)
	0,2700 (1)
	6,5 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0128 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0214 (10)
	-0,1731 (1)
	-4,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0154 (10)
	-0,1245 (1)
	-3,0 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0075 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0021 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0004 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0013 (10)
	0,0108 (1)
	0,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0018 (10)
	0,0144 (1)
	0,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 26

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,1647 (10)
	2,6043 (1)
	228,4 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,5209 (10)
	1,1642 (1)
	102,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1209 (10)
	0,2700 (1)
	23,7 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0464 (10)
	-0,1036 (1)
	-9,1 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0774 (10)
	-0,1731 (1)
	-15,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0557 (10)
	-0,1245 (1)
	-10,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0271 (10)
	-0,0605 (1)
	-5,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0078 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,5 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0015 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0048 (10)
	0,0108 (1)
	0,9 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0064 (10)
	0,0144 (1)
	1,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 27

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,1020 (10)
	2,6043 (1)
	216,1 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4928 (10)
	1,1642 (1)
	96,7 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1143 (10)
	0,2700 (1)
	22,4 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0439 (10)
	-0,1036 (1)
	-8,6 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0733 (10)
	-0,1731 (1)
	-14,4 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0527 (10)
	-0,1245 (1)
	-10,3 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0256 (10)
	-0,0605 (1)
	-5,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0073 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0014 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0046 (10)
	0,0108 (1)
	0,9 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0061 (10)
	0,0144 (1)
	1,2 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 28

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,0753 (10)
	2,6043 (1)
	210,9 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4809 (10)
	1,1642 (1)
	94,3 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1116 (10)
	0,2700 (1)
	21,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0428 (10)
	-0,1036 (1)
	-8,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0715 (10)
	-0,1731 (1)
	-14,0 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0514 (10)
	-0,1245 (1)
	-10,1 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0250 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,9 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0072 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0013 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0045 (10)
	0,0108 (1)
	0,9 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0059 (10)
	0,0144 (1)
	1,2 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 29

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,8034 (10)
	2,6043 (1)
	157,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3593 (10)
	1,1642 (1)
	70,5 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0834 (10)
	0,2700 (1)
	16,3 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0320 (10)
	-0,1036 (1)
	-6,3 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0534 (10)
	-0,1731 (1)
	-10,5 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0384 (10)
	-0,1245 (1)
	-7,5 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0187 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,7 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0053 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,0 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0010 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0033 (10)
	0,0108 (1)
	0,7 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0044 (10)
	0,0144 (1)
	0,9 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 30

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,9808 (10)
	2,6043 (1)
	192,4 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4386 (10)
	1,1642 (1)
	86,0 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1018 (10)
	0,2700 (1)
	20,0 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0390 (10)
	-0,1036 (1)
	-7,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0652 (10)
	-0,1731 (1)
	-12,8 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0469 (10)
	-0,1245 (1)
	-9,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0228 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0065 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,3 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0012 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0041 (10)
	0,0108 (1)
	0,8 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0054 (10)
	0,0144 (1)
	1,1 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 31

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4765 (10)
	2,6043 (1)
	93,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2131 (10)
	1,1642 (1)
	41,8 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0494 (10)
	0,2700 (1)
	9,7 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0190 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0317 (10)
	-0,1731 (1)
	-6,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0228 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,5 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0111 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,2 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0032 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0020 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0026 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 32

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4506 (10)
	2,6043 (1)
	88,4 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2015 (10)
	1,1642 (1)
	39,5 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0468 (10)
	0,2700 (1)
	9,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0179 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0300 (10)
	-0,1731 (1)
	-5,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0216 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0105 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,1 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0030 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0019 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0025 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 33

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,1821 (15)
	2,6043 (1)
	35,7 (15)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,0814 (15)
	1,1642 (1)
	16,0 (15)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0189 (15)
	0,2700 (1)
	3,7 (15)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0072 (15)
	-0,1036 (1)
	-1,4 (15)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0121 (15)
	-0,1731 (1)
	-2,4 (15)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0087 (15)
	-0,1245 (1)
	-1,7 (15)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0042 (15)
	-0,0605 (1)
	-0,8 (15)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0012 (15)
	-0,0173 (1)
	-0,2 (15)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0002 (15)
	0,0033 (1)
	0,0 (15)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0008 (15)
	0,0108 (1)
	0,1 (15)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0010 (15)
	0,0144 (1)
	0,2 (15)
	2,8 (1)



Palo n° 34

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,2377 (15)
	2,6043 (1)
	46,6 (15)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1063 (15)
	1,1642 (1)
	20,8 (15)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0247 (15)
	0,2700 (1)
	4,8 (15)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0095 (15)
	-0,1036 (1)
	-1,9 (15)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0158 (15)
	-0,1731 (1)
	-3,1 (15)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0114 (15)
	-0,1245 (1)
	-2,2 (15)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0055 (15)
	-0,0605 (1)
	-1,1 (15)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0016 (15)
	-0,0173 (1)
	-0,3 (15)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0003 (15)
	0,0033 (1)
	0,1 (15)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0010 (15)
	0,0108 (1)
	0,2 (15)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0013 (15)
	0,0144 (1)
	0,3 (15)
	2,8 (1)



Palo n° 35

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4034 (10)
	2,6043 (1)
	79,1 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1804 (10)
	1,1642 (1)
	35,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0419 (10)
	0,2700 (1)
	8,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0161 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,1 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0268 (10)
	-0,1731 (1)
	-5,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0193 (10)
	-0,1245 (1)
	-3,8 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0094 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,8 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0027 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,5 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0005 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0017 (10)
	0,0108 (1)
	0,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0022 (10)
	0,0144 (1)
	0,4 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 36

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,2218 (10)
	2,6043 (1)
	239,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,5464 (10)
	1,1642 (1)
	107,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1268 (10)
	0,2700 (1)
	24,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0486 (10)
	-0,1036 (1)
	-9,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0812 (10)
	-0,1731 (1)
	-15,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0585 (10)
	-0,1245 (1)
	-11,5 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0284 (10)
	-0,0605 (1)
	-5,6 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0081 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0015 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0051 (10)
	0,0108 (1)
	1,0 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0067 (10)
	0,0144 (1)
	1,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 37

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,3885 (10)
	2,6043 (1)
	272,3 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,6209 (10)
	1,1642 (1)
	121,8 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1441 (10)
	0,2700 (1)
	28,3 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0553 (10)
	-0,1036 (1)
	-10,8 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0923 (10)
	-0,1731 (1)
	-18,1 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0664 (10)
	-0,1245 (1)
	-13,0 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0323 (10)
	-0,0605 (1)
	-6,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0092 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,8 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0017 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0058 (10)
	0,0108 (1)
	1,1 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0077 (10)
	0,0144 (1)
	1,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 38

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,6542 (10)
	2,6043 (1)
	128,3 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2926 (10)
	1,1642 (1)
	57,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0679 (10)
	0,2700 (1)
	13,3 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0260 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,1 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0435 (10)
	-0,1731 (1)
	-8,5 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0313 (10)
	-0,1245 (1)
	-6,1 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0152 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0044 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,9 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0008 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0027 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0036 (10)
	0,0144 (1)
	0,7 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 39

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,5568 (10)
	2,6043 (1)
	305,3 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,6962 (10)
	1,1642 (1)
	136,5 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1615 (10)
	0,2700 (1)
	31,7 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0620 (10)
	-0,1036 (1)
	-12,2 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,1035 (10)
	-0,1731 (1)
	-20,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0745 (10)
	-0,1245 (1)
	-14,6 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0362 (10)
	-0,0605 (1)
	-7,1 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0104 (10)
	-0,0173 (1)
	-2,0 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0019 (10)
	0,0033 (1)
	0,4 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0065 (10)
	0,0108 (1)
	1,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0086 (10)
	0,0144 (1)
	1,7 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 40

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,7318 (10)
	2,6043 (1)
	143,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3273 (10)
	1,1642 (1)
	64,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0759 (10)
	0,2700 (1)
	14,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0291 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0487 (10)
	-0,1731 (1)
	-9,5 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0350 (10)
	-0,1245 (1)
	-6,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0170 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0049 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,0 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0009 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0030 (10)
	0,0108 (1)
	0,6 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0040 (10)
	0,0144 (1)
	0,8 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 41

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,9330 (10)
	2,6043 (1)
	183,0 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4172 (10)
	1,1642 (1)
	81,8 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0968 (10)
	0,2700 (1)
	19,0 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0371 (10)
	-0,1036 (1)
	-7,3 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0620 (10)
	-0,1731 (1)
	-12,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0446 (10)
	-0,1245 (1)
	-8,8 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0217 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0062 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,2 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0012 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0039 (10)
	0,0108 (1)
	0,8 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0051 (10)
	0,0144 (1)
	1,0 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 42

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,0886 (10)
	2,6043 (1)
	213,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4868 (10)
	1,1642 (1)
	95,5 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1129 (10)
	0,2700 (1)
	22,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0433 (10)
	-0,1036 (1)
	-8,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0724 (10)
	-0,1731 (1)
	-14,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0521 (10)
	-0,1245 (1)
	-10,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0253 (10)
	-0,0605 (1)
	-5,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0072 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0014 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0045 (10)
	0,0108 (1)
	0,9 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0060 (10)
	0,0144 (1)
	1,2 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 43

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,5978 (10)
	2,6043 (1)
	117,2 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2673 (10)
	1,1642 (1)
	52,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0620 (10)
	0,2700 (1)
	12,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0238 (10)
	-0,1036 (1)
	-4,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0397 (10)
	-0,1731 (1)
	-7,8 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0286 (10)
	-0,1245 (1)
	-5,6 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0139 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,7 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0040 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,8 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0007 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0025 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0033 (10)
	0,0144 (1)
	0,6 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 44

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,5206 (10)
	2,6043 (1)
	102,1 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2328 (10)
	1,1642 (1)
	45,7 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0540 (10)
	0,2700 (1)
	10,6 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0207 (10)
	-0,1036 (1)
	-4,1 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0346 (10)
	-0,1731 (1)
	-6,8 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0249 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0121 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,4 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0035 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,7 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0022 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0029 (10)
	0,0144 (1)
	0,6 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 45

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,9456 (10)
	2,6043 (1)
	185,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4228 (10)
	1,1642 (1)
	82,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0981 (10)
	0,2700 (1)
	19,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0376 (10)
	-0,1036 (1)
	-7,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0629 (10)
	-0,1731 (1)
	-12,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0452 (10)
	-0,1245 (1)
	-8,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0220 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0063 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,2 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0012 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0039 (10)
	0,0108 (1)
	0,8 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0052 (10)
	0,0144 (1)
	1,0 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 46

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,5587 (10)
	2,6043 (1)
	109,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2498 (10)
	1,1642 (1)
	49,0 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0580 (10)
	0,2700 (1)
	11,4 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0222 (10)
	-0,1036 (1)
	-4,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0371 (10)
	-0,1731 (1)
	-7,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0267 (10)
	-0,1245 (1)
	-5,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0130 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0037 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,7 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0007 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0023 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0031 (10)
	0,0144 (1)
	0,6 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 47

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,2405 (10)
	2,6043 (1)
	47,2 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1075 (10)
	1,1642 (1)
	21,1 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0250 (10)
	0,2700 (1)
	4,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0096 (10)
	-0,1036 (1)
	-1,9 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0160 (10)
	-0,1731 (1)
	-3,1 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0115 (10)
	-0,1245 (1)
	-2,3 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0056 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,1 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0016 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,3 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0003 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0010 (10)
	0,0108 (1)
	0,2 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0013 (10)
	0,0144 (1)
	0,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 48

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,0620 (4)
	2,6043 (1)
	12,2 (4)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,0277 (4)
	1,1642 (1)
	5,4 (4)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0064 (4)
	0,2700 (1)
	1,3 (4)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0025 (4)
	-0,1036 (1)
	-0,5 (4)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0041 (4)
	-0,1731 (1)
	-0,8 (4)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0030 (4)
	-0,1245 (1)
	-0,6 (4)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0014 (4)
	-0,0605 (1)
	-0,3 (4)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0004 (4)
	-0,0173 (1)
	-0,1 (4)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0001 (4)
	0,0033 (1)
	0,0 (4)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0003 (4)
	0,0108 (1)
	0,1 (4)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0003 (4)
	0,0144 (1)
	0,1 (4)
	2,8 (1)



Palo n° 49

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,3750 (10)
	2,6043 (1)
	73,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1677 (10)
	1,1642 (1)
	32,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0389 (10)
	0,2700 (1)
	7,6 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0149 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,9 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0249 (10)
	-0,1731 (1)
	-4,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0179 (10)
	-0,1245 (1)
	-3,5 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0087 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,7 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0025 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,5 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0005 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0016 (10)
	0,0108 (1)
	0,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0021 (10)
	0,0144 (1)
	0,4 (10)
	2,8 (1)




[image: Immagine che contiene Policromia, schermata, Elementi grafici, grafica vettoriale

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 3 - Spostamenti verticali  (Combinazione n° 4)


Sollecitazioni


Piastra


Sollecitazioni massime e minime piastra

Simbologia adottata
In	Indice nodo modello
Mx	Momento X espresso in [kNm]
My	Momento Y espresso in [kNm]
Mxy	Momento XY espresso in [kNm]
Tx	Taglio X, espresso in [kN]
Ty	Taglio Y, espresso in [kN]
Nx	Tensione normale X espressa in [kPa]
Ny	Tensione normale Y espressa in [kPa]
Nxy	Tensione tangenziale XY espressa in [kPa] 

	In
	X
	Y
	 
	Valore
	UM
	Cmb
	 

	 
	[m]
	[m]
	 
	 
	 
	 
	 

	63
34
	32,54
30,40
	21,81
22,71
	Mx
	1160,2391
-713,0410
	[kNm]
	17
15
	MAX
MIN

	41
34
	32,07
30,40
	20,71
22,71
	My
	909,0734
-744,0592
	[kNm]
	15
15
	MAX
MIN

	21
55
	31,45
31,45
	20,15
23,55
	Mxy
	255,4409
-229,0787
	[kNm]
	17
17
	MAX
MIN

	74
41
	32,52
32,07
	23,28
20,71
	Nx
	270
-307
	[kPa]
	12
15
	MAX
MIN

	74
67
	32,52
32,52
	23,28
22,79
	Ny
	387
-412
	[kPa]
	10
15
	MAX
MIN

	68
68
	33,15
33,15
	21,85
21,85
	Nxy
	279
-268
	[kPa]
	10
12
	MAX
MIN




Pali

Simbologia adottata
n°	Identificativo sezione
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
Nr	sforzo normale a rottura, espresso in [kN]
N	sforzo normale, espresso in [kN]
Tr	taglio a rottura, espresso in [kN]
T	taglio, espresso in [kN]
Mr	momento a rottura, espresso in [kNm]
M	momento, espresso in [kNm] 

Palo n° 1

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-119,07 (4)
	1024,91 (1)
	7,00 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-107,07 (4)
	934,59 (1)
	0,77 (10)
	11,61 (1)
	-3,58 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-95,07 (4)
	844,27 (1)
	-1,26 (10)
	-18,93 (1)
	-3,20 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-83,07 (4)
	753,95 (1)
	-1,36 (10)
	-20,39 (1)
	-1,81 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-71,06 (4)
	663,63 (1)
	-0,84 (10)
	-12,65 (1)
	-0,67 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-59,06 (4)
	573,31 (1)
	-0,35 (10)
	-5,26 (1)
	-0,06 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-47,06 (4)
	482,99 (1)
	-0,06 (10)
	-0,93 (1)
	0,14 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-35,25 (4)
	394,37 (1)
	0,05 (10)
	0,77 (1)
	0,14 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-23,50 (4)
	306,17 (1)
	0,07 (10)
	0,99 (1)
	0,08 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	17,23 (11)
	217,97 (1)
	0,04 (10)
	0,60 (1)
	0,02 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	19,52 (11)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 2

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	203,92 (15)
	1024,91 (1)
	16,72 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	183,33 (15)
	934,59 (1)
	1,85 (10)
	11,61 (1)
	-8,55 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	162,74 (15)
	844,27 (1)
	-3,01 (10)
	-18,93 (1)
	-7,66 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	142,16 (15)
	753,95 (1)
	-3,24 (10)
	-20,39 (1)
	-4,32 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	122,16 (1)
	663,63 (1)
	-2,01 (10)
	-12,65 (1)
	-1,60 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	105,90 (1)
	573,31 (1)
	-0,84 (10)
	-5,26 (1)
	-0,15 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	89,64 (1)
	482,99 (1)
	-0,15 (10)
	-0,93 (1)
	0,34 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	73,70 (1)
	394,37 (1)
	0,12 (10)
	0,77 (1)
	0,34 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	57,85 (1)
	306,17 (1)
	0,16 (10)
	0,99 (1)
	0,19 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	42,01 (1)
	217,97 (1)
	0,09 (10)
	0,60 (1)
	0,05 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	26,16 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 3

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	277,21 (15)
	1024,91 (1)
	19,21 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	249,23 (15)
	934,59 (1)
	2,12 (10)
	11,61 (1)
	-9,83 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	221,24 (15)
	844,27 (1)
	-3,46 (10)
	-18,93 (1)
	-8,80 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	193,26 (15)
	753,95 (1)
	-3,73 (10)
	-20,39 (1)
	-4,97 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	165,28 (15)
	663,63 (1)
	-2,31 (10)
	-12,65 (1)
	-1,83 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	137,30 (15)
	573,31 (1)
	-0,96 (10)
	-5,26 (1)
	-0,17 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	109,31 (15)
	482,99 (1)
	-0,17 (10)
	-0,93 (1)
	0,39 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	87,71 (1)
	394,37 (1)
	0,14 (10)
	0,77 (1)
	0,39 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	68,77 (1)
	306,17 (1)
	0,18 (10)
	0,99 (1)
	0,21 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	49,82 (1)
	217,97 (1)
	0,11 (10)
	0,60 (1)
	0,06 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	30,87 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 4

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-236,47 (15)
	1024,91 (1)
	18,29 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-212,62 (15)
	934,59 (1)
	2,02 (10)
	11,61 (1)
	-9,35 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-188,77 (15)
	844,27 (1)
	-3,29 (10)
	-18,93 (1)
	-8,38 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-164,92 (15)
	753,95 (1)
	-3,55 (10)
	-20,39 (1)
	-4,73 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-141,08 (15)
	663,63 (1)
	-2,20 (10)
	-12,65 (1)
	-1,75 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-117,23 (15)
	573,31 (1)
	-0,91 (10)
	-5,26 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-93,38 (15)
	482,99 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)
	0,37 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-69,95 (15)
	394,37 (1)
	0,13 (10)
	0,77 (1)
	0,37 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-46,64 (15)
	306,17 (1)
	0,17 (10)
	0,99 (1)
	0,20 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-23,32 (15)
	217,97 (1)
	0,10 (10)
	0,60 (1)
	0,06 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	3,08 (7)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 5

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-226,48 (15)
	1024,91 (1)
	26,54 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-203,64 (15)
	934,59 (1)
	2,93 (10)
	11,61 (1)
	-13,57 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-180,80 (15)
	844,27 (1)
	-4,77 (10)
	-18,93 (1)
	-12,16 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-157,96 (15)
	753,95 (1)
	-5,15 (10)
	-20,39 (1)
	-6,86 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-135,12 (15)
	663,63 (1)
	-3,19 (10)
	-12,65 (1)
	-2,53 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-112,28 (15)
	573,31 (1)
	-1,33 (10)
	-5,26 (1)
	-0,24 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-89,44 (15)
	482,99 (1)
	-0,23 (10)
	-0,93 (1)
	0,53 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-67,00 (15)
	394,37 (1)
	0,19 (10)
	0,77 (1)
	0,53 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-44,67 (15)
	306,17 (1)
	0,25 (10)
	0,99 (1)
	0,29 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-22,33 (15)
	217,97 (1)
	0,15 (10)
	0,60 (1)
	0,08 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (2)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 6

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	245,52 (17)
	1024,91 (1)
	55,75 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	224,14 (17)
	934,59 (1)
	6,16 (10)
	11,61 (1)
	-28,51 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	202,76 (17)
	844,27 (1)
	-10,03 (10)
	-18,93 (1)
	-25,54 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	181,38 (17)
	753,95 (1)
	-10,81 (10)
	-20,39 (1)
	-14,41 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	160,00 (17)
	663,63 (1)
	-6,70 (10)
	-12,65 (1)
	-5,32 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	138,63 (17)
	573,31 (1)
	-2,79 (10)
	-5,26 (1)
	-0,50 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	117,25 (17)
	482,99 (1)
	-0,49 (10)
	-0,93 (1)
	1,12 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	96,29 (17)
	394,37 (1)
	0,41 (10)
	0,77 (1)
	1,12 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	75,45 (17)
	306,17 (1)
	0,52 (10)
	0,99 (1)
	0,62 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	54,61 (17)
	217,97 (1)
	0,32 (10)
	0,60 (1)
	0,17 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	33,76 (17)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 7

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	390,73 (7)
	1024,91 (1)
	35,21 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	356,61 (7)
	934,59 (1)
	3,89 (10)
	11,61 (1)
	-18,01 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	322,49 (7)
	844,27 (1)
	-6,33 (10)
	-18,93 (1)
	-16,13 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	288,37 (7)
	753,95 (1)
	-6,83 (10)
	-20,39 (1)
	-9,10 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	254,25 (7)
	663,63 (1)
	-4,23 (10)
	-12,65 (1)
	-3,36 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	220,13 (7)
	573,31 (1)
	-1,76 (10)
	-5,26 (1)
	-0,31 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	186,02 (7)
	482,99 (1)
	-0,31 (10)
	-0,93 (1)
	0,71 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	152,56 (7)
	394,37 (1)
	0,26 (10)
	0,77 (1)
	0,71 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	119,27 (7)
	306,17 (1)
	0,33 (10)
	0,99 (1)
	0,39 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	85,99 (7)
	217,97 (1)
	0,20 (10)
	0,60 (1)
	0,11 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	52,70 (7)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 8

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	267,06 (17)
	1024,91 (1)
	53,28 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	243,79 (17)
	934,59 (1)
	5,88 (10)
	11,61 (1)
	-27,25 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	220,52 (17)
	844,27 (1)
	-9,58 (10)
	-18,93 (1)
	-24,40 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	197,25 (17)
	753,95 (1)
	-10,33 (10)
	-20,39 (1)
	-13,77 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	173,99 (17)
	663,63 (1)
	-6,41 (10)
	-12,65 (1)
	-5,09 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	150,72 (17)
	573,31 (1)
	-2,66 (10)
	-5,26 (1)
	-0,47 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	127,45 (17)
	482,99 (1)
	-0,47 (10)
	-0,93 (1)
	1,07 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	104,64 (17)
	394,37 (1)
	0,39 (10)
	0,77 (1)
	1,07 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	81,95 (17)
	306,17 (1)
	0,50 (10)
	0,99 (1)
	0,59 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	59,26 (17)
	217,97 (1)
	0,30 (10)
	0,60 (1)
	0,16 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	36,57 (17)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 9

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	417,37 (4)
	1024,91 (1)
	39,58 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	375,25 (4)
	934,59 (1)
	4,37 (10)
	11,61 (1)
	-20,24 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	333,12 (4)
	844,27 (1)
	-7,12 (10)
	-18,93 (1)
	-18,13 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	291,00 (4)
	753,95 (1)
	-7,67 (10)
	-20,39 (1)
	-10,23 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	248,87 (4)
	663,63 (1)
	-4,76 (10)
	-12,65 (1)
	-3,78 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	206,75 (4)
	573,31 (1)
	-1,98 (10)
	-5,26 (1)
	-0,35 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	164,62 (4)
	482,99 (1)
	-0,35 (10)
	-0,93 (1)
	0,80 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	123,31 (4)
	394,37 (1)
	0,29 (10)
	0,77 (1)
	0,80 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	82,20 (4)
	306,17 (1)
	0,37 (10)
	0,99 (1)
	0,44 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	41,10 (4)
	217,97 (1)
	0,22 (10)
	0,60 (1)
	0,12 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (0)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 10

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	306,67 (15)
	1024,91 (1)
	49,24 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	275,72 (15)
	934,59 (1)
	5,44 (10)
	11,61 (1)
	-25,18 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	244,76 (15)
	844,27 (1)
	-8,86 (10)
	-18,93 (1)
	-22,55 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	213,81 (15)
	753,95 (1)
	-9,55 (10)
	-20,39 (1)
	-12,72 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	182,85 (15)
	663,63 (1)
	-5,92 (10)
	-12,65 (1)
	-4,70 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	151,90 (15)
	573,31 (1)
	-2,46 (10)
	-5,26 (1)
	-0,44 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	120,94 (15)
	482,99 (1)
	-0,44 (10)
	-0,93 (1)
	0,99 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	90,59 (15)
	394,37 (1)
	0,36 (10)
	0,77 (1)
	0,99 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	64,53 (1)
	306,17 (1)
	0,46 (10)
	0,99 (1)
	0,55 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	46,79 (1)
	217,97 (1)
	0,28 (10)
	0,60 (1)
	0,15 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	29,04 (1)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 11

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	212,97 (10)
	1024,91 (1)
	17,63 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	191,47 (10)
	934,59 (1)
	1,95 (10)
	11,61 (1)
	-9,02 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	169,97 (10)
	844,27 (1)
	-3,17 (10)
	-18,93 (1)
	-8,07 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	148,47 (10)
	753,95 (1)
	-3,42 (10)
	-20,39 (1)
	-4,56 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	126,97 (10)
	663,63 (1)
	-2,12 (10)
	-12,65 (1)
	-1,68 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	105,47 (10)
	573,31 (1)
	-0,88 (10)
	-5,26 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	83,97 (10)
	482,99 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)
	0,36 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	62,89 (10)
	394,37 (1)
	0,13 (10)
	0,77 (1)
	0,35 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	41,93 (10)
	306,17 (1)
	0,17 (10)
	0,99 (1)
	0,20 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	20,96 (10)
	217,97 (1)
	0,10 (10)
	0,60 (1)
	0,05 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (5)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 12

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	431,88 (15)
	1024,91 (1)
	30,60 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	394,15 (15)
	934,59 (1)
	3,38 (10)
	11,61 (1)
	-15,65 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	356,42 (15)
	844,27 (1)
	-5,50 (10)
	-18,93 (1)
	-14,02 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	318,69 (15)
	753,95 (1)
	-5,93 (10)
	-20,39 (1)
	-7,91 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	280,96 (15)
	663,63 (1)
	-3,68 (10)
	-12,65 (1)
	-2,92 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	243,23 (15)
	573,31 (1)
	-1,53 (10)
	-5,26 (1)
	-0,27 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	205,50 (15)
	482,99 (1)
	-0,27 (10)
	-0,93 (1)
	0,62 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	168,50 (15)
	394,37 (1)
	0,22 (10)
	0,77 (1)
	0,61 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	131,69 (15)
	306,17 (1)
	0,29 (10)
	0,99 (1)
	0,34 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	94,88 (15)
	217,97 (1)
	0,17 (10)
	0,60 (1)
	0,09 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	58,07 (15)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 13

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	434,15 (4)
	1024,91 (1)
	31,02 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	396,22 (4)
	934,59 (1)
	3,42 (10)
	11,61 (1)
	-15,86 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	358,29 (4)
	844,27 (1)
	-5,58 (10)
	-18,93 (1)
	-14,21 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	320,36 (4)
	753,95 (1)
	-6,01 (10)
	-20,39 (1)
	-8,02 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	282,44 (4)
	663,63 (1)
	-3,73 (10)
	-12,65 (1)
	-2,96 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	244,51 (4)
	573,31 (1)
	-1,55 (10)
	-5,26 (1)
	-0,28 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	206,58 (4)
	482,99 (1)
	-0,27 (10)
	-0,93 (1)
	0,62 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	169,38 (4)
	394,37 (1)
	0,23 (10)
	0,77 (1)
	0,62 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	132,38 (4)
	306,17 (1)
	0,29 (10)
	0,99 (1)
	0,34 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	95,37 (4)
	217,97 (1)
	0,18 (10)
	0,60 (1)
	0,10 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	58,37 (4)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 14

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	54,74 (3)
	1024,91 (1)
	10,35 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	49,20 (3)
	934,59 (1)
	1,14 (10)
	11,61 (1)
	-5,29 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	43,67 (3)
	844,27 (1)
	-1,86 (10)
	-18,93 (1)
	-4,74 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	38,13 (3)
	753,95 (1)
	-2,01 (10)
	-20,39 (1)
	-2,67 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	32,60 (3)
	663,63 (1)
	-1,24 (10)
	-12,65 (1)
	-0,99 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	27,06 (3)
	573,31 (1)
	-0,52 (10)
	-5,26 (1)
	-0,09 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	21,53 (3)
	482,99 (1)
	-0,09 (10)
	-0,93 (1)
	0,21 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	16,12 (3)
	394,37 (1)
	0,08 (10)
	0,77 (1)
	0,21 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	10,75 (3)
	306,17 (1)
	0,10 (10)
	0,99 (1)
	0,11 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	5,37 (3)
	217,97 (1)
	0,06 (10)
	0,60 (1)
	0,03 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (4)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 15

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	279,97 (15)
	1024,91 (1)
	19,76 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	251,71 (15)
	934,59 (1)
	2,18 (10)
	11,61 (1)
	-10,10 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	223,45 (15)
	844,27 (1)
	-3,55 (10)
	-18,93 (1)
	-9,05 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	195,19 (15)
	753,95 (1)
	-3,83 (10)
	-20,39 (1)
	-5,11 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	166,92 (15)
	663,63 (1)
	-2,38 (10)
	-12,65 (1)
	-1,89 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	138,66 (15)
	573,31 (1)
	-0,99 (10)
	-5,26 (1)
	-0,18 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	110,40 (15)
	482,99 (1)
	-0,17 (10)
	-0,93 (1)
	0,40 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	82,69 (15)
	394,37 (1)
	0,14 (10)
	0,77 (1)
	0,40 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	59,94 (1)
	306,17 (1)
	0,19 (10)
	0,99 (1)
	0,22 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	43,50 (1)
	217,97 (1)
	0,11 (10)
	0,60 (1)
	0,06 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	27,06 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 16

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	405,33 (15)
	1024,91 (1)
	27,72 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	369,93 (15)
	934,59 (1)
	3,06 (10)
	11,61 (1)
	-14,18 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	334,53 (15)
	844,27 (1)
	-4,99 (10)
	-18,93 (1)
	-12,70 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	299,13 (15)
	753,95 (1)
	-5,38 (10)
	-20,39 (1)
	-7,16 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	263,73 (15)
	663,63 (1)
	-3,33 (10)
	-12,65 (1)
	-2,65 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	228,33 (15)
	573,31 (1)
	-1,39 (10)
	-5,26 (1)
	-0,25 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	192,93 (15)
	482,99 (1)
	-0,24 (10)
	-0,93 (1)
	0,56 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	158,22 (15)
	394,37 (1)
	0,20 (10)
	0,77 (1)
	0,56 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	123,68 (15)
	306,17 (1)
	0,26 (10)
	0,99 (1)
	0,31 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	89,14 (15)
	217,97 (1)
	0,16 (10)
	0,60 (1)
	0,09 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	54,61 (15)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 17

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	212,97 (3)
	1024,91 (1)
	28,39 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	191,47 (3)
	934,59 (1)
	3,13 (10)
	11,61 (1)
	-14,52 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	169,97 (3)
	844,27 (1)
	-5,11 (10)
	-18,93 (1)
	-13,00 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	148,47 (3)
	753,95 (1)
	-5,50 (10)
	-20,39 (1)
	-7,34 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	126,97 (3)
	663,63 (1)
	-3,41 (10)
	-12,65 (1)
	-2,71 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	105,47 (3)
	573,31 (1)
	-1,42 (10)
	-5,26 (1)
	-0,25 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	83,97 (3)
	482,99 (1)
	-0,25 (10)
	-0,93 (1)
	0,57 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	62,89 (3)
	394,37 (1)
	0,21 (10)
	0,77 (1)
	0,57 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	41,93 (3)
	306,17 (1)
	0,27 (10)
	0,99 (1)
	0,31 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	20,96 (3)
	217,97 (1)
	0,16 (10)
	0,60 (1)
	0,09 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (2)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 18

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	118,70 (16)
	1024,91 (1)
	12,26 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	106,71 (16)
	934,59 (1)
	1,35 (10)
	11,61 (1)
	-6,27 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	94,73 (16)
	844,27 (1)
	-2,21 (10)
	-18,93 (1)
	-5,62 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	82,74 (16)
	753,95 (1)
	-2,38 (10)
	-20,39 (1)
	-3,17 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	73,08 (1)
	663,63 (1)
	-1,47 (10)
	-12,65 (1)
	-1,17 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	63,45 (1)
	573,31 (1)
	-0,61 (10)
	-5,26 (1)
	-0,11 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	53,82 (1)
	482,99 (1)
	-0,11 (10)
	-0,93 (1)
	0,25 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	44,40 (1)
	394,37 (1)
	0,09 (10)
	0,77 (1)
	0,25 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	35,03 (1)
	306,17 (1)
	0,12 (10)
	0,99 (1)
	0,14 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	25,66 (1)
	217,97 (1)
	0,07 (10)
	0,60 (1)
	0,04 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	16,29 (1)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 19

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	397,39 (15)
	1024,91 (1)
	35,55 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	357,28 (15)
	934,59 (1)
	3,93 (10)
	11,61 (1)
	-18,18 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	317,17 (15)
	844,27 (1)
	-6,40 (10)
	-18,93 (1)
	-16,28 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	277,07 (15)
	753,95 (1)
	-6,89 (10)
	-20,39 (1)
	-9,19 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	236,96 (15)
	663,63 (1)
	-4,27 (10)
	-12,65 (1)
	-3,39 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	196,85 (15)
	573,31 (1)
	-1,78 (10)
	-5,26 (1)
	-0,32 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	156,74 (15)
	482,99 (1)
	-0,31 (10)
	-0,93 (1)
	0,72 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	117,40 (15)
	394,37 (1)
	0,26 (10)
	0,77 (1)
	0,71 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	91,52 (1)
	306,17 (1)
	0,33 (10)
	0,99 (1)
	0,39 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	66,11 (1)
	217,97 (1)
	0,20 (10)
	0,60 (1)
	0,11 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	40,71 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 20

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	159,01 (3)
	1024,91 (1)
	14,24 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	142,96 (3)
	934,59 (1)
	1,57 (10)
	11,61 (1)
	-7,28 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	126,90 (3)
	844,27 (1)
	-2,56 (10)
	-18,93 (1)
	-6,52 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	110,84 (3)
	753,95 (1)
	-2,76 (10)
	-20,39 (1)
	-3,68 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	94,79 (3)
	663,63 (1)
	-1,71 (10)
	-12,65 (1)
	-1,36 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	78,73 (3)
	573,31 (1)
	-0,71 (10)
	-5,26 (1)
	-0,13 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	62,67 (3)
	482,99 (1)
	-0,13 (10)
	-0,93 (1)
	0,29 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	46,94 (3)
	394,37 (1)
	0,10 (10)
	0,77 (1)
	0,29 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	31,29 (3)
	306,17 (1)
	0,13 (10)
	0,99 (1)
	0,16 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	15,65 (3)
	217,97 (1)
	0,08 (10)
	0,60 (1)
	0,04 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (3)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 21

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-210,15 (15)
	1024,91 (1)
	34,75 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-188,96 (15)
	934,59 (1)
	3,84 (10)
	11,61 (1)
	-17,77 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-167,77 (15)
	844,27 (1)
	-6,25 (10)
	-18,93 (1)
	-15,92 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-146,58 (15)
	753,95 (1)
	-6,74 (10)
	-20,39 (1)
	-8,98 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-125,38 (15)
	663,63 (1)
	-4,18 (10)
	-12,65 (1)
	-3,32 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-104,19 (15)
	573,31 (1)
	-1,74 (10)
	-5,26 (1)
	-0,31 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-83,00 (15)
	482,99 (1)
	-0,31 (10)
	-0,93 (1)
	0,70 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-62,18 (15)
	394,37 (1)
	0,25 (10)
	0,77 (1)
	0,70 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-41,45 (15)
	306,17 (1)
	0,33 (10)
	0,99 (1)
	0,39 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-20,73 (15)
	217,97 (1)
	0,20 (10)
	0,60 (1)
	0,11 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (6)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 22

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-183,95 (2)
	1024,91 (1)
	23,40 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-165,40 (2)
	934,59 (1)
	2,58 (10)
	11,61 (1)
	-11,96 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-146,85 (2)
	844,27 (1)
	-4,21 (10)
	-18,93 (1)
	-10,72 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-128,30 (2)
	753,95 (1)
	-4,54 (10)
	-20,39 (1)
	-6,05 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	113,20 (1)
	663,63 (1)
	-2,81 (10)
	-12,65 (1)
	-2,23 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	98,15 (1)
	573,31 (1)
	-1,17 (10)
	-5,26 (1)
	-0,21 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	83,10 (1)
	482,99 (1)
	-0,21 (10)
	-0,93 (1)
	0,47 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	68,35 (1)
	394,37 (1)
	0,17 (10)
	0,77 (1)
	0,47 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	53,69 (1)
	306,17 (1)
	0,22 (10)
	0,99 (1)
	0,26 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	39,02 (1)
	217,97 (1)
	0,13 (10)
	0,60 (1)
	0,07 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	24,36 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 23

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	268,96 (15)
	1024,91 (1)
	25,48 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	241,81 (15)
	934,59 (1)
	2,81 (10)
	11,61 (1)
	-13,03 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	214,66 (15)
	844,27 (1)
	-4,58 (10)
	-18,93 (1)
	-11,67 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	187,51 (15)
	753,95 (1)
	-4,94 (10)
	-20,39 (1)
	-6,58 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	160,36 (15)
	663,63 (1)
	-3,06 (10)
	-12,65 (1)
	-2,43 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	137,44 (1)
	573,31 (1)
	-1,27 (10)
	-5,26 (1)
	-0,23 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	116,25 (1)
	482,99 (1)
	-0,23 (10)
	-0,93 (1)
	0,51 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	95,47 (1)
	394,37 (1)
	0,19 (10)
	0,77 (1)
	0,51 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	74,81 (1)
	306,17 (1)
	0,24 (10)
	0,99 (1)
	0,28 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	54,15 (1)
	217,97 (1)
	0,14 (10)
	0,60 (1)
	0,08 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	33,49 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 24

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	121,52 (16)
	1024,91 (1)
	12,26 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	109,25 (16)
	934,59 (1)
	1,35 (10)
	11,61 (1)
	-6,27 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	96,97 (16)
	844,27 (1)
	-2,20 (10)
	-18,93 (1)
	-5,61 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	86,15 (1)
	753,95 (1)
	-2,38 (10)
	-20,39 (1)
	-3,17 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	76,11 (1)
	663,63 (1)
	-1,47 (10)
	-12,65 (1)
	-1,17 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	66,07 (1)
	573,31 (1)
	-0,61 (10)
	-5,26 (1)
	-0,11 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	56,04 (1)
	482,99 (1)
	-0,11 (10)
	-0,93 (1)
	0,25 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	46,21 (1)
	394,37 (1)
	0,09 (10)
	0,77 (1)
	0,25 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	36,44 (1)
	306,17 (1)
	0,12 (10)
	0,99 (1)
	0,14 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	26,67 (1)
	217,97 (1)
	0,07 (10)
	0,60 (1)
	0,04 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	16,90 (1)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 25

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-174,51 (13)
	1024,91 (1)
	12,98 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-156,92 (13)
	934,59 (1)
	1,43 (10)
	11,61 (1)
	-6,64 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-139,32 (13)
	844,27 (1)
	-2,33 (10)
	-18,93 (1)
	-5,95 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-121,72 (13)
	753,95 (1)
	-2,52 (10)
	-20,39 (1)
	-3,35 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-104,13 (13)
	663,63 (1)
	-1,56 (10)
	-12,65 (1)
	-1,24 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-86,53 (13)
	573,31 (1)
	-0,65 (10)
	-5,26 (1)
	-0,12 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-68,93 (13)
	482,99 (1)
	-0,11 (10)
	-0,93 (1)
	0,26 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-51,64 (13)
	394,37 (1)
	0,09 (10)
	0,77 (1)
	0,26 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-34,43 (13)
	306,17 (1)
	0,12 (10)
	0,99 (1)
	0,14 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-17,21 (13)
	217,97 (1)
	0,07 (10)
	0,60 (1)
	0,04 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (7)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 26

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	356,45 (4)
	1024,91 (1)
	47,07 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	325,34 (4)
	934,59 (1)
	5,20 (10)
	11,61 (1)
	-24,07 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	294,23 (4)
	844,27 (1)
	-8,47 (10)
	-18,93 (1)
	-21,56 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	263,12 (4)
	753,95 (1)
	-9,13 (10)
	-20,39 (1)
	-12,16 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	232,01 (4)
	663,63 (1)
	-5,66 (10)
	-12,65 (1)
	-4,49 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	200,90 (4)
	573,31 (1)
	-2,35 (10)
	-5,26 (1)
	-0,42 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	169,78 (4)
	482,99 (1)
	-0,42 (10)
	-0,93 (1)
	0,95 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	139,28 (4)
	394,37 (1)
	0,34 (10)
	0,77 (1)
	0,95 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	108,93 (4)
	306,17 (1)
	0,44 (10)
	0,99 (1)
	0,52 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	78,58 (4)
	217,97 (1)
	0,27 (10)
	0,60 (1)
	0,15 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	48,23 (4)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 27

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	355,92 (7)
	1024,91 (1)
	44,53 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	324,85 (7)
	934,59 (1)
	4,92 (10)
	11,61 (1)
	-22,78 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	293,79 (7)
	844,27 (1)
	-8,01 (10)
	-18,93 (1)
	-20,40 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	262,72 (7)
	753,95 (1)
	-8,63 (10)
	-20,39 (1)
	-11,51 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	231,66 (7)
	663,63 (1)
	-5,35 (10)
	-12,65 (1)
	-4,25 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	200,59 (7)
	573,31 (1)
	-2,23 (10)
	-5,26 (1)
	-0,40 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	169,53 (7)
	482,99 (1)
	-0,39 (10)
	-0,93 (1)
	0,90 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	139,07 (7)
	394,37 (1)
	0,33 (10)
	0,77 (1)
	0,89 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	108,77 (7)
	306,17 (1)
	0,42 (10)
	0,99 (1)
	0,49 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	78,46 (7)
	217,97 (1)
	0,25 (10)
	0,60 (1)
	0,14 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	48,16 (7)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 28

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	342,96 (7)
	1024,91 (1)
	43,46 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	313,04 (7)
	934,59 (1)
	4,80 (10)
	11,61 (1)
	-22,22 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	283,11 (7)
	844,27 (1)
	-7,82 (10)
	-18,93 (1)
	-19,90 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	253,18 (7)
	753,95 (1)
	-8,43 (10)
	-20,39 (1)
	-11,23 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	223,25 (7)
	663,63 (1)
	-5,22 (10)
	-12,65 (1)
	-4,15 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	193,32 (7)
	573,31 (1)
	-2,17 (10)
	-5,26 (1)
	-0,39 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	163,40 (7)
	482,99 (1)
	-0,38 (10)
	-0,93 (1)
	0,88 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	134,05 (7)
	394,37 (1)
	0,32 (10)
	0,77 (1)
	0,87 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	104,86 (7)
	306,17 (1)
	0,41 (10)
	0,99 (1)
	0,48 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	75,66 (7)
	217,97 (1)
	0,25 (10)
	0,60 (1)
	0,13 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	46,47 (7)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 29

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	424,40 (4)
	1024,91 (1)
	32,47 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	381,57 (4)
	934,59 (1)
	3,58 (10)
	11,61 (1)
	-16,60 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	338,73 (4)
	844,27 (1)
	-5,84 (10)
	-18,93 (1)
	-14,87 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	295,90 (4)
	753,95 (1)
	-6,29 (10)
	-20,39 (1)
	-8,39 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	253,07 (4)
	663,63 (1)
	-3,90 (10)
	-12,65 (1)
	-3,10 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	210,23 (4)
	573,31 (1)
	-1,62 (10)
	-5,26 (1)
	-0,29 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	167,40 (4)
	482,99 (1)
	-0,29 (10)
	-0,93 (1)
	0,65 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	125,38 (4)
	394,37 (1)
	0,24 (10)
	0,77 (1)
	0,65 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	83,59 (4)
	306,17 (1)
	0,31 (10)
	0,99 (1)
	0,36 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	41,79 (4)
	217,97 (1)
	0,18 (10)
	0,60 (1)
	0,10 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (6)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 30

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	282,91 (10)
	1024,91 (1)
	39,63 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	254,36 (10)
	934,59 (1)
	4,38 (10)
	11,61 (1)
	-20,27 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	225,80 (10)
	844,27 (1)
	-7,13 (10)
	-18,93 (1)
	-18,15 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	197,24 (10)
	753,95 (1)
	-7,68 (10)
	-20,39 (1)
	-10,24 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	168,68 (10)
	663,63 (1)
	-4,77 (10)
	-12,65 (1)
	-3,78 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	140,12 (10)
	573,31 (1)
	-1,98 (10)
	-5,26 (1)
	-0,35 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	111,57 (10)
	482,99 (1)
	-0,35 (10)
	-0,93 (1)
	0,80 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	83,56 (10)
	394,37 (1)
	0,29 (10)
	0,77 (1)
	0,80 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	55,71 (10)
	306,17 (1)
	0,37 (10)
	0,99 (1)
	0,44 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	27,85 (10)
	217,97 (1)
	0,22 (10)
	0,60 (1)
	0,12 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (8)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 31

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-272,03 (15)
	1024,91 (1)
	19,26 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-244,59 (15)
	934,59 (1)
	2,13 (10)
	11,61 (1)
	-9,85 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-217,16 (15)
	844,27 (1)
	-3,46 (10)
	-18,93 (1)
	-8,82 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-189,72 (15)
	753,95 (1)
	-3,73 (10)
	-20,39 (1)
	-4,98 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-162,29 (15)
	663,63 (1)
	-2,32 (10)
	-12,65 (1)
	-1,84 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-134,85 (15)
	573,31 (1)
	-0,96 (10)
	-5,26 (1)
	-0,17 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-107,41 (15)
	482,99 (1)
	-0,17 (10)
	-0,93 (1)
	0,39 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-80,46 (15)
	394,37 (1)
	0,14 (10)
	0,77 (1)
	0,39 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-53,64 (15)
	306,17 (1)
	0,18 (10)
	0,99 (1)
	0,21 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-26,82 (15)
	217,97 (1)
	0,11 (10)
	0,60 (1)
	0,06 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	13,15 (2)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 32

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	221,31 (15)
	1024,91 (1)
	18,21 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	198,97 (15)
	934,59 (1)
	2,01 (10)
	11,61 (1)
	-9,31 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	176,63 (15)
	844,27 (1)
	-3,28 (10)
	-18,93 (1)
	-8,34 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	154,29 (15)
	753,95 (1)
	-3,53 (10)
	-20,39 (1)
	-4,71 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	131,94 (15)
	663,63 (1)
	-2,19 (10)
	-12,65 (1)
	-1,74 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	114,22 (1)
	573,31 (1)
	-0,91 (10)
	-5,26 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	96,66 (1)
	482,99 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)
	0,37 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	79,45 (1)
	394,37 (1)
	0,13 (10)
	0,77 (1)
	0,37 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	62,33 (1)
	306,17 (1)
	0,17 (10)
	0,99 (1)
	0,20 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	45,21 (1)
	217,97 (1)
	0,10 (10)
	0,60 (1)
	0,06 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	28,09 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 33

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-201,82 (17)
	1024,91 (1)
	7,36 (15)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-181,47 (17)
	934,59 (1)
	0,81 (15)
	11,61 (1)
	-3,76 (15)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-161,11 (17)
	844,27 (1)
	-1,32 (15)
	-18,93 (1)
	-3,37 (15)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-140,76 (17)
	753,95 (1)
	-1,43 (15)
	-20,39 (1)
	-1,90 (15)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-120,41 (17)
	663,63 (1)
	-0,88 (15)
	-12,65 (1)
	-0,70 (15)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-100,06 (17)
	573,31 (1)
	-0,37 (15)
	-5,26 (1)
	-0,07 (15)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-79,71 (17)
	482,99 (1)
	-0,07 (15)
	-0,93 (1)
	0,15 (15)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-59,71 (17)
	394,37 (1)
	0,05 (15)
	0,77 (1)
	0,15 (15)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-39,81 (17)
	306,17 (1)
	0,07 (15)
	0,99 (1)
	0,08 (15)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-19,90 (17)
	217,97 (1)
	0,04 (15)
	0,60 (1)
	0,02 (15)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (0)
	138,60 (1)
	0,00 (15)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 34

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-165,09 (7)
	1024,91 (1)
	9,61 (15)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-148,44 (7)
	934,59 (1)
	1,06 (15)
	11,61 (1)
	-4,91 (15)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-131,80 (7)
	844,27 (1)
	-1,73 (15)
	-18,93 (1)
	-4,40 (15)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-115,15 (7)
	753,95 (1)
	-1,86 (15)
	-20,39 (1)
	-2,48 (15)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-98,51 (7)
	663,63 (1)
	-1,15 (15)
	-12,65 (1)
	-0,92 (15)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-81,86 (7)
	573,31 (1)
	-0,48 (15)
	-5,26 (1)
	-0,09 (15)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-65,22 (7)
	482,99 (1)
	-0,08 (15)
	-0,93 (1)
	0,19 (15)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-48,85 (7)
	394,37 (1)
	0,07 (15)
	0,77 (1)
	0,19 (15)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-32,57 (7)
	306,17 (1)
	0,09 (15)
	0,99 (1)
	0,11 (15)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-16,28 (7)
	217,97 (1)
	0,05 (15)
	0,60 (1)
	0,03 (15)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (11)
	138,60 (1)
	0,00 (15)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 35

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-178,85 (4)
	1024,91 (1)
	16,30 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-160,82 (4)
	934,59 (1)
	1,80 (10)
	11,61 (1)
	-8,34 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-142,78 (4)
	844,27 (1)
	-2,93 (10)
	-18,93 (1)
	-7,47 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-124,75 (4)
	753,95 (1)
	-3,16 (10)
	-20,39 (1)
	-4,21 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-106,71 (4)
	663,63 (1)
	-1,96 (10)
	-12,65 (1)
	-1,56 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-88,68 (4)
	573,31 (1)
	-0,82 (10)
	-5,26 (1)
	-0,14 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-70,65 (4)
	482,99 (1)
	-0,14 (10)
	-0,93 (1)
	0,33 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-52,92 (4)
	394,37 (1)
	0,12 (10)
	0,77 (1)
	0,33 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-35,28 (4)
	306,17 (1)
	0,15 (10)
	0,99 (1)
	0,18 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-17,64 (4)
	217,97 (1)
	0,09 (10)
	0,60 (1)
	0,05 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	16,43 (13)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 36

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	306,27 (15)
	1024,91 (1)
	49,38 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	275,36 (15)
	934,59 (1)
	5,45 (10)
	11,61 (1)
	-25,25 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	244,44 (15)
	844,27 (1)
	-8,88 (10)
	-18,93 (1)
	-22,61 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	213,53 (15)
	753,95 (1)
	-9,57 (10)
	-20,39 (1)
	-12,76 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	182,61 (15)
	663,63 (1)
	-5,94 (10)
	-12,65 (1)
	-4,71 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	151,70 (15)
	573,31 (1)
	-2,47 (10)
	-5,26 (1)
	-0,44 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	120,78 (15)
	482,99 (1)
	-0,44 (10)
	-0,93 (1)
	0,99 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	93,80 (1)
	394,37 (1)
	0,36 (10)
	0,77 (1)
	0,99 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	73,51 (1)
	306,17 (1)
	0,46 (10)
	0,99 (1)
	0,55 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	53,22 (1)
	217,97 (1)
	0,28 (10)
	0,60 (1)
	0,15 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	32,92 (1)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 37

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	275,05 (4)
	1024,91 (1)
	56,11 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	251,08 (4)
	934,59 (1)
	6,20 (10)
	11,61 (1)
	-28,70 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	227,11 (4)
	844,27 (1)
	-10,09 (10)
	-18,93 (1)
	-25,70 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	203,14 (4)
	753,95 (1)
	-10,88 (10)
	-20,39 (1)
	-14,50 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	179,17 (4)
	663,63 (1)
	-6,75 (10)
	-12,65 (1)
	-5,36 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	155,20 (4)
	573,31 (1)
	-2,81 (10)
	-5,26 (1)
	-0,50 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	131,23 (4)
	482,99 (1)
	-0,50 (10)
	-0,93 (1)
	1,13 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	107,73 (4)
	394,37 (1)
	0,41 (10)
	0,77 (1)
	1,13 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	84,36 (4)
	306,17 (1)
	0,53 (10)
	0,99 (1)
	0,62 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	60,99 (4)
	217,97 (1)
	0,32 (10)
	0,60 (1)
	0,17 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	37,61 (4)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 38

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	406,15 (15)
	1024,91 (1)
	26,44 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	365,16 (15)
	934,59 (1)
	2,92 (10)
	11,61 (1)
	-13,52 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	324,17 (15)
	844,27 (1)
	-4,76 (10)
	-18,93 (1)
	-12,11 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	283,17 (15)
	753,95 (1)
	-5,13 (10)
	-20,39 (1)
	-6,83 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	242,18 (15)
	663,63 (1)
	-3,18 (10)
	-12,65 (1)
	-2,52 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	201,19 (15)
	573,31 (1)
	-1,32 (10)
	-5,26 (1)
	-0,23 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	160,20 (15)
	482,99 (1)
	-0,23 (10)
	-0,93 (1)
	0,53 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	119,99 (15)
	394,37 (1)
	0,19 (10)
	0,77 (1)
	0,53 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	82,82 (1)
	306,17 (1)
	0,25 (10)
	0,99 (1)
	0,29 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	59,89 (1)
	217,97 (1)
	0,15 (10)
	0,60 (1)
	0,08 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	36,95 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 39

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	135,89 (15)
	1024,91 (1)
	62,91 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	122,17 (15)
	934,59 (1)
	6,95 (10)
	11,61 (1)
	-32,17 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	108,44 (15)
	844,27 (1)
	-11,32 (10)
	-18,93 (1)
	-28,82 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	94,72 (15)
	753,95 (1)
	-12,20 (10)
	-20,39 (1)
	-16,26 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	81,00 (15)
	663,63 (1)
	-7,56 (10)
	-12,65 (1)
	-6,01 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	67,27 (15)
	573,31 (1)
	-3,15 (10)
	-5,26 (1)
	-0,56 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	53,55 (15)
	482,99 (1)
	-0,56 (10)
	-0,93 (1)
	1,27 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	41,32 (1)
	394,37 (1)
	0,46 (10)
	0,77 (1)
	1,26 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	32,63 (1)
	306,17 (1)
	0,59 (10)
	0,99 (1)
	0,70 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	23,94 (1)
	217,97 (1)
	0,36 (10)
	0,60 (1)
	0,19 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	17,08 (4)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 40

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	410,24 (17)
	1024,91 (1)
	29,58 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	374,41 (17)
	934,59 (1)
	3,27 (10)
	11,61 (1)
	-15,12 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	338,58 (17)
	844,27 (1)
	-5,32 (10)
	-18,93 (1)
	-13,55 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	302,75 (17)
	753,95 (1)
	-5,73 (10)
	-20,39 (1)
	-7,64 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	266,92 (17)
	663,63 (1)
	-3,56 (10)
	-12,65 (1)
	-2,82 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	231,09 (17)
	573,31 (1)
	-1,48 (10)
	-5,26 (1)
	-0,26 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	195,26 (17)
	482,99 (1)
	-0,26 (10)
	-0,93 (1)
	0,60 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	160,12 (17)
	394,37 (1)
	0,22 (10)
	0,77 (1)
	0,59 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	125,16 (17)
	306,17 (1)
	0,28 (10)
	0,99 (1)
	0,33 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	90,20 (17)
	217,97 (1)
	0,17 (10)
	0,60 (1)
	0,09 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	55,25 (17)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 41

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	375,83 (4)
	1024,91 (1)
	37,71 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	337,90 (4)
	934,59 (1)
	4,16 (10)
	11,61 (1)
	-19,28 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	299,97 (4)
	844,27 (1)
	-6,78 (10)
	-18,93 (1)
	-17,27 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	262,03 (4)
	753,95 (1)
	-7,31 (10)
	-20,39 (1)
	-9,74 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	224,10 (4)
	663,63 (1)
	-4,53 (10)
	-12,65 (1)
	-3,60 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	186,17 (4)
	573,31 (1)
	-1,89 (10)
	-5,26 (1)
	-0,33 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	148,23 (4)
	482,99 (1)
	-0,33 (10)
	-0,93 (1)
	0,76 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	111,03 (4)
	394,37 (1)
	0,28 (10)
	0,77 (1)
	0,76 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	74,02 (4)
	306,17 (1)
	0,35 (10)
	0,99 (1)
	0,42 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	37,01 (4)
	217,97 (1)
	0,21 (10)
	0,60 (1)
	0,12 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (5)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 42

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	383,25 (4)
	1024,91 (1)
	43,99 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	344,57 (4)
	934,59 (1)
	4,86 (10)
	11,61 (1)
	-22,50 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	305,89 (4)
	844,27 (1)
	-7,91 (10)
	-18,93 (1)
	-20,15 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	267,21 (4)
	753,95 (1)
	-8,53 (10)
	-20,39 (1)
	-11,37 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	228,53 (4)
	663,63 (1)
	-5,29 (10)
	-12,65 (1)
	-4,20 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	189,84 (4)
	573,31 (1)
	-2,20 (10)
	-5,26 (1)
	-0,39 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	151,16 (4)
	482,99 (1)
	-0,39 (10)
	-0,93 (1)
	0,89 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	113,22 (4)
	394,37 (1)
	0,32 (10)
	0,77 (1)
	0,88 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	75,48 (4)
	306,17 (1)
	0,41 (10)
	0,99 (1)
	0,49 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	37,74 (4)
	217,97 (1)
	0,25 (10)
	0,60 (1)
	0,14 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	17,75 (11)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 43

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-200,86 (4)
	1024,91 (1)
	24,16 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-180,60 (4)
	934,59 (1)
	2,67 (10)
	11,61 (1)
	-12,35 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-160,35 (4)
	844,27 (1)
	-4,35 (10)
	-18,93 (1)
	-11,06 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-140,09 (4)
	753,95 (1)
	-4,68 (10)
	-20,39 (1)
	-6,24 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-119,84 (4)
	663,63 (1)
	-2,90 (10)
	-12,65 (1)
	-2,31 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-99,58 (4)
	573,31 (1)
	-1,21 (10)
	-5,26 (1)
	-0,21 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-79,33 (4)
	482,99 (1)
	-0,21 (10)
	-0,93 (1)
	0,49 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-59,43 (4)
	394,37 (1)
	0,18 (10)
	0,77 (1)
	0,49 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-39,62 (4)
	306,17 (1)
	0,23 (10)
	0,99 (1)
	0,27 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	24,49 (1)
	217,97 (1)
	0,14 (10)
	0,60 (1)
	0,07 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	15,58 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 44

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	296,93 (4)
	1024,91 (1)
	21,04 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	266,96 (4)
	934,59 (1)
	2,32 (10)
	11,61 (1)
	-10,76 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	236,98 (4)
	844,27 (1)
	-3,78 (10)
	-18,93 (1)
	-9,64 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	207,01 (4)
	753,95 (1)
	-4,08 (10)
	-20,39 (1)
	-5,44 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	177,04 (4)
	663,63 (1)
	-2,53 (10)
	-12,65 (1)
	-2,01 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	147,07 (4)
	573,31 (1)
	-1,05 (10)
	-5,26 (1)
	-0,19 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	117,10 (4)
	482,99 (1)
	-0,19 (10)
	-0,93 (1)
	0,42 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	87,71 (4)
	394,37 (1)
	0,15 (10)
	0,77 (1)
	0,42 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	58,47 (4)
	306,17 (1)
	0,20 (10)
	0,99 (1)
	0,23 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	29,24 (4)
	217,97 (1)
	0,12 (10)
	0,60 (1)
	0,07 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	1,92 (15)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 45

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	414,12 (15)
	1024,91 (1)
	38,21 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	372,32 (15)
	934,59 (1)
	4,22 (10)
	11,61 (1)
	-19,54 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	330,53 (15)
	844,27 (1)
	-6,87 (10)
	-18,93 (1)
	-17,50 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	288,73 (15)
	753,95 (1)
	-7,41 (10)
	-20,39 (1)
	-9,87 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	246,93 (15)
	663,63 (1)
	-4,59 (10)
	-12,65 (1)
	-3,65 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	205,14 (15)
	573,31 (1)
	-1,91 (10)
	-5,26 (1)
	-0,34 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	163,34 (15)
	482,99 (1)
	-0,34 (10)
	-0,93 (1)
	0,77 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	122,35 (15)
	394,37 (1)
	0,28 (10)
	0,77 (1)
	0,77 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	83,04 (1)
	306,17 (1)
	0,36 (10)
	0,99 (1)
	0,42 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	60,04 (1)
	217,97 (1)
	0,22 (10)
	0,60 (1)
	0,12 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	37,04 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 46

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	349,16 (15)
	1024,91 (1)
	22,58 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	313,92 (15)
	934,59 (1)
	2,49 (10)
	11,61 (1)
	-11,55 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	278,68 (15)
	844,27 (1)
	-4,06 (10)
	-18,93 (1)
	-10,34 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	243,44 (15)
	753,95 (1)
	-4,38 (10)
	-20,39 (1)
	-5,83 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	208,19 (15)
	663,63 (1)
	-2,71 (10)
	-12,65 (1)
	-2,16 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	172,95 (15)
	573,31 (1)
	-1,13 (10)
	-5,26 (1)
	-0,20 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	137,71 (15)
	482,99 (1)
	-0,20 (10)
	-0,93 (1)
	0,45 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	103,15 (15)
	394,37 (1)
	0,17 (10)
	0,77 (1)
	0,45 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	77,58 (1)
	306,17 (1)
	0,21 (10)
	0,99 (1)
	0,25 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	56,13 (1)
	217,97 (1)
	0,13 (10)
	0,60 (1)
	0,07 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	34,68 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 47

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-99,04 (13)
	1024,91 (1)
	9,72 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-89,06 (13)
	934,59 (1)
	1,07 (10)
	11,61 (1)
	-4,97 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-79,08 (13)
	844,27 (1)
	-1,75 (10)
	-18,93 (1)
	-4,45 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-69,10 (13)
	753,95 (1)
	-1,88 (10)
	-20,39 (1)
	-2,51 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-59,11 (13)
	663,63 (1)
	-1,17 (10)
	-12,65 (1)
	-0,93 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-49,13 (13)
	573,31 (1)
	-0,49 (10)
	-5,26 (1)
	-0,09 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-39,15 (13)
	482,99 (1)
	-0,09 (10)
	-0,93 (1)
	0,20 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-29,33 (13)
	394,37 (1)
	0,07 (10)
	0,77 (1)
	0,20 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-19,55 (13)
	306,17 (1)
	0,09 (10)
	0,99 (1)
	0,11 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	10,81 (14)
	217,97 (1)
	0,05 (10)
	0,60 (1)
	0,03 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	12,77 (14)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 48

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-132,93 (17)
	1024,91 (1)
	2,51 (4)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-119,53 (17)
	934,59 (1)
	0,28 (4)
	11,61 (1)
	-1,28 (4)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-106,13 (17)
	844,27 (1)
	-0,45 (4)
	-18,93 (1)
	-1,15 (4)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-92,72 (17)
	753,95 (1)
	-0,49 (4)
	-20,39 (1)
	-0,65 (4)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-79,32 (17)
	663,63 (1)
	-0,30 (4)
	-12,65 (1)
	-0,24 (4)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-65,92 (17)
	573,31 (1)
	-0,13 (4)
	-5,26 (1)
	-0,02 (4)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-52,52 (17)
	482,99 (1)
	-0,02 (4)
	-0,93 (1)
	0,05 (4)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-39,35 (17)
	394,37 (1)
	0,02 (4)
	0,77 (1)
	0,05 (4)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-26,23 (17)
	306,17 (1)
	0,02 (4)
	0,99 (1)
	0,03 (4)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-13,12 (17)
	217,97 (1)
	0,01 (4)
	0,60 (1)
	0,01 (4)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (11)
	138,60 (1)
	0,00 (4)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 49

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-159,16 (4)
	1024,91 (1)
	15,15 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-143,11 (4)
	934,59 (1)
	1,67 (10)
	11,61 (1)
	-7,75 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-127,06 (4)
	844,27 (1)
	-2,73 (10)
	-18,93 (1)
	-6,94 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-111,02 (4)
	753,95 (1)
	-2,94 (10)
	-20,39 (1)
	-3,92 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-94,97 (4)
	663,63 (1)
	-1,82 (10)
	-12,65 (1)
	-1,45 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-78,92 (4)
	573,31 (1)
	-0,76 (10)
	-5,26 (1)
	-0,13 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-62,87 (4)
	482,99 (1)
	-0,13 (10)
	-0,93 (1)
	0,31 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-47,10 (4)
	394,37 (1)
	0,11 (10)
	0,77 (1)
	0,30 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	36,86 (1)
	306,17 (1)
	0,14 (10)
	0,99 (1)
	0,17 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	26,97 (1)
	217,97 (1)
	0,09 (10)
	0,60 (1)
	0,05 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	17,08 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)




[image: Immagine che contiene Policromia, schermata, Elementi grafici, grafica

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 4 - Momento flettente massimo piastra/plinti Mx  (Combinazione n° 17)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, schermata, grafica

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 5 - Momento flettente minimo piastra/plinti Mx  (Combinazione n° 15)


[image: Immagine che contiene Policromia, schermata, Elementi grafici, Arte bambini

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 6 - Momento flettente massimo piastra/plinti My  (Combinazione n° 15)


[image: Immagine che contiene Policromia, schermata, Elementi grafici, Arte bambini

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 7 - Momento flettente minimo piastra/plinti My  (Combinazione n° 15)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, schermata, grafica

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 8 - Momento torcente massimo piastra/plinti Mxy  (Combinazione n° 17)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, schermata, grafica

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 9 - Momento torcente minimo piastra/plinti Mxy  (Combinazione n° 17)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, Arte bambini

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 10 - Sforzo membranale massimo piastra/plinti Nx  (Combinazione n° 12)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, Arte bambini

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 11 - Sforzo membranale minimo piastra/plinti Nx  (Combinazione n° 15)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, Arte bambini

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 12 - Sforzo membranale massimo piastra/plinti Ny  (Combinazione n° 10)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, schermata

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 13 - Sforzo membranale minimo piastra/plinti Ny  (Combinazione n° 15)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, arte

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 14 - Sforzo membranale massimo piastra/plinti Nxy  (Combinazione n° 10)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, arte

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 15 - Sforzo membranale minimo piastra/plinti Nxy  (Combinazione n° 12)


[image: Immagine che contiene Rettangolo, schermata, quadrato, bianco

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 16 - Taglio massimo piastra/plinti Tx  (Inviluppo)


[image: ]
Fig. 17 - Taglio minimo piastra/plinti Tx  (Inviluppo)


[image: Immagine che contiene Rettangolo, schermata, quadrato, bianco

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 18 - Taglio massimo piastra/plinti Ty  (Inviluppo)


[image: Immagine che contiene Rettangolo, schermata, quadrato, bianco

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 19 - Taglio minimo piastra/plinti Ty  (Inviluppo)


Verifiche strutturali


Verifica a flessione


Piastra

Simbologia adottata
Is	Identificativo tratto-sezione-direzione (P: direzione principale, S: direzione secondaria)
Afi	Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]
Afs	Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]
Mu	Momento ultimo espresso in [kNm]
Nu	Sforzo normale ultimo espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

	Is
	Afi
	Afs
	Mu
	Nu
	FS

	 
	[cmq]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	1-1-P
	12,57
	12,57
	-259,41
	-29,37
	 13.229

	1-2-P
	12,57
	12,57
	-262,52
	-18,09
	 11.221

	1-3-P
	12,57
	12,57
	-265,23
	-8,23
	 10.335

	1-4-P
	12,57
	12,57
	-268,01
	1,89
	 10.057

	1-5-P
	12,57
	12,57
	-271,24
	13,88
	 10.354

	1-6-P
	12,57
	12,57
	-274,09
	24,45
	 8.482

	1-7-P
	12,57
	12,57
	-259,41
	-29,35
	 5.304

	1-8-P
	12,57
	12,57
	-250,89
	-60,28
	 3.326

	1-9-P
	12,57
	12,57
	-261,50
	-21,79
	 2.657

	1-10-P
	12,57
	12,57
	-267,09
	-1,51
	 2.389

	1-11-P
	12,57
	12,57
	-270,54
	11,26
	 2.322

	1-12-P
	12,57
	12,57
	257,04
	-38,41
	 2.066

	1-13-P
	12,57
	12,57
	255,45
	-44,27
	 1.647

	1-14-P
	12,57
	12,57
	254,16
	-49,01
	 1.328

	1-15-P
	12,57
	12,57
	252,90
	-53,61
	 1.112

	1-16-P
	12,57
	12,57
	250,69
	-61,74
	 1.152

	1-17-P
	12,57
	12,57
	248,72
	-68,98
	 1.211

	1-18-P
	12,57
	12,57
	246,93
	-75,55
	 1.297

	1-19-P
	12,57
	12,57
	245,06
	-82,41
	 1.418

	1-20-P
	12,57
	12,57
	242,85
	-90,54
	 1.620

	1-21-P
	12,57
	12,57
	248,16
	-71,03
	 1.943

	1-22-P
	12,57
	12,57
	245,98
	-79,03
	 2.504

	1-23-P
	12,57
	12,57
	240,71
	-98,38
	 3.809

	1-24-P
	12,57
	12,57
	280,68
	50,22
	 5.438

	1-25-P
	12,57
	12,57
	280,58
	49,84
	 6.866

	1-26-P
	12,57
	12,57
	292,63
	95,74
	 8.330

	1-27-P
	12,57
	12,57
	287,34
	75,58
	 10.011

	1-28-P
	12,57
	12,57
	279,42
	45,41
	 12.439

	1-29-P
	12,57
	12,57
	266,68
	-3,03
	 16.079

	2-1-P
	18,85
	18,85
	-423,69
	98,73
	 20.507

	2-2-P
	18,85
	18,85
	-427,76
	114,57
	 15.691

	2-3-P
	18,85
	18,85
	-431,16
	127,79
	 11.393

	2-4-P
	18,85
	18,85
	-432,76
	134,05
	 8.287

	2-5-P
	18,85
	18,85
	-439,98
	162,15
	 6.511

	2-6-P
	18,85
	18,85
	-451,65
	207,58
	 5.311

	2-7-P
	18,85
	18,85
	-434,45
	140,61
	 4.120

	2-8-P
	18,85
	18,85
	-436,03
	146,76
	 3.255

	2-9-P
	18,85
	18,85
	-366,73
	-118,27
	 2.028

	2-10-P
	18,85
	18,85
	-379,90
	-68,97
	 1.501

	2-11-P
	18,85
	18,85
	-386,76
	-43,32
	 1.267

	2-12-P
	18,85
	18,85
	-391,43
	-25,85
	 1.500

	2-13-P
	18,85
	18,85
	383,00
	-56,84
	 1.976

	2-14-P
	18,85
	18,85
	379,14
	-71,15
	 1.501

	2-15-P
	18,85
	18,85
	376,67
	-80,31
	 1.250

	2-16-P
	18,85
	18,85
	373,46
	-92,24
	 1.127

	2-17-P
	18,85
	18,85
	370,92
	-101,66
	 1.061

	2-18-P
	18,85
	18,85
	368,69
	-109,93
	 1.035

	2-19-P
	18,85
	18,85
	367,08
	-115,90
	 1.278

	2-20-P
	18,85
	18,85
	376,85
	-79,65
	 1.652

	2-21-P
	18,85
	18,85
	376,98
	-79,18
	 2.080

	2-22-P
	18,85
	18,85
	376,04
	-82,67
	 2.703

	2-23-P
	18,85
	18,85
	426,38
	107,54
	 3.786

	2-24-P
	18,85
	18,85
	452,13
	206,25
	 5.790

	2-25-P
	18,85
	18,85
	-375,64
	-84,92
	 5.347

	2-26-P
	18,85
	18,85
	-375,66
	-84,84
	 7.087

	2-27-P
	18,85
	18,85
	-376,61
	-81,31
	 10.185

	2-28-P
	18,85
	18,85
	425,11
	102,67
	 14.090

	2-29-P
	18,85
	18,85
	410,39
	46,22
	 16.622

	3-1-P
	43,98
	43,98
	-938,50
	82,15
	 35.048

	3-2-P
	43,98
	43,98
	-957,81
	157,69
	 22.537

	3-3-P
	43,98
	43,98
	-969,31
	202,70
	 16.551

	3-4-P
	43,98
	43,98
	-979,31
	241,83
	 13.140

	3-5-P
	43,98
	43,98
	-986,88
	271,42
	 9.377

	3-6-P
	43,98
	43,98
	-998,59
	317,23
	 6.559

	3-7-P
	43,98
	43,98
	-1009,61
	360,37
	 5.237

	3-8-P
	43,98
	43,98
	-979,22
	241,46
	 4.383

	3-9-P
	43,98
	43,98
	-872,71
	-170,17
	 3.165

	3-10-P
	43,98
	43,98
	-862,85
	-207,64
	 2.161

	3-11-P
	43,98
	43,98
	-873,98
	-165,34
	 1.614

	3-12-P
	43,98
	43,98
	-877,57
	-151,71
	 1.807

	3-13-P
	43,98
	43,98
	-877,76
	-151,00
	 2.449

	3-14-P
	43,98
	43,98
	897,13
	-76,86
	 3.596

	3-15-P
	43,98
	43,98
	880,63
	-139,15
	 2.313

	3-16-P
	43,98
	43,98
	874,98
	-160,44
	 1.701

	3-17-P
	43,98
	43,98
	872,06
	-171,48
	 1.346

	3-18-P
	43,98
	43,98
	872,89
	-168,34
	 1.143

	3-19-P
	43,98
	43,98
	880,99
	-137,79
	 1.030

	3-20-P
	43,98
	43,98
	895,47
	-83,13
	 1.277

	3-21-P
	43,98
	43,98
	897,72
	-74,66
	 2.117

	3-22-P
	43,98
	43,98
	902,03
	-58,39
	 4.411

	3-23-P
	43,98
	43,98
	992,07
	298,54
	 6.759

	3-24-P
	43,98
	43,98
	1024,48
	428,65
	 10.858

	3-25-P
	43,98
	43,98
	-900,16
	-65,88
	 11.018

	3-26-P
	43,98
	43,98
	-904,55
	-49,22
	 13.978

	3-27-P
	43,98
	43,98
	-909,42
	-30,74
	 19.058

	3-28-P
	43,98
	43,98
	-913,87
	-13,82
	 28.385

	3-29-P
	43,98
	43,98
	930,81
	52,66
	 39.290

	4-1-P
	50,27
	28,27
	-607,19
	51,56
	 19.798

	4-2-P
	50,27
	28,27
	-611,94
	69,88
	 16.340

	4-3-P
	50,27
	28,27
	-614,88
	81,22
	 13.359

	4-4-P
	50,27
	28,27
	-617,76
	92,31
	 11.027

	4-5-P
	50,27
	28,27
	-563,45
	-114,04
	 8.536

	4-6-P
	50,27
	28,27
	-579,00
	-55,62
	 5.200

	4-7-P
	50,27
	28,27
	-591,67
	-8,03
	 3.329

	4-8-P
	50,27
	28,27
	-596,68
	11,05
	 2.384

	4-9-P
	50,27
	28,27
	-595,01
	4,62
	 1.590

	4-10-P
	50,27
	28,27
	-594,16
	1,36
	 1.197

	4-11-P
	50,27
	28,27
	-594,09
	1,08
	 1.028

	4-12-P
	50,27
	28,27
	-594,14
	1,29
	 1.443

	4-13-P
	50,27
	28,27
	-595,84
	7,82
	 2.482

	4-14-P
	50,27
	28,27
	-633,60
	153,34
	 6.201

	4-15-P
	50,27
	28,27
	966,59
	-295,31
	 9.670

	4-16-P
	50,27
	28,27
	1048,20
	29,01
	 3.553

	4-17-P
	50,27
	28,27
	1042,20
	4,11
	 2.150

	4-18-P
	50,27
	28,27
	1037,78
	-13,58
	 1.546

	4-19-P
	50,27
	28,27
	1042,29
	4,49
	 1.019

	4-20-P
	50,27
	28,27
	1042,34
	4,68
	 1.315

	4-21-P
	50,27
	28,27
	1042,69
	6,13
	 2.150

	4-22-P
	50,27
	28,27
	1045,29
	16,93
	 3.807

	4-23-P
	50,27
	28,27
	1049,11
	32,77
	 6.077

	4-24-P
	50,27
	28,27
	-567,81
	-97,63
	 12.855

	4-25-P
	50,27
	28,27
	-576,93
	-63,39
	 8.576

	4-26-P
	50,27
	28,27
	-580,69
	-49,28
	 10.238

	4-27-P
	50,27
	28,27
	-585,61
	-30,81
	 12.638

	4-28-P
	50,27
	28,27
	-589,94
	-14,53
	 16.259

	4-29-P
	50,27
	28,27
	-593,82
	0,06
	 21.606

	5-1-P
	47,12
	47,12
	951,39
	-117,55
	 38.567

	5-2-P
	47,12
	47,12
	897,90
	-319,41
	 25.747

	5-3-P
	47,12
	47,12
	876,39
	-400,63
	 19.056

	5-4-P
	47,12
	47,12
	869,09
	-428,16
	 15.288

	5-5-P
	47,12
	47,12
	-1080,92
	386,01
	 14.105

	5-6-P
	47,12
	47,12
	-1076,59
	369,07
	 9.590

	5-7-P
	47,12
	47,12
	-1022,50
	157,46
	 6.744

	5-8-P
	47,12
	47,12
	-923,29
	-224,16
	 4.537

	5-9-P
	47,12
	47,12
	-955,56
	-101,47
	 2.355

	5-10-P
	47,12
	47,12
	-954,57
	-105,23
	 1.624

	5-11-P
	47,12
	47,12
	-965,20
	-64,83
	 1.550

	5-12-P
	47,12
	47,12
	-977,56
	-17,82
	 1.831

	5-13-P
	47,12
	47,12
	-986,15
	15,26
	 2.240

	5-14-P
	47,12
	47,12
	-1017,74
	138,86
	 3.446

	5-15-P
	47,12
	47,12
	921,02
	-232,18
	 3.595

	5-16-P
	47,12
	47,12
	932,02
	-190,64
	 2.316

	5-17-P
	47,12
	47,12
	942,86
	-149,75
	 1.731

	5-18-P
	47,12
	47,12
	951,05
	-118,82
	 1.379

	5-19-P
	47,12
	47,12
	965,61
	-63,87
	 1.028

	5-20-P
	47,12
	47,12
	962,43
	-75,88
	 1.393

	5-21-P
	47,12
	47,12
	956,26
	-99,16
	 2.256

	5-22-P
	47,12
	47,12
	943,71
	-146,51
	 4.059

	5-23-P
	47,12
	47,12
	1019,51
	149,34
	 6.385

	5-24-P
	47,12
	47,12
	1045,40
	253,11
	 9.058

	5-25-P
	47,12
	47,12
	-931,00
	-194,87
	 11.196

	5-26-P
	47,12
	47,12
	1023,66
	165,98
	 13.571

	5-27-P
	47,12
	47,12
	1015,99
	135,22
	 16.404

	5-28-P
	47,12
	47,12
	1007,64
	101,77
	 22.040

	5-29-P
	47,12
	47,12
	990,24
	32,04
	 33.500

	6-1-P
	25,13
	25,13
	-534,46
	23,21
	 28.551

	6-2-P
	25,13
	25,13
	-547,71
	74,94
	 22.939

	6-3-P
	25,13
	25,13
	494,18
	-128,17
	 16.268

	6-4-P
	25,13
	25,13
	488,57
	-149,11
	 11.546

	6-5-P
	25,13
	25,13
	-566,63
	148,77
	 8.830

	6-6-P
	25,13
	25,13
	-569,55
	160,20
	 6.578

	6-7-P
	25,13
	25,13
	-552,34
	92,99
	 4.877

	6-8-P
	25,13
	25,13
	-500,73
	-104,58
	 3.590

	6-9-P
	25,13
	25,13
	-510,20
	-68,96
	 2.711

	6-10-P
	25,13
	25,13
	-504,19
	-91,59
	 2.303

	6-11-P
	25,13
	25,13
	-511,50
	-64,05
	 1.900

	6-12-P
	25,13
	25,13
	-517,41
	-41,82
	 1.944

	6-13-P
	25,13
	25,13
	-522,94
	-20,98
	 2.162

	6-14-P
	25,13
	25,13
	-531,05
	9,89
	 2.518

	6-15-P
	25,13
	25,13
	522,57
	-22,19
	 2.311

	6-16-P
	25,13
	25,13
	512,20
	-60,90
	 1.496

	6-17-P
	25,13
	25,13
	507,79
	-77,38
	 1.182

	6-18-P
	25,13
	25,13
	505,08
	-87,47
	 1.002

	6-19-P
	25,13
	25,13
	502,81
	-95,95
	 1.091

	6-20-P
	25,13
	25,13
	499,03
	-110,06
	 1.421

	6-21-P
	25,13
	25,13
	506,55
	-82,00
	 2.033

	6-22-P
	25,13
	25,13
	503,38
	-93,84
	 2.938

	6-23-P
	25,13
	25,13
	558,17
	114,15
	 4.676

	6-24-P
	25,13
	25,13
	585,05
	217,59
	 6.893

	6-25-P
	25,13
	25,13
	-500,56
	-105,25
	 7.074

	6-26-P
	25,13
	25,13
	-496,66
	-119,93
	 9.592

	6-27-P
	25,13
	25,13
	562,23
	129,77
	 11.943

	6-28-P
	25,13
	25,13
	550,04
	82,84
	 13.611

	6-29-P
	25,13
	25,13
	536,87
	32,14
	 15.907

	7-1-P
	12,57
	12,57
	287,16
	74,90
	 24.971

	7-2-P
	12,57
	12,57
	-273,52
	22,34
	 18.578

	7-3-P
	12,57
	12,57
	-275,63
	30,14
	 14.273

	7-4-P
	12,57
	12,57
	-282,72
	57,37
	 11.766

	7-5-P
	12,57
	12,57
	-284,75
	65,26
	 9.253

	7-6-P
	12,57
	12,57
	-285,19
	66,94
	 6.898

	7-7-P
	12,57
	12,57
	-280,70
	49,52
	 4.952

	7-8-P
	12,57
	12,57
	-279,28
	44,00
	 3.527

	7-9-P
	12,57
	12,57
	-266,87
	-2,29
	 3.135

	7-10-P
	12,57
	12,57
	-263,37
	-15,00
	 2.724

	7-11-P
	12,57
	12,57
	-265,23
	-8,25
	 2.437

	7-12-P
	12,57
	12,57
	-267,77
	0,98
	 2.319

	7-13-P
	12,57
	12,57
	-270,97
	12,88
	 2.327

	7-14-P
	12,57
	12,57
	262,48
	-18,45
	 2.063

	7-15-P
	12,57
	12,57
	259,00
	-31,23
	 1.485

	7-16-P
	12,57
	12,57
	254,88
	-46,36
	 1.281

	7-17-P
	12,57
	12,57
	252,32
	-55,75
	 1.172

	7-18-P
	12,57
	12,57
	250,55
	-62,27
	 1.129

	7-19-P
	12,57
	12,57
	249,08
	-67,66
	 1.199

	7-20-P
	12,57
	12,57
	247,89
	-72,01
	 1.320

	7-21-P
	12,57
	12,57
	246,58
	-76,84
	 1.528

	7-22-P
	12,57
	12,57
	244,26
	-85,36
	 1.956

	7-23-P
	12,57
	12,57
	247,35
	-74,02
	 2.914

	7-24-P
	12,57
	12,57
	242,04
	-93,52
	 4.571

	7-25-P
	12,57
	12,57
	282,49
	57,13
	 6.874

	7-26-P
	12,57
	12,57
	296,10
	108,96
	 8.653

	7-27-P
	12,57
	12,57
	292,18
	94,05
	 10.726

	7-28-P
	12,57
	12,57
	285,39
	68,15
	 13.635

	7-29-P
	12,57
	12,57
	273,21
	21,75
	 16.953

	8-1-S
	12,57
	12,57
	252,50
	-55,08
	 13.072

	8-2-S
	12,57
	12,57
	258,18
	-34,25
	 12.380

	8-3-S
	12,57
	12,57
	258,18
	-34,24
	 10.885

	8-4-S
	12,57
	12,57
	258,23
	-34,03
	 9.368

	8-5-S
	12,57
	12,57
	258,25
	-33,98
	 8.034

	8-6-S
	12,57
	12,57
	248,77
	-68,78
	 6.238

	8-7-S
	12,57
	12,57
	249,35
	-66,65
	 4.578

	8-8-S
	12,57
	12,57
	249,81
	-64,97
	 3.344

	8-9-S
	12,57
	12,57
	249,90
	-64,66
	 3.500

	8-10-S
	12,57
	12,57
	250,21
	-63,49
	 4.337

	8-11-S
	12,57
	12,57
	253,06
	-53,02
	 5.189

	8-12-S
	12,57
	12,57
	-295,55
	107,15
	 5.201

	8-13-S
	12,57
	12,57
	-268,22
	2,64
	 3.934

	8-14-S
	12,57
	12,57
	-272,99
	20,35
	 2.901

	8-15-S
	12,57
	12,57
	-275,78
	30,70
	 2.126

	8-16-S
	12,57
	12,57
	-278,30
	40,22
	 2.064

	8-17-S
	12,57
	12,57
	-280,85
	50,11
	 2.178

	8-18-S
	12,57
	12,57
	-283,19
	59,18
	 2.297

	8-19-S
	12,57
	12,57
	-285,19
	66,95
	 2.435

	8-20-S
	12,57
	12,57
	-286,93
	73,72
	 2.676

	8-21-S
	12,57
	12,57
	-288,94
	81,52
	 3.082

	8-22-S
	12,57
	12,57
	-291,55
	91,66
	 3.808

	8-23-S
	12,57
	12,57
	249,88
	-64,73
	 5.506

	8-24-S
	12,57
	12,57
	253,40
	-51,81
	 7.769

	8-25-S
	12,57
	12,57
	256,53
	-40,29
	 11.101

	8-26-S
	12,57
	12,57
	260,55
	-25,52
	 15.488

	8-27-S
	12,57
	12,57
	274,46
	26,50
	 19.137

	8-28-S
	12,57
	12,57
	275,17
	29,20
	 22.057

	8-29-S
	12,57
	12,57
	292,96
	96,99
	 23.149

	9-1-S
	12,57
	15,71
	261,08
	-23,25
	 7.927

	9-2-S
	12,57
	15,71
	262,07
	-19,59
	 7.049

	9-3-S
	12,57
	15,71
	261,62
	-21,26
	 5.986

	9-4-S
	12,57
	15,71
	261,29
	-22,46
	 4.956

	9-5-S
	12,57
	15,71
	257,21
	-37,46
	 4.062

	9-6-S
	12,57
	15,71
	255,98
	-41,97
	 2.855

	9-7-S
	12,57
	15,71
	255,19
	-44,90
	 2.107

	9-8-S
	12,57
	15,71
	255,23
	-44,72
	 1.571

	9-9-S
	12,57
	15,71
	254,82
	-46,26
	 1.355

	9-10-S
	12,57
	15,71
	253,73
	-50,26
	 1.547

	9-11-S
	12,57
	15,71
	251,25
	-59,37
	 1.710

	9-12-S
	12,57
	15,71
	248,79
	-68,40
	 1.830

	9-13-S
	12,57
	15,71
	247,83
	-71,93
	 2.934

	9-14-S
	12,57
	15,71
	-331,54
	-5,79
	 3.056

	9-15-S
	12,57
	15,71
	-337,62
	17,66
	 2.147

	9-16-S
	12,57
	15,71
	-339,86
	26,39
	 1.601

	9-17-S
	12,57
	15,71
	-341,01
	30,87
	 1.360

	9-18-S
	12,57
	15,71
	-342,07
	35,00
	 1.231

	9-19-S
	12,57
	15,71
	-342,65
	37,27
	 1.159

	9-20-S
	12,57
	15,71
	-342,86
	38,07
	 1.339

	9-21-S
	12,57
	15,71
	-343,55
	40,76
	 1.681

	9-22-S
	12,57
	15,71
	247,75
	-72,23
	 2.277

	9-23-S
	12,57
	15,71
	243,87
	-86,49
	 2.909

	9-24-S
	12,57
	15,71
	246,35
	-77,39
	 3.993

	9-25-S
	12,57
	15,71
	250,51
	-62,10
	 5.765

	9-26-S
	12,57
	15,71
	270,10
	10,27
	 6.699

	9-27-S
	12,57
	15,71
	258,49
	-32,76
	 8.567

	9-28-S
	12,57
	15,71
	257,13
	-37,74
	 10.199

	9-29-S
	12,57
	15,71
	256,87
	-38,71
	 11.554

	10-1-S
	25,13
	34,56
	525,88
	-10,31
	 18.258

	10-2-S
	25,13
	34,56
	522,16
	-24,21
	 12.988

	10-3-S
	25,13
	34,56
	520,10
	-31,89
	 10.096

	10-4-S
	25,13
	34,56
	519,37
	-34,59
	 8.374

	10-5-S
	25,13
	34,56
	521,48
	-26,73
	 7.442

	10-6-S
	25,13
	34,56
	522,98
	-21,16
	 4.369

	10-7-S
	25,13
	34,56
	519,58
	-33,83
	 2.577

	10-8-S
	25,13
	34,56
	517,76
	-40,61
	 1.858

	10-9-S
	25,13
	34,56
	514,52
	-52,68
	 1.266

	10-10-S
	25,13
	34,56
	512,65
	-59,65
	 1.128

	10-11-S
	25,13
	34,56
	512,32
	-60,90
	 1.324

	10-12-S
	25,13
	34,56
	502,83
	-96,27
	 1.755

	10-13-S
	25,13
	34,56
	498,94
	-110,77
	 3.003

	10-14-S
	25,13
	34,56
	-808,02
	339,36
	 4.559

	10-15-S
	25,13
	34,56
	-751,34
	115,37
	 4.531

	10-16-S
	25,13
	34,56
	-733,04
	43,05
	 2.282

	10-17-S
	25,13
	34,56
	-730,50
	33,01
	 1.672

	10-18-S
	25,13
	34,56
	-729,94
	30,80
	 1.310

	10-19-S
	25,13
	34,56
	-730,30
	32,20
	 1.098

	10-20-S
	25,13
	34,56
	-730,11
	31,47
	 1.337

	10-21-S
	25,13
	34,56
	-730,81
	34,22
	 1.944

	10-22-S
	25,13
	34,56
	491,15
	-139,84
	 2.505

	10-23-S
	25,13
	34,56
	487,14
	-154,79
	 3.207

	10-24-S
	25,13
	34,56
	485,28
	-161,73
	 4.511

	10-25-S
	25,13
	34,56
	488,22
	-150,76
	 6.412

	10-26-S
	25,13
	34,56
	501,46
	-101,37
	 7.476

	10-27-S
	25,13
	34,56
	501,48
	-101,32
	 8.778

	10-28-S
	25,13
	34,56
	506,58
	-82,28
	 11.425

	10-29-S
	25,13
	34,56
	517,99
	-39,74
	 16.931

	11-1-S
	40,84
	28,27
	-581,74
	-45,24
	 18.645

	11-2-S
	40,84
	28,27
	-573,34
	-76,83
	 13.577

	11-3-S
	40,84
	28,27
	-569,84
	-89,99
	 10.022

	11-4-S
	40,84
	28,27
	-568,53
	-94,93
	 7.676

	11-5-S
	40,84
	28,27
	-567,82
	-97,62
	 6.198

	11-6-S
	40,84
	28,27
	-537,32
	-212,29
	 5.308

	11-7-S
	40,84
	28,27
	-541,99
	-194,74
	 3.953

	11-8-S
	40,84
	28,27
	-555,32
	-144,60
	 2.723

	11-9-S
	40,84
	28,27
	-570,56
	-87,30
	 1.873

	11-10-S
	40,84
	28,27
	863,72
	53,08
	 1.125

	11-11-S
	40,84
	28,27
	858,51
	31,72
	 1.133

	11-12-S
	40,84
	28,27
	850,05
	-2,78
	 1.624

	11-13-S
	40,84
	28,27
	840,89
	-38,61
	 2.217

	11-14-S
	40,84
	28,27
	823,11
	-108,13
	 3.444

	11-15-S
	40,84
	28,27
	795,66
	-213,45
	 5.718

	11-16-S
	40,84
	28,27
	-548,17
	-171,51
	 4.914

	11-17-S
	40,84
	28,27
	-551,16
	-160,26
	 2.946

	11-18-S
	40,84
	28,27
	-555,34
	-144,52
	 1.841

	11-19-S
	40,84
	28,27
	-560,37
	-125,63
	 1.334

	11-20-S
	40,84
	28,27
	-575,95
	-67,04
	 1.065

	11-21-S
	40,84
	28,27
	-579,39
	-54,10
	 1.371

	11-22-S
	40,84
	28,27
	-582,39
	-42,80
	 2.191

	11-23-S
	40,84
	28,27
	-576,27
	-65,83
	 3.175

	11-24-S
	40,84
	28,27
	-566,02
	-104,38
	 4.538

	11-25-S
	40,84
	28,27
	-575,45
	-68,90
	 6.675

	11-26-S
	40,84
	28,27
	-578,32
	-58,12
	 8.061

	11-27-S
	40,84
	28,27
	-581,60
	-45,77
	 9.620

	11-28-S
	40,84
	28,27
	-586,59
	-27,01
	 11.980

	11-29-S
	40,84
	28,27
	-594,34
	2,18
	 15.189

	12-1-S
	43,98
	21,99
	-460,93
	-9,02
	 17.593

	12-2-S
	43,98
	21,99
	-452,73
	-39,70
	 9.955

	12-3-S
	43,98
	21,99
	-449,53
	-51,69
	 6.942

	12-4-S
	43,98
	21,99
	-447,57
	-59,03
	 5.436

	12-5-S
	43,98
	21,99
	-446,04
	-64,77
	 4.558

	12-6-S
	43,98
	21,99
	-409,03
	-201,92
	 4.278

	12-7-S
	43,98
	21,99
	-396,84
	-246,98
	 3.574

	12-8-S
	43,98
	21,99
	-389,13
	-275,46
	 2.747

	12-9-S
	43,98
	21,99
	-396,04
	-249,93
	 2.086

	12-10-S
	43,98
	21,99
	962,49
	209,80
	 1.539

	12-11-S
	43,98
	21,99
	944,96
	136,54
	 1.097

	12-12-S
	43,98
	21,99
	932,60
	84,90
	 1.236

	12-13-S
	43,98
	21,99
	917,92
	23,54
	 1.393

	12-14-S
	43,98
	21,99
	904,19
	-32,10
	 1.650

	12-15-S
	43,98
	21,99
	866,09
	-183,10
	 2.149

	12-16-S
	43,98
	21,99
	859,34
	-209,88
	 2.336

	12-17-S
	43,98
	21,99
	892,25
	-79,39
	 2.055

	12-18-S
	43,98
	21,99
	909,39
	-11,48
	 1.832

	12-19-S
	43,98
	21,99
	-403,17
	-223,60
	 1.576

	12-20-S
	43,98
	21,99
	-408,31
	-204,57
	 1.272

	12-21-S
	43,98
	21,99
	-408,65
	-203,32
	 1.205

	12-22-S
	43,98
	21,99
	-406,53
	-211,15
	 1.649

	12-23-S
	43,98
	21,99
	-410,53
	-196,39
	 2.350

	12-24-S
	43,98
	21,99
	-410,32
	-197,17
	 3.028

	12-25-S
	43,98
	21,99
	-414,29
	-182,50
	 3.889

	12-26-S
	43,98
	21,99
	-445,83
	-65,53
	 4.779

	12-27-S
	43,98
	21,99
	-448,92
	-53,96
	 6.035

	12-28-S
	43,98
	21,99
	-452,88
	-39,13
	 8.608

	12-29-S
	43,98
	21,99
	-461,57
	-6,59
	 15.017

	13-1-S
	18,85
	15,71
	-337,03
	15,82
	 16.870

	13-2-S
	18,85
	15,71
	-326,50
	-24,04
	 12.058

	13-3-S
	18,85
	15,71
	-321,04
	-44,29
	 8.857

	13-4-S
	18,85
	15,71
	-354,02
	81,66
	 6.402

	13-5-S
	18,85
	15,71
	-354,03
	81,68
	 4.834

	13-6-S
	18,85
	15,71
	-285,23
	-175,07
	 4.930

	13-7-S
	18,85
	15,71
	-272,44
	-221,78
	 4.214

	13-8-S
	18,85
	15,71
	-272,72
	-220,78
	 3.327

	13-9-S
	18,85
	15,71
	439,58
	158,45
	 2.292

	13-10-S
	18,85
	15,71
	420,57
	85,40
	 1.574

	13-11-S
	18,85
	15,71
	412,05
	52,66
	 1.258

	13-12-S
	18,85
	15,71
	407,41
	34,81
	 1.095

	13-13-S
	18,85
	15,71
	399,05
	2,72
	 1.234

	13-14-S
	18,85
	15,71
	385,09
	-49,17
	 1.327

	13-15-S
	18,85
	15,71
	379,79
	-68,84
	 1.371

	13-16-S
	18,85
	15,71
	379,93
	-68,29
	 1.482

	13-17-S
	18,85
	15,71
	386,94
	-42,30
	 1.478

	13-18-S
	18,85
	15,71
	402,55
	16,15
	 1.400

	13-19-S
	18,85
	15,71
	409,45
	42,68
	 1.395

	13-20-S
	18,85
	15,71
	422,32
	92,12
	 1.717

	13-21-S
	18,85
	15,71
	436,35
	146,01
	 2.131

	13-22-S
	18,85
	15,71
	-285,66
	-173,51
	 2.425

	13-23-S
	18,85
	15,71
	-284,38
	-178,18
	 2.761

	13-24-S
	18,85
	15,71
	-285,97
	-172,37
	 3.343

	13-25-S
	18,85
	15,71
	-290,25
	-156,76
	 4.118

	13-26-S
	18,85
	15,71
	-311,04
	-80,83
	 5.495

	13-27-S
	18,85
	15,71
	-297,98
	-128,49
	 7.792

	13-28-S
	18,85
	15,71
	-305,17
	-102,24
	 11.069

	13-29-S
	18,85
	15,71
	-322,09
	-40,46
	 15.518

	14-1-S
	12,57
	12,57
	-229,06
	-139,49
	 26.311

	14-2-S
	12,57
	12,57
	-257,49
	-36,33
	 17.718

	14-3-S
	12,57
	12,57
	-244,90
	-81,99
	 12.939

	14-4-S
	12,57
	12,57
	-236,10
	-113,92
	 10.579

	14-5-S
	12,57
	12,57
	-227,97
	-143,41
	 9.346

	14-6-S
	12,57
	12,57
	-219,83
	-172,97
	 8.402

	14-7-S
	12,57
	12,57
	280,48
	49,46
	 5.048

	14-8-S
	12,57
	12,57
	277,61
	38,52
	 2.867

	14-9-S
	12,57
	12,57
	273,30
	22,09
	 2.143

	14-10-S
	12,57
	12,57
	269,79
	8,71
	 1.824

	14-11-S
	12,57
	12,57
	267,67
	0,65
	 1.634

	14-12-S
	12,57
	12,57
	262,43
	-18,62
	 1.514

	14-13-S
	12,57
	12,57
	261,71
	-21,28
	 1.417

	14-14-S
	12,57
	12,57
	260,28
	-26,52
	 1.363

	14-15-S
	12,57
	12,57
	258,18
	-34,24
	 1.340

	14-16-S
	12,57
	12,57
	260,21
	-26,77
	 1.441

	14-17-S
	12,57
	12,57
	261,96
	-20,36
	 1.530

	14-18-S
	12,57
	12,57
	267,23
	-1,02
	 1.632

	14-19-S
	12,57
	12,57
	268,81
	4,99
	 1.698

	14-20-S
	12,57
	12,57
	269,93
	9,27
	 1.832

	14-21-S
	12,57
	12,57
	270,66
	12,02
	 2.089

	14-22-S
	12,57
	12,57
	270,83
	12,66
	 2.587

	14-23-S
	12,57
	12,57
	272,99
	20,89
	 3.610

	14-24-S
	12,57
	12,57
	275,62
	30,92
	 5.289

	14-25-S
	12,57
	12,57
	277,51
	38,12
	 7.927

	14-26-S
	12,57
	12,57
	-237,56
	-108,62
	 8.804

	14-27-S
	12,57
	12,57
	-244,95
	-81,81
	 10.058

	14-28-S
	12,57
	12,57
	-254,82
	-46,01
	 12.797

	14-29-S
	12,57
	12,57
	-274,78
	27,01
	 19.846




Micropali

Simbologia adottata
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
Af	Area armatura, espresso in [cmq]
Mu	Momento ultimo, espresso in [kNm]
Nu	Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

Palo n° 1

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  10.877

	1,00
	33,10
	28,41
	-851,62
	  7.954

	2,00
	33,10
	28,56
	-848,89
	  8.929

	3,00
	33,10
	21,25
	-978,24
	  11.777

	4,00
	33,10
	10,82
	-1152,94
	  16.224

	5,00
	33,10
	1,35
	-1281,91
	  21.705

	6,00
	33,10
	3,75
	-1255,45
	  26.678

	7,00
	33,10
	4,93
	-1238,45
	  35.129

	8,00
	33,10
	4,12
	-1250,24
	  53.194

	9,00
	33,10
	1,92
	1663,03
	  96.517

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  85.183



Palo n° 2

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  8.156

	1,00
	33,10
	41,71
	-562,49
	  4.938

	2,00
	33,10
	41,85
	-559,46
	  5.531

	3,00
	33,10
	33,98
	-736,12
	  8.115

	4,00
	33,10
	18,73
	1539,51
	  12.602

	5,00
	33,10
	2,17
	1663,01
	  15.703

	6,00
	33,10
	5,82
	1662,76
	  18.550

	7,00
	33,10
	7,06
	1662,67
	  22.559

	8,00
	33,10
	4,96
	1662,82
	  28.741

	9,00
	33,10
	1,91
	1663,03
	  39.591

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  63.584



Palo n° 3

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  6.000

	1,00
	33,10
	37,82
	1060,64
	  4.256

	2,00
	33,10
	37,97
	1055,72
	  4.772

	3,00
	33,10
	29,96
	1289,48
	  6.672

	4,00
	33,10
	15,99
	1592,88
	  9.637

	5,00
	33,10
	1,87
	1663,03
	  12.113

	6,00
	33,10
	5,32
	1662,79
	  15.211

	7,00
	33,10
	6,79
	1662,69
	  18.956

	8,00
	33,10
	4,78
	1662,83
	  24.181

	9,00
	33,10
	1,84
	1663,04
	  33.382

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  53.871



Palo n° 4

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  5.477

	1,00
	33,10
	32,29
	-773,92
	  3.640

	2,00
	33,10
	32,44
	-770,67
	  4.083

	3,00
	33,10
	24,86
	-914,47
	  5.545

	4,00
	33,10
	13,14
	-1119,22
	  7.933

	5,00
	33,10
	1,68
	-1278,24
	  10.904

	6,00
	33,10
	4,65
	-1242,53
	  13.306

	7,00
	33,10
	6,09
	-1221,64
	  17.464

	8,00
	33,10
	5,10
	-1236,03
	  26.504

	9,00
	33,10
	2,91
	-1264,71
	  54.238

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  540.028



Palo n° 5

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  5.719

	1,00
	33,10
	39,20
	-618,92
	  3.039

	2,00
	33,10
	39,34
	-615,77
	  3.406

	3,00
	33,10
	32,10
	-778,17
	  4.926

	4,00
	33,10
	18,35
	-1029,62
	  7.620

	5,00
	33,10
	2,53
	-1268,88
	  11.301

	6,00
	33,10
	6,87
	-1210,24
	  13.531

	7,00
	33,10
	8,93
	-1180,40
	  17.617

	8,00
	33,10
	7,52
	-1200,90
	  26.885

	9,00
	33,10
	4,35
	-1246,82
	  55.826

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 6

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  6.774

	1,00
	33,10
	54,60
	211,74
	  1.915

	2,00
	33,10
	54,58
	213,99
	  2.137

	3,00
	33,10
	48,13
	648,56
	  3.586

	4,00
	33,10
	35,35
	1137,27
	  7.129

	5,00
	33,10
	3,20
	1662,94
	  11.996

	6,00
	33,10
	14,51
	1621,16
	  13.867

	7,00
	33,10
	17,08
	1571,59
	  16.369

	8,00
	33,10
	12,67
	1655,78
	  22.009

	9,00
	33,10
	2,83
	1662,97
	  30.454

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  49.262



Palo n° 7

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.257

	1,00
	33,10
	44,98
	787,40
	  2.498

	2,00
	33,10
	44,85
	792,92
	  2.781

	3,00
	33,10
	37,70
	1064,26
	  4.152

	4,00
	33,10
	13,50
	1640,18
	  6.451

	5,00
	33,10
	1,47
	1663,06
	  7.555

	6,00
	33,10
	3,95
	1662,89
	  8.940

	7,00
	33,10
	4,80
	1662,83
	  10.900

	8,00
	33,10
	3,39
	1662,93
	  13.942

	9,00
	33,10
	1,31
	1663,07
	  19.341

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  31.558



Palo n° 8

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  6.228

	1,00
	33,10
	52,55
	407,77
	  1.929

	2,00
	33,10
	52,48
	411,38
	  2.151

	3,00
	33,10
	48,88
	607,58
	  3.550

	4,00
	33,10
	36,66
	1096,49
	  7.224

	5,00
	33,10
	2,81
	1662,97
	  11.034

	6,00
	33,10
	7,52
	1662,64
	  13.045

	7,00
	33,10
	9,14
	1662,53
	  15.888

	8,00
	33,10
	6,44
	1662,72
	  20.289

	9,00
	33,10
	2,48
	1662,99
	  28.062

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  45.477



Palo n° 9

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  3.985

	1,00
	33,10
	44,26
	818,88
	  2.187

	2,00
	33,10
	44,38
	813,81
	  2.448

	3,00
	33,10
	37,60
	1067,49
	  3.676

	4,00
	33,10
	22,24
	1468,06
	  5.899

	5,00
	33,10
	2,82
	1662,97
	  8.043

	6,00
	33,10
	8,03
	1662,61
	  10.099

	7,00
	33,10
	10,70
	1662,42
	  13.482

	8,00
	33,10
	8,85
	1662,55
	  20.224

	9,00
	33,10
	4,94
	1662,82
	  40.456

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 10

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  5.423

	1,00
	33,10
	49,37
	580,83
	  2.107

	2,00
	33,10
	49,45
	576,63
	  2.356

	3,00
	33,10
	44,58
	804,90
	  3.765

	4,00
	33,10
	30,51
	1274,84
	  6.972

	5,00
	33,10
	4,46
	1662,85
	  10.947

	6,00
	33,10
	12,64
	1656,36
	  13.696

	7,00
	33,10
	16,16
	1589,57
	  17.548

	8,00
	33,10
	13,17
	1646,35
	  25.512

	9,00
	33,10
	5,12
	1662,81
	  35.539

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  57.265



Palo n° 11

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  7.809

	1,00
	33,10
	42,31
	898,61
	  4.693

	2,00
	33,10
	42,45
	893,59
	  5.257

	3,00
	33,10
	35,12
	1144,57
	  7.709

	4,00
	33,10
	20,06
	1512,98
	  11.916

	5,00
	33,10
	2,47
	1662,99
	  15.768

	6,00
	33,10
	7,03
	1662,67
	  19.802

	7,00
	33,10
	9,36
	1662,51
	  26.435

	8,00
	33,10
	7,75
	1662,62
	  39.656

	9,00
	33,10
	4,32
	1662,86
	  79.323

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 12

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  3.851

	1,00
	33,10
	38,17
	1049,59
	  2.663

	2,00
	33,10
	38,00
	1054,97
	  2.960

	3,00
	33,10
	29,55
	1300,27
	  4.080

	4,00
	33,10
	15,30
	1606,16
	  5.717

	5,00
	33,10
	1,70
	1663,05
	  6.837

	6,00
	33,10
	4,57
	1662,85
	  8.092

	7,00
	33,10
	5,56
	1662,78
	  9.868

	8,00
	33,10
	3,92
	1662,89
	  12.627

	9,00
	33,10
	1,52
	1663,06
	  17.528

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  28.641



Palo n° 13

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  3.831

	1,00
	33,10
	39,78
	991,04
	  2.508

	2,00
	33,10
	39,63
	996,74
	  2.789

	3,00
	33,10
	31,30
	1253,78
	  3.914

	4,00
	33,10
	16,55
	1581,91
	  5.601

	5,00
	33,10
	1,87
	1663,03
	  6.802

	6,00
	33,10
	5,02
	1662,82
	  8.049

	7,00
	33,10
	6,11
	1662,74
	  9.817

	8,00
	33,10
	4,31
	1662,86
	  12.562

	9,00
	33,10
	1,67
	1663,05
	  17.438

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  28.496



Palo n° 14

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  30.383

	1,00
	33,10
	50,97
	493,66
	  10.033

	2,00
	33,10
	51,04
	489,87
	  11.218

	3,00
	33,10
	47,00
	698,26
	  18.311

	4,00
	33,10
	34,17
	1174,16
	  36.018

	5,00
	33,10
	5,42
	1662,79
	  61.440

	6,00
	33,10
	14,98
	1612,15
	  74.885

	7,00
	33,10
	19,00
	1534,30
	  95.175

	8,00
	33,10
	16,27
	1587,49
	  147.712

	9,00
	33,10
	9,50
	1662,50
	  309.383

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 15

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  5.941

	1,00
	33,10
	37,98
	1055,56
	  4.194

	2,00
	33,10
	38,14
	1050,64
	  4.702

	3,00
	33,10
	30,13
	1284,99
	  6.583

	4,00
	33,10
	16,11
	1590,50
	  9.528

	5,00
	33,10
	1,89
	1663,03
	  11.993

	6,00
	33,10
	5,37
	1662,79
	  15.061

	7,00
	33,10
	7,16
	1662,67
	  20.106

	8,00
	33,10
	5,60
	1662,77
	  27.740

	9,00
	33,10
	2,15
	1663,01
	  38.230

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  61.465



Palo n° 16

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.103

	1,00
	33,10
	37,45
	1071,99
	  2.898

	2,00
	33,10
	37,28
	1077,40
	  3.221

	3,00
	33,10
	28,81
	1319,87
	  4.412

	4,00
	33,10
	14,79
	1615,88
	  6.127

	5,00
	33,10
	1,63
	1663,05
	  7.283

	6,00
	33,10
	4,39
	1662,86
	  8.619

	7,00
	33,10
	5,34
	1662,79
	  10.510

	8,00
	33,10
	3,77
	1662,90
	  13.445

	9,00
	33,10
	1,46
	1663,06
	  18.656

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  30.457



Palo n° 17

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  6.907

	1,00
	33,10
	43,10
	-531,27
	  3.151

	2,00
	33,10
	43,24
	-528,30
	  3.529

	3,00
	33,10
	36,23
	-685,55
	  5.242

	4,00
	33,10
	22,02
	-964,63
	  8.622

	5,00
	33,10
	3,22
	-1261,27
	  13.566

	6,00
	33,10
	8,62
	-1184,89
	  15.998

	7,00
	33,10
	11,13
	-1148,48
	  20.699

	8,00
	33,10
	9,41
	-1173,45
	  31.724

	9,00
	33,10
	5,50
	-1230,15
	  66.514

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 18

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  14.011

	1,00
	33,10
	45,43
	-457,62
	  7.317

	2,00
	33,10
	45,52
	-454,65
	  8.186

	3,00
	33,10
	39,53
	-611,51
	  12.600

	4,00
	33,10
	21,52
	1482,92
	  20.292

	5,00
	33,10
	2,59
	1662,98
	  26.209

	6,00
	33,10
	6,91
	1662,68
	  30.891

	7,00
	33,10
	8,36
	1662,58
	  37.445

	8,00
	33,10
	5,84
	1662,76
	  47.465

	9,00
	33,10
	2,23
	1663,01
	  64.805

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  102.081



Palo n° 19

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.185

	1,00
	33,10
	42,34
	897,68
	  2.513

	2,00
	33,10
	42,47
	892,69
	  2.814

	3,00
	33,10
	35,15
	1143,71
	  4.128

	4,00
	33,10
	20,08
	1512,50
	  6.383

	5,00
	33,10
	2,47
	1662,99
	  8.448

	6,00
	33,10
	7,04
	1662,67
	  10.608

	7,00
	33,10
	9,38
	1662,51
	  14.161

	8,00
	33,10
	6,75
	1662,69
	  18.168

	9,00
	33,10
	2,61
	1662,98
	  25.154

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  40.858



Palo n° 20

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  8.346

	1,00
	33,10
	34,35
	-727,67
	  5.215

	2,00
	33,10
	34,50
	-724,43
	  5.847

	3,00
	33,10
	26,97
	-877,06
	  8.102

	4,00
	33,10
	14,57
	-1096,58
	  11.842

	5,00
	33,10
	1,90
	-1275,86
	  16.579

	6,00
	33,10
	5,22
	-1234,20
	  20.131

	7,00
	33,10
	6,83
	-1210,94
	  26.366

	8,00
	33,10
	5,72
	-1226,95
	  40.071

	9,00
	33,10
	3,28
	-1260,64
	  82.343

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 21

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  6.163

	1,00
	33,10
	44,27
	-495,19
	  2.621

	2,00
	33,10
	44,37
	-491,99
	  2.933

	3,00
	33,10
	37,83
	-649,58
	  4.432

	4,00
	33,10
	23,58
	-937,10
	  7.474

	5,00
	33,10
	3,54
	-1257,76
	  12.072

	6,00
	33,10
	9,41
	-1173,44
	  14.138

	7,00
	33,10
	12,11
	-1134,19
	  18.242

	8,00
	33,10
	10,26
	-1161,08
	  28.011

	9,00
	33,10
	6,03
	-1222,53
	  58.987

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 22

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  7.041

	1,00
	33,10
	41,41
	-569,24
	  3.461

	2,00
	33,10
	41,55
	-566,19
	  3.877

	3,00
	33,10
	34,26
	-729,87
	  5.689

	4,00
	33,10
	20,21
	-996,73
	  9.081

	5,00
	33,10
	2,87
	-1265,14
	  13.871

	6,00
	33,10
	7,74
	-1197,70
	  16.484

	7,00
	33,10
	10,02
	-1164,55
	  21.396

	8,00
	33,10
	7,69
	1662,63
	  30.969

	9,00
	33,10
	2,95
	1662,96
	  42.617

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  68.286



Palo n° 23

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  6.184

	1,00
	33,10
	43,06
	-532,30
	  3.386

	2,00
	33,10
	43,19
	-529,33
	  3.793

	3,00
	33,10
	36,18
	-686,67
	  5.631

	4,00
	33,10
	21,97
	-965,47
	  9.256

	5,00
	33,10
	2,59
	1662,98
	  12.100

	6,00
	33,10
	6,95
	1662,68
	  14.303

	7,00
	33,10
	8,45
	1662,58
	  17.414

	8,00
	33,10
	5,95
	1662,75
	  22.226

	9,00
	33,10
	2,29
	1663,00
	  30.712

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  49.668



Palo n° 24

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  13.686

	1,00
	33,10
	43,75
	-512,40
	  7.045

	2,00
	33,10
	43,85
	-509,18
	  7.884

	3,00
	33,10
	37,07
	-666,73
	  11.815

	4,00
	33,10
	20,90
	1495,71
	  19.652

	5,00
	33,10
	2,49
	1662,99
	  25.169

	6,00
	33,10
	6,66
	1662,70
	  29.672

	7,00
	33,10
	8,05
	1662,60
	  35.979

	8,00
	33,10
	5,63
	1662,77
	  45.630

	9,00
	33,10
	2,15
	1663,01
	  62.353

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  98.402



Palo n° 25

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  7.422

	1,00
	33,10
	30,91
	-804,92
	  5.130

	2,00
	33,10
	31,06
	-801,69
	  5.754

	3,00
	33,10
	23,48
	-938,76
	  7.712

	4,00
	33,10
	12,24
	-1132,37
	  10.875

	5,00
	33,10
	1,55
	-1279,70
	  14.789

	6,00
	33,10
	4,30
	-1247,66
	  18.099

	7,00
	33,10
	5,63
	-1228,26
	  23.785

	8,00
	33,10
	4,71
	-1241,63
	  36.066

	9,00
	33,10
	2,68
	-1267,21
	  73.617

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 26

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.666

	1,00
	33,10
	48,12
	648,81
	  1.999

	2,00
	33,10
	48,02
	653,70
	  2.227

	3,00
	33,10
	42,06
	907,67
	  3.458

	4,00
	33,10
	26,54
	1373,11
	  5.918

	5,00
	33,10
	3,45
	1662,92
	  8.278

	6,00
	33,10
	9,26
	1662,52
	  9.792

	7,00
	33,10
	11,26
	1662,38
	  11.936

	8,00
	33,10
	7,95
	1662,61
	  15.263

	9,00
	33,10
	3,07
	1662,95
	  21.163

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  34.483



Palo n° 27

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.673

	1,00
	33,10
	47,81
	662,81
	  2.099

	2,00
	33,10
	47,70
	667,75
	  2.338

	3,00
	33,10
	41,62
	923,68
	  3.617

	4,00
	33,10
	26,01
	1385,36
	  6.130

	5,00
	33,10
	2,03
	1663,02
	  8.290

	6,00
	33,10
	5,46
	1662,78
	  9.808

	7,00
	33,10
	6,63
	1662,70
	  11.956

	8,00
	33,10
	4,68
	1662,84
	  15.288

	9,00
	33,10
	1,81
	1663,04
	  21.195

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  34.533



Palo n° 28

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.849

	1,00
	33,10
	48,89
	606,81
	  2.200

	2,00
	33,10
	48,80
	611,71
	  2.452

	3,00
	33,10
	43,21
	865,10
	  3.857

	4,00
	33,10
	28,02
	1338,90
	  6.769

	5,00
	33,10
	2,06
	1663,02
	  8.602

	6,00
	33,10
	5,53
	1662,78
	  10.176

	7,00
	33,10
	6,72
	1662,70
	  12.404

	8,00
	33,10
	4,74
	1662,83
	  15.858

	9,00
	33,10
	1,83
	1663,04
	  21.979

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  35.788



Palo n° 29

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  3.919

	1,00
	33,10
	41,09
	943,11
	  2.475

	2,00
	33,10
	41,23
	938,02
	  2.773

	3,00
	33,10
	33,72
	1187,89
	  4.020

	4,00
	33,10
	18,80
	1538,18
	  6.078

	5,00
	33,10
	2,28
	1663,01
	  7.910

	6,00
	33,10
	6,48
	1662,71
	  9.933

	7,00
	33,10
	8,63
	1662,56
	  13.260

	8,00
	33,10
	7,14
	1662,67
	  19.891

	9,00
	33,10
	3,99
	1662,89
	  39.787

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 30

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  5.879

	1,00
	33,10
	48,79
	612,30
	  2.407

	2,00
	33,10
	48,87
	607,92
	  2.692

	3,00
	33,10
	43,73
	842,21
	  4.270

	4,00
	33,10
	29,31
	1306,57
	  7.746

	5,00
	33,10
	4,18
	1662,87
	  11.867

	6,00
	33,10
	11,89
	1662,34
	  14.900

	7,00
	33,10
	15,31
	1606,02
	  19.219

	8,00
	33,10
	13,01
	1649,42
	  29.608

	9,00
	33,10
	7,32
	1662,65
	  59.690

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 31

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  4.761

	1,00
	33,10
	31,26
	-797,07
	  3.259

	2,00
	33,10
	31,41
	-793,83
	  3.656

	3,00
	33,10
	23,83
	-932,66
	  4.916

	4,00
	33,10
	12,46
	-1129,10
	  6.957

	5,00
	33,10
	1,58
	-1279,34
	  9.487

	6,00
	33,10
	4,38
	-1246,38
	  11.603

	7,00
	33,10
	5,75
	-1226,60
	  15.244

	8,00
	33,10
	4,81
	-1240,23
	  23.120

	9,00
	33,10
	2,74
	-1266,59
	  47.223

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  126.522



Palo n° 32

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  7.515

	1,00
	33,10
	41,03
	-577,86
	  4.537

	2,00
	33,10
	41,16
	-574,79
	  5.083

	3,00
	33,10
	34,01
	-735,40
	  7.443

	4,00
	33,10
	18,95
	1535,24
	  11.649

	5,00
	33,10
	2,20
	1663,01
	  14.559

	6,00
	33,10
	5,90
	1662,75
	  17.202

	7,00
	33,10
	7,17
	1662,67
	  20.928

	8,00
	33,10
	5,04
	1662,81
	  26.678

	9,00
	33,10
	1,94
	1663,03
	  36.785

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  59.206



Palo n° 33

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  6.418

	1,00
	33,10
	21,57
	-972,64
	  5.732

	2,00
	33,10
	21,70
	-970,25
	  6.441

	3,00
	33,10
	15,58
	-1078,62
	  8.195

	4,00
	33,10
	4,58
	-1243,51
	  10.327

	5,00
	33,10
	0,53
	-1290,68
	  12.899

	6,00
	33,10
	1,50
	-1280,19
	  16.061

	7,00
	33,10
	1,99
	-1274,80
	  21.349

	8,00
	33,10
	1,65
	-1278,53
	  32.118

	9,00
	33,10
	0,93
	-1286,51
	  64.636

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 34

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  7.846

	1,00
	33,10
	29,17
	-838,07
	  6.196

	2,00
	33,10
	29,33
	-835,30
	  6.955

	3,00
	33,10
	21,91
	-966,53
	  9.211

	4,00
	33,10
	6,42
	-1216,82
	  12.353

	5,00
	33,10
	0,76
	-1288,35
	  15.738

	6,00
	33,10
	2,14
	-1273,18
	  19.523

	7,00
	33,10
	2,83
	-1265,56
	  25.904

	8,00
	33,10
	2,35
	-1270,83
	  39.018

	9,00
	33,10
	1,33
	-1282,14
	  78.732

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 35

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  7.242

	1,00
	33,10
	35,96
	-691,57
	  4.314

	2,00
	33,10
	36,11
	-688,34
	  4.836

	3,00
	33,10
	28,57
	-848,67
	  6.803

	4,00
	33,10
	15,67
	-1077,12
	  10.094

	5,00
	33,10
	2,07
	-1273,91
	  14.365

	6,00
	33,10
	5,69
	-1227,45
	  17.375

	7,00
	33,10
	7,42
	-1202,29
	  22.718

	8,00
	33,10
	6,23
	-1219,60
	  34.567

	9,00
	33,10
	3,58
	-1257,32
	  71.273

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  101.247



Palo n° 36

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  5.430

	1,00
	33,10
	49,44
	577,13
	  2.096

	2,00
	33,10
	49,52
	572,95
	  2.344

	3,00
	33,10
	44,68
	800,47
	  3.749

	4,00
	33,10
	30,65
	1270,99
	  6.960

	5,00
	33,10
	4,49
	1662,85
	  10.961

	6,00
	33,10
	12,73
	1654,73
	  13.700

	7,00
	33,10
	15,98
	1593,10
	  16.984

	8,00
	33,10
	11,74
	1662,35
	  22.614

	9,00
	33,10
	4,52
	1662,85
	  31.247

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  50.517



Palo n° 37

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  6.047

	1,00
	33,10
	51,74
	451,46
	  1.803

	2,00
	33,10
	51,67
	455,34
	  2.011

	3,00
	33,10
	47,72
	666,67
	  3.291

	4,00
	33,10
	34,61
	1160,23
	  6.476

	5,00
	33,10
	5,33
	1662,79
	  10.714

	6,00
	33,10
	14,01
	1630,54
	  12.425

	7,00
	33,10
	16,52
	1582,48
	  14.689

	8,00
	33,10
	12,23
	1662,31
	  19.705

	9,00
	33,10
	4,72
	1662,84
	  27.266

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  44.218



Palo n° 38

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.095

	1,00
	33,10
	36,82
	1091,67
	  2.990

	2,00
	33,10
	36,98
	1086,75
	  3.352

	3,00
	33,10
	28,93
	1316,66
	  4.650

	4,00
	33,10
	15,26
	1606,95
	  6.635

	5,00
	33,10
	1,77
	1663,04
	  8.266

	6,00
	33,10
	5,03
	1662,81
	  10.380

	7,00
	33,10
	6,71
	1662,70
	  13.857

	8,00
	33,10
	5,49
	1662,78
	  20.077

	9,00
	33,10
	2,12
	1663,02
	  27.770

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  45.013



Palo n° 39

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  12.239

	1,00
	33,10
	55,38
	-26,56
	  1.729

	2,00
	33,10
	55,38
	-26,35
	  1.931

	3,00
	33,10
	54,96
	-53,30
	  3.409

	4,00
	33,10
	47,36
	682,42
	  8.425

	5,00
	33,10
	12,84
	1652,52
	  24.564

	6,00
	33,10
	29,07
	1312,99
	  24.518

	7,00
	33,10
	34,13
	1175,17
	  28.441

	8,00
	33,10
	27,44
	1352,37
	  41.444

	9,00
	33,10
	12,76
	1654,12
	  69.085

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  97.388



Palo n° 40

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.054

	1,00
	33,10
	39,21
	1012,05
	  2.838

	2,00
	33,10
	39,05
	1017,81
	  3.156

	3,00
	33,10
	30,72
	1269,15
	  4.401

	4,00
	33,10
	9,20
	1662,52
	  6.229

	5,00
	33,10
	0,99
	1663,10
	  7.197

	6,00
	33,10
	2,65
	1662,98
	  8.517

	7,00
	33,10
	3,23
	1662,94
	  10.386

	8,00
	33,10
	2,28
	1663,01
	  13.287

	9,00
	33,10
	0,88
	1663,10
	  18.437

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  30.104



Palo n° 41

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.425

	1,00
	33,10
	44,97
	787,64
	  2.332

	2,00
	33,10
	45,09
	782,68
	  2.611

	3,00
	33,10
	38,55
	1036,14
	  3.956

	4,00
	33,10
	23,26
	1447,08
	  6.461

	5,00
	33,10
	2,98
	1662,96
	  8.933

	6,00
	33,10
	8,50
	1662,57
	  11.216

	7,00
	33,10
	11,32
	1662,38
	  14.972

	8,00
	33,10
	9,37
	1662,51
	  22.460

	9,00
	33,10
	5,23
	1662,80
	  44.929

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 42

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.340

	1,00
	33,10
	46,65
	713,69
	  2.074

	2,00
	33,10
	46,76
	709,04
	  2.321

	3,00
	33,10
	40,73
	956,32
	  3.583

	4,00
	33,10
	25,58
	1395,11
	  6.105

	5,00
	33,10
	3,41
	1662,93
	  8.759

	6,00
	33,10
	9,72
	1662,49
	  10.998

	7,00
	33,10
	12,87
	1652,07
	  14.591

	8,00
	33,10
	10,71
	1662,42
	  22.024

	9,00
	33,10
	5,98
	1662,75
	  44.057

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  93.676



Palo n° 43

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  6.448

	1,00
	33,10
	40,46
	-590,63
	  3.275

	2,00
	33,10
	40,60
	-587,52
	  3.669

	3,00
	33,10
	33,41
	-748,79
	  5.352

	4,00
	33,10
	19,41
	-1010,93
	  8.436

	5,00
	33,10
	2,72
	-1266,78
	  12.721

	6,00
	33,10
	7,36
	-1203,18
	  15.167

	7,00
	33,10
	9,54
	-1171,47
	  19.713

	8,00
	33,10
	8,04
	-1193,24
	  30.119

	9,00
	33,10
	4,67
	-1242,20
	  62.709

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  106.726



Palo n° 44

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  5.601

	1,00
	33,10
	39,86
	988,28
	  3.705

	2,00
	33,10
	40,00
	983,10
	  4.151

	3,00
	33,10
	32,27
	1228,02
	  5.936

	4,00
	33,10
	17,67
	1560,23
	  8.813

	5,00
	33,10
	2,11
	1663,02
	  11.308

	6,00
	33,10
	6,00
	1662,75
	  14.200

	7,00
	33,10
	8,00
	1662,61
	  18.957

	8,00
	33,10
	6,62
	1662,70
	  28.437

	9,00
	33,10
	3,69
	1662,91
	  56.880

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  866.329



Palo n° 45

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.016

	1,00
	33,10
	42,76
	882,06
	  2.369

	2,00
	33,10
	42,90
	877,10
	  2.654

	3,00
	33,10
	35,64
	1128,28
	  3.908

	4,00
	33,10
	20,52
	1503,47
	  6.089

	5,00
	33,10
	2,54
	1662,99
	  8.107

	6,00
	33,10
	7,24
	1662,66
	  10.179

	7,00
	33,10
	9,64
	1662,49
	  13.589

	8,00
	33,10
	7,98
	1662,61
	  20.023

	9,00
	33,10
	3,08
	1662,95
	  27.698

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  44.901



Palo n° 46

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.763

	1,00
	33,10
	36,61
	1098,11
	  3.498

	2,00
	33,10
	36,77
	1093,19
	  3.923

	3,00
	33,10
	28,72
	1322,24
	  5.432

	4,00
	33,10
	15,11
	1609,75
	  7.732

	5,00
	33,10
	1,75
	1663,04
	  9.616

	6,00
	33,10
	4,98
	1662,82
	  12.075

	7,00
	33,10
	6,63
	1662,70
	  16.120

	8,00
	33,10
	4,98
	1662,82
	  21.434

	9,00
	33,10
	1,92
	1663,03
	  29.629

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  47.956



Palo n° 47

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  13.078

	1,00
	33,10
	34,61
	-721,96
	  8.107

	2,00
	33,10
	34,75
	-718,75
	  9.089

	3,00
	33,10
	27,23
	-872,37
	  12.626

	4,00
	33,10
	14,74
	-1093,43
	  18.497

	5,00
	33,10
	1,92
	-1275,55
	  25.961

	6,00
	33,10
	5,30
	-1233,15
	  31.496

	7,00
	33,10
	6,92
	-1209,59
	  41.237

	8,00
	33,10
	5,80
	-1225,81
	  62.685

	9,00
	33,10
	3,33
	-1260,13
	  128.880

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  130.279



Palo n° 48

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  9.744

	1,00
	33,10
	8,84
	-1181,63
	  10.248

	2,00
	33,10
	8,91
	-1180,63
	  11.532

	3,00
	33,10
	5,96
	-1223,44
	  13.678

	4,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  16.328

	5,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  19.647

	6,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  24.659

	7,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  32.916

	8,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  49.374

	9,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  98.749

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 49

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  8.138

	1,00
	33,10
	36,64
	-676,34
	  4.728

	2,00
	33,10
	36,78
	-673,13
	  5.300

	3,00
	33,10
	29,42
	-833,71
	  7.513

	4,00
	33,10
	16,26
	-1066,63
	  11.236

	5,00
	33,10
	2,17
	-1272,90
	  16.129

	6,00
	33,10
	5,93
	-1223,97
	  19.467

	7,00
	33,10
	7,73
	-1197,86
	  25.431

	8,00
	33,10
	6,49
	-1215,82
	  38.719

	9,00
	33,10
	2,76
	1662,97
	  61.650

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  97.348




[image: Immagine che contiene testo, verde, schermata, Policromia

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 20 - Verifiche flessione X  (Inviluppo)


[image: Immagine che contiene verde, Policromia, schermata, Elementi grafici

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 21 - Verifiche flessione Y  (Inviluppo)


[image: Immagine che contiene testo, schermata, diagramma, Parallelo

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 22 - Verifiche flessione micropali (Palo n° 39) (Inviluppo)


Verifica a taglio


Micropali

Simbologia adottata
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
VRcd	Taglio resistente a compressione, espresso in [kN]
VRsd	Taglio resistente a trazione, espresso in [kN]
VRd	Taglio resistente, espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

Palo n° 1

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  74.525

	1,00
	521,40
	  674.968

	2,00
	521,40
	  414.294

	3,00
	521,40
	  384.377

	4,00
	521,40
	  619.844

	5,00
	521,40
	  1490.114

	6,00
	521,40
	  8435.549

	7,00
	521,40
	  10182.732

	8,00
	521,40
	  7917.658

	9,00
	521,40
	  13173.305

	10,00
	521,40
	  222711.132



Palo n° 2

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  31.183

	1,00
	521,40
	  282.418

	2,00
	521,40
	  173.348

	3,00
	521,40
	  160.830

	4,00
	521,40
	  259.354

	5,00
	521,40
	  623.490

	6,00
	521,40
	  3529.584

	7,00
	521,40
	  4260.636

	8,00
	521,40
	  3312.889

	9,00
	521,40
	  5511.945

	10,00
	521,40
	  93186.297



Palo n° 3

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  27.136

	1,00
	521,40
	  245.772

	2,00
	521,40
	  150.854

	3,00
	521,40
	  139.961

	4,00
	521,40
	  225.700

	5,00
	521,40
	  542.586

	6,00
	521,40
	  3071.587

	7,00
	521,40
	  3707.778

	8,00
	521,40
	  2883.010

	9,00
	521,40
	  4796.718

	10,00
	521,40
	  81094.485



Palo n° 4

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  28.514

	1,00
	521,40
	  258.246

	2,00
	521,40
	  158.511

	3,00
	521,40
	  147.064

	4,00
	521,40
	  237.155

	5,00
	521,40
	  570.124

	6,00
	521,40
	  3227.479

	7,00
	521,40
	  3895.959

	8,00
	521,40
	  3029.331

	9,00
	521,40
	  5040.165

	10,00
	521,40
	  85210.270



Palo n° 5

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  19.645

	1,00
	521,40
	  177.925

	2,00
	521,40
	  109.210

	3,00
	521,40
	  101.324

	4,00
	521,40
	  163.394

	5,00
	521,40
	  392.802

	6,00
	521,40
	  2223.659

	7,00
	521,40
	  2684.226

	8,00
	521,40
	  2087.139

	9,00
	521,40
	  3472.558

	10,00
	521,40
	  58707.917



Palo n° 6

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  9.352

	1,00
	521,40
	  84.700

	2,00
	521,40
	  51.989

	3,00
	521,40
	  48.235

	4,00
	521,40
	  77.783

	5,00
	521,40
	  186.991

	6,00
	521,40
	  1058.556

	7,00
	521,40
	  1277.806

	8,00
	521,40
	  993.567

	9,00
	521,40
	  1653.085

	10,00
	521,40
	  27947.460



Palo n° 7

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  14.806

	1,00
	521,40
	  134.098

	2,00
	521,40
	  82.309

	3,00
	521,40
	  76.365

	4,00
	521,40
	  123.146

	5,00
	521,40
	  296.045

	6,00
	521,40
	  1675.914

	7,00
	521,40
	  2023.032

	8,00
	521,40
	  1573.023

	9,00
	521,40
	  2617.177

	10,00
	521,40
	  44246.637



Palo n° 8

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  9.786

	1,00
	521,40
	  88.633

	2,00
	521,40
	  54.403

	3,00
	521,40
	  50.474

	4,00
	521,40
	  81.395

	5,00
	521,40
	  195.674

	6,00
	521,40
	  1107.713

	7,00
	521,40
	  1337.144

	8,00
	521,40
	  1039.706

	9,00
	521,40
	  1729.851

	10,00
	521,40
	  29245.280



Palo n° 9

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  13.173

	1,00
	521,40
	  119.311

	2,00
	521,40
	  73.233

	3,00
	521,40
	  67.944

	4,00
	521,40
	  109.567

	5,00
	521,40
	  263.400

	6,00
	521,40
	  1491.110

	7,00
	521,40
	  1799.951

	8,00
	521,40
	  1399.565

	9,00
	521,40
	  2328.579

	10,00
	521,40
	  39367.533



Palo n° 10

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  10.589

	1,00
	521,40
	  95.899

	2,00
	521,40
	  58.863

	3,00
	521,40
	  54.612

	4,00
	521,40
	  88.068

	5,00
	521,40
	  211.715

	6,00
	521,40
	  1198.524

	7,00
	521,40
	  1446.763

	8,00
	521,40
	  1124.941

	9,00
	521,40
	  1871.664

	10,00
	521,40
	  31642.815



Palo n° 11

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  29.577

	1,00
	521,40
	  267.880

	2,00
	521,40
	  164.424

	3,00
	521,40
	  152.551

	4,00
	521,40
	  246.003

	5,00
	521,40
	  591.394

	6,00
	521,40
	  3347.886

	7,00
	521,40
	  4041.305

	8,00
	521,40
	  3142.346

	9,00
	521,40
	  5228.198

	10,00
	521,40
	  88389.197



Palo n° 12

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  17.038

	1,00
	521,40
	  154.310

	2,00
	521,40
	  94.715

	3,00
	521,40
	  87.876

	4,00
	521,40
	  141.708

	5,00
	521,40
	  340.668

	6,00
	521,40
	  1928.525

	7,00
	521,40
	  2327.964

	8,00
	521,40
	  1810.125

	9,00
	521,40
	  3011.665

	10,00
	521,40
	  50915.949



Palo n° 13

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  16.809

	1,00
	521,40
	  152.234

	2,00
	521,40
	  93.441

	3,00
	521,40
	  86.693

	4,00
	521,40
	  139.801

	5,00
	521,40
	  336.084

	6,00
	521,40
	  1902.575

	7,00
	521,40
	  2296.639

	8,00
	521,40
	  1785.768

	9,00
	521,40
	  2971.140

	10,00
	521,40
	  50230.828



Palo n° 14

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  50.396

	1,00
	521,40
	  456.432

	2,00
	521,40
	  280.157

	3,00
	521,40
	  259.927

	4,00
	521,40
	  419.156

	5,00
	521,40
	  1007.657

	6,00
	521,40
	  5704.355

	7,00
	521,40
	  6885.850

	8,00
	521,40
	  5354.143

	9,00
	521,40
	  8908.159

	10,00
	521,40
	  150603.523



Palo n° 15

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  26.390

	1,00
	521,40
	  239.012

	2,00
	521,40
	  146.705

	3,00
	521,40
	  136.111

	4,00
	521,40
	  219.492

	5,00
	521,40
	  527.663

	6,00
	521,40
	  2987.103

	7,00
	521,40
	  3605.796

	8,00
	521,40
	  2803.713

	9,00
	521,40
	  4664.785

	10,00
	521,40
	  78863.999



Palo n° 16

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  18.806

	1,00
	521,40
	  170.327

	2,00
	521,40
	  104.547

	3,00
	521,40
	  96.997

	4,00
	521,40
	  156.417

	5,00
	521,40
	  376.028

	6,00
	521,40
	  2128.700

	7,00
	521,40
	  2569.599

	8,00
	521,40
	  1998.011

	9,00
	521,40
	  3324.266

	10,00
	521,40
	  56200.864



Palo n° 17

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  18.368

	1,00
	521,40
	  166.353

	2,00
	521,40
	  102.107

	3,00
	521,40
	  94.734

	4,00
	521,40
	  152.767

	5,00
	521,40
	  367.255

	6,00
	521,40
	  2079.032

	7,00
	521,40
	  2509.644

	8,00
	521,40
	  1951.392

	9,00
	521,40
	  3246.703

	10,00
	521,40
	  54889.557



Palo n° 18

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  42.530

	1,00
	521,40
	  385.188

	2,00
	521,40
	  236.428

	3,00
	521,40
	  219.355

	4,00
	521,40
	  353.731

	5,00
	521,40
	  850.374

	6,00
	521,40
	  4813.973

	7,00
	521,40
	  5811.050

	8,00
	521,40
	  4518.424

	9,00
	521,40
	  7517.701

	10,00
	521,40
	  127096.093



Palo n° 19

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  14.666

	1,00
	521,40
	  132.830

	2,00
	521,40
	  81.531

	3,00
	521,40
	  75.644

	4,00
	521,40
	  121.982

	5,00
	521,40
	  293.248

	6,00
	521,40
	  1660.077

	7,00
	521,40
	  2003.915

	8,00
	521,40
	  1558.158

	9,00
	521,40
	  2592.446

	10,00
	521,40
	  43828.521



Palo n° 20

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  36.613

	1,00
	521,40
	  331.602

	2,00
	521,40
	  203.537

	3,00
	521,40
	  188.839

	4,00
	521,40
	  304.520

	5,00
	521,40
	  732.071

	6,00
	521,40
	  4144.261

	7,00
	521,40
	  5002.627

	8,00
	521,40
	  3889.829

	9,00
	521,40
	  6471.851

	10,00
	521,40
	  109414.704



Palo n° 21

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  15.002

	1,00
	521,40
	  135.874

	2,00
	521,40
	  83.399

	3,00
	521,40
	  77.377

	4,00
	521,40
	  124.777

	5,00
	521,40
	  299.966

	6,00
	521,40
	  1698.113

	7,00
	521,40
	  2049.828

	8,00
	521,40
	  1593.859

	9,00
	521,40
	  2651.844

	10,00
	521,40
	  44832.722



Palo n° 22

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  22.286

	1,00
	521,40
	  201.845

	2,00
	521,40
	  123.892

	3,00
	521,40
	  114.945

	4,00
	521,40
	  185.360

	5,00
	521,40
	  445.609

	6,00
	521,40
	  2522.595

	7,00
	521,40
	  3045.079

	8,00
	521,40
	  2367.723

	9,00
	521,40
	  3939.390

	10,00
	521,40
	  66600.298



Palo n° 23

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  20.467

	1,00
	521,40
	  185.364

	2,00
	521,40
	  113.776

	3,00
	521,40
	  105.560

	4,00
	521,40
	  170.225

	5,00
	521,40
	  409.224

	6,00
	521,40
	  2316.620

	7,00
	521,40
	  2796.441

	8,00
	521,40
	  2174.393

	9,00
	521,40
	  3617.730

	10,00
	521,40
	  61162.226



Palo n° 24

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  42.536

	1,00
	521,40
	  385.248

	2,00
	521,40
	  236.465

	3,00
	521,40
	  219.389

	4,00
	521,40
	  353.785

	5,00
	521,40
	  850.505

	6,00
	521,40
	  4814.717

	7,00
	521,40
	  5811.949

	8,00
	521,40
	  4519.123

	9,00
	521,40
	  7518.863

	10,00
	521,40
	  127115.750



Palo n° 25

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  40.169

	1,00
	521,40
	  363.802

	2,00
	521,40
	  223.301

	3,00
	521,40
	  207.176

	4,00
	521,40
	  334.091

	5,00
	521,40
	  803.160

	6,00
	521,40
	  4546.694

	7,00
	521,40
	  5488.412

	8,00
	521,40
	  4267.555

	9,00
	521,40
	  7100.307

	10,00
	521,40
	  120039.540



Palo n° 26

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  11.077

	1,00
	521,40
	  100.324

	2,00
	521,40
	  61.579

	3,00
	521,40
	  57.132

	4,00
	521,40
	  92.131

	5,00
	521,40
	  221.485

	6,00
	521,40
	  1253.826

	7,00
	521,40
	  1513.520

	8,00
	521,40
	  1176.849

	9,00
	521,40
	  1958.027

	10,00
	521,40
	  33102.887



Palo n° 27

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  11.708

	1,00
	521,40
	  106.035

	2,00
	521,40
	  65.084

	3,00
	521,40
	  60.384

	4,00
	521,40
	  97.375

	5,00
	521,40
	  234.092

	6,00
	521,40
	  1325.197

	7,00
	521,40
	  1599.674

	8,00
	521,40
	  1243.838

	9,00
	521,40
	  2069.483

	10,00
	521,40
	  34987.185



Palo n° 28

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  11.999

	1,00
	521,40
	  108.669

	2,00
	521,40
	  66.701

	3,00
	521,40
	  61.884

	4,00
	521,40
	  99.795

	5,00
	521,40
	  239.907

	6,00
	521,40
	  1358.118

	7,00
	521,40
	  1639.413

	8,00
	521,40
	  1274.738

	9,00
	521,40
	  2120.894

	10,00
	521,40
	  35856.348



Palo n° 29

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  16.059

	1,00
	521,40
	  145.446

	2,00
	521,40
	  89.275

	3,00
	521,40
	  82.828

	4,00
	521,40
	  133.568

	5,00
	521,40
	  321.099

	6,00
	521,40
	  1817.747

	7,00
	521,40
	  2194.241

	8,00
	521,40
	  1706.148

	9,00
	521,40
	  2838.669

	10,00
	521,40
	  47991.234



Palo n° 30

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  13.155

	1,00
	521,40
	  119.145

	2,00
	521,40
	  73.131

	3,00
	521,40
	  67.850

	4,00
	521,40
	  109.415

	5,00
	521,40
	  263.034

	6,00
	521,40
	  1489.040

	7,00
	521,40
	  1797.452

	8,00
	521,40
	  1397.622

	9,00
	521,40
	  2325.347

	10,00
	521,40
	  39312.882



Palo n° 31

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  27.078

	1,00
	521,40
	  245.239

	2,00
	521,40
	  150.528

	3,00
	521,40
	  139.658

	4,00
	521,40
	  225.211

	5,00
	521,40
	  541.410

	6,00
	521,40
	  3064.929

	7,00
	521,40
	  3699.742

	8,00
	521,40
	  2876.761

	9,00
	521,40
	  4786.321

	10,00
	521,40
	  80918.717



Palo n° 32

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  28.630

	1,00
	521,40
	  259.300

	2,00
	521,40
	  159.158

	3,00
	521,40
	  147.665

	4,00
	521,40
	  238.124

	5,00
	521,40
	  572.453

	6,00
	521,40
	  3240.663

	7,00
	521,40
	  3911.873

	8,00
	521,40
	  3041.706

	9,00
	521,40
	  5060.754

	10,00
	521,40
	  85558.347



Palo n° 33

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  70.866

	1,00
	521,40
	  641.824

	2,00
	521,40
	  393.950

	3,00
	521,40
	  365.502

	4,00
	521,40
	  589.407

	5,00
	521,40
	  1416.942

	6,00
	521,40
	  8021.325

	7,00
	521,40
	  9682.713

	8,00
	521,40
	  7528.864

	9,00
	521,40
	  12526.435

	10,00
	521,40
	  211774.981



Palo n° 34

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  54.276

	1,00
	521,40
	  491.573

	2,00
	521,40
	  301.727

	3,00
	521,40
	  279.939

	4,00
	521,40
	  451.427

	5,00
	521,40
	  1085.238

	6,00
	521,40
	  6143.541

	7,00
	521,40
	  7416.000

	8,00
	521,40
	  5766.365

	9,00
	521,40
	  9594.010

	10,00
	521,40
	  162198.682



Palo n° 35

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  31.985

	1,00
	521,40
	  289.682

	2,00
	521,40
	  177.806

	3,00
	521,40
	  164.967

	4,00
	521,40
	  266.024

	5,00
	521,40
	  639.526

	6,00
	521,40
	  3620.361

	7,00
	521,40
	  4370.215

	8,00
	521,40
	  3398.092

	9,00
	521,40
	  5653.706

	10,00
	521,40
	  95582.942



Palo n° 36

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  10.560

	1,00
	521,40
	  95.638

	2,00
	521,40
	  58.703

	3,00
	521,40
	  54.463

	4,00
	521,40
	  87.827

	5,00
	521,40
	  211.138

	6,00
	521,40
	  1195.257

	7,00
	521,40
	  1442.820

	8,00
	521,40
	  1121.875

	9,00
	521,40
	  1866.563

	10,00
	521,40
	  31556.565



Palo n° 37

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  9.292

	1,00
	521,40
	  84.155

	2,00
	521,40
	  51.654

	3,00
	521,40
	  47.924

	4,00
	521,40
	  77.282

	5,00
	521,40
	  185.788

	6,00
	521,40
	  1051.746

	7,00
	521,40
	  1269.586

	8,00
	521,40
	  987.176

	9,00
	521,40
	  1642.451

	10,00
	521,40
	  27767.679



Palo n° 38

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  19.722

	1,00
	521,40
	  178.617

	2,00
	521,40
	  109.635

	3,00
	521,40
	  101.718

	4,00
	521,40
	  164.029

	5,00
	521,40
	  394.329

	6,00
	521,40
	  2232.298

	7,00
	521,40
	  2694.654

	8,00
	521,40
	  2095.248

	9,00
	521,40
	  3486.049

	10,00
	521,40
	  58935.997



Palo n° 39

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  8.287

	1,00
	521,40
	  75.059

	2,00
	521,40
	  46.071

	3,00
	521,40
	  42.744

	4,00
	521,40
	  68.929

	5,00
	521,40
	  165.706

	6,00
	521,40
	  938.063

	7,00
	521,40
	  1132.356

	8,00
	521,40
	  880.472

	9,00
	521,40
	  1464.919

	10,00
	521,40
	  24766.272



Palo n° 40

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  17.630

	1,00
	521,40
	  159.669

	2,00
	521,40
	  98.004

	3,00
	521,40
	  90.927

	4,00
	521,40
	  146.629

	5,00
	521,40
	  352.498

	6,00
	521,40
	  1995.494

	7,00
	521,40
	  2408.804

	8,00
	521,40
	  1872.983

	9,00
	521,40
	  3116.247

	10,00
	521,40
	  52684.038



Palo n° 41

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  13.828

	1,00
	521,40
	  125.238

	2,00
	521,40
	  76.871

	3,00
	521,40
	  71.320

	4,00
	521,40
	  115.010

	5,00
	521,40
	  276.486

	6,00
	521,40
	  1565.188

	7,00
	521,40
	  1889.372

	8,00
	521,40
	  1469.095

	9,00
	521,40
	  2444.263

	10,00
	521,40
	  41323.310



Palo n° 42

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  11.852

	1,00
	521,40
	  107.346

	2,00
	521,40
	  65.889

	3,00
	521,40
	  61.131

	4,00
	521,40
	  98.579

	5,00
	521,40
	  236.985

	6,00
	521,40
	  1341.576

	7,00
	521,40
	  1619.445

	8,00
	521,40
	  1259.211

	9,00
	521,40
	  2095.060

	10,00
	521,40
	  35419.606



Palo n° 43

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  21.583

	1,00
	521,40
	  195.478

	2,00
	521,40
	  119.984

	3,00
	521,40
	  111.320

	4,00
	521,40
	  179.513

	5,00
	521,40
	  431.553

	6,00
	521,40
	  2443.024

	7,00
	521,40
	  2949.026

	8,00
	521,40
	  2293.037

	9,00
	521,40
	  3815.127

	10,00
	521,40
	  64499.481



Palo n° 44

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  24.784

	1,00
	521,40
	  224.463

	2,00
	521,40
	  137.775

	3,00
	521,40
	  127.826

	4,00
	521,40
	  206.131

	5,00
	521,40
	  495.542

	6,00
	521,40
	  2805.268

	7,00
	521,40
	  3386.299

	8,00
	521,40
	  2633.041

	9,00
	521,40
	  4380.823

	10,00
	521,40
	  74063.272



Palo n° 45

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  13.645

	1,00
	521,40
	  123.580

	2,00
	521,40
	  75.853

	3,00
	521,40
	  70.376

	4,00
	521,40
	  113.487

	5,00
	521,40
	  272.825

	6,00
	521,40
	  1544.463

	7,00
	521,40
	  1864.355

	8,00
	521,40
	  1449.643

	9,00
	521,40
	  2411.898

	10,00
	521,40
	  40776.146



Palo n° 46

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  23.093

	1,00
	521,40
	  209.147

	2,00
	521,40
	  128.374

	3,00
	521,40
	  119.104

	4,00
	521,40
	  192.066

	5,00
	521,40
	  461.730

	6,00
	521,40
	  2613.859

	7,00
	521,40
	  3155.245

	8,00
	521,40
	  2453.384

	9,00
	521,40
	  4081.911

	10,00
	521,40
	  69009.781



Palo n° 47

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  53.655

	1,00
	521,40
	  485.947

	2,00
	521,40
	  298.274

	3,00
	521,40
	  276.735

	4,00
	521,40
	  446.261

	5,00
	521,40
	  1072.817

	6,00
	521,40
	  6073.226

	7,00
	521,40
	  7331.121

	8,00
	521,40
	  5700.366

	9,00
	521,40
	  9484.202

	10,00
	521,40
	  160342.251



Palo n° 48

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  208.079

	1,00
	521,40
	  1884.554

	2,00
	521,40
	  1156.737

	3,00
	521,40
	  1073.206

	4,00
	521,40
	  1730.646

	5,00
	521,40
	  4160.497

	6,00
	521,40
	  23552.613

	7,00
	521,40
	  28430.864

	8,00
	521,40
	  22106.625

	9,00
	521,40
	  36780.742

	10,00
	521,40
	  621824.252



Palo n° 49

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  34.407

	1,00
	521,40
	  311.622

	2,00
	521,40
	  191.273

	3,00
	521,40
	  177.461

	4,00
	521,40
	  286.173

	5,00
	521,40
	  687.963

	6,00
	521,40
	  3894.567

	7,00
	521,40
	  4701.215

	8,00
	521,40
	  3655.464

	9,00
	521,40
	  6081.918

	10,00
	521,40
	  102822.395




[image: Immagine che contiene testo, schermata, Rettangolo, Parallelo

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 23 - Verifiche taglio micropali (Palo n° 39) (Inviluppo)


Verifica a punzonamento


Piastra

Simbologia adottata
OP	Oggetto che viene punzonato
P	Oggetto che punzona
c1, c2	Dimensioni pilastro nelle due direzioni, espressa in [mm]
d	Altezza utile della fondazione, espressa in [mm]
u0	Lunghezza perimetro di verifica a faccia pilastro, espresso in [mm]
u1	Lunghezza perimetro di verifica per effetto della diffusione, espresso in [mm]
ry, rz	Percentuali di armatura piastra in zona tesa
dpc, duc	distanza della prima e dell'ultima cucitura dalla faccia del pilastro
VEd,i	Tensione di taglio sul perimetro del pilastro, espressa in [kPa]
VRd,max	Valore di progetto del massimo taglio-punzonamento resistente, espressa in [kPa]
VEd,f	Tensione di taglio sul perimetro di verifica u1, espresso in [kPa]
VRd,cf	Valore di progetto del taglio-punzonamento resistente senza armature sul perimetro di verifica u1, espresso in [kPa]
VRd,cs	Valore di progetto del taglio-punzonamento resistente con armature, espresso in [kPa]
nsc	Numero di serie di cuciture
nc	Numero di cuciture
FS	Fattore di sicurezza (minore tra i rapporti VRd,max/VEd,i, VRd,cf/VEd,f e VRd,cs/VEd,f). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo 

	OP
	P
	c1
	c2
	d
	u0
	u1
	ry
	rz
	dpc
	duc
	nsc
	nc

	 
	 
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[%]
	[%]
	[mm]
	[mm]
	 
	 

	Piastra n° 1
	32,52; 23,28
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30,40; 22,71
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.54267
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,56; 20,83
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.35200
	164
	1001
	4
	12

	Piastra n° 1
	30,60; 20,34
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.44000
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30,55; 20,93
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30,50; 21,53
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.58667
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30,45; 22,12
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.60133
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30,93; 22,85
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31,46; 23,00
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.49867
	0.42533
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31,99; 23,14
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,52; 22,79
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,53; 22,30
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.57200
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,54; 21,81
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.60133
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,55; 21,32
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.57200
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,07; 20,71
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31,58; 20,59
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.45467
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31,09; 20,47
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.45467
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 1
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 2
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 3
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 4
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 5
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 6
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 7
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 8
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 9
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 10
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 11
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 12
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 13
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 14
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 15
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 16
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 17
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 18
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 19
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 20
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 21
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 22
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 23
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 24
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 25
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 26
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.47014
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 27
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.53568
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 28
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.61008
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 29
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.53568
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 30
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.43152
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 31
	249
	249
	545
	564
	5533
	0.47014
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 32
	249
	249
	545
	564
	5533
	0.53568
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 33
	249
	249
	545
	564
	5533
	0.61008
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 34
	249
	249
	545
	564
	5533
	0.53568
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 35
	249
	249
	545
	564
	5533
	0.43152
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 36
	249
	249
	545
	368
	3575
	0.44262
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 37
	249
	249
	545
	392
	3699
	0.44262
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 38
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 39
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 40
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 41
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 42
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 43
	249
	249
	545
	392
	3788
	0.40902
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 44
	249
	249
	545
	417
	3913
	0.40902
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 45
	249
	249
	545
	613
	5871
	0.40902
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 46
	249
	249
	545
	613
	5871
	0.40902
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 47
	249
	249
	545
	613
	5871
	0.40902
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 48
	249
	249
	545
	613
	5871
	0.40902
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 49
	249
	249
	545
	613
	5871
	0.40902
	0.32938
	0
	0
	0
	0



	OP
	P
	VEd,i
	VRd,max
	VEd,f
	VRd,cf
	VRd,cs
	FS

	 
	 
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	 

	Piastra n° 1
	32,52; 23,28
	2652
	4703
	396
	464
	0
	  1.171 (4)

	Piastra n° 1
	30,40; 22,71
	2880
	4703
	0
	476
	0
	  1.633 (15)

	Piastra n° 1
	32,56; 20,83
	3198
	4703
	478
	461
	502
	  1.050 (15)

	Piastra n° 1
	30,60; 20,34
	1999
	4703
	0
	460
	0
	  2.353 (10)

	Piastra n° 1
	30,55; 20,93
	1553
	4703
	0
	475
	0
	  3.028 (4)

	Piastra n° 1
	30,50; 21,53
	1256
	4703
	0
	486
	0
	  3.744 (7)

	Piastra n° 1
	30,45; 22,12
	1863
	4703
	0
	485
	0
	  2.524 (15)

	Piastra n° 1
	30,93; 22,85
	1875
	4703
	0
	478
	0
	  2.508 (15)

	Piastra n° 1
	31,46; 23,00
	1089
	4703
	163
	478
	0
	  2.938 (3)

	Piastra n° 1
	31,99; 23,14
	1774
	4703
	265
	473
	0
	  1.784 (4)

	Piastra n° 1
	32,52; 22,79
	1963
	4703
	294
	469
	0
	  1.597 (4)

	Piastra n° 1
	32,53; 22,30
	1741
	4703
	260
	477
	0
	  1.834 (7)

	Piastra n° 1
	32,54; 21,81
	1845
	4703
	276
	481
	0
	  1.745 (17)

	Piastra n° 1
	32,55; 21,32
	2295
	4703
	343
	477
	0
	  1.391 (17)

	Piastra n° 1
	32,07; 20,71
	2351
	4703
	352
	470
	0
	  1.338 (15)

	Piastra n° 1
	31,58; 20,59
	1749
	4703
	262
	468
	0
	  1.790 (15)

	Piastra n° 1
	31,09; 20,47
	1264
	4703
	189
	468
	0
	  2.478 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 1
	394
	4703
	0
	447
	0
	  11.944 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 2
	526
	4703
	54
	460
	0
	  8.525 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 3
	802
	4703
	82
	465
	0
	  5.664 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 4
	957
	4703
	98
	460
	0
	  4.690 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 5
	929
	4703
	95
	443
	0
	  4.662 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 6
	940
	4703
	96
	460
	0
	  4.773 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 7
	844
	4703
	86
	470
	0
	  5.436 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 8
	883
	4703
	90
	460
	0
	  5.085 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 9
	875
	4703
	90
	450
	0
	  5.021 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 10
	932
	4703
	95
	476
	0
	  4.989 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 11
	739
	4703
	76
	487
	0
	  6.368 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 12
	852
	4703
	87
	476
	0
	  5.456 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 13
	871
	4703
	89
	466
	0
	  5.226 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 14
	662
	4703
	68
	482
	0
	  7.101 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 15
	381
	4703
	39
	493
	0
	  12.328 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 16
	588
	4703
	60
	482
	0
	  7.996 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 17
	667
	4703
	68
	472
	0
	  6.904 (10)

	Piastra n° 1
	Palo n° 18
	316
	4703
	32
	476
	0
	  14.718 (16)

	Piastra n° 1
	Palo n° 19
	73
	4703
	7
	487
	0
	  64.509 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 20
	327
	4703
	0
	476
	0
	  14.381 (13)

	Piastra n° 1
	Palo n° 21
	426
	4703
	44
	466
	0
	  10.693 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 22
	302
	4703
	0
	464
	0
	  15.555 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 23
	245
	4703
	0
	474
	0
	  19.203 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 24
	406
	4703
	0
	464
	0
	  11.572 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 25
	469
	4703
	0
	454
	0
	  10.032 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 26
	1012
	4703
	107
	447
	0
	  4.172 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 27
	1043
	4703
	111
	457
	0
	  4.136 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 28
	1011
	4703
	107
	467
	0
	  4.363 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 29
	1083
	4703
	115
	457
	0
	  3.984 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 30
	1057
	4703
	112
	441
	0
	  3.938 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 31
	667
	4703
	0
	441
	0
	  7.053 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 32
	593
	4703
	0
	451
	0
	  7.930 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 33
	485
	4703
	0
	460
	0
	  9.699 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 34
	490
	4703
	0
	451
	0
	  9.598 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 35
	577
	4703
	0
	435
	0
	  8.153 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 36
	1050
	4703
	0
	436
	0
	  4.478 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 37
	1483
	4703
	157
	443
	0
	  2.818 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 38
	663
	4703
	0
	449
	0
	  7.092 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 39
	635
	4703
	66
	462
	0
	  7.018 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 40
	880
	4703
	91
	467
	0
	  5.130 (10)

	Piastra n° 1
	Palo n° 41
	1069
	4703
	111
	462
	0
	  4.169 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 42
	1098
	4703
	114
	445
	0
	  3.916 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 43
	921
	4703
	0
	431
	0
	  5.108 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 44
	1472
	4703
	157
	437
	0
	  2.788 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 45
	1092
	4703
	114
	440
	0
	  3.858 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 46
	1114
	4703
	116
	455
	0
	  3.919 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 47
	1001
	4703
	104
	461
	0
	  4.417 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 48
	757
	4703
	79
	455
	0
	  5.768 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 49
	519
	4703
	54
	443
	0
	  8.196 (12)
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Fig. 24 - Verifiche punzonamento piastra/plinti  (Inviluppo)


Verifiche geotecniche


Carico limite


Piastra

Simbologia adottata
Ic	Indice combinazione
N	Carico verticale trasmesso al terreno, espresso in [kN]
Np	Carico verticale trasmesso ai pali, espresso in [kN]
Qu	Portanza ultima terreno, espressa in [kN]
Qup	Portanza ultima pali, espressa in [kN]. Solo per fondazione mista
Qd	Portanza di progetto ((Pu+Pup)/h), espressa in [kN]
Nt	Carico verticale trasmesso al terreno (N+Np), espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza a carico limite (Pd/Nt). Tra parentesi viene riportato l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	Ic
	N
	Np
	Qu
	Qup
	Qd
	Nt
	FS

	 
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	0,00
	2617,49
	0,00
	0,00
	0,00
	2617,49
	  1000.000 (1)




Dimensioni fondazione rettangolare equivalente

Simbologia adottata
Ic	Indice combinazione
B	Larghezza base equivalente, espresso in [m]
L	Lunghezza base equivalente, espresso in [m]
D	Quota piano di posa, espressa in [m] 

	B
	L
	D

	[m]
	[m]
	[m]

	7,00
	7,00
	0,60




Pali

Simbologia adottata
n°	Indice palo
Oggetto	Oggetto di appartenenza del palo (Piastra, Plinto o Trave)
N	Carico verticale agente alla testa del palo, espresso in [kN]
Pd	Portanza di progetto, espresso in [kN]
FSV	Fattore di sicurezza (Pd/N). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo.
T	Carico orizzontale agente alla testa del palo, espresso in [kN]
Td	Portanza trasversale di progetto, espresso in [kN]
FSO	Fattore di sicurezza (Vd/V). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	n°
	Oggetto
	N
	Pd
	FSV
	T
	Td
	FSO

	 
	 
	[kN]
	[kN]
	 
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	Piastra 1
	-119,07
	434,57
	  3.650 (4)
	7,00
	80,94
	  11.569 (10)

	2
	Piastra 1
	203,92
	503,06
	  2.467 (15)
	16,72
	80,94
	  4.841 (10)

	3
	Piastra 1
	277,21
	503,06
	  1.815 (15)
	19,21
	80,94
	  4.212 (10)

	4
	Piastra 1
	-236,47
	434,57
	  1.838 (15)
	18,29
	80,94
	  4.426 (10)

	5
	Piastra 1
	-226,48
	434,57
	  1.919 (15)
	26,54
	80,94
	  3.050 (10)

	6
	Piastra 1
	245,52
	503,06
	  2.049 (17)
	55,75
	80,94
	  1.452 (10)

	7
	Piastra 1
	390,73
	503,06
	  1.288 (7)
	35,21
	80,94
	  2.298 (10)

	8
	Piastra 1
	267,06
	503,06
	  1.884 (17)
	53,28
	80,94
	  1.519 (10)

	9
	Piastra 1
	417,37
	503,06
	  1.205 (4)
	39,58
	80,94
	  2.045 (10)

	10
	Piastra 1
	306,67
	503,06
	  1.640 (15)
	49,24
	80,94
	  1.644 (10)

	11
	Piastra 1
	212,97
	503,06
	  2.362 (10)
	17,63
	80,94
	  4.591 (10)

	12
	Piastra 1
	431,88
	503,06
	  1.165 (15)
	30,60
	80,94
	  2.645 (10)

	13
	Piastra 1
	434,15
	503,06
	  1.159 (4)
	31,02
	80,94
	  2.609 (10)

	14
	Piastra 1
	54,74
	503,06
	  9.190 (3)
	10,35
	80,94
	  7.823 (10)

	15
	Piastra 1
	279,97
	503,06
	  1.797 (15)
	19,76
	80,94
	  4.097 (10)

	16
	Piastra 1
	405,33
	503,06
	  1.241 (15)
	27,72
	80,94
	  2.919 (10)

	17
	Piastra 1
	-187,51
	434,57
	  2.318 (13)
	28,39
	80,94
	  2.851 (10)

	18
	Piastra 1
	118,70
	503,06
	  4.238 (16)
	12,26
	80,94
	  6.602 (10)

	19
	Piastra 1
	397,39
	503,06
	  1.266 (15)
	35,55
	80,94
	  2.277 (10)

	20
	Piastra 1
	-155,19
	434,57
	  2.800 (13)
	14,24
	80,94
	  5.684 (10)

	21
	Piastra 1
	-210,15
	434,57
	  2.068 (15)
	34,75
	80,94
	  2.329 (10)

	22
	Piastra 1
	-183,95
	434,57
	  2.362 (2)
	23,40
	80,94
	  3.460 (10)

	23
	Piastra 1
	268,96
	503,06
	  1.870 (15)
	25,48
	80,94
	  3.177 (10)

	24
	Piastra 1
	121,52
	503,06
	  4.140 (16)
	12,26
	80,94
	  6.603 (10)

	25
	Piastra 1
	-174,51
	434,57
	  2.490 (13)
	12,98
	80,94
	  6.235 (10)

	26
	Piastra 1
	356,45
	503,06
	  1.411 (4)
	47,07
	80,94
	  1.720 (10)

	27
	Piastra 1
	355,92
	503,06
	  1.413 (7)
	44,53
	80,94
	  1.817 (10)

	28
	Piastra 1
	342,96
	503,06
	  1.467 (7)
	43,46
	80,94
	  1.863 (10)

	29
	Piastra 1
	424,40
	503,06
	  1.185 (4)
	32,47
	80,94
	  2.493 (10)

	30
	Piastra 1
	282,91
	503,06
	  1.778 (10)
	39,63
	80,94
	  2.042 (10)

	31
	Piastra 1
	-272,03
	434,57
	  1.598 (15)
	19,26
	80,94
	  4.203 (10)

	32
	Piastra 1
	221,31
	503,06
	  2.273 (15)
	18,21
	80,94
	  4.444 (10)

	33
	Piastra 1
	-201,82
	434,57
	  2.153 (17)
	7,36
	80,94
	  11.001 (15)

	34
	Piastra 1
	-165,09
	434,57
	  2.632 (7)
	9,61
	80,94
	  8.425 (15)

	35
	Piastra 1
	-178,85
	434,57
	  2.430 (4)
	16,30
	80,94
	  4.965 (10)

	36
	Piastra 1
	306,27
	503,06
	  1.643 (15)
	49,38
	80,94
	  1.639 (10)

	37
	Piastra 1
	275,05
	503,06
	  1.829 (4)
	56,11
	80,94
	  1.442 (10)

	38
	Piastra 1
	406,15
	503,06
	  1.239 (15)
	26,44
	80,94
	  3.061 (10)

	39
	Piastra 1
	135,89
	503,06
	  3.702 (15)
	62,91
	80,94
	  1.286 (10)

	40
	Piastra 1
	410,24
	503,06
	  1.226 (17)
	29,58
	80,94
	  2.737 (10)

	41
	Piastra 1
	375,83
	503,06
	  1.339 (4)
	37,71
	80,94
	  2.147 (10)

	42
	Piastra 1
	383,25
	503,06
	  1.313 (4)
	43,99
	80,94
	  1.840 (10)

	43
	Piastra 1
	-200,86
	434,57
	  2.164 (4)
	24,16
	80,94
	  3.350 (10)

	44
	Piastra 1
	296,93
	503,06
	  1.694 (4)
	21,04
	80,94
	  3.847 (10)

	45
	Piastra 1
	414,12
	503,06
	  1.215 (15)
	38,21
	80,94
	  2.118 (10)

	46
	Piastra 1
	349,16
	503,06
	  1.441 (15)
	22,58
	80,94
	  3.585 (10)

	47
	Piastra 1
	-99,04
	434,57
	  4.388 (13)
	9,72
	80,94
	  8.329 (10)

	48
	Piastra 1
	-132,93
	434,57
	  3.269 (17)
	2,51
	80,94
	  32.301 (4)

	49
	Piastra 1
	-159,16
	434,57
	  2.730 (4)
	15,15
	80,94
	  5.341 (10)




Scorrimento


Piastra

Simbologia adottata
n°	Indice plinto
T	Carico orizzontale trasferito al terreno, espresso in [kN]
Tp	Carico orizzontale trasferito ai pali, espresso in [kN]
Ru	Resistenza ultima allo scorrimento, espressa in [kN]
Rd	Resistenza di progetto allo scorrimento, espressa in [kN]
FS	Fattore di sicurezza allo scorrimento (Rd/T). Tra parentesi viene riportato l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	n°
	T
	Tp
	Ru
	Rd
	FS

	 
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	0,00
	891,12
	0,00
	0,00
	100.0 (1)





[bookmark: _Toc82]Armature


[bookmark: _Toc83]Armature piastra


Direzione principale armature	0,00 [°]
Direzione secondaria armature	-90,00 [°]
Numero tratti complessivi	14
Ampiezza singolo tratto	1,00 [m]
Distanza fra le sezioni di calcolo del singolo tratto	0,25 [m]

Maglia superiore 	(4 f 20) x (4 f 20)
Maglia inferiore 	(4 f 20) x (4 f 20)

	n°
	Gruppo
	Tipo
	Lembo
	Dir
	nf f
	L

	 
	 
	 
	 
	 
	[mm]
	[m]

	2
	B
	Lungo
	Superiore
	X
	31 f20
	8,13

	4
	D
	Lungo
	Inferiore
	X
	38 f20
	8,13

	6
	F
	Lungo
	Inferiore
	Y
	24 f20
	8,13

	8
	H
	Lungo
	Superiore
	Y
	16 f20
	8,13




[bookmark: _Toc84]Armature pali


[bookmark: _Toc85]Micropali


Ip	Indice palo
Ys, Yi	Quota superiore e inferiore ferro, espresso in [m]
Lt	Lunghezza tubolare, espresso in [m]
Dt	Diametro tubolare, espresso in [mm]
St	Spessore tubolare, espresso in [mm] 

	Ip
	Ys
	Yi
	Lt
	Dt
	St

	 
	[m]
	[m]
	[m]
	[mm]
	[mm]

	1
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	2
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	3
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	4
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	5
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	6
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	7
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	8
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	9
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	10
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	11
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	12
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	13
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	14
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	15
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	16
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	17
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	18
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	19
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	20
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	21
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	22
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	23
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	24
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	25
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	26
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	27
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	28
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	29
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	30
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	31
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	32
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	33
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	34
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	35
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	36
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	37
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	38
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	39
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	40
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	41
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	42
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	43
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	44
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	45
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	46
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	47
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	48
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	49
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00
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Al fini delle verifiche degli stati limite, si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni.
- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):
Yo1-G1*Ya2 G+ Yo P+ Va1 Qu+ Yoo Yoo Qo+ Yoy Vo3~ Qus + oo [251]
- Combinazione caratteristica, cosiddetta rara, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili:
Gy +Gy+ P+ Oy + Yo+ Qo+ o3+ Ot [252]

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:

G+ G+ Py Qu+ v Qo+ s Qust oo [253]
- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine:
G+ G+ Py Qu+ o Qoo Qs+ e [254]
- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:
E+G+G+Pryy Qutyn Qot - [255]
- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali A:
Gy+ Gyt P+ Ayt s O+ Yay O .. [25.6]

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

Gy +Gy+ Y wQy - 2.5.7]
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‘Tab. 2.6.1 - Coefficienti parziali per l azioni o per Ueffetto delle azioni nelle verifiche SLU

Coefficiente | EQU | A1 | A2

Ye
Favorevoli 09 | 10 | 10

Carichi permanenti Gi Yo
Sfavorevoli 11| 13 | 10
Favorevoli 08 | 08 | 08

Carichi permanenti non strutturali Ga®) Ya
Sfavorevoli 15| 15 | 13
Favorevoli 00 | 00 | 00

Azioni variabili Q Yo
Sfavorevoli 15 ] 15 | 13

Nel caso in cui Vintensita dei carichi permanenti non strutturali o di una parte di essi (ad es. carichi per-
‘manenti portati) sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno
‘adottare gli stessi coefficienti parziali validi per le azioni permanenti.

Nella Tab. 2.6 il significato dei simboli & il seguente:

Yo coefficiente parziale dei carichi permanenti Gi;

Ye  coefficiente parziale dei carichi permanenti non strutturali Gz;
Yo coefficiente parziale delle azioni variabili Q.

Nel caso in cui I'azione sia costituita dalla spinta del terreno, per la scelta dei coefficienti parziali di sicurezza valgono le indica-
Zzioni riportate nel Capitolo 6.

1l coefficiente parziale della precompressione si assume pari a yp=10.

Altri valori di coefficienti parziali sono riportati nei capitoli successivi con riferimento a particolari azioni specifiche.
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Resistances 7, and 7, in Tabl & are valdfor hight of joint equal 0 ..,
‘The base plate design must meet the requirements for the anchor bolt capacty.

Resitancas shown n Tables 5 and 6 are without simuitaneous action of il and shear load. For
combined resistance, see section 2.2 of this manual.
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