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[bookmark: _Toc232773150]NORMATIVA DI RIFERIMENTO
In questo capitolo si riportano i riferimenti alle normative utilizzate per la progettazione e la verifica delle strutture in carpenteria metallica necessarie alla realizzazione della scala di emergenza per le torri dei montacarichi, nell’ambito delle opere relative al nuovo collegamento pedonale dal centro storico del capoluogo alle aree dei servizi pubblici lungo viale Gramsci nel Comune di Peccioli, Provincia di Pisa. La progettazione si riferisce al lotto funzionale 2.  
Si fa riferimento, quando possibile, alla normativa italiana. Quando questo non è fattibile ci si riferisce alle norme unificate comunitarie. 
· Legge 5 Novembre 1971 n.1086 – “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 
· Legge 2 Febbraio 1974 n.64 – “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
· D.M. 17 Gennaio 2018 – “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”;
· Circ. Min. 21 Gennaio 2019 n.7 – “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 Gennaio 2018”; 
· UNI EN 1990:2006 – Eurocodice “Criteri generali di progettazione strutturale”; 
· UNI EN 1993-1-1:2014 Parte 1-1 – Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture in acciaio - Regole generali e regole per gli edifici”;
· UNI EN 1993-1-8:2005 Parte 1-8 – Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture in acciaio -Progettazione dei collegamenti”.

[bookmark: _Toc232773151]INTRODUZIONE
[bookmark: _Toc535653788]La presente Relazione di Calcolo, integrata dalla Tecnico-Illustrativa, dalla Relazione sui Materiali e dal Piano di Manutenzione delle Strutture e dai relativi elaborati grafici, riassume ed evidenzia le modalità di progettazione e verifica delle strutture in carpenteria metallica necessarie alla realizzazione della scala di emergenza per le torri dei montacarichi, nell’ambito delle opere relative al nuovo collegamento pedonale dal centro storico del capoluogo alle aree dei servizi pubblici lungo viale Gramsci nel Comune di Peccioli, Provincia di Pisa. La progettazione si riferisce al lotto funzionale 2.  Si fa riferimento, quando possibile, alla normativa italiana. 
La fase progettuale è quella di un progetto esecutivo. 
In questa relazione si riportano una descrizione del modello numerico utilizzato per le analisi e i principali risultati ottenuti. Inoltre, si evidenziano le verifiche degli elementi strutturali che compongono la struttura in carpenteria metallica. Per facilitare la comprensione, la relazione è suddivisa nei seguenti capitoli: 
· Nel capitolo 4 si riporta una descrizione delle strutture che compongono la scala;
· Nel capitolo 5 si riportano le principali ipotesi sull’analisi strutturale adottata nella presente progettazione;
· Nel capitolo 6 si riportano i carichi adottati per il dimensionamento delle strutture e le principali regole per la combinazione delle azioni;
· Nel capitolo 7 si riportano le modalità di progetto e verifica delle strutture in acciaio ed il background teorico del software utilizzato per le verifiche delle connessioni;
· Al capitolo 8 si riportano le dichiarazioni previste dal capitolo 10 delle N.T.C. 2018;
·  Al capitolo 9 viene descritto il modello numerico agli elementi finiti utilizzato per le analisi;
·  Nel capitolo 10 vengono riassunti in forma grafica e tabellare i principali risultati delle analisi numeriche     eseguite. In particolare, le reazioni vincolari a terra (da utilizzare per il dimensionamento delle strutture in  calcestruzzo della soletta massiva e delle murature dei montacarichi della stazione di valle) e le azioni interne degli elementi allo S.L.U.;
· Il capitolo 11 contiene le verifiche di dettaglio allo S.L.U. delle membrature utilizzate;
· Il capitolo 12 riporta le verifiche delle connessioni a terra della struttura;
· Il capitolo 13 riporta le verifiche delle connessioni interne e fra elementi strutturali (bullonature e saldature).
DESCRIZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE STRUTTURE
In questo capitolo si riportano la descrizione generale dell’intervento nel suo complesso e la descrizione delle strutture che lo compongono.  
[bookmark: _Toc124000805][bookmark: _Toc232773153]DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA
Sulla solette massiva della stazione di valle dovrà essere “appoggiata” una scala di emergenza che consenta di  collegare la piazza stessa fino all’uscita di emergenza dai due montacarichi, posta a quota +9,15 metri. La scala sarà realizzata in carpenteria metallica e, per aspetti archiettonici, sarà utilizzato l’acciaio S355J2W (Corten®) sia per le strutture (travi, colonne e cosciali), sia per i gradini e i grigliati dei pianerottoli e dell’impalcato ed infine anche per le strutture del parapetto a ritti verticali.
[image: ]
Fig.  4‑1 – Scala di emergenza con struttura metallica in acciaio Corten
La scala sarà parzialmente rivestita in lamiera di acciaio (con particolare riferimento alle colonne centrali, ai cosciali laterali e agli impalcati, così da armonizzare la stessa sia dal punto di vista cromatico che dal punto di vista compositivo.
Dal punto di vista strutturale la scala è costituita da 4 rampe scala che si “avvolgono” attorno ad un elemento centrale costituito dall’unione di tre colonne in acciaio: alcuni elementi “a mensola” sporgenti dalle colonne di estremità consentono il supporto necessario ai cosciali della scala.
Le rampe ed i pianerottoli sono costituiti da cosciali laterali e gradini prefabbricati: sia per i gradini che per i pianerottoli e anche per l’impalcato il grigliato avrà maglia “antitacco” 17x76mm e altezza del piatto portante pari a 30x2mm.
Superiormente alle colonne in acciaio sarà realizzato un impalcato di sbarco e di collegamento con le torri: esso sarà costituito dalla successione di una travata principale (verso la torre più lontana) e dalle travate secondarie che su essa appoggiano.
Il fissaggio delle strutture in acciaio alla soletta massiva e alle strutture delle torri sarà realizzato mediante adesivo chimico e barre filettate di acciaio o predisponendo nelle strutture stesse il necessario sistema di tirafondi.
Il collegamento con le torri in calcestruzzo e il sistema di controvento verticale ordito fra le colonne garantiscono per la scala una rigidezza sufficiente: si rimanda alla allegata relazione di calcolo per ogni eventuale chiarimenti in merito.
[image: ]
Fig.  4‑2 – Modello numerico del sistema scala ed impalcato per la verifica delle membrature in acciaio
Per quanto riguarda il parapetto in acciaio Corten si evidenzia che lo stesso avrà una struttura molto semplice e costituita da ritti verticali con interasse massimo pari a 100mm: la geometria sarà utilizzata sia per l’impalcato superiore che per le rampe di accesso (almeno per la parte esterna della scala visto che verso l’interno è presente il setto completamente tamponato in lamiera di acciaio.
[bookmark: _Toc124000806][bookmark: _Toc232773154]DESCRIZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE
In questo paragrafo della relazione vengono descritte specificatamente le strutture oggetto di intervento che saranno composte da tre colonne in acciaio (sezione HEA200) attorno alle quali si sviluppa la struttura della scala composta da cosciali in UPN200 e gradini con larghezza netta 1200mm.
[image: ]  [image: ][image: Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente]
Fig.  4‑3 – Modello esecutivo delle strutture in carpenteria metallica
I cosciali vengono realizzati con il sistema “a ginocchio” e appoggiano su delle travi trasversali (sezione HEA200) fissate direttamente alle colonne verticali di cui al paragrafo precedente: la connessione dovrà garantire il supporto alla rampa scala facendo leva su un sistema a sbalzo che è stato dimensionato adottando anche condizioni di carico gravose (rampa caricata da un solo lato).
Il livello dell’impalcato, sul quale si sbarca usendo dai montararichi a quota +9,51 metri, sarà costituito da un reticolo di travi complanari con sezione HEA200 (sulle quali si appoggia il grigliato) e da una trave principale longitudinale con sezione HEB260. 
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Fig.  4‑4 – Modello esecutivo delle strutture in carpenteria metallica
Le tre colonne in calcestruzzo (alla loro base) e le 3+4 travi principali dell’impalcato, saranno collegate mediante tirafondi alle strutture in calcestruzzo armato della stazione di valle (sulla soletta e sui muri).
Completano la struttura i parapetti (saldati direttamente all’ala superiore dei cosciali o delle travi d’ambito) e il sistema di controvento fra le colonne di sostegno della struttura stessa.
Per quanto non descritto nella presente relazione si rimanda agli elaborati progettuali allegati che descrivono la geometria, le sezioni utilizzate, le armature e i nodi di intersezione fra elementi metallici.
[bookmark: _Toc124000807][bookmark: _Toc232773155]PRINCIPALI IPOTESI SULL’ANALISI STRUTTURALE
In questo quinto capitolo si vogliono evidenziare alcuni aspetti fondamentali riguardanti le ipotesi fatte in merito alla tipologia di analisi, di progettazione e di verifica assunte. In particolare, si pone l’attenzione sulla tipologia di analisi svolta e le relative scelte progettuali.
[bookmark: _Toc124000808][bookmark: _Toc232773156]TIPOLOGIA DI ANALISI SVOLTA
Per svolgere l’analisi delle strutture è stato creato un modello numerico agli elementi finiti delle strutture, la cui descrizione viene fatta nel dettaglio nella Relazione di Calcolo allegata. 
Il programma di calcolo è in grado di fare un’analisi statica-gravitazionale sia del primo ordine (svolta sulla configurazione indeformata), sia del secondo ordine (svolta sulla configurazione deformata). Per capire quale analisi eseguire si è sfruttata la potenzialità del programma di eseguire per ognuna delle combinazioni di carico un’analisi di Buckling, con la quale è possibile ricavarsi il moltiplicatore critico del carico in caso di instabilità globale. Le NTC2018, al paragrafo 4.2.3.4, evidenzia come sia necessario eseguire un’analisi del secondo ordine nel caso la seguente condizione non sia soddisfatta: 
[image: Immagine che contiene testo
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[image: ]In questo caso è stata eseguita un’analisi elastica lineare del primo ordine, in quanto il moltiplicatore critico dei carichi è risultato essere maggiore di 10 per tutte le 72 combinazioni di SLU considerate. 
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Fig.  5‑1 – Deformata di buckling – Combinazione 29 – moltiplicatore del carico 
[bookmark: _Toc124000810][bookmark: _Toc232773157]ANALISI DEI CARICHI
Nel presente capitolo si illustrano le principali ipotesi assunte per l’analisi dei carichi gravanti sulle strutture e l’entità degli stessi. 
Il programma di calcolo utilizzato permette di definire varie condizioni di carico che vengono poi combinate come previsto dalla normativa per verifiche agli Stati Limite Ultimi e di Esercizio. Nel caso in esame sono state definite 7 condizioni di carico statiche: ad ognuna delle condizioni considerate sono stati assegnate la tipologia di carico e i relativi coefficienti di combinazione. 
Si rimanda ai paragrafi seguenti per le spiegazioni più dettagliate a riguardo. 
[image: Immagine che contiene testo
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Fig.  6‑1 – Elenco delle Condizioni di carico statiche
[bookmark: _Toc124000811][bookmark: _Toc232773158]CARICO PERMANENTE - PESO PROPRIO ACCIAIO CORTEN
Il programma di calcolo utilizzato permette di definire le sezioni, i materiali e le geometrie delle strutture. Tali definizioni permettono al software di calcolare in automatico i pesi propri delle strutture principali effettivamente modellate. Il materiale previsto per le strutture di quest’opera è acciaio con classe di resistenza S355J2W caratterizzati da un peso specifico di 78,5 kN/m3. 
[bookmark: _Toc124000812][bookmark: _Toc232773159]CARICO PERMANENTE - PESO PROPRIO IMPALCATO E PIANEROTTOLI
Il grigliato utilizzato ha una magli “antitacco” 15x76mm ed in piatto portante da 30x2mm. Si è considerato un carico pari a 0,40 kN/m2; oltre al grigliato è stato valutato un ulteriore peso dovuto al rivestimento in lamiera per ulteriori 0,30 kN/m2.
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	G2k TOTALE
	0,70
	kN / m2
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Fig.  6‑2 – Carico permanente non strutturale – 0,70 kN/m2
[bookmark: _Toc124000813][bookmark: _Toc3568044][bookmark: _Toc7452782][bookmark: _Toc40076673][bookmark: _Toc232773160]CARICO PERMANENTE - PESO PROPRIO GRADINI SCALA
Come evidente dalla immagine superiore anche sulla scala si è considerato un carico pari a 0,70 kN/m2 che contempla il peso proprio dei gradini prefabbricati di larghezza 1200mm e l’eventuale rivestimento da applicare anche sulle rampe.
[bookmark: _Toc232773161]CARICO PERMANENTE - PARAPETTO
Sulle rampe scala e sull’impalcato è stato considerato anche il carico lineare dovuto al peso del parapetto: nel caso in esame si è considerato un peso di 0,40 kN/m.
[image: ]
Fig.  6‑3 – Carico permanente non strutturale sui parapetti – 0,40 kN/m
[bookmark: _Toc124000814][bookmark: _Toc232773162]CARICO VARIABILE
Stante la tipologia di struttura il carico adottato è quello di un normale affollamento (categoria C) ed assunto pari a 4,00 kN/m2.
Il carico è stato implementato in due condizioni elementari di carico che vengono poi inviluppate automaticamente dal software: questa modalità di inserimento del carico ha permesso di massimizzare le sollecitazioni interne. Nel caso in esame le due condizioni sono state inviluppate rispettivamente sulla scala (trave a campata unica) e sul soppalco (travi a campate unica).
[image: ]
Fig.  6‑4 – Carico variabile sull’impalcato e sulle rampe scala per la scacchiera A – 4,00 kN/m2
[image: ]
[bookmark: _Toc124000820]Fig.  6‑5 – Carico variabile sull’impalcato e sulle rampe scala per la scacchiera B – 4,00 kN/m2
[bookmark: _Toc232773163]CARICO DA VENTO SUL TAMPONAMENTO
Per valutare le eventuali azioni dovute al vento è stato considerato, nel modello di calcolo, un valore molto conservativo dell’azione orizzontale che è stata applicata solamente in direzione ortogonale all’elemento centrale. Nell’altra direzione infatti è presente il sistema di controvento ed inoltre il sistema di travi che permette di scaricare sulle strutture del montacarichi eventuali azioni orizzontali.
Il carico da vento, applicato con i due segni così da considerare le due azioni principali, è stato assunto pari a 2,00 kN/m2 che risulta più intenso che quello di calcolo (si faccia riferimento al calcolo da vento sulle torri in calcestruzzo armato per maggiore dettaglio).
[image: ][image: ]
Fig.  6‑6 – Carico da vento sulla struttura centrale che potrà essere tamponata – 2,00 kN/m2
[bookmark: _Toc232773164]REGOLE PER LE COMBINAZIONI DEI CARICHI
Le combinazioni dei carichi utilizzate per le verifiche di tutti gli elementi sono quelle proposte al paragrafo 2.5.3 delle NTC2018. La combinazione fondamentale per le verifiche agli Stati Limite Ultimi, le combinazioni Rara, Frequente e Quasi Permanente utilizzate per gli Stati Limite di Esercizio. 
[image: Immagine che contiene testo
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Fig.  6‑7 – Combinazioni delle azioni previste dalle NTC2018
[bookmark: _Toc124000821][bookmark: _Toc232773165]COEFFICIENTI PARZIALI DI SICUREZZA PER LE AZIONI
Per quanto riguarda i coefficienti di sicurezza γ applicati alle azioni, vengono utilizzati quelli contenuti nella Tab. 2.6.1 della Norma. Si ricorda che per le verifiche strutturali si utilizza la colonna A1. 
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Fig.  6‑8 – Coefficienti parziali di sicurezza per le azioni secondo le NTC2018 
[bookmark: _Toc124000822][bookmark: _Toc39750615][bookmark: _Toc39752312][bookmark: _Toc232773166]COMBINAZIONI DI CARICO UTILIZZATE PER LE ANALISI
Nelle tabelle seguenti si riportano i parametri delle varie condizioni elementari utilizzate nella progettazione.
Si riportano tutte le combinazioni di carico utilizzate (combinazioni delle condizioni elementari di carico) sia per quanto riguarda gli Stati Limite Ultimi (definiti nella tabella come “SLU altro” – dalla combinazione 1 alla 72) sia per gli Stati Limite di Esercizio (definiti nella tabella come “SLE altro” – dalla combinazione 73 alla 107).
Carichi permanenti
	Schema di carico
	Caso di carico
	Fattore di sicurezza:γGj,Sup
	Fattore di sicurezza:γGj,Inf

	Peso Proprio
	Peso Proprio Steel
	1,30
	1,00

	
	Peso Grigliato
	1,30
	1,00

	
	Peso Parapetto
	1,30
	1,00


Carichi variabili
	Schema di carico
	Caso di carico
	Fattore di sicurezza:
	Fattore di combinazione:

	Schema di carico
	Caso di carico
	Fattore di sicurezza:
γQ
	
ψ0
	
ψ1
	
ψ2

	Transitorio
	Folla - scacchiera A
	1,50
	0,70
	0,70
	0,60

	
	Folla - scacchiera B
	1,50
	0,70
	0,70
	0,60


Carichi da vento
	Schema di carico
	Caso di carico
	Fattore di sicurezza:
	Fattore di combinazione:

	Schema di carico
	Caso di carico
	Fattore di sicurezza:
γQ
	
ψ0
	
ψ1
	
ψ2

	Vento
	Vento direzione +X
	1,50
	0,60
	0,20
	0,00

	
	Vento direzione -X
	1,50
	0,60
	0,20
	0,00


Combinazioni di carico SLU e SLE
	Num., Nome
	Stato limite
	Moltiplicatore dei casi di carico

	1, Combinazione di carico-1
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Parapetto

	2, Combinazione di carico-2
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto

	3, Combinazione di carico-3
	SLU STR P/T
	1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Parapetto

	4, Combinazione di carico-4
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto

	5, Combinazione di carico-5
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A

	6, Combinazione di carico-6
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A

	7, Combinazione di carico-7
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A

	8, Combinazione di carico-8
	SLU STR P/T
	1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato

	9, Combinazione di carico-9
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione +X

	10, Combinazione di carico-10
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,50*Folla - scacchiera B

	11, Combinazione di carico-11
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,50*Folla - scacchiera A + 0,90*Vento direzione +X + 1,30*Peso Parapetto

	12, Combinazione di carico-12
	SLU STR P/T
	1,00*Peso Parapetto + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione +X + 1,30*Peso Grigliato + 1,50*Folla - scacchiera A

	13, Combinazione di carico-13
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,30*Peso Grigliato + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,50*Folla - scacchiera B

	14, Combinazione di carico-14
	SLU STR P/T
	1,50*Folla - scacchiera A + 1,30*Peso Grigliato + 0,90*Vento direzione +X + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto

	15, Combinazione di carico-15
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Parapetto + 1,00*Peso Grigliato + 0,90*Vento direzione +X + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,50*Folla - scacchiera B

	16, Combinazione di carico-16
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,50*Folla - scacchiera B + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,30*Peso Parapetto

	17, Combinazione di carico-17
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 0,90*Vento direzione +X + 1,30*Peso Parapetto + 1,00*Peso Grigliato + 1,50*Folla - scacchiera A

	18, Combinazione di carico-18
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,00*Peso Grigliato + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione +X

	19, Combinazione di carico-19
	SLU STR P/T
	1,50*Folla - scacchiera A + 1,50*Folla - scacchiera B + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,00*Peso Grigliato

	20, Combinazione di carico-20
	SLU STR P/T
	1,00*Peso Grigliato + 0,90*Vento direzione +X + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto

	21, Combinazione di carico-21
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Grigliato + 1,50*Folla - scacchiera B + 1,30*Peso Parapetto + 0,90*Vento direzione -X + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,50*Folla - scacchiera A

	22, Combinazione di carico-22
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Parapetto + 1,30*Peso Proprio Steel + 0,90*Vento direzione -X + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,30*Peso Grigliato

	23, Combinazione di carico-23
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Grigliato + 1,50*Folla - scacchiera B + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,30*Peso Proprio Steel + 0,90*Vento direzione -X

	24, Combinazione di carico-24
	SLU STR P/T
	0,90*Vento direzione -X + 1,00*Peso Parapetto + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,30*Peso Grigliato

	25, Combinazione di carico-25
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione -X

	26, Combinazione di carico-26
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A + 0,90*Vento direzione -X

	27, Combinazione di carico-27
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione -X

	28, Combinazione di carico-28
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera A + 0,90*Vento direzione -X

	29, Combinazione di carico-29
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B

	30, Combinazione di carico-30
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B

	31, Combinazione di carico-31
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B

	32, Combinazione di carico-32
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B

	33, Combinazione di carico-33
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione +X

	34, Combinazione di carico-34
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione +X

	35, Combinazione di carico-35
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione +X

	36, Combinazione di carico-36
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione +X

	37, Combinazione di carico-37
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione -X

	38, Combinazione di carico-38
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione -X

	39, Combinazione di carico-39
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione -X

	40, Combinazione di carico-40
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Folla - scacchiera B + 0,90*Vento direzione -X

	41, Combinazione di carico-41
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Vento direzione +X

	42, Combinazione di carico-42
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Vento direzione +X

	43, Combinazione di carico-43
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Vento direzione +X

	44, Combinazione di carico-44
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Vento direzione +X

	45, Combinazione di carico-45
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione +X

	46, Combinazione di carico-46
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,50*Vento direzione +X

	47, Combinazione di carico-47
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione +X

	48, Combinazione di carico-48
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione +X

	49, Combinazione di carico-49
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,50*Vento direzione +X

	50, Combinazione di carico-50
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione +X

	51, Combinazione di carico-51
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione +X

	52, Combinazione di carico-52
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,50*Vento direzione +X

	53, Combinazione di carico-53
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione +X

	54, Combinazione di carico-54
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione +X

	55, Combinazione di carico-55
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,50*Vento direzione +X

	56, Combinazione di carico-56
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione +X

	57, Combinazione di carico-57
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Vento direzione -X

	58, Combinazione di carico-58
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Vento direzione -X

	59, Combinazione di carico-59
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,50*Vento direzione -X

	60, Combinazione di carico-60
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,50*Vento direzione -X

	61, Combinazione di carico-61
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione -X

	62, Combinazione di carico-62
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,50*Vento direzione -X

	63, Combinazione di carico-63
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione -X

	64, Combinazione di carico-64
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione -X

	65, Combinazione di carico-65
	SLU STR P/T
	1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,50*Vento direzione -X + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato

	66, Combinazione di carico-66
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,30*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione -X

	67, Combinazione di carico-67
	SLU STR P/T
	1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione -X + 1,30*Peso Proprio Steel

	68, Combinazione di carico-68
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,50*Vento direzione -X

	69, Combinazione di carico-69
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione -X

	70, Combinazione di carico-70
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,50*Vento direzione -X + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,05*Folla - scacchiera B

	71, Combinazione di carico-71
	SLU STR P/T
	1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera A + 1,50*Vento direzione -X

	72, Combinazione di carico-72
	SLU STR P/T
	1,00*Peso Grigliato + 1,30*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,05*Folla - scacchiera B + 1,50*Vento direzione -X

	73, Combinazione di carico-73
	SLE Car
	1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,00*Peso Grigliato

	74, Combinazione di carico-74
	SLE Car
	1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Folla - scacchiera A

	75, Combinazione di carico-75
	SLE Car
	1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,00*Folla - scacchiera B + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Folla - scacchiera A + 0,60*Vento direzione +X

	76, Combinazione di carico-76
	SLE Car
	1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,00*Folla - scacchiera B + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Folla - scacchiera A

	77, Combinazione di carico-77
	SLE Car
	1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Folla - scacchiera A + 0,60*Vento direzione +X

	78, Combinazione di carico-78
	SLE Car
	1,00*Peso Grigliato + 1,00*Folla - scacchiera A + 1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,00*Folla - scacchiera B + 0,60*Vento direzione -X

	79, Combinazione di carico-79
	SLE Car
	1,00*Peso Grigliato + 1,00*Folla - scacchiera A + 1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 0,60*Vento direzione -X

	80, Combinazione di carico-80
	SLE Car
	1,00*Folla - scacchiera B + 1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto

	81, Combinazione di carico-81
	SLE Car
	1,00*Peso Grigliato + 0,60*Vento direzione +X + 1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,00*Folla - scacchiera B

	82, Combinazione di carico-82
	SLE Car
	1,00*Peso Proprio Steel + 0,60*Vento direzione -X + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,00*Folla - scacchiera B

	83, Combinazione di carico-83
	SLE Car
	1,00*Peso Parapetto + 1,00*Vento direzione +X + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Proprio Steel

	84, Combinazione di carico-84
	SLE Car
	1,00*Peso Grigliato + 0,70*Folla - scacchiera A + 1,00*Vento direzione +X + 1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 0,70*Folla - scacchiera B

	85, Combinazione di carico-85
	SLE Car
	1,00*Peso Grigliato + 0,70*Folla - scacchiera A + 1,00*Vento direzione +X + 1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto

	86, Combinazione di carico-86
	SLE Car
	1,00*Peso Parapetto + 0,70*Folla - scacchiera B + 1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Vento direzione +X

	87, Combinazione di carico-87
	SLE Car
	1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 1,00*Vento direzione -X

	88, Combinazione di carico-88
	SLE Car
	1,00*Peso Grigliato + 0,70*Folla - scacchiera B + 1,00*Vento direzione -X + 1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 0,70*Folla - scacchiera A

	89, Combinazione di carico-89
	SLE Car
	1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Parapetto + 1,00*Vento direzione -X + 1,00*Peso Grigliato + 0,70*Folla - scacchiera A

	90, Combinazione di carico-90
	SLE Car
	1,00*Peso Proprio Steel + 1,00*Peso Grigliato + 1,00*Peso Parapetto + 0,70*Folla - scacchiera B + 1,00*Vento direzione -X

	91, Combinazione di carico-91
	SLE Car
	1,00*Folla - scacchiera A

	92, Combinazione di carico-92
	SLE Car
	1,00*Folla - scacchiera A + 1,00*Folla - scacchiera B + 0,60*Vento direzione +X

	93, Combinazione di carico-93
	SLE Car
	1,00*Folla - scacchiera A + 1,00*Folla - scacchiera B

	94, Combinazione di carico-94
	SLE Car
	1,00*Folla - scacchiera A + 0,60*Vento direzione +X

	95, Combinazione di carico-95
	SLE Car
	1,00*Folla - scacchiera B + 0,60*Vento direzione -X + 1,00*Folla - scacchiera A

	96, Combinazione di carico-96
	SLE Car
	0,60*Vento direzione -X + 1,00*Folla - scacchiera A

	97, Combinazione di carico-97
	SLE Car
	1,00*Folla - scacchiera B

	98, Combinazione di carico-98
	SLE Car
	0,60*Vento direzione +X + 1,00*Folla - scacchiera B

	99, Combinazione di carico-99
	SLE Car
	1,00*Folla - scacchiera B + 0,60*Vento direzione -X

	100, Combinazione di carico-100
	SLE Car
	1,00*Vento direzione +X

	101, Combinazione di carico-101
	SLE Car
	0,70*Folla - scacchiera A + 1,00*Vento direzione +X + 0,70*Folla - scacchiera B

	102, Combinazione di carico-102
	SLE Car
	0,70*Folla - scacchiera A + 1,00*Vento direzione +X

	103, Combinazione di carico-103
	SLE Car
	0,70*Folla - scacchiera B + 1,00*Vento direzione +X

	104, Combinazione di carico-104
	SLE Car
	1,00*Vento direzione -X

	105, Combinazione di carico-105
	SLE Car
	0,70*Folla - scacchiera A + 0,70*Folla - scacchiera B + 1,00*Vento direzione -X

	106, Combinazione di carico-106
	SLE Car
	0,70*Folla - scacchiera A + 1,00*Vento direzione -X

	107, Combinazione di carico-107
	SLE Car
	1,00*Vento direzione -X + 0,70*Folla - scacchiera B





[bookmark: _Toc124000823][bookmark: _Toc232773167]MODALITÀ DI PROGETTO E VERIFICA DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO
Per il progetto e la verifica delle strutture d’acciaio si fa riferimento alle indicazioni delle NTC2018 e della relativa Circolare applicativa, a quelle dell’Eurocodice 3 (parte 1-1, 1-3 e 1-8) e dell’Eurocodice 2-1-1 per gli ancoraggi con il calcestruzzo. 
[bookmark: _Toc124000824][bookmark: _Toc232773168]STATI LIMITE ULTIMI (SLU)
Gli Stati Limite Ultimi delle strutture in acciaio e delle relative connessioni riguardano il raggiungimento della resistenza strutturale delle stesse e la loro stabilità. Si è seguito l’Approccio 2 per la verifica nei confronti di tali Stati Limite. 
[bookmark: _Toc124000825][bookmark: _Toc232773169]COEFFICIENTI DI SICUREZZA ACCIAIO STRUTTURALE
Anche per l’acciaio strutturale da carpenteria non inossidabile si riportano i coefficienti di sicurezza lato materiale per le verifiche di resistenza, i quali sono ricavabili sia sulle NTC, sia sull’Eurocodice 3. 
	PARAMETRI STRUTTURE IN ACCIAIO

	 
	 
	 
	(M)

	Resistenza delle sezioni di classe 1-2-3-4
	 
	γM0
	1.05

	Resistenza all'instabilità delle membrature
	 
	γM1
	1.05

	Resistenza, nei riguardi della frattura, delle sezioni tese
	γM2
	1.25


[bookmark: _Toc124000826][bookmark: _Toc232773170]VERIFICA DI RESISTENZA DELLE MEMBRATURE
La verifica delle membrature costituite da profili laminati a caldo nei confronti della loro resistenza viene eseguita secondo le indicazioni del paragrafo 4.2.4.1 delle NTC2018, quella dei profilati formati a freddo viene eseguita seguendo le indicazioni del paragrafo C4.2.12.1 e dell’Eurocodice 3 parte 1-3. Entrambe dipendono dalla classificazione delle sezioni e si possono comunque riassumere nella formula seguente:  

[bookmark: _Toc124000827][bookmark: _Toc232773171]METODO GENERALE DI VERIFICA DELL’INSTABILITÀ
Al paragrafo C4.2.4.1.3.3.3 della Cric. Min. del 2019 sono contenute le indicazioni per l’applicazione del “metodo generale” per la verifica di instabilità. Grazie alle potenzialità del programma di calcolo utilizzato (in grado di svolgere un’analisi di instabilità per ogni combinazione di carico), si può applicare tale metodo per la verifica delle sezioni nei confronti dell’instabilità, senza la necessità di stimare le lunghezze di libera inflessione. Ci si ricava, infatti, dal moltiplicatore del carico critico e da quello ultimo il valore della snellezza adimensionale con cui ricavarsi il valore del coefficiente di riduzione adeguato. 
	Snellezza adimensionale
[image: Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente]
	Coefficiente riduttivo
[image: ]
	Formula di verifica
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[bookmark: _Toc124000828][bookmark: _Toc232773172]STATI LIMITE DI SERVIZIO (SLE)
Le verifiche allo Stato Limite d’esercizio di deformabilità delle membrature in acciaio vengono svolte sulle strutture in combinazione caratteristica (valutando la deformazione totale oppure solamente quella dovuta ai carichi variabili). 
Il limite per le travi viene fissato scegliendo la categoria “solai in generale” non avendo sullo spazio espositivo particolari esigenze.
Si ricorda che per quanto concerne gli sbalzi il limite di freccia è da considerarsi sul doppio dello sbalzo. 
[bookmark: _Toc124000829][bookmark: _Toc232773173]LIMITI DI DEFORMAZIONE SLE RARA
Si considerano i limiti deformativi evidenziati dalla seguente tabella, estratta dalle NTC2018:
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Descrizione generata automaticamente]
	DEFORMAZIONI IN ESERCIZIO STRUTTURE IN ACCIAIO

	Limitazione di freccia elastica dovuta ai variabili 
	 
	L / 250

	Limitazione di freccia finale 
	 
	L / 200


[bookmark: _Toc38987757][bookmark: _Toc40102315]
[bookmark: _Toc124000831][bookmark: _Toc232773174]BACKGROUND TEORICO DEL SOFTWARE IDEASTATICA CONNECTION
La verifica delle connessioni delle strutture metalliche viene svolta con l’ausilio di un apposito programma di calcolo (IDEAStatica Connection), con il quale è possibile analizzare le più svariate connessioni in acciaio (sia bullonate, sia saldate) per mezzo di un approccio innovativo, il CBFEM (Component based finite elements methods), nel quale sono combinati il tradizionale “metodo delle componenti” e l’analisi numerica agli elementi finiti. In questo paragrafo della relazione viene illustrato il background teorico del programma di calcolo. 
[bookmark: _Toc38987758][bookmark: _Toc40102316]COMPONENT BASED FINITE ELEMENTS METHODS (CBFEM)
[bookmark: _Toc38987759][bookmark: _Toc40102317]CBFEM VS. METODO DELLE COMPONENTI
Il punto debole dell’usuale metodo delle componenti è l’analizzare correttamente le azioni interne e le tensioni in una connessione. Il CBFEM sostituisce le particolari analisi delle azioni interne della connessione con un’analisi generale agli elementi finiti. 
[image: C:\Users\Postazione_04\AppData\Local\IDEA_RS\TempWS\b41a5bbf-be79-41ca-affc-bb4e3b849621\Temp\ReportTemp\0801dfb1\TB_pic1.png]
Fig. 7‑1 Metodo tradizionale delle Componenti contro metodo innovativo CBFEM
[image: C:\Users\Postazione_04\AppData\Local\IDEA_RS\TempWS\b41a5bbf-be79-41ca-affc-bb4e3b849621\Temp\ReportTemp\0801dfb1\TB_pic2.png]Metodi di verifica di componenti particolari come bulloni o saldature vengono svolti secondo il metodo standard delle componenti (secondo Eurocodice). Per i fissaggi, bullonati o saldati, sono stati sviluppati appositi elementi finiti per modellare il corretto comportamento di bulloni e saldature in una connessione. Tutte le parti che compongono un elemento monodimensionale e tutti i piatti aggiuntivi vengono modellati per mezzo di elementi bidimensionali. Questi elementi sono fatti di acciaio (metallo in generale) e il comportamento di tale materiale è di tipo non lineare. Il reale diagramma sforzo-deformazione dell’acciaio è approssimato da un un diagramma di un materiale idealmente plastico, adatto alla pratica progettuale delle costruzioni. Il vantaggio di questa scelta sta nel fatto che, per descrivere la curva del materiale, basta la conoscenza del valore di snervamento della resistenza e del modulo di elasticità. La duttilità prevista per l’acciaio da costruzione è pari al 15%. Tuttavia, per una progettazione ordinaria, al paragrafo C.8 nota 1 dell’Appendice C dell’Eurocodice 1993-1-5, viene indicato un valore del limite plastico pari al 5%. La tensione nell’acciaio non può superare il limite di snervamento quando si utilizza un diagramma elastoplastico. Fig. 7‑2 Diagrammi sforzo-deformazione ideali e reali per l’acciaio


Il metodo CBFEM mira a modellare con precisione lo stato reale. Le maglie delle piastre/pareti non sono connesse, non vengono generate intersezioni tra loro, a dispetto di quanto di fa quando si modellano le normali strutture e costruzioni. Su ogni singolo piatto viene generata una propria mesh, indipendente da quella degli altri piatti. Tra le maglie vengono inseriti degli appositi vincoli di interpolazione della forza privi di massa. Tali vincoli garantiscono la connessione tra uno spigolo di un piatto e una superficie o uno spigolo di un altro piatto. Questo metodo unico di calcolo fornisce risultati eccellenti – sia dal punto di vista della precisione, sia da quello della velocità di analisi. Il metodo è brevettato. 
[image: C:\Users\Postazione_04\AppData\Local\IDEA_RS\TempWS\b41a5bbf-be79-41ca-affc-bb4e3b849621\Temp\ReportTemp\0801dfb1\TB_pic3.png]La modellazione delle piastre di base in acciaio su una base di calcestruzzo è realizzata per mezzo di un contatto: la piastra è posizionata liberamente sulla base in calcestruzzo e la connessione resiste completamente a compressione, ma non resiste a trazione. 
Le saldature vengono modellate per mezzo di un apposito elemento elastoplastico, che si aggiunge ai link di interpolazione fra le piastre. L’elemento rispecchia fedelmente l’altezza di gola, la posizione e l’orientamento della saldatura. Lo stato di plasticità è controllato da sollecitazioni nella sezione della gola della saldatura. La ridistribuzione plastica delle sollecitazioni nelle saldature consente di ridistribuire i picchi di sollecitazione lungo tutta la lunghezza della saldatura. Fig. 7‑3 Diagrammi sforzo-deformazione per il contatto tra blocco di calcestruzzo e piastra di base

La connessione bullonata è composta da due o più piastre serrate e uno o più bulloni. Le piastre possono essere poste liberamente una rispetto all’altra. Un elemento di contatto (resistente a sola compressione) viene inserito fra le piastre. Le forze di trazione sono assorbite esclusivamente dai bulloni. Le forze di taglio sono trasmesse per contatto. Un apposito modello è stato implementato per riuscire la forza di taglio solo nella sua direzione. IDEAStatica Connection consente la verifica dei bulloni soggetti contemporaneamente a taglio e trazione. Il comportamento del bullone è implementato in accordo con le seguenti figure. 
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Fig. 7‑4 Diagramma di comportamento a trazione del bullone (sx) e diagramma di interazione taglio-trazione (dx)
Spiegazione dei simboli:
K – Rigidezza lineare del bullone,
Kp – Rigidezza del bullone nel ramo plastico,
Flt – Resistenza di snervamento del bullone,
Ft,Rd – Resistenza di rottura del bullone,
ul – Deformazione ultima del bullone.
Il blocco in calcestruzzo in CBFEM è modellato utilizzando il modello del sottosuolo Winkler-Pasternak. La rigidità del sottosuolo viene determinata utilizzando il modulo di elasticità del calcestruzzo e l'altezza effettiva del sottosuolo. Il blocco di cemento non è progettato con il metodo CBFEM.
[bookmark: _Toc40102318]CARICHI
[image: C:\Users\Postazione_04\AppData\Local\IDEA_RS\TempWS\b41a5bbf-be79-41ca-affc-bb4e3b849621\Temp\ReportTemp\0801dfb1\TB_pic6.png]Le forze di estremità degli elementi del modello di analisi globale vengono trasferiti alle estremità dei segmenti di elemento. Le eccentricità dovute alla progettazione della connessione vengono rispettate durante il trasferimento dei carichi.Fig. 7‑5 Connessione tra una colonna e una trave

Il modello di analisi creato attraverso il CBFEM approssima con grande precisione la connessione reale, considerato che l’analisi delle forze interne viene eseguita su un modello agli elementi finiti, nel quale le singole travi vengono modellato su assi ideali e le connessioni sono modellate per mezzo di nodi immateriali tra questi assi. 
Azioni interne
Le azioni interne vengono tenute in conto nell’analisi per mezzo di elementi ideali monodimensionali inseriti nel modello 3D. Un esempio delle azioni interne è riportato nella figura sottostante. 
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Fig. 7‑6 Azioni interne su una trave orizzontale, M e V sono le forze di estremità sul nodo
Gli effetti causati da un elemento su un nodo sono fondamentali per progettare la connessione. Gli effetti sono illustrati nella seguente immagine. 
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Fig. 7‑7 Effetti di carico dell’elemento sulla connessione, il modello CBFEM è colorato in blu scuro
Il momento M e il taglio V agiscono in un nodo teorico. Nel modello CBFEM il nodo teorico non esiste, pertanto il carico non potrà essere applicato direttamente in quel punto. Il modello deve essere caricato alle azioni M e V, trasferite all’estremità del segmento ad una distanza r. 
Mc = M − V · r
Vc = V
Nel modello CBFEM, l’estremità del segmento viene caricato da un momento Mc e da un taglio Vc. 
[bookmark: _Toc38987761][bookmark: _Toc40102319][image: C:\Users\Postazione_04\AppData\Local\IDEA_RS\TempWS\b41a5bbf-be79-41ca-affc-bb4e3b849621\Temp\ReportTemp\0801dfb1\TB_pic5.png]SALDATURE
Resistenza di progetto
La tensione nella sezione di gola di una saldatura a cordone d’angolo viene determinate in accordo all’EN 1993-1-8 – Cl. 4.5.3: 
σw,Ed = [σ⊥2 + 3 (τ⊥2 + τ||2)] 0.5 
σw,Rd = fu / (βw γM2)
0.9·σw,Rd = fu / γM2
· βw – fattore di correlazione – Tab. 4.1
Percentuale di utilizzo della saldatura
Ut = min (σw,Ed/σw,Rd; σ⊥/0.9·σw,Rd)
Fig. 7‑8 Schema delle tensioni per una saldatura a cordone d’angolo

BULLONI NON PRECARICATI
Resistenze di progetto
Resistenza di progetto a trazione del bullone: Ft,Rd = 0.9 fub As/ γM2.
Resistenza di progetto a punzonamento secondo EN 1993-1-8: Bp,Rd = 0.6 π dm tp fu / γM2.
Resistenza di progetto per singolo piano di taglio: Fv,Rd = αv fub A / γM2.
Resistenza di progetto a rifollamento secondo EN 1993-1-8: Fb,Rd = k1 ab fu d t / γM2.
· A – Sezione lorda o sezione filettata del bullone a second che il piano di taglio passi o meno per la parte lorda della sezione, 
· As – Sezione filettata del bullone, 
· fub – Tensione ultima del bullone, 
· dm – Diamentro della testa del bullone, 
· d – Diametro del bullone, 
· tp – spessore del piatto sotto la testa o il dado del bullone, 
· fu – resistenza ultima dell’acciaio, 
· αv = 0.6 per le classi (4.6, 5.6, 8.8)
αv = 0.5 per le classi (4.8, 5.8, 6.8, 10.9), 
· k1 ≤ 2.5 – Fattore da Tabella 3.4, 
· ab ≤ 1.0 – Fattore da Tabella 3.4, 
Percentuali di utilizzo dei bulloni
Percentuale di utilizzo a trazione [%]: Utt = Ft,Ed / min (Ft,Rd, Bp,Rd).
Percentuale di utilizzo a taglio [%]: Uts = V / min (Fv,Rd, Fb,Rd).
Percentuale di utilizzo a taglio-trazione combinati [%]: Utts = (V / Fv,Rd ) + (Ft,Ed / 1.4 Ft,Rd).
· Ft,Ed – Forza di progetto di trazione nel bullone, 
· V – Risultante delle forze di taglio. 



[bookmark: _Toc40102320]BULLONI PRECARICATI
Resistenze di progetto
Forza di precarico conforme a EN 1993-1-8 – 3.9 (3.7) Fp,C = 0.7 fub As
Resistenza di progetto allo scorrimento secondo EN 1993-1-8 3.9 – (3.8)Fs,Rd = ks n μ (Fp,C − 0.8 Ft,Ed) / γ M3
· As – Sezione filettata del bullone, 
· fub – tensione ultima del bullone, 
· ks – coefficient fornito nella Tabella 3.6; ks = 1, 
· μ – fattore di attrito, 
· n – numero dei piani di attrito.La verifica è svolta per ogni piano di attrito separatamente, 
· γ M3 – coefficienti parziale di sicurezza, 
· V – forza di taglio, 
· Ft,Ed – Forza di trazione di progetto nel bullone. 
Percentuali di utilizzo dei bulloni
Percentuale di utilizzo a taglio [%]:Uts = V / Fs,Rd 
[bookmark: _Toc40102321]ANCORANTI
Resistenze di progetto
Resistenza per rottura del cono di cls ETAG-001 Annex C – 5.2.2.4: NRkc = N0Rkc AcN/ A0cN ΨsN ΨreN.
Valore iniziale della resistenza caratteristica: N0Rkc = 7.2 fck0.5 hef1.5
· A0cN  – area del cono di calcestruzzo per singolo ancorante; diametro circolare 1.5 * hef, 
· hef – lunghezza effettiva di ancoraggio, 
· fck – resistenza caratteristica di rottura a compressione, 
· AcN – area effettiva del cono di calcestruzzo dell'ancoraggio sulla superficie del calcestruzzo rispettando l'influenza dei bordi e degli ancoraggi adiacenti, 
· ΨsN = 1, 
· ΨreN = 1. 
Reistenza a taglio del connettore nel caso di attrito non considerato e valida se la rottura dell’ancoraggio precede quella del calcestruzzo secondo ETAG-001 5.2.3.2: VRks = 0.5 fy As. 
Rottura per espulsione del calcestruzzo ETAG-001 5.2.3.3: VRkcp / γMc ≤ V, VRkcp = k * NRkc,
· V – forza di taglio, 
· k = 1 per hef < 60 
k = 2 per hef ≥ 60. 

[bookmark: _Toc40102322]BLOCCO DI CALCESTRUZZO
Resistenze di progetto
Resistenza alla compressione concentrate del calcestruzzo:Fjd = βj kj fck / γC.
Sforzo medio sotto la piastra di base: σ = N / Aeff. 
Percentuale di utilizzo in compressione
Utilisation in compression [%]: Ut = σ / Fjd,
· fck – resistenza caratteristica a compressione, 
· βj = 0.67 – coefficiente materiale di connessione di fondazione, 
· kj – fattore di concentrazione, 
· γc – coefficiente parziale di sicurezza, 
· Aeff – Area effettiva, sulla quale la forza N è distribuita. 
[bookmark: _Toc40102323]TAGLIO SUL BLOCCO DI CALCESTRUZZO
Resistenze di progetto
Taglio trasferito solo per attrito: VRd,y = N·Cf, VRd,z = N·Cf. 
Taglio trasferito per mezzo di un ferro a taglio: VRd,y = Avy · fy / ( √3 γM0), VRd,z = Avz · fy / ( √3 γM0).
Vengono verificati le piaster a “shear-lug”, le saldature dell’elemento con la piastra di base e il contatto con il calcestruzzo. 
Taglio trasferito per mezzo degli ancoranti: gli ancoranti caricati a taglio sono verificati secondo ETAG 001 – Annex C. 
· Avy – area di taglio della sezione del ferro a taglio, 
· Avz – area di taglio della sezione del ferro a taglio, 
· fy – resistenza di snervamento, 
· γM0 – coefficiente parziale di sicurezza, 
Percentuali di utilizzo a taglio
Utilisation in shear [%]: Ut = min (Vy/VRd,y, Vz/VRd,z),

· Vy – componente forza di tagio in direzione y, 
· Vz – componente forza di taglio in direzione z, 
· N – forza di compressione perpendicolare alla piastra di base, 
· Cf – coefficiente di attrito tra acciaio e calcestruzzo. 
[bookmark: _Toc124000832][bookmark: _Toc232773175]DICHIARAZIONI DA CAP. 10 NTC E VALIDAZIONE DEL MODELLO NUMERICO
Il capitolo 10 delle NTC2018 prevede che nel caso di utilizzo di codici di calcolo vengano verificate alcune condizioni relative alla attendibilità dei risultati e alla validazione della modellazione del calcolo eseguito (tramite modelli semplificati).
Nel presente progetto sono stati utilizzati principalmente due software di calcolo ed in particolare il software per la verifica del manufatto nella sua globalità (ConSteel della ConSteelSolutions – sito: www.consteelsoftware.com) ed il software per la verifica dei nodi in acciaio (IDEA StatiCa Connection dell’ IDEA StatiCa – sito: www.ideastatica.com).
In funzione quindi dell’ausilio dei codici di calcolo, il sottoscritto ING. GIANNI MICHELON, con studio a Valternigo di Giovo in via S. Floriano 19, in qualità di progettista strutturale delle opere in progetto, dichiara quanto segue:
Tipologia di analisi svolta: l’analisi e le verifiche sono condotte mediante l’ausilio dei codici di calcolo automatico sopra evidenziati. Per quanto riguarda la tipologia di analisi e la metodologia di verifica adottati si rimanda ai relativi capitoli della presente Relazione Tecnico-illustrativa o alla Relazione di Calcolo in funzione delle varie tipologie di elementi analizzati e relativi codici di calcolo utilizzati. 
Si precisa comunque che le condizioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi in cui l’opera potrebbe essere soggetta.
Origine e Caratteristiche dei codici di calcolo: si rimanda a quanto sopra evidenziato per i tre codici di calcolo utilizzati. Sul sito del produttore potranno essere raccolte tutte le informazioni sul software.
· Software ConSteel 14 – vers. 20210324.985 – Cod. Ut. 3674 (Ing. G. Michelon) 
Produttore e Distributore: Consteel Solutions Kft. – Mester u. n.87, 1095 Budapest (Ungheria) 
· Software IDEAStatiCa Connection – vers. 10.1.113.54939 – Cod. Ut. 2048320489 (Ing. G. Michelon) 
Produttore e Distributore: Eiseko Computers s.r.l. – Via del lavoro n.17, 37036 S. Martino B.A. (VR) 
Affidabilità dei codici di calcolo: Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei vari software utilizzati ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le varie società produttrici del software hanno verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. La relativa documentazione relativa alla affidabilità è scaricabile direttamente dal sito del produttore sopra indicato.
Informazioni sull’elaborazione: I vari software utilizzati sono dotati di filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la modellazione che durante il calcolo vero e proprio: in particolare il software verifica la congruenza del modello, la presenza di elementi non connessi e/o con interferenze, la presenza di labilità interne ed esterne, esegue controlli sulle verifiche sezionali in funzione della normativa adottata. Il tutto permette, assieme al controllo qualitativo del modello ed in particolare della configurazione deformata, di verificare che l’elaborazione risulta aderente all’effettivo comportamento atteso della struttura analizzata.
Giudizio motivato di accettabilità dei risultati: Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti (elementi beam e shell in particolare). Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la coerenza geometrica che l’adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica. Inoltre, la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali: sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa. Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato tutte esito positivo. Da quanto sopra esposto si può quindi affermare che il calcolo è andato a buon fine e che il modello di calcolo utilizzato è risultato essere rappresentativo della realtà fisica, anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive.
A tale proposito si evidenzia che tutte le verifiche previste dalla vigente normativa sono state implementate ed eseguite mediante il software di calcolo e che le stesse risultano soddisfatte (come evidente negli output grafici e/o numerici allegati nella Relazione di Calcolo).
[bookmark: _Toc124000833][bookmark: _Toc232773176]VALIDAZIONE DEI MODELLI NUMERICI
La validazione dei modelli numerici è stata eseguita tramite semplici calcoli a mano confrontando i risultati dei modelli sotto azioni elementari. La corrispondenza è ottimale con un errore massimo dello 0,3%. 
In base a tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto ING. GIANNI MICHELON asserisce che l'elaborazione è corretta e idonea al caso specifico; pertanto, i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

[bookmark: _Toc232773177]DESCRIZIONE DEL MODELLO NUMERICO
Nel presente capitolo vengono illustrate le modalità di assemblaggio del modello numerico agli elementi finiti utilizzato per l’esecuzione delle analisi e delle verifiche delle strutture. 
[bookmark: _Toc232773178]MODELLO NUMERICO PER LE ANALISI
Per valutare le azioni interne alle strutture del nuovo impalcato e relativa scala di accesso, è stato utilizzato un programma di calcolo agli elementi finiti. Tale programma permette la realizzazione di un modello numerico il più possibile fedele alla realtà, con il quale è possibile svolgere analisi complesse che permettono di ricavare tutte le informazioni necessarie alla verifica strutturale dei componenti del manufatto.
In particolare, le travi e le membrature vengono modellati per mezzo di elementi monodimensionali a sette gradi di libertà, ai quali è possibile assegnare le corrette caratteristiche meccaniche e geometriche (materiale e sezioni adeguati). Inoltre, il programma consente di applicare anche vincoli esterni, svincolamenti interni, piani di taglio, link rigidi e quant’altro possa essere funzionale a renderle il più realistico possibile il comportamento del modello di calcolo. Per applicare i carichi che gravano sulla struttura si possono utilizzare delle “Superfici di trasferimento del carico”. A queste ultime è possibile assegnare direttamente i pesi propri, i carichi permanenti non strutturali e i sovraccarichi. 
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Fig.  9‑1 – Modello agli elementi finiti della struttura di progetto
Il modello numerico creato per l’analisi di questa costruzione è abbastanza semplice ma allo stesso tempo prevede tutti gli elementi strutturali, in maniera da realizzare qualcosa il più possibile fedele al reale stato di fatto, considerando quindi le eccentricità tra elementi e di applicazioni del carico e gli svincolamenti reali. 
Tale modellazione è stata possibile soprattutto grazie al programma di calcolo utilizzato e, in realtà, è stata funzionale allo sfruttamento massimo delle potenzialità che lo stesso offre. Infatti, il software è in grado di analizzare nel dettaglio le strutture più complesse, permettendo di tenere in conto di tutti quei fattori che in una progettazione tradizionale si tralasciano per semplicità. In particolare, la possibilità di utilizzare elementi finiti a 7 gradi di libertà (che contemplano anche il warping), unito alla possibilità di eseguire analisi del secondo ordine e di Buckling con cui sviluppare le verifiche di resistenza e di stabilità (seguendo il “metodo generale” dell’Eurocodice 3) consentono al progettista di modellare fedelmente alla realtà, senza bisogno di adottare semplificazioni che non sempre risultano essere a favore di sicurezza. 
La struttura è stata vincolata esternamente per permettere il corretto svolgimento delle analisi.
[image: Immagine che contiene testo, accessorio
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Fig.  9‑2 – Vincoli esterni del modello per le colonne e per le travi di impalcato



[bookmark: _Toc232773179]PRINCIPALI RISULTATI DELL’ANALISI NUMERICA
In questo capitolo vengono riassunti ed evidenziati in forma grafica e tabellare i principali risultati dell’analisi numerica svolta. Si riporteranno quindi le reazioni vincolari derivanti dal modello e le azioni interne più significative nelle aste allo Stato Limite Ultimo.
Si ritiene fondamentale sottolineare che i risultati di seguito illustrati sono riferiti al modello numerico per il quale, in tutte le combinazioni di carico, le strutture sono state analizzate “al primo ordine” e con un’apposita analisi di Buckling: in questo modo è possibile poi applicare la verifica di instabilità con il “metodo generale” oltre alla verifica di resistenza. 
[bookmark: _Toc232773180]REAZIONI VINCOLARI
I primi risultati riportati in questa relazione sono le reazioni vincolari al piede delle colonne in acciaio e all’estremità delle travi dell’impalcato: questi valori dovranno essere implementati sul modello numerico della struttura in calcestruzzo della stazione di valle sulla quale la scala di emergenza grava. 
[image: Immagine che contiene testo, accessorio, ombrello

Descrizione generata automaticamente][image: ]
Fig.  10‑1 – Vincoli esterni del modello delle travi, delle colonne e dei due coscali di partenzai (nomenclatura utilizzata)
[bookmark: _Toc232773181]REAZIONI VINCOLARI DETERMINANTI – COMBINAZIONI DI CARICO SLU
	Nome del vincolo: P1
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx
	-1,05
	6,87
	5,17
	0,00
	0,07
	0,00
	Combinazione di carico-45

	Fy
	-0,21
	9,46
	6,45
	0,00
	0,07
	0,00
	Combinazione di carico-21

	Fz
	-0,66
	4,51
	6,49
	0,00
	0,06
	0,00
	Combinazione di carico-33

	My
	-0,93
	8,99
	6,46
	0,00
	0,08
	0,00
	Combinazione di carico-9



	Nome del vincolo: P2
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx
	0,08
	1,09
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-23

	Fy
	0,05
	1,38
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-9

	Fz
	0,04
	0,93
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-34



	Nome del vincolo: P3
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx, Fy, Fz
	0,21
	-15,78
	18,43
	0,00
	0,04
	0,00
	Combinazione di carico-9

	My
	0,21
	-15,57
	18,39
	0,00
	0,04
	0,00
	Combinazione di carico-12



	Nome del vincolo: P5
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx
	120,33
	-1,62
	54,67
	0,07
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-21

	Fy, Fz
	109,52
	-1,72
	56,81
	0,07
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-9

	Mx
	108,44
	-1,70
	56,27
	0,07
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-12



	Nome del vincolo: P6
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx
	-12,30
	17,78
	18,82
	0,06
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-12

	Fy, Fz, Mx
	-12,27
	17,96
	19,05
	0,06
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-9



	Nome del vincolo: P7
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx, Fy, Mx
	-97,04
	-20,32
	9,93
	0,08
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-9

	Fz
	-69,79
	-14,21
	10,09
	0,03
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-33



	Nome del vincolo: P8
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx
	-8,42
	-0,20
	72,83
	0,00
	0,00
	0,02
	Combinazione di carico-45

	Fy
	-1,51
	-0,51
	89,07
	0,00
	0,00
	0,02
	Combinazione di carico-23

	Fz
	-7,42
	-0,37
	90,88
	0,00
	0,00
	0,03
	Combinazione di carico-9

	Mz
	-7,36
	-0,38
	89,25
	0,00
	0,00
	0,03
	Combinazione di carico-12



	Nome del vincolo: P9
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx
	-7,76
	0,85
	65,53
	0,00
	0,00
	-0,05
	Combinazione di carico-45

	Fy
	2,60
	2,53
	73,02
	0,00
	0,00
	-0,03
	Combinazione di carico-37

	Fz
	2,46
	1,57
	89,94
	0,00
	0,00
	-0,03
	Combinazione di carico-21

	Mz
	-5,44
	1,26
	85,18
	0,00
	0,00
	-0,05
	Combinazione di carico-9



	Nome del vincolo: P10
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx
	-11,61
	2,94
	44,48
	0,00
	0,00
	0,15
	Combinazione di carico-47

	Fy
	-11,35
	3,78
	52,49
	0,00
	0,00
	0,16
	Combinazione di carico-33

	Fz
	-9,14
	1,86
	81,14
	0,00
	0,00
	0,05
	Combinazione di carico-9

	Mz
	-11,29
	3,71
	50,91
	0,00
	0,00
	0,17
	Combinazione di carico-34



	Nome del vincolo: P11
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx, Fy
	-0,03
	6,66
	8,78
	0,00
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-22

	Fz
	-0,03
	6,03
	8,78
	0,00
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-11



	Nome del vincolo: P12
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx
	0,07
	0,42
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-22

	Fy
	0,01
	4,76
	2,68
	0,00
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-34

	Fz
	0,05
	4,73
	3,61
	0,00
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-12



	Nome del vincolo: P13
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Combinazioni di carico

	Fx, Fy
	-0,49
	-2,73
	15,30
	0,00
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-21

	Fz
	-0,31
	-1,57
	16,12
	0,00
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-33

	My
	-0,48
	-2,49
	15,60
	0,00
	0,00
	0,00
	Combinazione di carico-10


[bookmark: _Toc232773182]REAZIONI VINCOLARI PER CASI DI CARICO ELEMENTARI
	Nome del vincolo
	Casi di carico
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]

	P1
	Peso Proprio Steel
	-0,06
	1,06
	0,57
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Peso Grigliato
	-0,05
	0,72
	0,51
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Peso Parapetto
	-0,02
	0,35
	0,56
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera A
	-0,18
	2,31
	-0,01
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Folla - scacchiera B
	-0,09
	1,46
	2,90
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Vento direzione +X
	-0,41
	-0,18
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Vento direzione -X
	0,41
	0,26
	-0,01
	0,00
	-0,01
	0,00

	P2
	Peso Proprio Steel
	0,01
	0,14
	0,91
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Grigliato
	0,01
	0,10
	1,73
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Parapetto
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera A
	0,01
	0,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera B
	0,02
	0,30
	9,91
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione +X
	-0,01
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione -X
	0,01
	-0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	P3
	Peso Proprio Steel
	0,02
	-1,71
	1,12
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Peso Grigliato
	0,01
	-1,22
	1,70
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Parapetto
	0,01
	-0,69
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera A
	0,04
	-3,28
	0,60
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Folla - scacchiera B
	0,04
	-4,12
	9,12
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione +X
	0,03
	-0,22
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione -X
	-0,03
	0,24
	-0,04
	0,00
	-0,00
	0,00

	P5
	Peso Proprio Steel
	12,50
	-0,18
	6,90
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Peso Grigliato
	9,36
	-0,14
	4,47
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Peso Parapetto
	3,64
	-0,07
	1,80
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera A
	18,89
	-0,35
	12,83
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera B
	35,38
	-0,44
	12,92
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione +X
	-5,96
	-0,05
	1,19
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione -X
	5,99
	0,05
	-1,19
	-0,01
	0,00
	0,00

	P6
	Peso Proprio Steel
	-1,21
	1,94
	2,11
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Peso Grigliato
	-0,86
	1,40
	1,52
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Parapetto
	0,10
	0,61
	0,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera A
	-1,70
	3,63
	7,42
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera B
	-2,98
	4,51
	1,30
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione +X
	-2,57
	0,68
	0,27
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione -X
	2,54
	-0,68
	-0,27
	-0,01
	0,00
	0,00

	P7
	Peso Proprio Steel
	-10,04
	-2,19
	1,29
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Peso Grigliato
	-7,47
	-1,58
	0,76
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Peso Parapetto
	-3,25
	-0,69
	0,48
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera A
	-18,21
	-4,07
	-0,11
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera B
	-25,39
	-5,13
	4,46
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione +X
	-5,25
	-0,80
	0,12
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione -X
	5,25
	0,80
	-0,12
	-0,01
	0,00
	0,00

	P8
	Peso Proprio Steel
	-0,45
	-0,03
	10,43
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Grigliato
	-0,36
	-0,04
	7,11
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Parapetto
	-0,19
	0,05
	5,40
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera A
	-0,15
	-0,15
	11,51
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Folla - scacchiera B
	-1,98
	-0,09
	30,99
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione +X
	-3,25
	-0,15
	-0,22
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione -X
	3,25
	-0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	-0,00

	P9
	Peso Proprio Steel
	-0,15
	0,18
	11,50
	0,00
	0,00
	-0,00

	
	Peso Grigliato
	-0,12
	0,12
	6,90
	0,00
	0,00
	-0,00

	
	Peso Parapetto
	-0,05
	-0,01
	2,93
	0,00
	0,00
	-0,00

	
	Folla - scacchiera A
	-0,09
	-0,22
	10,94
	0,00
	0,00
	-0,00

	
	Folla - scacchiera B
	-0,62
	1,29
	28,03
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Vento direzione +X
	-4,39
	-0,09
	-2,37
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Vento direzione -X
	4,39
	0,18
	2,52
	0,00
	0,00
	0,01

	P10
	Peso Proprio Steel
	-0,56
	0,18
	8,68
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Grigliato
	-0,48
	0,13
	6,28
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Parapetto
	-0,22
	0,21
	5,38
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Folla - scacchiera A
	1,48
	-0,86
	17,70
	0,00
	0,00
	-0,07

	
	Folla - scacchiera B
	-4,29
	1,99
	17,82
	0,00
	0,00
	0,08

	
	Vento direzione +X
	-3,65
	0,09
	0,14
	0,00
	0,00
	0,04

	
	Vento direzione -X
	3,65
	-0,07
	-0,01
	0,00
	0,00
	-0,04

	P11
	Peso Proprio Steel
	-0,00
	0,36
	0,57
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Grigliato
	-0,00
	0,36
	0,67
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Parapetto
	-0,00
	0,45
	0,62
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera A
	-0,01
	3,22
	4,24
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera B
	0,00
	-1,14
	-0,38
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione +X
	0,00
	-0,35
	-0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione -X
	0,00
	0,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	P12
	Peso Proprio Steel
	0,01
	0,54
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Grigliato
	0,01
	0,36
	0,33
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Parapetto
	0,01
	-0,18
	-0,60
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera A
	0,03
	-0,05
	0,59
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera B
	-0,00
	2,10
	1,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione +X
	-0,01
	0,67
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione -X
	0,01
	-0,64
	-0,48
	0,00
	0,00
	0,00

	P13
	Peso Proprio Steel
	-0,06
	-0,29
	1,43
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Grigliato
	-0,04
	-0,20
	1,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Peso Parapetto
	-0,02
	-0,07
	0,83
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera A
	-0,11
	-0,45
	-0,15
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Folla - scacchiera B
	-0,11
	-0,72
	7,49
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Vento direzione +X
	0,00
	0,27
	0,33
	0,00
	-0,00
	0,00

	
	Vento direzione -X
	-0,00
	-0,26
	-0,33
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc232773183]REAZIONI VINCOLARI PER COMBINAZIONI S.L.U.
	Nome del vincolo
	Combinazioni di carico
	Fx [kN]
	Fy [kN]
	Fz [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]

	P1
	Combinazione di carico-1
	-0,17
	2,79
	2,13
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-2
	-0,16
	2,69
	1,96
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-3
	-0,15
	2,57
	1,98
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-4
	-0,15
	2,47
	1,81
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-5
	-0,44
	6,75
	2,11
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-6
	-0,43
	6,63
	1,95
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-7
	-0,42
	6,48
	1,96
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-8
	-0,42
	6,35
	1,79
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-9
	-0,93
	8,99
	6,46
	0,00
	0,08
	0,00

	
	Combinazione di carico-10
	-0,57
	9,24
	6,46
	0,00
	0,08
	0,00

	
	Combinazione di carico-11
	-0,80
	6,41
	2,12
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-12
	-0,93
	8,89
	6,29
	0,00
	0,08
	0,00

	
	Combinazione di carico-13
	-0,56
	9,12
	6,29
	0,00
	0,07
	0,00

	
	Combinazione di carico-14
	-0,80
	6,28
	1,95
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-15
	-0,92
	8,77
	6,31
	0,00
	0,08
	0,00

	
	Combinazione di carico-16
	-0,56
	9,02
	6,30
	0,00
	0,07
	0,00

	
	Combinazione di carico-17
	-0,79
	6,15
	1,97
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-18
	-0,92
	8,67
	6,14
	0,00
	0,08
	0,00

	
	Combinazione di carico-19
	-0,55
	8,90
	6,14
	0,00
	0,07
	0,00

	
	Combinazione di carico-20
	-0,78
	6,02
	1,80
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-21
	-0,21
	9,46
	6,45
	0,00
	0,07
	0,00

	
	Combinazione di carico-22
	-0,07
	7,02
	2,11
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-23
	-0,20
	9,34
	6,28
	0,00
	0,07
	0,00

	
	Combinazione di carico-24
	-0,07
	6,90
	1,94
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-25
	-0,19
	9,24
	6,30
	0,00
	0,07
	0,00

	
	Combinazione di carico-26
	-0,06
	6,79
	1,96
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-27
	-0,19
	9,12
	6,13
	0,00
	0,07
	0,00

	
	Combinazione di carico-28
	-0,06
	6,67
	1,79
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-29
	-0,30
	4,78
	6,48
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-30
	-0,29
	4,69
	6,31
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-31
	-0,28
	4,58
	6,33
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-32
	-0,28
	4,49
	6,16
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-33
	-0,66
	4,51
	6,49
	0,00
	0,06
	0,00

	
	Combinazione di carico-34
	-0,66
	4,41
	6,32
	0,00
	0,06
	0,00

	
	Combinazione di carico-35
	-0,65
	4,30
	6,34
	0,00
	0,06
	0,00

	
	Combinazione di carico-36
	-0,64
	4,21
	6,17
	0,00
	0,06
	0,00

	
	Combinazione di carico-37
	0,07
	5,06
	6,47
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-38
	0,07
	4,97
	6,30
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-39
	0,08
	4,86
	6,32
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-40
	0,09
	4,76
	6,15
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-41
	-0,77
	2,34
	2,14
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-42
	-0,77
	2,24
	1,97
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-43
	-0,76
	2,12
	1,99
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-44
	-0,75
	2,02
	1,82
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-45
	-1,05
	6,87
	5,17
	0,00
	0,07
	0,00

	
	Combinazione di carico-46
	-0,96
	5,14
	2,13
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-47
	-0,86
	3,67
	5,19
	0,00
	0,06
	0,00

	
	Combinazione di carico-48
	-1,05
	6,76
	5,00
	0,00
	0,07
	0,00

	
	Combinazione di carico-49
	-0,96
	5,02
	1,96
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-50
	-0,86
	3,57
	5,02
	0,00
	0,06
	0,00

	
	Combinazione di carico-51
	-1,04
	6,65
	5,02
	0,00
	0,07
	0,00

	
	Combinazione di carico-52
	-0,95
	4,89
	1,98
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-53
	-0,85
	3,46
	5,04
	0,00
	0,06
	0,00

	
	Combinazione di carico-54
	-1,04
	6,55
	4,85
	0,00
	0,07
	0,00

	
	Combinazione di carico-55
	-0,95
	4,76
	1,81
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-56
	-0,85
	3,37
	4,87
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-57
	0,44
	3,20
	2,12
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-58
	0,45
	3,08
	1,95
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-59
	0,46
	2,98
	1,97
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-60
	0,46
	2,86
	1,80
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-61
	0,16
	7,68
	5,15
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-62
	0,25
	6,07
	2,11
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-63
	0,35
	4,59
	5,16
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-64
	0,16
	7,56
	4,98
	0,00
	0,05
	0,00

	
	Combinazione di carico-65
	0,26
	5,95
	1,94
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-66
	0,35
	4,49
	4,99
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-67
	0,17
	7,46
	5,00
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-68
	0,26
	5,84
	1,96
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-69
	0,36
	4,38
	5,01
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-70
	0,18
	7,34
	4,83
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-71
	0,27
	5,71
	1,79
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-72
	0,37
	4,29
	4,84
	0,00
	0,03
	0,00

	P2
	Combinazione di carico-1
	0,02
	0,37
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-2
	0,02
	0,35
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-3
	0,02
	0,34
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-4
	0,02
	0,32
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-5
	0,03
	0,78
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-6
	0,03
	0,77
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-7
	0,03
	0,75
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-8
	0,03
	0,74
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-9
	0,05
	1,38
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-10
	0,07
	1,24
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-11
	0,02
	0,92
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-12
	0,05
	1,37
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-13
	0,07
	1,23
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-14
	0,02
	0,91
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-15
	0,05
	1,35
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-16
	0,07
	1,21
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-17
	0,02
	0,89
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-18
	0,05
	1,34
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-19
	0,06
	1,20
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-20
	0,01
	0,87
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-21
	0,08
	1,10
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-22
	0,05
	0,65
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-23
	0,08
	1,09
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-24
	0,04
	0,63
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-25
	0,08
	1,07
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-26
	0,04
	0,61
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-27
	0,08
	1,06
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-28
	0,04
	0,60
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-29
	0,05
	0,81
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-30
	0,05
	0,79
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-31
	0,05
	0,78
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-32
	0,05
	0,76
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-33
	0,04
	0,95
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-34
	0,04
	0,93
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-35
	0,04
	0,92
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-36
	0,04
	0,90
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-37
	0,07
	0,67
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-38
	0,07
	0,66
	18,31
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-39
	0,07
	0,64
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-40
	0,07
	0,63
	17,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-41
	-0,00
	0,60
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-42
	-0,01
	0,58
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-43
	-0,01
	0,57
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-44
	-0,01
	0,55
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-45
	0,03
	1,21
	13,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-46
	0,01
	0,89
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-47
	0,02
	0,90
	13,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-48
	0,03
	1,20
	13,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-49
	0,00
	0,88
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-50
	0,02
	0,89
	13,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-51
	0,03
	1,18
	13,33
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-52
	0,00
	0,86
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-53
	0,02
	0,87
	13,33
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-54
	0,03
	1,17
	13,33
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-55
	0,00
	0,84
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-56
	0,02
	0,86
	13,33
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-57
	0,04
	0,13
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-58
	0,04
	0,12
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-59
	0,04
	0,10
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-60
	0,04
	0,09
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-61
	0,07
	0,74
	13,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-62
	0,05
	0,43
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-63
	0,07
	0,44
	13,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-64
	0,07
	0,73
	13,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-65
	0,05
	0,42
	3,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-66
	0,07
	0,43
	13,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-67
	0,07
	0,71
	13,33
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-68
	0,05
	0,40
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-69
	0,07
	0,41
	13,33
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-70
	0,07
	0,70
	13,33
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-71
	0,05
	0,38
	2,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-72
	0,06
	0,40
	13,33
	0,00
	0,00
	0,00

	P3
	Combinazione di carico-1
	0,05
	-4,70
	3,81
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-2
	0,05
	-4,49
	3,78
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-3
	0,05
	-4,33
	3,30
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-4
	0,05
	-4,13
	3,27
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-5
	0,12
	-9,51
	4,71
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-6
	0,12
	-9,30
	4,68
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-7
	0,11
	-9,15
	4,21
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-8
	0,11
	-8,95
	4,17
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-9
	0,21
	-15,78
	18,43
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-10
	0,18
	-15,55
	18,39
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-11
	0,15
	-9,76
	4,75
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-12
	0,21
	-15,57
	18,39
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-13
	0,18
	-15,35
	18,35
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-14
	0,15
	-9,56
	4,72
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-15
	0,20
	-15,41
	17,92
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-16
	0,17
	-15,18
	17,88
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-17
	0,14
	-9,40
	4,24
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-18
	0,20
	-15,21
	17,88
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-19
	0,17
	-14,98
	17,84
	0,00
	0,04
	0,00

	
	Combinazione di carico-20
	0,14
	-9,20
	4,21
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-21
	0,15
	-15,33
	18,35
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-22
	0,09
	-9,28
	4,68
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-23
	0,15
	-15,13
	18,32
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-24
	0,09
	-9,07
	4,64
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-25
	0,14
	-14,96
	17,84
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-26
	0,08
	-8,91
	4,17
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-27
	0,14
	-14,76
	17,81
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-28
	0,08
	-8,71
	4,13
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-29
	0,11
	-10,90
	17,49
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-30
	0,11
	-10,69
	17,45
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-31
	0,11
	-10,53
	16,98
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-32
	0,11
	-10,32
	16,94
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-33
	0,14
	-11,14
	17,53
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-34
	0,14
	-10,93
	17,49
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-35
	0,14
	-10,77
	17,02
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-36
	0,14
	-10,56
	16,98
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-37
	0,08
	-10,66
	17,45
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-38
	0,08
	-10,45
	17,41
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-39
	0,08
	-10,29
	16,94
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-40
	0,08
	-10,08
	16,91
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-41
	0,10
	-5,10
	3,88
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-42
	0,10
	-4,89
	3,84
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-43
	0,10
	-4,74
	3,37
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-44
	0,10
	-4,53
	3,33
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-45
	0,19
	-12,69
	14,08
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-46
	0,15
	-8,46
	4,51
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-47
	0,14
	-9,45
	13,45
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-48
	0,19
	-12,48
	14,04
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-49
	0,15
	-8,25
	4,47
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-50
	0,14
	-9,24
	13,41
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-51
	0,18
	-12,32
	13,57
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-52
	0,14
	-8,10
	4,00
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-53
	0,14
	-9,08
	12,94
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-54
	0,18
	-12,12
	13,54
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-55
	0,14
	-7,90
	3,96
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-56
	0,14
	-8,87
	12,90
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-57
	0,00
	-4,32
	3,75
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-58
	0,00
	-4,12
	3,71
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-59
	-0,00
	-3,95
	3,24
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-60
	-0,00
	-3,75
	3,21
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-61
	0,09
	-11,93
	13,95
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-62
	0,05
	-7,69
	4,38
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-63
	0,04
	-8,64
	13,32
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-64
	0,09
	-11,72
	13,92
	0,00
	0,03
	0,00

	
	Combinazione di carico-65
	0,05
	-7,49
	4,35
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-66
	0,04
	-8,43
	13,29
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-67
	0,09
	-11,56
	13,44
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-68
	0,04
	-7,32
	3,87
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-69
	0,04
	-8,27
	12,81
	0,00
	0,01
	0,00

	
	Combinazione di carico-70
	0,09
	-11,36
	13,41
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-71
	0,04
	-7,12
	3,83
	0,00
	0,02
	0,00

	
	Combinazione di carico-72
	0,04
	-8,06
	12,78
	0,00
	0,01
	0,00

	P5
	Combinazione di carico-1
	33,16
	-0,50
	17,11
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-2
	32,07
	-0,48
	16,57
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-3
	30,35
	-0,46
	15,77
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-4
	29,26
	-0,44
	15,23
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-5
	61,66
	-1,01
	36,35
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-6
	60,56
	-0,99
	35,81
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-7
	58,83
	-0,97
	35,01
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-8
	57,73
	-0,95
	34,47
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-9
	109,52
	-1,72
	56,81
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-10
	114,93
	-1,67
	55,74
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-11
	56,21
	-1,06
	37,42
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-12
	108,44
	-1,70
	56,27
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-13
	113,83
	-1,65
	55,20
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-14
	55,11
	-1,04
	36,88
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-15
	106,72
	-1,68
	55,47
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-16
	112,13
	-1,63
	54,40
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-17
	53,39
	-1,02
	36,08
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-18
	105,63
	-1,66
	54,93
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-19
	111,03
	-1,61
	53,86
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-20
	52,29
	-1,00
	35,54
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-21
	120,33
	-1,62
	54,67
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-22
	67,07
	-0,96
	35,28
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-23
	119,23
	-1,60
	54,13
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-24
	65,97
	-0,94
	34,74
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-25
	117,52
	-1,58
	53,33
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-26
	64,26
	-0,92
	33,94
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-27
	116,42
	-1,56
	52,79
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-28
	63,16
	-0,90
	33,40
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-29
	86,21
	-1,16
	36,49
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-30
	85,12
	-1,14
	35,96
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-31
	83,40
	-1,12
	35,16
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-32
	82,31
	-1,10
	34,62
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-33
	80,78
	-1,21
	37,57
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-34
	79,69
	-1,19
	37,03
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-35
	77,98
	-1,17
	36,23
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-36
	76,89
	-1,15
	35,69
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-37
	91,63
	-1,11
	35,42
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-38
	90,55
	-1,09
	34,88
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-39
	88,83
	-1,07
	34,08
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-40
	87,74
	-1,05
	33,54
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-41
	24,11
	-0,58
	18,90
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-42
	23,02
	-0,56
	18,36
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-43
	21,31
	-0,54
	17,56
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-44
	20,22
	-0,52
	17,02
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-45
	81,37
	-1,40
	45,94
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-46
	44,08
	-0,94
	32,37
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-47
	61,24
	-1,04
	32,47
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-48
	80,28
	-1,38
	45,40
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-49
	42,99
	-0,92
	31,83
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-50
	60,15
	-1,02
	31,93
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-51
	78,56
	-1,36
	44,60
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-52
	41,26
	-0,90
	31,03
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-53
	58,44
	-1,00
	31,13
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-54
	77,47
	-1,34
	44,06
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-55
	40,16
	-0,88
	30,49
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-56
	57,35
	-0,98
	30,59
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-57
	42,16
	-0,42
	15,32
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-58
	41,07
	-0,40
	14,78
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-59
	39,36
	-0,38
	13,98
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-60
	38,26
	-0,36
	13,44
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-61
	99,39
	-1,24
	42,36
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-62
	62,11
	-0,78
	28,79
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-63
	79,33
	-0,88
	28,89
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-64
	98,29
	-1,22
	41,82
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-65
	61,01
	-0,76
	28,25
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-66
	78,24
	-0,86
	28,35
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-67
	96,59
	-1,20
	41,02
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-68
	59,30
	-0,74
	27,45
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-69
	76,52
	-0,84
	27,55
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-70
	95,49
	-1,18
	40,48
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-71
	58,20
	-0,72
	26,91
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-72
	75,43
	-0,82
	27,01
	0,03
	0,00
	0,00

	P6
	Combinazione di carico-1
	-2,58
	5,15
	5,74
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-2
	-2,61
	4,96
	5,50
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-3
	-2,32
	4,73
	5,28
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-4
	-2,35
	4,54
	5,05
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-5
	-5,31
	10,59
	16,86
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-6
	-5,33
	10,40
	16,63
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-7
	-5,03
	10,17
	16,41
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-8
	-5,05
	9,98
	16,17
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-9
	-12,27
	17,96
	19,05
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-10
	-10,01
	17,35
	18,81
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-11
	-7,54
	11,20
	17,11
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-12
	-12,30
	17,78
	18,82
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-13
	-10,03
	17,17
	18,57
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-14
	-7,56
	11,01
	16,87
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-15
	-12,01
	17,54
	18,60
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-16
	-9,75
	16,93
	18,35
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-17
	-7,26
	10,77
	16,65
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-18
	-12,05
	17,36
	18,36
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-19
	-9,77
	16,75
	18,12
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-20
	-7,28
	10,59
	16,41
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-21
	-7,72
	16,74
	18,57
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-22
	-3,04
	9,98
	16,62
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-23
	-7,74
	16,56
	18,33
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-24
	-3,06
	9,79
	16,38
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-25
	-7,46
	16,32
	18,11
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-26
	-2,78
	9,56
	16,17
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-27
	-7,48
	16,14
	17,88
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-28
	-2,80
	9,37
	15,93
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-29
	-7,01
	11,91
	7,68
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-30
	-7,04
	11,72
	7,45
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-31
	-6,75
	11,49
	7,23
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-32
	-6,79
	11,30
	6,99
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-33
	-9,26
	12,52
	7,93
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-34
	-9,29
	12,33
	7,69
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-35
	-9,00
	12,10
	7,47
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-36
	-9,04
	11,91
	7,23
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-37
	-4,76
	11,30
	7,44
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-38
	-4,79
	11,11
	7,20
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-39
	-4,50
	10,88
	6,99
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-40
	-4,54
	10,69
	6,75
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-41
	-6,32
	6,16
	6,14
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-42
	-6,36
	5,98
	5,91
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-43
	-6,07
	5,74
	5,69
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-44
	-6,10
	5,56
	5,45
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-45
	-11,54
	14,70
	15,29
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-46
	-8,26
	9,97
	13,93
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-47
	-9,42
	10,89
	7,50
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-48
	-11,57
	14,52
	15,06
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-49
	-8,28
	9,79
	13,69
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-50
	-9,45
	10,71
	7,27
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-51
	-11,28
	14,28
	14,84
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-52
	-7,99
	9,55
	13,47
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-53
	-9,16
	10,47
	7,05
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-54
	-11,31
	14,10
	14,60
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-55
	-8,01
	9,37
	13,24
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-56
	-9,20
	10,29
	6,81
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-57
	1,21
	4,13
	5,33
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-58
	1,19
	3,95
	5,10
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-59
	1,47
	3,71
	4,88
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-60
	1,45
	3,52
	4,64
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-61
	-3,97
	12,67
	14,48
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-62
	-0,70
	7,94
	13,12
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-63
	-1,92
	8,86
	6,69
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-64
	-3,99
	12,49
	14,25
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-65
	-0,72
	7,75
	12,88
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-66
	-1,96
	8,68
	6,46
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-67
	-3,71
	12,25
	14,03
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-68
	-0,44
	7,52
	12,66
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-69
	-1,67
	8,44
	6,24
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-70
	-3,73
	12,07
	13,79
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-71
	-0,46
	7,33
	12,43
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-72
	-1,70
	8,26
	6,00
	0,01
	0,00
	0,00

	P7
	Combinazione di carico-1
	-26,97
	-5,80
	3,29
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-2
	-26,00
	-5,59
	3,14
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-3
	-24,73
	-5,33
	3,06
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-4
	-23,76
	-5,12
	2,91
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-5
	-54,26
	-11,90
	3,13
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-6
	-53,29
	-11,70
	2,98
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-7
	-52,02
	-11,43
	2,90
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-8
	-51,05
	-11,22
	2,75
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-9
	-97,04
	-20,32
	9,93
	0,08
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-10
	-92,31
	-19,60
	9,82
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-11
	-58,99
	-12,62
	3,24
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-12
	-96,06
	-20,11
	9,79
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-13
	-91,33
	-19,39
	9,68
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-14
	-58,02
	-12,42
	3,09
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-15
	-94,80
	-19,84
	9,71
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-16
	-90,07
	-19,12
	9,60
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-17
	-56,76
	-12,15
	3,01
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-18
	-93,82
	-19,64
	9,56
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-19
	-89,09
	-18,91
	9,45
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-20
	-55,78
	-11,94
	2,86
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-21
	-87,58
	-18,87
	9,71
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-22
	-49,53
	-11,18
	3,02
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-23
	-86,61
	-18,67
	9,57
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-24
	-48,56
	-10,97
	2,87
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-25
	-85,34
	-18,40
	9,49
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-26
	-47,29
	-10,71
	2,79
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-27
	-84,37
	-18,19
	9,34
	0,07
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-28
	-46,32
	-10,50
	2,65
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-29
	-65,06
	-13,49
	9,98
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-30
	-64,08
	-13,28
	9,84
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-31
	-62,82
	-13,02
	9,76
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-32
	-61,84
	-12,81
	9,61
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-33
	-69,79
	-14,21
	10,09
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-34
	-68,81
	-14,01
	9,95
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-35
	-67,55
	-13,74
	9,87
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-36
	-66,57
	-13,53
	9,72
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-37
	-60,33
	-12,77
	9,87
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-38
	-59,35
	-12,56
	9,73
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-39
	-58,09
	-12,29
	9,65
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-40
	-57,11
	-12,09
	9,50
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-41
	-34,86
	-7,00
	3,47
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-42
	-33,89
	-6,80
	3,32
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-43
	-32,62
	-6,53
	3,24
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-44
	-31,64
	-6,32
	3,10
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-45
	-80,59
	-16,66
	8,04
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-46
	-53,96
	-11,28
	3,36
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-47
	-61,52
	-12,39
	8,16
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-48
	-79,62
	-16,45
	7,90
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-49
	-52,98
	-11,07
	3,21
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-50
	-60,55
	-12,18
	8,01
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-51
	-78,35
	-16,19
	7,82
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-52
	-51,72
	-10,80
	3,13
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-53
	-59,28
	-11,91
	7,93
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-54
	-77,38
	-15,98
	7,67
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-55
	-50,75
	-10,59
	2,98
	0,06
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-56
	-58,30
	-11,71
	7,78
	0,03
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-57
	-19,09
	-4,60
	3,10
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-58
	-18,12
	-4,39
	2,96
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-59
	-16,85
	-4,12
	2,88
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-60
	-15,88
	-3,91
	2,73
	0,01
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-61
	-64,83
	-14,25
	7,68
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-62
	-38,19
	-8,87
	2,99
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-63
	-45,75
	-9,98
	7,79
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-64
	-63,86
	-14,05
	7,54
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-65
	-37,22
	-8,66
	2,85
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-66
	-44,77
	-9,77
	7,65
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-67
	-62,59
	-13,78
	7,45
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-68
	-35,95
	-8,39
	2,77
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-69
	-43,51
	-9,51
	7,56
	0,02
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-70
	-61,62
	-13,57
	7,31
	0,05
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-71
	-34,98
	-8,19
	2,62
	0,04
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-72
	-42,53
	-9,30
	7,42
	0,02
	0,00
	0,00

	P8
	Combinazione di carico-1
	-1,30
	-0,04
	29,70
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-2
	-1,25
	-0,06
	28,07
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-3
	-1,19
	-0,03
	27,57
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-4
	-1,14
	-0,04
	25,94
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-5
	-1,53
	-0,25
	45,98
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-6
	-1,47
	-0,26
	44,40
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-7
	-1,42
	-0,24
	43,95
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-8
	-1,36
	-0,25
	42,38
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-9
	-7,42
	-0,37
	90,88
	0,00
	0,00
	0,03

	
	Combinazione di carico-10
	-4,50
	-0,44
	90,69
	0,00
	0,00
	0,03

	
	Combinazione di carico-11
	-4,45
	-0,20
	46,41
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-12
	-7,36
	-0,38
	89,25
	0,00
	0,00
	0,03

	
	Combinazione di carico-13
	-4,44
	-0,45
	89,13
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-14
	-4,39
	-0,21
	44,83
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-15
	-7,31
	-0,35
	88,75
	0,00
	0,00
	0,03

	
	Combinazione di carico-16
	-4,39
	-0,42
	88,56
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-17
	-4,34
	-0,19
	44,36
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-18
	-7,25
	-0,37
	87,13
	0,00
	0,00
	0,03

	
	Combinazione di carico-19
	-4,33
	-0,44
	87,00
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-20
	-4,29
	-0,20
	42,79
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-21
	-1,57
	-0,50
	90,63
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-22
	1,40
	-0,31
	45,76
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-23
	-1,51
	-0,51
	89,07
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-24
	1,46
	-0,32
	44,20
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-25
	-1,46
	-0,49
	88,50
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-26
	1,51
	-0,30
	43,63
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-27
	-1,40
	-0,50
	86,94
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-28
	1,57
	-0,31
	42,07
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-29
	-4,28
	-0,14
	76,27
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-30
	-4,22
	-0,16
	74,63
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-31
	-4,17
	-0,13
	74,14
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-32
	-4,11
	-0,15
	72,50
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-33
	-7,20
	-0,07
	76,58
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-34
	-7,14
	-0,08
	74,95
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-35
	-7,09
	-0,06
	74,45
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-36
	-7,04
	-0,07
	72,82
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-37
	-1,35
	-0,22
	75,96
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-38
	-1,29
	-0,23
	74,32
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-39
	-1,24
	-0,21
	73,82
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-40
	-1,18
	-0,22
	72,19
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-41
	-6,18
	0,08
	30,22
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-42
	-6,12
	0,07
	28,59
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-43
	-6,07
	0,10
	28,09
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-44
	-6,01
	0,08
	26,46
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-45
	-8,42
	-0,20
	72,83
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-46
	-6,34
	-0,10
	41,50
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-47
	-8,26
	0,02
	62,85
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-48
	-8,36
	-0,21
	71,20
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-49
	-6,28
	-0,11
	39,93
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-50
	-8,20
	0,01
	61,21
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-51
	-8,31
	-0,18
	70,70
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-52
	-6,23
	-0,09
	39,45
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-53
	-8,15
	0,03
	60,72
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-54
	-8,25
	-0,20
	69,07
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-55
	-6,17
	-0,10
	37,88
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-56
	-8,09
	0,02
	59,08
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-57
	3,58
	-0,15
	29,43
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-58
	3,63
	-0,17
	27,87
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-59
	3,68
	-0,14
	27,29
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-60
	3,74
	-0,15
	25,74
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-61
	1,34
	-0,43
	72,24
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-62
	3,42
	-0,30
	40,82
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-63
	1,49
	-0,23
	61,80
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-64
	1,40
	-0,44
	70,69
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-65
	3,48
	-0,31
	39,27
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-66
	1,55
	-0,24
	60,17
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-67
	1,45
	-0,41
	70,11
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-68
	3,53
	-0,29
	38,69
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-69
	1,60
	-0,22
	59,67
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-70
	1,51
	-0,42
	68,55
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-71
	3,58
	-0,30
	37,14
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-72
	1,66
	-0,23
	58,03
	0,00
	0,00
	0,01

	P9
	Combinazione di carico-1
	-0,43
	0,35
	27,84
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-2
	-0,41
	0,36
	26,97
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-3
	-0,39
	0,32
	25,76
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-4
	-0,38
	0,32
	24,89
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-5
	-0,56
	-0,31
	43,73
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-6
	-0,55
	-0,31
	42,84
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-7
	-0,53
	-0,31
	41,73
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-8
	-0,51
	-0,31
	40,85
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-9
	-5,44
	1,26
	85,18
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-10
	-1,49
	1,41
	87,61
	0,00
	0,00
	-0,04

	
	Combinazione di carico-11
	-4,52
	-0,32
	41,37
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Combinazione di carico-12
	-5,43
	1,26
	84,31
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-13
	-1,47
	1,42
	86,68
	0,00
	0,00
	-0,04

	
	Combinazione di carico-14
	-4,50
	-0,32
	40,48
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Combinazione di carico-15
	-5,41
	1,22
	83,10
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-16
	-1,45
	1,37
	85,54
	0,00
	0,00
	-0,04

	
	Combinazione di carico-17
	-4,48
	-0,32
	39,34
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Combinazione di carico-18
	-5,39
	1,22
	82,23
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-19
	-1,44
	1,38
	84,61
	0,00
	0,00
	-0,04

	
	Combinazione di carico-20
	-4,47
	-0,32
	38,45
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Combinazione di carico-21
	2,46
	1,57
	89,94
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-22
	3,39
	-0,25
	46,11
	0,00
	0,00
	-0,00

	
	Combinazione di carico-23
	2,48
	1,58
	89,00
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-24
	3,41
	-0,24
	45,19
	0,00
	0,00
	-0,00

	
	Combinazione di carico-25
	2,50
	1,54
	87,87
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-26
	3,43
	-0,28
	44,09
	0,00
	0,00
	-0,00

	
	Combinazione di carico-27
	2,52
	1,55
	86,93
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-28
	3,44
	-0,27
	43,18
	0,00
	0,00
	-0,00

	
	Combinazione di carico-29
	-1,35
	2,39
	70,49
	0,00
	0,00
	-0,04

	
	Combinazione di carico-30
	-1,34
	2,39
	69,59
	0,00
	0,00
	-0,04

	
	Combinazione di carico-31
	-1,32
	2,35
	68,37
	0,00
	0,00
	-0,04

	
	Combinazione di carico-32
	-1,30
	2,34
	67,47
	0,00
	0,00
	-0,04

	
	Combinazione di carico-33
	-5,31
	2,25
	67,96
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-34
	-5,29
	2,25
	67,06
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-35
	-5,27
	2,21
	65,84
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-36
	-5,25
	2,21
	64,94
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-37
	2,60
	2,53
	73,02
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-38
	2,62
	2,52
	72,12
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-39
	2,64
	2,48
	70,89
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-40
	2,65
	2,48
	70,00
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-41
	-7,02
	0,12
	23,61
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-42
	-7,00
	0,13
	22,74
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-43
	-6,98
	0,09
	21,53
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-44
	-6,97
	0,09
	20,66
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-45
	-7,76
	0,85
	65,53
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-46
	-7,11
	-0,22
	34,85
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-47
	-7,66
	1,58
	53,66
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-48
	-7,74
	0,85
	64,65
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-49
	-7,10
	-0,22
	33,97
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-50
	-7,65
	1,58
	52,76
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-51
	-7,72
	0,82
	63,45
	0,00
	0,00
	-0,05

	
	Combinazione di carico-52
	-7,08
	-0,22
	32,82
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-53
	-7,63
	1,54
	51,54
	0,00
	0,00
	-0,04

	
	Combinazione di carico-54
	-7,71
	0,82
	62,58
	0,00
	0,00
	-0,04

	
	Combinazione di carico-55
	-7,06
	-0,22
	31,94
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-56
	-7,61
	1,54
	50,64
	0,00
	0,00
	-0,04

	
	Combinazione di carico-57
	6,16
	0,61
	31,86
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-58
	6,18
	0,62
	30,92
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-59
	6,20
	0,58
	29,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-60
	6,21
	0,59
	28,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-61
	5,42
	1,36
	73,60
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Combinazione di carico-62
	6,07
	0,04
	42,59
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-63
	5,51
	2,04
	62,09
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Combinazione di carico-64
	5,44
	1,37
	72,66
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Combinazione di carico-65
	6,08
	0,05
	41,68
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-66
	5,53
	2,04
	61,20
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Combinazione di carico-67
	5,46
	1,33
	71,53
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Combinazione di carico-68
	6,10
	0,01
	40,58
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-69
	5,55
	2,00
	59,97
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Combinazione di carico-70
	5,47
	1,34
	70,59
	0,00
	0,00
	-0,02

	
	Combinazione di carico-71
	6,12
	0,03
	39,66
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-72
	5,57
	2,00
	59,07
	0,00
	0,00
	-0,02

	P10
	Combinazione di carico-1
	-1,64
	0,65
	26,46
	0,00
	0,00
	-0,00

	
	Combinazione di carico-2
	-1,58
	0,59
	24,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-3
	-1,50
	0,62
	24,58
	0,00
	0,00
	-0,00

	
	Combinazione di carico-4
	-1,43
	0,55
	22,97
	0,00
	0,00
	-0,00

	
	Combinazione di carico-5
	0,57
	-1,06
	54,40
	0,00
	0,00
	-0,12

	
	Combinazione di carico-6
	0,64
	-1,11
	52,74
	0,00
	0,00
	-0,11

	
	Combinazione di carico-7
	0,71
	-1,04
	52,36
	0,00
	0,00
	-0,12

	
	Combinazione di carico-8
	0,78
	-1,08
	50,69
	0,00
	0,00
	-0,11

	
	Combinazione di carico-9
	-9,14
	1,86
	81,14
	0,00
	0,00
	0,05

	
	Combinazione di carico-10
	-5,86
	1,79
	81,10
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-11
	-2,71
	-0,92
	54,19
	0,00
	0,00
	-0,08

	
	Combinazione di carico-12
	-9,07
	1,80
	79,53
	0,00
	0,00
	0,05

	
	Combinazione di carico-13
	-5,79
	1,73
	79,47
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-14
	-2,65
	-0,96
	52,52
	0,00
	0,00
	-0,07

	
	Combinazione di carico-15
	-9,00
	1,83
	79,26
	0,00
	0,00
	0,05

	
	Combinazione di carico-16
	-5,71
	1,75
	79,22
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-17
	-2,57
	-0,92
	52,19
	0,00
	0,00
	-0,08

	
	Combinazione di carico-18
	-8,93
	1,76
	77,65
	0,00
	0,00
	0,05

	
	Combinazione di carico-19
	-5,65
	1,69
	77,59
	0,00
	0,00
	0,01

	
	Combinazione di carico-20
	-2,50
	-0,96
	50,53
	0,00
	0,00
	-0,07

	
	Combinazione di carico-21
	-2,58
	1,72
	81,03
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-22
	3,85
	-1,10
	54,43
	0,00
	0,00
	-0,15

	
	Combinazione di carico-23
	-2,51
	1,67
	79,41
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-24
	3,92
	-1,15
	52,78
	0,00
	0,00
	-0,15

	
	Combinazione di carico-25
	-2,43
	1,69
	79,15
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-26
	4,00
	-1,13
	52,49
	0,00
	0,00
	-0,16

	
	Combinazione di carico-27
	-2,37
	1,63
	77,52
	0,00
	0,00
	-0,03

	
	Combinazione di carico-28
	4,06
	-1,18
	50,84
	0,00
	0,00
	-0,15

	
	Combinazione di carico-29
	-8,07
	3,69
	52,48
	0,00
	0,00
	0,12

	
	Combinazione di carico-30
	-8,00
	3,62
	50,89
	0,00
	0,00
	0,13

	
	Combinazione di carico-31
	-7,93
	3,64
	50,65
	0,00
	0,00
	0,12

	
	Combinazione di carico-32
	-7,86
	3,58
	49,07
	0,00
	0,00
	0,13

	
	Combinazione di carico-33
	-11,35
	3,78
	52,49
	0,00
	0,00
	0,16

	
	Combinazione di carico-34
	-11,29
	3,71
	50,91
	0,00
	0,00
	0,17

	
	Combinazione di carico-35
	-11,21
	3,74
	50,66
	0,00
	0,00
	0,16

	
	Combinazione di carico-36
	-11,14
	3,67
	49,08
	0,00
	0,00
	0,17

	
	Combinazione di carico-37
	-4,79
	3,59
	52,47
	0,00
	0,00
	0,09

	
	Combinazione di carico-38
	-4,72
	3,53
	50,88
	0,00
	0,00
	0,09

	
	Combinazione di carico-39
	-4,64
	3,55
	50,64
	0,00
	0,00
	0,08

	
	Combinazione di carico-40
	-4,58
	3,49
	49,06
	0,00
	0,00
	0,09

	
	Combinazione di carico-41
	-7,11
	0,81
	26,50
	0,00
	0,00
	0,06

	
	Combinazione di carico-42
	-7,05
	0,74
	24,89
	0,00
	0,00
	0,07

	
	Combinazione di carico-43
	-6,97
	0,77
	24,62
	0,00
	0,00
	0,06

	
	Combinazione di carico-44
	-6,90
	0,71
	23,00
	0,00
	0,00
	0,07

	
	Combinazione di carico-45
	-10,06
	1,59
	64,76
	0,00
	0,00
	0,07

	
	Combinazione di carico-46
	-5,56
	-0,46
	46,11
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-47
	-11,61
	2,94
	44,48
	0,00
	0,00
	0,15

	
	Combinazione di carico-48
	-10,00
	1,53
	63,15
	0,00
	0,00
	0,07

	
	Combinazione di carico-49
	-5,50
	-0,50
	44,45
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-50
	-11,55
	2,88
	42,89
	0,00
	0,00
	0,15

	
	Combinazione di carico-51
	-9,92
	1,55
	62,88
	0,00
	0,00
	0,07

	
	Combinazione di carico-52
	-5,42
	-0,46
	44,12
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-53
	-11,47
	2,90
	42,65
	0,00
	0,00
	0,15

	
	Combinazione di carico-54
	-9,85
	1,49
	61,26
	0,00
	0,00
	0,07

	
	Combinazione di carico-55
	-5,35
	-0,50
	42,45
	0,00
	0,00
	-0,01

	
	Combinazione di carico-56
	-11,40
	2,84
	41,07
	0,00
	0,00
	0,15

	
	Combinazione di carico-57
	3,83
	0,53
	26,38
	0,00
	0,00
	-0,07

	
	Combinazione di carico-58
	3,89
	0,48
	24,76
	0,00
	0,00
	-0,07

	
	Combinazione di carico-59
	3,97
	0,49
	24,50
	0,00
	0,00
	-0,07

	
	Combinazione di carico-60
	4,04
	0,44
	22,87
	0,00
	0,00
	-0,07

	
	Combinazione di carico-61
	0,88
	1,33
	64,61
	0,00
	0,00
	-0,06

	
	Combinazione di carico-62
	5,38
	-0,66
	46,33
	0,00
	0,00
	-0,15

	
	Combinazione di carico-63
	-0,67
	2,63
	44,44
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-64
	0,94
	1,28
	62,98
	0,00
	0,00
	-0,06

	
	Combinazione di carico-65
	5,44
	-0,71
	44,68
	0,00
	0,00
	-0,15

	
	Combinazione di carico-66
	-0,61
	2,57
	42,86
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-67
	1,02
	1,30
	62,72
	0,00
	0,00
	-0,06

	
	Combinazione di carico-68
	5,52
	-0,69
	44,39
	0,00
	0,00
	-0,15

	
	Combinazione di carico-69
	-0,53
	2,59
	42,61
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Combinazione di carico-70
	1,09
	1,24
	61,10
	0,00
	0,00
	-0,06

	
	Combinazione di carico-71
	5,59
	-0,74
	42,74
	0,00
	0,00
	-0,15

	
	Combinazione di carico-72
	-0,46
	2,53
	41,03
	0,00
	0,00
	0,02

	P11
	Combinazione di carico-1
	-0,01
	1,52
	2,42
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-2
	-0,01
	1,39
	2,24
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-3
	-0,01
	1,41
	2,22
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-4
	-0,01
	1,28
	2,04
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-5
	-0,03
	6,34
	8,77
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-6
	-0,03
	6,21
	8,59
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-7
	-0,03
	6,24
	8,57
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-8
	-0,03
	6,10
	8,39
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-9
	-0,03
	4,32
	8,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-10
	-0,03
	4,63
	8,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-11
	-0,03
	6,03
	8,78
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-12
	-0,03
	4,18
	8,01
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-13
	-0,03
	4,50
	8,02
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-14
	-0,03
	5,90
	8,59
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-15
	-0,03
	4,21
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-16
	-0,03
	4,52
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-17
	-0,03
	5,93
	8,57
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-18
	-0,03
	4,07
	7,81
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-19
	-0,03
	4,39
	7,81
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-20
	-0,03
	5,79
	8,39
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-21
	-0,03
	4,95
	8,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-22
	-0,03
	6,66
	8,78
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-23
	-0,03
	4,81
	8,02
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-24
	-0,03
	6,52
	8,59
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-25
	-0,03
	4,84
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-26
	-0,03
	6,55
	8,57
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-27
	-0,03
	4,70
	7,82
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-28
	-0,03
	6,41
	8,39
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-29
	-0,01
	-0,19
	1,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-30
	-0,01
	-0,33
	1,66
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-31
	-0,01
	-0,30
	1,64
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-32
	-0,01
	-0,43
	1,46
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-33
	-0,01
	-0,51
	1,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-34
	-0,01
	-0,64
	1,66
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-35
	-0,01
	-0,61
	1,64
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-36
	-0,01
	-0,75
	1,46
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-37
	-0,01
	0,12
	1,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-38
	-0,01
	-0,01
	1,66
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-39
	-0,01
	0,01
	1,65
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-40
	-0,01
	-0,12
	1,46
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-41
	-0,01
	0,99
	2,42
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-42
	-0,01
	0,86
	2,23
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-43
	-0,01
	0,89
	2,22
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-44
	-0,01
	0,75
	2,03
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-45
	-0,03
	3,17
	6,46
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-46
	-0,03
	4,38
	6,87
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-47
	-0,01
	-0,20
	2,02
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-48
	-0,02
	3,04
	6,28
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-49
	-0,03
	4,24
	6,68
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-50
	-0,01
	-0,34
	1,83
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-51
	-0,03
	3,06
	6,26
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-52
	-0,03
	4,27
	6,67
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-53
	-0,01
	-0,31
	1,81
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-54
	-0,02
	2,93
	6,08
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-55
	-0,03
	4,13
	6,48
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-56
	-0,01
	-0,45
	1,63
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-57
	-0,01
	2,04
	2,42
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-58
	-0,01
	1,91
	2,24
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-59
	-0,01
	1,94
	2,22
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-60
	-0,01
	1,80
	2,04
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-61
	-0,03
	4,22
	6,47
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-62
	-0,03
	5,42
	6,87
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-63
	-0,01
	0,85
	2,02
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-64
	-0,03
	4,09
	6,28
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-65
	-0,03
	5,29
	6,69
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-66
	-0,01
	0,71
	1,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-67
	-0,03
	4,11
	6,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-68
	-0,03
	5,31
	6,67
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-69
	-0,01
	0,74
	1,82
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-70
	-0,02
	3,98
	6,08
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-71
	-0,03
	5,18
	6,48
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-72
	-0,01
	0,60
	1,63
	0,00
	0,00
	0,00

	P12
	Combinazione di carico-1
	0,02
	0,93
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-2
	0,02
	0,98
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-3
	0,02
	0,82
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-4
	0,02
	0,88
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-5
	0,07
	0,99
	1,12
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-6
	0,06
	1,05
	1,30
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-7
	0,07
	0,86
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-8
	0,06
	0,92
	1,18
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-9
	0,06
	4,67
	3,43
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-10
	0,06
	4,09
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-11
	0,06
	1,50
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-12
	0,05
	4,73
	3,61
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-13
	0,06
	4,15
	3,18
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-14
	0,06
	1,56
	1,68
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-15
	0,05
	4,57
	3,33
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-16
	0,06
	3,99
	2,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-17
	0,06
	1,38
	1,39
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-18
	0,05
	4,62
	3,51
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-19
	0,06
	4,04
	3,08
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-20
	0,06
	1,44
	1,57
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-21
	0,07
	3,52
	2,57
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-22
	0,07
	0,42
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-23
	0,07
	3,57
	2,75
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-24
	0,07
	0,48
	0,88
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-25
	0,07
	3,41
	2,47
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-26
	0,07
	0,32
	0,60
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-27
	0,06
	3,47
	2,65
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-28
	0,07
	0,38
	0,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-29
	0,02
	4,12
	2,06
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-30
	0,01
	4,17
	2,24
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-31
	0,01
	4,01
	1,96
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-32
	0,01
	4,06
	2,14
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-33
	0,01
	4,71
	2,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-34
	0,01
	4,76
	2,68
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-35
	0,01
	4,59
	2,40
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-36
	0,01
	4,65
	2,58
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-37
	0,02
	3,53
	1,63
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-38
	0,02
	3,58
	1,80
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-39
	0,02
	3,42
	1,53
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-40
	0,02
	3,47
	1,70
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-41
	0,01
	1,91
	0,85
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-42
	0,01
	1,96
	1,03
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-43
	0,01
	1,80
	0,76
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-44
	0,01
	1,85
	0,93
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-45
	0,04
	4,12
	2,86
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-46
	0,04
	1,87
	1,49
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-47
	0,01
	4,15
	2,21
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-48
	0,04
	4,17
	3,04
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-49
	0,04
	1,93
	1,67
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-50
	0,01
	4,20
	2,39
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-51
	0,04
	4,01
	2,76
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-52
	0,04
	1,75
	1,38
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-53
	0,01
	4,04
	2,12
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-54
	0,04
	4,06
	2,94
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-55
	0,04
	1,81
	1,56
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-56
	0,01
	4,09
	2,29
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-57
	0,03
	-0,04
	-0,59
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-58
	0,03
	0,02
	-0,41
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-59
	0,03
	-0,14
	-0,69
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-60
	0,03
	-0,09
	-0,51
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-61
	0,06
	2,18
	1,42
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-62
	0,06
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-63
	0,03
	2,19
	0,76
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-64
	0,06
	2,24
	1,60
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-65
	0,06
	0,06
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-66
	0,03
	2,25
	0,94
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-67
	0,06
	2,08
	1,32
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-68
	0,06
	-0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-69
	0,03
	2,09
	0,66
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-70
	0,06
	2,13
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-71
	0,06
	-0,05
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-72
	0,02
	2,14
	0,84
	0,00
	0,00
	0,00

	P13
	Combinazione di carico-1
	-0,15
	-0,73
	4,58
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-2
	-0,14
	-0,71
	4,34
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-3
	-0,14
	-0,67
	4,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-4
	-0,13
	-0,65
	3,96
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-5
	-0,31
	-1,41
	4,36
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-6
	-0,31
	-1,39
	4,11
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-7
	-0,30
	-1,35
	3,98
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-8
	-0,29
	-1,33
	3,73
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-9
	-0,48
	-2,25
	15,89
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-10
	-0,48
	-2,49
	15,60
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-11
	-0,31
	-1,17
	4,66
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-12
	-0,47
	-2,23
	15,65
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-13
	-0,48
	-2,47
	15,35
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-14
	-0,30
	-1,15
	4,41
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-15
	-0,47
	-2,19
	15,51
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-16
	-0,47
	-2,43
	15,21
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-17
	-0,30
	-1,11
	4,28
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-18
	-0,46
	-2,17
	15,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-19
	-0,47
	-2,41
	14,97
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-20
	-0,29
	-1,09
	4,03
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-21
	-0,49
	-2,73
	15,30
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-22
	-0,32
	-1,65
	4,06
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-23
	-0,48
	-2,71
	15,05
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-24
	-0,31
	-1,63
	3,81
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-25
	-0,47
	-2,67
	14,91
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-26
	-0,30
	-1,59
	3,68
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-27
	-0,47
	-2,65
	14,67
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-28
	-0,30
	-1,57
	3,43
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-29
	-0,32
	-1,80
	15,82
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-30
	-0,31
	-1,78
	15,57
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-31
	-0,30
	-1,74
	15,44
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-32
	-0,30
	-1,72
	15,19
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-33
	-0,31
	-1,57
	16,12
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-34
	-0,31
	-1,54
	15,87
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-35
	-0,30
	-1,51
	15,74
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-36
	-0,30
	-1,48
	15,49
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-37
	-0,32
	-2,04
	15,52
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-38
	-0,32
	-2,02
	15,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-39
	-0,31
	-1,98
	15,14
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-40
	-0,30
	-1,96
	14,89
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-41
	-0,14
	-0,33
	5,08
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-42
	-0,14
	-0,31
	4,83
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-43
	-0,13
	-0,27
	4,70
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-44
	-0,12
	-0,25
	4,45
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-45
	-0,38
	-1,57
	12,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-46
	-0,26
	-0,81
	4,93
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-47
	-0,26
	-1,08
	12,95
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-48
	-0,37
	-1,54
	12,54
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-49
	-0,25
	-0,79
	4,68
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-50
	-0,26
	-1,06
	12,70
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-51
	-0,36
	-1,51
	12,41
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-52
	-0,24
	-0,75
	4,54
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-53
	-0,25
	-1,02
	12,57
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-54
	-0,36
	-1,48
	12,16
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-55
	-0,24
	-0,73
	4,30
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-56
	-0,24
	-1,00
	12,32
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-57
	-0,15
	-1,12
	4,09
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-58
	-0,15
	-1,10
	3,84
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-59
	-0,14
	-1,06
	3,70
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-60
	-0,13
	-1,04
	3,46
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-61
	-0,39
	-2,36
	11,79
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-62
	-0,27
	-1,60
	3,93
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-63
	-0,27
	-1,88
	11,95
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-64
	-0,38
	-2,34
	11,55
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-65
	-0,26
	-1,58
	3,68
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-66
	-0,27
	-1,86
	11,70
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-67
	-0,38
	-2,30
	11,41
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-68
	-0,26
	-1,54
	3,55
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-69
	-0,26
	-1,82
	11,57
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-70
	-0,37
	-2,28
	11,16
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-71
	-0,25
	-1,52
	3,30
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Combinazione di carico-72
	-0,25
	-1,80
	11,32
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Toc232773184]AZIONI INTERNE ELEMENTI BEAM - S.L.U.
In questo paragrafo si riportano in forma tabellare le azioni interne agli elementi allo Stato Limite Ultimo. Preliminarmente si riportano alcune immagini che permettono di individuare la nomenclatura degli elementi considerati. 
Si riportano in forma tabellare le azioni massime e minime derivanti dagli inviluppi delle combinazioni di carico: la tabella risulta ripetuta per ognuna delle azioni considerate (per esempio azione assiale N, azione di tagliante Vy, Azione Flettente My, ecc).
Infine, si riportano per ognuna delle sezioni utilizzate all’interno del modello numerico, le maggiori sollecitazioni in forma tabellare.
Per le verifiche strutturali degli elementi si rimanda ai paragrafi e capitoli seguenti della presente documentazione.
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Fig.  10‑2 – Nomenclatura elementi con sezione strutturale HEA200
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Fig.  10‑3 – Nomenclatura elementi con sezione strutturale HEB260
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Fig.  10‑4 – Nomenclatura elementi di controvento con sezione strutturale 60x60x6mm

[image: ]
Fig.  10‑5 – Nomenclatura cosciali delle scale e dei pianerottoli con sezione strutturale UPN200

[bookmark: _Toc232773185]FORZE INTERNE DOMINANTI ALLE ESTREMITA’ DEGLI ELEMENTI 

	B1 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-10,7
	-0,1
	0,1
	-10,7
	-16,7
	-16,3
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-10,7
	-0,1
	0,1
	-10,7
	-16,7
	-16,3
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-7,5
	-0,1
	0,1
	-11,5
	-18,0
	-16,8
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-4,6
	-0,1
	0,1
	-7,0
	-11,0
	-14,9
	Combinazione di carico-14

	Flettente - Mz
	-7,5
	-0,1
	0,1
	-11,5
	-18,0
	-16,8
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-7,5
	-0,1
	0,1
	-11,5
	-18,0
	-16,8
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-7,5
	-0,1
	0,1
	-11,5
	-18,0
	-16,8
	Combinazione di carico-9



	B1 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-45,3
	-0,1
	0,0
	-4,1
	4,8
	21,5
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-45,3
	-0,1
	0,0
	-4,1
	4,8
	21,5
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-45,3
	-0,1
	0,0
	-4,1
	4,8
	21,5
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-43,6
	-0,1
	0,0
	-4,5
	5,4
	20,3
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-43,6
	-0,1
	0,0
	-4,5
	5,4
	20,3
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-45,3
	-0,1
	0,0
	-4,1
	4,8
	21,5
	Combinazione di carico-9



	B2 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	66,4
	-0,1
	-0,1
	13,2
	20,3
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	66,4
	-0,1
	-0,1
	13,2
	20,3
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	66,4
	-0,1
	-0,1
	13,2
	20,3
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	39,3
	-0,1
	-0,1
	8,0
	12,4
	-2,3
	Combinazione di carico-14

	Flettente - Mz
	66,4
	-0,1
	-0,1
	13,2
	20,3
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	66,4
	-0,1
	-0,1
	13,2
	20,3
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	48,4
	0,0
	0,0
	9,2
	14,2
	-8,9
	Combinazione di carico-33



	B2 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-5,4
	-0,1
	0,0
	0,5
	0,9
	13,1
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-5,4
	-0,1
	0,0
	0,5
	0,9
	13,1
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-4,8
	-0,1
	0,0
	0,1
	1,6
	13,9
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-3,6
	0,0
	0,0
	0,6
	-0,2
	3,7
	Combinazione di carico-62

	Taglio - Vy
	-4,8
	-0,1
	0,0
	0,1
	1,6
	13,9
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-4,8
	-0,1
	0,0
	0,1
	1,6
	13,9
	Combinazione di carico-9



	B3 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	21,0
	0,3
	0,0
	-2,7
	0,2
	-58,7
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	21,0
	0,3
	0,0
	-2,7
	0,2
	-58,7
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	18,5
	0,3
	0,0
	-0,9
	0,1
	-50,0
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	17,6
	0,2
	0,0
	-2,9
	0,2
	-50,0
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vy
	12,9
	0,2
	0,0
	-2,1
	0,2
	-30,2
	Combinazione di carico-14

	Taglio - Vz
	21,0
	0,3
	0,0
	-2,7
	0,2
	-58,7
	Combinazione di carico-9



	B3 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-73,4
	-0,1
	10,8
	-1,7
	1,6
	50,0
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-73,4
	-0,1
	10,8
	-1,7
	1,6
	50,0
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-59,1
	-0,1
	11,6
	-1,8
	1,7
	52,2
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-59,1
	-0,1
	11,6
	-1,8
	1,7
	52,2
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-59,1
	-0,1
	11,6
	-1,8
	1,7
	52,2
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-59,1
	-0,1
	11,6
	-1,8
	1,7
	52,2
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-59,1
	-0,1
	11,6
	-1,8
	1,7
	52,2
	Combinazione di carico-9



	B4 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,5
	-15,3
	Combinazione di carico-21

	Trazione
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,5
	-15,3
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,5
	-15,3
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,3
	-16,1
	Combinazione di carico-33



	B4 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,8
	0,0
	-6,5
	-3,0
	4,3
	20,3
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	3,8
	0,0
	-6,5
	-3,0
	4,3
	20,3
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	3,0
	0,0
	-7,6
	-1,7
	2,3
	19,1
	Combinazione di carico-34

	Flettente - Mz
	3,7
	0,0
	-5,0
	-3,2
	4,9
	20,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	3,7
	0,0
	-5,0
	-3,2
	4,9
	20,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	3,8
	0,0
	-6,5
	-3,0
	4,3
	20,3
	Combinazione di carico-9



	B5 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	15,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	-18,4
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	15,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	-18,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	15,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	-18,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	15,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	-18,4
	Combinazione di carico-9



	B5 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	15,8
	0,0
	-4,1
	-0,8
	0,2
	16,4
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	15,8
	0,0
	-4,1
	-0,8
	0,2
	16,4
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	9,8
	0,0
	-6,1
	-0,6
	0,2
	2,0
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	15,8
	0,0
	-4,1
	-0,8
	0,2
	16,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	15,8
	0,0
	-4,1
	-0,8
	0,2
	16,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	10,4
	0,0
	-0,1
	-0,3
	0,1
	17,1
	Combinazione di carico-38



	B6 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-9,5
	-0,1
	0,0
	0,0
	-0,2
	-6,5
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-9,5
	-0,1
	0,0
	0,0
	-0,2
	-6,5
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-9,0
	-0,1
	0,0
	0,0
	-0,9
	-6,5
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-6,9
	-0,1
	0,0
	0,0
	-1,1
	-5,2
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	-4,5
	-0,1
	0,0
	0,0
	-0,7
	-6,5
	Combinazione di carico-33



	B6 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-8,8
	-0,1
	0,0
	-0,5
	1,1
	-0,3
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-8,8
	-0,1
	0,0
	-0,5
	1,1
	-0,3
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-8,2
	-0,1
	0,0
	-2,3
	4,1
	-0,3
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-6,2
	-0,1
	0,0
	-2,6
	4,6
	-0,2
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vy
	-6,2
	-0,1
	0,0
	-2,6
	4,6
	-0,2
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	-8,8
	-0,1
	0,0
	-0,5
	1,1
	-0,3
	Combinazione di carico-21



	B7 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	-18,3
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	-18,3
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	-13,9
	Combinazione di carico-61

	Taglio - Vz
	-0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	-18,3
	Combinazione di carico-37



	B7 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-1,4
	0,0
	0,0
	-0,2
	0,1
	18,3
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-1,4
	0,0
	0,0
	-0,2
	0,1
	18,3
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-1,1
	0,0
	0,0
	-0,4
	0,1
	18,3
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-0,7
	0,0
	0,0
	-0,3
	0,1
	13,8
	Combinazione di carico-61

	Taglio - Vz
	-0,7
	0,0
	0,0
	-0,3
	0,1
	18,3
	Combinazione di carico-37



	B8 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-2,8
	0,1
	0,0
	-1,4
	-2,0
	-1,3
	Combinazione di carico-46

	Trazione
	1,8
	0,1
	0,0
	1,0
	1,7
	-0,4
	Combinazione di carico-72

	Compressione
	-2,8
	0,1
	0,0
	-1,4
	-2,0
	-1,3
	Combinazione di carico-46

	Torsione - Mx
	-2,0
	0,2
	0,0
	-1,0
	-1,2
	-1,4
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-2,8
	0,1
	0,0
	-1,4
	-2,0
	-1,3
	Combinazione di carico-46

	Taglio - Vy
	-2,8
	0,1
	0,0
	-1,4
	-2,0
	-1,3
	Combinazione di carico-46

	Taglio - Vz
	-2,0
	0,2
	0,0
	-1,0
	-1,2
	-1,4
	Combinazione di carico-9



	B8 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-2,8
	0,0
	-3,2
	1,4
	-2,0
	-3,3
	Combinazione di carico-46

	Trazione
	1,8
	-0,1
	-4,2
	-1,4
	1,7
	-5,6
	Combinazione di carico-72

	Compressione
	-2,8
	0,0
	-3,2
	1,4
	-2,0
	-3,3
	Combinazione di carico-46

	Torsione - Mx
	1,1
	-0,1
	-5,7
	-1,0
	1,2
	-7,6
	Combinazione di carico-37

	Flettente - My
	-2,0
	-0,1
	-6,9
	0,7
	-1,2
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-2,8
	0,0
	-3,2
	1,4
	-2,0
	-3,3
	Combinazione di carico-46

	Taglio - Vy
	-2,8
	0,0
	-3,2
	1,4
	-2,0
	-3,3
	Combinazione di carico-46

	Taglio - Vz
	-2,0
	-0,1
	-6,9
	0,7
	-1,2
	-8,4
	Combinazione di carico-9



	B10 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-39,0
	1,1
	0,0
	0,0
	10,2
	30,7
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-39,0
	1,1
	0,0
	0,0
	10,2
	30,7
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-39,0
	1,1
	0,0
	0,0
	10,2
	30,7
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-35,7
	1,0
	0,0
	0,0
	10,2
	26,5
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-39,0
	1,1
	0,0
	0,0
	10,2
	30,7
	Combinazione di carico-9



	B10 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-39,0
	1,1
	9,3
	-3,1
	10,2
	31,2
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-39,0
	1,1
	9,3
	-3,1
	10,2
	31,2
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-39,0
	1,1
	9,3
	-3,1
	10,2
	31,2
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-39,0
	1,1
	9,3
	-3,1
	10,2
	31,2
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-35,7
	1,0
	8,0
	-3,1
	10,2
	27,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-35,7
	1,0
	8,0
	-3,1
	10,2
	27,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-39,0
	1,1
	9,3
	-3,1
	10,2
	31,2
	Combinazione di carico-9



	B11 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-42,8
	-1,0
	1,7
	1,0
	10,3
	13,0
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-42,8
	-1,0
	1,7
	1,0
	10,3
	13,0
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-42,8
	-1,0
	1,7
	1,0
	10,3
	13,0
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-28,2
	-0,6
	3,6
	0,8
	8,1
	8,0
	Combinazione di carico-61

	Flettente - Mz
	-42,8
	-1,0
	1,7
	1,0
	10,3
	13,0
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-38,2
	-0,9
	3,5
	1,0
	10,3
	10,9
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-30,7
	-0,8
	0,6
	0,6
	6,2
	14,6
	Combinazione di carico-11



	B11 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-13,4
	0,5
	17,8
	-1,0
	10,3
	20,8
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	0,8
	0,0
	6,4
	-0,3
	2,7
	4,8
	Combinazione di carico-60

	Compressione
	-13,4
	0,5
	17,8
	-1,0
	10,3
	20,8
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-13,4
	0,5
	17,8
	-1,0
	10,3
	20,8
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-8,6
	0,4
	19,6
	-1,0
	10,3
	19,6
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-8,6
	0,4
	19,6
	-1,0
	10,3
	19,6
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-13,4
	0,5
	17,8
	-1,0
	10,3
	20,8
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-13,4
	0,5
	17,8
	-1,0
	10,3
	20,8
	Combinazione di carico-9



	B12 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	31,9
	-0,3
	-0,8
	-0,5
	-5,0
	7,5
	Combinazione di carico-52

	Trazione
	31,9
	-0,3
	-0,8
	-0,5
	-5,0
	7,5
	Combinazione di carico-52

	Compressione
	-29,0
	0,0
	-3,3
	-0,5
	-5,9
	1,3
	Combinazione di carico-66

	Torsione - Mx
	24,3
	-0,3
	-2,0
	-0,6
	-6,2
	8,1
	Combinazione di carico-11

	Flettente - My
	-13,3
	-0,2
	-4,8
	-1,0
	-10,3
	6,6
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	16,8
	-0,3
	-2,9
	-1,0
	-10,3
	8,9
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-13,3
	-0,2
	-4,8
	-1,0
	-10,3
	6,6
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	16,8
	-0,3
	-2,9
	-1,0
	-10,3
	8,9
	Combinazione di carico-9



	B12 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-55,0
	-0,5
	-16,6
	0,8
	-8,2
	-3,7
	Combinazione di carico-61

	Trazione
	15,9
	0,5
	-2,8
	0,2
	-2,7
	1,1
	Combinazione di carico-44

	Compressione
	-55,0
	-0,5
	-16,6
	0,8
	-8,2
	-3,7
	Combinazione di carico-61

	Torsione - Mx
	12,8
	0,6
	-8,2
	0,5
	-5,1
	3,2
	Combinazione di carico-46

	Flettente - My
	-53,3
	-0,3
	-19,8
	1,0
	-10,3
	-4,1
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-53,3
	-0,3
	-19,8
	1,0
	-10,3
	-4,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-53,3
	-0,3
	-19,8
	1,0
	-10,3
	-4,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-50,8
	-0,4
	-13,0
	0,7
	-7,4
	-7,6
	Combinazione di carico-37



	B13 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	28,6
	0,3
	0,0
	0,0
	-5,3
	21,6
	Combinazione di carico-46

	Trazione
	28,6
	0,3
	0,0
	0,0
	-5,3
	21,6
	Combinazione di carico-46

	Compressione
	-22,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-5,7
	-12,5
	Combinazione di carico-72

	Torsione - Mx
	22,3
	0,4
	0,0
	0,0
	-6,2
	18,2
	Combinazione di carico-11

	Taglio - Vy
	-7,6
	0,2
	0,0
	0,0
	-10,4
	-0,6
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	28,6
	0,3
	0,0
	0,0
	-5,3
	21,6
	Combinazione di carico-46



	B13 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	28,6
	0,3
	6,5
	1,6
	-5,3
	21,4
	Combinazione di carico-46

	Trazione
	28,6
	0,3
	6,5
	1,6
	-5,3
	21,4
	Combinazione di carico-46

	Compressione
	-22,3
	0,0
	-3,8
	1,7
	-5,7
	-12,9
	Combinazione di carico-72

	Torsione - Mx
	22,3
	0,4
	5,4
	1,9
	-6,2
	17,9
	Combinazione di carico-11

	Flettente - My
	28,6
	0,3
	6,5
	1,6
	-5,3
	21,4
	Combinazione di carico-46

	Flettente - Mz
	-7,6
	0,2
	-0,2
	3,1
	-10,4
	-1,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-7,6
	0,2
	-0,2
	3,1
	-10,4
	-1,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	28,6
	0,3
	6,5
	1,6
	-5,3
	21,4
	Combinazione di carico-46



	B14 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-0,5
	-0,1
	0,4
	0,0
	0,0
	-1,9
	Combinazione di carico-66

	Trazione
	0,3
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	-0,3
	Combinazione di carico-52

	Compressione
	-0,5
	-0,1
	0,4
	0,0
	0,0
	-1,9
	Combinazione di carico-66

	Torsione - Mx
	-0,3
	-0,1
	0,5
	0,0
	0,0
	-2,4
	Combinazione di carico-21

	Flettente - My
	-0,4
	-0,1
	0,5
	0,0
	0,0
	-2,5
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-0,4
	-0,1
	0,5
	0,0
	0,0
	-2,5
	Combinazione di carico-37



	B14 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-12,3
	-0,2
	11,9
	-1,6
	16,9
	-4,5
	Combinazione di carico-37

	Trazione
	5,8
	0,9
	14,6
	-1,4
	0,0
	1,2
	Combinazione di carico-55

	Compressione
	-12,3
	-0,2
	11,9
	-1,6
	16,9
	-4,5
	Combinazione di carico-37

	Torsione - Mx
	4,4
	1,0
	18,9
	-1,5
	0,3
	2,4
	Combinazione di carico-14

	Flettente - My
	-9,5
	0,5
	24,1
	-2,3
	15,0
	-1,2
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-3,0
	0,8
	24,1
	-2,6
	13,1
	-1,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-12,3
	-0,2
	11,9
	-1,6
	16,9
	-4,5
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-5,7
	0,0
	11,4
	-1,9
	14,6
	-4,6
	Combinazione di carico-35



	B15 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-83,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-2,6
	0,1
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-83,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-2,6
	0,1
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-53,8
	-0,2
	0,0
	0,0
	-11,3
	1,6
	Combinazione di carico-34

	Taglio - Vy
	-46,7
	-0,2
	0,0
	0,0
	-11,6
	1,3
	Combinazione di carico-47

	Taglio - Vz
	-53,6
	-0,2
	0,0
	0,0
	-11,2
	1,6
	Combinazione di carico-35



	B15 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-82,6
	0,0
	0,2
	3,7
	-4,0
	0,1
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-82,6
	0,0
	0,2
	3,7
	-4,0
	0,1
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-53,2
	-0,2
	1,8
	12,0
	-9,9
	1,6
	Combinazione di carico-34

	Flettente - My
	-53,0
	-0,2
	1,8
	11,9
	-9,8
	1,6
	Combinazione di carico-35

	Flettente - Mz
	-54,8
	-0,2
	1,8
	12,0
	-9,9
	1,6
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vy
	-54,8
	-0,2
	1,8
	12,0
	-9,9
	1,6
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vz
	-53,0
	-0,2
	1,8
	11,9
	-9,8
	1,6
	Combinazione di carico-35



	B16 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-92,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2,5
	0,0
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-92,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2,5
	0,0
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-66,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-7,8
	0,0
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	-68,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-5,3
	0,4
	Combinazione di carico-35



	B16 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-91,0
	0,0
	0,0
	-0,1
	-2,4
	0,0
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-91,0
	0,0
	0,0
	-0,1
	-2,4
	0,0
	Combinazione di carico-21

	Flettente - My
	-67,2
	0,0
	0,8
	5,5
	-0,4
	0,4
	Combinazione di carico-35

	Flettente - Mz
	-65,5
	0,0
	0,0
	7,3
	0,3
	0,0
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vy
	-74,4
	0,0
	0,0
	-2,7
	-2,6
	0,0
	Combinazione di carico-61

	Taglio - Vz
	-67,2
	0,0
	0,8
	5,5
	-0,4
	0,4
	Combinazione di carico-35



	B17 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-90,8
	0,0
	0,0
	0,0
	-7,4
	-0,4
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-90,8
	0,0
	0,0
	0,0
	-7,4
	-0,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-72,8
	0,0
	0,0
	0,0
	-8,4
	-0,2
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	-89,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-1,5
	-0,5
	Combinazione di carico-23



	B17 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-89,8
	0,0
	-0,7
	12,1
	-5,0
	-0,4
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-89,8
	0,0
	-0,7
	12,1
	-5,0
	-0,4
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-88,0
	0,0
	-1,0
	5,3
	-3,9
	-0,5
	Combinazione di carico-23

	Flettente - Mz
	-71,7
	0,0
	-0,4
	12,5
	-4,4
	-0,2
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vy
	-89,8
	0,0
	-0,7
	12,1
	-5,0
	-0,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-88,0
	0,0
	-1,0
	5,3
	-3,9
	-0,5
	Combinazione di carico-23



	B18 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-9,7
	0,1
	0,0
	-0,2
	1,9
	-3,1
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-9,7
	0,1
	0,0
	-0,2
	1,9
	-3,1
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-7,4
	-0,4
	0,0
	1,6
	8,3
	-5,2
	Combinazione di carico-61

	Flettente - Mz
	-4,8
	-0,4
	0,0
	1,8
	7,7
	-5,3
	Combinazione di carico-66

	Taglio - Vy
	-7,4
	-0,4
	0,0
	1,6
	8,3
	-5,2
	Combinazione di carico-61

	Taglio - Vz
	-6,0
	-0,3
	0,0
	1,4
	6,7
	-5,5
	Combinazione di carico-37



	B18 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-11,5
	4,8
	0,0
	-1,1
	-20,8
	16,0
	Combinazione di carico-22

	Trazione
	0,2
	5,8
	0,0
	-2,1
	-23,5
	24,1
	Combinazione di carico-40

	Compressione
	-11,5
	4,8
	0,0
	-1,1
	-20,8
	16,0
	Combinazione di carico-22

	Torsione - Mx
	-7,7
	7,4
	0,0
	-2,0
	-31,2
	28,4
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-0,8
	6,3
	0,0
	-2,6
	-25,8
	25,6
	Combinazione di carico-63

	Taglio - Vy
	-7,7
	7,4
	0,0
	-2,0
	-31,2
	28,4
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-7,7
	7,4
	0,0
	-2,0
	-31,2
	28,4
	Combinazione di carico-21



	B20 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,2
	0,1
	0,0
	-11,7
	-24,3
	0,8
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	3,2
	0,1
	0,0
	-11,7
	-24,3
	0,8
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	3,2
	0,1
	0,0
	-11,7
	-24,3
	0,8
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	3,2
	0,1
	0,0
	-11,7
	-24,3
	0,8
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	3,2
	0,1
	0,0
	-11,7
	-24,3
	0,8
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	2,1
	0,1
	0,0
	-6,0
	-12,5
	1,0
	Combinazione di carico-22



	B20 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,2
	0,1
	3,3
	13,1
	-24,3
	6,7
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	3,2
	0,1
	3,3
	13,1
	-24,3
	6,7
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	3,2
	0,1
	3,3
	13,1
	-24,3
	6,7
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	3,1
	0,1
	3,5
	11,9
	-22,0
	6,8
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	3,2
	0,1
	3,3
	13,1
	-24,3
	6,7
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	3,2
	0,1
	3,3
	13,1
	-24,3
	6,7
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	3,1
	0,1
	3,5
	11,9
	-22,0
	6,8
	Combinazione di carico-21



	B21 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	6,2
	0,0
	0,0
	-5,9
	-11,9
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	6,2
	0,0
	0,0
	-5,9
	-11,9
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	6,2
	0,0
	0,0
	-5,9
	-11,9
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	6,2
	0,0
	0,0
	-5,9
	-11,9
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	6,2
	0,0
	0,0
	-5,8
	-11,7
	-8,4
	Combinazione di carico-12



	B21 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	6,2
	0,0
	-6,0
	6,2
	-11,9
	-2,6
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	6,2
	0,0
	-6,0
	6,2
	-11,9
	-2,6
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	4,2
	0,0
	-6,1
	4,7
	-9,0
	-4,0
	Combinazione di carico-34

	Flettente - Mz
	6,2
	0,0
	-6,0
	6,2
	-11,9
	-2,6
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	6,2
	0,0
	-6,0
	6,2
	-11,9
	-2,6
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	4,2
	0,0
	-6,1
	4,7
	-9,0
	-4,0
	Combinazione di carico-34



	B22 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	5,6
	0,0
	0,0
	0,5
	0,7
	0,7
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	5,6
	0,0
	0,0
	0,5
	0,7
	0,7
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	1,7
	-0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	-0,6
	Combinazione di carico-14

	Flettente - Mz
	5,6
	0,0
	0,0
	0,5
	0,7
	0,7
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vy
	5,6
	0,0
	0,0
	0,5
	0,7
	0,7
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vz
	3,9
	0,0
	0,0
	0,3
	0,4
	1,7
	Combinazione di carico-69



	B22 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	5,6
	0,1
	2,8
	-0,3
	0,7
	3,6
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	5,6
	0,1
	2,8
	-0,3
	0,7
	3,6
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	5,3
	0,2
	5,8
	-0,3
	0,5
	8,2
	Combinazione di carico-21

	Flettente - My
	5,3
	0,2
	5,8
	-0,3
	0,5
	8,2
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	5,3
	0,1
	3,9
	-0,4
	0,6
	4,4
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	5,6
	0,1
	2,8
	-0,3
	0,7
	3,6
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vz
	5,3
	0,2
	5,8
	-0,3
	0,5
	8,2
	Combinazione di carico-21



	B23 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-1,0
	0,1
	0,0
	0,7
	1,3
	-2,0
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-1,0
	0,1
	0,0
	0,7
	1,3
	-2,0
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-0,7
	0,1
	0,0
	0,7
	1,4
	-1,1
	Combinazione di carico-33

	Flettente - Mz
	-0,6
	0,1
	0,0
	0,7
	1,4
	-2,2
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-0,6
	0,1
	0,0
	0,7
	1,4
	-2,2
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-0,9
	0,1
	0,0
	0,7
	1,3
	-3,0
	Combinazione di carico-21



	B23 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-1,0
	-0,1
	-7,5
	-1,0
	1,3
	-9,6
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-1,0
	-0,1
	-7,5
	-1,0
	1,3
	-9,6
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-0,9
	-0,1
	-8,8
	-1,0
	1,3
	-10,6
	Combinazione di carico-21

	Flettente - My
	-0,9
	-0,1
	-8,8
	-1,0
	1,3
	-10,6
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-0,6
	-0,1
	-7,7
	-1,1
	1,4
	-9,8
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-0,6
	-0,1
	-7,7
	-1,1
	1,4
	-9,8
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-0,9
	-0,1
	-8,8
	-1,0
	1,3
	-10,6
	Combinazione di carico-21



	B24 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-1,9
	-0,1
	0,0
	-1,0
	-1,8
	-0,7
	Combinazione di carico-37

	Compressione
	-1,9
	-0,1
	0,0
	-1,0
	-1,8
	-0,7
	Combinazione di carico-37

	Torsione - Mx
	-1,7
	-0,1
	0,0
	-0,9
	-1,6
	0,1
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-1,9
	-0,1
	0,0
	-1,0
	-1,8
	-0,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-1,9
	-0,1
	0,0
	-1,0
	-1,8
	-0,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-1,3
	-0,1
	0,0
	-0,8
	-1,3
	-1,0
	Combinazione di carico-61



	B24 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-1,9
	0,1
	3,3
	1,3
	-1,8
	5,8
	Combinazione di carico-37

	Compressione
	-1,9
	0,1
	3,3
	1,3
	-1,8
	5,8
	Combinazione di carico-37

	Torsione - Mx
	-1,9
	0,1
	3,3
	1,3
	-1,8
	5,8
	Combinazione di carico-37

	Flettente - My
	-1,9
	0,1
	4,5
	1,3
	-1,8
	6,7
	Combinazione di carico-33

	Flettente - Mz
	-1,9
	0,1
	3,3
	1,3
	-1,8
	5,8
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-1,9
	0,1
	3,3
	1,3
	-1,8
	5,8
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-1,9
	0,1
	4,5
	1,3
	-1,8
	6,7
	Combinazione di carico-33



	B25 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-3,1
	0,1
	0,0
	-1,7
	-2,6
	-0,3
	Combinazione di carico-33

	Compressione
	-3,1
	0,1
	0,0
	-1,7
	-2,6
	-0,3
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	-2,9
	0,1
	0,0
	-1,6
	-2,4
	-0,5
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-3,1
	0,1
	0,0
	-1,7
	-2,6
	-0,3
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vy
	-2,9
	0,0
	0,0
	-1,5
	-2,6
	0,6
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-0,8
	0,1
	0,0
	-0,5
	-0,5
	-1,1
	Combinazione di carico-49



	B25 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-3,1
	0,0
	-1,6
	1,7
	-2,6
	-2,1
	Combinazione di carico-33

	Compressione
	-3,1
	0,0
	-1,6
	1,7
	-2,6
	-2,1
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	-0,6
	-0,1
	-4,1
	0,5
	-0,6
	-6,4
	Combinazione di carico-22

	Flettente - My
	-0,8
	-0,1
	-5,3
	0,3
	-0,6
	-7,3
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	-2,9
	0,0
	-0,4
	1,9
	-2,6
	-1,2
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-2,9
	0,0
	-0,4
	1,9
	-2,6
	-1,2
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-0,8
	-0,1
	-5,3
	0,3
	-0,6
	-7,3
	Combinazione di carico-11



	B26 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	8,6
	-0,1
	-5,2
	0,2
	1,6
	-1,0
	Combinazione di carico-14

	Trazione
	8,6
	-0,1
	-5,2
	0,2
	1,6
	-1,0
	Combinazione di carico-14

	Compressione
	-4,8
	0,1
	-0,1
	0,0
	0,8
	-9,5
	Combinazione di carico-69

	Torsione - Mx
	1,8
	-0,3
	-2,0
	0,1
	2,0
	-6,0
	Combinazione di carico-50

	Flettente - My
	8,6
	0,0
	-5,3
	0,2
	1,6
	-1,2
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	8,6
	-0,1
	-5,2
	0,2
	1,6
	-1,0
	Combinazione di carico-14

	Taglio - Vy
	5,2
	-0,2
	-4,8
	0,2
	2,8
	-8,1
	Combinazione di carico-12

	Taglio - Vz
	-4,5
	0,0
	-0,4
	0,0
	1,5
	-11,2
	Combinazione di carico-37



	B26 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	8,7
	-0,1
	-5,5
	-0,3
	1,6
	-1,0
	Combinazione di carico-14

	Trazione
	8,7
	-0,1
	-5,5
	-0,3
	1,6
	-1,0
	Combinazione di carico-14

	Compressione
	-4,7
	0,1
	-2,9
	-0,3
	0,8
	-9,5
	Combinazione di carico-69

	Torsione - Mx
	1,9
	-0,3
	-3,8
	-0,5
	2,0
	-6,0
	Combinazione di carico-50

	Flettente - My
	5,2
	-0,2
	-7,4
	-0,7
	2,7
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	5,3
	-0,2
	-7,2
	-0,7
	2,8
	-8,1
	Combinazione di carico-12

	Taglio - Vy
	5,3
	-0,2
	-7,2
	-0,7
	2,8
	-8,1
	Combinazione di carico-12

	Taglio - Vz
	-4,4
	0,0
	-3,8
	-0,4
	1,5
	-11,2
	Combinazione di carico-37



	B27 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-10,4
	0,1
	-3,8
	0,4
	5,3
	-4,7
	Combinazione di carico-37

	Trazione
	2,4
	0,3
	-2,6
	-0,1
	-1,4
	-8,4
	Combinazione di carico-55

	Compressione
	-10,4
	0,1
	-3,8
	0,4
	5,3
	-4,7
	Combinazione di carico-37

	Torsione - Mx
	-4,7
	0,5
	-2,9
	0,1
	1,7
	-7,1
	Combinazione di carico-50

	Flettente - My
	-7,7
	0,0
	-5,5
	0,3
	4,4
	-9,6
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-10,4
	0,1
	-3,8
	0,4
	5,3
	-4,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-10,4
	0,1
	-3,8
	0,4
	5,3
	-4,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-5,2
	0,4
	-5,4
	0,2
	2,5
	-12,0
	Combinazione di carico-9



	B27 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	8,7
	0,2
	0,0
	0,0
	4,5
	-16,2
	Combinazione di carico-21

	Trazione
	8,7
	0,2
	0,0
	0,0
	4,5
	-16,2
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,8
	-6,1
	Combinazione di carico-44

	Torsione - Mx
	5,5
	0,2
	0,0
	0,0
	2,5
	-17,9
	Combinazione di carico-12

	Taglio - Vy
	6,2
	0,1
	0,0
	0,0
	5,5
	-6,1
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	5,5
	0,2
	0,0
	0,0
	2,5
	-18,2
	Combinazione di carico-9



	B28 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-2,0
	0,0
	0,8
	2,0
	2,8
	-0,3
	Combinazione di carico-46

	Trazione
	1,7
	0,0
	-0,1
	-1,2
	-1,8
	0,4
	Combinazione di carico-72

	Compressione
	-2,0
	0,0
	0,8
	2,0
	2,8
	-0,3
	Combinazione di carico-46

	Flettente - My
	-1,5
	0,0
	1,0
	1,6
	2,2
	-0,5
	Combinazione di carico-14

	Flettente - Mz
	-2,0
	0,0
	0,8
	2,0
	2,8
	-0,3
	Combinazione di carico-46

	Taglio - Vy
	-2,0
	0,0
	0,8
	2,0
	2,8
	-0,3
	Combinazione di carico-46

	Taglio - Vz
	1,6
	0,0
	-0,1
	-1,2
	-1,8
	0,5
	Combinazione di carico-69



	B28 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-2,0
	0,0
	-0,1
	-1,4
	2,8
	-1,3
	Combinazione di carico-46

	Trazione
	1,7
	0,0
	-0,1
	1,0
	-1,8
	-0,4
	Combinazione di carico-72

	Compressione
	-2,0
	0,0
	-0,1
	-1,4
	2,8
	-1,3
	Combinazione di carico-46

	Torsione - Mx
	-1,2
	-0,1
	-0,2
	-1,0
	2,0
	-1,4
	Combinazione di carico-15

	Flettente - My
	-1,2
	-0,1
	-0,2
	-1,0
	2,0
	-1,4
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-2,0
	0,0
	-0,1
	-1,4
	2,8
	-1,3
	Combinazione di carico-46

	Taglio - Vy
	-2,0
	0,0
	-0,1
	-1,4
	2,8
	-1,3
	Combinazione di carico-46

	Taglio - Vz
	-1,2
	-0,1
	-0,2
	-1,0
	2,0
	-1,4
	Combinazione di carico-9



	B33 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-17,7
	1,0
	8,4
	-0,2
	-2,6
	-27,5
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-17,7
	1,0
	8,4
	-0,2
	-2,6
	-27,5
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-12,5
	1,0
	5,4
	-0,3
	-3,7
	-14,1
	Combinazione di carico-33

	Flettente - My
	-17,7
	1,0
	8,4
	-0,2
	-2,6
	-27,5
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-10,3
	0,8
	5,2
	-0,4
	-5,9
	-11,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-10,3
	0,8
	5,2
	-0,4
	-5,9
	-11,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-17,7
	1,0
	8,4
	-0,2
	-2,6
	-27,5
	Combinazione di carico-9



	B33 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-25,2
	-0,1
	0,0
	0,0
	-5,7
	-9,5
	Combinazione di carico-37

	Compressione
	-25,2
	-0,1
	0,0
	0,0
	-5,7
	-9,5
	Combinazione di carico-37

	Torsione - Mx
	-7,0
	-0,9
	0,0
	0,0
	-1,0
	-11,7
	Combinazione di carico-24

	Taglio - Vy
	-25,2
	-0,1
	0,0
	0,0
	-5,7
	-9,5
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-21,4
	-0,7
	0,0
	0,0
	-2,5
	-18,8
	Combinazione di carico-9



	B34 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-28,9
	-0,7
	4,7
	0,1
	-2,3
	5,9
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-28,9
	-0,7
	4,7
	0,1
	-2,3
	5,9
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-28,9
	-0,7
	4,7
	0,1
	-2,3
	5,9
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-25,1
	-0,6
	5,8
	0,1
	-7,2
	3,9
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-25,1
	-0,6
	5,8
	0,1
	-7,2
	3,9
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-10,8
	-0,6
	3,9
	0,1
	-9,8
	4,6
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-14,2
	-0,7
	2,6
	0,0
	-4,8
	6,6
	Combinazione di carico-34



	B34 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-28,8
	-0,7
	6,5
	0,8
	-2,3
	5,9
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-28,8
	-0,7
	6,5
	0,8
	-2,3
	5,9
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-28,8
	-0,7
	6,5
	0,8
	-2,3
	5,9
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-25,0
	-0,6
	6,9
	2,3
	-7,2
	3,9
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-10,7
	-0,6
	5,3
	3,0
	-9,8
	4,6
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-10,7
	-0,6
	5,3
	3,0
	-9,8
	4,6
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-14,1
	-0,7
	4,6
	1,5
	-4,8
	6,6
	Combinazione di carico-34



	B35 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-2,6
	0,0
	0,0
	-1,5
	-2,9
	0,6
	Combinazione di carico-37

	Compressione
	-2,6
	0,0
	0,0
	-1,5
	-2,9
	0,6
	Combinazione di carico-37

	Flettente - My
	-0,5
	0,0
	0,2
	-0,4
	-0,7
	-0,8
	Combinazione di carico-14

	Flettente - Mz
	-2,6
	0,0
	0,1
	-1,7
	-3,1
	-0,3
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vy
	-2,6
	0,0
	0,1
	-1,7
	-3,1
	-0,3
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vz
	-0,5
	0,0
	0,2
	-0,5
	-0,8
	-1,1
	Combinazione di carico-49



	B35 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-1,8
	0,0
	0,1
	-1,0
	1,9
	-0,7
	Combinazione di carico-37

	Compressione
	-1,8
	0,0
	0,1
	-1,0
	1,9
	-0,7
	Combinazione di carico-37

	Flettente - My
	-1,8
	0,0
	0,1
	-1,0
	1,9
	0,2
	Combinazione di carico-33

	Flettente - Mz
	-1,8
	0,0
	0,1
	-1,0
	1,9
	-0,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-1,8
	0,0
	0,1
	-1,0
	1,9
	-0,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-1,3
	0,0
	0,1
	-0,8
	1,3
	-1,0
	Combinazione di carico-61



	B36 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	1,0
	-0,1
	0,0
	0,6
	0,8
	-1,9
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	1,0
	-0,1
	0,0
	0,6
	0,8
	-1,9
	Combinazione di carico-33

	Compressione
	-0,6
	-0,1
	0,0
	-0,4
	-1,1
	-1,3
	Combinazione di carico-28

	Torsione - Mx
	0,4
	-0,1
	0,0
	0,3
	-0,1
	-3,0
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	1,0
	-0,1
	0,0
	0,6
	0,8
	-1,8
	Combinazione di carico-35

	Taglio - Vy
	-0,6
	-0,1
	0,0
	-0,4
	-1,1
	-1,4
	Combinazione di carico-22

	Taglio - Vz
	0,4
	-0,1
	0,0
	0,3
	-0,1
	-3,0
	Combinazione di carico-9



	B36 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	1,0
	0,0
	-1,3
	-0,4
	0,8
	-0,1
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	1,0
	0,0
	-1,3
	-0,4
	0,8
	-0,1
	Combinazione di carico-33

	Compressione
	-0,6
	0,1
	2,4
	1,0
	-1,1
	4,9
	Combinazione di carico-28

	Torsione - Mx
	-0,6
	0,1
	2,5
	1,1
	-1,1
	5,1
	Combinazione di carico-22

	Flettente - My
	-0,6
	0,1
	2,5
	1,1
	-1,1
	5,1
	Combinazione di carico-22

	Flettente - Mz
	-0,6
	0,1
	2,5
	1,1
	-1,1
	5,1
	Combinazione di carico-22

	Taglio - Vy
	-0,6
	0,1
	2,5
	1,1
	-1,1
	5,1
	Combinazione di carico-22

	Taglio - Vz
	-0,6
	0,1
	2,5
	1,1
	-1,1
	5,1
	Combinazione di carico-22



	B37 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,8
	-0,1
	0,0
	-0,8
	-1,0
	-1,8
	Combinazione di carico-50

	Trazione
	3,8
	-0,1
	0,0
	-0,8
	-1,0
	-1,8
	Combinazione di carico-50

	Compressione
	-2,4
	0,0
	0,0
	0,4
	0,6
	-1,5
	Combinazione di carico-68

	Torsione - Mx
	3,6
	-0,1
	0,0
	-0,9
	-1,1
	-2,1
	Combinazione di carico-35

	Flettente - Mz
	3,7
	-0,1
	0,0
	-0,9
	-1,1
	-2,1
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vy
	3,7
	-0,1
	0,0
	-0,9
	-1,1
	-2,1
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vz
	2,6
	0,0
	0,0
	-0,6
	-0,6
	-2,4
	Combinazione di carico-9



	B37 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,8
	-0,1
	-3,2
	0,6
	-1,0
	-3,1
	Combinazione di carico-50

	Trazione
	3,8
	-0,1
	-3,2
	0,6
	-1,0
	-3,1
	Combinazione di carico-50

	Compressione
	-2,4
	-0,2
	-5,5
	-0,4
	0,6
	-7,0
	Combinazione di carico-68

	Torsione - Mx
	2,6
	-0,3
	-8,0
	0,2
	-0,6
	-10,0
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	2,6
	-0,3
	-8,0
	0,2
	-0,6
	-10,0
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	3,7
	-0,1
	-3,7
	0,6
	-1,1
	-3,5
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vy
	3,7
	-0,1
	-3,7
	0,6
	-1,1
	-3,5
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vz
	2,6
	-0,3
	-8,0
	0,2
	-0,6
	-10,0
	Combinazione di carico-9



	B38 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-7,5
	-0,1
	0,0
	-0,4
	-0,4
	4,7
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	4,4
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	2,3
	Combinazione di carico-71

	Compressione
	-7,5
	-0,1
	0,0
	-0,4
	-0,4
	4,7
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	-3,9
	-0,1
	0,0
	-0,4
	-0,4
	2,9
	Combinazione di carico-38

	Flettente - Mz
	-7,5
	-0,1
	0,0
	-0,4
	-0,4
	4,7
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vy
	-7,4
	-0,1
	0,0
	-0,4
	-0,4
	4,5
	Combinazione di carico-35

	Taglio - Vz
	-4,5
	-0,1
	0,0
	-0,3
	-0,2
	6,9
	Combinazione di carico-9



	B38 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-7,5
	0,1
	10,0
	0,1
	-0,4
	10,7
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	4,4
	0,1
	4,5
	-0,1
	0,1
	4,6
	Combinazione di carico-71

	Compressione
	-7,5
	0,1
	10,0
	0,1
	-0,4
	10,7
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	-4,5
	0,2
	13,9
	0,0
	-0,2
	14,5
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-4,5
	0,2
	13,9
	0,0
	-0,2
	14,5
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	0,4
	0,1
	8,6
	-0,2
	0,2
	8,1
	Combinazione di carico-14

	Taglio - Vy
	-7,4
	0,1
	9,7
	0,1
	-0,4
	10,4
	Combinazione di carico-35

	Taglio - Vz
	-4,5
	0,2
	13,9
	0,0
	-0,2
	14,5
	Combinazione di carico-9



	B39 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	2,9
	0,0
	0,0
	1,5
	1,5
	2,5
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	2,9
	0,0
	0,0
	1,5
	1,5
	2,5
	Combinazione di carico-33

	Compressione
	-1,6
	0,0
	0,0
	-0,8
	-1,5
	1,7
	Combinazione di carico-28

	Flettente - Mz
	2,9
	0,0
	0,0
	1,5
	1,5
	2,5
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vy
	2,8
	0,0
	0,0
	1,5
	1,5
	2,4
	Combinazione di carico-36

	Taglio - Vz
	1,6
	0,0
	0,0
	0,8
	0,3
	4,0
	Combinazione di carico-9



	B39 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	2,9
	-0,2
	-0,9
	-0,5
	1,5
	-4,0
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	2,9
	-0,2
	-0,9
	-0,5
	1,5
	-4,0
	Combinazione di carico-33

	Compressione
	-1,6
	0,0
	1,2
	1,1
	-1,5
	0,2
	Combinazione di carico-28

	Torsione - Mx
	2,9
	-0,2
	-0,9
	-0,5
	1,5
	-4,0
	Combinazione di carico-33

	Flettente - My
	-0,5
	-0,1
	2,4
	0,9
	-0,9
	1,0
	Combinazione di carico-14

	Flettente - Mz
	-1,5
	0,0
	1,1
	1,2
	-1,5
	0,0
	Combinazione di carico-22

	Taglio - Vy
	2,8
	-0,2
	-0,9
	-0,5
	1,5
	-3,8
	Combinazione di carico-36

	Taglio - Vz
	1,8
	-0,2
	-2,2
	-0,3
	0,9
	-4,9
	Combinazione di carico-37



	B40 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	1,5
	0,1
	-0,1
	1,5
	2,8
	2,5
	Combinazione di carico-34

	Trazione
	1,5
	0,1
	-0,1
	1,5
	2,8
	2,5
	Combinazione di carico-34

	Compressione
	-1,5
	0,1
	0,0
	-0,8
	-1,6
	1,7
	Combinazione di carico-26

	Torsione - Mx
	0,3
	0,2
	-0,1
	0,8
	1,6
	4,0
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	0,3
	0,2
	-0,1
	0,8
	1,5
	3,9
	Combinazione di carico-15

	Flettente - Mz
	1,5
	0,1
	-0,1
	1,5
	2,9
	2,5
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vy
	1,5
	0,1
	-0,1
	1,5
	2,9
	2,5
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vz
	0,3
	0,2
	-0,1
	0,8
	1,6
	4,0
	Combinazione di carico-9



	B40 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-1,1
	-0,1
	0,0
	-0,4
	0,6
	-1,4
	Combinazione di carico-22

	Trazione
	0,8
	-0,1
	0,0
	0,6
	-1,0
	-1,8
	Combinazione di carico-36

	Compressione
	-1,1
	-0,1
	0,0
	-0,4
	0,6
	-1,4
	Combinazione di carico-22

	Torsione - Mx
	-0,1
	-0,1
	0,0
	0,3
	-0,4
	-3,0
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	0,8
	-0,1
	0,0
	0,6
	-1,0
	-1,8
	Combinazione di carico-35

	Taglio - Vy
	0,8
	-0,1
	0,0
	0,6
	-1,0
	-1,9
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vz
	-0,1
	-0,1
	0,0
	0,3
	-0,4
	-3,0
	Combinazione di carico-9



	B41 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-11,8
	0,8
	0,9
	-0,1
	-9,0
	-8,7
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	0,8
	0,0
	-1,1
	0,0
	-0,1
	-2,2
	Combinazione di carico-60

	Compressione
	-11,8
	0,8
	0,9
	-0,1
	-9,0
	-8,7
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-11,8
	0,8
	0,9
	-0,1
	-9,0
	-8,7
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-9,7
	0,3
	2,4
	-0,1
	-3,9
	-8,2
	Combinazione di carico-14

	Flettente - Mz
	-11,6
	0,8
	0,9
	-0,1
	-8,8
	-8,5
	Combinazione di carico-15

	Taglio - Vy
	-11,8
	0,8
	0,9
	-0,1
	-9,0
	-8,7
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-11,8
	0,8
	0,9
	-0,1
	-9,0
	-8,7
	Combinazione di carico-9



	B41 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-11,7
	0,8
	-1,7
	2,6
	-9,0
	-8,7
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	0,9
	0,0
	-1,8
	0,1
	-0,1
	-2,2
	Combinazione di carico-60

	Compressione
	-11,7
	0,8
	-1,7
	2,6
	-9,0
	-8,7
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-11,7
	0,8
	-1,7
	2,6
	-9,0
	-8,7
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-2,7
	0,6
	-3,0
	1,8
	-6,1
	-2,9
	Combinazione di carico-37

	Flettente - Mz
	-11,7
	0,8
	-1,7
	2,6
	-9,0
	-8,7
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-11,7
	0,8
	-1,7
	2,6
	-9,0
	-8,7
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-11,7
	0,8
	-1,7
	2,6
	-9,0
	-8,7
	Combinazione di carico-9



	B42 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-11,9
	-0,6
	-5,3
	-0,2
	-1,5
	8,5
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-11,9
	-0,6
	-5,3
	-0,2
	-1,5
	8,5
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-11,9
	-0,6
	-5,3
	-0,2
	-1,5
	8,5
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-11,9
	-0,6
	-5,3
	-0,2
	-1,5
	8,5
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-4,0
	-0,5
	-3,6
	-0,4
	-3,1
	3,3
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-4,0
	-0,5
	-3,6
	-0,4
	-3,1
	3,3
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-11,9
	-0,6
	-5,3
	-0,2
	-1,5
	8,5
	Combinazione di carico-9



	B42 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-11,9
	-0,1
	-5,8
	0,2
	-1,1
	-6,2
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-11,9
	-0,1
	-5,8
	0,2
	-1,1
	-6,2
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-11,5
	-0,1
	-6,0
	0,3
	-2,6
	-11,2
	Combinazione di carico-37

	Flettente - My
	-11,5
	-0,1
	-6,2
	0,2
	-1,3
	-9,8
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-11,5
	-0,1
	-6,0
	0,3
	-2,6
	-11,2
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-11,5
	-0,1
	-6,0
	0,3
	-2,6
	-11,2
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-11,5
	-0,1
	-6,0
	0,3
	-2,6
	-11,2
	Combinazione di carico-37



	B47 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	15,1
	-0,3
	5,1
	0,2
	1,4
	-4,2
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	15,1
	-0,3
	5,1
	0,2
	1,4
	-4,2
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	8,7
	-0,5
	4,1
	0,4
	2,8
	-5,1
	Combinazione di carico-33

	Flettente - My
	12,0
	-0,2
	5,4
	0,2
	1,7
	-7,9
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	5,7
	-0,3
	4,5
	0,4
	3,1
	-8,8
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	5,7
	-0,3
	4,5
	0,4
	3,1
	-8,8
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	5,7
	-0,3
	4,5
	0,4
	3,1
	-8,8
	Combinazione di carico-37



	B47 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	28,6
	0,1
	5,4
	-0,5
	3,3
	6,3
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	28,6
	0,1
	5,4
	-0,5
	3,3
	6,3
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	26,4
	0,1
	5,7
	-0,3
	2,1
	3,8
	Combinazione di carico-21

	Flettente - My
	28,5
	0,1
	6,1
	-0,3
	1,8
	7,3
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	26,6
	0,1
	5,0
	-0,5
	3,5
	2,8
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	26,6
	0,1
	5,0
	-0,5
	3,5
	2,8
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	28,0
	0,1
	5,9
	-0,3
	1,8
	7,4
	Combinazione di carico-12



	B48 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	7,7
	0,1
	8,1
	0,2
	-5,9
	-10,4
	Combinazione di carico-52

	Trazione
	7,7
	0,1
	8,1
	0,2
	-5,9
	-10,4
	Combinazione di carico-52

	Compressione
	-7,5
	0,3
	7,7
	0,2
	0,2
	-9,5
	Combinazione di carico-38

	Torsione - Mx
	-2,9
	0,5
	10,0
	0,3
	-2,7
	-11,6
	Combinazione di carico-33

	Flettente - My
	1,8
	0,3
	13,9
	0,4
	-6,0
	-17,3
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	1,8
	0,3
	13,9
	0,4
	-6,0
	-17,3
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	7,5
	-0,1
	8,9
	0,2
	-6,1
	-11,7
	Combinazione di carico-11

	Taglio - Vz
	1,8
	0,3
	13,9
	0,4
	-6,0
	-17,3
	Combinazione di carico-9



	B48 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	7,8
	0,1
	5,0
	2,0
	-5,9
	-10,4
	Combinazione di carico-52

	Trazione
	7,8
	0,1
	5,0
	2,0
	-5,9
	-10,4
	Combinazione di carico-52

	Compressione
	-7,4
	0,3
	4,9
	0,2
	0,2
	-9,5
	Combinazione di carico-38

	Torsione - Mx
	-2,8
	0,5
	6,5
	1,1
	-2,7
	-11,6
	Combinazione di carico-33

	Flettente - My
	1,9
	0,3
	8,8
	2,2
	-6,0
	-17,3
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	1,9
	0,3
	8,8
	2,2
	-6,0
	-17,3
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	7,6
	-0,1
	5,4
	2,1
	-6,1
	-11,7
	Combinazione di carico-11

	Taglio - Vz
	1,9
	0,3
	8,8
	2,2
	-6,0
	-17,3
	Combinazione di carico-9



	B51 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-10,1
	0,1
	-2,3
	0,0
	0,0
	4,1
	Combinazione di carico-22

	Compressione
	-10,1
	0,1
	-2,3
	0,0
	0,0
	4,1
	Combinazione di carico-22

	Torsione - Mx
	-7,8
	0,2
	-1,5
	0,0
	0,0
	4,8
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-10,1
	0,1
	-2,3
	0,0
	0,0
	4,1
	Combinazione di carico-22

	Taglio - Vz
	-7,8
	0,2
	-1,5
	0,0
	0,0
	4,8
	Combinazione di carico-9



	B51 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-5,2
	-0,2
	-2,5
	-0,1
	0,0
	-4,3
	Combinazione di carico-22

	Trazione
	1,1
	0,0
	1,4
	0,0
	0,0
	-0,4
	Combinazione di carico-36

	Compressione
	-5,2
	-0,2
	-2,5
	-0,1
	0,0
	-4,3
	Combinazione di carico-22

	Torsione - Mx
	-5,2
	-0,2
	-2,5
	-0,1
	0,0
	-4,3
	Combinazione di carico-22

	Flettente - My
	-5,2
	-0,2
	-2,5
	-0,1
	0,0
	-4,3
	Combinazione di carico-22

	Flettente - Mz
	-4,5
	-0,1
	-1,6
	-0,1
	0,0
	-3,9
	Combinazione di carico-14

	Taglio - Vz
	-5,2
	-0,2
	-2,5
	-0,1
	0,0
	-4,3
	Combinazione di carico-22



	B52 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-8,8
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-6,0
	Combinazione di carico-11

	Compressione
	-8,8
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-6,0
	Combinazione di carico-11

	Torsione - Mx
	-8,8
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-6,7
	Combinazione di carico-22

	Taglio - Vz
	-8,8
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-6,7
	Combinazione di carico-22



	B52 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-8,7
	-0,2
	-2,1
	0,0
	0,0
	-6,0
	Combinazione di carico-11

	Compressione
	-8,7
	-0,2
	-2,1
	0,0
	0,0
	-6,0
	Combinazione di carico-11

	Torsione - Mx
	-8,7
	-0,3
	-2,3
	0,0
	0,0
	-6,7
	Combinazione di carico-22

	Flettente - My
	-8,7
	-0,3
	-2,3
	0,0
	0,0
	-6,7
	Combinazione di carico-22

	Taglio - Vz
	-8,7
	-0,3
	-2,3
	0,0
	0,0
	-6,7
	Combinazione di carico-22



	B53 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-3,6
	0,2
	0,0
	0,0
	0,1
	4,7
	Combinazione di carico-12

	Trazione
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,1
	Combinazione di carico-59

	Compressione
	-3,6
	0,2
	0,0
	0,0
	0,1
	4,7
	Combinazione di carico-12

	Torsione - Mx
	-2,7
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	4,8
	Combinazione di carico-34

	Taglio - Vy
	-2,6
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	3,5
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-2,7
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	4,8
	Combinazione di carico-34



	B53 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-3,5
	0,2
	1,6
	0,0
	0,1
	4,7
	Combinazione di carico-12

	Trazione
	0,8
	0,0
	-0,1
	0,0
	0,0
	-0,1
	Combinazione di carico-59

	Compressione
	-3,5
	0,2
	1,6
	0,0
	0,1
	4,7
	Combinazione di carico-12

	Torsione - Mx
	-2,6
	0,2
	1,6
	0,0
	0,0
	4,8
	Combinazione di carico-34

	Flettente - My
	-2,6
	0,2
	1,6
	0,0
	0,0
	4,8
	Combinazione di carico-34

	Taglio - Vy
	-2,5
	0,1
	1,2
	0,0
	0,1
	3,5
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-2,6
	0,2
	1,6
	0,0
	0,0
	4,8
	Combinazione di carico-34



	B54 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-5,8
	0,0
	1,6
	0,0
	0,1
	-0,6
	Combinazione di carico-12

	Trazione
	0,5
	0,0
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,6
	Combinazione di carico-59

	Compressione
	-5,8
	0,0
	1,6
	0,0
	0,1
	-0,6
	Combinazione di carico-12

	Flettente - My
	-5,4
	0,0
	1,6
	0,0
	0,0
	0,2
	Combinazione di carico-34

	Taglio - Vy
	-4,3
	0,0
	1,2
	0,0
	0,1
	-0,4
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-5,8
	0,0
	1,6
	0,0
	0,1
	-0,6
	Combinazione di carico-12



	B54 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-4,5
	0,1
	3,4
	0,0
	0,0
	1,7
	Combinazione di carico-34

	Trazione
	3,8
	0,3
	6,9
	-0,2
	0,1
	7,1
	Combinazione di carico-26

	Compressione
	-4,5
	0,1
	3,4
	0,0
	0,0
	1,7
	Combinazione di carico-34

	Torsione - Mx
	3,8
	0,3
	7,0
	-0,2
	0,1
	7,3
	Combinazione di carico-22

	Flettente - My
	-1,3
	0,3
	8,0
	-0,1
	0,1
	7,1
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	3,8
	0,3
	7,0
	-0,2
	0,1
	7,3
	Combinazione di carico-22

	Taglio - Vy
	0,1
	0,3
	8,0
	-0,1
	0,1
	7,2
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	3,8
	0,3
	7,0
	-0,2
	0,1
	7,3
	Combinazione di carico-22



	B55 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	1,0
	0,1
	0,2
	0,9
	6,1
	6,3
	Combinazione di carico-22

	Trazione
	1,0
	0,1
	0,2
	0,9
	6,1
	6,3
	Combinazione di carico-22

	Compressione
	-0,8
	0,1
	-0,2
	-0,2
	0,2
	0,6
	Combinazione di carico-36

	Torsione - Mx
	0,3
	0,2
	0,1
	0,6
	5,2
	5,9
	Combinazione di carico-21

	Flettente - My
	1,0
	0,1
	0,2
	0,9
	6,1
	6,3
	Combinazione di carico-22

	Flettente - Mz
	1,0
	0,1
	0,2
	0,9
	6,1
	6,3
	Combinazione di carico-22

	Taglio - Vy
	1,0
	0,1
	0,2
	0,9
	6,1
	6,3
	Combinazione di carico-22

	Taglio - Vz
	1,0
	0,1
	0,2
	0,9
	6,1
	6,3
	Combinazione di carico-22



	B55 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-1,9
	-0,9
	2,0
	-3,0
	8,9
	4,5
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	1,7
	3,9
	12,9
	-7,0
	4,4
	23,9
	Combinazione di carico-26

	Compressione
	-1,9
	-0,9
	2,0
	-3,0
	8,9
	4,5
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	1,7
	3,9
	13,2
	-7,2
	4,7
	24,5
	Combinazione di carico-22

	Flettente - My
	1,7
	3,9
	13,2
	-7,2
	4,7
	24,5
	Combinazione di carico-22

	Flettente - Mz
	-0,5
	1,9
	10,8
	-7,8
	12,0
	21,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-0,5
	1,9
	10,8
	-7,8
	12,0
	21,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	1,7
	3,9
	13,2
	-7,2
	4,7
	24,5
	Combinazione di carico-22



	B56 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	5,1
	0,7
	1,0
	-0,6
	-5,2
	1,7
	Combinazione di carico-12

	Trazione
	5,1
	0,7
	1,0
	-0,6
	-5,2
	1,7
	Combinazione di carico-12

	Torsione - Mx
	5,1
	0,7
	1,0
	-0,7
	-5,4
	1,9
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	5,1
	0,7
	1,0
	-0,7
	-5,4
	1,9
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	4,1
	0,5
	0,8
	-1,5
	-8,3
	5,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	4,1
	0,5
	0,8
	-1,5
	-8,3
	5,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	3,0
	0,3
	0,6
	-1,4
	-7,6
	5,7
	Combinazione di carico-63



	B56 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	14,4
	-0,7
	14,4
	14,6
	-18,2
	21,7
	Combinazione di carico-37

	Trazione
	14,4
	-0,7
	14,4
	14,6
	-18,2
	21,7
	Combinazione di carico-37

	Compressione
	-2,6
	-3,8
	1,5
	-0,3
	-2,8
	22,1
	Combinazione di carico-55

	Torsione - Mx
	-1,5
	-5,2
	4,3
	0,9
	-3,0
	28,8
	Combinazione di carico-11

	Flettente - My
	12,2
	-4,4
	16,4
	13,4
	-16,9
	38,9
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	14,4
	-0,7
	14,4
	14,6
	-18,2
	21,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	14,4
	-0,7
	14,4
	14,6
	-18,2
	21,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	8,0
	-4,4
	12,0
	10,5
	-16,9
	39,0
	Combinazione di carico-9



	B57 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	9,3
	0,1
	0,0
	-17,0
	-35,0
	1,8
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	9,3
	0,1
	0,0
	-17,0
	-35,0
	1,8
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	5,8
	0,1
	0,0
	-10,5
	-21,7
	1,4
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	9,3
	0,1
	0,0
	-17,0
	-35,0
	1,8
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	9,3
	0,1
	0,0
	-17,0
	-35,0
	1,8
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	9,3
	0,1
	0,0
	-17,0
	-35,0
	1,8
	Combinazione di carico-9



	B57 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	9,3
	0,1
	4,6
	18,7
	-35,0
	8,0
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	9,3
	0,1
	4,6
	18,7
	-35,0
	8,0
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	5,8
	0,1
	2,7
	11,6
	-21,7
	4,7
	Combinazione di carico-11

	Flettente - My
	9,3
	0,1
	4,6
	18,7
	-35,0
	8,0
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	9,3
	0,1
	4,6
	18,7
	-35,0
	8,0
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	9,3
	0,1
	4,6
	18,7
	-35,0
	8,0
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	9,3
	0,1
	4,6
	18,7
	-35,0
	8,0
	Combinazione di carico-9



	B58 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-8,4
	-0,1
	0,0
	0,0
	-0,4
	-0,4
	Combinazione di carico-5

	Trazione
	0,8
	-0,2
	0,0
	-2,2
	-2,1
	-0,4
	Combinazione di carico-40

	Compressione
	-8,4
	-0,1
	0,0
	0,0
	-0,4
	-0,4
	Combinazione di carico-5

	Torsione - Mx
	-4,1
	-0,3
	0,0
	-2,5
	-2,4
	-0,4
	Combinazione di carico-61

	Flettente - Mz
	0,1
	-0,2
	0,0
	-2,6
	-2,4
	-0,4
	Combinazione di carico-63

	Taglio - Vy
	0,1
	-0,2
	0,0
	-2,6
	-2,4
	-0,4
	Combinazione di carico-63

	Taglio - Vz
	-4,1
	-0,3
	0,0
	-2,5
	-2,4
	-0,4
	Combinazione di carico-61



	B58 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-8,4
	-0,1
	0,0
	0,5
	-0,4
	0,4
	Combinazione di carico-5

	Trazione
	0,8
	-0,2
	0,0
	0,7
	-2,1
	0,4
	Combinazione di carico-40

	Compressione
	-8,4
	-0,1
	0,0
	0,5
	-0,4
	0,4
	Combinazione di carico-5

	Torsione - Mx
	-4,1
	-0,3
	0,0
	0,8
	-2,4
	0,4
	Combinazione di carico-61

	Flettente - Mz
	-5,1
	-0,3
	0,0
	1,0
	-2,2
	0,4
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	0,1
	-0,2
	0,0
	0,7
	-2,4
	0,4
	Combinazione di carico-63

	Taglio - Vz
	-4,1
	-0,3
	0,0
	0,8
	-2,4
	0,4
	Combinazione di carico-61



	B59 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,1
	0,1
	0,0
	-1,8
	-1,5
	-0,4
	Combinazione di carico-23

	Trazione
	3,1
	0,1
	0,0
	-1,8
	-1,5
	-0,4
	Combinazione di carico-23

	Compressione
	-0,3
	-0,1
	0,0
	-2,6
	-2,1
	-0,4
	Combinazione di carico-43

	Torsione - Mx
	2,6
	0,1
	0,0
	-0,5
	-0,4
	-0,4
	Combinazione di carico-64

	Flettente - Mz
	1,5
	-0,1
	0,0
	-4,1
	-3,4
	-0,4
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vy
	1,5
	-0,1
	0,0
	-4,1
	-3,4
	-0,4
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	2,6
	0,1
	0,0
	-0,5
	-0,4
	-0,4
	Combinazione di carico-61



	B59 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,1
	0,1
	0,0
	0,2
	-1,5
	0,4
	Combinazione di carico-23

	Trazione
	3,1
	0,1
	0,0
	0,2
	-1,5
	0,4
	Combinazione di carico-23

	Compressione
	-0,3
	-0,1
	0,0
	0,3
	-2,1
	0,4
	Combinazione di carico-43

	Torsione - Mx
	2,6
	0,1
	0,0
	0,0
	-0,4
	0,4
	Combinazione di carico-64

	Flettente - Mz
	1,5
	-0,1
	0,0
	0,5
	-3,4
	0,4
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vy
	1,5
	-0,1
	0,0
	0,5
	-3,4
	0,4
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	2,6
	0,1
	0,0
	0,1
	-0,4
	0,4
	Combinazione di carico-61



	B60 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	4,9
	0,1
	0,0
	-0,3
	0,7
	-0,4
	Combinazione di carico-24

	Trazione
	4,9
	0,1
	0,0
	-0,3
	0,7
	-0,4
	Combinazione di carico-24

	Compressione
	-2,2
	0,0
	0,0
	-0,3
	1,8
	-0,4
	Combinazione di carico-35

	Torsione - Mx
	3,0
	0,1
	0,0
	-0,5
	1,2
	-0,4
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	3,0
	0,1
	0,0
	-0,5
	1,2
	-0,4
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	1,1
	0,1
	0,0
	-0,3
	2,8
	-0,4
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	2,6
	0,1
	0,0
	-0,4
	0,3
	-0,4
	Combinazione di carico-61



	B60 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	4,9
	0,1
	0,0
	-1,2
	0,7
	0,4
	Combinazione di carico-24

	Trazione
	4,9
	0,1
	0,0
	-1,2
	0,7
	0,4
	Combinazione di carico-24

	Compressione
	-2,2
	0,0
	0,0
	-2,8
	1,8
	0,4
	Combinazione di carico-35

	Torsione - Mx
	3,0
	0,1
	0,0
	-2,2
	1,2
	0,4
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	2,1
	0,1
	0,0
	-4,3
	2,7
	0,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	1,1
	0,1
	0,0
	-4,2
	2,8
	0,4
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	2,6
	0,1
	0,0
	-0,9
	0,3
	0,4
	Combinazione di carico-61



	B61 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Torsione - Mx
	0,0
	0,1
	0,0
	-8,2
	-19,0
	-0,8
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	0,0
	0,1
	0,0
	-13,2
	-30,6
	-1,6
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	0,0
	0,1
	0,0
	-13,2
	-30,6
	-1,6
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	0,0
	0,1
	0,0
	-12,2
	-28,5
	-1,6
	Combinazione di carico-21



	B61 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Torsione - Mx
	0,0
	0,1
	0,0
	11,2
	-19,0
	1,2
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	0,0
	0,1
	0,0
	18,0
	-30,6
	1,9
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	0,0
	0,1
	0,0
	18,0
	-30,6
	1,9
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	0,0
	0,1
	0,0
	16,8
	-28,5
	1,9
	Combinazione di carico-21



	B65 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-24

	Trazione
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-24



	B65 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-24

	Trazione
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-24



	B66 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-40

	Trazione
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-40



	B66 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-40

	Trazione
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-40



	B67 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-20

	Trazione
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-20



	B67 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-20

	Trazione
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-20



	B69 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-37

	Trazione
	3,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-37



	B69 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-37

	Trazione
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-37



	B70 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-38

	Trazione
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-38



	B70 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-38

	Trazione
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-38



	B72 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-21

	Trazione
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-21



	B72 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	10,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-21

	Trazione
	10,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-21



	B74 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-17,6
	0,3
	1,0
	3,2
	3,1
	-0,7
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-17,6
	0,3
	1,0
	3,2
	3,1
	-0,7
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-17,6
	0,3
	1,0
	3,2
	3,1
	-0,7
	Combinazione di carico-21

	Flettente - My
	-6,2
	0,1
	1,9
	4,9
	2,5
	-1,3
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	-17,6
	0,3
	1,1
	6,1
	3,3
	-0,8
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-17,6
	0,3
	1,1
	6,1
	3,3
	-0,8
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-6,2
	0,1
	1,9
	4,9
	2,5
	-1,3
	Combinazione di carico-11



	B74 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-16,9
	0,3
	0,0
	0,0
	1,3
	-0,7
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-16,9
	0,3
	0,0
	0,0
	1,3
	-0,7
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-16,9
	0,3
	0,0
	0,0
	1,3
	-0,7
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-13,4
	0,2
	0,0
	0,0
	5,6
	-0,7
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	-5,4
	0,1
	0,0
	0,0
	4,3
	-1,3
	Combinazione di carico-11



	B75 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-66,4
	-0,4
	2,1
	18,2
	15,0
	-1,3
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-66,4
	-0,4
	2,1
	18,2
	15,0
	-1,3
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-66,4
	-0,4
	2,1
	18,2
	15,0
	-1,3
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-58,2
	-0,3
	2,3
	22,2
	19,2
	-1,4
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-58,2
	-0,3
	2,3
	22,2
	19,2
	-1,4
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-58,2
	-0,3
	2,3
	22,2
	19,2
	-1,4
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-58,2
	-0,3
	2,3
	22,2
	19,2
	-1,4
	Combinazione di carico-21



	B75 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-7,5
	0,5
	0,0
	-0,1
	-1,1
	-1,5
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-7,5
	0,5
	0,0
	-0,1
	-1,1
	-1,5
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-5,3
	2,6
	0,0
	-0,1
	-4,6
	-1,1
	Combinazione di carico-45

	Flettente - Mz
	-6,8
	2,2
	0,0
	-0,1
	-4,1
	-1,4
	Combinazione di carico-15

	Taglio - Vy
	-5,3
	2,6
	0,0
	-0,1
	-4,6
	-1,1
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	-7,5
	0,5
	0,0
	-0,1
	-1,1
	-1,5
	Combinazione di carico-21



	B76 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-87,5
	0,5
	-0,7
	12,0
	-1,8
	3,4
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-87,5
	0,5
	-0,7
	12,0
	-1,8
	3,4
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-70,0
	0,5
	-0,4
	12,4
	-1,1
	2,1
	Combinazione di carico-45

	Flettente - My
	-85,2
	0,2
	-1,0
	5,3
	-2,4
	4,2
	Combinazione di carico-23

	Flettente - Mz
	-70,0
	0,5
	-0,4
	12,4
	-1,1
	2,1
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vy
	-71,3
	0,2
	-0,4
	5,0
	-3,2
	3,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-85,2
	0,2
	-1,0
	5,3
	-2,4
	4,2
	Combinazione di carico-23



	B76 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-87,0
	0,5
	2,3
	13,1
	-0,6
	3,4
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-87,0
	0,5
	2,3
	13,1
	-0,6
	3,4
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-69,5
	0,5
	1,6
	12,5
	0,8
	2,1
	Combinazione di carico-45

	Flettente - My
	-69,2
	0,2
	3,0
	8,3
	-4,3
	3,7
	Combinazione di carico-38

	Flettente - Mz
	-71,9
	0,5
	2,4
	13,4
	-1,4
	2,8
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vy
	-57,2
	0,0
	2,4
	4,4
	-4,6
	3,2
	Combinazione di carico-63

	Taglio - Vz
	-84,7
	0,2
	2,8
	8,1
	-3,5
	4,2
	Combinazione di carico-23



	B77 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-88,2
	-0,3
	0,0
	-0,1
	-5,1
	1,2
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-88,2
	-0,3
	0,0
	-0,1
	-5,1
	1,2
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-88,2
	-0,3
	0,0
	-0,1
	-5,1
	1,2
	Combinazione di carico-21

	Flettente - My
	-64,0
	-0,1
	0,8
	5,6
	-4,5
	0,0
	Combinazione di carico-35

	Flettente - Mz
	-62,9
	-0,1
	0,0
	7,4
	-5,9
	0,8
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vy
	-82,7
	-0,2
	0,0
	6,0
	-6,6
	1,1
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-46,2
	-0,2
	-0,6
	-1,9
	-2,9
	1,3
	Combinazione di carico-22



	B77 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-87,2
	-0,3
	2,3
	14,5
	-9,9
	1,2
	Combinazione di carico-21

	Compressione
	-87,2
	-0,3
	2,3
	14,5
	-9,9
	1,2
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	-87,2
	-0,3
	2,3
	14,5
	-9,9
	1,2
	Combinazione di carico-21

	Flettente - My
	-87,2
	-0,3
	2,3
	14,5
	-9,9
	1,2
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-87,2
	-0,3
	2,3
	14,5
	-9,9
	1,2
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-71,0
	-0,3
	1,9
	11,5
	-11,3
	1,0
	Combinazione di carico-61

	Taglio - Vz
	-45,1
	-0,2
	1,8
	8,4
	-7,7
	1,3
	Combinazione di carico-22



	B78 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-32,3
	-0,1
	1,0
	1,3
	-1,0
	-1,4
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-32,3
	-0,1
	1,0
	1,3
	-1,0
	-1,4
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-20,9
	-0,1
	0,3
	2,0
	-1,3
	-0,6
	Combinazione di carico-47

	Flettente - My
	-30,1
	0,0
	1,2
	-2,4
	-0,4
	-1,4
	Combinazione di carico-23

	Flettente - Mz
	-18,5
	0,1
	0,6
	-4,2
	-0,3
	-0,7
	Combinazione di carico-63

	Taglio - Vy
	-24,4
	-0,1
	0,4
	0,3
	-1,4
	-0,7
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vz
	-30,1
	0,0
	1,2
	-2,4
	-0,4
	-1,4
	Combinazione di carico-23



	B78 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-31,3
	-0,1
	-1,7
	0,8
	1,5
	-1,4
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-31,3
	-0,1
	-1,7
	0,8
	1,5
	-1,4
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-19,9
	-0,1
	-0,9
	0,5
	2,8
	-0,6
	Combinazione di carico-47

	Flettente - My
	-31,3
	-0,1
	-1,7
	0,8
	1,5
	-1,4
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-31,3
	-0,1
	-1,7
	0,8
	1,5
	-1,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-17,4
	0,1
	-0,8
	0,3
	-4,4
	-0,7
	Combinazione di carico-63

	Taglio - Vz
	-29,1
	0,0
	-1,6
	0,6
	-2,8
	-1,4
	Combinazione di carico-23



	B79 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-7,6
	-7,6
	16,6
	-1,6
	13,2
	-25,0
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	3,5
	-1,6
	9,5
	-6,8
	-1,3
	-9,6
	Combinazione di carico-28

	Compressione
	-7,6
	-7,6
	16,6
	-1,6
	13,2
	-25,0
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	-3,5
	-7,9
	22,4
	-6,7
	11,6
	-27,8
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-3,5
	-7,9
	22,4
	-6,7
	11,6
	-27,8
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	3,1
	-2,8
	13,9
	-7,4
	3,3
	-10,6
	Combinazione di carico-11

	Taglio - Vy
	-7,6
	-7,6
	16,6
	-1,6
	13,2
	-25,0
	Combinazione di carico-33

	Taglio - Vz
	-3,3
	-7,1
	19,0
	-6,4
	7,5
	-27,9
	Combinazione di carico-21



	B79 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-9,9
	-1,0
	-2,0
	2,4
	-5,9
	-10,7
	Combinazione di carico-33

	Trazione
	0,9
	0,2
	0,2
	1,0
	-4,6
	-3,4
	Combinazione di carico-71

	Compressione
	-9,9
	-1,0
	-2,0
	2,4
	-5,9
	-10,7
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	-9,9
	-1,0
	-2,0
	2,4
	-5,9
	-10,7
	Combinazione di carico-33

	Flettente - My
	-9,9
	-1,0
	-2,0
	2,4
	-5,9
	-10,7
	Combinazione di carico-33

	Flettente - Mz
	-9,3
	-0,9
	-1,9
	3,4
	-10,2
	-14,3
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-9,3
	-0,9
	-1,9
	3,4
	-10,2
	-14,3
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-9,3
	-0,9
	-1,9
	3,4
	-10,2
	-14,3
	Combinazione di carico-9



	B80 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-33,3
	-0,5
	0,4
	-2,1
	-4,7
	0,7
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-33,3
	-0,5
	0,4
	-2,1
	-4,7
	0,7
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-33,3
	-0,5
	0,4
	-2,1
	-4,7
	0,7
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-24,7
	-0,4
	2,7
	-2,6
	-4,2
	-2,9
	Combinazione di carico-35

	Flettente - Mz
	-23,9
	-0,4
	2,2
	-3,8
	-0,1
	-2,0
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	-27,6
	-0,4
	0,6
	-1,1
	-5,5
	0,1
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	-18,0
	-0,2
	-2,5
	-0,8
	0,9
	4,4
	Combinazione di carico-24



	B80 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-32,9
	-0,5
	1,0
	1,3
	-3,7
	0,7
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-32,9
	-0,5
	1,0
	1,3
	-3,7
	0,7
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-32,9
	-0,5
	1,0
	1,3
	-3,7
	0,7
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-30,6
	-0,5
	1,2
	-2,4
	-1,6
	1,7
	Combinazione di carico-23

	Flettente - Mz
	-19,0
	-0,3
	0,6
	-4,2
	0,0
	-1,1
	Combinazione di carico-63

	Taglio - Vy
	-27,2
	-0,4
	0,7
	2,7
	-3,8
	0,1
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vz
	-17,5
	-0,2
	1,1
	-1,0
	-0,2
	4,4
	Combinazione di carico-24



	B81 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	9,4
	9,0
	21,4
	14,3
	-9,5
	-35,7
	Combinazione di carico-37

	Trazione
	9,4
	9,0
	21,4
	14,3
	-9,5
	-35,7
	Combinazione di carico-37

	Compressione
	-1,7
	2,6
	1,4
	0,9
	-3,8
	-9,2
	Combinazione di carico-20

	Torsione - Mx
	5,9
	9,5
	16,8
	11,2
	-11,3
	-36,5
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	9,4
	9,0
	21,4
	14,3
	-9,5
	-35,7
	Combinazione di carico-37

	Flettente - Mz
	9,4
	9,0
	21,4
	14,3
	-9,5
	-35,7
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	5,9
	9,5
	16,8
	11,2
	-11,3
	-36,5
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	5,9
	9,5
	16,8
	11,2
	-11,3
	-36,5
	Combinazione di carico-9



	B81 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	4,6
	-0,4
	0,9
	-5,1
	8,6
	-6,3
	Combinazione di carico-12

	Trazione
	4,6
	-0,4
	0,9
	-5,1
	8,6
	-6,3
	Combinazione di carico-12

	Compressione
	-0,3
	0,0
	-0,1
	-2,6
	4,5
	-4,1
	Combinazione di carico-59

	Torsione - Mx
	4,5
	-0,4
	0,9
	-5,2
	8,9
	-6,6
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	4,6
	-0,4
	0,9
	-5,1
	8,6
	-6,3
	Combinazione di carico-12

	Flettente - Mz
	2,5
	-0,3
	0,5
	-7,0
	11,9
	-10,1
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vy
	2,5
	-0,3
	0,5
	-7,0
	11,9
	-10,1
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	2,5
	-0,3
	0,5
	-7,0
	11,9
	-10,1
	Combinazione di carico-37



	B82 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-14,0
	-0,5
	3,8
	4,6
	0,0
	-4,1
	Combinazione di carico-33

	Compressione
	-14,0
	-0,5
	3,8
	4,6
	0,0
	-4,1
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	-11,5
	-0,7
	3,5
	8,3
	1,5
	-2,2
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-13,2
	-0,5
	4,7
	1,4
	0,8
	-5,1
	Combinazione di carico-38

	Flettente - Mz
	-11,5
	-0,7
	3,5
	8,3
	1,5
	-2,2
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-4,7
	-0,3
	0,7
	4,1
	2,4
	1,0
	Combinazione di carico-22

	Taglio - Vz
	-13,2
	-0,5
	4,7
	1,4
	0,8
	-5,1
	Combinazione di carico-38



	B82 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-13,4
	-0,5
	-0,4
	4,0
	1,3
	-4,1
	Combinazione di carico-33

	Compressione
	-13,4
	-0,5
	-0,4
	4,0
	1,3
	-4,1
	Combinazione di carico-33

	Torsione - Mx
	-10,9
	-0,7
	1,1
	6,2
	2,7
	-2,2
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-4,2
	-0,3
	1,9
	4,9
	2,9
	1,9
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	-10,9
	-0,7
	1,1
	6,2
	2,7
	-2,2
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-4,2
	-0,3
	1,5
	5,2
	3,0
	1,8
	Combinazione di carico-46

	Taglio - Vz
	-12,6
	-0,5
	-0,6
	1,2
	-0,5
	-5,1
	Combinazione di carico-38



	B84 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-19,7
	-0,5
	-6,9
	0,2
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-19,7
	-0,5
	-6,9
	0,2
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-19,7
	-0,5
	-6,9
	0,2
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-19,7
	-0,5
	-6,9
	0,2
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-19,7
	-0,5
	-6,9
	0,2
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-19,7
	-0,5
	-6,9
	0,2
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-11,0
	-0,3
	-4,9
	0,2
	-5,0
	5,4
	Combinazione di carico-64



	B84 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-19,7
	-0,5
	-6,6
	2,1
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-19,7
	-0,5
	-6,6
	2,1
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	-19,7
	-0,5
	-6,6
	2,1
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-19,7
	-0,5
	-6,6
	2,1
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-19,7
	-0,5
	-6,6
	2,1
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	-19,7
	-0,5
	-6,6
	2,1
	-9,5
	1,3
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	-10,9
	-0,3
	-3,8
	1,2
	-5,0
	5,4
	Combinazione di carico-64



	B85 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-34,2
	0,2
	24,1
	-0,6
	13,1
	48,1
	Combinazione di carico-21

	Trazione
	7,3
	-0,7
	6,1
	-0,4
	1,5
	-12,7
	Combinazione di carico-44

	Compressione
	-34,2
	0,2
	24,1
	-0,6
	13,1
	48,1
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	6,4
	-1,0
	15,2
	-0,9
	3,3
	-8,4
	Combinazione di carico-49

	Flettente - My
	-34,2
	0,2
	24,1
	-0,6
	13,1
	48,1
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	1,0
	-0,8
	18,9
	-1,0
	4,6
	1,6
	Combinazione di carico-14

	Taglio - Vy
	-34,2
	0,2
	24,1
	-0,6
	13,1
	48,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-33,6
	0,5
	19,0
	-0,4
	11,3
	49,1
	Combinazione di carico-61



	B85 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-34,1
	0,2
	33,7
	-3,2
	13,1
	48,1
	Combinazione di carico-21

	Trazione
	7,3
	-0,7
	3,6
	-0,7
	1,5
	-12,7
	Combinazione di carico-44

	Compressione
	-34,1
	0,2
	33,7
	-3,2
	13,1
	48,1
	Combinazione di carico-21

	Torsione - Mx
	6,4
	-1,0
	13,5
	-1,5
	3,3
	-8,4
	Combinazione di carico-49

	Flettente - My
	-34,1
	0,2
	33,7
	-3,2
	13,1
	48,1
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-34,1
	0,2
	33,7
	-3,2
	13,1
	48,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-34,1
	0,2
	33,7
	-3,2
	13,1
	48,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	-33,6
	0,5
	28,8
	-2,6
	11,3
	49,1
	Combinazione di carico-61



	B86 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	9,3
	0,1
	4,6
	16,2
	21,5
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	9,3
	0,1
	4,6
	16,2
	21,5
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	5,8
	0,1
	2,7
	10,1
	13,4
	-5,7
	Combinazione di carico-11

	Flettente - My
	9,3
	0,1
	4,6
	16,2
	21,5
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	9,3
	0,1
	4,6
	16,2
	21,5
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	9,3
	0,1
	4,6
	16,2
	21,5
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	9,3
	0,1
	4,6
	16,2
	21,5
	-8,4
	Combinazione di carico-9



	B86 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	9,3
	0,1
	0,0
	-13,9
	21,5
	1,0
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	9,3
	0,1
	0,0
	-13,9
	21,5
	1,0
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	5,8
	0,1
	0,0
	-8,7
	13,4
	1,7
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	9,3
	0,1
	0,0
	-13,9
	21,5
	1,0
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	9,3
	0,1
	0,0
	-13,9
	21,5
	1,0
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	5,2
	0,1
	0,0
	-7,5
	11,6
	1,9
	Combinazione di carico-24



	B87 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Torsione - Mx
	0,0
	0,1
	0,0
	10,1
	12,3
	-2,0
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	0,0
	0,1
	0,0
	16,3
	19,8
	-2,7
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	0,0
	0,1
	0,0
	16,3
	19,8
	-2,7
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	0,0
	0,1
	0,0
	15,1
	18,5
	-2,7
	Combinazione di carico-21



	B87 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Torsione - Mx
	0,0
	0,1
	0,0
	-7,2
	12,3
	2,0
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	0,0
	0,1
	0,0
	-11,5
	19,8
	2,3
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	0,0
	0,1
	0,0
	-11,5
	19,8
	2,3
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	0,0
	0,1
	0,0
	-10,7
	18,5
	2,3
	Combinazione di carico-21



	B88 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,3
	0,1
	3,3
	10,9
	14,0
	-7,5
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	3,3
	0,1
	3,3
	10,9
	14,0
	-7,5
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	3,3
	0,1
	3,3
	10,9
	14,0
	-7,5
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	3,3
	0,1
	3,5
	9,8
	12,6
	-7,6
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	3,3
	0,1
	3,3
	10,9
	14,0
	-7,5
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	3,3
	0,1
	3,3
	10,9
	14,0
	-7,5
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	3,3
	0,1
	3,5
	9,8
	12,6
	-7,6
	Combinazione di carico-21



	B88 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	3,3
	0,1
	0,0
	-8,8
	14,0
	1,9
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	3,3
	0,1
	0,0
	-8,8
	14,0
	1,9
	Combinazione di carico-9

	Torsione - Mx
	3,3
	0,1
	0,0
	-8,8
	14,0
	1,9
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	3,3
	0,1
	0,0
	-8,8
	14,0
	1,9
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	3,3
	0,1
	0,0
	-8,8
	14,0
	1,9
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	2,1
	0,1
	0,0
	-5,3
	8,4
	2,2
	Combinazione di carico-14



	B89 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	5,8
	0,0
	-6,0
	4,5
	5,5
	-0,7
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	5,8
	0,0
	-6,0
	4,5
	5,5
	-0,7
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	3,9
	0,0
	-6,1
	3,5
	4,3
	2,1
	Combinazione di carico-34

	Flettente - Mz
	5,8
	0,0
	-6,0
	4,5
	5,5
	-0,7
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	5,8
	0,0
	-6,0
	4,5
	5,5
	-0,7
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	3,4
	0,0
	-0,8
	1,6
	2,0
	-3,1
	Combinazione di carico-22



	B89 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	5,8
	0,0
	0,0
	-3,3
	5,5
	8,4
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	5,8
	0,0
	0,0
	-3,3
	5,5
	8,4
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	5,8
	0,0
	0,0
	-3,3
	5,5
	8,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	5,8
	0,0
	0,0
	-3,3
	5,5
	8,4
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	5,8
	0,0
	0,0
	-3,2
	5,5
	8,5
	Combinazione di carico-12



	B90 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	4,6
	0,0
	-5,0
	-2,9
	-4,1
	-2,9
	Combinazione di carico-21

	Trazione
	4,6
	0,0
	-5,0
	-2,9
	-4,1
	-2,9
	Combinazione di carico-21

	Flettente - My
	3,4
	0,0
	-7,6
	-1,3
	-1,9
	3,7
	Combinazione di carico-34

	Flettente - Mz
	4,6
	0,0
	-5,0
	-2,9
	-4,1
	-2,9
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	4,6
	0,0
	-5,0
	-2,9
	-4,1
	-2,9
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	2,3
	0,0
	0,3
	-2,1
	-2,9
	-6,1
	Combinazione di carico-22



	B90 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	4,6
	0,0
	0,0
	2,8
	-4,1
	9,3
	Combinazione di carico-21

	Trazione
	4,6
	0,0
	0,0
	2,8
	-4,1
	9,3
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	4,6
	0,0
	0,0
	2,8
	-4,1
	9,3
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	4,6
	0,0
	0,0
	2,8
	-4,1
	9,3
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	4,3
	0,0
	0,0
	2,3
	-3,2
	10,4
	Combinazione di carico-12



	B91 - A fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	15,8
	0,0
	-4,1
	-8,4
	-24,3
	-14,5
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	15,8
	0,0
	-4,1
	-8,4
	-24,3
	-14,5
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	9,8
	0,0
	-6,1
	-6,4
	-25,2
	-14,1
	Combinazione di carico-11

	Flettente - Mz
	15,8
	0,0
	-4,1
	-8,4
	-24,3
	-14,5
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vy
	8,5
	0,0
	-5,1
	-6,7
	-30,4
	-17,0
	Combinazione di carico-46

	Taglio - Vz
	12,7
	0,0
	-3,7
	-8,1
	-29,9
	-17,2
	Combinazione di carico-45



	B91 - B fine
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	5,4
	0,0
	0,0
	4,1
	-6,4
	9,2
	Combinazione di carico-9

	Trazione
	5,4
	0,0
	0,0
	4,1
	-6,4
	9,2
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	4,8
	0,0
	0,0
	4,5
	-8,0
	6,3
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	4,8
	0,0
	0,0
	4,5
	-8,0
	6,3
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vz
	3,5
	0,0
	0,0
	2,2
	-2,9
	10,1
	Combinazione di carico-11



[bookmark: _Toc232773186]FORZE INTERNE DOMINANTI PER TIPO DI SEZIONE 
	HEA 200
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-92,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2,5
	0,0
	Combinazione di carico-21

	Trazione
	66,4
	-0,1
	-0,1
	13,2
	20,3
	-8,4
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-92,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2,5
	0,0
	Combinazione di carico-21

	Torsione
	5,9
	9,5
	16,8
	11,2
	-11,3
	-36,5
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-3,5
	-7,9
	22,4
	-6,7
	11,6
	-27,8
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	-58,2
	-0,3
	2,3
	22,2
	19,2
	-1,4
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	9,3
	0,1
	0,0
	-17,0
	-35,0
	1,8
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	8,0
	-4,4
	12,0
	10,5
	-16,9
	39,0
	Combinazione di carico-9



	HEB 260
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-73,4
	-0,1
	10,8
	-1,7
	1,6
	50,0
	Combinazione di carico-21

	Trazione
	21,0
	0,3
	0,0
	-2,7
	0,2
	-58,7
	Combinazione di carico-9

	Compressione
	-73,4
	-0,1
	10,8
	-1,7
	1,6
	50,0
	Combinazione di carico-21

	Torsione
	18,5
	0,3
	0,0
	-0,9
	0,1
	-50,0
	Combinazione di carico-21

	Flettente - My
	-59,1
	-0,1
	11,6
	-1,8
	1,7
	52,2
	Combinazione di carico-9

	Flettente - Mz
	17,6
	0,2
	0,0
	-2,9
	0,2
	-50,0
	Combinazione di carico-45

	Taglio - Vy
	-59,1
	-0,1
	11,6
	-1,8
	1,7
	52,2
	Combinazione di carico-9

	Taglio - Vz
	21,0
	0,3
	0,0
	-2,7
	0,2
	-58,7
	Combinazione di carico-9



	L 60x5
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	10,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-21

	Trazione
	10,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Combinazione di carico-21



	UPN 200
	N [kN]
	Mx [kNm]
	My [kNm]
	Mz [kNm]
	Vy [kN]
	Vz [kN]
	Combinazioni di carico

	Forza assiale
	-55,0
	-0,5
	-16,6
	0,8
	-8,2
	-3,7
	Combinazione di carico-61

	Trazione
	31,9
	-0,3
	-0,8
	-0,5
	-5,0
	7,5
	Combinazione di carico-52

	Compressione
	-55,0
	-0,5
	-16,6
	0,8
	-8,2
	-3,7
	Combinazione di carico-61

	Torsione
	-39,0
	1,1
	9,3
	-3,1
	10,2
	31,2
	Combinazione di carico-9

	Flettente - My
	-34,1
	0,2
	33,7
	-3,2
	13,1
	48,1
	Combinazione di carico-21

	Flettente - Mz
	-34,1
	0,2
	33,7
	-3,2
	13,1
	48,1
	Combinazione di carico-21

	Taglio - Vy
	-12,3
	-0,2
	11,9
	-1,6
	16,9
	-4,5
	Combinazione di carico-37

	Taglio - Vz
	-33,6
	0,5
	19,0
	-0,4
	11,3
	49,1
	Combinazione di carico-61


[bookmark: _Toc232773187]VERIFICHE S.L.U. DEGLI ELEMENTI IN ACCIAIO
In questo capitolo della relazione si riportano le verifiche SLU delle membrature in acciaio che compongono le strutture. Inizialmente si riportano le verifiche degli elementi strutturali in forma grafica, evidenziando il grado di verifica per ognuna delle membrature considerate e la relativa verifica più gravosa:
[image: ]
Fig.  11‑1 – Verifiche strutturali degli elementi in acciaio – cosciali della scala
[image: ]
Fig.  11‑2 – Verifiche strutturali degli elementi in acciaio – travi di impalcato HEA200 e HEB260 e colonne HEA200
Di seguito si riportano lo verifiche peggiori per le membrature e la verifica di dettaglio per gli elementi che hanno un “coefficiente di impegno” superiore al 30%.
[bookmark: _Toc232773188]VERIFICA TABELLARE SLU – ELEMENTI STRUTTURALI PER NOME
	Barra
	Elemento
	Nodo
	Combinazione di carico
	Controllo
	Sfruttamento [%]

	B1
	43
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	33,03

	B10
	119
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	44,66

	B11
	127
	k
	Combinazione di carico-21
	Resistenza d'interazione conservativa
	34,76

	B12
	135
	k
	Combinazione di carico-21
	Resistenza d'interazione conservativa
	38,15

	B13
	137
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	32,58

	B14
	144
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza d'interazione conservativa
	50,61

	B55
	354
	k
	Combinazione di carico-22
	Resistenza d'interazione conservativa
	33,40

	B56
	357
	k
	Combinazione di carico-21
	Resistenza d'interazione conservativa
	43,73

	B57
	48
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	31,95

	B75
	1
	j
	Combinazione di carico-21
	Resistenza all'instabilità globale
	45,12

	B76
	16
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	32,48

	B77
	343
	k
	Combinazione di carico-21
	Resistenza all'instabilità globale
	36,75

	B79
	181
	j
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	60,34

	B81
	196
	j
	Combinazione di carico-37
	Resistenza d'interazione conservativa
	63,62

	B85
	335
	k
	Combinazione di carico-21
	Resistenza all'instabilità globale
	70,38



[bookmark: _Toc232773189]VERIFICA TABELLARE SLU – ELEMENTI STRUTTURALI PER UTILIZZO
	Barra
	Elemento
	Nodo
	Combinazione di carico
	Controllo
	Sfruttamento [%]

	B85
	335
	k
	Combinazione di carico-21
	Resistenza all'instabilità globale
	70,38

	B81
	196
	j
	Combinazione di carico-37
	Resistenza d'interazione conservativa
	63,62

	B79
	181
	j
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	60,34

	B14
	144
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza d'interazione conservativa
	50,61

	B75
	1
	j
	Combinazione di carico-21
	Resistenza all'instabilità globale
	45,12

	B10
	119
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	44,66

	B56
	357
	k
	Combinazione di carico-21
	Resistenza d'interazione conservativa
	43,73

	B12
	135
	k
	Combinazione di carico-21
	Resistenza d'interazione conservativa
	38,15

	B77
	343
	k
	Combinazione di carico-21
	Resistenza all'instabilità globale
	36,75

	B11
	127
	k
	Combinazione di carico-21
	Resistenza d'interazione conservativa
	34,76

	B55
	354
	k
	Combinazione di carico-22
	Resistenza d'interazione conservativa
	33,40

	B1
	43
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	33,03

	B13
	137
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	32,58

	B76
	16
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	32,48

	B57
	48
	k
	Combinazione di carico-9
	Resistenza all'instabilità globale
	31,95



[bookmark: Section1][bookmark: _Toc232773190]VERIFICA DI DETTAGLIO
[bookmark: _Toc232773191]B75
	Elemento strutturale
	B75

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	0 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-21

	Forze interne

	N
	-58,2kN
	Vy
	19,2kN
	Tt
	-0,1kNm
	αcr,op
	29,07

	My
	2,3kNm
	Vz
	-1,4kN
	Tw
	-0,2kNm
	

	Mz
	22,2kNm
	B
	-0,3kNm2
	T
	-0,3kNm
	



	[image: ]
	Parametri sezione

Nome:	HEA 200
Classe della sezione	2
A	= 5 383mm2
AsY	= 3 652mm2
AsZ	= 1 207mm2
Iy	= 36 920 231mm4
Iz	= 13 355 493mm4
W1el.Y	= 388 634mm3
W1el.Z	= 133 555mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	45,12

	Caso principale
	Resistenza all'instabilità globale

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	58,79%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Compressione
	3,20%
	NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	1,60%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	32,30%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	2,46%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	0,39%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	7,62%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza d'interazione plastica

	-
	32,38%
	

	Resistenza dell'interazione conservativa
	42,18%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Resistenza di stabilità globale
	45,12%
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula


[bookmark: _Toc232773192]B76
	Elemento strutturale
	B76

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	910 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-9

	Forze interne

	N
	-87,0kN
	Vy
	-0,6kN
	Tt
	0,0kNm
	αcr,op
	26,30

	My
	2,3kNm
	Vz
	3,4kN
	Tw
	0,5kNm
	

	Mz
	13,1kNm
	B
	-0,2kNm2
	T
	0,5kNm
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	Parametri sezione

Nome:	HEA 200
Classe della sezione	2
A	= 5 383mm2
AsY	= 3 652mm2
AsZ	= 1 207mm2
Iy	= 36 920 231mm4
Iz	= 13 355 493mm4
W1el.Y	= 388 634mm3
W1el.Z	= 133 555mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	32,48

	Caso principale
	Resistenza all'instabilità globale

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	38,26%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Compressione
	4,78%
	NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	1,60%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	19,15%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse minore
	0,95%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	5,39%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza d'interazione plastica

	-
	19,28%
	

	Resistenza dell'interazione conservativa
	29,30%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Resistenza di stabilità globale
	32,48%
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula


[bookmark: _Toc232773193]B1
	Elemento strutturale
	B1

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	3535 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-9

	Forze interne

	N
	-43,1kN
	Vy
	-5,4kN
	Tt
	-0,0kNm
	αcr,op
	26,30

	My
	-33,9kNm
	Vz
	-2,2kN
	Tw
	-0,0kNm
	

	Mz
	3,1kNm
	B
	0,0kNm2
	T
	-0,1kNm
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	Parametri sezione

Nome:	HEA 200
Classe della sezione	2
A	= 5 383mm2
AsY	= 3 652mm2
AsZ	= 1 207mm2
Iy	= 36 920 231mm4
Iz	= 13 355 493mm4
W1el.Y	= 388 634mm3
W1el.Z	= 133 555mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	33,03

	Caso principale
	Resistenza all'instabilità globale

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	34,68%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Compressione
	2,37%
	NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	23,32%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	4,54%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	0,69%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	0,63%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	0,50%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza d'interazione plastica

	-
	25,70%
	

	Resistenza dell'interazione conservativa
	30,46%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Resistenza di stabilità globale
	33,03%
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula


[bookmark: _Toc232773194]B57
	Elemento strutturale
	B57

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	1020 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-9

	Forze interne

	N
	9,3kN
	Vy
	-35,0kN
	Tt
	0,0kNm
	αcr,op
	26,30

	My
	4,6kNm
	Vz
	8,0kN
	Tw
	0,1kNm
	

	Mz
	18,7kNm
	B
	0,0kNm2
	T
	0,1kNm
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	Parametri sezione

Nome:	HEA 200
Classe della sezione	2
A	= 5 383mm2
AsY	= 3 652mm2
AsZ	= 1 207mm2
Iy	= 36 920 231mm4
Iz	= 13 355 493mm4
W1el.Y	= 388 634mm3
W1el.Z	= 133 555mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	31,95

	Caso principale
	Resistenza all'instabilità globale

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	45,18%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Trazione
	0,51%
	NTC 4.2.4.1.2.1 - (4.2.5, 4.2.6) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	3,14%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	27,27%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	4,48%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	2,26%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	0,86%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza d'interazione plastica

	-
	27,63%
	

	Resistenza dell'interazione conservativa
	31,11%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Resistenza di stabilità globale
	31,95%
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula


[bookmark: _Toc232773195]B10
	Elemento strutturale
	B10

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	300 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-9

	Forze interne

	N
	-39,0kN
	Vy
	10,2kN
	Tt
	0,0kNm
	αcr,op
	26,30

	My
	9,3kNm
	Vz
	31,2kN
	Tw
	1,1kNm
	

	Mz
	-3,1kNm
	B
	-0,1kNm2
	T
	1,1kNm
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	Parametri sezione

Nome:	UPN 200
Classe della sezione	1
A	= 3 216mm2
AsY	= 930mm2
AsZ	= 1 556mm2
Iy	= 19 088 758mm4
Iz	= 1 471 541mm4
W1el.Y	= 190 888mm3
W1el.Z	= 26 808mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	44,66

	Caso principale
	Resistenza all'instabilità globale

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	40,31%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Compressione
	3,58%
	NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	12,05%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	16,63%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	3,02%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	9,28%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	17,07%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza dell'interazione conservativa
	40,13%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Resistenza di stabilità globale
	44,66%
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula


[bookmark: _Toc232773196]B11
	Elemento strutturale
	B11

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	2215 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-21

	Forze interne

	N
	-8,6kN
	Vy
	10,3kN
	Tt
	0,0kNm
	αcr,op
	-

	My
	19,6kNm
	Vz
	19,6kN
	Tw
	0,4kNm
	

	Mz
	-1,0kNm
	B
	-0,1kNm2
	T
	0,4kNm
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	Parametri sezione

Nome:	UPN 200
Classe della sezione	1
A	= 3 216mm2
AsY	= 930mm2
AsZ	= 1 556mm2
Iy	= 19 088 758mm4
Iz	= 1 471 541mm4
W1el.Y	= 190 888mm3
W1el.Z	= 26 808mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	34,76

	Caso principale
	Resistenza d'interazione conservativa

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	38,67%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Compressione
	0,79%
	NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	25,39%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	5,29%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	3,06%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	5,83%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	7,13%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza dell'interazione conservativa
	34,76%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula


[bookmark: _Toc232773197]B12
	Elemento strutturale
	B12

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	2215 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-21

	Forze interne

	N
	-53,3kN
	Vy
	-10,3kN
	Tt
	-0,0kNm
	αcr,op
	-

	My
	-19,8kNm
	Vz
	-4,1kN
	Tw
	-0,3kNm
	

	Mz
	1,0kNm
	B
	0,0kNm2
	T
	-0,3kNm
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	Parametri sezione

Nome:	UPN 200
Classe della sezione	1
A	= 3 216mm2
AsY	= 930mm2
AsZ	= 1 556mm2
Iy	= 19 088 758mm4
Iz	= 1 471 541mm4
W1el.Y	= 190 888mm3
W1el.Z	= 26 808mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	38,15

	Caso principale
	Resistenza d'interazione conservativa

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	39,43%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Compressione
	4,90%
	NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	25,64%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	5,23%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	3,06%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	1,23%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	5,15%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza dell'interazione conservativa
	38,15%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula


[bookmark: _Toc232773198]B13
	Elemento strutturale
	B13

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	300 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-9

	Forze interne

	N
	18,0kN
	Vy
	-10,4kN
	Tt
	0,0kNm
	αcr,op
	19,64

	My
	4,7kNm
	Vz
	15,3kN
	Tw
	0,3kNm
	

	Mz
	3,1kNm
	B
	-0,0kNm2
	T
	0,3kNm
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	Parametri sezione

Nome:	UPN 200
Classe della sezione	1
A	= 3 216mm2
AsY	= 930mm2
AsZ	= 1 556mm2
Iy	= 19 088 758mm4
Iz	= 1 471 541mm4
W1el.Y	= 190 888mm3
W1el.Z	= 26 808mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	32,58

	Caso principale
	Resistenza all'instabilità globale

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	32,00%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Trazione
	1,65%
	NTC 4.2.4.1.2.1 - (4.2.5, 4.2.6) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	6,08%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	16,96%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	3,08%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	4,55%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	4,79%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza dell'interazione conservativa
	26,89%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Resistenza di stabilità globale
	32,58%
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula


[bookmark: _Toc232773199]B14
	Elemento strutturale
	B14

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	1400 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-9

	Forze interne

	N
	-3,0kN
	Vy
	13,1kN
	Tt
	0,0kNm
	αcr,op
	-

	My
	24,1kNm
	Vz
	-1,4kN
	Tw
	0,8kNm
	

	Mz
	-2,6kNm
	B
	-0,1kNm2
	T
	0,8kNm
	



	[image: ]
	Parametri sezione

Nome:	UPN 200
Classe della sezione	1
A	= 3 216mm2
AsY	= 930mm2
AsZ	= 1 556mm2
Iy	= 19 088 758mm4
Iz	= 1 471 541mm4
W1el.Y	= 190 888mm3
W1el.Z	= 26 808mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	50,61

	Caso principale
	Resistenza d'interazione conservativa

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	52,70%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Compressione
	0,28%
	NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	31,30%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	14,39%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	3,88%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	0,42%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	10,00%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza dell'interazione conservativa
	50,61%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula


[bookmark: _Toc232773200]B79
	Elemento strutturale
	B79

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	0 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-9

	Forze interne

	N
	-3,5kN
	Vy
	11,6kN
	Tt
	-0,1kNm
	αcr,op
	35,50

	My
	22,4kNm
	Vz
	-27,8kN
	Tw
	-7,8kNm
	

	Mz
	-6,7kNm
	B
	-2,2kNm2
	T
	-7,9kNm
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	Parametri sezione

Nome:	HEA 200
Classe della sezione	2
A	= 5 383mm2
AsY	= 3 652mm2
AsZ	= 1 207mm2
Iy	= 36 920 231mm4
Iz	= 13 355 493mm4
W1el.Y	= 388 634mm3
W1el.Z	= 133 555mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	60,34

	Caso principale
	Resistenza all'instabilità globale

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	87,14%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Compressione
	0,19%
	NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	15,45%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	9,80%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	1,49%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	7,87%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	49,86%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza d'interazione plastica

	-
	21,11%
	

	Resistenza dell'interazione conservativa
	60,32%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Resistenza di stabilità globale
	60,34%
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula


[bookmark: _Toc232773201]B81
	Elemento strutturale
	B81

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	0 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-37

	Forze interne

	N
	9,4kN
	Vy
	-9,5kN
	Tt
	0,0kNm
	αcr,op
	-

	My
	21,4kNm
	Vz
	-35,6kN
	Tw
	9,0kNm
	

	Mz
	14,3kNm
	B
	1,8kNm2
	T
	9,0kNm
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	Parametri sezione

Nome:	HEA 200
Classe della sezione	2
A	= 5 383mm2
AsY	= 3 652mm2
AsZ	= 1 207mm2
Iy	= 36 920 231mm4
Iz	= 13 355 493mm4
W1el.Y	= 388 634mm3
W1el.Z	= 133 555mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	63,62

	Caso principale
	Resistenza d'interazione conservativa

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	90,82%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Trazione
	0,51%
	NTC 4.2.4.1.2.1 - (4.2.5, 4.2.6) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	14,77%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	20,84%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	1,21%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	10,10%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	39,28%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza d'interazione plastica

	-
	28,49%
	

	Resistenza dell'interazione conservativa
	63,62%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula


[bookmark: _Toc232773202]B85
	Elemento strutturale
	B85

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	200 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-21

	Forze interne

	N
	-34,1kN
	Vy
	13,1kN
	Tt
	0,0kNm
	αcr,op
	26,46

	My
	33,7kNm
	Vz
	48,1kN
	Tw
	0,1kNm
	

	Mz
	-3,2kNm
	B
	-0,0kNm2
	T
	0,2kNm
	



	[image: ]
	Parametri sezione

Nome:	UPN 200
Classe della sezione	1
A	= 3 216mm2
AsY	= 930mm2
AsZ	= 1 556mm2
Iy	= 19 088 758mm4
Iz	= 1 471 541mm4
W1el.Y	= 190 888mm3
W1el.Z	= 26 808mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	70,38

	Caso principale
	Resistenza all'instabilità globale

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	75,95%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Compressione
	3,14%
	NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	43,80%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	17,56%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	3,89%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	14,30%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	5,15%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza dell'interazione conservativa
	66,87%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Resistenza di stabilità globale
	70,38%
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula


[bookmark: _Toc232773203]B77
	Elemento strutturale
	B77

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	1940 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-21

	Forze interne

	N
	-87,2kN
	Vy
	-9,8kN
	Tt
	-0,1kNm
	αcr,op
	26,46

	My
	2,3kNm
	Vz
	1,2kN
	Tw
	-0,2kNm
	

	Mz
	14,5kNm
	B
	0,4kNm2
	T
	-0,3kNm
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	Parametri sezione

Nome:	HEA 200
Classe della sezione	2
A	= 5 383mm2
AsY	= 3 652mm2
AsZ	= 1 207mm2
Iy	= 36 920 231mm4
Iz	= 13 355 493mm4
W1el.Y	= 388 634mm3
W1el.Z	= 133 555mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	36,75

	Caso principale
	Resistenza all'instabilità globale

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	48,35%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Compressione
	4,79%
	NTC 4.2.4.1.2.2 - (4.2.9, 4.2.10) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	1,60%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	21,10%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	1,26%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	0,35%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	9,03%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza d'interazione plastica

	-
	21,22%
	

	Resistenza dell'interazione conservativa
	33,60%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Resistenza di stabilità globale
	36,75%
	EN 1993-1-1: 6.3.4 (2)-(3), (4)b - (6.63, 6.64, 6.66) formula
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	Elemento strutturale
	B55

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	1400 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-22

	Forze interne

	N
	1,7kN
	Vy
	4,7kN
	Tt
	0,0kNm
	αcr,op
	-

	My
	13,2kNm
	Vz
	24,5kN
	Tw
	3,9kNm
	

	Mz
	-7,2kNm
	B
	-0,9kNm2
	T
	3,9kNm
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	Parametri sezione

Nome:	HEA 200
Classe della sezione	2
A	= 5 383mm2
AsY	= 3 652mm2
AsZ	= 1 207mm2
Iy	= 36 920 231mm4
Iz	= 13 355 493mm4
W1el.Y	= 388 634mm3
W1el.Z	= 133 555mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	33,40

	Caso principale
	Resistenza d'interazione conservativa

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	47,55%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	9,06%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	10,44%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	0,60%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	6,93%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	19,72%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza d'interazione plastica

	-
	15,68%
	

	Resistenza dell'interazione conservativa
	33,40%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula


[bookmark: _Toc232773205]B56
	Elemento strutturale
	B56

	Sezioni trasversali principali dal punto iniziale
	1400 mm

	Combinazione di carico principale:
	Combinazione di carico-21

	Forze interne

	N
	12,2kN
	Vy
	-16,9kN
	Tt
	0,0kNm
	αcr,op
	-

	My
	16,4kNm
	Vz
	38,9kN
	Tw
	-4,4kNm
	

	Mz
	13,4kNm
	B
	0,8kNm2
	T
	-4,4kNm
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	Parametri sezione

Nome:	HEA 200
Classe della sezione	2
A	= 5 383mm2
AsY	= 3 652mm2
AsZ	= 1 207mm2
Iy	= 36 920 231mm4
Iz	= 13 355 493mm4
W1el.Y	= 388 634mm3
W1el.Z	= 133 555mm3



	Classe del materiale
	S 355 EN 10025-2
	fy1
	355,0 N/mm2
	fy2
	335,0 N/mm2

	Normativa di progetto
	Normativa Italiana

	Riassunto dei risultati di progetto

	Utilizzo principale
	43,73

	Caso principale
	Resistenza d'interazione conservativa

	Formula principale
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula

	Risultati dettagliati di progetto

	Utilizzazione
	Parte applicata della normativa

	Progetto generale elastico
	60,79%
	NTC 4.2.4.1.2 - (4.2.4) formula

	Resistenze pure

	- Trazione
	0,67%
	NTC 4.2.4.1.2.1 - (4.2.5, 4.2.6) formula

	- Flessione attorno l'asse maggiore
	11,31%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Flessione attorno l'asse minore
	19,54%
	NTC 4.2.4.1.2.3 - (4.2.11 - 4.2.14) formula

	- Taglio asse maggiore
	2,17%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Taglio asse minore
	11,03%
	NTC 4.2.4.1.2.4 - (4.2.16, 4.2.17) formula

	- Torsione
	17,44%
	NTC 4.2.4.1.2.5 - (4.2.28, 4.2.29) formula

	Resistenza d'interazione plastica

	-
	24,72%
	

	Resistenza dell'interazione conservativa
	43,73%
	EN 1993-1-1: 6.2.1(7) - (6.2) formula




[bookmark: _Toc232773206]VERIFICA DELLE CONNESSIONI A TERRA
Nel presente capitolo vengono riportate le verifiche strutturale della connessione di base delle colonne e delle travi di impalcato: tutte le connessioni nei vincoli della struttura.
[bookmark: _Toc232773207]DETTAGLIO TIPO A – FISSAGGIO TRAVE HEA200
[image: Immagine che contiene freccia

Descrizione generata automaticamente]
Fig.  12‑1 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM23
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione
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Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2


Ancoraggi
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M20 8.8
	M20 8.8
	20
	800,0
	314


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P1)
	DM23
	18,2
	5,8
	-2,8
	0,0
	0,0
	3,8

	Combinazione di carico-2 (P1)
	DM23
	17,6
	5,6
	-2,7
	0,0
	0,0
	3,6

	Combinazione di carico-3 (P1)
	DM23
	16,7
	5,3
	-2,7
	0,0
	0,0
	3,5

	Combinazione di carico-4 (P1)
	DM23
	16,0
	5,1
	-2,5
	0,0
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-5 (P1)
	DM23
	36,3
	11,9
	-2,4
	-0,1
	-0,1
	7,7

	Combinazione di carico-6 (P1)
	DM23
	35,6
	11,7
	-2,2
	-0,1
	-0,1
	7,6

	Combinazione di carico-7 (P1)
	DM23
	34,8
	11,4
	-2,2
	-0,1
	-0,1
	7,4

	Combinazione di carico-8 (P1)
	DM23
	34,1
	11,2
	-2,0
	-0,1
	-0,1
	7,3

	Combinazione di carico-9 (P1)
	DM23
	66,4
	20,3
	-8,4
	-0,1
	-0,1
	13,2

	Combinazione di carico-10 (P1)
	DM23
	62,7
	19,6
	-8,3
	-0,1
	-0,1
	12,7

	Combinazione di carico-11 (P1)
	DM23
	40,0
	12,6
	-2,5
	-0,1
	-0,1
	8,2

	Combinazione di carico-12 (P1)
	DM23
	65,8
	20,1
	-8,2
	-0,1
	-0,1
	13,0

	Combinazione di carico-13 (P1)
	DM23
	62,1
	19,4
	-8,1
	-0,1
	-0,1
	12,6

	Combinazione di carico-14 (P1)
	DM23
	39,3
	12,4
	-2,3
	-0,1
	-0,1
	8,0

	Combinazione di carico-15 (P1)
	DM23
	64,9
	19,8
	-8,2
	-0,1
	-0,1
	12,9

	Combinazione di carico-16 (P1)
	DM23
	61,2
	19,1
	-8,1
	-0,1
	-0,1
	12,4

	Combinazione di carico-17 (P1)
	DM23
	38,4
	12,2
	-2,3
	-0,1
	-0,1
	7,9

	Combinazione di carico-18 (P1)
	DM23
	64,3
	19,6
	-8,0
	-0,1
	-0,1
	12,7

	Combinazione di carico-19 (P1)
	DM23
	60,6
	18,9
	-7,9
	-0,1
	-0,1
	12,3

	Combinazione di carico-20 (P1)
	DM23
	37,8
	11,9
	-2,1
	-0,1
	-0,1
	7,7

	Combinazione di carico-21 (P1)
	DM23
	59,1
	18,9
	-8,1
	-0,1
	-0,1
	12,2

	Combinazione di carico-22 (P1)
	DM23
	32,6
	11,2
	-2,2
	-0,1
	-0,1
	7,3

	Combinazione di carico-23 (P1)
	DM23
	58,4
	18,7
	-8,0
	-0,1
	-0,1
	12,1

	Combinazione di carico-24 (P1)
	DM23
	31,9
	11,0
	-2,1
	-0,1
	-0,1
	7,1

	Combinazione di carico-25 (P1)
	DM23
	57,5
	18,4
	-8,0
	-0,1
	-0,1
	11,9

	Combinazione di carico-26 (P1)
	DM23
	31,1
	10,7
	-2,1
	-0,1
	-0,1
	7,0

	Combinazione di carico-27 (P1)
	DM23
	56,9
	18,2
	-7,8
	-0,1
	-0,1
	11,8

	Combinazione di carico-28 (P1)
	DM23
	30,4
	10,5
	-1,9
	-0,1
	-0,1
	6,8

	Combinazione di carico-29 (P1)
	DM23
	44,7
	13,5
	-8,8
	0,0
	0,0
	8,7

	Combinazione di carico-30 (P1)
	DM23
	44,1
	13,3
	-8,6
	0,0
	0,0
	8,6

	Combinazione di carico-31 (P1)
	DM23
	43,2
	13,0
	-8,6
	0,0
	0,0
	8,4

	Combinazione di carico-32 (P1)
	DM23
	42,5
	12,8
	-8,4
	0,0
	0,0
	8,3

	Combinazione di carico-33 (P1)
	DM23
	48,4
	14,2
	-8,9
	0,0
	0,0
	9,2

	Combinazione di carico-34 (P1)
	DM23
	47,8
	14,0
	-8,7
	0,0
	0,0
	9,1

	Combinazione di carico-35 (P1)
	DM23
	46,9
	13,7
	-8,7
	0,0
	0,0
	8,9

	Combinazione di carico-36 (P1)
	DM23
	46,2
	13,5
	-8,5
	0,0
	0,0
	8,8

	Combinazione di carico-37 (P1)
	DM23
	41,0
	12,8
	-8,6
	0,0
	0,0
	8,3

	Combinazione di carico-38 (P1)
	DM23
	40,4
	12,6
	-8,5
	0,0
	0,0
	8,2

	Combinazione di carico-39 (P1)
	DM23
	39,5
	12,3
	-8,5
	0,0
	0,0
	8,0

	Combinazione di carico-40 (P1)
	DM23
	38,8
	12,1
	-8,3
	0,0
	0,0
	7,8

	Combinazione di carico-41 (P1)
	DM23
	24,4
	7,0
	-3,0
	0,0
	0,0
	4,5

	Combinazione di carico-42 (P1)
	DM23
	23,7
	6,8
	-2,9
	0,0
	0,0
	4,4

	Combinazione di carico-43 (P1)
	DM23
	22,8
	6,5
	-2,8
	0,0
	0,0
	4,2

	Combinazione di carico-44 (P1)
	DM23
	22,2
	6,3
	-2,7
	0,0
	0,0
	4,1

	Combinazione di carico-45 (P1)
	DM23
	55,5
	16,7
	-6,8
	-0,1
	-0,1
	10,8

	Combinazione di carico-46 (P1)
	DM23
	37,0
	11,3
	-2,7
	-0,1
	-0,1
	7,3

	Combinazione di carico-47 (P1)
	DM23
	42,9
	12,4
	-7,2
	0,0
	0,0
	8,0

	Combinazione di carico-48 (P1)
	DM23
	54,9
	16,5
	-6,7
	-0,1
	-0,1
	10,7

	Combinazione di carico-49 (P1)
	DM23
	36,3
	11,1
	-2,5
	-0,1
	-0,1
	7,2

	Combinazione di carico-50 (P1)
	DM23
	42,3
	12,2
	-7,0
	0,0
	0,0
	7,9

	Combinazione di carico-51 (P1)
	DM23
	54,0
	16,2
	-6,6
	-0,1
	-0,1
	10,5

	Combinazione di carico-52 (P1)
	DM23
	35,5
	10,8
	-2,5
	-0,1
	-0,1
	7,0

	Combinazione di carico-53 (P1)
	DM23
	41,4
	11,9
	-7,0
	0,0
	0,0
	7,7

	Combinazione di carico-54 (P1)
	DM23
	53,4
	16,0
	-6,5
	-0,1
	-0,1
	10,3

	Combinazione di carico-55 (P1)
	DM23
	34,8
	10,6
	-2,3
	-0,1
	-0,1
	6,9

	Combinazione di carico-56 (P1)
	DM23
	40,7
	11,7
	-6,8
	0,0
	0,0
	7,6

	Combinazione di carico-57 (P1)
	DM23
	12,1
	4,6
	-2,7
	0,0
	0,0
	3,0

	Combinazione di carico-58 (P1)
	DM23
	11,4
	4,4
	-2,5
	0,0
	0,0
	2,9

	Combinazione di carico-59 (P1)
	DM23
	10,5
	4,1
	-2,5
	0,0
	0,0
	2,7

	Combinazione di carico-60 (P1)
	DM23
	9,9
	3,9
	-2,3
	0,0
	0,0
	2,6

	Combinazione di carico-61 (P1)
	DM23
	43,2
	14,3
	-6,5
	-0,1
	-0,1
	9,3

	Combinazione di carico-62 (P1)
	DM23
	24,7
	8,9
	-2,3
	0,0
	-0,1
	5,8

	Combinazione di carico-63 (P1)
	DM23
	30,6
	10,0
	-6,8
	0,0
	0,0
	6,5

	Combinazione di carico-64 (P1)
	DM23
	42,6
	14,1
	-6,3
	0,0
	-0,1
	9,1

	Combinazione di carico-65 (P1)
	DM23
	24,0
	8,7
	-2,2
	0,0
	-0,1
	5,6

	Combinazione di carico-66 (P1)
	DM23
	30,0
	9,8
	-6,7
	0,0
	0,0
	6,4

	Combinazione di carico-67 (P1)
	DM23
	41,7
	13,8
	-6,3
	0,0
	-0,1
	9,0

	Combinazione di carico-68 (P1)
	DM23
	23,2
	8,4
	-2,1
	0,0
	-0,1
	5,5

	Combinazione di carico-69 (P1)
	DM23
	29,1
	9,5
	-6,6
	0,0
	0,0
	6,2

	Combinazione di carico-70 (P1)
	DM23
	41,1
	13,6
	-6,1
	0,0
	-0,1
	8,8

	Combinazione di carico-71 (P1)
	DM23
	22,5
	8,2
	-2,0
	0,0
	-0,1
	5,3

	Combinazione di carico-72 (P1)
	DM23
	28,4
	9,3
	-6,5
	0,0
	0,0
	6,0

	Combinazione di carico-1 (P2)
	DM23
	-3,1
	-5,1
	-5,1
	0,0
	0,0
	-3,3

	Combinazione di carico-2 (P2)
	DM23
	-2,9
	-5,0
	-4,9
	0,0
	0,0
	-3,2

	Combinazione di carico-3 (P2)
	DM23
	-2,9
	-4,7
	-4,7
	0,0
	0,0
	-3,0

	Combinazione di carico-4 (P2)
	DM23
	-2,7
	-4,5
	-4,5
	0,0
	0,0
	-2,9

	Combinazione di carico-5 (P2)
	DM23
	-6,3
	-10,6
	-14,9
	-0,1
	0,1
	-6,8

	Combinazione di carico-6 (P2)
	DM23
	-6,1
	-10,4
	-14,7
	-0,1
	0,1
	-6,7

	Combinazione di carico-7 (P2)
	DM23
	-6,2
	-10,2
	-14,5
	-0,1
	0,1
	-6,5

	Combinazione di carico-8 (P2)
	DM23
	-5,9
	-10,0
	-14,3
	-0,1
	0,1
	-6,4

	Combinazione di carico-9 (P2)
	DM23
	-7,5
	-18,0
	-16,8
	-0,1
	0,1
	-11,5

	Combinazione di carico-10 (P2)
	DM23
	-9,1
	-17,4
	-16,5
	-0,1
	0,1
	-11,1

	Combinazione di carico-11 (P2)
	DM23
	-4,8
	-11,2
	-15,1
	-0,1
	0,1
	-7,2

	Combinazione di carico-12 (P2)
	DM23
	-7,3
	-17,8
	-16,5
	-0,1
	0,1
	-11,4

	Combinazione di carico-13 (P2)
	DM23
	-8,9
	-17,2
	-16,3
	-0,1
	0,1
	-11,0

	Combinazione di carico-14 (P2)
	DM23
	-4,6
	-11,0
	-14,9
	-0,1
	0,1
	-7,0

	Combinazione di carico-15 (P2)
	DM23
	-7,3
	-17,5
	-16,4
	-0,1
	0,1
	-11,2

	Combinazione di carico-16 (P2)
	DM23
	-8,9
	-16,9
	-16,1
	-0,1
	0,1
	-10,8

	Combinazione di carico-17 (P2)
	DM23
	-4,6
	-10,8
	-14,7
	-0,1
	0,1
	-6,9

	Combinazione di carico-18 (P2)
	DM23
	-7,1
	-17,4
	-16,1
	-0,1
	0,1
	-11,1

	Combinazione di carico-19 (P2)
	DM23
	-8,7
	-16,8
	-15,9
	-0,1
	0,1
	-10,7

	Combinazione di carico-20 (P2)
	DM23
	-4,4
	-10,6
	-14,5
	-0,1
	0,1
	-6,8

	Combinazione di carico-21 (P2)
	DM23
	-10,7
	-16,7
	-16,3
	-0,1
	0,1
	-10,7

	Combinazione di carico-22 (P2)
	DM23
	-7,9
	-10,0
	-14,7
	-0,1
	0,1
	-6,4

	Combinazione di carico-23 (P2)
	DM23
	-10,5
	-16,6
	-16,0
	-0,1
	0,1
	-10,6

	Combinazione di carico-24 (P2)
	DM23
	-7,7
	-9,8
	-14,4
	-0,1
	0,1
	-6,3

	Combinazione di carico-25 (P2)
	DM23
	-10,5
	-16,3
	-15,9
	-0,1
	0,1
	-10,4

	Combinazione di carico-26 (P2)
	DM23
	-7,7
	-9,6
	-14,3
	-0,1
	0,1
	-6,1

	Combinazione di carico-27 (P2)
	DM23
	-10,3
	-16,1
	-15,6
	-0,1
	0,1
	-10,3

	Combinazione di carico-28 (P2)
	DM23
	-7,5
	-9,4
	-14,0
	-0,1
	0,1
	-6,0

	Combinazione di carico-29 (P2)
	DM23
	-6,1
	-11,9
	-6,7
	0,0
	0,0
	-7,6

	Combinazione di carico-30 (P2)
	DM23
	-5,9
	-11,7
	-6,5
	0,0
	0,0
	-7,5

	Combinazione di carico-31 (P2)
	DM23
	-5,9
	-11,5
	-6,3
	0,0
	0,0
	-7,4

	Combinazione di carico-32 (P2)
	DM23
	-5,7
	-11,3
	-6,1
	0,0
	0,0
	-7,2

	Combinazione di carico-33 (P2)
	DM23
	-4,6
	-12,5
	-7,0
	0,0
	0,0
	-8,0

	Combinazione di carico-34 (P2)
	DM23
	-4,3
	-12,3
	-6,7
	0,0
	0,0
	-7,9

	Combinazione di carico-35 (P2)
	DM23
	-4,3
	-12,1
	-6,6
	0,0
	0,0
	-7,7

	Combinazione di carico-36 (P2)
	DM23
	-4,1
	-11,9
	-6,3
	0,0
	0,0
	-7,6

	Combinazione di carico-37 (P2)
	DM23
	-7,7
	-11,3
	-6,5
	0,0
	0,0
	-7,2

	Combinazione di carico-38 (P2)
	DM23
	-7,5
	-11,1
	-6,2
	0,0
	0,0
	-7,1

	Combinazione di carico-39 (P2)
	DM23
	-7,5
	-10,9
	-6,1
	0,0
	0,0
	-7,0

	Combinazione di carico-40 (P2)
	DM23
	-7,3
	-10,7
	-5,8
	0,0
	0,0
	-6,9

	Combinazione di carico-41 (P2)
	DM23
	-0,5
	-6,2
	-5,5
	0,0
	0,0
	-3,9

	Combinazione di carico-42 (P2)
	DM23
	-0,2
	-6,0
	-5,3
	0,0
	0,0
	-3,8

	Combinazione di carico-43 (P2)
	DM23
	-0,3
	-5,7
	-5,1
	0,0
	0,0
	-3,7

	Combinazione di carico-44 (P2)
	DM23
	0,0
	-5,6
	-4,9
	0,0
	0,0
	-3,6

	Combinazione di carico-45 (P2)
	DM23
	-4,7
	-14,7
	-13,5
	-0,1
	0,1
	-9,4

	Combinazione di carico-46 (P2)
	DM23
	-2,7
	-10,0
	-12,4
	-0,1
	0,1
	-6,4

	Combinazione di carico-47 (P2)
	DM23
	-2,6
	-10,9
	-6,6
	0,0
	0,0
	-7,0

	Combinazione di carico-48 (P2)
	DM23
	-4,5
	-14,5
	-13,3
	-0,1
	0,1
	-9,3

	Combinazione di carico-49 (P2)
	DM23
	-2,5
	-9,8
	-12,1
	-0,1
	0,1
	-6,3

	Combinazione di carico-50 (P2)
	DM23
	-2,4
	-10,7
	-6,4
	0,0
	0,0
	-6,9

	Combinazione di carico-51 (P2)
	DM23
	-4,5
	-14,3
	-13,1
	-0,1
	0,1
	-9,1

	Combinazione di carico-52 (P2)
	DM23
	-2,5
	-9,6
	-12,0
	-0,1
	0,1
	-6,1

	Combinazione di carico-53 (P2)
	DM23
	-2,4
	-10,5
	-6,2
	0,0
	0,0
	-6,7

	Combinazione di carico-54 (P2)
	DM23
	-4,2
	-14,1
	-12,9
	-0,1
	0,1
	-9,0

	Combinazione di carico-55 (P2)
	DM23
	-2,3
	-9,4
	-11,7
	-0,1
	0,1
	-6,0

	Combinazione di carico-56 (P2)
	DM23
	-2,2
	-10,3
	-6,0
	0,0
	0,0
	-6,6

	Combinazione di carico-57 (P2)
	DM23
	-5,8
	-4,1
	-4,7
	0,0
	0,0
	-2,7

	Combinazione di carico-58 (P2)
	DM23
	-5,5
	-4,0
	-4,5
	0,0
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-59 (P2)
	DM23
	-5,5
	-3,7
	-4,3
	0,0
	0,0
	-2,4

	Combinazione di carico-60 (P2)
	DM23
	-5,3
	-3,5
	-4,1
	0,0
	0,0
	-2,3

	Combinazione di carico-61 (P2)
	DM23
	-10,0
	-12,7
	-12,7
	0,0
	0,1
	-8,1

	Combinazione di carico-62 (P2)
	DM23
	-8,0
	-7,9
	-11,6
	0,0
	0,1
	-5,1

	Combinazione di carico-63 (P2)
	DM23
	-7,8
	-8,9
	-5,8
	0,0
	0,0
	-5,7

	Combinazione di carico-64 (P2)
	DM23
	-9,8
	-12,5
	-12,4
	0,0
	0,1
	-8,0

	Combinazione di carico-65 (P2)
	DM23
	-7,8
	-7,8
	-11,3
	0,0
	0,1
	-5,0

	Combinazione di carico-66 (P2)
	DM23
	-7,6
	-8,7
	-5,6
	0,0
	0,0
	-5,6

	Combinazione di carico-67 (P2)
	DM23
	-9,8
	-12,3
	-12,3
	0,0
	0,1
	-7,8

	Combinazione di carico-68 (P2)
	DM23
	-7,8
	-7,5
	-11,2
	0,0
	0,1
	-4,8

	Combinazione di carico-69 (P2)
	DM23
	-7,6
	-8,4
	-5,4
	0,0
	0,0
	-5,4

	Combinazione di carico-70 (P2)
	DM23
	-9,6
	-12,1
	-12,1
	0,0
	0,1
	-7,7

	Combinazione di carico-71 (P2)
	DM23
	-7,6
	-7,3
	-10,9
	0,0
	0,1
	-4,7

	Combinazione di carico-72 (P2)
	DM23
	-7,4
	-8,3
	-5,2
	0,0
	0,0
	-5,3


Blocco di fondazione
	Elemento
	Valore
	Unità

	CB 1

	Dimensioni
	1250 x 1300
	mm

	Altezza
	400
	mm

	Ancoraggio
	M20 8.8
	

	Lunghezza di ancoraggio
	250
	mm

	Trasferimento dello sforzo di taglio
	Ancoraggi
	


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Ancoraggi
	89,5 < 100%
	OK

	Saldature
	84,9 < 100%
	OK

	Blocco di calcestruzzo
	23,6 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM23-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P1)
	159,1
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P1)
	283,3
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P1)
	99,9
	0,0
	0,0
	OK

	BP1
	15,0
	Combinazione di carico-9 (P1)
	355,1
	0,0
	0,0
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-9 (P1) 
	[image: ]



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-9 (P1) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-9 (P1) 
	[image: ]



Ancoraggi
	Forma
	Elemento
	Carichi
	NEd
[kN]
	VEd
[kN]
	NRd,c
[kN]
	VRd,c
[kN]
	VRd,cp
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	A1
	Combinazione di carico-9 (P1)
	3,5
	7,5
	144,7
	76,7
	341,6
	82,8
	27,0
	89,5
	OK
	OK

	
	A2
	Combinazione di carico-9 (P1)
	75,1
	6,9
	144,7
	-
	341,6
	82,8
	8,8
	77,0
	OK
	OK

	
	A3
	Combinazione di carico-56 (P1)
	0,1
	3,2
	131,6
	77,9
	341,6
	53,9
	15,7
	45,8
	OK
	OK

	
	A4
	Combinazione di carico-9 (P1)
	41,3
	3,5
	144,7
	98,6
	341,6
	82,8
	13,3
	80,3
	OK
	OK


Dati Progetto
	Classe
	NRd,s
[kN]
	VRd,s
[kN]

	M20 8.8 - 1
	111,1
	78,4


Risultati dettagliati per A1
Resistenza a trazione dell'ancoraggio (EN1992-4 - Cl. 7.2.1.3)
	[image: ]
	111,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,5 
	kN



	[image: ]
	166,6 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– fattore di riduzione per taglio filettatura

	[image: ]
	– area soggetta alla trazione

	[image: ]
	– resistenza alla trazione minima del bullone

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
640,0 MPa – tensione di snervamento minima del bullone



Resistenza a rottura conica del calcestruzzo dell'ancoraggio a trazione (EN1992-4 - Cl. 7.2.1.4)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi che formano i coni di rottura a trazione comuni: A1, A2, A4
	[image: ]
	144,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	119,9 
	kN



	[image: ]
	217,1 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– somma delle forze di trazione degli ancoraggi con area del cono di rottura del calcestruzzo comune

	[image: ]
	– resistenza caratteristica di un fissaggio a distanza dagli effetti dei fissaggi e bordi adiacenti dell'elemento in calcestruzzo

	[image: ]
, dove:
[image: ]
7,70 – parametro che tiene conto del tipo di ancoraggio e della condizione del calcestruzzo
[image: ]
30,0 MPa – resistenza a compressione del calcestruzzo
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio, dove:
[image: ]
250 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo
[image: ]
545 mm – distanza massima dall'ancoraggio a uno dei tre bordi più vicini
[image: ]
160 mm – spaziatura massima tra ancoraggi

	[image: ]
	– area del cono di rottura del calcestruzzo per gruppo di ancoraggi

	[image: ]
	– area del cono di rottura di calcestruzzo per ancoraggio singolo non influenzato dai bordi

	[image: ]
, dove:
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– parametro relativo alla distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo a causa della vicinanza del fissaggio a un bordo dell'elemento in calcestruzzo:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
545 mm – distanza minima dall'ancoraggio al bordo
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– parametro che tiene conto del fenomeno dello spalling del guscio:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
250 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo

	[image: ]
	– fattore di modifica per gruppi di ancoraggi caricati eccentricamente a trazione:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,89 – fattore di modifica che dipende dall'eccentricità nella direzione x
[image: ]
49 mm – eccentricità del carico a trazione nella direzione x
[image: ]
0,99 – fattore di modifica che dipende dall'eccentricità nella direzione y
[image: ]
2 mm – eccentricità del carico a trazione nella direzione y
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– parametro che tiene conto dell'effetto di una forza di compressione tra il dispositivo di fissaggio e il calcestruzzo; questo parametro è uguale a 1 se c < 1.5hef o il rapporto tra la forza di compressione (inclusa la compressione dovuta alla flessione) e la somma delle forze di trazione negli ancoraggi è inferiore a 0.8 

	[image: ]
, dove:
[image: ]
144 mm – braccio della leva interno
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Resistenza a taglio (EN1992-4 - Cl.7.2.2.3.1)
	[image: ]
	78,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	7,5 
	kN



	[image: ]
	98,0 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– coefficiente di duttilità dell'acciaio dell'ancoraggio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,12 – allungamento della classe del bullone al rottura

	[image: ]
	– la resistenza caratteristica a taglio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,50 – coefficiente per resistenza all'ancoraggio a taglio
[image: ]
245 mm2 – area soggetta alla trazione
[image: ]
800,0 MPa – resistenza alla rottura specificata dell'acciaio dell'ancoraggio

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio



Resistenza rottura del bordo di calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.5)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi che formano i coni di rottura a taglio: A1, A3
	[image: ]
	76,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	20,7 
	kN



	[image: ]
	115,1 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– somma delle forze a taglio degli ancoraggi su piastra di base comune

	[image: ]
	– valore iniziale della resistenza caratteristica a taglio del fissaggio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
1,70 – parametro che tiene conto dello stato del calcestruzzo
[image: ]
20 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,08 – fattore
[image: ]
240 mm – parametro relativo alla lunghezza del fissaggio, dove:
[image: ]
250 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo
[image: ]
20 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,06 – fattore
[image: ]
30,0 MPa – resistenza a compressione del calcestruzzo
[image: ]
370 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– area effettiva del corpo di break-out di calcestruzzo idealizzato

	[image: ]
	– riferimento area proiettata del cono di rottura

	[image: ]
, dove:
[image: ]
370 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– parametro relativo alla distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo a causa della vicinanza del fissaggio a un bordo dell'elemento in calcestruzzo:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
370 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico
[image: ]
545 mm – distanza dal bordo del fissaggio perpendicolare alla direzione 1 che è la più piccola distanza dal bordo in un elemento stretto con più bordi
[image: ]
400 mm – spessore dell'elemento in calcestruzzo
[image: ]
555 mm – maggiore delle due distanze dai bordi parallele alla direzione di carico
[image: ]
160 mm – distanza massima nella direzione 2 tra gli elementi di fissaggio entro un gruppo

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi posizionati in un elemento di calcestruzzo ribassato:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
400 mm – spessore dell'elemento in calcestruzzo
[image: ]
370 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gruppi di ancoraggi caricati eccentricamente a taglio:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0 mm – eccentricità carico a taglio
[image: ]
370 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi caricati a un angolo con il bordo di calcestruzzo

	[image: ]
, dove:
[image: ]
11,6 ° – angolo tra il carico agente sul fissaggio o gruppo di fissaggi e la direzione perpendicolare al bordo libero considerato

	[image: ]
	– parametro che tiene conto dell'effetto dello spalling del guscio, non si presume nessuna armatura o staffe nel bordo

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Resistenza a pryout del calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.4)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi sulla piastra di base comune
	[image: ]
	341,6 
	kN
	≥
	[image: ]
	22,0 
	kN



	[image: ]
	512,4 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– fattore che tiene conto della profondità di infissione del fissaggio

	[image: ]
	– rottura conica caratteristica del calcestruzzo di un fissaggio o di un gruppo di fissaggi; si presume che tutti gli ancoraggi siano in trazione

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Interazione delle forze di trazione e taglio nell'acciaio (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,01 
	≤
	1,0 


Dove:
	[image: ]
	– forza di trazione di progetto

	[image: ]
	– resistenza alla trazione del fissaggio

	[image: ]
	– sforzo di taglio di progetto

	[image: ]
	– resistenza al taglio del fissaggio



Interazione delle forze di trazione e taglio nel calcestruzzo (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,89 
	≤
	1,0 


Dove:
	[image: ]
	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per trazione

	[image: ]
	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per taglio

	[image: ]
	– rottura del cono di calcestruzzo dell'ancoraggio a trazione

	[image: ]
	– rottura a pullout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a blowout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura del bordo del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a pryout del calcestruzzo



Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	BP1
	DM23-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P2)
	293,8
	0,0
	-106,9
	114,5
	-108,9
	67,5
	18,4
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P2)
	295,8
	0,0
	-108,5
	-117,6
	106,8
	67,9
	17,8
	OK

	BP1
	DM23-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P1)
	242,8
	0,0
	-15,9
	138,6
	-18,7
	55,7
	36,7
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P1)
	369,6
	0,0
	164,5
	159,5
	-105,3
	84,9
	33,2
	OK

	BP1
	DM23-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-9 (P1)
	118,7
	0,0
	-3,9
	-68,5
	-0,3
	27,3
	14,4
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-9 (P1)
	126,6
	0,0
	-71,8
	20,9
	56,5
	29,1
	22,6
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8


Blocco di calcestruzzo
	Elemento
	Carichi
	c
[mm]
	Aeff
[mm2]
	σ
[MPa]
	kj
[-]
	Fjd
[MPa]
	Ut
[%]
	Stato

	CB 1
	Combinazione di carico-9 (P1)
	23
	4671
	12,1
	3,00
	51,0
	23,6
	OK


Risultati dettagliati per CB 1
	Verifica resistenza a compressione del blocco di calcestruzzo (EN 1993-1-8 6.2.5)
	[image: ]
	12,1 
	MPa



	[image: ]
	51,0 
	MPa


dove:
	[image: ]
	– Forza normale di progetto

	[image: ]
	– Area effettiva sulla quale la forza N del pilastro è distribuita

	[image: ]
	– Effetti a lungo termine su Fcd

	[image: ]
	– Coefficiente unione βj

	[image: ]
	– Fattore di Concentrazione

	[image: ]
	– Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Utilizzo tensione
	[image: ]
	23,6 
	%






[bookmark: _Toc232773208]DETTAGLIO TIPO B – FISSAGGIO TRAVE HEB260
[image: ]
Fig.  12‑2 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM23
	22 - HEB260
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione



[image: ]

Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEB260
	S 355 EN 10025-2


Ancoraggi
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M20 8.8
	M20 8.8
	20
	800,0
	314


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P3)
	DM23
	-18,7
	0,5
	-15,9
	0,0
	3,3
	0,5

	Combinazione di carico-2 (P3)
	DM23
	-18,2
	0,5
	-15,4
	0,0
	3,2
	0,5

	Combinazione di carico-3 (P3)
	DM23
	-17,1
	0,5
	-14,7
	0,0
	3,1
	0,5

	Combinazione di carico-4 (P3)
	DM23
	-16,5
	0,4
	-14,2
	0,0
	2,9
	0,5

	Combinazione di carico-5 (P3)
	DM23
	-32,0
	1,0
	-33,2
	0,0
	6,8
	1,1

	Combinazione di carico-6 (P3)
	DM23
	-31,4
	1,0
	-32,6
	0,0
	6,7
	1,1

	Combinazione di carico-7 (P3)
	DM23
	-30,4
	1,0
	-31,9
	0,0
	6,6
	1,0

	Combinazione di carico-8 (P3)
	DM23
	-29,8
	1,0
	-31,4
	0,0
	6,4
	1,0

	Combinazione di carico-9 (P3)
	DM23
	-59,1
	1,7
	-52,2
	-0,1
	11,6
	1,8

	Combinazione di carico-10 (P3)
	DM23
	-66,2
	1,7
	-51,1
	-0,1
	11,2
	1,8

	Combinazione di carico-11 (P3)
	DM23
	-24,9
	1,1
	-34,2
	0,0
	7,2
	1,1

	Combinazione di carico-12 (P3)
	DM23
	-58,5
	1,7
	-51,6
	-0,1
	11,5
	1,8

	Combinazione di carico-13 (P3)
	DM23
	-65,7
	1,7
	-50,6
	-0,1
	11,1
	1,7

	Combinazione di carico-14 (P3)
	DM23
	-24,3
	1,0
	-33,7
	0,0
	7,1
	1,1

	Combinazione di carico-15 (P3)
	DM23
	-57,5
	1,7
	-51,0
	-0,1
	11,3
	1,8

	Combinazione di carico-16 (P3)
	DM23
	-64,6
	1,6
	-49,9
	-0,1
	10,9
	1,7

	Combinazione di carico-17 (P3)
	DM23
	-23,2
	1,0
	-33,0
	0,0
	6,9
	1,1

	Combinazione di carico-18 (P3)
	DM23
	-56,9
	1,7
	-50,4
	-0,1
	11,2
	1,7

	Combinazione di carico-19 (P3)
	DM23
	-64,0
	1,6
	-49,4
	-0,1
	10,8
	1,7

	Combinazione di carico-20 (P3)
	DM23
	-22,6
	1,0
	-32,5
	0,0
	6,8
	1,1

	Combinazione di carico-21 (P3)
	DM23
	-73,4
	1,6
	-50,0
	-0,1
	10,8
	1,7

	Combinazione di carico-22 (P3)
	DM23
	-39,1
	1,0
	-32,1
	0,0
	6,4
	1,0

	Combinazione di carico-23 (P3)
	DM23
	-72,8
	1,6
	-49,5
	-0,1
	10,7
	1,7

	Combinazione di carico-24 (P3)
	DM23
	-38,6
	0,9
	-31,5
	0,0
	6,3
	1,0

	Combinazione di carico-25 (P3)
	DM23
	-71,7
	1,6
	-48,8
	-0,1
	10,5
	1,7

	Combinazione di carico-26 (P3)
	DM23
	-37,5
	0,9
	-30,9
	0,0
	6,2
	1,0

	Combinazione di carico-27 (P3)
	DM23
	-71,1
	1,6
	-48,3
	-0,1
	10,4
	1,7

	Combinazione di carico-28 (P3)
	DM23
	-36,9
	0,9
	-30,3
	0,0
	6,0
	1,0

	Combinazione di carico-29 (P3)
	DM23
	-52,7
	1,2
	-33,9
	0,0
	7,7
	1,2

	Combinazione di carico-30 (P3)
	DM23
	-52,2
	1,1
	-33,4
	0,0
	7,6
	1,2

	Combinazione di carico-31 (P3)
	DM23
	-51,1
	1,1
	-32,7
	0,0
	7,4
	1,2

	Combinazione di carico-32 (P3)
	DM23
	-50,5
	1,1
	-32,1
	0,0
	7,3
	1,2

	Combinazione di carico-33 (P3)
	DM23
	-45,6
	1,2
	-35,0
	-0,1
	8,1
	1,3

	Combinazione di carico-34 (P3)
	DM23
	-45,0
	1,2
	-34,4
	-0,1
	8,0
	1,2

	Combinazione di carico-35 (P3)
	DM23
	-44,0
	1,2
	-33,7
	-0,1
	7,8
	1,2

	Combinazione di carico-36 (P3)
	DM23
	-43,4
	1,2
	-33,2
	-0,1
	7,7
	1,2

	Combinazione di carico-37 (P3)
	DM23
	-59,9
	1,1
	-32,8
	0,0
	7,3
	1,2

	Combinazione di carico-38 (P3)
	DM23
	-59,3
	1,1
	-32,3
	0,0
	7,2
	1,2

	Combinazione di carico-39 (P3)
	DM23
	-58,3
	1,1
	-31,6
	0,0
	7,0
	1,1

	Combinazione di carico-40 (P3)
	DM23
	-57,7
	1,1
	-31,1
	0,0
	6,9
	1,1

	Combinazione di carico-41 (P3)
	DM23
	-6,8
	0,6
	-17,7
	0,0
	4,0
	0,6

	Combinazione di carico-42 (P3)
	DM23
	-6,3
	0,6
	-17,2
	0,0
	3,9
	0,6

	Combinazione di carico-43 (P3)
	DM23
	-5,2
	0,5
	-16,5
	0,0
	3,7
	0,5

	Combinazione di carico-44 (P3)
	DM23
	-4,6
	0,5
	-16,0
	0,0
	3,6
	0,5

	Combinazione di carico-45 (P3)
	DM23
	-40,1
	1,4
	-42,4
	-0,1
	9,5
	1,5

	Combinazione di carico-46 (P3)
	DM23
	-16,1
	0,9
	-29,8
	0,0
	6,4
	1,0

	Combinazione di carico-47 (P3)
	DM23
	-30,6
	1,0
	-30,3
	0,0
	7,0
	1,1

	Combinazione di carico-48 (P3)
	DM23
	-39,5
	1,4
	-41,8
	-0,1
	9,4
	1,4

	Combinazione di carico-49 (P3)
	DM23
	-15,6
	0,9
	-29,2
	0,0
	6,3
	1,0

	Combinazione di carico-50 (P3)
	DM23
	-30,1
	1,0
	-29,8
	0,0
	6,9
	1,1

	Combinazione di carico-51 (P3)
	DM23
	-38,5
	1,4
	-41,1
	-0,1
	9,2
	1,4

	Combinazione di carico-52 (P3)
	DM23
	-14,5
	0,9
	-28,6
	0,0
	6,2
	0,9

	Combinazione di carico-53 (P3)
	DM23
	-29,0
	1,0
	-29,1
	0,0
	6,8
	1,0

	Combinazione di carico-54 (P3)
	DM23
	-37,9
	1,3
	-40,6
	-0,1
	9,1
	1,4

	Combinazione di carico-55 (P3)
	DM23
	-13,9
	0,9
	-28,0
	0,0
	6,0
	0,9

	Combinazione di carico-56 (P3)
	DM23
	-28,4
	1,0
	-28,5
	0,0
	6,7
	1,0

	Combinazione di carico-57 (P3)
	DM23
	-30,6
	0,4
	-14,1
	0,0
	2,7
	0,5

	Combinazione di carico-58 (P3)
	DM23
	-30,0
	0,4
	-13,6
	0,0
	2,5
	0,4

	Combinazione di carico-59 (P3)
	DM23
	-29,0
	0,4
	-12,9
	0,0
	2,4
	0,4

	Combinazione di carico-60 (P3)
	DM23
	-28,4
	0,4
	-12,4
	0,0
	2,3
	0,4

	Combinazione di carico-61 (P3)
	DM23
	-63,8
	1,2
	-38,8
	0,0
	8,2
	1,3

	Combinazione di carico-62 (P3)
	DM23
	-39,9
	0,8
	-26,2
	0,0
	5,1
	0,9

	Combinazione di carico-63 (P3)
	DM23
	-54,4
	0,9
	-26,7
	0,0
	5,7
	1,0

	Combinazione di carico-64 (P3)
	DM23
	-63,3
	1,2
	-38,2
	0,0
	8,1
	1,3

	Combinazione di carico-65 (P3)
	DM23
	-39,3
	0,8
	-25,7
	0,0
	5,0
	0,8

	Combinazione di carico-66 (P3)
	DM23
	-53,9
	0,9
	-26,2
	0,0
	5,6
	0,9

	Combinazione di carico-67 (P3)
	DM23
	-62,2
	1,2
	-37,6
	0,0
	7,9
	1,3

	Combinazione di carico-68 (P3)
	DM23
	-38,3
	0,7
	-25,0
	0,0
	4,8
	0,8

	Combinazione di carico-69 (P3)
	DM23
	-52,8
	0,8
	-25,5
	0,0
	5,5
	0,9

	Combinazione di carico-70 (P3)
	DM23
	-61,6
	1,2
	-37,0
	0,0
	7,8
	1,3

	Combinazione di carico-71 (P3)
	DM23
	-37,7
	0,7
	-24,4
	0,0
	4,7
	0,8

	Combinazione di carico-72 (P3)
	DM23
	-52,2
	0,8
	-25,0
	0,0
	5,3
	0,9


Blocco di fondazione
	Elemento
	Valore
	Unità

	CB 1

	Dimensioni
	900 x 950
	mm

	Altezza
	400
	mm

	Ancoraggio
	M20 8.8
	

	Lunghezza di ancoraggio
	250
	mm

	Trasferimento dello sforzo di taglio
	Ancoraggi
	


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Ancoraggi
	96,1 < 100%
	OK

	Saldature
	12,7 < 100%
	OK

	Blocco di calcestruzzo
	6,1 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM23-bfl 1
	17,5
	Combinazione di carico-9 (P3)
	45,8
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-tfl 1
	17,5
	Combinazione di carico-45 (P3)
	23,7
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-w 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P3)
	46,0
	0,0
	0,0
	OK

	BP1
	20,0
	Combinazione di carico-9 (P3)
	59,8
	0,0
	0,0
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-9 (P3) 
	[image: ]



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-9 (P3) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-9 (P3) 
	[image: ]



Ancoraggi
	Forma
	Elemento
	Carichi
	NEd
[kN]
	VEd
[kN]
	NRd,c
[kN]
	VRd,c
[kN]
	VRd,cp
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	A1
	Combinazione di carico-9 (P3)
	7,8
	13,2
	122,6
	112,2
	335,5
	17,9
	23,3
	18,9
	OK
	OK

	
	A2
	Combinazione di carico-45 (P3)
	13,9
	10,4
	124,2
	-
	335,5
	18,2
	13,3
	12,2
	OK
	OK

	
	A3
	Combinazione di carico-9 (P3)
	0,0
	13,2
	-
	54,3
	335,5
	0,0
	96,1
	94,1
	OK
	OK

	
	A4
	Combinazione di carico-9 (P3)
	0,0
	12,9
	-
	54,3
	335,5
	0,0
	96,1
	94,1
	OK
	OK


Dati Progetto
	Classe
	NRd,s
[kN]
	VRd,s
[kN]

	M20 8.8 - 1
	111,1
	78,4


Risultati dettagliati per A3
Resistenza a trazione dell'ancoraggio (EN1992-4 - Cl. 7.2.1.3)
	[image: ]
	111,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,0 
	kN



	[image: ]
	166,6 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– fattore di riduzione per taglio filettatura

	[image: ]
	– area soggetta alla trazione

	[image: ]
	– resistenza alla trazione minima del bullone

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
640,0 MPa – tensione di snervamento minima del bullone



Resistenza a taglio (EN1992-4 - Cl.7.2.2.3.1)
	[image: ]
	78,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	13,2 
	kN



	[image: ]
	98,0 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– coefficiente di duttilità dell'acciaio dell'ancoraggio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,12 – allungamento della classe del bullone al rottura

	[image: ]
	– la resistenza caratteristica a taglio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,50 – coefficiente per resistenza all'ancoraggio a taglio
[image: ]
245 mm2 – area soggetta alla trazione
[image: ]
800,0 MPa – resistenza alla rottura specificata dell'acciaio dell'ancoraggio

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio



Resistenza rottura del bordo di calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.5)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi che formano i coni di rottura a taglio: A3, A4
	[image: ]
	54,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	52,2 
	kN



	[image: ]
	81,5 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– somma delle forze a taglio degli ancoraggi su piastra di base comune

	[image: ]
	– valore iniziale della resistenza caratteristica a taglio del fissaggio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
1,70 – parametro che tiene conto dello stato del calcestruzzo
[image: ]
20 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,09 – fattore
[image: ]
240 mm – parametro relativo alla lunghezza del fissaggio, dove:
[image: ]
250 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo
[image: ]
20 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,06 – fattore
[image: ]
30,0 MPa – resistenza a compressione del calcestruzzo
[image: ]
267 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– area effettiva del corpo di break-out di calcestruzzo idealizzato

	[image: ]
	– riferimento area proiettata del cono di rottura

	[image: ]
, dove:
[image: ]
267 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– parametro relativo alla distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo a causa della vicinanza del fissaggio a un bordo dell'elemento in calcestruzzo:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
267 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico
[image: ]
360 mm – distanza dal bordo del fissaggio perpendicolare alla direzione 1 che è la più piccola distanza dal bordo in un elemento stretto con più bordi
[image: ]
400 mm – spessore dell'elemento in calcestruzzo
[image: ]
360 mm – maggiore delle due distanze dai bordi parallele alla direzione di carico
[image: ]
180 mm – distanza massima nella direzione 2 tra gli elementi di fissaggio entro un gruppo

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi posizionati in un elemento di calcestruzzo ribassato:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
400 mm – spessore dell'elemento in calcestruzzo
[image: ]
267 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gruppi di ancoraggi caricati eccentricamente a taglio:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0 mm – eccentricità carico a taglio
[image: ]
267 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi caricati a un angolo con il bordo di calcestruzzo

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,9 ° – angolo tra il carico agente sul fissaggio o gruppo di fissaggi e la direzione perpendicolare al bordo libero considerato

	[image: ]
	– parametro che tiene conto dell'effetto dello spalling del guscio, non si presume nessuna armatura o staffe nel bordo

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Resistenza a pryout del calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.4)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi sulla piastra di base comune
	[image: ]
	335,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	52,2 
	kN



	[image: ]
	503,3 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– fattore che tiene conto della profondità di infissione del fissaggio

	[image: ]
	– rottura conica caratteristica del calcestruzzo di un fissaggio o di un gruppo di fissaggi; si presume che tutti gli ancoraggi siano in trazione

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Interazione delle forze di trazione e taglio nell'acciaio (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,03 
	≤
	1,0 


Dove:
	[image: ]
	– forza di trazione di progetto

	[image: ]
	– resistenza alla trazione del fissaggio

	[image: ]
	– sforzo di taglio di progetto

	[image: ]
	– resistenza al taglio del fissaggio



Interazione delle forze di trazione e taglio nel calcestruzzo (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,94 
	≤
	1,0 


Dove:
	[image: ]
	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per trazione

	[image: ]
	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per taglio

	[image: ]
	– rottura del cono di calcestruzzo dell'ancoraggio a trazione

	[image: ]
	– rottura a pullout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a blowout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura del bordo del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a pryout del calcestruzzo



Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	BP1
	DM23-bfl 1
	◢ 8,8 ◣
	260
	Combinazione di carico-21 (P3)
	37,4
	0,0
	-14,6
	-12,5
	-15,5
	8,6
	3,8
	OK

	
	
	◢ 8,8 ◣
	260
	Combinazione di carico-9 (P3)
	55,1
	0,0
	-24,1
	17,8
	22,4
	12,7
	8,5
	OK

	BP1
	DM23-tfl 1
	◢ 8,8 ◣
	260
	Combinazione di carico-9 (P3)
	17,5
	0,0
	-1,2
	9,9
	2,0
	4,0
	2,2
	OK

	
	
	◢ 8,8 ◣
	260
	Combinazione di carico-9 (P3)
	23,8
	0,0
	12,3
	9,4
	-7,1
	5,5
	2,9
	OK

	BP1
	DM23-w 1
	◢ 5,0 ◣
	243
	Combinazione di carico-9 (P3)
	38,0
	0,0
	6,5
	-20,3
	7,5
	8,7
	6,9
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	243
	Combinazione di carico-9 (P3)
	33,3
	0,0
	0,8
	19,2
	-0,4
	7,6
	6,2
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8


Blocco di calcestruzzo
	Elemento
	Carichi
	c
[mm]
	Aeff
[mm2]
	σ
[MPa]
	kj
[-]
	Fjd
[MPa]
	Ut
[%]
	Stato

	CB 1
	Combinazione di carico-9 (P3)
	30
	26207
	3,1
	3,00
	51,0
	6,1
	OK


Risultati dettagliati per CB 1
	Verifica resistenza a compressione del blocco di calcestruzzo (EN 1993-1-8 6.2.5)
	[image: ]
	3,1 
	MPa



	[image: ]
	51,0 
	MPa


dove:
	[image: ]
	– Forza normale di progetto

	[image: ]
	– Area effettiva sulla quale la forza N del pilastro è distribuita

	[image: ]
	– Effetti a lungo termine su Fcd

	[image: ]
	– Coefficiente unione βj

	[image: ]
	– Fattore di Concentrazione

	[image: ]
	– Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Utilizzo tensione
	[image: ]
	6,1 
	%
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Fig.  12‑3 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM23
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione



[image: ]

Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2


Ancoraggi
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M20 8.8
	M20 8.8
	20
	800,0
	314


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P4)
	DM23
	-2,8
	-0,2
	-2,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P4)
	DM23
	-2,7
	-0,2
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P4)
	DM23
	-2,6
	-0,2
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P4)
	DM23
	-2,5
	-0,2
	-1,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P4)
	DM23
	-6,7
	-0,4
	-2,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P4)
	DM23
	-6,6
	-0,4
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P4)
	DM23
	-6,5
	-0,4
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P4)
	DM23
	-6,4
	-0,4
	-1,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P4)
	DM23
	-9,0
	-0,9
	-6,5
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P4)
	DM23
	-9,2
	-0,6
	-6,5
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P4)
	DM23
	-6,4
	-0,8
	-2,1
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P4)
	DM23
	-8,9
	-0,9
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P4)
	DM23
	-9,1
	-0,6
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P4)
	DM23
	-6,3
	-0,8
	-2,0
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P4)
	DM23
	-8,8
	-0,9
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P4)
	DM23
	-9,0
	-0,6
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P4)
	DM23
	-6,1
	-0,8
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P4)
	DM23
	-8,7
	-0,9
	-6,1
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P4)
	DM23
	-8,9
	-0,6
	-6,1
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P4)
	DM23
	-6,0
	-0,8
	-1,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P4)
	DM23
	-9,5
	-0,2
	-6,5
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P4)
	DM23
	-7,0
	-0,1
	-2,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P4)
	DM23
	-9,3
	-0,2
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P4)
	DM23
	-6,9
	-0,1
	-1,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P4)
	DM23
	-9,2
	-0,2
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P4)
	DM23
	-6,8
	-0,1
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P4)
	DM23
	-9,1
	-0,2
	-6,1
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P4)
	DM23
	-6,7
	-0,1
	-1,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P4)
	DM23
	-4,8
	-0,3
	-6,5
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P4)
	DM23
	-4,7
	-0,3
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P4)
	DM23
	-4,6
	-0,3
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P4)
	DM23
	-4,5
	-0,3
	-6,2
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P4)
	DM23
	-4,5
	-0,7
	-6,5
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P4)
	DM23
	-4,4
	-0,7
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P4)
	DM23
	-4,3
	-0,7
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P4)
	DM23
	-4,2
	-0,6
	-6,2
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P4)
	DM23
	-5,1
	0,1
	-6,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P4)
	DM23
	-5,0
	0,1
	-6,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P4)
	DM23
	-4,9
	0,1
	-6,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P4)
	DM23
	-4,8
	0,1
	-6,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P4)
	DM23
	-2,3
	-0,8
	-2,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P4)
	DM23
	-2,2
	-0,8
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P4)
	DM23
	-2,1
	-0,8
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P4)
	DM23
	-2,0
	-0,8
	-1,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P4)
	DM23
	-6,9
	-1,1
	-5,2
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P4)
	DM23
	-5,1
	-1,0
	-2,1
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P4)
	DM23
	-3,7
	-0,9
	-5,2
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P4)
	DM23
	-6,8
	-1,1
	-5,0
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P4)
	DM23
	-5,0
	-1,0
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P4)
	DM23
	-3,6
	-0,9
	-5,0
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P4)
	DM23
	-6,6
	-1,0
	-5,0
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P4)
	DM23
	-4,9
	-1,0
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P4)
	DM23
	-3,5
	-0,9
	-5,0
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P4)
	DM23
	-6,5
	-1,0
	-4,9
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P4)
	DM23
	-4,8
	-1,0
	-1,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P4)
	DM23
	-3,4
	-0,9
	-4,9
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P4)
	DM23
	-3,2
	0,4
	-2,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P4)
	DM23
	-3,1
	0,5
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P4)
	DM23
	-3,0
	0,5
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P4)
	DM23
	-2,9
	0,5
	-1,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P4)
	DM23
	-7,7
	0,2
	-5,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P4)
	DM23
	-6,1
	0,3
	-2,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P4)
	DM23
	-4,6
	0,4
	-5,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P4)
	DM23
	-7,6
	0,2
	-5,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P4)
	DM23
	-5,9
	0,3
	-1,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P4)
	DM23
	-4,5
	0,4
	-5,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P4)
	DM23
	-7,5
	0,2
	-5,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P4)
	DM23
	-5,8
	0,3
	-2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P4)
	DM23
	-4,4
	0,4
	-5,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P4)
	DM23
	-7,3
	0,2
	-4,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P4)
	DM23
	-5,7
	0,3
	-1,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P4)
	DM23
	-4,3
	0,4
	-4,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-1 (P5)
	DM23
	-0,4
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P5)
	DM23
	-0,4
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P5)
	DM23
	-0,3
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P5)
	DM23
	-0,3
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P5)
	DM23
	-0,8
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P5)
	DM23
	-0,8
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P5)
	DM23
	-0,8
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P5)
	DM23
	-0,7
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P5)
	DM23
	-1,4
	0,1
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P5)
	DM23
	-1,2
	0,1
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P5)
	DM23
	-1,4
	0,1
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P5)
	DM23
	-1,2
	0,1
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P5)
	DM23
	-1,4
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P5)
	DM23
	-1,2
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P5)
	DM23
	-1,3
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P5)
	DM23
	-1,2
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P5)
	DM23
	-1,1
	0,1
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P5)
	DM23
	-0,6
	0,1
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P5)
	DM23
	-1,1
	0,1
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P5)
	DM23
	-0,6
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P5)
	DM23
	-1,1
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P5)
	DM23
	-0,6
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P5)
	DM23
	-1,1
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P5)
	DM23
	-0,6
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P5)
	DM23
	-0,8
	0,1
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P5)
	DM23
	-0,8
	0,1
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P5)
	DM23
	-0,8
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P5)
	DM23
	-0,8
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P5)
	DM23
	-0,7
	0,1
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P5)
	DM23
	-0,7
	0,1
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P5)
	DM23
	-0,6
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P5)
	DM23
	-0,6
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P5)
	DM23
	-0,6
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P5)
	DM23
	-0,6
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P5)
	DM23
	-0,6
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P5)
	DM23
	-0,6
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P5)
	DM23
	-1,2
	0,0
	-13,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-13,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P5)
	DM23
	-1,2
	0,0
	-13,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-13,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P5)
	DM23
	-1,2
	0,0
	-13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P5)
	DM23
	-1,2
	0,0
	-13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P5)
	DM23
	-0,8
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P5)
	DM23
	-0,9
	0,0
	-13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P5)
	DM23
	-0,1
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P5)
	DM23
	-0,1
	0,0
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P5)
	DM23
	-0,1
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P5)
	DM23
	-0,1
	0,0
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P5)
	DM23
	-0,7
	0,1
	-13,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P5)
	DM23
	-0,4
	0,1
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P5)
	DM23
	-0,4
	0,1
	-13,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P5)
	DM23
	-0,7
	0,1
	-13,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P5)
	DM23
	-0,4
	0,1
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P5)
	DM23
	-0,4
	0,1
	-13,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P5)
	DM23
	-0,7
	0,1
	-13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P5)
	DM23
	-0,4
	0,1
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P5)
	DM23
	-0,4
	0,1
	-13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P5)
	DM23
	-0,7
	0,1
	-13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P5)
	DM23
	-0,4
	0,1
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P5)
	DM23
	-0,4
	0,1
	-13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-1 (P6)
	DM23
	4,7
	0,1
	-3,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P6)
	DM23
	4,5
	0,1
	-3,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P6)
	DM23
	4,3
	0,1
	-3,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P6)
	DM23
	4,1
	0,1
	-3,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P6)
	DM23
	9,5
	0,1
	-4,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P6)
	DM23
	9,3
	0,1
	-4,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P6)
	DM23
	9,2
	0,1
	-4,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P6)
	DM23
	9,0
	0,1
	-4,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P6)
	DM23
	15,8
	0,2
	-18,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P6)
	DM23
	15,6
	0,2
	-18,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P6)
	DM23
	9,8
	0,2
	-4,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P6)
	DM23
	15,6
	0,2
	-18,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P6)
	DM23
	15,4
	0,2
	-18,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P6)
	DM23
	9,6
	0,2
	-4,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P6)
	DM23
	15,4
	0,2
	-17,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P6)
	DM23
	15,2
	0,2
	-17,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P6)
	DM23
	9,4
	0,1
	-4,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P6)
	DM23
	15,2
	0,2
	-17,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P6)
	DM23
	15,0
	0,2
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P6)
	DM23
	9,2
	0,1
	-4,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P6)
	DM23
	15,3
	0,2
	-18,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P6)
	DM23
	9,3
	0,1
	-4,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P6)
	DM23
	15,1
	0,2
	-18,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P6)
	DM23
	9,1
	0,1
	-4,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P6)
	DM23
	15,0
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P6)
	DM23
	8,9
	0,1
	-4,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P6)
	DM23
	14,8
	0,1
	-17,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P6)
	DM23
	8,7
	0,1
	-4,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P6)
	DM23
	10,9
	0,1
	-17,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P6)
	DM23
	10,7
	0,1
	-17,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P6)
	DM23
	10,5
	0,1
	-17,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P6)
	DM23
	10,3
	0,1
	-16,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P6)
	DM23
	11,1
	0,1
	-17,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P6)
	DM23
	10,9
	0,1
	-17,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P6)
	DM23
	10,8
	0,1
	-17,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P6)
	DM23
	10,6
	0,1
	-17,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P6)
	DM23
	10,7
	0,1
	-17,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P6)
	DM23
	10,4
	0,1
	-17,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P6)
	DM23
	10,3
	0,1
	-16,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P6)
	DM23
	10,1
	0,1
	-16,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P6)
	DM23
	5,1
	0,1
	-3,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P6)
	DM23
	4,9
	0,1
	-3,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P6)
	DM23
	4,7
	0,1
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P6)
	DM23
	4,5
	0,1
	-3,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P6)
	DM23
	12,7
	0,2
	-14,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P6)
	DM23
	8,5
	0,2
	-4,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P6)
	DM23
	9,4
	0,1
	-13,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P6)
	DM23
	12,5
	0,2
	-14,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P6)
	DM23
	8,3
	0,2
	-4,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P6)
	DM23
	9,2
	0,1
	-13,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P6)
	DM23
	12,3
	0,2
	-13,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P6)
	DM23
	8,1
	0,1
	-4,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P6)
	DM23
	9,1
	0,1
	-12,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P6)
	DM23
	12,1
	0,2
	-13,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P6)
	DM23
	7,9
	0,1
	-4,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P6)
	DM23
	8,9
	0,1
	-12,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P6)
	DM23
	4,3
	0,0
	-3,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P6)
	DM23
	4,1
	0,0
	-3,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P6)
	DM23
	4,0
	0,0
	-3,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P6)
	DM23
	3,8
	0,0
	-3,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P6)
	DM23
	11,9
	0,1
	-14,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P6)
	DM23
	7,7
	0,1
	-4,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P6)
	DM23
	8,6
	0,1
	-13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P6)
	DM23
	11,7
	0,1
	-13,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P6)
	DM23
	7,5
	0,1
	-4,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P6)
	DM23
	8,4
	0,0
	-13,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P6)
	DM23
	11,6
	0,1
	-13,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P6)
	DM23
	7,3
	0,1
	-3,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P6)
	DM23
	8,3
	0,0
	-12,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P6)
	DM23
	11,4
	0,1
	-13,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P6)
	DM23
	7,1
	0,0
	-3,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P6)
	DM23
	8,1
	0,0
	-12,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-1 (P7)
	DM23
	0,7
	-0,2
	-4,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P7)
	DM23
	0,7
	-0,1
	-4,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P7)
	DM23
	0,7
	-0,1
	-4,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P7)
	DM23
	0,6
	-0,1
	-4,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P7)
	DM23
	1,4
	-0,3
	-4,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P7)
	DM23
	1,4
	-0,3
	-4,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P7)
	DM23
	1,4
	-0,3
	-4,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P7)
	DM23
	1,3
	-0,3
	-3,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P7)
	DM23
	2,3
	-0,5
	-15,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P7)
	DM23
	2,5
	-0,5
	-15,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P7)
	DM23
	1,2
	-0,3
	-4,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P7)
	DM23
	2,2
	-0,5
	-15,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P7)
	DM23
	2,5
	-0,5
	-15,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P7)
	DM23
	1,2
	-0,3
	-4,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P7)
	DM23
	2,2
	-0,5
	-15,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P7)
	DM23
	2,4
	-0,5
	-15,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P7)
	DM23
	1,1
	-0,3
	-4,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P7)
	DM23
	2,2
	-0,5
	-15,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P7)
	DM23
	2,4
	-0,5
	-15,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P7)
	DM23
	1,1
	-0,3
	-4,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P7)
	DM23
	2,7
	-0,5
	-15,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P7)
	DM23
	1,6
	-0,3
	-4,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P7)
	DM23
	2,7
	-0,5
	-15,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P7)
	DM23
	1,6
	-0,3
	-3,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P7)
	DM23
	2,7
	-0,5
	-14,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P7)
	DM23
	1,6
	-0,3
	-3,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P7)
	DM23
	2,6
	-0,5
	-14,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P7)
	DM23
	1,6
	-0,3
	-3,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P7)
	DM23
	1,8
	-0,3
	-15,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P7)
	DM23
	1,8
	-0,3
	-15,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P7)
	DM23
	1,7
	-0,3
	-15,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P7)
	DM23
	1,7
	-0,3
	-15,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P7)
	DM23
	1,6
	-0,3
	-16,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P7)
	DM23
	1,5
	-0,3
	-15,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P7)
	DM23
	1,5
	-0,3
	-15,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P7)
	DM23
	1,5
	-0,3
	-15,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P7)
	DM23
	2,0
	-0,3
	-15,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P7)
	DM23
	2,0
	-0,3
	-15,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P7)
	DM23
	2,0
	-0,3
	-15,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P7)
	DM23
	2,0
	-0,3
	-14,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P7)
	DM23
	0,3
	-0,1
	-5,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P7)
	DM23
	0,3
	-0,1
	-4,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P7)
	DM23
	0,3
	-0,1
	-4,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P7)
	DM23
	0,2
	-0,1
	-4,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P7)
	DM23
	1,6
	-0,4
	-12,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P7)
	DM23
	0,8
	-0,3
	-4,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P7)
	DM23
	1,1
	-0,3
	-13,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P7)
	DM23
	1,5
	-0,4
	-12,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P7)
	DM23
	0,8
	-0,3
	-4,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P7)
	DM23
	1,1
	-0,3
	-12,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P7)
	DM23
	1,5
	-0,4
	-12,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P7)
	DM23
	0,7
	-0,3
	-4,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P7)
	DM23
	1,0
	-0,3
	-12,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P7)
	DM23
	1,5
	-0,4
	-12,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P7)
	DM23
	0,7
	-0,2
	-4,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P7)
	DM23
	1,0
	-0,2
	-12,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P7)
	DM23
	1,1
	-0,2
	-4,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P7)
	DM23
	1,1
	-0,2
	-3,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P7)
	DM23
	1,1
	-0,1
	-3,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P7)
	DM23
	1,0
	-0,1
	-3,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P7)
	DM23
	2,4
	-0,4
	-11,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P7)
	DM23
	1,6
	-0,3
	-3,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P7)
	DM23
	1,9
	-0,3
	-12,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P7)
	DM23
	2,3
	-0,4
	-11,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P7)
	DM23
	1,6
	-0,3
	-3,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P7)
	DM23
	1,9
	-0,3
	-11,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P7)
	DM23
	2,3
	-0,4
	-11,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P7)
	DM23
	1,5
	-0,3
	-3,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P7)
	DM23
	1,8
	-0,3
	-11,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P7)
	DM23
	2,3
	-0,4
	-11,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P7)
	DM23
	1,5
	-0,3
	-3,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P7)
	DM23
	1,8
	-0,3
	-11,3
	0,0
	0,0
	0,0


Blocco di fondazione
	Elemento
	Valore
	Unità

	CB 1

	Dimensioni
	1250 x 1300
	mm

	Altezza
	400
	mm

	Ancoraggio
	M20 8.8
	

	Lunghezza di ancoraggio
	250
	mm

	Trasferimento dello sforzo di taglio
	Ancoraggi
	


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Ancoraggi
	25,1 < 100%
	OK

	Saldature
	7,7 < 100%
	OK

	Blocco di calcestruzzo
	16,5 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM23-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P6)
	17,0
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P6)
	18,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P6)
	33,3
	0,0
	0,0
	OK

	BP1
	15,0
	Combinazione di carico-9 (P6)
	39,6
	0,0
	0,0
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-9 (P6) 
	[image: ]
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Verifica deformazione, Combinazione di carico-9 (P6) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-9 (P6) 
	[image: ]



Ancoraggi
	Forma
	Elemento
	Carichi
	NEd
[kN]
	VEd
[kN]
	NRd,c
[kN]
	VRd,c
[kN]
	VRd,cp
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	A1
	Combinazione di carico-9 (P6)
	5,5
	4,7
	157,8
	151,0
	341,6
	11,1
	6,1
	5,2
	OK
	OK

	
	A2
	Combinazione di carico-9 (P6)
	5,9
	4,6
	157,8
	-
	341,6
	11,1
	5,8
	5,0
	OK
	OK

	
	A3
	Combinazione di carico-9 (P6)
	3,3
	4,7
	157,8
	73,3
	341,6
	11,1
	25,1
	16,3
	OK
	OK

	
	A4
	Combinazione di carico-9 (P6)
	2,8
	4,5
	157,8
	73,3
	341,6
	11,1
	25,1
	16,3
	OK
	OK


Dati Progetto
	Classe
	NRd,s
[kN]
	VRd,s
[kN]

	M20 8.8 - 1
	111,1
	78,4


Risultati dettagliati per A3
Resistenza a trazione dell'ancoraggio (EN1992-4 - Cl. 7.2.1.3)
	[image: ]
	111,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,3 
	kN



	[image: ]
	166,6 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– fattore di riduzione per taglio filettatura

	[image: ]
	– area soggetta alla trazione

	[image: ]
	– resistenza alla trazione minima del bullone

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
640,0 MPa – tensione di snervamento minima del bullone



Resistenza a rottura conica del calcestruzzo dell'ancoraggio a trazione (EN1992-4 - Cl. 7.2.1.4)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi che formano i coni di rottura a trazione comuni: A1, A2, A3, A4
	[image: ]
	157,8 
	kN
	≥
	[image: ]
	17,5 
	kN



	[image: ]
	236,7 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– somma delle forze di trazione degli ancoraggi con area del cono di rottura del calcestruzzo comune
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	– resistenza caratteristica di un fissaggio a distanza dagli effetti dei fissaggi e bordi adiacenti dell'elemento in calcestruzzo
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, dove:
[image: ]
7,70 – parametro che tiene conto del tipo di ancoraggio e della condizione del calcestruzzo
[image: ]
30,0 MPa – resistenza a compressione del calcestruzzo
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio, dove:
[image: ]
250 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo
[image: ]
545 mm – distanza massima dall'ancoraggio a uno dei tre bordi più vicini
[image: ]
160 mm – spaziatura massima tra ancoraggi
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	– area del cono di rottura del calcestruzzo per gruppo di ancoraggi
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	– area del cono di rottura di calcestruzzo per ancoraggio singolo non influenzato dai bordi
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, dove:
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio
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	– parametro relativo alla distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo a causa della vicinanza del fissaggio a un bordo dell'elemento in calcestruzzo:
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, dove:
[image: ]
545 mm – distanza minima dall'ancoraggio al bordo
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio
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	– parametro che tiene conto del fenomeno dello spalling del guscio:
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, dove:
[image: ]
250 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo
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	– fattore di modifica per gruppi di ancoraggi caricati eccentricamente a trazione:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
1,00 – fattore di modifica che dipende dall'eccentricità nella direzione x
[image: ]
0 mm – eccentricità del carico a trazione nella direzione x
[image: ]
0,92 – fattore di modifica che dipende dall'eccentricità nella direzione y
[image: ]
31 mm – eccentricità del carico a trazione nella direzione y
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– parametro che tiene conto dell'effetto di una forza di compressione tra il dispositivo di fissaggio e il calcestruzzo; questo parametro è uguale a 1 se c < 1.5hef o il rapporto tra la forza di compressione (inclusa la compressione dovuta alla flessione) e la somma delle forze di trazione negli ancoraggi è inferiore a 0.8 

	[image: ]
, dove:
[image: ]
172 mm – braccio della leva interno
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Resistenza a taglio (EN1992-4 - Cl.7.2.2.3.1)
	[image: ]
	78,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	4,7 
	kN



	[image: ]
	98,0 
	kN


Dove:
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	– coefficiente di duttilità dell'acciaio dell'ancoraggio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,12 – allungamento della classe del bullone al rottura

	[image: ]
	– la resistenza caratteristica a taglio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,50 – coefficiente per resistenza all'ancoraggio a taglio
[image: ]
245 mm2 – area soggetta alla trazione
[image: ]
800,0 MPa – resistenza alla rottura specificata dell'acciaio dell'ancoraggio

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio



Resistenza rottura del bordo di calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.5)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi che formano i coni di rottura a taglio: A3, A4
	[image: ]
	73,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	18,4 
	kN



	[image: ]
	109,9 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– somma delle forze a taglio degli ancoraggi su piastra di base comune

	[image: ]
	– valore iniziale della resistenza caratteristica a taglio del fissaggio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
1,70 – parametro che tiene conto dello stato del calcestruzzo
[image: ]
20 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,08 – fattore
[image: ]
240 mm – parametro relativo alla lunghezza del fissaggio, dove:
[image: ]
250 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo
[image: ]
20 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,06 – fattore
[image: ]
30,0 MPa – resistenza a compressione del calcestruzzo
[image: ]
363 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico
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	– area effettiva del corpo di break-out di calcestruzzo idealizzato
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	– riferimento area proiettata del cono di rottura
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, dove:
[image: ]
363 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– parametro relativo alla distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo a causa della vicinanza del fissaggio a un bordo dell'elemento in calcestruzzo:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
363 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico
[image: ]
545 mm – distanza dal bordo del fissaggio perpendicolare alla direzione 1 che è la più piccola distanza dal bordo in un elemento stretto con più bordi
[image: ]
400 mm – spessore dell'elemento in calcestruzzo
[image: ]
545 mm – maggiore delle due distanze dai bordi parallele alla direzione di carico
[image: ]
160 mm – distanza massima nella direzione 2 tra gli elementi di fissaggio entro un gruppo

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi posizionati in un elemento di calcestruzzo ribassato:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
400 mm – spessore dell'elemento in calcestruzzo
[image: ]
363 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gruppi di ancoraggi caricati eccentricamente a taglio:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0 mm – eccentricità carico a taglio
[image: ]
363 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi caricati a un angolo con il bordo di calcestruzzo

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,3 ° – angolo tra il carico agente sul fissaggio o gruppo di fissaggi e la direzione perpendicolare al bordo libero considerato

	[image: ]
	– parametro che tiene conto dell'effetto dello spalling del guscio, non si presume nessuna armatura o staffe nel bordo
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	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Resistenza a pryout del calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.4)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi sulla piastra di base comune
	[image: ]
	341,6 
	kN
	≥
	[image: ]
	18,4 
	kN



	[image: ]
	512,4 
	kN


Dove:
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	– fattore che tiene conto della profondità di infissione del fissaggio

	[image: ]
	– rottura conica caratteristica del calcestruzzo di un fissaggio o di un gruppo di fissaggi; si presume che tutti gli ancoraggi siano in trazione
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	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Interazione delle forze di trazione e taglio nell'acciaio (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,00 
	≤
	1,0 


Dove:
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	– forza di trazione di progetto

	[image: ]
	– resistenza alla trazione del fissaggio

	[image: ]
	– sforzo di taglio di progetto

	[image: ]
	– resistenza al taglio del fissaggio



Interazione delle forze di trazione e taglio nel calcestruzzo (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,16 
	≤
	1,0 


Dove:
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	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per trazione

	[image: ]
	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per taglio

	[image: ]
	– rottura del cono di calcestruzzo dell'ancoraggio a trazione

	[image: ]
	– rottura a pullout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a blowout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura del bordo del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a pryout del calcestruzzo



Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	BP1
	DM23-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P6)
	18,6
	0,0
	7,7
	7,0
	6,8
	4,3
	2,2
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P6)
	16,2
	0,0
	5,9
	-5,4
	-6,8
	3,7
	1,7
	OK

	BP1
	DM23-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P6)
	16,3
	0,0
	3,7
	-5,2
	7,6
	3,8
	2,6
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P6)
	28,4
	0,0
	12,2
	12,2
	-8,3
	6,5
	3,6
	OK

	BP1
	DM23-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-9 (P6)
	33,6
	0,0
	3,4
	-19,0
	3,2
	7,7
	7,0
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-9 (P6)
	32,9
	0,0
	-11,3
	13,8
	11,3
	7,6
	6,6
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8


Blocco di calcestruzzo
	Elemento
	Carichi
	c
[mm]
	Aeff
[mm2]
	σ
[MPa]
	kj
[-]
	Fjd
[MPa]
	Ut
[%]
	Stato

	CB 1
	Combinazione di carico-41 (P7)
	23
	15
	8,4
	3,00
	51,0
	16,5
	OK


Risultati dettagliati per CB 1
	Verifica resistenza a compressione del blocco di calcestruzzo (EN 1993-1-8 6.2.5)
	[image: ]
	8,4 
	MPa



	[image: ]
	51,0 
	MPa


dove:
	[image: ]
	– Forza normale di progetto

	[image: ]
	– Area effettiva sulla quale la forza N del pilastro è distribuita

	[image: ]
	– Effetti a lungo termine su Fcd

	[image: ]
	– Coefficiente unione βj

	[image: ]
	– Fattore di Concentrazione

	[image: ]
	– Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Utilizzo tensione
	[image: ]
	16,5 
	%






[bookmark: _Toc232773210]DETTAGLIO TIPO D1 – COLONNA CON CONTROVENTO SINGOLO
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Fig.  12‑4 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM23
	22 - L60X5
	0,0
	0,0
	90,0
	0
	0
	22
	Posizione

	DM29
	28 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione



[image: ]

Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - L60X5
	S 355 EN 10025-2

	28 - HEA200
	S 355 EN 10025-2


Bulloni / Ancoraggi
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M20 8.8
	M20 8.8
	20
	800,0
	314

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-29,6
	-1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-28,0
	-1,3
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-27,5
	-1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-25,9
	-1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-45,9
	-1,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-44,3
	-1,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-43,9
	-1,4
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-42,3
	-1,4
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-90,8
	-7,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-90,6
	-4,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-46,3
	-4,5
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-89,2
	-7,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-89,1
	-4,4
	-0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-44,8
	-4,4
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-88,7
	-7,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-88,5
	-4,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-44,3
	-4,3
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-87,1
	-7,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-86,9
	-4,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-42,7
	-4,3
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-90,6
	-1,6
	-0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-45,7
	1,4
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-89,0
	-1,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-44,1
	1,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-88,4
	-1,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-43,6
	1,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-86,9
	-1,4
	-0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-42,0
	1,6
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-76,2
	-4,3
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-74,6
	-4,2
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-74,1
	-4,2
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-72,4
	-4,1
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-76,5
	-7,2
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-74,9
	-7,1
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-74,4
	-7,1
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-72,7
	-7,0
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-75,9
	-1,4
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-74,3
	-1,3
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-73,8
	-1,2
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-72,1
	-1,2
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-30,1
	-6,2
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-28,5
	-6,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-28,0
	-6,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-26,4
	-6,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-72,8
	-8,4
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-41,4
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-62,8
	-8,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-71,1
	-8,4
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-39,9
	-6,3
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-61,1
	-8,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-70,6
	-8,3
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-39,4
	-6,2
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-60,6
	-8,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-69,0
	-8,3
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-37,8
	-6,2
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-59,0
	-8,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-29,4
	3,6
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-27,8
	3,6
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-27,2
	3,7
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-25,7
	3,7
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-72,2
	1,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-40,8
	3,4
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-61,7
	1,5
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-70,6
	1,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-39,2
	3,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-60,1
	1,6
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-70,0
	1,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-38,6
	3,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-59,6
	1,6
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-68,5
	1,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-37,1
	3,6
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P8)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-58,0
	1,7
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-1 (P9)
	DM23
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-27,0
	1,6
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P9)
	DM23
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-25,3
	1,6
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P9)
	DM23
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-25,1
	1,5
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P9)
	DM23
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-23,4
	1,4
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-54,3
	-0,6
	1,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-52,6
	-0,6
	1,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-52,3
	-0,7
	1,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-50,6
	-0,8
	1,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P9)
	DM23
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-83,1
	9,1
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P9)
	DM23
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-83,1
	5,9
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-54,1
	2,7
	0,9
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P9)
	DM23
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-81,5
	9,1
	-0,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P9)
	DM23
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-81,5
	5,8
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-52,5
	2,7
	1,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P9)
	DM23
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-81,2
	9,0
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P9)
	DM23
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-81,2
	5,7
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-52,1
	2,6
	0,9
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P9)
	DM23
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-79,6
	8,9
	-0,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P9)
	DM23
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-79,6
	5,7
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-50,5
	2,5
	1,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P9)
	DM23
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-83,2
	2,6
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-54,4
	-3,9
	1,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P9)
	DM23
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-81,5
	2,5
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-52,8
	-3,9
	1,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P9)
	DM23
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-81,2
	2,4
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-52,4
	-4,0
	1,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P9)
	DM23
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-79,6
	2,4
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-50,8
	-4,1
	1,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P9)
	DM23
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-55,5
	8,1
	-1,5
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P9)
	DM23
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-53,8
	8,0
	-1,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P9)
	DM23
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-53,6
	7,9
	-1,5
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P9)
	DM23
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-52,0
	7,9
	-1,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P9)
	DM23
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-55,4
	11,4
	-1,6
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P9)
	DM23
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-53,8
	11,3
	-1,6
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P9)
	DM23
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-53,6
	11,2
	-1,6
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P9)
	DM23
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-51,9
	11,1
	-1,6
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P9)
	DM23
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-55,5
	4,8
	-1,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P9)
	DM23
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-53,9
	4,7
	-1,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P9)
	DM23
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-53,6
	4,6
	-1,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P9)
	DM23
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-52,0
	4,6
	-1,3
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P9)
	DM23
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-27,0
	7,1
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P9)
	DM23
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-25,3
	7,1
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P9)
	DM23
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-25,0
	7,0
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P9)
	DM23
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-23,4
	6,9
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P9)
	DM23
	1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-66,3
	10,1
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-46,0
	5,6
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P9)
	DM23
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-46,7
	11,6
	-1,3
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P9)
	DM23
	1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-64,6
	10,0
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-44,4
	5,5
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P9)
	DM23
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-45,1
	11,6
	-1,3
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P9)
	DM23
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-64,3
	9,9
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-44,0
	5,4
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P9)
	DM23
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-44,8
	11,5
	-1,3
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P9)
	DM23
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-62,7
	9,9
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P9)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-42,4
	5,4
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P9)
	DM23
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-43,2
	11,4
	-1,3
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P9)
	DM23
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-27,0
	-3,8
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P9)
	DM23
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-25,4
	-3,9
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P9)
	DM23
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-25,1
	-4,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P9)
	DM23
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-23,4
	-4,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P9)
	DM23
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-66,3
	-0,9
	-0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P9)
	DM23
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-46,5
	-5,4
	0,9
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P9)
	DM23
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-46,8
	0,7
	-0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P9)
	DM23
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-64,7
	-0,9
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P9)
	DM23
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-44,9
	-5,4
	0,9
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P9)
	DM23
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-45,1
	0,6
	-0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P9)
	DM23
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-64,4
	-1,0
	-0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P9)
	DM23
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-44,5
	-5,5
	0,9
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P9)
	DM23
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-44,9
	0,5
	-0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P9)
	DM23
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-62,7
	-1,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P9)
	DM23
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-42,9
	-5,6
	0,9
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P9)
	DM23
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM29
	-43,3
	0,5
	-0,9
	0,0
	0,0
	0,0


Blocco di fondazione
	Elemento
	Valore
	Unità

	CB 1

	Dimensioni
	1260 x 1410
	mm

	Altezza
	300
	mm

	Ancoraggio
	M20 8.8
	

	Lunghezza di ancoraggio
	250
	mm

	Trasferimento dello sforzo di taglio
	Ancoraggi
	


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	7,0 < 100%
	OK

	Ancoraggi
	16,3 < 100%
	OK

	Saldature
	12,2 < 100%
	OK

	Blocco di calcestruzzo
	4,6 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM23-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-37 (P9)
	39,2
	0,0
	3,3
	OK

	DM23-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-37 (P9)
	7,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM29-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-33 (P9)
	50,2
	0,0
	0,0
	OK

	DM29-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-33 (P9)
	53,1
	0,0
	0,0
	OK

	DM29-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P8)
	21,0
	0,0
	0,0
	OK

	BP1
	15,0
	Combinazione di carico-9 (P8)
	22,2
	0,0
	0,0
	OK

	SP1
	10,0
	Combinazione di carico-33 (P9)
	22,3
	0,0
	3,3
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-37 (P9) 
	[image: ]



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-37 (P9) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-37 (P9) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B7
	Combinazione di carico-37 (P9)
	1,0
	3,8
	58,1
	1,1
	6,5
	7,0
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	93,7
	60,3


Risultati dettagliati per B7
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	1,0 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	93,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	1,0 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,8 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	58,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,8 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	7,0 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	1,1 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	6,5 
	%






Ancoraggi
	Forma
	Elemento
	Carichi
	NEd
[kN]
	VEd
[kN]
	NRd,c
[kN]
	VRd,c
[kN]
	VRd,cp
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	A1
	Combinazione di carico-47 (P9)
	0,0
	2,7
	-
	72,3
	391,6
	0,0
	16,3
	6,6
	OK
	OK

	
	A2
	Combinazione di carico-45 (P8)
	0,0
	1,8
	-
	71,8
	391,6
	0,0
	11,7
	4,0
	OK
	OK

	
	A3
	Combinazione di carico-47 (P9)
	0,0
	2,2
	-
	72,3
	391,6
	0,0
	16,3
	6,6
	OK
	OK

	
	A4
	Combinazione di carico-45 (P8)
	0,0
	1,5
	-
	71,8
	391,6
	0,0
	11,7
	4,0
	OK
	OK

	
	A5
	Combinazione di carico-47 (P9)
	0,1
	1,5
	176,7
	72,3
	391,6
	0,2
	16,3
	6,6
	OK
	OK

	
	A6
	Combinazione di carico-45 (P8)
	0,3
	1,1
	189,2
	71,8
	391,6
	0,3
	11,7
	4,0
	OK
	OK


Dati Progetto
	Classe
	NRd,s
[kN]
	VRd,s
[kN]

	M20 8.8 - 2
	111,1
	78,4


Risultati dettagliati per A1
Resistenza a trazione dell'ancoraggio (EN1992-4 - Cl. 7.2.1.3)
	[image: ]
	111,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,0 
	kN



	[image: ]
	166,6 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– fattore di riduzione per taglio filettatura

	[image: ]
	– area soggetta alla trazione

	[image: ]
	– resistenza alla trazione minima del bullone

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
640,0 MPa – tensione di snervamento minima del bullone



Resistenza a taglio (EN1992-4 - Cl.7.2.2.3.1)
	[image: ]
	78,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	2,7 
	kN



	[image: ]
	98,0 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– coefficiente di duttilità dell'acciaio dell'ancoraggio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,12 – allungamento della classe del bullone al rottura

	[image: ]
	– la resistenza caratteristica a taglio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,50 – coefficiente per resistenza all'ancoraggio a taglio
[image: ]
245 mm2 – area soggetta alla trazione
[image: ]
800,0 MPa – resistenza alla rottura specificata dell'acciaio dell'ancoraggio

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio



Resistenza rottura del bordo di calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.5)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi che formano i coni di rottura a taglio: A1, A3, A5
	[image: ]
	72,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	11,8 
	kN



	[image: ]
	108,5 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– somma delle forze a taglio degli ancoraggi su piastra di base comune

	[image: ]
	– valore iniziale della resistenza caratteristica a taglio del fissaggio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
1,70 – parametro che tiene conto dello stato del calcestruzzo
[image: ]
20 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,08 – fattore
[image: ]
240 mm – parametro relativo alla lunghezza del fissaggio, dove:
[image: ]
250 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo
[image: ]
20 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,06 – fattore
[image: ]
30,0 MPa – resistenza a compressione del calcestruzzo
[image: ]
357 mm – distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– area effettiva del corpo di break-out di calcestruzzo idealizzato

	[image: ]
	– riferimento area proiettata del cono di rottura

	[image: ]
, dove:
[image: ]
357 mm – distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– parametro relativo alla distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo a causa della vicinanza del fissaggio a un bordo dell'elemento in calcestruzzo:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
357 mm – distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico
[image: ]
535 mm – distanza dal bordo del fissaggio perpendicolare alla direzione 1 che è la più piccola distanza dal bordo in un elemento stretto con più bordi

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi posizionati in un elemento di calcestruzzo ribassato:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
300 mm – spessore dell'elemento in calcestruzzo
[image: ]
357 mm – distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gruppi di ancoraggi caricati eccentricamente a taglio:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0 mm – eccentricità carico a taglio
[image: ]
357 mm – distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi caricati a un angolo con il bordo di calcestruzzo

	[image: ]
, dove:
[image: ]
7,7 ° – angolo tra il carico agente sul fissaggio o gruppo di fissaggi e la direzione perpendicolare al bordo libero considerato

	[image: ]
	– parametro che tiene conto dell'effetto dello spalling del guscio, non si presume nessuna armatura o staffe nel bordo

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Resistenza a pryout del calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.4)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi sulla piastra di base comune
	[image: ]
	391,6 
	kN
	≥
	[image: ]
	12,0 
	kN



	[image: ]
	587,4 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– fattore che tiene conto della profondità di infissione del fissaggio

	[image: ]
	– rottura conica caratteristica del calcestruzzo di un fissaggio o di un gruppo di fissaggi; si presume che tutti gli ancoraggi siano in trazione

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Interazione delle forze di trazione e taglio nell'acciaio (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,00 
	≤
	1,0 


Dove:
	[image: ]
	– forza di trazione di progetto

	[image: ]
	– resistenza alla trazione del fissaggio

	[image: ]
	– sforzo di taglio di progetto

	[image: ]
	– resistenza al taglio del fissaggio



Interazione delle forze di trazione e taglio nel calcestruzzo (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,07 
	≤
	1,0 


Dove:
	[image: ]
	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per trazione

	[image: ]
	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per taglio

	[image: ]
	– rottura del cono di calcestruzzo dell'ancoraggio a trazione

	[image: ]
	– rottura a pullout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a blowout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura del bordo del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a pryout del calcestruzzo



Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	BP1
	DM29-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P8)
	38,0
	0,0
	-15,7
	12,8
	-15,3
	8,7
	4,6
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P8)
	36,8
	0,0
	-14,8
	-12,1
	15,2
	8,4
	4,3
	OK

	BP1
	DM29-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P8)
	53,2
	0,0
	-21,5
	-16,2
	-22,9
	12,2
	7,9
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P8)
	53,1
	0,0
	-22,8
	17,6
	21,4
	12,2
	7,1
	OK

	BP1
	DM29-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-9 (P8)
	33,7
	0,0
	-16,9
	0,5
	-16,8
	7,7
	5,0
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-9 (P8)
	33,9
	0,0
	-16,9
	-0,7
	17,0
	7,8
	5,2
	OK

	DM29-bfl 1
	SP1
	◢ 5,0 ◣
	300
	Combinazione di carico-9 (P8)
	31,6
	0,0
	-7,5
	-16,0
	7,7
	7,3
	1,4
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	300
	Combinazione di carico-9 (P8)
	30,4
	0,0
	-6,9
	15,7
	-6,7
	7,0
	1,4
	OK

	BP1
	SP1
	◢ 5,0 ◣
	145
	Combinazione di carico-21 (P8)
	12,7
	0,0
	-5,8
	3,1
	5,8
	2,9
	2,3
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	145
	Combinazione di carico-9 (P8)
	13,4
	0,0
	-6,1
	-3,3
	-6,1
	3,1
	2,3
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8


Blocco di calcestruzzo
	Elemento
	Carichi
	c
[mm]
	Aeff
[mm2]
	σ
[MPa]
	kj
[-]
	Fjd
[MPa]
	Ut
[%]
	Stato

	CB 1
	Combinazione di carico-9 (P8)
	24
	43672
	2,1
	2,70
	45,9
	4,6
	OK


Risultati dettagliati per CB 1
	Verifica resistenza a compressione del blocco di calcestruzzo (EN 1993-1-8 6.2.5)
	[image: ]
	2,1 
	MPa



	[image: ]
	45,9 
	MPa


dove:
	[image: ]
	– Forza normale di progetto

	[image: ]
	– Area effettiva sulla quale la forza N del pilastro è distribuita

	[image: ]
	– Effetti a lungo termine su Fcd

	[image: ]
	– Coefficiente unione βj

	[image: ]
	– Fattore di Concentrazione

	[image: ]
	– Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Utilizzo tensione
	[image: ]
	4,6 
	%






[bookmark: _Toc232773211]DETTAGLIO TIPO D2 – COLONNA CON CONTROVENTO DOPPIO
[image: ]
Fig.  12‑5 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM23
	22 - L60X5
	0,0
	0,0
	90,0
	0
	0
	22
	Posizione

	DM28
	22 - L60X5
	0,0
	0,0
	90,0
	0
	0
	22
	Posizione

	DM34
	33 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione



[image: ]

Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - L60X5
	S 355 EN 10025-2

	33 - HEA200
	S 355 EN 10025-2


Bulloni / Ancoraggi
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M20 8.8
	M20 8.8
	20
	800,0
	314

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-28,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-27,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-26,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-25,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-43,6
	-0,6
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-42,7
	-0,6
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-41,6
	-0,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-40,7
	-0,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-86,8
	-5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-89,5
	-1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-41,2
	-4,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-86,0
	-5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-88,6
	-1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-40,3
	-4,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-84,7
	-5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-87,4
	-1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-39,2
	-4,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-83,8
	-5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-86,5
	-1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-38,3
	-4,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-92,1
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-46,1
	3,4
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-91,1
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-45,2
	3,4
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-89,9
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-44,0
	3,4
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-89,0
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-43,1
	3,4
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-73,2
	-1,4
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-72,3
	-1,3
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-71,0
	-1,3
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-70,1
	-1,3
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-70,4
	-5,3
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-69,5
	-5,3
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-68,3
	-5,3
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-67,4
	-5,3
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-75,9
	2,6
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-75,0
	2,6
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-73,7
	2,6
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-72,9
	2,7
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-23,6
	-7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-22,7
	-7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-21,5
	-7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-20,6
	-7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-66,6
	-7,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-34,7
	-7,1
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-55,3
	-7,7
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-65,7
	-7,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-33,8
	-7,1
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-54,4
	-7,7
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-64,4
	-7,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-32,7
	-7,1
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-53,1
	-7,6
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-63,6
	-7,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-31,8
	-7,1
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-52,2
	-7,6
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-32,6
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-31,7
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-30,5
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-29,5
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-75,4
	5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-42,8
	6,1
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-64,5
	5,5
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-74,5
	5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-41,9
	6,1
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-63,6
	5,5
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-73,3
	5,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-40,8
	6,1
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-62,3
	5,6
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-72,4
	5,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-39,9
	6,1
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P10)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-61,4
	5,6
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0


Blocco di fondazione
	Elemento
	Valore
	Unità

	CB 1

	Dimensioni
	1260 x 1490
	mm

	Altezza
	300
	mm

	Ancoraggio
	M20 8.8
	

	Lunghezza di ancoraggio
	250
	mm

	Trasferimento dello sforzo di taglio
	Ancoraggi
	


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	6,8 < 100%
	OK

	Ancoraggi
	10,3 < 100%
	OK

	Saldature
	8,1 < 100%
	OK

	Blocco di calcestruzzo
	4,0 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM23-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-45 (P10)
	1,3
	0,0
	0,6
	OK

	DM23-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-45 (P10)
	1,8
	0,0
	0,0
	OK

	DM28-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-38 (P10)
	39,1
	0,0
	3,4
	OK

	DM28-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-38 (P10)
	7,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM34-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P10)
	40,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM34-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P10)
	40,5
	0,0
	0,0
	OK

	DM34-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-21 (P10)
	19,8
	0,0
	0,0
	OK

	BP1
	15,0
	Combinazione di carico-21 (P10)
	12,9
	0,0
	0,0
	OK

	SP1
	10,0
	Combinazione di carico-21 (P10)
	24,1
	0,0
	2,4
	OK

	SP2
	10,0
	Combinazione di carico-21 (P10)
	21,5
	0,0
	0,0
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0
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Verifica globale, Combinazione di carico-45 (P10) 
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Verifica deformazione, Combinazione di carico-45 (P10) 
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Sforzo equivalente, Combinazione di carico-45 (P10) 
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Bulloni
	
	Nome
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B7
	Combinazione di carico-38 (P10)
	0,9
	3,7
	58,1
	1,0
	6,3
	6,8
	OK
	OK
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	B8
	Combinazione di carico-60 (P10)
	0,0
	0,0
	41,5
	0,0
	0,0
	0,0
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	93,7
	60,3


Risultati dettagliati per B7
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,9 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	93,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,9 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,7 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	58,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,7 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	6,8 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	1,0 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	6,3 
	%






Ancoraggi
	Forma
	Elemento
	Carichi
	NEd
[kN]
	VEd
[kN]
	NRd,c
[kN]
	VRd,c
[kN]
	VRd,cp
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	A1
	Combinazione di carico-60 (P10)
	0,1
	1,0
	396,5
	75,7
	413,5
	0,1
	8,2
	2,4
	OK
	OK

	
	A2
	Combinazione di carico-45 (P10)
	0,2
	1,4
	403,5
	75,7
	413,5
	0,2
	10,3
	3,3
	OK
	OK

	
	A3
	Combinazione di carico-60 (P10)
	0,0
	1,1
	-
	75,7
	413,5
	0,0
	8,2
	2,4
	OK
	OK

	
	A4
	Combinazione di carico-45 (P10)
	0,0
	1,4
	-
	75,7
	413,5
	0,0
	10,3
	3,3
	OK
	OK

	
	A5
	Combinazione di carico-60 (P10)
	0,1
	1,0
	396,5
	75,7
	413,5
	0,1
	8,2
	2,4
	OK
	OK

	
	A6
	Combinazione di carico-45 (P10)
	0,2
	1,2
	403,5
	75,7
	413,5
	0,2
	10,3
	3,3
	OK
	OK


Dati Progetto
	Classe
	NRd,s
[kN]
	VRd,s
[kN]

	M20 8.8 - 2
	111,1
	78,4


Risultati dettagliati per A2
Resistenza a trazione dell'ancoraggio (EN1992-4 - Cl. 7.2.1.3)
	[image: ]
	111,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,2 
	kN



	[image: ]
	166,6 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– fattore di riduzione per taglio filettatura

	[image: ]
	– area soggetta alla trazione

	[image: ]
	– resistenza alla trazione minima del bullone

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
640,0 MPa – tensione di snervamento minima del bullone



Resistenza a rottura conica del calcestruzzo dell'ancoraggio a trazione (EN1992-4 - Cl. 7.2.1.4)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi che formano i coni di rottura a trazione comuni: A1, A2, A5, A6
	[image: ]
	403,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,8 
	kN



	[image: ]
	605,2 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– somma delle forze di trazione degli ancoraggi con area del cono di rottura del calcestruzzo comune

	[image: ]
	– resistenza caratteristica di un fissaggio a distanza dagli effetti dei fissaggi e bordi adiacenti dell'elemento in calcestruzzo

	[image: ]
, dove:
[image: ]
7,70 – parametro che tiene conto del tipo di ancoraggio e della condizione del calcestruzzo
[image: ]
30,0 MPa – resistenza a compressione del calcestruzzo
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio, dove:
[image: ]
250 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo
[image: ]
550 mm – distanza massima dall'ancoraggio a uno dei tre bordi più vicini
[image: ]
400 mm – spaziatura massima tra ancoraggi

	[image: ]
	– area del cono di rottura del calcestruzzo per gruppo di ancoraggi

	[image: ]
	– area del cono di rottura di calcestruzzo per ancoraggio singolo non influenzato dai bordi

	[image: ]
, dove:
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– parametro relativo alla distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo a causa della vicinanza del fissaggio a un bordo dell'elemento in calcestruzzo:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
545 mm – distanza minima dall'ancoraggio al bordo
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– parametro che tiene conto del fenomeno dello spalling del guscio:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
250 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo

	[image: ]
	– fattore di modifica per gruppi di ancoraggi caricati eccentricamente a trazione:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,99 – fattore di modifica che dipende dall'eccentricità nella direzione x
[image: ]
5 mm – eccentricità del carico a trazione nella direzione x
[image: ]
1,00 – fattore di modifica che dipende dall'eccentricità nella direzione y
[image: ]
1 mm – eccentricità del carico a trazione nella direzione y
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– parametro che tiene conto dell'effetto di una forza di compressione tra il dispositivo di fissaggio e il calcestruzzo; questo parametro è uguale a 1 se c < 1.5hef o il rapporto tra la forza di compressione (inclusa la compressione dovuta alla flessione) e la somma delle forze di trazione negli ancoraggi è inferiore a 0.8 

	[image: ]
, dove:
[image: ]
6 mm – braccio della leva interno
[image: ]
250 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Resistenza a taglio (EN1992-4 - Cl.7.2.2.3.1)
	[image: ]
	78,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	1,4 
	kN



	[image: ]
	98,0 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– coefficiente di duttilità dell'acciaio dell'ancoraggio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,12 – allungamento della classe del bullone al rottura

	[image: ]
	– la resistenza caratteristica a taglio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,50 – coefficiente per resistenza all'ancoraggio a taglio
[image: ]
245 mm2 – area soggetta alla trazione
[image: ]
800,0 MPa – resistenza alla rottura specificata dell'acciaio dell'ancoraggio

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio



Resistenza rottura del bordo di calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.5)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi che formano i coni di rottura a taglio: A2, A4, A6
	[image: ]
	75,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	7,8 
	kN



	[image: ]
	113,6 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– somma delle forze a taglio degli ancoraggi su piastra di base comune

	[image: ]
	– valore iniziale della resistenza caratteristica a taglio del fissaggio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
1,70 – parametro che tiene conto dello stato del calcestruzzo
[image: ]
20 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,08 – fattore
[image: ]
240 mm – parametro relativo alla lunghezza del fissaggio, dove:
[image: ]
250 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo
[image: ]
20 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,06 – fattore
[image: ]
30,0 MPa – resistenza a compressione del calcestruzzo
[image: ]
363 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– area effettiva del corpo di break-out di calcestruzzo idealizzato

	[image: ]
	– riferimento area proiettata del cono di rottura

	[image: ]
, dove:
[image: ]
363 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– parametro relativo alla distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo a causa della vicinanza del fissaggio a un bordo dell'elemento in calcestruzzo:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
363 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico
[image: ]
545 mm – distanza dal bordo del fissaggio perpendicolare alla direzione 1 che è la più piccola distanza dal bordo in un elemento stretto con più bordi
[image: ]
300 mm – spessore dell'elemento in calcestruzzo
[image: ]
545 mm – maggiore delle due distanze dai bordi parallele alla direzione di carico
[image: ]
200 mm – distanza massima nella direzione 2 tra gli elementi di fissaggio entro un gruppo

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi posizionati in un elemento di calcestruzzo ribassato:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
300 mm – spessore dell'elemento in calcestruzzo
[image: ]
363 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gruppi di ancoraggi caricati eccentricamente a taglio:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0 mm – eccentricità carico a taglio
[image: ]
363 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi caricati a un angolo con il bordo di calcestruzzo

	[image: ]
, dove:
[image: ]
2,9 ° – angolo tra il carico agente sul fissaggio o gruppo di fissaggi e la direzione perpendicolare al bordo libero considerato

	[image: ]
	– parametro che tiene conto dell'effetto dello spalling del guscio, non si presume nessuna armatura o staffe nel bordo

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Resistenza a pryout del calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.4)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi sulla piastra di base comune
	[image: ]
	413,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	7,8 
	kN



	[image: ]
	620,3 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– fattore che tiene conto della profondità di infissione del fissaggio

	[image: ]
	– rottura conica caratteristica del calcestruzzo di un fissaggio o di un gruppo di fissaggi; si presume che tutti gli ancoraggi siano in trazione

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Interazione delle forze di trazione e taglio nell'acciaio (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,00 
	≤
	1,0 


Dove:
	[image: ]
	– forza di trazione di progetto

	[image: ]
	– resistenza alla trazione del fissaggio

	[image: ]
	– sforzo di taglio di progetto

	[image: ]
	– resistenza al taglio del fissaggio



Interazione delle forze di trazione e taglio nel calcestruzzo (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,03 
	≤
	1,0 


Dove:
	[image: ]
	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per trazione

	[image: ]
	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per taglio

	[image: ]
	– rottura del cono di calcestruzzo dell'ancoraggio a trazione

	[image: ]
	– rottura a pullout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a blowout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura del bordo del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a pryout del calcestruzzo



Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	BP1
	DM34-bfl 1
	◢ 5,6 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P10)
	35,0
	0,0
	-15,5
	-9,5
	-15,4
	8,0
	3,8
	OK

	
	
	◢ 5,6 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P10)
	34,8
	0,0
	-15,3
	9,4
	15,4
	8,0
	3,8
	OK

	BP1
	DM34-tfl 1
	◢ 5,6 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P10)
	34,6
	0,0
	-15,5
	9,2
	-15,3
	7,9
	3,8
	OK

	
	
	◢ 5,6 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P10)
	35,0
	0,0
	-15,6
	-8,9
	15,8
	8,0
	3,8
	OK

	BP1
	DM34-w 1
	◢ 5,6 ◣
	180
	Combinazione di carico-21 (P10)
	15,2
	0,0
	-7,6
	0,4
	-7,6
	3,5
	2,3
	OK

	
	
	◢ 5,6 ◣
	180
	Combinazione di carico-21 (P10)
	15,2
	0,0
	-7,6
	-0,1
	7,6
	3,5
	2,3
	OK

	DM34-tfl 1
	SP1
	◢ 5,6 ◣
	300
	Combinazione di carico-21 (P10)
	32,4
	0,0
	-6,5
	16,9
	7,1
	7,4
	2,2
	OK

	
	
	◢ 5,6 ◣
	300
	Combinazione di carico-21 (P10)
	35,2
	0,0
	-10,7
	-16,5
	-10,1
	8,1
	1,8
	OK

	BP1
	SP1
	◢ 5,6 ◣
	145
	Combinazione di carico-21 (P10)
	16,0
	0,0
	-7,1
	-4,1
	7,2
	3,7
	3,1
	OK

	
	
	◢ 5,6 ◣
	145
	Combinazione di carico-21 (P10)
	17,7
	0,0
	-8,2
	4,3
	-8,0
	4,1
	3,3
	OK

	DM34-bfl 1
	SP2
	◢ 5,6 ◣
	300
	Combinazione di carico-21 (P10)
	34,6
	0,0
	-9,4
	-16,8
	9,4
	7,9
	1,7
	OK

	
	
	◢ 5,6 ◣
	300
	Combinazione di carico-21 (P10)
	34,4
	0,0
	-9,0
	16,9
	-9,1
	7,9
	1,9
	OK

	BP1
	SP2
	◢ 5,6 ◣
	145
	Combinazione di carico-21 (P10)
	16,3
	0,0
	-7,4
	3,9
	7,4
	3,7
	3,1
	OK

	
	
	◢ 5,6 ◣
	145
	Combinazione di carico-21 (P10)
	15,3
	0,0
	-6,9
	-3,8
	-6,9
	3,5
	3,0
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8


Risultati dettagliati per DM34-tfl 1 SP1
	

	



Blocco di calcestruzzo
	Elemento
	Carichi
	c
[mm]
	Aeff
[mm2]
	σ
[MPa]
	kj
[-]
	Fjd
[MPa]
	Ut
[%]
	Stato

	CB 1
	Combinazione di carico-21 (P10)
	24
	51721
	1,8
	2,62
	44,6
	4,0
	OK


Risultati dettagliati per CB 1
	Verifica resistenza a compressione del blocco di calcestruzzo (EN 1993-1-8 6.2.5)
	[image: ]
	1,8 
	MPa



	[image: ]
	44,6 
	MPa


dove:
	[image: ]
	– Forza normale di progetto

	[image: ]
	– Area effettiva sulla quale la forza N del pilastro è distribuita

	[image: ]
	– Effetti a lungo termine su Fcd

	[image: ]
	– Coefficiente unione βj

	[image: ]
	– Fattore di Concentrazione

	[image: ]
	– Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Utilizzo tensione
	[image: ]
	4,0 
	%






[bookmark: _Toc232773212]DETTAGLIO TIPO L – COSCIALE DELLA RAMPA SCALA
[image: ]
Fig.  12‑6 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM23
	22 - UNP200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	-17
	0
	Posizione



[image: ]

Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - UNP200
	S 355 EN 10025-2


Ancoraggi
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M12 8.8
	M12 8.8
	12
	800,0
	113


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P35)
	DM23
	-0,1
	0,0
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P35)
	DM23
	-0,3
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P35)
	DM23
	0,0
	0,0
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P35)
	DM23
	-0,2
	0,0
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P35)
	DM23
	-1,1
	0,1
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P35)
	DM23
	-1,3
	0,1
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P35)
	DM23
	-1,0
	0,1
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P35)
	DM23
	-1,2
	0,1
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P35)
	DM23
	-3,4
	0,1
	4,7
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P35)
	DM23
	-3,0
	0,1
	4,1
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P35)
	DM23
	-1,5
	0,1
	1,5
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P35)
	DM23
	-3,6
	0,1
	4,7
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P35)
	DM23
	-3,2
	0,1
	4,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P35)
	DM23
	-1,7
	0,1
	1,6
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P35)
	DM23
	-3,3
	0,1
	4,6
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P35)
	DM23
	-2,9
	0,1
	4,0
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P35)
	DM23
	-1,4
	0,1
	1,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P35)
	DM23
	-3,5
	0,1
	4,6
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P35)
	DM23
	-3,1
	0,1
	4,0
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P35)
	DM23
	-1,6
	0,1
	1,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P35)
	DM23
	-2,6
	0,1
	3,5
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P35)
	DM23
	-0,7
	0,1
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P35)
	DM23
	-2,8
	0,1
	3,6
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P35)
	DM23
	-0,9
	0,1
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P35)
	DM23
	-2,5
	0,1
	3,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P35)
	DM23
	-0,6
	0,1
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P35)
	DM23
	-2,7
	0,1
	3,5
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P35)
	DM23
	-0,8
	0,1
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P35)
	DM23
	-2,1
	0,0
	4,1
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P35)
	DM23
	-2,2
	0,0
	4,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P35)
	DM23
	-2,0
	0,0
	4,0
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P35)
	DM23
	-2,1
	0,0
	4,1
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P35)
	DM23
	-2,5
	0,0
	4,7
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P35)
	DM23
	-2,7
	0,0
	4,8
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P35)
	DM23
	-2,4
	0,0
	4,6
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P35)
	DM23
	-2,6
	0,0
	4,7
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P35)
	DM23
	-1,6
	0,0
	3,5
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P35)
	DM23
	-1,8
	0,0
	3,6
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P35)
	DM23
	-1,5
	0,0
	3,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P35)
	DM23
	-1,7
	0,0
	3,5
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P35)
	DM23
	-0,9
	0,0
	1,9
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P35)
	DM23
	-1,0
	0,0
	2,0
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P35)
	DM23
	-0,8
	0,0
	1,8
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P35)
	DM23
	-0,9
	0,0
	1,9
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P35)
	DM23
	-2,9
	0,0
	4,1
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P35)
	DM23
	-1,5
	0,0
	1,9
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P35)
	DM23
	-2,2
	0,0
	4,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P35)
	DM23
	-3,0
	0,0
	4,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P35)
	DM23
	-1,7
	0,0
	1,9
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P35)
	DM23
	-2,4
	0,0
	4,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P35)
	DM23
	-2,8
	0,0
	4,0
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P35)
	DM23
	-1,4
	0,0
	1,8
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P35)
	DM23
	-2,1
	0,0
	4,0
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P35)
	DM23
	-2,9
	0,0
	4,1
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P35)
	DM23
	-1,6
	0,0
	1,8
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P35)
	DM23
	-2,3
	0,0
	4,1
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P35)
	DM23
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P35)
	DM23
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P35)
	DM23
	0,7
	0,0
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P35)
	DM23
	0,5
	0,0
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P35)
	DM23
	-1,4
	0,1
	2,2
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P35)
	DM23
	-0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P35)
	DM23
	-0,8
	0,0
	2,2
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P35)
	DM23
	-1,6
	0,1
	2,2
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P35)
	DM23
	-0,3
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P35)
	DM23
	-0,9
	0,0
	2,3
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P35)
	DM23
	-1,3
	0,1
	2,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P35)
	DM23
	0,0
	0,1
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P35)
	DM23
	-0,7
	0,0
	2,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P35)
	DM23
	-1,5
	0,1
	2,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P35)
	DM23
	-0,2
	0,1
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P35)
	DM23
	-0,8
	0,0
	2,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-1 (P36)
	DM23
	-2,4
	0,0
	-1,5
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P36)
	DM23
	-2,2
	0,0
	-1,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P36)
	DM23
	-2,2
	0,0
	-1,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P36)
	DM23
	-2,0
	0,0
	-1,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P36)
	DM23
	-8,8
	0,0
	-6,3
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P36)
	DM23
	-8,6
	0,0
	-6,2
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P36)
	DM23
	-8,6
	0,0
	-6,2
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P36)
	DM23
	-8,4
	0,0
	-6,1
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P36)
	DM23
	-8,2
	0,0
	-4,3
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P36)
	DM23
	-8,2
	0,0
	-4,6
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P36)
	DM23
	-8,8
	0,0
	-6,0
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P36)
	DM23
	-8,0
	0,0
	-4,2
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P36)
	DM23
	-8,0
	0,0
	-4,5
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P36)
	DM23
	-8,6
	0,0
	-5,9
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P36)
	DM23
	-8,0
	0,0
	-4,2
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P36)
	DM23
	-8,0
	0,0
	-4,5
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P36)
	DM23
	-8,6
	0,0
	-5,9
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P36)
	DM23
	-7,8
	0,0
	-4,1
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P36)
	DM23
	-7,8
	0,0
	-4,4
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P36)
	DM23
	-8,4
	0,0
	-5,8
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P36)
	DM23
	-8,2
	0,0
	-5,0
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P36)
	DM23
	-8,8
	0,0
	-6,7
	-0,3
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P36)
	DM23
	-8,0
	0,0
	-4,8
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P36)
	DM23
	-8,6
	0,0
	-6,5
	-0,3
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P36)
	DM23
	-8,0
	0,0
	-4,8
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P36)
	DM23
	-8,6
	0,0
	-6,6
	-0,3
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P36)
	DM23
	-7,8
	0,0
	-4,7
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P36)
	DM23
	-8,4
	0,0
	-6,4
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P36)
	DM23
	-1,8
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P36)
	DM23
	-1,7
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P36)
	DM23
	-1,6
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P36)
	DM23
	-1,5
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P36)
	DM23
	-1,8
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P36)
	DM23
	-1,7
	0,0
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P36)
	DM23
	-1,6
	0,0
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P36)
	DM23
	-1,5
	0,0
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P36)
	DM23
	-1,8
	0,0
	-0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P36)
	DM23
	-1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P36)
	DM23
	-1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P36)
	DM23
	-1,5
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P36)
	DM23
	-2,4
	0,0
	-1,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P36)
	DM23
	-2,2
	0,0
	-0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P36)
	DM23
	-2,2
	0,0
	-0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P36)
	DM23
	-2,0
	0,0
	-0,8
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P36)
	DM23
	-6,5
	0,0
	-3,2
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P36)
	DM23
	-6,9
	0,0
	-4,4
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P36)
	DM23
	-2,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P36)
	DM23
	-6,3
	0,0
	-3,0
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P36)
	DM23
	-6,7
	0,0
	-4,2
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P36)
	DM23
	-1,8
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P36)
	DM23
	-6,3
	0,0
	-3,1
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P36)
	DM23
	-6,7
	0,0
	-4,3
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P36)
	DM23
	-1,8
	0,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P36)
	DM23
	-6,1
	0,0
	-2,9
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P36)
	DM23
	-6,5
	0,0
	-4,1
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P36)
	DM23
	-1,6
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P36)
	DM23
	-2,4
	0,0
	-2,0
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P36)
	DM23
	-2,2
	0,0
	-1,9
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P36)
	DM23
	-2,2
	0,0
	-1,9
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P36)
	DM23
	-2,0
	0,0
	-1,8
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P36)
	DM23
	-6,5
	0,0
	-4,2
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P36)
	DM23
	-6,9
	0,0
	-5,4
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P36)
	DM23
	-2,0
	0,0
	-0,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P36)
	DM23
	-6,3
	0,0
	-4,1
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P36)
	DM23
	-6,7
	0,0
	-5,3
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P36)
	DM23
	-1,8
	0,0
	-0,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P36)
	DM23
	-6,3
	0,0
	-4,1
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P36)
	DM23
	-6,7
	0,0
	-5,3
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P36)
	DM23
	-1,8
	0,0
	-0,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P36)
	DM23
	-6,1
	0,0
	-4,0
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P36)
	DM23
	-6,5
	0,0
	-5,2
	-0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P36)
	DM23
	-1,6
	0,0
	-0,6
	0,0
	0,0
	0,0


Blocco di fondazione
	Elemento
	Valore
	Unità

	CB 1

	Dimensioni
	1275 x 1240
	mm

	Altezza
	350
	mm

	Ancoraggio
	M12 8.8
	

	Lunghezza di ancoraggio
	200
	mm

	Trasferimento dello sforzo di taglio
	Ancoraggi
	


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Ancoraggi
	14,6 < 100%
	OK

	Saldature
	38,1 < 100%
	OK

	Blocco di calcestruzzo
	10,6 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM23-bfl 1
	11,5
	Combinazione di carico-22 (P36)
	99,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-tfl 1
	11,5
	Combinazione di carico-22 (P36)
	83,8
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-w 1
	8,5
	Combinazione di carico-22 (P36)
	56,1
	0,0
	0,0
	OK

	BP1
	10,0
	Combinazione di carico-22 (P36)
	96,1
	0,0
	0,0
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-22 (P36) 
	[image: ]



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-22 (P36) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-22 (P36) 
	[image: ]



Ancoraggi
	Forma
	Elemento
	Carichi
	NEd
[kN]
	VEd
[kN]
	NRd,c
[kN]
	VRd,c
[kN]
	VRd,cp
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	A1
	Combinazione di carico-22 (P36)
	3,2
	3,9
	193,7
	58,5
	212,1
	8,5
	14,6
	4,3
	OK
	OK

	
	A2
	Combinazione di carico-22 (P36)
	2,3
	2,7
	193,7
	58,5
	212,1
	6,1
	11,4
	4,3
	OK
	OK


Dati Progetto
	Classe
	NRd,s
[kN]
	VRd,s
[kN]

	M12 8.8 - 1
	38,2
	27,0


Risultati dettagliati per A1
Resistenza a trazione dell'ancoraggio (EN1992-4 - Cl. 7.2.1.3)
	[image: ]
	38,2 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,2 
	kN



	[image: ]
	57,3 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– fattore di riduzione per taglio filettatura

	[image: ]
	– area soggetta alla trazione

	[image: ]
	– resistenza alla trazione minima del bullone

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
640,0 MPa – tensione di snervamento minima del bullone



Resistenza a rottura conica del calcestruzzo dell'ancoraggio a trazione (EN1992-4 - Cl. 7.2.1.4)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi che formano i coni di rottura a trazione comuni: A1, A2
	[image: ]
	193,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	5,6 
	kN



	[image: ]
	290,6 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– somma delle forze di trazione degli ancoraggi con area del cono di rottura del calcestruzzo comune

	[image: ]
	– resistenza caratteristica di un fissaggio a distanza dagli effetti dei fissaggi e bordi adiacenti dell'elemento in calcestruzzo

	[image: ]
, dove:
[image: ]
7,70 – parametro che tiene conto del tipo di ancoraggio e della condizione del calcestruzzo
[image: ]
30,0 MPa – resistenza a compressione del calcestruzzo
[image: ]
200 mm – profondità dell'ancoraggio, dove:
[image: ]
200 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo
[image: ]
620 mm – distanza massima dall'ancoraggio a uno dei tre bordi più vicini
[image: ]
200 mm – spaziatura massima tra ancoraggi

	[image: ]
	– area del cono di rottura del calcestruzzo per gruppo di ancoraggi

	[image: ]
	– area del cono di rottura di calcestruzzo per ancoraggio singolo non influenzato dai bordi

	[image: ]
, dove:
[image: ]
200 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– parametro relativo alla distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo a causa della vicinanza del fissaggio a un bordo dell'elemento in calcestruzzo:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
535 mm – distanza minima dall'ancoraggio al bordo
[image: ]
200 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– parametro che tiene conto del fenomeno dello spalling del guscio:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
200 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo

	[image: ]
	– fattore di modifica per gruppi di ancoraggi caricati eccentricamente a trazione:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,95 – fattore di modifica che dipende dall'eccentricità nella direzione x
[image: ]
17 mm – eccentricità del carico a trazione nella direzione x
[image: ]
1,00 – fattore di modifica che dipende dall'eccentricità nella direzione y
[image: ]
0 mm – eccentricità del carico a trazione nella direzione y
[image: ]
200 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– parametro che tiene conto dell'effetto di una forza di compressione tra il dispositivo di fissaggio e il calcestruzzo; questo parametro è uguale a 1 se c < 1.5hef o il rapporto tra la forza di compressione (inclusa la compressione dovuta alla flessione) e la somma delle forze di trazione negli ancoraggi è inferiore a 0.8 

	[image: ]
, dove:
[image: ]
22 mm – braccio della leva interno
[image: ]
200 mm – profondità dell'ancoraggio

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Resistenza a taglio (EN1992-4 - Cl.7.2.2.3.1)
	[image: ]
	27,0 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,9 
	kN



	[image: ]
	33,7 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– coefficiente di duttilità dell'acciaio dell'ancoraggio
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, dove:
[image: ]
0,12 – allungamento della classe del bullone al rottura

	[image: ]
	– la resistenza caratteristica a taglio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,50 – coefficiente per resistenza all'ancoraggio a taglio
[image: ]
84 mm2 – area soggetta alla trazione
[image: ]
800,0 MPa – resistenza alla rottura specificata dell'acciaio dell'ancoraggio

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per acciaio



Resistenza rottura del bordo di calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.5)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi che formano i coni di rottura a taglio: A1, A2
	[image: ]
	58,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	6,7 
	kN



	[image: ]
	87,7 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– somma delle forze a taglio degli ancoraggi su piastra di base comune

	[image: ]
	– valore iniziale della resistenza caratteristica a taglio del fissaggio

	[image: ]
, dove:
[image: ]
1,70 – parametro che tiene conto dello stato del calcestruzzo
[image: ]
12 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,06 – fattore
[image: ]
144 mm – parametro relativo alla lunghezza del fissaggio, dove:
[image: ]
200 mm – lunghezza dell'ancoraggio incorporata nel calcestruzzo
[image: ]
12 mm – diametro ancoraggio
[image: ]
0,05 – fattore
[image: ]
30,0 MPa – resistenza a compressione del calcestruzzo
[image: ]
360 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– area effettiva del corpo di break-out di calcestruzzo idealizzato

	[image: ]
	– riferimento area proiettata del cono di rottura

	[image: ]
, dove:
[image: ]
360 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– parametro relativo alla distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo a causa della vicinanza del fissaggio a un bordo dell'elemento in calcestruzzo:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
360 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico
[image: ]
535 mm – distanza dal bordo del fissaggio perpendicolare alla direzione 1 che è la più piccola distanza dal bordo in un elemento stretto con più bordi
[image: ]
350 mm – spessore dell'elemento in calcestruzzo
[image: ]
540 mm – maggiore delle due distanze dai bordi parallele alla direzione di carico
[image: ]
200 mm – distanza massima nella direzione 2 tra gli elementi di fissaggio entro un gruppo

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi posizionati in un elemento di calcestruzzo ribassato:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
350 mm – spessore dell'elemento in calcestruzzo
[image: ]
360 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gruppi di ancoraggi caricati eccentricamente a taglio:

	[image: ]
, dove:
[image: ]
19 mm – eccentricità carico a taglio
[image: ]
360 mm
[image: ]
– distanza dal bordo del fissaggio nella direzione 1 verso il bordo nella direzione di carico

	[image: ]
	– fattore di modifica per gli ancoraggi caricati a un angolo con il bordo di calcestruzzo

	[image: ]
, dove:
[image: ]
0,3 ° – angolo tra il carico agente sul fissaggio o gruppo di fissaggi e la direzione perpendicolare al bordo libero considerato

	[image: ]
	– parametro che tiene conto dell'effetto dello spalling del guscio, non si presume nessuna armatura o staffe nel bordo
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	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Resistenza a pryout del calcestruzzo (EN1992-4 - Cl. 7.2.2.4)
La verifica viene eseguita per un gruppo di ancoraggi sulla piastra di base comune
	[image: ]
	212,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	6,7 
	kN



	[image: ]
	318,1 
	kN


Dove:
	[image: ]
	– fattore che tiene conto della profondità di infissione del fissaggio

	[image: ]
	– rottura conica caratteristica del calcestruzzo di un fissaggio o di un gruppo di fissaggi; si presume che tutti gli ancoraggi siano in trazione

	[image: ]
	– coefficiente di sicurezza per calcestruzzo



Interazione delle forze di trazione e taglio nell'acciaio (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,03 
	≤
	1,0 


Dove:
	[image: ]
	– forza di trazione di progetto

	[image: ]
	– resistenza alla trazione del fissaggio

	[image: ]
	– sforzo di taglio di progetto

	[image: ]
	– resistenza al taglio del fissaggio



Interazione delle forze di trazione e taglio nel calcestruzzo (EN 1992-4 - Tabella 7.3)
	[image: ]
	0,04 
	≤
	1,0 


Dove:
	[image: ]
	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per trazione

	[image: ]
	– il valore di utilizzo più grande per le modalità di rottura per taglio

	[image: ]
	– rottura del cono di calcestruzzo dell'ancoraggio a trazione

	[image: ]
	– rottura a pullout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a blowout del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura del bordo del calcestruzzo

	[image: ]
	– rottura a pryout del calcestruzzo


Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	BP1
	DM23-bfl 1
	◢ 4,0 ◣
	71
	Combinazione di carico-22 (P36)
	142,9
	0,0
	81,5
	46,3
	49,4
	32,8
	16,2
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	71
	Combinazione di carico-22 (P36)
	82,0
	0,0
	-16,7
	44,1
	14,2
	18,8
	11,5
	OK

	BP1
	DM23-tfl 1
	◢ 4,0 ◣
	71
	Combinazione di carico-22 (P36)
	89,9
	0,0
	-13,4
	-42,0
	-29,6
	20,6
	12,6
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	71
	Combinazione di carico-22 (P36)
	165,8
	0,0
	-80,4
	53,8
	64,1
	38,1
	15,7
	OK

	BP1
	DM23-w 1
	◢ 4,0 ◣
	189
	Combinazione di carico-22 (P36)
	118,9
	0,0
	-11,2
	-45,1
	-51,4
	27,3
	8,4
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	189
	Combinazione di carico-22 (P36)
	128,4
	0,0
	-91,9
	-3,6
	51,6
	29,5
	10,6
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8


Blocco di calcestruzzo
	Elemento
	Carichi
	c
[mm]
	Aeff
[mm2]
	σ
[MPa]
	kj
[-]
	Fjd
[MPa]
	Ut
[%]
	Stato

	CB 1
	Combinazione di carico-22 (P36)
	15
	2831
	5,4
	3,00
	51,0
	10,6
	OK


Risultati dettagliati per CB 1
	Verifica resistenza a compressione del blocco di calcestruzzo (EN 1993-1-8 6.2.5)
	[image: ]
	5,4 
	MPa



	[image: ]
	51,0 
	MPa


dove:
	[image: ]
	– Forza normale di progetto

	[image: ]
	– Area effettiva sulla quale la forza N del pilastro è distribuita

	[image: ]
	– Effetti a lungo termine su Fcd

	[image: ]
	– Coefficiente unione βj

	[image: ]
	– Fattore di Concentrazione

	[image: ]
	– Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Utilizzo tensione
	[image: ]
	10,6 
	%
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Nel presente capitolo vengono riportate le verifiche strutturali delle principali connessioni delle travi in carpenteria metallica dell’impalcato.
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Fig.  13‑1 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM23
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM28
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	M29
	23 - HEB260
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione


Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2

	23 - HEB260
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (Equilibrium not required)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P11)
	DM23
	1,2
	-1,1
	-0,1
	0,0
	-1,5
	-0,8

	
	DM28
	1,0
	1,5
	-5,6
	0,0
	-1,5
	1,0

	Combinazione di carico-2 (P11)
	DM23
	1,2
	-1,1
	-0,1
	0,0
	-1,5
	-0,8

	
	DM28
	1,0
	1,4
	-5,3
	0,0
	-1,5
	0,9

	Combinazione di carico-3 (P11)
	DM23
	1,1
	-1,1
	0,0
	0,0
	-1,4
	-0,8

	
	DM28
	0,9
	1,4
	-5,1
	0,0
	-1,4
	0,9

	Combinazione di carico-4 (P11)
	DM23
	1,1
	-1,0
	0,0
	0,0
	-1,4
	-0,7

	
	DM28
	0,9
	1,3
	-4,8
	0,0
	-1,4
	0,9

	Combinazione di carico-5 (P11)
	DM23
	2,2
	-2,5
	-5,6
	0,0
	-0,4
	-1,8

	
	DM28
	1,8
	3,4
	-6,5
	0,0
	-0,4
	2,2

	Combinazione di carico-6 (P11)
	DM23
	2,2
	-2,5
	-5,6
	0,0
	-0,4
	-1,8

	
	DM28
	1,8
	3,3
	-6,3
	0,0
	-0,4
	2,2

	Combinazione di carico-7 (P11)
	DM23
	2,1
	-2,4
	-5,6
	0,0
	-0,3
	-1,7

	
	DM28
	1,8
	3,3
	-6,0
	0,0
	-0,3
	2,2

	Combinazione di carico-8 (P11)
	DM23
	2,1
	-2,4
	-5,5
	0,0
	-0,3
	-1,7

	
	DM28
	1,7
	3,2
	-5,7
	0,0
	-0,3
	2,1

	Combinazione di carico-9 (P11)
	DM23
	4,4
	-3,3
	-1,9
	0,0
	-6,5
	-2,3

	
	DM28
	3,8
	4,3
	-20,3
	0,0
	-6,5
	3,0

	Combinazione di carico-10 (P11)
	DM23
	4,5
	-3,7
	-2,4
	0,0
	-5,8
	-2,6

	
	DM28
	3,7
	4,6
	-20,2
	0,0
	-5,8
	3,1

	Combinazione di carico-11 (P11)
	DM23
	2,1
	-2,1
	-5,1
	0,0
	-1,1
	-1,5

	
	DM28
	1,9
	3,1
	-6,6
	0,0
	-1,1
	2,1

	Combinazione di carico-12 (P11)
	DM23
	4,3
	-3,2
	-1,8
	0,0
	-6,5
	-2,2

	
	DM28
	3,8
	4,2
	-20,0
	0,0
	-6,5
	2,9

	Combinazione di carico-13 (P11)
	DM23
	4,4
	-3,6
	-2,3
	0,0
	-5,8
	-2,6

	
	DM28
	3,7
	4,5
	-19,9
	0,0
	-5,8
	3,1

	Combinazione di carico-14 (P11)
	DM23
	2,0
	-2,1
	-5,1
	0,0
	-1,1
	-1,4

	
	DM28
	1,9
	3,0
	-6,3
	0,0
	-1,1
	2,1

	Combinazione di carico-15 (P11)
	DM23
	4,2
	-3,2
	-1,8
	0,0
	-6,3
	-2,2

	
	DM28
	3,8
	4,2
	-19,8
	0,0
	-6,3
	2,9

	Combinazione di carico-16 (P11)
	DM23
	4,4
	-3,6
	-2,3
	0,0
	-5,6
	-2,5

	
	DM28
	3,7
	4,5
	-19,7
	0,0
	-5,6
	3,0

	Combinazione di carico-17 (P11)
	DM23
	2,0
	-2,0
	-5,0
	0,0
	-1,0
	-1,4

	
	DM28
	1,8
	2,9
	-6,1
	0,0
	-1,0
	2,0

	Combinazione di carico-18 (P11)
	DM23
	4,2
	-3,1
	-1,7
	0,0
	-6,3
	-2,2

	
	DM28
	3,7
	4,1
	-19,5
	0,0
	-6,3
	2,8

	Combinazione di carico-19 (P11)
	DM23
	4,3
	-3,5
	-2,2
	0,0
	-5,6
	-2,5

	
	DM28
	3,6
	4,4
	-19,4
	0,0
	-5,6
	3,0

	Combinazione di carico-20 (P11)
	DM23
	1,9
	-2,0
	-5,0
	0,0
	-1,0
	-1,4

	
	DM28
	1,8
	2,9
	-5,8
	0,0
	-1,0
	2,0

	Combinazione di carico-21 (P11)
	DM23
	4,6
	-4,1
	-2,9
	0,0
	-5,0
	-2,9

	
	DM28
	3,7
	4,9
	-20,1
	0,0
	-5,0
	3,2

	Combinazione di carico-22 (P11)
	DM23
	2,3
	-2,9
	-6,1
	0,0
	0,3
	-2,1

	
	DM28
	1,7
	3,7
	-6,4
	0,0
	0,3
	2,4

	Combinazione di carico-23 (P11)
	DM23
	4,6
	-4,0
	-2,8
	0,0
	-5,1
	-2,9

	
	DM28
	3,6
	4,9
	-19,8
	0,0
	-5,1
	3,2

	Combinazione di carico-24 (P11)
	DM23
	2,3
	-2,9
	-6,1
	0,0
	0,3
	-2,1

	
	DM28
	1,7
	3,7
	-6,2
	0,0
	0,3
	2,3

	Combinazione di carico-25 (P11)
	DM23
	4,5
	-4,0
	-2,8
	0,0
	-4,9
	-2,8

	
	DM28
	3,6
	4,8
	-19,6
	0,0
	-4,9
	3,2

	Combinazione di carico-26 (P11)
	DM23
	2,2
	-2,8
	-6,1
	0,0
	0,5
	-2,0

	
	DM28
	1,7
	3,6
	-5,9
	0,0
	0,5
	2,3

	Combinazione di carico-27 (P11)
	DM23
	4,5
	-3,9
	-2,8
	0,0
	-4,9
	-2,8

	
	DM28
	3,5
	4,8
	-19,3
	0,0
	-4,9
	3,1

	Combinazione di carico-28 (P11)
	DM23
	2,2
	-2,8
	-6,0
	0,0
	0,4
	-2,0

	
	DM28
	1,6
	3,5
	-5,7
	0,0
	0,4
	2,3

	Combinazione di carico-29 (P11)
	DM23
	3,5
	-2,3
	3,2
	0,0
	-6,9
	-1,6

	
	DM28
	2,9
	2,7
	-19,2
	0,0
	-6,9
	1,8

	Combinazione di carico-30 (P11)
	DM23
	3,5
	-2,3
	3,2
	0,0
	-6,9
	-1,6

	
	DM28
	2,9
	2,6
	-19,0
	0,0
	-6,9
	1,8

	Combinazione di carico-31 (P11)
	DM23
	3,4
	-2,2
	3,3
	0,0
	-6,7
	-1,6

	
	DM28
	2,9
	2,6
	-18,7
	0,0
	-6,7
	1,8

	Combinazione di carico-32 (P11)
	DM23
	3,4
	-2,2
	3,3
	0,0
	-6,8
	-1,5

	
	DM28
	2,8
	2,5
	-18,5
	0,0
	-6,8
	1,7

	Combinazione di carico-33 (P11)
	DM23
	3,4
	-1,9
	3,7
	0,0
	-7,6
	-1,3

	
	DM28
	3,0
	2,3
	-19,3
	0,0
	-7,6
	1,7

	Combinazione di carico-34 (P11)
	DM23
	3,4
	-1,9
	3,7
	0,0
	-7,6
	-1,3

	
	DM28
	3,0
	2,3
	-19,1
	0,0
	-7,6
	1,7

	Combinazione di carico-35 (P11)
	DM23
	3,3
	-1,8
	3,8
	0,0
	-7,4
	-1,2

	
	DM28
	3,0
	2,2
	-18,8
	0,0
	-7,4
	1,6

	Combinazione di carico-36 (P11)
	DM23
	3,2
	-1,8
	3,8
	0,0
	-7,5
	-1,2

	
	DM28
	2,9
	2,2
	-18,6
	0,0
	-7,5
	1,6

	Combinazione di carico-37 (P11)
	DM23
	3,7
	-2,7
	2,7
	0,0
	-6,2
	-1,9

	
	DM28
	2,8
	3,0
	-19,2
	0,0
	-6,2
	2,0

	Combinazione di carico-38 (P11)
	DM23
	3,6
	-2,7
	2,7
	0,0
	-6,2
	-1,9

	
	DM28
	2,8
	2,9
	-18,9
	0,0
	-6,2
	1,9

	Combinazione di carico-39 (P11)
	DM23
	3,5
	-2,6
	2,8
	0,0
	-6,0
	-1,9

	
	DM28
	2,8
	2,9
	-18,6
	0,0
	-6,0
	1,9

	Combinazione di carico-40 (P11)
	DM23
	3,5
	-2,6
	2,8
	0,0
	-6,1
	-1,8

	
	DM28
	2,7
	2,8
	-18,4
	0,0
	-6,1
	1,9

	Combinazione di carico-41 (P11)
	DM23
	1,0
	-0,5
	0,7
	0,0
	-2,7
	-0,3

	
	DM28
	1,2
	0,9
	-5,7
	0,0
	-2,7
	0,7

	Combinazione di carico-42 (P11)
	DM23
	1,0
	-0,5
	0,8
	0,0
	-2,7
	-0,3

	
	DM28
	1,2
	0,9
	-5,5
	0,0
	-2,7
	0,7

	Combinazione di carico-43 (P11)
	DM23
	0,9
	-0,4
	0,8
	0,0
	-2,5
	-0,2

	
	DM28
	1,1
	0,8
	-5,2
	0,0
	-2,5
	0,7

	Combinazione di carico-44 (P11)
	DM23
	0,9
	-0,4
	0,9
	0,0
	-2,6
	-0,2

	
	DM28
	1,1
	0,8
	-5,0
	0,0
	-2,6
	0,6

	Combinazione di carico-45 (P11)
	DM23
	3,3
	-2,3
	-0,8
	0,0
	-5,7
	-1,5

	
	DM28
	3,1
	3,1
	-16,0
	0,0
	-5,7
	2,2

	Combinazione di carico-46 (P11)
	DM23
	1,7
	-1,4
	-3,1
	0,0
	-1,9
	-1,0

	
	DM28
	1,8
	2,3
	-6,4
	0,0
	-1,9
	1,6

	Combinazione di carico-47 (P11)
	DM23
	2,6
	-1,3
	3,0
	0,0
	-6,4
	-0,8

	
	DM28
	2,5
	1,8
	-15,3
	0,0
	-6,4
	1,3

	Combinazione di carico-48 (P11)
	DM23
	3,3
	-2,2
	-0,8
	0,0
	-5,7
	-1,5

	
	DM28
	3,1
	3,1
	-15,7
	0,0
	-5,7
	2,2

	Combinazione di carico-49 (P11)
	DM23
	1,7
	-1,4
	-3,1
	0,0
	-1,9
	-0,9

	
	DM28
	1,7
	2,2
	-6,1
	0,0
	-1,9
	1,6

	Combinazione di carico-50 (P11)
	DM23
	2,6
	-1,3
	3,1
	0,0
	-6,5
	-0,8

	
	DM28
	2,5
	1,7
	-15,0
	0,0
	-6,5
	1,3

	Combinazione di carico-51 (P11)
	DM23
	3,2
	-2,2
	-0,8
	0,0
	-5,5
	-1,5

	
	DM28
	3,0
	3,0
	-15,4
	0,0
	-5,5
	2,2

	Combinazione di carico-52 (P11)
	DM23
	1,6
	-1,3
	-3,1
	0,0
	-1,8
	-0,9

	
	DM28
	1,7
	2,2
	-5,9
	0,0
	-1,8
	1,6

	Combinazione di carico-53 (P11)
	DM23
	2,5
	-1,2
	3,1
	0,0
	-6,3
	-0,8

	
	DM28
	2,4
	1,7
	-14,8
	0,0
	-6,3
	1,3

	Combinazione di carico-54 (P11)
	DM23
	3,1
	-2,1
	-0,7
	0,0
	-5,5
	-1,4

	
	DM28
	3,0
	3,0
	-15,2
	0,0
	-5,5
	2,1

	Combinazione di carico-55 (P11)
	DM23
	1,5
	-1,3
	-3,0
	0,0
	-1,8
	-0,9

	
	DM28
	1,6
	2,1
	-5,6
	0,0
	-1,8
	1,5

	Combinazione di carico-56 (P11)
	DM23
	2,5
	-1,2
	3,2
	0,0
	-6,3
	-0,8

	
	DM28
	2,4
	1,6
	-14,5
	0,0
	-6,3
	1,2

	Combinazione di carico-57 (P11)
	DM23
	1,5
	-1,8
	-0,9
	0,0
	-0,3
	-1,3

	
	DM28
	0,9
	2,0
	-5,4
	0,0
	-0,3
	1,2

	Combinazione di carico-58 (P11)
	DM23
	1,4
	-1,8
	-0,9
	0,0
	-0,4
	-1,3

	
	DM28
	0,8
	1,9
	-5,2
	0,0
	-0,4
	1,2

	Combinazione di carico-59 (P11)
	DM23
	1,4
	-1,7
	-0,9
	0,0
	-0,2
	-1,3

	
	DM28
	0,8
	1,9
	-4,9
	0,0
	-0,2
	1,1

	Combinazione di carico-60 (P11)
	DM23
	1,3
	-1,7
	-0,8
	0,0
	-0,2
	-1,3

	
	DM28
	0,8
	1,8
	-4,6
	0,0
	-0,2
	1,1

	Combinazione di carico-61 (P11)
	DM23
	3,7
	-3,6
	-2,5
	0,0
	-3,3
	-2,6

	
	DM28
	2,8
	4,2
	-15,7
	0,0
	-3,3
	2,7

	Combinazione di carico-62 (P11)
	DM23
	2,1
	-2,7
	-4,8
	0,0
	0,5
	-2,0

	
	DM28
	1,4
	3,3
	-6,1
	0,0
	0,5
	2,1

	Combinazione di carico-63 (P11)
	DM23
	3,1
	-2,6
	1,4
	0,0
	-4,1
	-1,9

	
	DM28
	2,2
	2,8
	-15,0
	0,0
	-4,1
	1,8

	Combinazione di carico-64 (P11)
	DM23
	3,7
	-3,5
	-2,5
	0,0
	-3,3
	-2,6

	
	DM28
	2,7
	4,1
	-15,4
	0,0
	-3,3
	2,7

	Combinazione di carico-65 (P11)
	DM23
	2,1
	-2,7
	-4,8
	0,0
	0,4
	-2,0

	
	DM28
	1,4
	3,3
	-5,8
	0,0
	0,4
	2,1

	Combinazione di carico-66 (P11)
	DM23
	3,0
	-2,6
	1,4
	0,0
	-4,1
	-1,9

	
	DM28
	2,2
	2,8
	-14,7
	0,0
	-4,1
	1,8

	Combinazione di carico-67 (P11)
	DM23
	3,6
	-3,5
	-2,4
	0,0
	-3,2
	-2,5

	
	DM28
	2,7
	4,1
	-15,1
	0,0
	-3,2
	2,6

	Combinazione di carico-68 (P11)
	DM23
	2,0
	-2,7
	-4,7
	0,0
	0,6
	-2,0

	
	DM28
	1,3
	3,2
	-5,6
	0,0
	0,6
	2,0

	Combinazione di carico-69 (P11)
	DM23
	3,0
	-2,5
	1,4
	0,0
	-3,9
	-1,8

	
	DM28
	2,1
	2,7
	-14,5
	0,0
	-3,9
	1,7

	Combinazione di carico-70 (P11)
	DM23
	3,6
	-3,4
	-2,4
	0,0
	-3,2
	-2,5

	
	DM28
	2,6
	4,0
	-14,9
	0,0
	-3,2
	2,6

	Combinazione di carico-71 (P11)
	DM23
	2,0
	-2,6
	-4,7
	0,0
	0,6
	-1,9

	
	DM28
	1,3
	3,2
	-5,3
	0,0
	0,6
	2,0

	Combinazione di carico-72 (P11)
	DM23
	2,9
	-2,5
	1,5
	0,0
	-4,0
	-1,8

	
	DM28
	2,1
	2,7
	-14,2
	0,0
	-4,0
	1,7

	Combinazione di carico-1 (P12)
	DM23
	1,7
	1,4
	0,0
	0,0
	-1,4
	1,1

	
	DM28
	1,8
	-3,1
	0,7
	0,0
	-1,4
	-1,6

	Combinazione di carico-2 (P12)
	DM23
	1,6
	1,3
	0,0
	0,0
	-1,4
	1,1

	
	DM28
	1,8
	-3,0
	0,7
	0,0
	-1,4
	-1,6

	Combinazione di carico-3 (P12)
	DM23
	1,5
	1,3
	0,0
	0,0
	-1,2
	1,0

	
	DM28
	1,7
	-2,8
	0,6
	0,0
	-1,2
	-1,5

	Combinazione di carico-4 (P12)
	DM23
	1,5
	1,2
	0,1
	0,0
	-1,3
	1,0

	
	DM28
	1,6
	-2,7
	0,7
	0,0
	-1,3
	-1,4

	Combinazione di carico-5 (P12)
	DM23
	3,5
	2,5
	-2,8
	0,0
	-1,3
	2,1

	
	DM28
	3,8
	-5,8
	-0,8
	0,0
	-1,3
	-3,0

	Combinazione di carico-6 (P12)
	DM23
	3,5
	2,5
	-2,7
	0,0
	-1,3
	2,0

	
	DM28
	3,7
	-5,7
	-0,7
	0,0
	-1,3
	-3,0

	Combinazione di carico-7 (P12)
	DM23
	3,4
	2,4
	-2,7
	0,0
	-1,2
	2,0

	
	DM28
	3,7
	-5,6
	-0,8
	0,0
	-1,2
	-2,9

	Combinazione di carico-8 (P12)
	DM23
	3,3
	2,4
	-2,7
	0,0
	-1,2
	2,0

	
	DM28
	3,6
	-5,5
	-0,8
	0,0
	-1,2
	-2,8

	Combinazione di carico-9 (P12)
	DM23
	5,8
	5,5
	-0,7
	0,0
	-6,0
	4,5

	
	DM28
	6,2
	-11,9
	2,6
	0,0
	-6,0
	-6,2

	Combinazione di carico-10 (P12)
	DM23
	5,6
	5,0
	-1,0
	0,0
	-5,5
	4,0

	
	DM28
	6,1
	-10,9
	2,1
	0,0
	-5,5
	-5,7

	Combinazione di carico-11 (P12)
	DM23
	3,7
	3,1
	-2,4
	0,0
	-1,8
	2,5

	
	DM28
	3,9
	-6,8
	-0,3
	0,0
	-1,8
	-3,5

	Combinazione di carico-12 (P12)
	DM23
	5,8
	5,5
	-0,7
	0,0
	-6,0
	4,4

	
	DM28
	6,2
	-11,7
	2,6
	0,0
	-6,0
	-6,2

	Combinazione di carico-13 (P12)
	DM23
	5,6
	4,9
	-1,0
	0,0
	-5,5
	4,0

	
	DM28
	6,1
	-10,8
	2,1
	0,0
	-5,5
	-5,7

	Combinazione di carico-14 (P12)
	DM23
	3,6
	3,1
	-2,4
	0,0
	-1,8
	2,5

	
	DM28
	3,9
	-6,7
	-0,2
	0,0
	-1,8
	-3,5

	Combinazione di carico-15 (P12)
	DM23
	5,7
	5,4
	-0,6
	0,0
	-5,9
	4,4

	
	DM28
	6,1
	-11,6
	2,5
	0,0
	-5,9
	-6,1

	Combinazione di carico-16 (P12)
	DM23
	5,5
	4,8
	-1,0
	0,0
	-5,4
	3,9

	
	DM28
	6,0
	-10,7
	2,0
	0,0
	-5,4
	-5,6

	Combinazione di carico-17 (P12)
	DM23
	3,6
	3,0
	-2,4
	0,0
	-1,7
	2,4

	
	DM28
	3,8
	-6,5
	-0,3
	0,0
	-1,7
	-3,4

	Combinazione di carico-18 (P12)
	DM23
	5,6
	5,4
	-0,6
	0,0
	-5,9
	4,3

	
	DM28
	6,0
	-11,5
	2,5
	0,0
	-5,9
	-6,0

	Combinazione di carico-19 (P12)
	DM23
	5,4
	4,8
	-1,0
	0,0
	-5,4
	3,9

	
	DM28
	5,9
	-10,6
	2,0
	0,0
	-5,4
	-5,5

	Combinazione di carico-20 (P12)
	DM23
	3,5
	2,9
	-2,3
	0,0
	-1,7
	2,4

	
	DM28
	3,7
	-6,4
	-0,3
	0,0
	-1,7
	-3,3

	Combinazione di carico-21 (P12)
	DM23
	5,5
	4,4
	-1,4
	0,0
	-5,0
	3,6

	
	DM28
	6,0
	-10,0
	1,6
	0,0
	-5,0
	-5,3

	Combinazione di carico-22 (P12)
	DM23
	3,4
	2,0
	-3,1
	0,0
	-0,8
	1,6

	
	DM28
	3,7
	-4,9
	-1,3
	0,0
	-0,8
	-2,6

	Combinazione di carico-23 (P12)
	DM23
	5,4
	4,4
	-1,4
	0,0
	-5,0
	3,5

	
	DM28
	6,0
	-9,9
	1,6
	0,0
	-5,0
	-5,2

	Combinazione di carico-24 (P12)
	DM23
	3,3
	1,9
	-3,1
	0,0
	-0,8
	1,6

	
	DM28
	3,6
	-4,8
	-1,2
	0,0
	-0,8
	-2,5

	Combinazione di carico-25 (P12)
	DM23
	5,3
	4,3
	-1,4
	0,0
	-4,9
	3,5

	
	DM28
	5,9
	-9,7
	1,5
	0,0
	-4,9
	-5,1

	Combinazione di carico-26 (P12)
	DM23
	3,2
	1,9
	-3,1
	0,0
	-0,6
	1,5

	
	DM28
	3,6
	-4,7
	-1,3
	0,0
	-0,6
	-2,4

	Combinazione di carico-27 (P12)
	DM23
	5,3
	4,2
	-1,3
	0,0
	-4,9
	3,4

	
	DM28
	5,8
	-9,6
	1,5
	0,0
	-4,9
	-5,1

	Combinazione di carico-28 (P12)
	DM23
	3,2
	1,8
	-3,1
	0,0
	-0,7
	1,5

	
	DM28
	3,5
	-4,5
	-1,3
	0,0
	-0,7
	-2,4

	Combinazione di carico-29 (P12)
	DM23
	3,8
	3,8
	1,7
	0,0
	-5,6
	3,1

	
	DM28
	4,1
	-8,2
	3,5
	0,0
	-5,6
	-4,3

	Combinazione di carico-30 (P12)
	DM23
	3,7
	3,8
	1,7
	0,0
	-5,6
	3,0

	
	DM28
	4,1
	-8,1
	3,5
	0,0
	-5,6
	-4,3

	Combinazione di carico-31 (P12)
	DM23
	3,7
	3,7
	1,8
	0,0
	-5,4
	3,0

	
	DM28
	4,0
	-7,9
	3,4
	0,0
	-5,4
	-4,2

	Combinazione di carico-32 (P12)
	DM23
	3,6
	3,6
	1,8
	0,0
	-5,5
	2,9

	
	DM28
	3,9
	-7,8
	3,5
	0,0
	-5,5
	-4,1

	Combinazione di carico-33 (P12)
	DM23
	4,0
	4,4
	2,1
	0,0
	-6,1
	3,5

	
	DM28
	4,3
	-9,1
	4,0
	0,0
	-6,1
	-4,8

	Combinazione di carico-34 (P12)
	DM23
	3,9
	4,3
	2,1
	0,0
	-6,1
	3,5

	
	DM28
	4,2
	-9,0
	4,0
	0,0
	-6,1
	-4,7

	Combinazione di carico-35 (P12)
	DM23
	3,8
	4,2
	2,1
	0,0
	-5,9
	3,4

	
	DM28
	4,1
	-8,8
	3,9
	0,0
	-5,9
	-4,7

	Combinazione di carico-36 (P12)
	DM23
	3,8
	4,2
	2,1
	0,0
	-6,0
	3,4

	
	DM28
	4,0
	-8,7
	4,0
	0,0
	-6,0
	-4,6

	Combinazione di carico-37 (P12)
	DM23
	3,6
	3,2
	1,3
	0,0
	-5,1
	2,6

	
	DM28
	4,0
	-7,3
	3,0
	0,0
	-5,1
	-3,9

	Combinazione di carico-38 (P12)
	DM23
	3,6
	3,2
	1,4
	0,0
	-5,1
	2,6

	
	DM28
	4,0
	-7,2
	3,0
	0,0
	-5,1
	-3,8

	Combinazione di carico-39 (P12)
	DM23
	3,5
	3,1
	1,4
	0,0
	-4,9
	2,5

	
	DM28
	3,9
	-7,0
	2,9
	0,0
	-4,9
	-3,7

	Combinazione di carico-40 (P12)
	DM23
	3,4
	3,1
	1,4
	0,0
	-5,0
	2,5

	
	DM28
	3,8
	-6,9
	3,0
	0,0
	-5,0
	-3,7

	Combinazione di carico-41 (P12)
	DM23
	2,0
	2,3
	0,6
	0,0
	-2,2
	1,9

	
	DM28
	2,0
	-4,6
	1,5
	0,0
	-2,2
	-2,4

	Combinazione di carico-42 (P12)
	DM23
	1,9
	2,3
	0,6
	0,0
	-2,2
	1,8

	
	DM28
	1,9
	-4,5
	1,5
	0,0
	-2,2
	-2,3

	Combinazione di carico-43 (P12)
	DM23
	1,8
	2,2
	0,6
	0,0
	-2,1
	1,8

	
	DM28
	1,9
	-4,4
	1,5
	0,0
	-2,1
	-2,3

	Combinazione di carico-44 (P12)
	DM23
	1,8
	2,1
	0,7
	0,0
	-2,1
	1,7

	
	DM28
	1,8
	-4,2
	1,5
	0,0
	-2,1
	-2,2

	Combinazione di carico-45 (P12)
	DM23
	4,7
	4,8
	-0,1
	0,0
	-5,1
	3,9

	
	DM28
	5,0
	-10,1
	2,5
	0,0
	-5,1
	-5,3

	Combinazione di carico-46 (P12)
	DM23
	3,3
	3,1
	-1,3
	0,0
	-2,2
	2,6

	
	DM28
	3,4
	-6,6
	0,5
	0,0
	-2,2
	-3,4

	Combinazione di carico-47 (P12)
	DM23
	3,4
	4,0
	1,8
	0,0
	-5,2
	3,2

	
	DM28
	3,6
	-8,2
	3,5
	0,0
	-5,2
	-4,3

	Combinazione di carico-48 (P12)
	DM23
	4,7
	4,8
	-0,1
	0,0
	-5,1
	3,9

	
	DM28
	5,0
	-10,0
	2,5
	0,0
	-5,1
	-5,2

	Combinazione di carico-49 (P12)
	DM23
	3,2
	3,1
	-1,3
	0,0
	-2,2
	2,5

	
	DM28
	3,3
	-6,4
	0,5
	0,0
	-2,2
	-3,3

	Combinazione di carico-50 (P12)
	DM23
	3,4
	4,0
	1,8
	0,0
	-5,2
	3,2

	
	DM28
	3,6
	-8,1
	3,5
	0,0
	-5,2
	-4,2

	Combinazione di carico-51 (P12)
	DM23
	4,6
	4,7
	-0,1
	0,0
	-5,0
	3,8

	
	DM28
	4,9
	-9,8
	2,4
	0,0
	-5,0
	-5,1

	Combinazione di carico-52 (P12)
	DM23
	3,1
	3,0
	-1,3
	0,0
	-2,0
	2,5

	
	DM28
	3,2
	-6,3
	0,5
	0,0
	-2,0
	-3,3

	Combinazione di carico-53 (P12)
	DM23
	3,3
	3,9
	1,8
	0,0
	-5,0
	3,1

	
	DM28
	3,5
	-7,9
	3,4
	0,0
	-5,0
	-4,2

	Combinazione di carico-54 (P12)
	DM23
	4,5
	4,7
	-0,1
	0,0
	-5,0
	3,8

	
	DM28
	4,8
	-9,7
	2,5
	0,0
	-5,0
	-5,1

	Combinazione di carico-55 (P12)
	DM23
	3,1
	3,0
	-1,3
	0,0
	-2,1
	2,4

	
	DM28
	3,2
	-6,2
	0,5
	0,0
	-2,1
	-3,2

	Combinazione di carico-56 (P12)
	DM23
	3,2
	3,8
	1,9
	0,0
	-5,1
	3,1

	
	DM28
	3,4
	-7,8
	3,4
	0,0
	-5,1
	-4,1

	Combinazione di carico-57 (P12)
	DM23
	1,4
	0,4
	-0,6
	0,0
	-0,5
	0,4

	
	DM28
	1,7
	-1,6
	-0,2
	0,0
	-0,5
	-0,8

	Combinazione di carico-58 (P12)
	DM23
	1,3
	0,4
	-0,6
	0,0
	-0,6
	0,3

	
	DM28
	1,6
	-1,4
	-0,1
	0,0
	-0,6
	-0,8

	Combinazione di carico-59 (P12)
	DM23
	1,3
	0,3
	-0,6
	0,0
	-0,4
	0,3

	
	DM28
	1,5
	-1,3
	-0,2
	0,0
	-0,4
	-0,7

	Combinazione di carico-60 (P12)
	DM23
	1,2
	0,3
	-0,6
	0,0
	-0,4
	0,2

	
	DM28
	1,4
	-1,2
	-0,2
	0,0
	-0,4
	-0,6

	Combinazione di carico-61 (P12)
	DM23
	4,2
	2,9
	-1,3
	0,0
	-3,4
	2,4

	
	DM28
	4,7
	-7,0
	0,8
	0,0
	-3,4
	-3,7

	Combinazione di carico-62 (P12)
	DM23
	2,7
	1,3
	-2,5
	0,0
	-0,5
	1,0

	
	DM28
	3,0
	-3,5
	-1,2
	0,0
	-0,5
	-1,8

	Combinazione di carico-63 (P12)
	DM23
	2,9
	2,1
	0,6
	0,0
	-3,5
	1,7

	
	DM28
	3,3
	-5,1
	1,8
	0,0
	-3,5
	-2,7

	Combinazione di carico-64 (P12)
	DM23
	4,1
	2,9
	-1,3
	0,0
	-3,4
	2,4

	
	DM28
	4,6
	-6,9
	0,8
	0,0
	-3,4
	-3,7

	Combinazione di carico-65 (P12)
	DM23
	2,6
	1,2
	-2,5
	0,0
	-0,5
	1,0

	
	DM28
	3,0
	-3,4
	-1,1
	0,0
	-0,5
	-1,8

	Combinazione di carico-66 (P12)
	DM23
	2,8
	2,1
	0,6
	0,0
	-3,5
	1,7

	
	DM28
	3,2
	-5,0
	1,8
	0,0
	-3,5
	-2,7

	Combinazione di carico-67 (P12)
	DM23
	4,0
	2,8
	-1,3
	0,0
	-3,3
	2,3

	
	DM28
	4,5
	-6,8
	0,8
	0,0
	-3,3
	-3,6

	Combinazione di carico-68 (P12)
	DM23
	2,6
	1,1
	-2,5
	0,0
	-0,3
	0,9

	
	DM28
	2,9
	-3,2
	-1,2
	0,0
	-0,3
	-1,7

	Combinazione di carico-69 (P12)
	DM23
	2,7
	2,0
	0,6
	0,0
	-3,3
	1,6

	
	DM28
	3,1
	-4,9
	1,7
	0,0
	-3,3
	-2,6

	Combinazione di carico-70 (P12)
	DM23
	4,0
	2,8
	-1,3
	0,0
	-3,3
	2,3

	
	DM28
	4,5
	-6,7
	0,8
	0,0
	-3,3
	-3,5

	Combinazione di carico-71 (P12)
	DM23
	2,5
	1,1
	-2,5
	0,0
	-0,4
	0,9

	
	DM28
	2,8
	-3,1
	-1,2
	0,0
	-0,4
	-1,6

	Combinazione di carico-72 (P12)
	DM23
	2,7
	2,0
	0,7
	0,0
	-3,4
	1,6

	
	DM28
	3,1
	-4,7
	1,8
	0,0
	-3,4
	-2,5

	Combinazione di carico-1 (P13)
	DM23
	1,0
	3,9
	-1,8
	0,0
	1,1
	3,0

	
	DM28
	1,0
	-6,8
	-1,8
	0,0
	1,1
	-3,7

	Combinazione di carico-2 (P13)
	DM23
	1,0
	3,8
	-1,7
	0,0
	1,0
	2,9

	
	DM28
	0,9
	-6,5
	-1,7
	0,0
	1,0
	-3,5

	Combinazione di carico-3 (P13)
	DM23
	0,9
	3,6
	-1,6
	0,0
	1,0
	2,8

	
	DM28
	0,9
	-6,2
	-1,6
	0,0
	1,0
	-3,4

	Combinazione di carico-4 (P13)
	DM23
	0,9
	3,4
	-1,5
	0,0
	0,9
	2,7

	
	DM28
	0,9
	-6,0
	-1,5
	0,0
	0,9
	-3,2

	Combinazione di carico-5 (P13)
	DM23
	2,2
	7,9
	-5,5
	0,1
	2,3
	6,1

	
	DM28
	2,1
	-13,7
	-4,4
	0,1
	2,3
	-7,4

	Combinazione di carico-6 (P13)
	DM23
	2,1
	7,7
	-5,4
	0,1
	2,2
	6,0

	
	DM28
	2,1
	-13,4
	-4,2
	0,1
	2,2
	-7,3

	Combinazione di carico-7 (P13)
	DM23
	2,1
	7,5
	-5,3
	0,1
	2,2
	5,8

	
	DM28
	2,0
	-13,1
	-4,2
	0,1
	2,2
	-7,1

	Combinazione di carico-8 (P13)
	DM23
	2,0
	7,4
	-5,2
	0,1
	2,1
	5,7

	
	DM28
	2,0
	-12,9
	-4,1
	0,1
	2,1
	-7,0

	Combinazione di carico-9 (P13)
	DM23
	3,3
	14,0
	-7,5
	0,1
	3,3
	10,9

	
	DM28
	3,2
	-24,3
	-6,7
	0,1
	3,3
	-13,1

	Combinazione di carico-10 (P13)
	DM23
	3,3
	13,3
	-7,6
	0,1
	3,4
	10,3

	
	DM28
	3,2
	-23,2
	-6,8
	0,1
	3,4
	-12,5

	Combinazione di carico-11 (P13)
	DM23
	2,2
	8,6
	-5,5
	0,1
	2,2
	6,6

	
	DM28
	2,1
	-14,8
	-4,3
	0,1
	2,2
	-8,0

	Combinazione di carico-12 (P13)
	DM23
	3,3
	13,9
	-7,5
	0,1
	3,2
	10,8

	
	DM28
	3,2
	-24,1
	-6,6
	0,1
	3,2
	-13,0

	Combinazione di carico-13 (P13)
	DM23
	3,3
	13,2
	-7,5
	0,1
	3,3
	10,2

	
	DM28
	3,1
	-22,9
	-6,7
	0,1
	3,3
	-12,4

	Combinazione di carico-14 (P13)
	DM23
	2,1
	8,4
	-5,4
	0,1
	2,1
	6,5

	
	DM28
	2,1
	-14,6
	-4,2
	0,1
	2,1
	-7,9

	Combinazione di carico-15 (P13)
	DM23
	3,2
	13,7
	-7,3
	0,1
	3,3
	10,6

	
	DM28
	3,1
	-23,8
	-6,5
	0,1
	3,3
	-12,8

	Combinazione di carico-16 (P13)
	DM23
	3,2
	13,0
	-7,4
	0,1
	3,3
	10,1

	
	DM28
	3,1
	-22,6
	-6,6
	0,1
	3,3
	-12,2

	Combinazione di carico-17 (P13)
	DM23
	2,1
	8,2
	-5,2
	0,1
	2,2
	6,4

	
	DM28
	2,0
	-14,3
	-4,1
	0,1
	2,2
	-7,7

	Combinazione di carico-18 (P13)
	DM23
	3,2
	13,6
	-7,3
	0,1
	3,2
	10,5

	
	DM28
	3,1
	-23,5
	-6,4
	0,1
	3,2
	-12,7

	Combinazione di carico-19 (P13)
	DM23
	3,2
	12,9
	-7,3
	0,1
	3,2
	10,0

	
	DM28
	3,1
	-22,4
	-6,5
	0,1
	3,2
	-12,1

	Combinazione di carico-20 (P13)
	DM23
	2,1
	8,1
	-5,2
	0,1
	2,0
	6,3

	
	DM28
	2,0
	-14,0
	-4,0
	0,1
	2,0
	-7,6

	Combinazione di carico-21 (P13)
	DM23
	3,3
	12,6
	-7,6
	0,1
	3,5
	9,8

	
	DM28
	3,1
	-22,0
	-6,8
	0,1
	3,5
	-11,9

	Combinazione di carico-22 (P13)
	DM23
	2,1
	7,2
	-5,5
	0,1
	2,3
	5,5

	
	DM28
	2,1
	-12,5
	-4,4
	0,1
	2,3
	-6,8

	Combinazione di carico-23 (P13)
	DM23
	3,2
	12,5
	-7,5
	0,1
	3,3
	9,7

	
	DM28
	3,1
	-21,8
	-6,7
	0,1
	3,3
	-11,8

	Combinazione di carico-24 (P13)
	DM23
	2,1
	7,0
	-5,5
	0,1
	2,2
	5,4

	
	DM28
	2,0
	-12,3
	-4,3
	0,1
	2,2
	-6,7

	Combinazione di carico-25 (P13)
	DM23
	3,2
	12,3
	-7,4
	0,1
	3,4
	9,5

	
	DM28
	3,1
	-21,5
	-6,6
	0,1
	3,4
	-11,6

	Combinazione di carico-26 (P13)
	DM23
	2,1
	6,8
	-5,3
	0,1
	2,3
	5,3

	
	DM28
	2,0
	-12,0
	-4,2
	0,1
	2,3
	-6,5

	Combinazione di carico-27 (P13)
	DM23
	3,2
	12,2
	-7,3
	0,1
	3,3
	9,4

	
	DM28
	3,0
	-21,2
	-6,5
	0,1
	3,3
	-11,5

	Combinazione di carico-28 (P13)
	DM23
	2,0
	6,7
	-5,3
	0,1
	2,2
	5,2

	
	DM28
	1,9
	-11,7
	-4,1
	0,1
	2,2
	-6,3

	Combinazione di carico-29 (P13)
	DM23
	2,1
	9,4
	-3,9
	0,0
	2,2
	7,3

	
	DM28
	2,1
	-16,3
	-4,2
	0,0
	2,2
	-8,8

	Combinazione di carico-30 (P13)
	DM23
	2,1
	9,2
	-3,8
	0,0
	2,1
	7,1

	
	DM28
	2,0
	-16,0
	-4,1
	0,0
	2,1
	-8,6

	Combinazione di carico-31 (P13)
	DM23
	2,1
	9,0
	-3,7
	0,0
	2,2
	7,0

	
	DM28
	2,0
	-15,7
	-4,0
	0,0
	2,2
	-8,5

	Combinazione di carico-32 (P13)
	DM23
	2,0
	8,9
	-3,6
	0,0
	2,0
	6,9

	
	DM28
	1,9
	-15,5
	-3,9
	0,0
	2,0
	-8,3

	Combinazione di carico-33 (P13)
	DM23
	2,2
	10,1
	-3,9
	0,0
	2,2
	7,8

	
	DM28
	2,1
	-17,4
	-4,2
	0,0
	2,2
	-9,4

	Combinazione di carico-34 (P13)
	DM23
	2,1
	9,9
	-3,8
	0,0
	2,1
	7,7

	
	DM28
	2,1
	-17,2
	-4,0
	0,0
	2,1
	-9,2

	Combinazione di carico-35 (P13)
	DM23
	2,1
	9,7
	-3,7
	0,0
	2,1
	7,5

	
	DM28
	2,0
	-16,9
	-4,0
	0,0
	2,1
	-9,1

	Combinazione di carico-36 (P13)
	DM23
	2,0
	9,6
	-3,6
	0,0
	2,0
	7,4

	
	DM28
	2,0
	-16,6
	-3,9
	0,0
	2,0
	-8,9

	Combinazione di carico-37 (P13)
	DM23
	2,1
	8,7
	-3,9
	0,0
	2,3
	6,7

	
	DM28
	2,0
	-15,1
	-4,3
	0,0
	2,3
	-8,2

	Combinazione di carico-38 (P13)
	DM23
	2,1
	8,5
	-3,9
	0,0
	2,2
	6,6

	
	DM28
	2,0
	-14,9
	-4,2
	0,0
	2,2
	-8,0

	Combinazione di carico-39 (P13)
	DM23
	2,0
	8,3
	-3,7
	0,0
	2,2
	6,5

	
	DM28
	1,9
	-14,6
	-4,1
	0,0
	2,2
	-7,9

	Combinazione di carico-40 (P13)
	DM23
	2,0
	8,2
	-3,7
	0,0
	2,1
	6,3

	
	DM28
	1,9
	-14,3
	-4,0
	0,0
	2,1
	-7,7

	Combinazione di carico-41 (P13)
	DM23
	1,0
	5,1
	-1,7
	0,0
	1,0
	3,9

	
	DM28
	1,0
	-8,7
	-1,7
	0,0
	1,0
	-4,7

	Combinazione di carico-42 (P13)
	DM23
	1,0
	4,9
	-1,7
	0,0
	0,9
	3,8

	
	DM28
	1,0
	-8,4
	-1,6
	0,0
	0,9
	-4,5

	Combinazione di carico-43 (P13)
	DM23
	1,0
	4,7
	-1,5
	0,0
	0,9
	3,7

	
	DM28
	0,9
	-8,1
	-1,5
	0,0
	0,9
	-4,4

	Combinazione di carico-44 (P13)
	DM23
	0,9
	4,6
	-1,5
	0,0
	0,8
	3,6

	
	DM28
	0,9
	-7,9
	-1,4
	0,0
	0,8
	-4,2

	Combinazione di carico-45 (P13)
	DM23
	2,6
	11,7
	-5,8
	0,1
	2,6
	9,0

	
	DM28
	2,6
	-20,2
	-5,2
	0,1
	2,6
	-10,9

	Combinazione di carico-46 (P13)
	DM23
	1,8
	7,8
	-4,3
	0,1
	1,8
	6,1

	
	DM28
	1,8
	-13,5
	-3,5
	0,1
	1,8
	-7,3

	Combinazione di carico-47 (P13)
	DM23
	1,8
	8,9
	-3,2
	0,0
	1,8
	6,9

	
	DM28
	1,8
	-15,3
	-3,4
	0,0
	1,8
	-8,3

	Combinazione di carico-48 (P13)
	DM23
	2,6
	11,5
	-5,7
	0,1
	2,5
	8,9

	
	DM28
	2,5
	-19,9
	-5,1
	0,1
	2,5
	-10,7

	Combinazione di carico-49 (P13)
	DM23
	1,8
	7,7
	-4,2
	0,1
	1,7
	6,0

	
	DM28
	1,8
	-13,3
	-3,4
	0,1
	1,7
	-7,1

	Combinazione di carico-50 (P13)
	DM23
	1,8
	8,7
	-3,1
	0,0
	1,7
	6,8

	
	DM28
	1,7
	-15,1
	-3,3
	0,0
	1,7
	-8,1

	Combinazione di carico-51 (P13)
	DM23
	2,6
	11,3
	-5,6
	0,1
	2,5
	8,8

	
	DM28
	2,5
	-19,6
	-5,0
	0,1
	2,5
	-10,6

	Combinazione di carico-52 (P13)
	DM23
	1,8
	7,5
	-4,1
	0,1
	1,8
	5,8

	
	DM28
	1,7
	-13,0
	-3,3
	0,1
	1,8
	-7,0

	Combinazione di carico-53 (P13)
	DM23
	1,8
	8,6
	-3,0
	0,0
	1,7
	6,6

	
	DM28
	1,7
	-14,8
	-3,2
	0,0
	1,7
	-7,9

	Combinazione di carico-54 (P13)
	DM23
	2,5
	11,2
	-5,5
	0,1
	2,4
	8,7

	
	DM28
	2,5
	-19,4
	-4,9
	0,1
	2,4
	-10,4

	Combinazione di carico-55 (P13)
	DM23
	1,7
	7,4
	-4,0
	0,1
	1,7
	5,7

	
	DM28
	1,7
	-12,7
	-3,2
	0,1
	1,7
	-6,8

	Combinazione di carico-56 (P13)
	DM23
	1,7
	8,4
	-2,9
	0,0
	1,6
	6,5

	
	DM28
	1,7
	-14,5
	-3,1
	0,0
	1,6
	-7,8

	Combinazione di carico-57 (P13)
	DM23
	1,0
	2,7
	-1,9
	0,0
	1,2
	2,1

	
	DM28
	0,9
	-4,9
	-1,9
	0,0
	1,2
	-2,7

	Combinazione di carico-58 (P13)
	DM23
	0,9
	2,6
	-1,8
	0,0
	1,1
	2,0

	
	DM28
	0,9
	-4,6
	-1,8
	0,0
	1,1
	-2,5

	Combinazione di carico-59 (P13)
	DM23
	0,9
	2,4
	-1,7
	0,0
	1,1
	1,9

	
	DM28
	0,8
	-4,3
	-1,7
	0,0
	1,1
	-2,3

	Combinazione di carico-60 (P13)
	DM23
	0,9
	2,3
	-1,6
	0,0
	1,0
	1,7

	
	DM28
	0,8
	-4,1
	-1,6
	0,0
	1,0
	-2,2

	Combinazione di carico-61 (P13)
	DM23
	2,6
	9,3
	-5,9
	0,0
	2,8
	7,2

	
	DM28
	2,5
	-16,4
	-5,4
	0,0
	2,8
	-8,8

	Combinazione di carico-62 (P13)
	DM23
	1,8
	5,5
	-4,5
	0,0
	2,0
	4,3

	
	DM28
	1,7
	-9,7
	-3,7
	0,0
	2,0
	-5,3

	Combinazione di carico-63 (P13)
	DM23
	1,8
	6,6
	-3,3
	0,0
	2,0
	5,1

	
	DM28
	1,7
	-11,5
	-3,6
	0,0
	2,0
	-6,2

	Combinazione di carico-64 (P13)
	DM23
	2,5
	9,2
	-5,8
	0,0
	2,7
	7,1

	
	DM28
	2,4
	-16,1
	-5,3
	0,0
	2,7
	-8,7

	Combinazione di carico-65 (P13)
	DM23
	1,7
	5,4
	-4,4
	0,0
	1,9
	4,1

	
	DM28
	1,7
	-9,5
	-3,6
	0,0
	1,9
	-5,1

	Combinazione di carico-66 (P13)
	DM23
	1,7
	6,4
	-3,3
	0,0
	1,9
	5,0

	
	DM28
	1,6
	-11,3
	-3,5
	0,0
	1,9
	-6,1

	Combinazione di carico-67 (P13)
	DM23
	2,5
	9,0
	-5,7
	0,0
	2,7
	7,0

	
	DM28
	2,4
	-15,8
	-5,2
	0,0
	2,7
	-8,5

	Combinazione di carico-68 (P13)
	DM23
	1,7
	5,2
	-4,3
	0,0
	2,0
	4,0

	
	DM28
	1,6
	-9,1
	-3,5
	0,0
	2,0
	-5,0

	Combinazione di carico-69 (P13)
	DM23
	1,7
	6,2
	-3,1
	0,0
	1,9
	4,8

	
	DM28
	1,6
	-11,0
	-3,4
	0,0
	1,9
	-5,9

	Combinazione di carico-70 (P13)
	DM23
	2,5
	8,9
	-5,6
	0,0
	2,6
	6,9

	
	DM28
	2,4
	-15,5
	-5,1
	0,0
	2,6
	-8,4

	Combinazione di carico-71 (P13)
	DM23
	1,7
	5,0
	-4,2
	0,0
	1,8
	3,9

	
	DM28
	1,6
	-8,9
	-3,4
	0,0
	1,8
	-4,8

	Combinazione di carico-72 (P13)
	DM23
	1,7
	6,1
	-3,1
	0,0
	1,8
	4,7

	
	DM28
	1,6
	-10,7
	-3,3
	0,0
	1,8
	-5,8

	Combinazione di carico-1 (P14)
	DM23
	2,7
	6,1
	-2,0
	0,0
	1,4
	4,6

	
	DM28
	2,7
	-10,0
	-2,1
	0,0
	1,4
	-5,3

	Combinazione di carico-2 (P14)
	DM23
	2,6
	5,9
	-1,9
	0,0
	1,3
	4,5

	
	DM28
	2,6
	-9,6
	-2,0
	0,0
	1,3
	-5,1

	Combinazione di carico-3 (P14)
	DM23
	2,5
	5,6
	-1,8
	0,0
	1,3
	4,2

	
	DM28
	2,5
	-9,2
	-1,9
	0,0
	1,3
	-4,9

	Combinazione di carico-4 (P14)
	DM23
	2,4
	5,4
	-1,7
	0,0
	1,2
	4,1

	
	DM28
	2,4
	-8,8
	-1,8
	0,0
	1,2
	-4,7

	Combinazione di carico-5 (P14)
	DM23
	5,6
	12,6
	-5,7
	0,1
	2,6
	9,5

	
	DM28
	5,6
	-20,4
	-4,7
	0,1
	2,6
	-10,9

	Combinazione di carico-6 (P14)
	DM23
	5,5
	12,4
	-5,6
	0,1
	2,5
	9,3

	
	DM28
	5,5
	-20,1
	-4,6
	0,1
	2,5
	-10,8

	Combinazione di carico-7 (P14)
	DM23
	5,4
	12,1
	-5,4
	0,1
	2,5
	9,1

	
	DM28
	5,3
	-19,6
	-4,5
	0,1
	2,5
	-10,5

	Combinazione di carico-8 (P14)
	DM23
	5,3
	11,9
	-5,4
	0,1
	2,4
	8,9

	
	DM28
	5,3
	-19,3
	-4,4
	0,1
	2,4
	-10,3

	Combinazione di carico-9 (P14)
	DM23
	9,3
	21,5
	-8,4
	0,1
	4,6
	16,2

	
	DM28
	9,3
	-35,0
	-8,0
	0,1
	4,6
	-18,7

	Combinazione di carico-10 (P14)
	DM23
	9,0
	20,7
	-8,3
	0,1
	4,5
	15,6

	
	DM28
	9,0
	-33,7
	-7,9
	0,1
	4,5
	-18,0

	Combinazione di carico-11 (P14)
	DM23
	5,8
	13,4
	-5,7
	0,1
	2,7
	10,1

	
	DM28
	5,8
	-21,7
	-4,7
	0,1
	2,7
	-11,6

	Combinazione di carico-12 (P14)
	DM23
	9,2
	21,3
	-8,3
	0,1
	4,5
	16,1

	
	DM28
	9,2
	-34,7
	-7,9
	0,1
	4,5
	-18,5

	Combinazione di carico-13 (P14)
	DM23
	8,9
	20,5
	-8,2
	0,1
	4,4
	15,4

	
	DM28
	8,9
	-33,4
	-7,8
	0,1
	4,4
	-17,8

	Combinazione di carico-14 (P14)
	DM23
	5,7
	13,2
	-5,6
	0,1
	2,6
	9,9

	
	DM28
	5,7
	-21,4
	-4,6
	0,1
	2,6
	-11,4

	Combinazione di carico-15 (P14)
	DM23
	9,0
	21,0
	-8,1
	0,1
	4,5
	15,9

	
	DM28
	9,1
	-34,2
	-7,8
	0,1
	4,5
	-18,3

	Combinazione di carico-16 (P14)
	DM23
	8,8
	20,2
	-8,1
	0,1
	4,4
	15,2

	
	DM28
	8,8
	-32,9
	-7,7
	0,1
	4,4
	-17,6

	Combinazione di carico-17 (P14)
	DM23
	5,6
	12,9
	-5,5
	0,1
	2,6
	9,7

	
	DM28
	5,6
	-20,9
	-4,5
	0,1
	2,6
	-11,2

	Combinazione di carico-18 (P14)
	DM23
	9,0
	20,8
	-8,1
	0,1
	4,4
	15,7

	
	DM28
	9,0
	-33,8
	-7,7
	0,1
	4,4
	-18,1

	Combinazione di carico-19 (P14)
	DM23
	8,7
	20,0
	-8,0
	0,1
	4,3
	15,1

	
	DM28
	8,7
	-32,5
	-7,6
	0,1
	4,3
	-17,4

	Combinazione di carico-20 (P14)
	DM23
	5,5
	12,7
	-5,4
	0,1
	2,5
	9,5

	
	DM28
	5,5
	-20,6
	-4,4
	0,1
	2,5
	-11,0

	Combinazione di carico-21 (P14)
	DM23
	8,8
	19,9
	-8,3
	0,1
	4,5
	15,0

	
	DM28
	8,8
	-32,4
	-7,9
	0,1
	4,5
	-17,3

	Combinazione di carico-22 (P14)
	DM23
	5,3
	11,8
	-5,6
	0,1
	2,6
	8,9

	
	DM28
	5,3
	-19,1
	-4,6
	0,1
	2,6
	-10,3

	Combinazione di carico-23 (P14)
	DM23
	8,7
	19,7
	-8,2
	0,1
	4,4
	14,8

	
	DM28
	8,7
	-32,0
	-7,8
	0,1
	4,4
	-17,2

	Combinazione di carico-24 (P14)
	DM23
	5,2
	11,6
	-5,5
	0,1
	2,5
	8,7

	
	DM28
	5,2
	-18,8
	-4,5
	0,1
	2,5
	-10,1

	Combinazione di carico-25 (P14)
	DM23
	8,5
	19,4
	-8,1
	0,1
	4,3
	14,6

	
	DM28
	8,6
	-31,6
	-7,7
	0,1
	4,3
	-16,9

	Combinazione di carico-26 (P14)
	DM23
	5,1
	11,3
	-5,4
	0,1
	2,5
	8,5

	
	DM28
	5,1
	-18,3
	-4,4
	0,1
	2,5
	-9,8

	Combinazione di carico-27 (P14)
	DM23
	8,5
	19,2
	-8,0
	0,1
	4,2
	14,4

	
	DM28
	8,5
	-31,2
	-7,6
	0,1
	4,2
	-16,7

	Combinazione di carico-28 (P14)
	DM23
	5,0
	11,0
	-5,3
	0,1
	2,4
	8,3

	
	DM28
	5,0
	-18,0
	-4,3
	0,1
	2,4
	-9,6

	Combinazione di carico-29 (P14)
	DM23
	6,1
	14,3
	-4,7
	0,0
	3,3
	10,8

	
	DM28
	6,1
	-23,2
	-5,3
	0,0
	3,3
	-12,4

	Combinazione di carico-30 (P14)
	DM23
	6,0
	14,0
	-4,6
	0,0
	3,2
	10,6

	
	DM28
	6,1
	-22,9
	-5,2
	0,0
	3,2
	-12,2

	Combinazione di carico-31 (P14)
	DM23
	5,9
	13,8
	-4,4
	0,0
	3,2
	10,4

	
	DM28
	5,9
	-22,4
	-5,1
	0,0
	3,2
	-12,0

	Combinazione di carico-32 (P14)
	DM23
	5,8
	13,5
	-4,4
	0,0
	3,1
	10,2

	
	DM28
	5,8
	-22,1
	-5,0
	0,0
	3,1
	-11,8

	Combinazione di carico-33 (P14)
	DM23
	6,4
	15,1
	-4,7
	0,0
	3,3
	11,4

	
	DM28
	6,4
	-24,5
	-5,4
	0,0
	3,3
	-13,1

	Combinazione di carico-34 (P14)
	DM23
	6,3
	14,9
	-4,6
	0,0
	3,2
	11,2

	
	DM28
	6,3
	-24,2
	-5,3
	0,0
	3,2
	-12,9

	Combinazione di carico-35 (P14)
	DM23
	6,2
	14,6
	-4,5
	0,0
	3,2
	11,0

	
	DM28
	6,2
	-23,7
	-5,2
	0,0
	3,2
	-12,7

	Combinazione di carico-36 (P14)
	DM23
	6,1
	14,4
	-4,4
	0,0
	3,1
	10,8

	
	DM28
	6,1
	-23,4
	-5,1
	0,0
	3,1
	-12,5

	Combinazione di carico-37 (P14)
	DM23
	5,9
	13,5
	-4,6
	0,0
	3,2
	10,1

	
	DM28
	5,9
	-21,9
	-5,3
	0,0
	3,2
	-11,7

	Combinazione di carico-38 (P14)
	DM23
	5,8
	13,2
	-4,6
	0,0
	3,1
	10,0

	
	DM28
	5,8
	-21,6
	-5,2
	0,0
	3,1
	-11,5

	Combinazione di carico-39 (P14)
	DM23
	5,7
	13,0
	-4,4
	0,0
	3,1
	9,8

	
	DM28
	5,7
	-21,1
	-5,1
	0,0
	3,1
	-11,3

	Combinazione di carico-40 (P14)
	DM23
	5,6
	12,7
	-4,3
	0,0
	3,0
	9,6

	
	DM28
	5,6
	-20,8
	-5,0
	0,0
	3,0
	-11,1

	Combinazione di carico-41 (P14)
	DM23
	3,1
	7,5
	-2,1
	0,0
	1,5
	5,6

	
	DM28
	3,1
	-12,1
	-2,2
	0,0
	1,5
	-6,5

	Combinazione di carico-42 (P14)
	DM23
	3,0
	7,3
	-2,0
	0,0
	1,4
	5,5

	
	DM28
	3,0
	-11,8
	-2,1
	0,0
	1,4
	-6,3

	Combinazione di carico-43 (P14)
	DM23
	2,9
	7,0
	-1,9
	0,0
	1,4
	5,3

	
	DM28
	2,9
	-11,3
	-2,0
	0,0
	1,4
	-6,0

	Combinazione di carico-44 (P14)
	DM23
	2,8
	6,8
	-1,8
	0,0
	1,3
	5,1

	
	DM28
	2,8
	-11,0
	-1,9
	0,0
	1,3
	-5,8

	Combinazione di carico-45 (P14)
	DM23
	7,5
	17,7
	-6,5
	0,1
	3,7
	13,3

	
	DM28
	7,5
	-28,8
	-6,3
	0,1
	3,7
	-15,4

	Combinazione di carico-46 (P14)
	DM23
	5,1
	12,0
	-4,6
	0,1
	2,4
	9,0

	
	DM28
	5,1
	-19,5
	-4,0
	0,1
	2,4
	-10,4

	Combinazione di carico-47 (P14)
	DM23
	5,5
	13,2
	-3,9
	0,0
	2,8
	9,9

	
	DM28
	5,5
	-21,4
	-4,5
	0,0
	2,8
	-11,4

	Combinazione di carico-48 (P14)
	DM23
	7,4
	17,5
	-6,4
	0,1
	3,6
	13,2

	
	DM28
	7,4
	-28,4
	-6,2
	0,1
	3,6
	-15,2

	Combinazione di carico-49 (P14)
	DM23
	5,0
	11,8
	-4,6
	0,1
	2,3
	8,9

	
	DM28
	5,0
	-19,1
	-3,9
	0,1
	2,3
	-10,2

	Combinazione di carico-50 (P14)
	DM23
	5,4
	13,0
	-3,9
	0,0
	2,7
	9,8

	
	DM28
	5,4
	-21,1
	-4,4
	0,0
	2,7
	-11,2

	Combinazione di carico-51 (P14)
	DM23
	7,3
	17,2
	-6,3
	0,1
	3,6
	13,0

	
	DM28
	7,3
	-27,9
	-6,1
	0,1
	3,6
	-14,9

	Combinazione di carico-52 (P14)
	DM23
	4,9
	11,5
	-4,4
	0,1
	2,2
	8,7

	
	DM28
	4,9
	-18,7
	-3,8
	0,1
	2,2
	-10,0

	Combinazione di carico-53 (P14)
	DM23
	5,3
	12,7
	-3,7
	0,0
	2,7
	9,6

	
	DM28
	5,3
	-20,6
	-4,3
	0,0
	2,7
	-11,0

	Combinazione di carico-54 (P14)
	DM23
	7,2
	17,0
	-6,2
	0,1
	3,5
	12,8

	
	DM28
	7,2
	-27,6
	-6,0
	0,1
	3,5
	-14,7

	Combinazione di carico-55 (P14)
	DM23
	4,8
	11,3
	-4,3
	0,1
	2,1
	8,5

	
	DM28
	4,8
	-18,3
	-3,7
	0,1
	2,1
	-9,8

	Combinazione di carico-56 (P14)
	DM23
	5,2
	12,4
	-3,6
	0,0
	2,6
	9,4

	
	DM28
	5,2
	-20,3
	-4,2
	0,0
	2,6
	-10,8

	Combinazione di carico-57 (P14)
	DM23
	2,3
	4,8
	-1,9
	0,0
	1,3
	3,6

	
	DM28
	2,3
	-7,8
	-2,0
	0,0
	1,3
	-4,2

	Combinazione di carico-58 (P14)
	DM23
	2,2
	4,6
	-1,9
	0,0
	1,2
	3,4

	
	DM28
	2,2
	-7,4
	-1,9
	0,0
	1,2
	-4,0

	Combinazione di carico-59 (P14)
	DM23
	2,1
	4,3
	-1,7
	0,0
	1,2
	3,2

	
	DM28
	2,1
	-7,0
	-1,8
	0,0
	1,2
	-3,8

	Combinazione di carico-60 (P14)
	DM23
	2,0
	4,1
	-1,6
	0,0
	1,1
	3,0

	
	DM28
	2,0
	-6,6
	-1,7
	0,0
	1,1
	-3,6

	Combinazione di carico-61 (P14)
	DM23
	6,7
	15,0
	-6,4
	0,1
	3,5
	11,3

	
	DM28
	6,7
	-24,4
	-6,1
	0,1
	3,5
	-13,1

	Combinazione di carico-62 (P14)
	DM23
	4,3
	9,3
	-4,5
	0,1
	2,2
	7,0

	
	DM28
	4,3
	-15,1
	-3,8
	0,1
	2,2
	-8,1

	Combinazione di carico-63 (P14)
	DM23
	4,7
	10,5
	-3,8
	0,0
	2,6
	7,9

	
	DM28
	4,7
	-17,1
	-4,3
	0,0
	2,6
	-9,2

	Combinazione di carico-64 (P14)
	DM23
	6,6
	14,8
	-6,3
	0,1
	3,4
	11,1

	
	DM28
	6,6
	-24,1
	-6,0
	0,1
	3,4
	-12,9

	Combinazione di carico-65 (P14)
	DM23
	4,2
	9,1
	-4,4
	0,1
	2,1
	6,8

	
	DM28
	4,2
	-14,8
	-3,7
	0,1
	2,1
	-7,9

	Combinazione di carico-66 (P14)
	DM23
	4,6
	10,3
	-3,7
	0,0
	2,5
	7,7

	
	DM28
	4,6
	-16,7
	-4,2
	0,0
	2,5
	-9,0

	Combinazione di carico-67 (P14)
	DM23
	6,5
	14,5
	-6,1
	0,1
	3,4
	10,9

	
	DM28
	6,5
	-23,6
	-5,9
	0,1
	3,4
	-12,6

	Combinazione di carico-68 (P14)
	DM23
	4,1
	8,8
	-4,3
	0,1
	2,1
	6,6

	
	DM28
	4,1
	-14,3
	-3,6
	0,1
	2,1
	-7,7

	Combinazione di carico-69 (P14)
	DM23
	4,5
	10,0
	-3,6
	0,0
	2,5
	7,5

	
	DM28
	4,5
	-16,3
	-4,1
	0,0
	2,5
	-8,7

	Combinazione di carico-70 (P14)
	DM23
	6,4
	14,3
	-6,1
	0,1
	3,3
	10,7

	
	DM28
	6,4
	-23,2
	-5,8
	0,1
	3,3
	-12,5

	Combinazione di carico-71 (P14)
	DM23
	4,0
	8,6
	-4,2
	0,1
	2,0
	6,4

	
	DM28
	4,0
	-14,0
	-3,5
	0,1
	2,0
	-7,5

	Combinazione di carico-72 (P14)
	DM23
	4,4
	9,8
	-3,5
	0,0
	2,4
	7,3

	
	DM28
	4,4
	-15,9
	-4,0
	0,0
	2,4
	-8,5

	Combinazione di carico-1 (P15)
	DM23
	4,7
	-4,1
	-1,9
	0,0
	-2,3
	-2,0

	
	DM28
	4,7
	0,1
	-2,7
	0,0
	-2,3
	0,2

	Combinazione di carico-2 (P15)
	DM23
	4,5
	-3,9
	-1,8
	0,0
	-2,2
	-2,0

	
	DM28
	4,5
	0,1
	-2,7
	0,0
	-2,2
	0,2

	Combinazione di carico-3 (P15)
	DM23
	4,3
	-3,9
	-1,8
	0,0
	-2,3
	-1,9

	
	DM28
	4,3
	0,1
	-2,2
	0,0
	-2,3
	0,2

	Combinazione di carico-4 (P15)
	DM23
	4,1
	-3,6
	-1,6
	0,0
	-2,1
	-1,8

	
	DM28
	4,1
	0,1
	-2,2
	0,0
	-2,1
	0,2

	Combinazione di carico-5 (P15)
	DM23
	9,4
	-13,1
	-7,4
	0,0
	-5,9
	-4,7

	
	DM28
	9,5
	0,1
	-2,1
	0,0
	-5,9
	0,5

	Combinazione di carico-6 (P15)
	DM23
	9,2
	-12,9
	-7,2
	0,0
	-5,8
	-4,6

	
	DM28
	9,3
	0,1
	-2,1
	0,0
	-5,8
	0,5

	Combinazione di carico-7 (P15)
	DM23
	9,1
	-12,9
	-7,2
	0,0
	-5,9
	-4,5

	
	DM28
	9,2
	0,1
	-1,6
	0,0
	-5,9
	0,5

	Combinazione di carico-8 (P15)
	DM23
	8,9
	-12,6
	-7,1
	0,0
	-5,7
	-4,5

	
	DM28
	9,0
	0,1
	-1,6
	0,0
	-5,7
	0,5

	Combinazione di carico-9 (P15)
	DM23
	15,8
	-24,3
	-14,5
	0,0
	-4,1
	-8,4

	
	DM28
	15,8
	0,2
	-16,4
	0,0
	-4,1
	0,8

	Combinazione di carico-10 (P15)
	DM23
	15,5
	-12,4
	-7,7
	0,0
	-3,9
	-6,8

	
	DM28
	15,6
	0,2
	-16,4
	0,0
	-3,9
	0,7

	Combinazione di carico-11 (P15)
	DM23
	9,8
	-25,2
	-14,1
	0,0
	-6,1
	-6,4

	
	DM28
	9,8
	0,2
	-2,0
	0,0
	-6,1
	0,6

	Combinazione di carico-12 (P15)
	DM23
	15,6
	-24,1
	-14,3
	0,0
	-4,0
	-8,3

	
	DM28
	15,6
	0,2
	-16,4
	0,0
	-4,0
	0,8

	Combinazione di carico-13 (P15)
	DM23
	15,3
	-12,1
	-7,6
	0,0
	-3,8
	-6,7

	
	DM28
	15,4
	0,2
	-16,5
	0,0
	-3,8
	0,7

	Combinazione di carico-14 (P15)
	DM23
	9,6
	-24,9
	-13,9
	0,0
	-5,9
	-6,3

	
	DM28
	9,6
	0,2
	-2,0
	0,0
	-5,9
	0,6

	Combinazione di carico-15 (P15)
	DM23
	15,4
	-24,1
	-14,3
	0,0
	-4,0
	-8,3

	
	DM28
	15,4
	0,2
	-15,9
	0,0
	-4,0
	0,8

	Combinazione di carico-16 (P15)
	DM23
	15,1
	-12,1
	-7,6
	0,0
	-3,9
	-6,6

	
	DM28
	15,2
	0,2
	-15,9
	0,0
	-3,9
	0,7

	Combinazione di carico-17 (P15)
	DM23
	9,4
	-24,9
	-14,0
	0,0
	-6,0
	-6,2

	
	DM28
	9,4
	0,1
	-1,5
	0,0
	-6,0
	0,6

	Combinazione di carico-18 (P15)
	DM23
	15,2
	-23,8
	-14,2
	0,0
	-3,9
	-8,2

	
	DM28
	15,2
	0,2
	-15,9
	0,0
	-3,9
	0,8

	Combinazione di carico-19 (P15)
	DM23
	14,9
	-11,8
	-7,4
	0,0
	-3,7
	-6,5

	
	DM28
	15,0
	0,2
	-16,0
	0,0
	-3,7
	0,7

	Combinazione di carico-20 (P15)
	DM23
	9,2
	-24,6
	-13,8
	0,0
	-5,9
	-6,1

	
	DM28
	9,2
	0,1
	-1,6
	0,0
	-5,9
	0,6

	Combinazione di carico-21 (P15)
	DM23
	15,2
	-0,4
	-1,0
	0,0
	-3,8
	-5,1

	
	DM28
	15,3
	0,2
	-16,5
	0,0
	-3,8
	0,6

	Combinazione di carico-22 (P15)
	DM23
	9,2
	-1,1
	-0,6
	0,0
	-5,8
	-3,0

	
	DM28
	9,3
	0,1
	-2,1
	0,0
	-5,8
	0,4

	Combinazione di carico-23 (P15)
	DM23
	15,0
	-0,1
	-0,9
	0,0
	-3,6
	-5,0

	
	DM28
	15,1
	0,2
	-16,5
	0,0
	-3,6
	0,6

	Combinazione di carico-24 (P15)
	DM23
	9,0
	-0,9
	-0,5
	0,0
	-5,6
	-2,9

	
	DM28
	9,1
	0,1
	-2,1
	0,0
	-5,6
	0,4

	Combinazione di carico-25 (P15)
	DM23
	14,8
	-0,1
	-0,9
	0,0
	-3,7
	-4,9

	
	DM28
	15,0
	0,1
	-16,0
	0,0
	-3,7
	0,6

	Combinazione di carico-26 (P15)
	DM23
	8,8
	-0,9
	-0,5
	0,0
	-5,7
	-2,9

	
	DM28
	8,9
	0,1
	-1,6
	0,0
	-5,7
	0,3

	Combinazione di carico-27 (P15)
	DM23
	14,6
	0,2
	-0,7
	0,0
	-3,6
	-4,8

	
	DM28
	14,8
	0,1
	-16,0
	0,0
	-3,6
	0,6

	Combinazione di carico-28 (P15)
	DM23
	8,6
	-0,6
	-0,3
	0,0
	-5,6
	-2,8

	
	DM28
	8,7
	0,1
	-1,6
	0,0
	-5,6
	0,3

	Combinazione di carico-29 (P15)
	DM23
	10,9
	-3,6
	-2,3
	0,0
	-0,3
	-4,1

	
	DM28
	10,9
	0,1
	-17,1
	0,0
	-0,3
	0,5

	Combinazione di carico-30 (P15)
	DM23
	10,7
	-3,3
	-2,2
	0,0
	-0,2
	-4,0

	
	DM28
	10,7
	0,1
	-17,1
	0,0
	-0,2
	0,5

	Combinazione di carico-31 (P15)
	DM23
	10,5
	-3,3
	-2,2
	0,0
	-0,3
	-4,0

	
	DM28
	10,5
	0,1
	-16,6
	0,0
	-0,3
	0,4

	Combinazione di carico-32 (P15)
	DM23
	10,3
	-3,1
	-2,0
	0,0
	-0,1
	-3,9

	
	DM28
	10,3
	0,1
	-16,6
	0,0
	-0,1
	0,4

	Combinazione di carico-33 (P15)
	DM23
	11,2
	-15,6
	-9,0
	0,0
	-0,5
	-5,8

	
	DM28
	11,1
	0,1
	-17,0
	0,0
	-0,5
	0,6

	Combinazione di carico-34 (P15)
	DM23
	11,0
	-15,4
	-8,9
	0,0
	-0,4
	-5,7

	
	DM28
	10,9
	0,1
	-17,0
	0,0
	-0,4
	0,6

	Combinazione di carico-35 (P15)
	DM23
	10,8
	-15,3
	-8,9
	0,0
	-0,4
	-5,6

	
	DM28
	10,8
	0,1
	-16,5
	0,0
	-0,4
	0,6

	Combinazione di carico-36 (P15)
	DM23
	10,6
	-15,1
	-8,7
	0,0
	-0,3
	-5,5

	
	DM28
	10,6
	0,1
	-16,6
	0,0
	-0,3
	0,6

	Combinazione di carico-37 (P15)
	DM23
	10,6
	8,4
	4,4
	0,0
	-0,2
	-2,5

	
	DM28
	10,7
	0,1
	-17,1
	0,0
	-0,2
	0,3

	Combinazione di carico-38 (P15)
	DM23
	10,4
	8,7
	4,6
	0,0
	-0,1
	-2,4

	
	DM28
	10,4
	0,1
	-17,1
	0,0
	-0,1
	0,3

	Combinazione di carico-39 (P15)
	DM23
	10,2
	8,7
	4,6
	0,0
	-0,1
	-2,3

	
	DM28
	10,3
	0,1
	-16,6
	0,0
	-0,1
	0,3

	Combinazione di carico-40 (P15)
	DM23
	10,0
	9,0
	4,7
	0,0
	0,0
	-2,2

	
	DM28
	10,1
	0,1
	-16,6
	0,0
	0,0
	0,3

	Combinazione di carico-41 (P15)
	DM23
	5,2
	-24,2
	-13,2
	0,0
	-2,6
	-4,8

	
	DM28
	5,1
	0,1
	-2,6
	0,0
	-2,6
	0,4

	Combinazione di carico-42 (P15)
	DM23
	5,0
	-23,9
	-13,0
	0,0
	-2,4
	-4,7

	
	DM28
	4,9
	0,1
	-2,6
	0,0
	-2,4
	0,4

	Combinazione di carico-43 (P15)
	DM23
	4,8
	-23,9
	-13,0
	0,0
	-2,5
	-4,7

	
	DM28
	4,7
	0,1
	-2,1
	0,0
	-2,5
	0,4

	Combinazione di carico-44 (P15)
	DM23
	4,6
	-23,6
	-12,9
	0,0
	-2,4
	-4,6

	
	DM28
	4,5
	0,1
	-2,2
	0,0
	-2,4
	0,4

	Combinazione di carico-45 (P15)
	DM23
	12,7
	-29,9
	-17,2
	0,0
	-3,7
	-8,1

	
	DM28
	12,7
	0,2
	-12,2
	0,0
	-3,7
	0,8

	Combinazione di carico-46 (P15)
	DM23
	8,5
	-30,4
	-17,0
	0,0
	-5,1
	-6,7

	
	DM28
	8,5
	0,2
	-2,2
	0,0
	-5,1
	0,6

	Combinazione di carico-47 (P15)
	DM23
	9,5
	-23,8
	-13,4
	0,0
	-1,2
	-6,3

	
	DM28
	9,4
	0,1
	-12,7
	0,0
	-1,2
	0,6

	Combinazione di carico-48 (P15)
	DM23
	12,5
	-29,6
	-17,1
	0,0
	-3,6
	-8,0

	
	DM28
	12,5
	0,2
	-12,3
	0,0
	-3,6
	0,8

	Combinazione di carico-49 (P15)
	DM23
	8,3
	-30,2
	-16,8
	0,0
	-5,0
	-6,6

	
	DM28
	8,3
	0,2
	-2,2
	0,0
	-5,0
	0,6

	Combinazione di carico-50 (P15)
	DM23
	9,3
	-23,5
	-13,3
	0,0
	-1,1
	-6,2

	
	DM28
	9,2
	0,1
	-12,7
	0,0
	-1,1
	0,6

	Combinazione di carico-51 (P15)
	DM23
	12,4
	-29,6
	-17,1
	0,0
	-3,7
	-8,0

	
	DM28
	12,3
	0,2
	-11,8
	0,0
	-3,7
	0,8

	Combinazione di carico-52 (P15)
	DM23
	8,1
	-30,2
	-16,8
	0,0
	-5,0
	-6,5

	
	DM28
	8,1
	0,1
	-1,7
	0,0
	-5,0
	0,6

	Combinazione di carico-53 (P15)
	DM23
	9,2
	-23,5
	-13,3
	0,0
	-1,1
	-6,1

	
	DM28
	9,1
	0,1
	-12,2
	0,0
	-1,1
	0,6

	Combinazione di carico-54 (P15)
	DM23
	12,2
	-29,3
	-16,9
	0,0
	-3,5
	-7,9

	
	DM28
	12,1
	0,2
	-11,8
	0,0
	-3,5
	0,7

	Combinazione di carico-55 (P15)
	DM23
	7,9
	-29,9
	-16,7
	0,0
	-4,9
	-6,4

	
	DM28
	7,9
	0,1
	-1,7
	0,0
	-4,9
	0,6

	Combinazione di carico-56 (P15)
	DM23
	9,0
	-23,2
	-13,1
	0,0
	-1,0
	-6,0

	
	DM28
	8,9
	0,1
	-12,2
	0,0
	-1,0
	0,6

	Combinazione di carico-57 (P15)
	DM23
	4,2
	15,9
	9,3
	0,0
	-2,1
	0,7

	
	DM28
	4,3
	0,0
	-2,7
	0,0
	-2,1
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P15)
	DM23
	4,0
	16,1
	9,5
	0,0
	-1,9
	0,8

	
	DM28
	4,1
	0,0
	-2,8
	0,0
	-1,9
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P15)
	DM23
	3,8
	16,1
	9,4
	0,0
	-2,0
	0,9

	
	DM28
	4,0
	0,0
	-2,3
	0,0
	-2,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P15)
	DM23
	3,6
	16,4
	9,6
	0,0
	-1,9
	1,0

	
	DM28
	3,8
	0,0
	-2,3
	0,0
	-1,9
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P15)
	DM23
	11,8
	10,1
	5,2
	0,0
	-3,2
	-2,6

	
	DM28
	11,9
	0,1
	-12,4
	0,0
	-3,2
	0,4

	Combinazione di carico-62 (P15)
	DM23
	7,5
	9,6
	5,5
	0,0
	-4,6
	-1,1

	
	DM28
	7,7
	0,1
	-2,3
	0,0
	-4,6
	0,2

	Combinazione di carico-63 (P15)
	DM23
	8,5
	16,3
	9,0
	0,0
	-0,7
	-0,7

	
	DM28
	8,6
	0,1
	-12,8
	0,0
	-0,7
	0,2

	Combinazione di carico-64 (P15)
	DM23
	11,6
	10,4
	5,4
	0,0
	-3,1
	-2,5

	
	DM28
	11,7
	0,1
	-12,4
	0,0
	-3,1
	0,4

	Combinazione di carico-65 (P15)
	DM23
	7,3
	9,8
	5,6
	0,0
	-4,4
	-1,0

	
	DM28
	7,5
	0,1
	-2,3
	0,0
	-4,4
	0,2

	Combinazione di carico-66 (P15)
	DM23
	8,3
	16,5
	9,2
	0,0
	-0,5
	-0,6

	
	DM28
	8,4
	0,0
	-12,8
	0,0
	-0,5
	0,2

	Combinazione di carico-67 (P15)
	DM23
	11,4
	10,4
	5,4
	0,0
	-3,1
	-2,4

	
	DM28
	11,6
	0,1
	-11,9
	0,0
	-3,1
	0,4

	Combinazione di carico-68 (P15)
	DM23
	7,2
	9,8
	5,6
	0,0
	-4,5
	-1,0

	
	DM28
	7,3
	0,1
	-1,8
	0,0
	-4,5
	0,2

	Combinazione di carico-69 (P15)
	DM23
	8,2
	16,5
	9,2
	0,0
	-0,6
	-0,6

	
	DM28
	8,3
	0,0
	-12,3
	0,0
	-0,6
	0,2

	Combinazione di carico-70 (P15)
	DM23
	11,2
	10,6
	5,5
	0,0
	-3,0
	-2,3

	
	DM28
	11,4
	0,1
	-11,9
	0,0
	-3,0
	0,3

	Combinazione di carico-71 (P15)
	DM23
	7,0
	10,1
	5,8
	0,0
	-4,4
	-0,9

	
	DM28
	7,1
	0,0
	-1,9
	0,0
	-4,4
	0,2

	Combinazione di carico-72 (P15)
	DM23
	8,0
	16,8
	9,3
	0,0
	-0,5
	-0,5

	
	DM28
	8,1
	0,0
	-12,4
	0,0
	-0,5
	0,2


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	1,2 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	56,9 < 100%
	OK

	Saldature
	0,0 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM23-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P14)
	355,3
	0,1
	33,1
	OK

	DM23-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P14)
	94,4
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P14)
	357,5
	1,2
	0,0
	OK

	DM28-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P14)
	355,4
	0,2
	37,9
	OK

	DM28-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P14)
	89,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM28-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P14)
	357,5
	1,2
	0,0
	OK

	M29-bfl 1
	17,5
	Combinazione di carico-9 (P15)
	12,1
	0,0
	0,0
	OK

	M29-tfl 1
	17,5
	Combinazione di carico-9 (P14)
	173,6
	0,0
	37,9
	OK

	M29-w 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P15)
	30,6
	0,0
	0,0
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-9 (P14) 
	[image: ]



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-9 (P14) 
	[image: ]



	8[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-9 (P14) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	Combinazione di carico-9 (P14)
	30,5
	19,8
	116,1
	33,7
	32,8
	56,9
	OK
	OK

	
	B2
	Combinazione di carico-9 (P14)
	6,8
	21,3
	156,8
	7,5
	35,4
	40,7
	OK
	OK

	[image: ]
	B3
	Combinazione di carico-45 (P15)
	14,8
	25,6
	116,2
	16,4
	42,4
	54,1
	OK
	OK

	
	B4
	Combinazione di carico-45 (P15)
	3,3
	26,4
	156,8
	3,7
	43,8
	46,5
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3


Risultati dettagliati per B1
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	30,5 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	187,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	30,5 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	19,8 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	116,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	19,8 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	56,9 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	33,7 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	32,8 
	%
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Fig.  13‑2 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM25
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM32
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione


Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P16)
	DM25
	-9,2
	-2,5
	-3,7
	0,0
	-4,9
	-1,4

	
	DM25
	3,1
	5,1
	3,6
	0,0
	4,9
	-2,6

	
	DM32
	2,7
	6,1
	0,1
	0,0
	0,0
	4,0

	Combinazione di carico-2 (P16)
	DM25
	-8,8
	-2,4
	-3,5
	0,0
	-4,7
	-1,4

	
	DM25
	2,9
	5,0
	3,5
	0,0
	4,7
	-2,5

	
	DM32
	2,6
	5,9
	0,0
	0,0
	0,0
	3,8

	Combinazione di carico-3 (P16)
	DM25
	-8,5
	-2,3
	-3,4
	0,0
	-4,5
	-1,3

	
	DM25
	2,9
	4,7
	3,3
	0,0
	4,5
	-2,3

	
	DM32
	2,5
	5,6
	0,2
	0,0
	0,0
	3,6

	Combinazione di carico-4 (P16)
	DM25
	-8,1
	-2,2
	-3,2
	0,0
	-4,3
	-1,3

	
	DM25
	2,7
	4,5
	3,2
	0,0
	4,3
	-2,3

	
	DM32
	2,4
	5,4
	0,1
	0,0
	0,0
	3,5

	Combinazione di carico-5 (P16)
	DM25
	-18,9
	-5,0
	-9,5
	-0,1
	-14,7
	-2,9

	
	DM25
	6,3
	10,6
	11,2
	0,1
	14,7
	-5,2

	
	DM32
	5,6
	12,6
	-1,7
	0,1
	0,0
	8,1

	Combinazione di carico-6 (P16)
	DM25
	-18,5
	-4,9
	-9,3
	-0,1
	-14,5
	-2,9

	
	DM25
	6,1
	10,4
	11,1
	0,1
	14,6
	-5,2

	
	DM32
	5,5
	12,4
	-1,8
	0,1
	0,0
	8,0

	Combinazione di carico-7 (P16)
	DM25
	-18,2
	-4,8
	-9,2
	-0,1
	-14,3
	-2,8

	
	DM25
	6,2
	10,2
	10,9
	0,1
	14,3
	-5,0

	
	DM32
	5,4
	12,1
	-1,7
	0,1
	0,0
	7,8

	Combinazione di carico-8 (P16)
	DM25
	-17,8
	-4,7
	-9,0
	-0,1
	-14,1
	-2,7

	
	DM25
	5,9
	10,0
	10,8
	0,1
	14,2
	-4,9

	
	DM32
	5,3
	11,9
	-1,8
	0,1
	0,0
	7,7

	Combinazione di carico-9 (P16)
	DM25
	-29,1
	-8,7
	-12,1
	-0,1
	-16,8
	-5,0

	
	DM25
	7,5
	18,0
	13,1
	0,1
	16,9
	-8,9

	
	DM32
	9,3
	21,5
	-1,0
	0,1
	0,0
	13,9

	Combinazione di carico-10 (P16)
	DM25
	-29,8
	-8,3
	-11,8
	-0,1
	-16,5
	-4,8

	
	DM25
	9,1
	17,4
	12,9
	0,1
	16,6
	-8,6

	
	DM32
	9,0
	20,7
	-1,1
	0,1
	0,0
	13,4

	Combinazione di carico-11 (P16)
	DM25
	-18,2
	-5,4
	-9,8
	-0,1
	-14,9
	-3,1

	
	DM25
	4,8
	11,2
	11,5
	0,1
	15,0
	-5,6

	
	DM32
	5,8
	13,4
	-1,7
	0,1
	0,0
	8,7

	Combinazione di carico-12 (P16)
	DM25
	-28,6
	-8,6
	-11,9
	-0,1
	-16,6
	-5,0

	
	DM25
	7,3
	17,8
	13,0
	0,1
	16,7
	-8,8

	
	DM32
	9,2
	21,3
	-1,1
	0,1
	0,0
	13,8

	Combinazione di carico-13 (P16)
	DM25
	-29,4
	-8,2
	-11,6
	-0,1
	-16,3
	-4,8

	
	DM25
	8,9
	17,2
	12,8
	0,1
	16,4
	-8,5

	
	DM32
	8,9
	20,5
	-1,1
	0,1
	0,0
	13,3

	Combinazione di carico-14 (P16)
	DM25
	-17,7
	-5,3
	-9,6
	-0,1
	-14,7
	-3,1

	
	DM25
	4,6
	11,0
	11,4
	0,1
	14,8
	-5,5

	
	DM32
	5,7
	13,2
	-1,8
	0,1
	0,0
	8,5

	Combinazione di carico-15 (P16)
	DM25
	-28,3
	-8,5
	-11,8
	-0,1
	-16,4
	-4,9

	
	DM25
	7,3
	17,5
	12,8
	0,1
	16,5
	-8,7

	
	DM32
	9,0
	21,0
	-1,0
	0,1
	0,0
	13,6

	Combinazione di carico-16 (P16)
	DM25
	-29,1
	-8,1
	-11,5
	-0,1
	-16,1
	-4,7

	
	DM25
	8,9
	16,9
	12,5
	0,1
	16,2
	-8,4

	
	DM32
	8,8
	20,2
	-1,0
	0,1
	0,0
	13,1

	Combinazione di carico-17 (P16)
	DM25
	-17,5
	-5,2
	-9,5
	-0,1
	-14,5
	-3,0

	
	DM25
	4,6
	10,8
	11,2
	0,1
	14,6
	-5,3

	
	DM32
	5,6
	12,9
	-1,7
	0,1
	0,0
	8,3

	Combinazione di carico-18 (P16)
	DM25
	-27,9
	-8,4
	-11,6
	-0,1
	-16,2
	-4,8

	
	DM25
	7,1
	17,4
	12,7
	0,1
	16,3
	-8,6

	
	DM32
	9,0
	20,8
	-1,1
	0,1
	0,0
	13,4

	Combinazione di carico-19 (P16)
	DM25
	-28,7
	-8,0
	-11,3
	-0,1
	-15,9
	-4,6

	
	DM25
	8,7
	16,8
	12,4
	0,1
	16,0
	-8,3

	
	DM32
	8,7
	20,0
	-1,1
	0,1
	0,0
	12,9

	Combinazione di carico-20 (P16)
	DM25
	-17,0
	-5,1
	-9,3
	-0,1
	-14,3
	-2,9

	
	DM25
	4,4
	10,6
	11,1
	0,1
	14,4
	-5,3

	
	DM32
	5,5
	12,7
	-1,7
	0,1
	0,0
	8,2

	Combinazione di carico-21 (P16)
	DM25
	-30,6
	-8,0
	-11,5
	-0,1
	-16,2
	-4,6

	
	DM25
	10,7
	16,7
	12,6
	0,1
	16,3
	-8,3

	
	DM32
	8,8
	19,9
	-1,1
	0,1
	0,0
	12,9

	Combinazione di carico-22 (P16)
	DM25
	-19,7
	-4,7
	-9,2
	-0,1
	-14,4
	-2,7

	
	DM25
	7,9
	10,0
	11,0
	0,1
	14,5
	-4,9

	
	DM32
	5,3
	11,8
	-1,8
	0,1
	0,0
	7,6

	Combinazione di carico-23 (P16)
	DM25
	-30,2
	-7,9
	-11,3
	-0,1
	-16,0
	-4,6

	
	DM25
	10,5
	16,6
	12,5
	0,1
	16,1
	-8,2

	
	DM32
	8,7
	19,7
	-1,2
	0,1
	0,0
	12,7

	Combinazione di carico-24 (P16)
	DM25
	-19,3
	-4,6
	-9,0
	-0,1
	-14,2
	-2,6

	
	DM25
	7,7
	9,8
	10,9
	0,1
	14,3
	-4,8

	
	DM32
	5,2
	11,6
	-1,9
	0,1
	0,0
	7,5

	Combinazione di carico-25 (P16)
	DM25
	-29,9
	-7,8
	-11,2
	-0,1
	-15,8
	-4,5

	
	DM25
	10,5
	16,3
	12,3
	0,1
	15,9
	-8,1

	
	DM32
	8,5
	19,4
	-1,1
	0,1
	0,0
	12,6

	Combinazione di carico-26 (P16)
	DM25
	-19,0
	-4,5
	-8,9
	-0,1
	-14,0
	-2,6

	
	DM25
	7,7
	9,6
	10,7
	0,1
	14,1
	-4,7

	
	DM32
	5,1
	11,3
	-1,7
	0,1
	0,0
	7,3

	Combinazione di carico-27 (P16)
	DM25
	-29,5
	-7,7
	-11,1
	-0,1
	-15,6
	-4,4

	
	DM25
	10,3
	16,1
	12,2
	0,1
	15,7
	-8,0

	
	DM32
	8,5
	19,2
	-1,1
	0,1
	0,0
	12,4

	Combinazione di carico-28 (P16)
	DM25
	-18,6
	-4,4
	-8,8
	-0,1
	-13,8
	-2,5

	
	DM25
	7,5
	9,4
	10,6
	0,1
	13,9
	-4,6

	
	DM32
	5,0
	11,0
	-1,8
	0,1
	0,0
	7,2

	Combinazione di carico-29 (P16)
	DM25
	-20,4
	-5,8
	-6,0
	0,0
	-6,7
	-3,3

	
	DM25
	6,1
	11,9
	5,2
	0,0
	6,7
	-5,9

	
	DM32
	6,1
	14,3
	0,8
	0,0
	0,0
	9,2

	Combinazione di carico-30 (P16)
	DM25
	-19,9
	-5,7
	-5,8
	0,0
	-6,5
	-3,3

	
	DM25
	5,9
	11,7
	5,1
	0,0
	6,6
	-5,8

	
	DM32
	6,0
	14,0
	0,7
	0,0
	0,0
	9,1

	Combinazione di carico-31 (P16)
	DM25
	-19,7
	-5,6
	-5,7
	0,0
	-6,3
	-3,2

	
	DM25
	5,9
	11,5
	4,9
	0,0
	6,3
	-5,7

	
	DM32
	5,9
	13,8
	0,8
	0,0
	0,0
	8,9

	Combinazione di carico-32 (P16)
	DM25
	-19,2
	-5,5
	-5,5
	0,0
	-6,1
	-3,2

	
	DM25
	5,7
	11,3
	4,8
	0,0
	6,2
	-5,6

	
	DM32
	5,8
	13,5
	0,8
	0,0
	0,0
	8,8

	Combinazione di carico-33 (P16)
	DM25
	-19,6
	-6,1
	-6,3
	0,0
	-7,0
	-3,5

	
	DM25
	4,6
	12,5
	5,4
	0,0
	7,0
	-6,2

	
	DM32
	6,4
	15,1
	0,8
	0,0
	0,0
	9,7

	Combinazione di carico-34 (P16)
	DM25
	-19,2
	-6,0
	-6,1
	0,0
	-6,8
	-3,5

	
	DM25
	4,3
	12,3
	5,3
	0,0
	6,8
	-6,1

	
	DM32
	6,3
	14,9
	0,8
	0,0
	0,0
	9,6

	Combinazione di carico-35 (P16)
	DM25
	-18,9
	-5,9
	-6,0
	0,0
	-6,6
	-3,4

	
	DM25
	4,3
	12,1
	5,1
	0,0
	6,6
	-6,0

	
	DM32
	6,2
	14,6
	0,9
	0,0
	0,0
	9,4

	Combinazione di carico-36 (P16)
	DM25
	-18,5
	-5,8
	-5,8
	0,0
	-6,4
	-3,4

	
	DM25
	4,1
	11,9
	5,0
	0,0
	6,4
	-5,9

	
	DM32
	6,1
	14,4
	0,8
	0,0
	0,0
	9,3

	Combinazione di carico-37 (P16)
	DM25
	-21,2
	-5,4
	-5,7
	0,0
	-6,5
	-3,1

	
	DM25
	7,7
	11,3
	5,0
	0,0
	6,5
	-5,6

	
	DM32
	5,9
	13,5
	0,8
	0,0
	0,0
	8,7

	Combinazione di carico-38 (P16)
	DM25
	-20,7
	-5,3
	-5,5
	0,0
	-6,3
	-3,1

	
	DM25
	7,5
	11,1
	4,9
	0,0
	6,3
	-5,5

	
	DM32
	5,8
	13,2
	0,7
	0,0
	0,0
	8,6

	Combinazione di carico-39 (P16)
	DM25
	-20,4
	-5,2
	-5,4
	0,0
	-6,1
	-3,0

	
	DM25
	7,5
	10,9
	4,6
	0,0
	6,1
	-5,4

	
	DM32
	5,7
	13,0
	0,8
	0,0
	0,0
	8,4

	Combinazione di carico-40 (P16)
	DM25
	-20,0
	-5,1
	-5,3
	0,0
	-5,9
	-3,0

	
	DM25
	7,3
	10,7
	4,5
	0,0
	5,9
	-5,3

	
	DM32
	5,6
	12,7
	0,7
	0,0
	0,0
	8,2

	Combinazione di carico-41 (P16)
	DM25
	-7,9
	-3,1
	-4,2
	0,0
	-5,3
	-1,8

	
	DM25
	0,5
	6,2
	4,0
	0,0
	5,4
	-3,1

	
	DM32
	3,1
	7,5
	0,2
	0,0
	0,0
	4,8

	Combinazione di carico-42 (P16)
	DM25
	-7,5
	-3,0
	-4,0
	0,0
	-5,1
	-1,7

	
	DM25
	0,2
	6,0
	3,9
	0,0
	5,2
	-3,0

	
	DM32
	3,0
	7,3
	0,1
	0,0
	0,0
	4,7

	Combinazione di carico-43 (P16)
	DM25
	-7,2
	-2,9
	-3,9
	0,0
	-4,9
	-1,6

	
	DM25
	0,3
	5,7
	3,7
	0,0
	5,0
	-2,9

	
	DM32
	2,9
	7,0
	0,2
	0,0
	0,0
	4,5

	Combinazione di carico-44 (P16)
	DM25
	-6,8
	-2,8
	-3,7
	0,0
	-4,7
	-1,6

	
	DM25
	0,0
	5,6
	3,6
	0,0
	4,8
	-2,8

	
	DM32
	2,8
	6,8
	0,2
	0,0
	0,0
	4,4

	Combinazione di carico-45 (P16)
	DM25
	-22,4
	-7,2
	-9,8
	-0,1
	-13,5
	-4,1

	
	DM25
	4,7
	14,7
	10,5
	0,1
	13,5
	-7,3

	
	DM32
	7,5
	17,7
	-0,6
	0,1
	0,0
	11,4

	Combinazione di carico-46 (P16)
	DM25
	-14,7
	-4,9
	-8,2
	-0,1
	-12,2
	-2,8

	
	DM25
	2,7
	10,0
	9,3
	0,1
	12,3
	-4,9

	
	DM32
	5,1
	12,0
	-1,1
	0,1
	0,0
	7,7

	Combinazione di carico-47 (P16)
	DM25
	-15,8
	-5,4
	-5,8
	0,0
	-6,6
	-3,1

	
	DM25
	2,6
	10,9
	5,1
	0,0
	6,7
	-5,4

	
	DM32
	5,5
	13,2
	0,7
	0,0
	0,0
	8,5

	Combinazione di carico-48 (P16)
	DM25
	-21,9
	-7,1
	-9,7
	-0,1
	-13,3
	-4,1

	
	DM25
	4,5
	14,5
	10,4
	0,1
	13,3
	-7,2

	
	DM32
	7,4
	17,5
	-0,7
	0,1
	0,0
	11,3

	Combinazione di carico-49 (P16)
	DM25
	-14,3
	-4,8
	-8,1
	-0,1
	-12,0
	-2,7

	
	DM25
	2,5
	9,8
	9,2
	0,1
	12,1
	-4,9

	
	DM32
	5,0
	11,8
	-1,2
	0,1
	0,0
	7,6

	Combinazione di carico-50 (P16)
	DM25
	-15,3
	-5,3
	-5,6
	0,0
	-6,4
	-3,0

	
	DM25
	2,4
	10,7
	5,0
	0,0
	6,5
	-5,3

	
	DM32
	5,4
	13,0
	0,6
	0,0
	0,0
	8,4

	Combinazione di carico-51 (P16)
	DM25
	-21,7
	-7,0
	-9,6
	-0,1
	-13,1
	-4,0

	
	DM25
	4,5
	14,3
	10,2
	0,1
	13,1
	-7,1

	
	DM32
	7,3
	17,2
	-0,6
	0,1
	0,0
	11,1

	Combinazione di carico-52 (P16)
	DM25
	-14,0
	-4,7
	-7,9
	-0,1
	-11,8
	-2,7

	
	DM25
	2,5
	9,6
	9,0
	0,1
	11,8
	-4,7

	
	DM32
	4,9
	11,5
	-1,1
	0,1
	0,0
	7,4

	Combinazione di carico-53 (P16)
	DM25
	-15,1
	-5,2
	-5,5
	0,0
	-6,2
	-3,0

	
	DM25
	2,4
	10,5
	4,8
	0,0
	6,2
	-5,2

	
	DM32
	5,3
	12,7
	0,7
	0,0
	0,0
	8,2

	Combinazione di carico-54 (P16)
	DM25
	-21,2
	-6,9
	-9,4
	-0,1
	-12,9
	-4,0

	
	DM25
	4,2
	14,1
	10,1
	0,1
	12,9
	-7,0

	
	DM32
	7,2
	17,0
	-0,7
	0,1
	0,0
	11,0

	Combinazione di carico-55 (P16)
	DM25
	-13,6
	-4,6
	-7,8
	-0,1
	-11,6
	-2,6

	
	DM25
	2,3
	9,4
	8,9
	0,1
	11,7
	-4,6

	
	DM32
	4,8
	11,3
	-1,2
	0,1
	0,0
	7,3

	Combinazione di carico-56 (P16)
	DM25
	-14,6
	-5,1
	-5,3
	0,0
	-6,0
	-2,9

	
	DM25
	2,2
	10,3
	4,7
	0,0
	6,1
	-5,1

	
	DM32
	5,2
	12,4
	0,6
	0,0
	0,0
	8,0

	Combinazione di carico-57 (P16)
	DM25
	-10,5
	-1,9
	-3,2
	0,0
	-4,4
	-1,1

	
	DM25
	5,8
	4,1
	3,2
	0,0
	4,5
	-2,0

	
	DM32
	2,3
	4,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3,1

	Combinazione di carico-58 (P16)
	DM25
	-10,1
	-1,8
	-3,0
	0,0
	-4,3
	-1,0

	
	DM25
	5,5
	4,0
	3,1
	0,0
	4,3
	-2,0

	
	DM32
	2,2
	4,6
	0,0
	0,0
	0,0
	3,0

	Combinazione di carico-59 (P16)
	DM25
	-9,8
	-1,7
	-2,9
	0,0
	-4,0
	-1,0

	
	DM25
	5,5
	3,7
	2,9
	0,0
	4,1
	-1,8

	
	DM32
	2,1
	4,3
	0,1
	0,0
	0,0
	2,8

	Combinazione di carico-60 (P16)
	DM25
	-9,4
	-1,6
	-2,8
	0,0
	-3,8
	-0,9

	
	DM25
	5,3
	3,5
	2,8
	0,0
	3,9
	-1,7

	
	DM32
	2,0
	4,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6

	Combinazione di carico-61 (P16)
	DM25
	-25,0
	-6,0
	-8,9
	0,0
	-12,6
	-3,4

	
	DM25
	10,0
	12,7
	9,7
	0,0
	12,6
	-6,3

	
	DM32
	6,7
	15,0
	-0,8
	0,1
	0,0
	9,7

	Combinazione di carico-62 (P16)
	DM25
	-17,3
	-3,7
	-7,3
	0,0
	-11,3
	-2,1

	
	DM25
	8,0
	7,9
	8,5
	0,0
	11,3
	-3,9

	
	DM32
	4,3
	9,3
	-1,3
	0,1
	0,0
	6,0

	Combinazione di carico-63 (P16)
	DM25
	-18,3
	-4,2
	-4,8
	0,0
	-5,7
	-2,4

	
	DM25
	7,8
	8,9
	4,3
	0,0
	5,7
	-4,4

	
	DM32
	4,7
	10,5
	0,5
	0,0
	0,0
	6,8

	Combinazione di carico-64 (P16)
	DM25
	-24,5
	-5,9
	-8,7
	0,0
	-12,4
	-3,4

	
	DM25
	9,8
	12,5
	9,6
	0,0
	12,4
	-6,2

	
	DM32
	6,6
	14,8
	-0,9
	0,1
	0,0
	9,6

	Combinazione di carico-65 (P16)
	DM25
	-16,9
	-3,6
	-7,1
	0,0
	-11,1
	-2,1

	
	DM25
	7,8
	7,8
	8,4
	0,0
	11,2
	-3,8

	
	DM32
	4,2
	9,1
	-1,3
	0,1
	0,0
	5,9

	Combinazione di carico-66 (P16)
	DM25
	-17,9
	-4,1
	-4,7
	0,0
	-5,5
	-2,4

	
	DM25
	7,6
	8,7
	4,2
	0,0
	5,6
	-4,3

	
	DM32
	4,6
	10,3
	0,5
	0,0
	0,0
	6,7

	Combinazione di carico-67 (P16)
	DM25
	-24,3
	-5,8
	-8,6
	0,0
	-12,2
	-3,3

	
	DM25
	9,8
	12,3
	9,3
	0,0
	12,2
	-6,1

	
	DM32
	6,5
	14,5
	-0,7
	0,1
	0,0
	9,4

	Combinazione di carico-68 (P16)
	DM25
	-16,6
	-3,4
	-7,0
	0,0
	-10,9
	-2,0

	
	DM25
	7,8
	7,5
	8,2
	0,0
	10,9
	-3,7

	
	DM32
	4,1
	8,8
	-1,2
	0,1
	0,0
	5,7

	Combinazione di carico-69 (P16)
	DM25
	-17,6
	-4,0
	-4,5
	0,0
	-5,3
	-2,3

	
	DM25
	7,6
	8,4
	4,0
	0,0
	5,3
	-4,2

	
	DM32
	4,5
	10,0
	0,6
	0,0
	0,0
	6,5

	Combinazione di carico-70 (P16)
	DM25
	-23,8
	-5,7
	-8,4
	0,0
	-12,0
	-3,3

	
	DM25
	9,6
	12,1
	9,2
	0,0
	12,0
	-6,0

	
	DM32
	6,4
	14,3
	-0,8
	0,1
	0,0
	9,2

	Combinazione di carico-71 (P16)
	DM25
	-16,2
	-3,4
	-6,8
	0,0
	-10,7
	-1,9

	
	DM25
	7,6
	7,3
	8,1
	0,0
	10,7
	-3,6

	
	DM32
	4,0
	8,6
	-1,3
	0,1
	0,0
	5,6

	Combinazione di carico-72 (P16)
	DM25
	-17,2
	-3,9
	-4,4
	0,0
	-5,1
	-2,2

	
	DM25
	7,4
	8,3
	3,9
	0,0
	5,1
	-4,1

	
	DM32
	4,4
	9,8
	0,5
	0,0
	0,0
	6,3

	Combinazione di carico-1 (P17)
	DM25
	-13,1
	-1,5
	-2,0
	0,0
	-8,3
	-0,9

	
	DM25
	9,2
	2,5
	2,1
	0,0
	8,3
	-1,5

	
	DM32
	1,0
	3,9
	-0,1
	0,0
	0,0
	2,4

	Combinazione di carico-2 (P17)
	DM25
	-12,5
	-1,4
	-1,9
	0,0
	-8,0
	-0,9

	
	DM25
	8,8
	2,4
	2,0
	0,0
	8,0
	-1,5

	
	DM32
	1,0
	3,8
	-0,2
	0,0
	0,0
	2,4

	Combinazione di carico-3 (P17)
	DM25
	-12,1
	-1,3
	-1,8
	0,0
	-7,6
	-0,8

	
	DM25
	8,5
	2,3
	1,9
	0,0
	7,6
	-1,4

	
	DM32
	0,9
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	2,2

	Combinazione di carico-4 (P17)
	DM25
	-11,5
	-1,3
	-1,7
	0,0
	-7,3
	-0,8

	
	DM25
	8,1
	2,2
	1,8
	0,0
	7,3
	-1,4

	
	DM32
	0,9
	3,4
	-0,1
	0,0
	0,0
	2,2

	Combinazione di carico-5 (P17)
	DM25
	-26,8
	-2,9
	-3,5
	-0,1
	-23,6
	-1,8

	
	DM25
	18,9
	5,0
	5,5
	0,1
	23,7
	-3,1

	
	DM32
	2,2
	7,9
	-2,1
	0,1
	0,0
	4,9

	Combinazione di carico-6 (P17)
	DM25
	-26,2
	-2,8
	-3,4
	-0,1
	-23,3
	-1,8

	
	DM25
	18,5
	4,9
	5,5
	0,1
	23,4
	-3,1

	
	DM32
	2,1
	7,7
	-2,1
	0,1
	0,0
	4,8

	Combinazione di carico-7 (P17)
	DM25
	-25,8
	-2,7
	-3,4
	-0,1
	-22,9
	-1,7

	
	DM25
	18,2
	4,8
	5,3
	0,1
	23,0
	-3,0

	
	DM32
	2,1
	7,5
	-2,0
	0,1
	0,0
	4,7

	Combinazione di carico-8 (P17)
	DM25
	-25,2
	-2,7
	-3,3
	-0,1
	-22,6
	-1,7

	
	DM25
	17,8
	4,7
	5,3
	0,1
	22,7
	-2,9

	
	DM32
	2,0
	7,4
	-2,1
	0,1
	0,0
	4,6

	Combinazione di carico-9 (P17)
	DM25
	-43,1
	-5,4
	-6,2
	-0,1
	-28,8
	-3,4

	
	DM25
	29,1
	8,7
	8,1
	0,1
	28,9
	-5,4

	
	DM32
	3,3
	14,0
	-1,9
	0,1
	0,0
	8,8

	Combinazione di carico-10 (P17)
	DM25
	-43,2
	-5,0
	-5,9
	-0,1
	-28,2
	-3,2

	
	DM25
	29,8
	8,3
	7,8
	0,1
	28,3
	-5,2

	
	DM32
	3,3
	13,3
	-1,9
	0,1
	0,0
	8,3

	Combinazione di carico-11 (P17)
	DM25
	-26,7
	-3,2
	-3,7
	-0,1
	-24,2
	-2,0

	
	DM25
	18,2
	5,4
	5,8
	0,1
	24,3
	-3,4

	
	DM32
	2,2
	8,6
	-2,1
	0,1
	0,0
	5,4

	Combinazione di carico-12 (P17)
	DM25
	-42,5
	-5,3
	-6,1
	-0,1
	-28,5
	-3,3

	
	DM25
	28,6
	8,6
	8,1
	0,1
	28,6
	-5,4

	
	DM32
	3,3
	13,9
	-2,0
	0,1
	0,0
	8,7

	Combinazione di carico-13 (P17)
	DM25
	-42,6
	-5,0
	-5,8
	-0,1
	-27,9
	-3,1

	
	DM25
	29,4
	8,2
	7,8
	0,1
	28,0
	-5,1

	
	DM32
	3,3
	13,2
	-2,0
	0,1
	0,0
	8,3

	Combinazione di carico-14 (P17)
	DM25
	-26,2
	-3,2
	-3,6
	-0,1
	-23,9
	-2,0

	
	DM25
	17,7
	5,3
	5,8
	0,1
	24,0
	-3,3

	
	DM32
	2,1
	8,4
	-2,2
	0,1
	0,0
	5,3

	Combinazione di carico-15 (P17)
	DM25
	-42,1
	-5,3
	-6,1
	-0,1
	-28,1
	-3,3

	
	DM25
	28,3
	8,5
	7,9
	0,1
	28,2
	-5,3

	
	DM32
	3,2
	13,7
	-1,9
	0,1
	0,0
	8,6

	Combinazione di carico-16 (P17)
	DM25
	-42,1
	-4,9
	-5,8
	-0,1
	-27,5
	-3,1

	
	DM25
	29,1
	8,1
	7,6
	0,1
	27,6
	-5,1

	
	DM32
	3,2
	13,0
	-1,8
	0,1
	0,0
	8,1

	Combinazione di carico-17 (P17)
	DM25
	-25,7
	-3,1
	-3,6
	-0,1
	-23,5
	-1,9

	
	DM25
	17,5
	5,2
	5,6
	0,1
	23,6
	-3,2

	
	DM32
	2,1
	8,2
	-2,0
	0,1
	0,0
	5,2

	Combinazione di carico-18 (P17)
	DM25
	-41,5
	-5,2
	-5,9
	-0,1
	-27,8
	-3,2

	
	DM25
	27,9
	8,4
	7,9
	0,1
	27,9
	-5,2

	
	DM32
	3,2
	13,6
	-2,0
	0,1
	0,0
	8,5

	Combinazione di carico-19 (P17)
	DM25
	-41,6
	-4,9
	-5,7
	-0,1
	-27,2
	-3,0

	
	DM25
	28,7
	8,0
	7,6
	0,1
	27,3
	-5,0

	
	DM32
	3,2
	12,9
	-1,9
	0,1
	0,0
	8,1

	Combinazione di carico-20 (P17)
	DM25
	-25,1
	-3,0
	-3,5
	-0,1
	-23,2
	-1,9

	
	DM25
	17,0
	5,1
	5,6
	0,1
	23,3
	-3,2

	
	DM32
	2,1
	8,1
	-2,1
	0,1
	0,0
	5,1

	Combinazione di carico-21 (P17)
	DM25
	-43,3
	-4,7
	-5,7
	-0,1
	-27,6
	-2,9

	
	DM25
	30,6
	8,0
	7,6
	0,1
	27,7
	-5,0

	
	DM32
	3,3
	12,6
	-1,9
	0,1
	0,0
	7,9

	Combinazione di carico-22 (P17)
	DM25
	-26,9
	-2,5
	-3,3
	-0,1
	-23,0
	-1,6

	
	DM25
	19,7
	4,7
	5,3
	0,1
	23,1
	-2,9

	
	DM32
	2,1
	7,2
	-2,0
	0,1
	0,0
	4,5

	Combinazione di carico-23 (P17)
	DM25
	-42,7
	-4,6
	-5,6
	-0,1
	-27,3
	-2,9

	
	DM25
	30,2
	7,9
	7,5
	0,1
	27,4
	-4,9

	
	DM32
	3,2
	12,5
	-1,9
	0,1
	0,0
	7,8

	Combinazione di carico-24 (P17)
	DM25
	-26,3
	-2,5
	-3,1
	-0,1
	-22,7
	-1,6

	
	DM25
	19,3
	4,6
	5,2
	0,1
	22,8
	-2,8

	
	DM32
	2,1
	7,0
	-2,1
	0,1
	0,0
	4,4

	Combinazione di carico-25 (P17)
	DM25
	-42,2
	-4,6
	-5,6
	-0,1
	-26,9
	-2,9

	
	DM25
	29,9
	7,8
	7,4
	0,1
	27,0
	-4,8

	
	DM32
	3,2
	12,3
	-1,8
	0,1
	0,0
	7,7

	Combinazione di carico-26 (P17)
	DM25
	-25,8
	-2,4
	-3,1
	-0,1
	-22,3
	-1,5

	
	DM25
	19,0
	4,5
	5,1
	0,1
	22,4
	-2,8

	
	DM32
	2,1
	6,8
	-1,9
	0,1
	0,0
	4,3

	Combinazione di carico-27 (P17)
	DM25
	-41,7
	-4,5
	-5,5
	-0,1
	-26,6
	-2,8

	
	DM25
	29,5
	7,7
	7,3
	0,1
	26,7
	-4,8

	
	DM32
	3,2
	12,2
	-1,9
	0,1
	0,0
	7,6

	Combinazione di carico-28 (P17)
	DM25
	-25,3
	-2,3
	-3,0
	-0,1
	-22,0
	-1,5

	
	DM25
	18,6
	4,4
	5,0
	0,1
	22,1
	-2,7

	
	DM32
	2,0
	6,7
	-2,0
	0,1
	0,0
	4,2

	Combinazione di carico-29 (P17)
	DM25
	-29,7
	-3,6
	-4,4
	0,0
	-12,9
	-2,3

	
	DM25
	20,4
	5,8
	4,4
	0,0
	12,9
	-3,6

	
	DM32
	2,1
	9,4
	0,1
	0,0
	0,0
	5,9

	Combinazione di carico-30 (P17)
	DM25
	-29,2
	-3,6
	-4,3
	0,0
	-12,6
	-2,2

	
	DM25
	19,9
	5,7
	4,3
	0,0
	12,6
	-3,6

	
	DM32
	2,1
	9,2
	0,0
	0,0
	0,0
	5,8

	Combinazione di carico-31 (P17)
	DM25
	-28,7
	-3,5
	-4,3
	0,0
	-12,2
	-2,2

	
	DM25
	19,7
	5,6
	4,2
	0,0
	12,3
	-3,5

	
	DM32
	2,1
	9,0
	0,1
	0,0
	0,0
	5,7

	Combinazione di carico-32 (P17)
	DM25
	-28,1
	-3,5
	-4,2
	0,0
	-11,9
	-2,1

	
	DM25
	19,2
	5,5
	4,1
	0,0
	11,9
	-3,4

	
	DM32
	2,0
	8,9
	0,0
	0,0
	0,0
	5,6

	Combinazione di carico-33 (P17)
	DM25
	-29,7
	-4,0
	-4,7
	0,0
	-13,5
	-2,5

	
	DM25
	19,6
	6,1
	4,7
	0,0
	13,5
	-3,8

	
	DM32
	2,2
	10,1
	0,0
	0,0
	0,0
	6,3

	Combinazione di carico-34 (P17)
	DM25
	-29,1
	-3,9
	-4,6
	0,0
	-13,2
	-2,4

	
	DM25
	19,2
	6,0
	4,6
	0,0
	13,2
	-3,8

	
	DM32
	2,1
	9,9
	-0,1
	0,0
	0,0
	6,2

	Combinazione di carico-35 (P17)
	DM25
	-28,7
	-3,9
	-4,5
	0,0
	-12,8
	-2,4

	
	DM25
	18,9
	5,9
	4,5
	0,0
	12,9
	-3,7

	
	DM32
	2,1
	9,7
	0,1
	0,0
	0,0
	6,1

	Combinazione di carico-36 (P17)
	DM25
	-28,1
	-3,8
	-4,4
	0,0
	-12,5
	-2,4

	
	DM25
	18,5
	5,8
	4,4
	0,0
	12,6
	-3,7

	
	DM32
	2,0
	9,6
	0,0
	0,0
	0,0
	6,0

	Combinazione di carico-37 (P17)
	DM25
	-29,8
	-3,3
	-4,2
	0,0
	-12,3
	-2,1

	
	DM25
	21,2
	5,4
	4,1
	0,0
	12,3
	-3,4

	
	DM32
	2,1
	8,7
	0,1
	0,0
	0,0
	5,4

	Combinazione di carico-38 (P17)
	DM25
	-29,2
	-3,2
	-4,1
	0,0
	-12,0
	-2,0

	
	DM25
	20,7
	5,3
	4,1
	0,0
	12,0
	-3,3

	
	DM32
	2,1
	8,5
	0,0
	0,0
	0,0
	5,3

	Combinazione di carico-39 (P17)
	DM25
	-28,8
	-3,2
	-4,0
	0,0
	-11,6
	-2,0

	
	DM25
	20,4
	5,2
	3,9
	0,0
	11,6
	-3,3

	
	DM32
	2,0
	8,3
	0,2
	0,0
	0,0
	5,2

	Combinazione di carico-40 (P17)
	DM25
	-28,2
	-3,1
	-3,9
	0,0
	-11,3
	-1,9

	
	DM25
	20,0
	5,1
	3,9
	0,0
	11,3
	-3,2

	
	DM32
	2,0
	8,2
	0,1
	0,0
	0,0
	5,1

	Combinazione di carico-41 (P17)
	DM25
	-13,0
	-2,0
	-2,4
	0,0
	-9,3
	-1,3

	
	DM25
	7,9
	3,1
	2,5
	0,0
	9,4
	-1,9

	
	DM32
	1,0
	5,1
	-0,2
	0,0
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-42 (P17)
	DM25
	-12,4
	-2,0
	-2,3
	0,0
	-9,0
	-1,2

	
	DM25
	7,5
	3,0
	2,5
	0,0
	9,0
	-1,9

	
	DM32
	1,0
	4,9
	-0,2
	0,0
	0,0
	3,1

	Combinazione di carico-43 (P17)
	DM25
	-12,0
	-1,9
	-2,2
	0,0
	-8,6
	-1,2

	
	DM25
	7,2
	2,9
	2,3
	0,0
	8,7
	-1,8

	
	DM32
	1,0
	4,7
	-0,1
	0,0
	0,0
	3,0

	Combinazione di carico-44 (P17)
	DM25
	-11,4
	-1,9
	-2,1
	0,0
	-8,3
	-1,1

	
	DM25
	6,8
	2,8
	2,3
	0,0
	8,4
	-1,7

	
	DM32
	0,9
	4,6
	-0,2
	0,0
	0,0
	2,9

	Combinazione di carico-45 (P17)
	DM25
	-34,0
	-4,5
	-5,2
	-0,1
	-23,3
	-2,8

	
	DM25
	22,4
	7,2
	6,6
	0,1
	23,3
	-4,5

	
	DM32
	2,6
	11,7
	-1,4
	0,1
	0,0
	7,3

	Combinazione di carico-46 (P17)
	DM25
	-22,5
	-3,0
	-3,4
	-0,1
	-20,0
	-1,9

	
	DM25
	14,7
	4,9
	5,0
	0,1
	20,1
	-3,0

	
	DM32
	1,8
	7,8
	-1,5
	0,1
	0,0
	4,9

	Combinazione di carico-47 (P17)
	DM25
	-24,7
	-3,6
	-4,1
	0,0
	-12,5
	-2,2

	
	DM25
	15,8
	5,4
	4,2
	0,0
	12,6
	-3,4

	
	DM32
	1,8
	8,9
	-0,1
	0,0
	0,0
	5,6

	Combinazione di carico-48 (P17)
	DM25
	-33,4
	-4,5
	-5,1
	-0,1
	-22,9
	-2,8

	
	DM25
	21,9
	7,1
	6,6
	0,1
	23,0
	-4,4

	
	DM32
	2,6
	11,5
	-1,5
	0,1
	0,0
	7,2

	Combinazione di carico-49 (P17)
	DM25
	-22,0
	-3,0
	-3,3
	-0,1
	-19,7
	-1,8

	
	DM25
	14,3
	4,8
	4,9
	0,1
	19,8
	-3,0

	
	DM32
	1,8
	7,7
	-1,6
	0,1
	0,0
	4,8

	Combinazione di carico-50 (P17)
	DM25
	-24,1
	-3,5
	-4,0
	0,0
	-12,2
	-2,2

	
	DM25
	15,3
	5,3
	4,1
	0,0
	12,3
	-3,3

	
	DM32
	1,8
	8,7
	-0,1
	0,0
	0,0
	5,5

	Combinazione di carico-51 (P17)
	DM25
	-33,0
	-4,4
	-5,0
	-0,1
	-22,6
	-2,7

	
	DM25
	21,7
	7,0
	6,4
	0,1
	22,6
	-4,4

	
	DM32
	2,6
	11,3
	-1,4
	0,1
	0,0
	7,1

	Combinazione di carico-52 (P17)
	DM25
	-21,5
	-2,9
	-3,3
	-0,1
	-19,3
	-1,8

	
	DM25
	14,0
	4,7
	4,8
	0,1
	19,4
	-2,9

	
	DM32
	1,8
	7,5
	-1,5
	0,1
	0,0
	4,7

	Combinazione di carico-53 (P17)
	DM25
	-23,6
	-3,4
	-4,0
	0,0
	-11,9
	-2,1

	
	DM25
	15,1
	5,2
	4,0
	0,0
	11,9
	-3,2

	
	DM32
	1,8
	8,6
	0,0
	0,0
	0,0
	5,4

	Combinazione di carico-54 (P17)
	DM25
	-32,4
	-4,4
	-4,9
	-0,1
	-22,3
	-2,7

	
	DM25
	21,2
	6,9
	6,4
	0,1
	22,3
	-4,3

	
	DM32
	2,5
	11,2
	-1,4
	0,1
	0,0
	7,0

	Combinazione di carico-55 (P17)
	DM25
	-21,0
	-2,8
	-3,2
	-0,1
	-19,0
	-1,8

	
	DM25
	13,6
	4,6
	4,7
	0,1
	19,1
	-2,8

	
	DM32
	1,7
	7,4
	-1,6
	0,1
	0,0
	4,6

	Combinazione di carico-56 (P17)
	DM25
	-23,0
	-3,4
	-3,8
	0,0
	-11,6
	-2,1

	
	DM25
	14,6
	5,1
	3,9
	0,0
	11,6
	-3,2

	
	DM32
	1,7
	8,4
	-0,1
	0,0
	0,0
	5,3

	Combinazione di carico-57 (P17)
	DM25
	-13,3
	-0,9
	-1,6
	0,0
	-7,3
	-0,6

	
	DM25
	10,5
	1,9
	1,6
	0,0
	7,3
	-1,2

	
	DM32
	1,0
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-58 (P17)
	DM25
	-12,7
	-0,8
	-1,5
	0,0
	-7,0
	-0,5

	
	DM25
	10,1
	1,8
	1,6
	0,0
	7,0
	-1,1

	
	DM32
	0,9
	2,6
	-0,1
	0,0
	0,0
	1,6

	Combinazione di carico-59 (P17)
	DM25
	-12,2
	-0,8
	-1,4
	0,0
	-6,6
	-0,5

	
	DM25
	9,8
	1,7
	1,4
	0,0
	6,6
	-1,0

	
	DM32
	0,9
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1,5

	Combinazione di carico-60 (P17)
	DM25
	-11,6
	-0,7
	-1,3
	0,0
	-6,3
	-0,5

	
	DM25
	9,4
	1,6
	1,4
	0,0
	6,3
	-1,0

	
	DM32
	0,9
	2,3
	-0,1
	0,0
	0,0
	1,4

	Combinazione di carico-61 (P17)
	DM25
	-34,3
	-3,4
	-4,3
	0,0
	-21,2
	-2,1

	
	DM25
	25,0
	6,0
	5,6
	0,0
	21,3
	-3,7

	
	DM32
	2,6
	9,3
	-1,3
	0,0
	0,0
	5,9

	Combinazione di carico-62 (P17)
	DM25
	-22,8
	-1,9
	-2,6
	0,0
	-18,0
	-1,2

	
	DM25
	17,3
	3,7
	4,0
	0,0
	18,1
	-2,3

	
	DM32
	1,8
	5,5
	-1,4
	0,0
	0,0
	3,5

	Combinazione di carico-63 (P17)
	DM25
	-24,9
	-2,4
	-3,3
	0,0
	-10,5
	-1,5

	
	DM25
	18,3
	4,2
	3,2
	0,0
	10,5
	-2,6

	
	DM32
	1,8
	6,6
	0,1
	0,0
	0,0
	4,1

	Combinazione di carico-64 (P17)
	DM25
	-33,7
	-3,3
	-4,2
	0,0
	-20,9
	-2,1

	
	DM25
	24,5
	5,9
	5,6
	0,0
	21,0
	-3,7

	
	DM32
	2,5
	9,2
	-1,4
	0,0
	0,0
	5,8

	Combinazione di carico-65 (P17)
	DM25
	-22,2
	-1,8
	-2,5
	0,0
	-17,7
	-1,2

	
	DM25
	16,9
	3,6
	4,0
	0,0
	17,8
	-2,2

	
	DM32
	1,7
	5,4
	-1,5
	0,0
	0,0
	3,4

	Combinazione di carico-66 (P17)
	DM25
	-24,3
	-2,4
	-3,2
	0,0
	-10,2
	-1,5

	
	DM25
	17,9
	4,1
	3,2
	0,0
	10,2
	-2,6

	
	DM32
	1,7
	6,4
	0,0
	0,0
	0,0
	4,0

	Combinazione di carico-67 (P17)
	DM25
	-33,3
	-3,3
	-4,2
	0,0
	-20,5
	-2,1

	
	DM25
	24,3
	5,8
	5,4
	0,0
	20,6
	-3,6

	
	DM32
	2,5
	9,0
	-1,2
	0,0
	0,0
	5,7

	Combinazione di carico-68 (P17)
	DM25
	-21,8
	-1,8
	-2,5
	0,0
	-17,3
	-1,1

	
	DM25
	16,6
	3,4
	3,8
	0,0
	17,4
	-2,1

	
	DM32
	1,7
	5,2
	-1,3
	0,0
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-69 (P17)
	DM25
	-23,8
	-2,3
	-3,1
	0,0
	-9,8
	-1,4

	
	DM25
	17,6
	4,0
	3,0
	0,0
	9,9
	-2,5

	
	DM32
	1,7
	6,2
	0,1
	0,0
	0,0
	3,9

	Combinazione di carico-70 (P17)
	DM25
	-32,7
	-3,2
	-4,1
	0,0
	-20,2
	-2,0

	
	DM25
	23,8
	5,7
	5,4
	0,0
	20,3
	-3,5

	
	DM32
	2,5
	8,9
	-1,3
	0,0
	0,0
	5,6

	Combinazione di carico-71 (P17)
	DM25
	-21,2
	-1,7
	-2,4
	0,0
	-17,0
	-1,1

	
	DM25
	16,2
	3,4
	3,8
	0,0
	17,1
	-2,1

	
	DM32
	1,7
	5,0
	-1,4
	0,0
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-72 (P17)
	DM25
	-23,2
	-2,2
	-3,0
	0,0
	-9,5
	-1,4

	
	DM25
	17,2
	3,9
	3,0
	0,0
	9,5
	-2,4

	
	DM32
	1,7
	6,1
	0,1
	0,0
	0,0
	3,8

	Combinazione di carico-1 (P18)
	DM25
	-14,5
	0,2
	1,5
	0,0
	-9,7
	0,0

	
	DM25
	13,1
	1,5
	0,4
	0,0
	9,7
	-0,8

	
	DM32
	1,7
	1,4
	-1,9
	0,0
	0,0
	0,8

	Combinazione di carico-2 (P18)
	DM25
	-13,8
	0,2
	1,5
	0,0
	-9,4
	0,0

	
	DM25
	12,5
	1,4
	0,4
	0,0
	9,4
	-0,8

	
	DM32
	1,6
	1,3
	-1,9
	0,0
	0,0
	0,8

	Combinazione di carico-3 (P18)
	DM25
	-13,3
	0,2
	1,3
	0,0
	-8,9
	0,0

	
	DM25
	12,1
	1,3
	0,3
	0,0
	8,9
	-0,8

	
	DM32
	1,5
	1,3
	-1,6
	0,0
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-4 (P18)
	DM25
	-12,7
	0,2
	1,3
	0,0
	-8,5
	0,0

	
	DM25
	11,5
	1,3
	0,3
	0,0
	8,6
	-0,7

	
	DM32
	1,5
	1,2
	-1,7
	0,0
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-5 (P18)
	DM25
	-29,3
	0,7
	4,9
	-0,1
	-25,4
	0,2

	
	DM25
	26,8
	2,9
	-0,5
	0,1
	25,4
	-1,6

	
	DM32
	3,5
	2,5
	-4,4
	0,0
	0,0
	1,5

	Combinazione di carico-6 (P18)
	DM25
	-28,7
	0,7
	4,9
	-0,1
	-25,1
	0,2

	
	DM25
	26,2
	2,8
	-0,4
	0,1
	25,1
	-1,6

	
	DM32
	3,5
	2,5
	-4,5
	0,0
	0,0
	1,5

	Combinazione di carico-7 (P18)
	DM25
	-28,2
	0,7
	4,7
	-0,1
	-24,6
	0,2

	
	DM25
	25,8
	2,7
	-0,5
	0,1
	24,6
	-1,6

	
	DM32
	3,4
	2,4
	-4,2
	0,0
	0,0
	1,4

	Combinazione di carico-8 (P18)
	DM25
	-27,6
	0,7
	4,7
	-0,1
	-24,3
	0,2

	
	DM25
	25,2
	2,7
	-0,5
	0,1
	24,3
	-1,5

	
	DM32
	3,3
	2,4
	-4,2
	0,0
	0,0
	1,4

	Combinazione di carico-9 (P18)
	DM25
	-48,6
	0,4
	6,2
	-0,1
	-33,8
	-0,2

	
	DM25
	43,1
	5,4
	2,2
	0,1
	33,9
	-3,1

	
	DM32
	5,8
	5,5
	-8,4
	0,0
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-10 (P18)
	DM25
	-48,1
	0,6
	6,1
	-0,1
	-32,9
	0,0

	
	DM25
	43,2
	5,0
	2,0
	0,1
	33,0
	-2,9

	
	DM32
	5,6
	5,0
	-8,1
	0,0
	0,0
	2,9

	Combinazione di carico-11 (P18)
	DM25
	-29,8
	0,5
	5,0
	-0,1
	-26,3
	0,0

	
	DM25
	26,7
	3,2
	-0,2
	0,1
	26,3
	-1,8

	
	DM32
	3,7
	3,1
	-4,8
	0,0
	0,0
	1,8

	Combinazione di carico-12 (P18)
	DM25
	-48,0
	0,4
	6,2
	-0,1
	-33,5
	-0,2

	
	DM25
	42,5
	5,3
	2,3
	0,1
	33,5
	-3,1

	
	DM32
	5,8
	5,5
	-8,5
	0,0
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-13 (P18)
	DM25
	-47,5
	0,6
	6,1
	-0,1
	-32,6
	0,0

	
	DM25
	42,6
	5,0
	2,0
	0,1
	32,6
	-2,9

	
	DM32
	5,6
	4,9
	-8,1
	0,0
	0,0
	2,9

	Combinazione di carico-14 (P18)
	DM25
	-29,2
	0,5
	5,0
	-0,1
	-26,0
	0,0

	
	DM25
	26,2
	3,2
	-0,2
	0,1
	26,0
	-1,8

	
	DM32
	3,6
	3,1
	-4,8
	0,0
	0,0
	1,8

	Combinazione di carico-15 (P18)
	DM25
	-47,5
	0,4
	6,1
	-0,1
	-33,0
	-0,2

	
	DM25
	42,1
	5,3
	2,2
	0,1
	33,1
	-3,0

	
	DM32
	5,7
	5,4
	-8,2
	0,0
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-16 (P18)
	DM25
	-47,0
	0,6
	5,9
	-0,1
	-32,1
	0,0

	
	DM25
	42,1
	4,9
	1,9
	0,1
	32,2
	-2,8

	
	DM32
	5,5
	4,8
	-7,9
	0,0
	0,0
	2,9

	Combinazione di carico-17 (P18)
	DM25
	-28,7
	0,5
	4,8
	-0,1
	-25,5
	0,0

	
	DM25
	25,7
	3,1
	-0,3
	0,1
	25,5
	-1,8

	
	DM32
	3,6
	3,0
	-4,6
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-18 (P18)
	DM25
	-46,8
	0,4
	6,0
	-0,1
	-32,7
	-0,2

	
	DM25
	41,5
	5,2
	2,2
	0,1
	32,7
	-3,0

	
	DM32
	5,6
	5,4
	-8,3
	0,0
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-19 (P18)
	DM25
	-46,3
	0,6
	5,9
	-0,1
	-31,8
	0,0

	
	DM25
	41,6
	4,9
	2,0
	0,1
	31,8
	-2,8

	
	DM32
	5,4
	4,8
	-7,9
	0,0
	0,0
	2,8

	Combinazione di carico-20 (P18)
	DM25
	-28,1
	0,5
	4,8
	-0,1
	-25,2
	0,0

	
	DM25
	25,1
	3,0
	-0,2
	0,1
	25,2
	-1,7

	
	DM32
	3,5
	2,9
	-4,6
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-21 (P18)
	DM25
	-47,7
	0,8
	6,0
	-0,1
	-32,1
	0,1

	
	DM25
	43,3
	4,7
	1,8
	0,1
	32,1
	-2,7

	
	DM32
	5,5
	4,4
	-7,7
	0,0
	0,0
	2,6

	Combinazione di carico-22 (P18)
	DM25
	-28,8
	0,9
	4,8
	-0,1
	-24,5
	0,3

	
	DM25
	26,9
	2,5
	-0,7
	0,1
	24,5
	-1,4

	
	DM32
	3,4
	2,0
	-4,1
	0,0
	0,0
	1,1

	Combinazione di carico-23 (P18)
	DM25
	-47,0
	0,8
	6,0
	-0,1
	-31,7
	0,1

	
	DM25
	42,7
	4,6
	1,8
	0,1
	31,7
	-2,7

	
	DM32
	5,4
	4,4
	-7,7
	0,0
	0,0
	2,6

	Combinazione di carico-24 (P18)
	DM25
	-28,2
	0,8
	4,7
	-0,1
	-24,2
	0,3

	
	DM25
	26,3
	2,5
	-0,7
	0,1
	24,2
	-1,4

	
	DM32
	3,3
	1,9
	-4,1
	0,0
	0,0
	1,1

	Combinazione di carico-25 (P18)
	DM25
	-46,5
	0,8
	5,8
	-0,1
	-31,2
	0,1

	
	DM25
	42,2
	4,6
	1,7
	0,1
	31,3
	-2,6

	
	DM32
	5,3
	4,3
	-7,5
	0,0
	0,0
	2,5

	Combinazione di carico-26 (P18)
	DM25
	-27,7
	0,8
	4,6
	-0,1
	-23,7
	0,3

	
	DM25
	25,8
	2,4
	-0,8
	0,1
	23,7
	-1,4

	
	DM32
	3,2
	1,9
	-3,9
	0,0
	0,0
	1,1

	Combinazione di carico-27 (P18)
	DM25
	-45,9
	0,8
	5,8
	-0,1
	-30,9
	0,1

	
	DM25
	41,7
	4,5
	1,7
	0,1
	30,9
	-2,6

	
	DM32
	5,3
	4,2
	-7,5
	0,0
	0,0
	2,5

	Combinazione di carico-28 (P18)
	DM25
	-27,1
	0,8
	4,6
	-0,1
	-23,4
	0,3

	
	DM25
	25,3
	2,3
	-0,7
	0,1
	23,4
	-1,3

	
	DM32
	3,2
	1,8
	-3,9
	0,0
	0,0
	1,0

	Combinazione di carico-29 (P18)
	DM25
	-33,5
	0,2
	2,7
	0,0
	-17,2
	-0,2

	
	DM25
	29,7
	3,6
	2,8
	0,0
	17,2
	-2,1

	
	DM32
	3,8
	3,8
	-5,5
	0,0
	0,0
	2,3

	Combinazione di carico-30 (P18)
	DM25
	-32,9
	0,2
	2,7
	0,0
	-16,9
	-0,2

	
	DM25
	29,2
	3,6
	2,8
	0,0
	16,9
	-2,1

	
	DM32
	3,7
	3,8
	-5,5
	0,0
	0,0
	2,2

	Combinazione di carico-31 (P18)
	DM25
	-32,4
	0,2
	2,6
	0,0
	-16,4
	-0,2

	
	DM25
	28,7
	3,5
	2,7
	0,0
	16,4
	-2,0

	
	DM32
	3,7
	3,7
	-5,3
	0,0
	0,0
	2,2

	Combinazione di carico-32 (P18)
	DM25
	-31,7
	0,1
	2,5
	0,0
	-16,1
	-0,2

	
	DM25
	28,1
	3,5
	2,8
	0,0
	16,1
	-2,0

	
	DM32
	3,6
	3,6
	-5,3
	0,0
	0,0
	2,2

	Combinazione di carico-33 (P18)
	DM25
	-34,0
	0,0
	2,8
	0,0
	-18,1
	-0,3

	
	DM25
	29,7
	4,0
	3,0
	0,0
	18,1
	-2,3

	
	DM32
	4,0
	4,4
	-5,9
	0,0
	0,0
	2,6

	Combinazione di carico-34 (P18)
	DM25
	-33,4
	0,0
	2,8
	0,0
	-17,8
	-0,3

	
	DM25
	29,1
	3,9
	3,1
	0,0
	17,8
	-2,3

	
	DM32
	3,9
	4,3
	-5,9
	0,0
	0,0
	2,6

	Combinazione di carico-35 (P18)
	DM25
	-32,9
	0,0
	2,7
	0,0
	-17,3
	-0,3

	
	DM25
	28,7
	3,9
	3,0
	0,0
	17,3
	-2,2

	
	DM32
	3,8
	4,2
	-5,7
	0,0
	0,0
	2,5

	Combinazione di carico-36 (P18)
	DM25
	-32,2
	0,0
	2,7
	0,0
	-17,0
	-0,3

	
	DM25
	28,1
	3,8
	3,0
	0,0
	17,0
	-2,2

	
	DM32
	3,8
	4,2
	-5,7
	0,0
	0,0
	2,5

	Combinazione di carico-37 (P18)
	DM25
	-33,0
	0,3
	2,6
	0,0
	-16,3
	0,0

	
	DM25
	29,8
	3,3
	2,6
	0,0
	16,3
	-1,9

	
	DM32
	3,6
	3,2
	-5,1
	0,0
	0,0
	1,9

	Combinazione di carico-38 (P18)
	DM25
	-32,4
	0,3
	2,6
	0,0
	-16,0
	0,0

	
	DM25
	29,2
	3,2
	2,6
	0,0
	16,0
	-1,9

	
	DM32
	3,6
	3,2
	-5,2
	0,0
	0,0
	1,9

	Combinazione di carico-39 (P18)
	DM25
	-31,9
	0,3
	2,4
	0,0
	-15,5
	0,0

	
	DM25
	28,8
	3,2
	2,5
	0,0
	15,5
	-1,8

	
	DM32
	3,5
	3,1
	-4,9
	0,0
	0,0
	1,9

	Combinazione di carico-40 (P18)
	DM25
	-31,2
	0,3
	2,4
	0,0
	-15,2
	0,0

	
	DM25
	28,2
	3,1
	2,5
	0,0
	15,2
	-1,8

	
	DM32
	3,4
	3,1
	-4,9
	0,0
	0,0
	1,8

	Combinazione di carico-41 (P18)
	DM25
	-15,3
	-0,1
	1,7
	0,0
	-11,2
	-0,2

	
	DM25
	13,0
	2,0
	0,8
	0,0
	11,2
	-1,2

	
	DM32
	2,0
	2,3
	-2,5
	0,0
	0,0
	1,4

	Combinazione di carico-42 (P18)
	DM25
	-14,7
	-0,1
	1,7
	0,0
	-10,8
	-0,2

	
	DM25
	12,4
	2,0
	0,8
	0,0
	10,9
	-1,2

	
	DM32
	1,9
	2,3
	-2,5
	0,0
	0,0
	1,3

	Combinazione di carico-43 (P18)
	DM25
	-14,2
	-0,1
	1,5
	0,0
	-10,4
	-0,2

	
	DM25
	12,0
	1,9
	0,7
	0,0
	10,4
	-1,1

	
	DM32
	1,8
	2,2
	-2,2
	0,0
	0,0
	1,3

	Combinazione di carico-44 (P18)
	DM25
	-13,5
	-0,1
	1,5
	0,0
	-10,0
	-0,2

	
	DM25
	11,4
	1,9
	0,7
	0,0
	10,0
	-1,1

	
	DM32
	1,8
	2,1
	-2,3
	0,0
	0,0
	1,3

	Combinazione di carico-45 (P18)
	DM25
	-38,9
	0,2
	4,9
	-0,1
	-27,5
	-0,2

	
	DM25
	34,0
	4,5
	1,9
	0,1
	27,5
	-2,6

	
	DM32
	4,7
	4,8
	-6,8
	0,0
	0,0
	2,9

	Combinazione di carico-46 (P18)
	DM25
	-25,7
	0,3
	4,1
	-0,1
	-22,2
	-0,1

	
	DM25
	22,5
	3,0
	0,2
	0,1
	22,2
	-1,7

	
	DM32
	3,3
	3,1
	-4,3
	0,0
	0,0
	1,8

	Combinazione di carico-47 (P18)
	DM25
	-28,7
	-0,1
	2,6
	0,0
	-16,5
	-0,3

	
	DM25
	24,7
	3,6
	2,5
	0,0
	16,5
	-2,1

	
	DM32
	3,4
	4,0
	-5,0
	0,0
	0,0
	2,4

	Combinazione di carico-48 (P18)
	DM25
	-38,2
	0,2
	4,9
	-0,1
	-27,1
	-0,2

	
	DM25
	33,4
	4,5
	1,9
	0,1
	27,1
	-2,6

	
	DM32
	4,7
	4,8
	-6,8
	0,0
	0,0
	2,8

	Combinazione di carico-49 (P18)
	DM25
	-25,0
	0,2
	4,1
	-0,1
	-21,8
	-0,1

	
	DM25
	22,0
	3,0
	0,2
	0,1
	21,9
	-1,7

	
	DM32
	3,2
	3,1
	-4,3
	0,0
	0,0
	1,8

	Combinazione di carico-50 (P18)
	DM25
	-28,0
	-0,1
	2,5
	0,0
	-16,1
	-0,3

	
	DM25
	24,1
	3,5
	2,5
	0,0
	16,1
	-2,0

	
	DM32
	3,4
	4,0
	-5,0
	0,0
	0,0
	2,4

	Combinazione di carico-51 (P18)
	DM25
	-37,7
	0,2
	4,8
	-0,1
	-26,7
	-0,2

	
	DM25
	33,0
	4,4
	1,9
	0,1
	26,7
	-2,6

	
	DM32
	4,6
	4,7
	-6,6
	0,0
	0,0
	2,8

	Combinazione di carico-52 (P18)
	DM25
	-24,5
	0,2
	3,9
	-0,1
	-21,4
	-0,1

	
	DM25
	21,5
	2,9
	0,1
	0,1
	21,4
	-1,7

	
	DM32
	3,1
	3,0
	-4,0
	0,0
	0,0
	1,8

	Combinazione di carico-53 (P18)
	DM25
	-27,5
	-0,1
	2,4
	0,0
	-15,7
	-0,3

	
	DM25
	23,6
	3,4
	2,4
	0,0
	15,7
	-2,0

	
	DM32
	3,3
	3,9
	-4,8
	0,0
	0,0
	2,3

	Combinazione di carico-54 (P18)
	DM25
	-37,1
	0,2
	4,7
	-0,1
	-26,3
	-0,2

	
	DM25
	32,4
	4,4
	1,9
	0,1
	26,3
	-2,5

	
	DM32
	4,5
	4,7
	-6,6
	0,0
	0,0
	2,8

	Combinazione di carico-55 (P18)
	DM25
	-23,9
	0,2
	3,9
	-0,1
	-21,0
	-0,1

	
	DM25
	21,0
	2,8
	0,2
	0,1
	21,1
	-1,6

	
	DM32
	3,1
	3,0
	-4,1
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-56 (P18)
	DM25
	-26,9
	-0,1
	2,4
	0,0
	-15,3
	-0,3

	
	DM25
	23,0
	3,4
	2,4
	0,0
	15,3
	-2,0

	
	DM32
	3,2
	3,8
	-4,8
	0,0
	0,0
	2,3

	Combinazione di carico-57 (P18)
	DM25
	-13,7
	0,5
	1,3
	0,0
	-8,2
	0,2

	
	DM25
	13,3
	0,9
	-0,1
	0,0
	8,2
	-0,5

	
	DM32
	1,4
	0,4
	-1,2
	0,0
	0,0
	0,3

	Combinazione di carico-58 (P18)
	DM25
	-13,1
	0,5
	1,3
	0,0
	-7,9
	0,2

	
	DM25
	12,7
	0,8
	0,0
	0,0
	7,9
	-0,5

	
	DM32
	1,3
	0,4
	-1,3
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-59 (P18)
	DM25
	-12,5
	0,5
	1,1
	0,0
	-7,4
	0,2

	
	DM25
	12,2
	0,8
	-0,1
	0,0
	7,4
	-0,4

	
	DM32
	1,3
	0,3
	-1,0
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-60 (P18)
	DM25
	-11,9
	0,5
	1,1
	0,0
	-7,1
	0,2

	
	DM25
	11,6
	0,7
	-0,1
	0,0
	7,1
	-0,4

	
	DM32
	1,2
	0,3
	-1,1
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-61 (P18)
	DM25
	-37,3
	0,8
	4,5
	0,0
	-24,5
	0,2

	
	DM25
	34,3
	3,4
	1,1
	0,0
	24,5
	-1,9

	
	DM32
	4,2
	2,9
	-5,6
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-62 (P18)
	DM25
	-24,1
	0,8
	3,7
	0,0
	-19,2
	0,3

	
	DM25
	22,8
	1,9
	-0,6
	0,0
	19,2
	-1,1

	
	DM32
	2,7
	1,3
	-3,0
	0,0
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-63 (P18)
	DM25
	-27,0
	0,5
	2,1
	0,0
	-13,5
	0,1

	
	DM25
	24,9
	2,4
	1,7
	0,0
	13,5
	-1,4

	
	DM32
	2,9
	2,1
	-3,8
	0,0
	0,0
	1,3

	Combinazione di carico-64 (P18)
	DM25
	-36,6
	0,8
	4,5
	0,0
	-24,1
	0,2

	
	DM25
	33,7
	3,3
	1,1
	0,0
	24,1
	-1,9

	
	DM32
	4,1
	2,9
	-5,6
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-65 (P18)
	DM25
	-23,5
	0,8
	3,7
	0,0
	-18,9
	0,3

	
	DM25
	22,2
	1,8
	-0,6
	0,0
	18,9
	-1,0

	
	DM32
	2,6
	1,2
	-3,1
	0,0
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-66 (P18)
	DM25
	-26,4
	0,5
	2,1
	0,0
	-13,1
	0,1

	
	DM25
	24,3
	2,4
	1,7
	0,0
	13,1
	-1,3

	
	DM32
	2,8
	2,1
	-3,8
	0,0
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-67 (P18)
	DM25
	-36,1
	0,8
	4,4
	0,0
	-23,7
	0,2

	
	DM25
	33,3
	3,3
	1,0
	0,0
	23,7
	-1,9

	
	DM32
	4,0
	2,8
	-5,4
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-68 (P18)
	DM25
	-22,9
	0,8
	3,5
	0,0
	-18,4
	0,3

	
	DM25
	21,8
	1,8
	-0,7
	0,0
	18,4
	-1,0

	
	DM32
	2,6
	1,1
	-2,8
	0,0
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-69 (P18)
	DM25
	-25,8
	0,5
	2,0
	0,0
	-12,7
	0,1

	
	DM25
	23,8
	2,3
	1,6
	0,0
	12,7
	-1,3

	
	DM32
	2,7
	2,0
	-3,6
	0,0
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-70 (P18)
	DM25
	-35,5
	0,8
	4,3
	0,0
	-23,3
	0,2

	
	DM25
	32,7
	3,2
	1,1
	0,0
	23,3
	-1,8

	
	DM32
	4,0
	2,8
	-5,4
	0,0
	0,0
	1,6

	Combinazione di carico-71 (P18)
	DM25
	-22,3
	0,8
	3,5
	0,0
	-18,1
	0,3

	
	DM25
	21,2
	1,7
	-0,6
	0,0
	18,1
	-1,0

	
	DM32
	2,5
	1,1
	-2,9
	0,0
	0,0
	0,6

	Combinazione di carico-72 (P18)
	DM25
	-25,2
	0,5
	2,0
	0,0
	-12,3
	0,1

	
	DM25
	23,2
	2,2
	1,6
	0,0
	12,3
	-1,3

	
	DM32
	2,7
	2,0
	-3,6
	0,0
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-1 (P19)
	DM25
	-13,3
	1,5
	5,1
	0,0
	-7,0
	0,5

	
	DM25
	14,5
	-0,2
	-3,0
	0,0
	7,0
	0,3

	
	DM32
	1,2
	-1,1
	-2,2
	0,0
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-2 (P19)
	DM25
	-12,7
	1,4
	5,0
	0,0
	-6,7
	0,5

	
	DM25
	13,8
	-0,2
	-2,8
	0,0
	6,7
	0,3

	
	DM32
	1,2
	-1,1
	-2,2
	0,0
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-3 (P19)
	DM25
	-12,3
	1,4
	4,7
	0,0
	-6,4
	0,5

	
	DM25
	13,3
	-0,2
	-2,8
	0,0
	6,4
	0,2

	
	DM32
	1,1
	-1,1
	-1,9
	0,0
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-4 (P19)
	DM25
	-11,7
	1,3
	4,5
	0,0
	-6,2
	0,5

	
	DM25
	12,7
	-0,2
	-2,6
	0,0
	6,2
	0,2

	
	DM32
	1,1
	-1,0
	-1,9
	0,0
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-5 (P19)
	DM25
	-26,8
	2,9
	13,7
	-0,1
	-17,7
	1,1

	
	DM25
	29,3
	-0,7
	-7,8
	0,1
	17,7
	0,7

	
	DM32
	2,2
	-2,5
	-6,0
	0,0
	0,0
	-1,7

	Combinazione di carico-6 (P19)
	DM25
	-26,2
	2,8
	13,6
	-0,1
	-17,4
	1,0

	
	DM25
	28,7
	-0,7
	-7,6
	0,1
	17,4
	0,6

	
	DM32
	2,2
	-2,5
	-6,0
	0,0
	0,0
	-1,7

	Combinazione di carico-7 (P19)
	DM25
	-25,8
	2,8
	13,3
	-0,1
	-17,1
	1,0

	
	DM25
	28,2
	-0,7
	-7,5
	0,1
	17,1
	0,6

	
	DM32
	2,1
	-2,4
	-5,7
	0,0
	0,0
	-1,7

	Combinazione di carico-8 (P19)
	DM25
	-25,2
	2,7
	13,1
	-0,1
	-16,9
	1,0

	
	DM25
	27,6
	-0,7
	-7,4
	0,1
	16,9
	0,6

	
	DM32
	2,1
	-2,4
	-5,7
	0,0
	0,0
	-1,6

	Combinazione di carico-9 (P19)
	DM25
	-45,3
	4,8
	19,4
	-0,1
	-24,5
	1,6

	
	DM25
	48,6
	-0,4
	-9,1
	0,1
	24,5
	0,7

	
	DM32
	4,4
	-3,3
	-10,3
	0,0
	0,0
	-2,3

	Combinazione di carico-10 (P19)
	DM25
	-44,5
	5,1
	18,8
	-0,1
	-23,8
	1,8

	
	DM25
	48,1
	-0,6
	-9,0
	0,1
	23,8
	0,8

	
	DM32
	4,5
	-3,7
	-9,8
	0,0
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-11 (P19)
	DM25
	-27,7
	2,6
	14,3
	-0,1
	-18,4
	0,9

	
	DM25
	29,8
	-0,5
	-7,9
	0,1
	18,4
	0,6

	
	DM32
	2,1
	-2,1
	-6,5
	0,0
	0,0
	-1,5

	Combinazione di carico-12 (P19)
	DM25
	-44,7
	4,7
	19,3
	-0,1
	-24,3
	1,6

	
	DM25
	48,0
	-0,4
	-8,9
	0,1
	24,3
	0,7

	
	DM32
	4,3
	-3,2
	-10,4
	0,0
	0,0
	-2,3

	Combinazione di carico-13 (P19)
	DM25
	-43,9
	5,1
	18,7
	-0,1
	-23,5
	1,8

	
	DM25
	47,5
	-0,6
	-8,8
	0,1
	23,5
	0,7

	
	DM32
	4,4
	-3,6
	-9,9
	0,0
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-14 (P19)
	DM25
	-27,2
	2,5
	14,2
	-0,1
	-18,2
	0,9

	
	DM25
	29,2
	-0,5
	-7,7
	0,1
	18,2
	0,6

	
	DM32
	2,0
	-2,1
	-6,5
	0,0
	0,0
	-1,5

	Combinazione di carico-15 (P19)
	DM25
	-44,3
	4,7
	18,9
	-0,1
	-23,9
	1,6

	
	DM25
	47,5
	-0,4
	-8,9
	0,1
	23,9
	0,7

	
	DM32
	4,2
	-3,2
	-10,1
	0,0
	0,0
	-2,3

	Combinazione di carico-16 (P19)
	DM25
	-43,4
	5,0
	18,3
	-0,1
	-23,2
	1,8

	
	DM25
	47,0
	-0,6
	-8,7
	0,1
	23,2
	0,7

	
	DM32
	4,4
	-3,6
	-9,6
	0,0
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-17 (P19)
	DM25
	-26,7
	2,4
	13,9
	-0,1
	-17,9
	0,9

	
	DM25
	28,7
	-0,5
	-7,7
	0,1
	17,9
	0,6

	
	DM32
	2,0
	-2,0
	-6,2
	0,0
	0,0
	-1,4

	Combinazione di carico-18 (P19)
	DM25
	-43,7
	4,6
	18,8
	-0,1
	-23,7
	1,6

	
	DM25
	46,8
	-0,4
	-8,7
	0,1
	23,7
	0,6

	
	DM32
	4,2
	-3,1
	-10,1
	0,0
	0,0
	-2,2

	Combinazione di carico-19 (P19)
	DM25
	-42,8
	4,9
	18,2
	-0,1
	-22,9
	1,7

	
	DM25
	46,3
	-0,6
	-8,6
	0,1
	22,9
	0,7

	
	DM32
	4,3
	-3,5
	-9,6
	0,0
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-20 (P19)
	DM25
	-26,1
	2,4
	13,7
	-0,1
	-17,6
	0,9

	
	DM25
	28,1
	-0,5
	-7,5
	0,1
	17,6
	0,5

	
	DM32
	1,9
	-2,0
	-6,2
	0,0
	0,0
	-1,4

	Combinazione di carico-21 (P19)
	DM25
	-43,6
	5,4
	18,2
	-0,1
	-23,0
	1,9

	
	DM25
	47,7
	-0,8
	-8,8
	0,1
	23,0
	0,8

	
	DM32
	4,6
	-4,1
	-9,3
	0,0
	0,0
	-2,8

	Combinazione di carico-22 (P19)
	DM25
	-26,0
	3,2
	13,1
	-0,1
	-16,9
	1,2

	
	DM25
	28,8
	-0,9
	-7,6
	0,1
	16,9
	0,7

	
	DM32
	2,3
	-2,9
	-5,5
	0,0
	0,0
	-1,9

	Combinazione di carico-23 (P19)
	DM25
	-43,0
	5,4
	18,0
	-0,1
	-22,8
	1,9

	
	DM25
	47,0
	-0,8
	-8,7
	0,1
	22,8
	0,8

	
	DM32
	4,6
	-4,0
	-9,4
	0,0
	0,0
	-2,7

	Combinazione di carico-24 (P19)
	DM25
	-25,4
	3,1
	13,0
	-0,1
	-16,7
	1,2

	
	DM25
	28,2
	-0,8
	-7,5
	0,1
	16,7
	0,7

	
	DM32
	2,3
	-2,9
	-5,5
	0,0
	0,0
	-1,9

	Combinazione di carico-25 (P19)
	DM25
	-42,6
	5,3
	17,7
	-0,1
	-22,4
	1,9

	
	DM25
	46,5
	-0,8
	-8,6
	0,1
	22,4
	0,8

	
	DM32
	4,5
	-4,0
	-9,1
	0,0
	0,0
	-2,7

	Combinazione di carico-26 (P19)
	DM25
	-24,9
	3,1
	12,6
	-0,1
	-16,4
	1,2

	
	DM25
	27,7
	-0,8
	-7,4
	0,1
	16,4
	0,7

	
	DM32
	2,2
	-2,8
	-5,2
	0,0
	0,0
	-1,9

	Combinazione di carico-27 (P19)
	DM25
	-42,0
	5,2
	17,6
	-0,1
	-22,2
	1,9

	
	DM25
	45,9
	-0,8
	-8,5
	0,1
	22,2
	0,8

	
	DM32
	4,5
	-3,9
	-9,1
	0,0
	0,0
	-2,7

	Combinazione di carico-28 (P19)
	DM25
	-24,3
	3,0
	12,5
	-0,1
	-16,1
	1,2

	
	DM25
	27,1
	-0,8
	-7,3
	0,1
	16,1
	0,7

	
	DM32
	2,2
	-2,8
	-5,2
	0,0
	0,0
	-1,9

	Combinazione di carico-29 (P19)
	DM25
	-31,2
	3,7
	10,2
	0,0
	-13,1
	1,3

	
	DM25
	33,5
	-0,2
	-4,2
	0,0
	13,1
	0,4

	
	DM32
	3,5
	-2,3
	-6,0
	0,0
	0,0
	-1,6

	Combinazione di carico-30 (P19)
	DM25
	-30,6
	3,6
	10,1
	0,0
	-12,8
	1,2

	
	DM25
	32,9
	-0,2
	-4,0
	0,0
	12,8
	0,4

	
	DM32
	3,5
	-2,3
	-6,0
	0,0
	0,0
	-1,6

	Combinazione di carico-31 (P19)
	DM25
	-30,2
	3,6
	9,7
	0,0
	-12,5
	1,2

	
	DM25
	32,4
	-0,2
	-4,0
	0,0
	12,5
	0,3

	
	DM32
	3,4
	-2,2
	-5,8
	0,0
	0,0
	-1,6

	Combinazione di carico-32 (P19)
	DM25
	-29,6
	3,5
	9,6
	0,0
	-12,2
	1,2

	
	DM25
	31,7
	-0,1
	-3,8
	0,0
	12,2
	0,3

	
	DM32
	3,4
	-2,2
	-5,8
	0,0
	0,0
	-1,5

	Combinazione di carico-33 (P19)
	DM25
	-32,1
	3,4
	10,8
	0,0
	-13,8
	1,1

	
	DM25
	34,0
	0,0
	-4,3
	0,0
	13,8
	0,3

	
	DM32
	3,4
	-1,9
	-6,5
	0,0
	0,0
	-1,4

	Combinazione di carico-34 (P19)
	DM25
	-31,5
	3,3
	10,7
	0,0
	-13,6
	1,1

	
	DM25
	33,4
	0,0
	-4,2
	0,0
	13,6
	0,3

	
	DM32
	3,4
	-1,9
	-6,5
	0,0
	0,0
	-1,4

	Combinazione di carico-35 (P19)
	DM25
	-31,1
	3,3
	10,4
	0,0
	-13,2
	1,1

	
	DM25
	32,9
	0,0
	-4,1
	0,0
	13,2
	0,3

	
	DM32
	3,3
	-1,8
	-6,3
	0,0
	0,0
	-1,3

	Combinazione di carico-36 (P19)
	DM25
	-30,5
	3,2
	10,2
	0,0
	-13,0
	1,0

	
	DM25
	32,2
	0,0
	-3,9
	0,0
	13,0
	0,3

	
	DM32
	3,2
	-1,8
	-6,3
	0,0
	0,0
	-1,3

	Combinazione di carico-37 (P19)
	DM25
	-30,4
	4,0
	9,6
	0,0
	-12,3
	1,4

	
	DM25
	33,0
	-0,3
	-4,1
	0,0
	12,3
	0,4

	
	DM32
	3,7
	-2,7
	-5,5
	0,0
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-38 (P19)
	DM25
	-29,7
	4,0
	9,5
	0,0
	-12,1
	1,4

	
	DM25
	32,4
	-0,3
	-3,9
	0,0
	12,1
	0,4

	
	DM32
	3,6
	-2,7
	-5,5
	0,0
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-39 (P19)
	DM25
	-29,3
	3,9
	9,1
	0,0
	-11,7
	1,4

	
	DM25
	31,9
	-0,3
	-3,9
	0,0
	11,7
	0,4

	
	DM32
	3,5
	-2,6
	-5,3
	0,0
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-40 (P19)
	DM25
	-28,7
	3,8
	9,0
	0,0
	-11,5
	1,3

	
	DM25
	31,2
	-0,3
	-3,7
	0,0
	11,5
	0,4

	
	DM32
	3,5
	-2,6
	-5,3
	0,0
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-41 (P19)
	DM25
	-14,8
	1,0
	6,2
	0,0
	-8,2
	0,3

	
	DM25
	15,3
	0,1
	-3,2
	0,0
	8,2
	0,1

	
	DM32
	1,0
	-0,5
	-3,0
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-42 (P19)
	DM25
	-14,2
	0,9
	6,1
	0,0
	-8,0
	0,3

	
	DM25
	14,7
	0,1
	-3,0
	0,0
	8,0
	0,1

	
	DM32
	1,0
	-0,5
	-3,0
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-43 (P19)
	DM25
	-13,8
	0,8
	5,7
	0,0
	-7,7
	0,2

	
	DM25
	14,2
	0,1
	-3,0
	0,0
	7,7
	0,1

	
	DM32
	0,9
	-0,4
	-2,7
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-44 (P19)
	DM25
	-13,2
	0,8
	5,6
	0,0
	-7,4
	0,2

	
	DM25
	13,5
	0,1
	-2,8
	0,0
	7,4
	0,1

	
	DM32
	0,9
	-0,4
	-2,8
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-45 (P19)
	DM25
	-36,6
	3,5
	15,7
	-0,1
	-20,0
	1,2

	
	DM25
	38,9
	-0,2
	-7,4
	0,1
	20,0
	0,5

	
	DM32
	3,3
	-2,3
	-8,4
	0,0
	0,0
	-1,6

	Combinazione di carico-46 (P19)
	DM25
	-24,2
	1,9
	12,2
	-0,1
	-15,7
	0,7

	
	DM25
	25,7
	-0,3
	-6,5
	0,1
	15,7
	0,4

	
	DM32
	1,7
	-1,4
	-5,7
	0,0
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-47 (P19)
	DM25
	-27,4
	2,5
	9,7
	0,0
	-12,5
	0,8

	
	DM25
	28,7
	0,1
	-4,0
	0,0
	12,5
	0,2

	
	DM32
	2,6
	-1,3
	-5,7
	0,0
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-48 (P19)
	DM25
	-36,0
	3,5
	15,6
	-0,1
	-19,7
	1,2

	
	DM25
	38,2
	-0,2
	-7,2
	0,1
	19,7
	0,5

	
	DM32
	3,3
	-2,2
	-8,4
	0,0
	0,0
	-1,6

	Combinazione di carico-49 (P19)
	DM25
	-23,7
	1,9
	12,1
	-0,1
	-15,5
	0,6

	
	DM25
	25,0
	-0,2
	-6,4
	0,1
	15,5
	0,4

	
	DM32
	1,7
	-1,4
	-5,7
	0,0
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-50 (P19)
	DM25
	-26,8
	2,5
	9,6
	0,0
	-12,2
	0,8

	
	DM25
	28,0
	0,1
	-3,9
	0,0
	12,2
	0,2

	
	DM32
	2,6
	-1,3
	-5,7
	0,0
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-51 (P19)
	DM25
	-35,5
	3,4
	15,3
	-0,1
	-19,4
	1,1

	
	DM25
	37,7
	-0,2
	-7,2
	0,1
	19,4
	0,5

	
	DM32
	3,2
	-2,2
	-8,1
	0,0
	0,0
	-1,6

	Combinazione di carico-52 (P19)
	DM25
	-23,2
	1,8
	11,7
	-0,1
	-15,2
	0,6

	
	DM25
	24,5
	-0,2
	-6,3
	0,1
	15,2
	0,4

	
	DM32
	1,6
	-1,3
	-5,4
	0,0
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-53 (P19)
	DM25
	-26,3
	2,4
	9,3
	0,0
	-11,9
	0,7

	
	DM25
	27,5
	0,1
	-3,8
	0,0
	11,9
	0,2

	
	DM32
	2,5
	-1,2
	-5,4
	0,0
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-54 (P19)
	DM25
	-34,9
	3,3
	15,1
	-0,1
	-19,2
	1,1

	
	DM25
	37,1
	-0,2
	-7,0
	0,1
	19,2
	0,4

	
	DM32
	3,1
	-2,1
	-8,1
	0,0
	0,0
	-1,5

	Combinazione di carico-55 (P19)
	DM25
	-22,6
	1,8
	11,6
	-0,1
	-14,9
	0,6

	
	DM25
	23,9
	-0,2
	-6,2
	0,1
	14,9
	0,4

	
	DM32
	1,5
	-1,3
	-5,4
	0,0
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-56 (P19)
	DM25
	-25,7
	2,3
	9,1
	0,0
	-11,7
	0,7

	
	DM25
	26,9
	0,1
	-3,7
	0,0
	11,7
	0,2

	
	DM32
	2,5
	-1,2
	-5,5
	0,0
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-57 (P19)
	DM25
	-11,9
	2,0
	4,1
	0,0
	-5,7
	0,8

	
	DM25
	13,7
	-0,5
	-2,8
	0,0
	5,7
	0,4

	
	DM32
	1,5
	-1,8
	-1,3
	0,0
	0,0
	-1,2

	Combinazione di carico-58 (P19)
	DM25
	-11,3
	2,0
	4,0
	0,0
	-5,5
	0,8

	
	DM25
	13,1
	-0,5
	-2,6
	0,0
	5,5
	0,4

	
	DM32
	1,4
	-1,8
	-1,3
	0,0
	0,0
	-1,2

	Combinazione di carico-59 (P19)
	DM25
	-10,8
	1,9
	3,6
	0,0
	-5,2
	0,7

	
	DM25
	12,5
	-0,5
	-2,6
	0,0
	5,2
	0,4

	
	DM32
	1,4
	-1,7
	-1,1
	0,0
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-60 (P19)
	DM25
	-10,2
	1,8
	3,5
	0,0
	-4,9
	0,7

	
	DM25
	11,9
	-0,5
	-2,4
	0,0
	4,9
	0,4

	
	DM32
	1,3
	-1,7
	-1,1
	0,0
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-61 (P19)
	DM25
	-33,7
	4,5
	13,7
	0,0
	-17,5
	1,7

	
	DM25
	37,3
	-0,8
	-7,0
	0,0
	17,5
	0,7

	
	DM32
	3,7
	-3,6
	-6,7
	0,0
	0,0
	-2,4

	Combinazione di carico-62 (P19)
	DM25
	-21,3
	3,0
	10,1
	0,0
	-13,2
	1,2

	
	DM25
	24,1
	-0,8
	-6,1
	0,0
	13,2
	0,7

	
	DM32
	2,1
	-2,7
	-4,0
	0,0
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-63 (P19)
	DM25
	-24,4
	3,5
	7,7
	0,0
	-10,0
	1,3

	
	DM25
	27,0
	-0,5
	-3,6
	0,0
	10,0
	0,5

	
	DM32
	3,1
	-2,6
	-4,0
	0,0
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-64 (P19)
	DM25
	-33,1
	4,5
	13,5
	0,0
	-17,2
	1,6

	
	DM25
	36,6
	-0,8
	-6,8
	0,0
	17,2
	0,7

	
	DM32
	3,7
	-3,5
	-6,7
	0,0
	0,0
	-2,4

	Combinazione di carico-65 (P19)
	DM25
	-20,7
	2,9
	10,0
	0,0
	-13,0
	1,1

	
	DM25
	23,5
	-0,8
	-6,0
	0,0
	13,0
	0,7

	
	DM32
	2,1
	-2,7
	-4,0
	0,0
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-66 (P19)
	DM25
	-23,8
	3,5
	7,5
	0,0
	-9,8
	1,3

	
	DM25
	26,4
	-0,5
	-3,5
	0,0
	9,7
	0,5

	
	DM32
	3,0
	-2,6
	-4,0
	0,0
	0,0
	-1,7

	Combinazione di carico-67 (P19)
	DM25
	-32,6
	4,4
	13,2
	0,0
	-16,9
	1,6

	
	DM25
	36,1
	-0,8
	-6,8
	0,0
	16,9
	0,7

	
	DM32
	3,6
	-3,5
	-6,4
	0,0
	0,0
	-2,3

	Combinazione di carico-68 (P19)
	DM25
	-20,3
	2,8
	9,6
	0,0
	-12,7
	1,1

	
	DM25
	22,9
	-0,8
	-5,9
	0,0
	12,7
	0,7

	
	DM32
	2,0
	-2,7
	-3,7
	0,0
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-69 (P19)
	DM25
	-23,3
	3,4
	7,2
	0,0
	-9,4
	1,2

	
	DM25
	25,8
	-0,5
	-3,4
	0,0
	9,4
	0,5

	
	DM32
	3,0
	-2,5
	-3,8
	0,0
	0,0
	-1,7

	Combinazione di carico-70 (P19)
	DM25
	-32,0
	4,4
	13,0
	0,0
	-16,7
	1,6

	
	DM25
	35,5
	-0,8
	-6,6
	0,0
	16,7
	0,7

	
	DM32
	3,6
	-3,4
	-6,5
	0,0
	0,0
	-2,3

	Combinazione di carico-71 (P19)
	DM25
	-19,7
	2,8
	9,5
	0,0
	-12,4
	1,1

	
	DM25
	22,3
	-0,8
	-5,8
	0,0
	12,4
	0,6

	
	DM32
	2,0
	-2,6
	-3,8
	0,0
	0,0
	-1,7

	Combinazione di carico-72 (P19)
	DM25
	-22,7
	3,4
	7,0
	0,0
	-9,2
	1,2

	
	DM25
	25,2
	-0,5
	-3,3
	0,0
	9,2
	0,4

	
	DM32
	2,9
	-2,5
	-3,8
	0,0
	0,0
	-1,7

	Combinazione di carico-1 (P20)
	DM25
	-1,6
	-0,3
	-2,6
	0,0
	4,2
	-0,5

	
	DM25
	-1,5
	2,1
	0,7
	0,0
	-4,1
	-1,0

	
	DM32
	1,8
	3,1
	1,9
	0,0
	0,0
	1,5

	Combinazione di carico-2 (P20)
	DM25
	-1,6
	-0,3
	-2,6
	0,0
	4,0
	-0,5

	
	DM25
	-1,4
	2,1
	0,7
	0,0
	-4,0
	-1,0

	
	DM32
	1,8
	3,0
	1,9
	0,0
	0,0
	1,5

	Combinazione di carico-3 (P20)
	DM25
	-1,5
	-0,3
	-2,4
	0,0
	3,8
	-0,5

	
	DM25
	-1,3
	2,0
	0,7
	0,0
	-3,8
	-0,9

	
	DM32
	1,7
	2,8
	1,7
	0,0
	0,0
	1,4

	Combinazione di carico-4 (P20)
	DM25
	-1,4
	-0,3
	-2,4
	0,0
	3,7
	-0,4

	
	DM25
	-1,3
	1,9
	0,6
	0,0
	-3,7
	-0,9

	
	DM32
	1,6
	2,7
	1,7
	0,0
	0,0
	1,3

	Combinazione di carico-5 (P20)
	DM25
	-3,7
	-0,4
	-2,8
	-0,1
	4,3
	-0,9

	
	DM25
	-2,2
	4,3
	0,3
	0,1
	-4,3
	-2,0

	
	DM32
	3,8
	5,8
	2,5
	0,0
	0,0
	2,9

	Combinazione di carico-6 (P20)
	DM25
	-3,6
	-0,4
	-2,7
	-0,1
	4,2
	-0,9

	
	DM25
	-2,1
	4,2
	0,2
	0,1
	-4,2
	-2,0

	
	DM32
	3,7
	5,7
	2,5
	0,0
	0,0
	2,9

	Combinazione di carico-7 (P20)
	DM25
	-3,6
	-0,4
	-2,6
	-0,1
	4,0
	-0,9

	
	DM25
	-2,0
	4,1
	0,3
	0,1
	-4,0
	-1,9

	
	DM32
	3,7
	5,6
	2,3
	0,0
	0,0
	2,8

	Combinazione di carico-8 (P20)
	DM25
	-3,5
	-0,4
	-2,5
	-0,1
	3,9
	-0,8

	
	DM25
	-2,0
	4,0
	0,2
	0,1
	-3,8
	-1,9

	
	DM32
	3,6
	5,5
	2,3
	0,0
	0,0
	2,7

	Combinazione di carico-9 (P20)
	DM25
	-4,7
	-1,6
	-9,8
	-0,1
	14,3
	-2,0

	
	DM25
	-7,1
	7,8
	1,5
	0,1
	-14,3
	-3,9

	
	DM32
	6,2
	11,9
	8,4
	0,0
	0,0
	5,9

	Combinazione di carico-10 (P20)
	DM25
	-5,1
	-1,3
	-9,5
	-0,1
	13,8
	-1,8

	
	DM25
	-5,9
	7,4
	1,6
	0,1
	-13,8
	-3,6

	
	DM32
	6,1
	10,9
	7,9
	0,0
	0,0
	5,4

	Combinazione di carico-11 (P20)
	DM25
	-3,4
	-0,8
	-3,2
	-0,1
	4,8
	-1,1

	
	DM25
	-3,4
	4,7
	0,2
	0,1
	-4,8
	-2,3

	
	DM32
	3,9
	6,8
	3,0
	0,0
	0,0
	3,4

	Combinazione di carico-12 (P20)
	DM25
	-4,7
	-1,6
	-9,8
	-0,1
	14,2
	-2,0

	
	DM25
	-7,0
	7,8
	1,4
	0,1
	-14,1
	-3,8

	
	DM32
	6,2
	11,7
	8,4
	0,0
	0,0
	5,8

	Combinazione di carico-13 (P20)
	DM25
	-5,0
	-1,2
	-9,4
	-0,1
	13,7
	-1,8

	
	DM25
	-5,8
	7,3
	1,5
	0,1
	-13,7
	-3,6

	
	DM32
	6,1
	10,8
	7,9
	0,0
	0,0
	5,4

	Combinazione di carico-14 (P20)
	DM25
	-3,3
	-0,8
	-3,1
	-0,1
	4,7
	-1,1

	
	DM25
	-3,3
	4,6
	0,1
	0,1
	-4,6
	-2,2

	
	DM32
	3,9
	6,7
	3,0
	0,0
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-15 (P20)
	DM25
	-4,6
	-1,6
	-9,6
	-0,1
	14,0
	-2,0

	
	DM25
	-7,0
	7,7
	1,5
	0,1
	-13,9
	-3,8

	
	DM32
	6,1
	11,6
	8,2
	0,0
	0,0
	5,8

	Combinazione di carico-16 (P20)
	DM25
	-5,0
	-1,2
	-9,2
	-0,1
	13,5
	-1,8

	
	DM25
	-5,7
	7,2
	1,6
	0,1
	-13,5
	-3,5

	
	DM32
	6,0
	10,7
	7,7
	0,0
	0,0
	5,3

	Combinazione di carico-17 (P20)
	DM25
	-3,2
	-0,7
	-2,9
	-0,1
	4,5
	-1,1

	
	DM25
	-3,3
	4,5
	0,1
	0,1
	-4,4
	-2,2

	
	DM32
	3,8
	6,5
	2,8
	0,0
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-18 (P20)
	DM25
	-4,6
	-1,6
	-9,6
	-0,1
	13,8
	-2,0

	
	DM25
	-6,9
	7,6
	1,4
	0,1
	-13,8
	-3,7

	
	DM32
	6,0
	11,5
	8,2
	0,0
	0,0
	5,7

	Combinazione di carico-19 (P20)
	DM25
	-4,9
	-1,2
	-9,2
	-0,1
	13,4
	-1,7

	
	DM25
	-5,7
	7,1
	1,5
	0,1
	-13,3
	-3,5

	
	DM32
	5,9
	10,6
	7,7
	0,0
	0,0
	5,2

	Combinazione di carico-20 (P20)
	DM25
	-3,2
	-0,7
	-2,9
	-0,1
	4,3
	-1,1

	
	DM25
	-3,2
	4,4
	0,1
	0,1
	-4,3
	-2,1

	
	DM32
	3,7
	6,4
	2,8
	0,0
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-21 (P20)
	DM25
	-5,4
	-0,9
	-9,1
	-0,1
	13,4
	-1,6

	
	DM25
	-4,6
	7,0
	1,7
	0,1
	-13,3
	-3,4

	
	DM32
	6,0
	10,0
	7,4
	0,0
	0,0
	4,9

	Combinazione di carico-22 (P20)
	DM25
	-4,0
	-0,1
	-2,4
	-0,1
	3,9
	-0,7

	
	DM25
	-0,9
	3,8
	0,4
	0,1
	-3,8
	-1,8

	
	DM32
	3,7
	4,9
	2,0
	0,0
	0,0
	2,4

	Combinazione di carico-23 (P20)
	DM25
	-5,3
	-0,9
	-9,0
	-0,1
	13,2
	-1,6

	
	DM25
	-4,6
	6,9
	1,6
	0,1
	-13,2
	-3,3

	
	DM32
	6,0
	9,9
	7,4
	0,0
	0,0
	4,9

	Combinazione di carico-24 (P20)
	DM25
	-4,0
	-0,1
	-2,4
	-0,1
	3,7
	-0,7

	
	DM25
	-0,8
	3,7
	0,3
	0,1
	-3,7
	-1,7

	
	DM32
	3,6
	4,8
	2,0
	0,0
	0,0
	2,4

	Combinazione di carico-25 (P20)
	DM25
	-5,3
	-0,9
	-8,8
	-0,1
	13,0
	-1,5

	
	DM25
	-4,5
	6,8
	1,7
	0,1
	-13,0
	-3,3

	
	DM32
	5,9
	9,7
	7,2
	0,0
	0,0
	4,8

	Combinazione di carico-26 (P20)
	DM25
	-3,9
	-0,1
	-2,2
	-0,1
	3,5
	-0,6

	
	DM25
	-0,8
	3,6
	0,4
	0,1
	-3,5
	-1,7

	
	DM32
	3,6
	4,7
	1,8
	0,0
	0,0
	2,3

	Combinazione di carico-27 (P20)
	DM25
	-5,2
	-0,9
	-8,8
	-0,1
	12,9
	-1,5

	
	DM25
	-4,4
	6,7
	1,6
	0,1
	-12,9
	-3,2

	
	DM32
	5,8
	9,6
	7,2
	0,0
	0,0
	4,8

	Combinazione di carico-28 (P20)
	DM25
	-3,8
	-0,1
	-2,1
	-0,1
	3,4
	-0,6

	
	DM25
	-0,7
	3,6
	0,3
	0,1
	-3,4
	-1,6

	
	DM32
	3,5
	4,5
	1,8
	0,0
	0,0
	2,3

	Combinazione di carico-29 (P20)
	DM25
	-3,0
	-1,1
	-9,3
	0,0
	13,7
	-1,4

	
	DM25
	-5,2
	5,3
	2,0
	0,0
	-13,6
	-2,6

	
	DM32
	4,1
	8,2
	7,3
	0,0
	0,0
	4,0

	Combinazione di carico-30 (P20)
	DM25
	-2,9
	-1,1
	-9,3
	0,0
	13,5
	-1,4

	
	DM25
	-5,2
	5,2
	2,0
	0,0
	-13,5
	-2,6

	
	DM32
	4,1
	8,1
	7,3
	0,0
	0,0
	4,0

	Combinazione di carico-31 (P20)
	DM25
	-2,9
	-1,1
	-9,1
	0,0
	13,3
	-1,4

	
	DM25
	-5,1
	5,1
	2,0
	0,0
	-13,3
	-2,5

	
	DM32
	4,0
	7,9
	7,1
	0,0
	0,0
	3,9

	Combinazione di carico-32 (P20)
	DM25
	-2,8
	-1,1
	-9,0
	0,0
	13,2
	-1,4

	
	DM25
	-5,0
	5,0
	1,9
	0,0
	-13,2
	-2,5

	
	DM32
	3,9
	7,8
	7,1
	0,0
	0,0
	3,8

	Combinazione di carico-33 (P20)
	DM25
	-2,7
	-1,5
	-9,7
	0,0
	14,1
	-1,6

	
	DM25
	-6,5
	5,7
	1,9
	0,0
	-14,1
	-2,9

	
	DM32
	4,3
	9,1
	7,8
	0,0
	0,0
	4,5

	Combinazione di carico-34 (P20)
	DM25
	-2,6
	-1,5
	-9,7
	0,0
	14,0
	-1,6

	
	DM25
	-6,4
	5,7
	1,9
	0,0
	-14,0
	-2,8

	
	DM32
	4,2
	9,0
	7,8
	0,0
	0,0
	4,4

	Combinazione di carico-35 (P20)
	DM25
	-2,5
	-1,5
	-9,5
	0,0
	13,8
	-1,6

	
	DM25
	-6,3
	5,6
	1,9
	0,0
	-13,8
	-2,8

	
	DM32
	4,1
	8,8
	7,6
	0,0
	0,0
	4,4

	Combinazione di carico-36 (P20)
	DM25
	-2,5
	-1,4
	-9,4
	0,0
	13,7
	-1,6

	
	DM25
	-6,3
	5,5
	1,8
	0,0
	-13,6
	-2,8

	
	DM32
	4,0
	8,7
	7,6
	0,0
	0,0
	4,3

	Combinazione di carico-37 (P20)
	DM25
	-3,3
	-0,8
	-8,9
	0,0
	13,2
	-1,2

	
	DM25
	-4,0
	4,9
	2,2
	0,0
	-13,2
	-2,4

	
	DM32
	4,0
	7,3
	6,8
	0,0
	0,0
	3,6

	Combinazione di carico-38 (P20)
	DM25
	-3,2
	-0,8
	-8,9
	0,0
	13,1
	-1,2

	
	DM25
	-3,9
	4,8
	2,1
	0,0
	-13,0
	-2,3

	
	DM32
	4,0
	7,2
	6,8
	0,0
	0,0
	3,5

	Combinazione di carico-39 (P20)
	DM25
	-3,2
	-0,8
	-8,7
	0,0
	12,9
	-1,1

	
	DM25
	-3,8
	4,7
	2,1
	0,0
	-12,8
	-2,3

	
	DM32
	3,9
	7,0
	6,6
	0,0
	0,0
	3,4

	Combinazione di carico-40 (P20)
	DM25
	-3,1
	-0,8
	-8,6
	0,0
	12,7
	-1,1

	
	DM25
	-3,8
	4,6
	2,1
	0,0
	-12,7
	-2,3

	
	DM32
	3,8
	6,9
	6,6
	0,0
	0,0
	3,4

	Combinazione di carico-41 (P20)
	DM25
	-1,1
	-0,9
	-3,3
	0,0
	4,9
	-0,9

	
	DM25
	-3,6
	2,9
	0,6
	0,0
	-4,9
	-1,4

	
	DM32
	2,0
	4,6
	2,7
	0,0
	0,0
	2,3

	Combinazione di carico-42 (P20)
	DM25
	-1,0
	-0,9
	-3,2
	0,0
	4,8
	-0,9

	
	DM25
	-3,5
	2,8
	0,5
	0,0
	-4,8
	-1,4

	
	DM32
	1,9
	4,5
	2,8
	0,0
	0,0
	2,3

	Combinazione di carico-43 (P20)
	DM25
	-0,9
	-0,8
	-3,1
	0,0
	4,6
	-0,8

	
	DM25
	-3,4
	2,7
	0,5
	0,0
	-4,6
	-1,4

	
	DM32
	1,9
	4,4
	2,5
	0,0
	0,0
	2,2

	Combinazione di carico-44 (P20)
	DM25
	-0,9
	-0,8
	-3,0
	0,0
	4,5
	-0,8

	
	DM25
	-3,4
	2,6
	0,5
	0,0
	-4,5
	-1,3

	
	DM32
	1,8
	4,2
	2,6
	0,0
	0,0
	2,1

	Combinazione di carico-45 (P20)
	DM25
	-3,5
	-1,5
	-8,1
	-0,1
	11,7
	-1,8

	
	DM25
	-6,6
	6,6
	1,2
	0,1
	-11,7
	-3,2

	
	DM32
	5,0
	10,1
	6,9
	0,0
	0,0
	5,0

	Combinazione di carico-46 (P20)
	DM25
	-2,5
	-1,0
	-3,4
	-0,1
	5,1
	-1,2

	
	DM25
	-4,0
	4,4
	0,2
	0,1
	-5,0
	-2,1

	
	DM32
	3,4
	6,6
	3,2
	0,0
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-47 (P20)
	DM25
	-2,0
	-1,5
	-8,0
	0,0
	11,6
	-1,5

	
	DM25
	-6,2
	5,1
	1,5
	0,0
	-11,6
	-2,6

	
	DM32
	3,6
	8,2
	6,5
	0,0
	0,0
	4,1

	Combinazione di carico-48 (P20)
	DM25
	-3,4
	-1,5
	-8,0
	-0,1
	11,6
	-1,8

	
	DM25
	-6,6
	6,5
	1,1
	0,1
	-11,6
	-3,2

	
	DM32
	5,0
	10,0
	6,9
	0,0
	0,0
	5,0

	Combinazione di carico-49 (P20)
	DM25
	-2,5
	-0,9
	-3,4
	-0,1
	4,9
	-1,1

	
	DM25
	-4,0
	4,3
	0,2
	0,1
	-4,9
	-2,1

	
	DM32
	3,3
	6,4
	3,2
	0,0
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-50 (P20)
	DM25
	-2,0
	-1,4
	-7,9
	0,0
	11,5
	-1,5

	
	DM25
	-6,1
	5,0
	1,4
	0,0
	-11,4
	-2,5

	
	DM32
	3,6
	8,1
	6,5
	0,0
	0,0
	4,0

	Combinazione di carico-51 (P20)
	DM25
	-3,4
	-1,5
	-7,8
	-0,1
	11,4
	-1,7

	
	DM25
	-6,5
	6,4
	1,1
	0,1
	-11,4
	-3,2

	
	DM32
	4,9
	9,8
	6,7
	0,0
	0,0
	4,9

	Combinazione di carico-52 (P20)
	DM25
	-2,4
	-0,9
	-3,2
	-0,1
	4,7
	-1,1

	
	DM25
	-3,9
	4,2
	0,2
	0,1
	-4,7
	-2,0

	
	DM32
	3,2
	6,3
	3,0
	0,0
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-53 (P20)
	DM25
	-1,9
	-1,4
	-7,7
	0,0
	11,3
	-1,5

	
	DM25
	-6,0
	4,9
	1,4
	0,0
	-11,2
	-2,5

	
	DM32
	3,5
	7,9
	6,3
	0,0
	0,0
	3,9

	Combinazione di carico-54 (P20)
	DM25
	-3,3
	-1,5
	-7,8
	-0,1
	11,2
	-1,7

	
	DM25
	-6,4
	6,3
	1,1
	0,1
	-11,2
	-3,1

	
	DM32
	4,8
	9,7
	6,7
	0,0
	0,0
	4,8

	Combinazione di carico-55 (P20)
	DM25
	-2,3
	-0,9
	-3,1
	-0,1
	4,6
	-1,1

	
	DM25
	-3,8
	4,1
	0,1
	0,1
	-4,6
	-2,0

	
	DM32
	3,2
	6,2
	3,0
	0,0
	0,0
	3,1

	Combinazione di carico-56 (P20)
	DM25
	-1,8
	-1,4
	-7,7
	0,0
	11,1
	-1,4

	
	DM25
	-6,0
	4,8
	1,4
	0,0
	-11,1
	-2,4

	
	DM32
	3,4
	7,8
	6,3
	0,0
	0,0
	3,9

	Combinazione di carico-57 (P20)
	DM25
	-2,1
	0,3
	-2,0
	0,0
	3,4
	-0,1

	
	DM25
	0,6
	1,4
	0,9
	0,0
	-3,4
	-0,6

	
	DM32
	1,7
	1,6
	1,1
	0,0
	0,0
	0,8

	Combinazione di carico-58 (P20)
	DM25
	-2,1
	0,3
	-1,9
	0,0
	3,2
	-0,1

	
	DM25
	0,7
	1,3
	0,8
	0,0
	-3,2
	-0,6

	
	DM32
	1,6
	1,4
	1,1
	0,0
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-59 (P20)
	DM25
	-2,0
	0,3
	-1,8
	0,0
	3,0
	-0,1

	
	DM25
	0,7
	1,2
	0,9
	0,0
	-3,0
	-0,5

	
	DM32
	1,5
	1,3
	0,9
	0,0
	0,0
	0,6

	Combinazione di carico-60 (P20)
	DM25
	-2,0
	0,3
	-1,7
	0,0
	2,9
	-0,1

	
	DM25
	0,8
	1,2
	0,8
	0,0
	-2,9
	-0,5

	
	DM32
	1,4
	1,2
	0,9
	0,0
	0,0
	0,6

	Combinazione di carico-61 (P20)
	DM25
	-4,6
	-0,4
	-6,8
	-0,1
	10,1
	-1,1

	
	DM25
	-2,5
	5,1
	1,5
	0,1
	-10,1
	-2,4

	
	DM32
	4,7
	7,0
	5,2
	0,0
	0,0
	3,5

	Combinazione di carico-62 (P20)
	DM25
	-3,6
	0,2
	-2,1
	0,0
	3,5
	-0,4

	
	DM25
	0,1
	2,9
	0,6
	0,0
	-3,5
	-1,3

	
	DM32
	3,0
	3,5
	1,5
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-63 (P20)
	DM25
	-3,1
	-0,3
	-6,7
	0,0
	10,0
	-0,8

	
	DM25
	-2,0
	3,6
	1,8
	0,0
	-10,0
	-1,7

	
	DM32
	3,3
	5,1
	4,8
	0,0
	0,0
	2,5

	Combinazione di carico-64 (P20)
	DM25
	-4,5
	-0,4
	-6,7
	0,0
	10,0
	-1,0

	
	DM25
	-2,4
	5,0
	1,4
	0,0
	-10,0
	-2,4

	
	DM32
	4,6
	6,9
	5,3
	0,0
	0,0
	3,4

	Combinazione di carico-65 (P20)
	DM25
	-3,5
	0,2
	-2,1
	0,0
	3,4
	-0,4

	
	DM25
	0,2
	2,8
	0,5
	0,0
	-3,4
	-1,3

	
	DM32
	3,0
	3,4
	1,5
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-66 (P20)
	DM25
	-3,0
	-0,3
	-6,6
	0,0
	9,9
	-0,8

	
	DM25
	-2,0
	3,5
	1,8
	0,0
	-9,9
	-1,7

	
	DM32
	3,2
	5,0
	4,9
	0,0
	0,0
	2,5

	Combinazione di carico-67 (P20)
	DM25
	-4,4
	-0,4
	-6,5
	0,0
	9,8
	-1,0

	
	DM25
	-2,3
	4,9
	1,5
	0,0
	-9,8
	-2,3

	
	DM32
	4,5
	6,8
	5,0
	0,0
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-68 (P20)
	DM25
	-3,5
	0,2
	-1,9
	0,0
	3,2
	-0,4

	
	DM25
	0,3
	2,7
	0,6
	0,0
	-3,2
	-1,2

	
	DM32
	2,9
	3,2
	1,3
	0,0
	0,0
	1,6

	Combinazione di carico-69 (P20)
	DM25
	-3,0
	-0,3
	-6,4
	0,0
	9,7
	-0,7

	
	DM25
	-1,9
	3,4
	1,8
	0,0
	-9,7
	-1,7

	
	DM32
	3,1
	4,9
	4,6
	0,0
	0,0
	2,4

	Combinazione di carico-70 (P20)
	DM25
	-4,4
	-0,4
	-6,5
	0,0
	9,7
	-1,0

	
	DM25
	-2,3
	4,8
	1,4
	0,0
	-9,7
	-2,3

	
	DM32
	4,5
	6,7
	5,1
	0,0
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-71 (P20)
	DM25
	-3,4
	0,2
	-1,8
	0,0
	3,0
	-0,4

	
	DM25
	0,3
	2,6
	0,5
	0,0
	-3,0
	-1,2

	
	DM32
	2,8
	3,1
	1,3
	0,0
	0,0
	1,5

	Combinazione di carico-72 (P20)
	DM25
	-2,9
	-0,3
	-6,4
	0,0
	9,6
	-0,7

	
	DM25
	-1,8
	3,4
	1,7
	0,0
	-9,5
	-1,6

	
	DM32
	3,1
	4,7
	4,7
	0,0
	0,0
	2,3

	Combinazione di carico-1 (P21)
	DM25
	1,5
	-2,1
	1,0
	0,0
	4,0
	-1,5

	
	DM25
	-8,3
	3,1
	-0,4
	0,0
	-4,0
	-1,7

	
	DM32
	1,0
	6,8
	-0,5
	0,0
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-2 (P21)
	DM25
	1,4
	-2,1
	0,9
	0,0
	3,9
	-1,5

	
	DM25
	-7,9
	3,0
	-0,5
	0,0
	-3,9
	-1,7

	
	DM32
	0,9
	6,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,1

	Combinazione di carico-3 (P21)
	DM25
	1,3
	-2,0
	0,9
	0,0
	3,7
	-1,4

	
	DM25
	-7,5
	2,9
	-0,4
	0,0
	-3,7
	-1,6

	
	DM32
	0,9
	6,2
	-0,5
	0,0
	0,0
	3,0

	Combinazione di carico-4 (P21)
	DM25
	1,3
	-1,9
	0,8
	0,0
	3,6
	-1,4

	
	DM25
	-7,2
	2,7
	-0,4
	0,0
	-3,5
	-1,5

	
	DM32
	0,9
	6,0
	-0,4
	0,0
	0,0
	2,9

	Combinazione di carico-5 (P21)
	DM25
	2,2
	-4,3
	1,4
	-0,1
	3,6
	-3,1

	
	DM25
	-15,8
	6,3
	-0,5
	0,1
	-3,6
	-3,5

	
	DM32
	2,1
	13,7
	-1,0
	0,1
	0,0
	6,6

	Combinazione di carico-6 (P21)
	DM25
	2,1
	-4,2
	1,4
	-0,1
	3,5
	-3,0

	
	DM25
	-15,5
	6,2
	-0,5
	0,1
	-3,4
	-3,4

	
	DM32
	2,1
	13,4
	-0,9
	0,1
	0,0
	6,5

	Combinazione di carico-7 (P21)
	DM25
	2,0
	-4,1
	1,4
	-0,1
	3,3
	-3,0

	
	DM25
	-15,1
	6,1
	-0,4
	0,1
	-3,3
	-3,4

	
	DM32
	2,0
	13,1
	-1,0
	0,1
	0,0
	6,3

	Combinazione di carico-8 (P21)
	DM25
	2,0
	-4,0
	1,3
	-0,1
	3,2
	-2,9

	
	DM25
	-14,8
	6,0
	-0,4
	0,1
	-3,1
	-3,3

	
	DM32
	2,0
	12,9
	-0,8
	0,1
	0,0
	6,2

	Combinazione di carico-9 (P21)
	DM25
	7,1
	-7,8
	3,1
	-0,1
	13,3
	-5,6

	
	DM25
	-31,4
	11,0
	-2,3
	0,1
	-13,3
	-6,2

	
	DM32
	3,2
	24,3
	-0,8
	0,1
	0,0
	11,7

	Combinazione di carico-10 (P21)
	DM25
	5,9
	-7,4
	2,9
	-0,1
	13,0
	-5,3

	
	DM25
	-29,0
	10,6
	-2,1
	0,1
	-12,9
	-5,9

	
	DM32
	3,2
	23,2
	-0,8
	0,1
	0,0
	11,1

	Combinazione di carico-11 (P21)
	DM25
	3,4
	-4,7
	1,5
	-0,1
	4,0
	-3,4

	
	DM25
	-18,2
	6,8
	-0,6
	0,1
	-3,9
	-3,8

	
	DM32
	2,1
	14,8
	-0,9
	0,1
	0,0
	7,1

	Combinazione di carico-12 (P21)
	DM25
	7,0
	-7,8
	3,0
	-0,1
	13,2
	-5,5

	
	DM25
	-31,1
	10,9
	-2,3
	0,1
	-13,1
	-6,1

	
	DM32
	3,2
	24,1
	-0,6
	0,1
	0,0
	11,6

	Combinazione di carico-13 (P21)
	DM25
	5,8
	-7,3
	2,9
	-0,1
	12,9
	-5,2

	
	DM25
	-28,7
	10,5
	-2,2
	0,1
	-12,8
	-5,8

	
	DM32
	3,1
	22,9
	-0,7
	0,1
	0,0
	11,0

	Combinazione di carico-14 (P21)
	DM25
	3,3
	-4,6
	1,5
	-0,1
	3,8
	-3,3

	
	DM25
	-17,9
	6,7
	-0,7
	0,1
	-3,8
	-3,7

	
	DM32
	2,1
	14,6
	-0,8
	0,1
	0,0
	7,0

	Combinazione di carico-15 (P21)
	DM25
	7,0
	-7,7
	3,0
	-0,1
	13,0
	-5,4

	
	DM25
	-30,7
	10,8
	-2,2
	0,1
	-13,0
	-6,0

	
	DM32
	3,1
	23,8
	-0,7
	0,1
	0,0
	11,4

	Combinazione di carico-16 (P21)
	DM25
	5,7
	-7,2
	2,9
	-0,1
	12,7
	-5,1

	
	DM25
	-28,3
	10,3
	-2,1
	0,1
	-12,6
	-5,7

	
	DM32
	3,1
	22,6
	-0,8
	0,1
	0,0
	10,9

	Combinazione di carico-17 (P21)
	DM25
	3,3
	-4,5
	1,5
	-0,1
	3,7
	-3,2

	
	DM25
	-17,5
	6,6
	-0,6
	0,1
	-3,6
	-3,6

	
	DM32
	2,0
	14,3
	-0,9
	0,1
	0,0
	6,9

	Combinazione di carico-18 (P21)
	DM25
	6,9
	-7,6
	2,9
	-0,1
	12,9
	-5,4

	
	DM25
	-30,4
	10,7
	-2,3
	0,1
	-12,8
	-6,0

	
	DM32
	3,1
	23,5
	-0,6
	0,1
	0,0
	11,3

	Combinazione di carico-19 (P21)
	DM25
	5,7
	-7,1
	2,8
	-0,1
	12,6
	-5,1

	
	DM25
	-28,0
	10,2
	-2,1
	0,1
	-12,5
	-5,7

	
	DM32
	3,1
	22,4
	-0,7
	0,1
	0,0
	10,8

	Combinazione di carico-20 (P21)
	DM25
	3,2
	-4,4
	1,4
	-0,1
	3,5
	-3,2

	
	DM25
	-17,2
	6,4
	-0,6
	0,1
	-3,5
	-3,6

	
	DM32
	2,0
	14,0
	-0,8
	0,1
	0,0
	6,8

	Combinazione di carico-21 (P21)
	DM25
	4,6
	-7,0
	2,8
	-0,1
	12,7
	-5,0

	
	DM25
	-26,7
	10,1
	-2,0
	0,1
	-12,6
	-5,6

	
	DM32
	3,1
	22,0
	-0,9
	0,1
	0,0
	10,6

	Combinazione di carico-22 (P21)
	DM25
	0,9
	-3,8
	1,3
	-0,1
	3,3
	-2,8

	
	DM25
	-13,4
	5,9
	-0,3
	0,1
	-3,2
	-3,2

	
	DM32
	2,1
	12,5
	-1,0
	0,1
	0,0
	6,0

	Combinazione di carico-23 (P21)
	DM25
	4,6
	-6,9
	2,8
	-0,1
	12,5
	-4,9

	
	DM25
	-26,4
	10,0
	-2,0
	0,1
	-12,5
	-5,5

	
	DM32
	3,1
	21,8
	-0,8
	0,1
	0,0
	10,5

	Combinazione di carico-24 (P21)
	DM25
	0,8
	-3,7
	1,2
	-0,1
	3,2
	-2,7

	
	DM25
	-13,1
	5,8
	-0,3
	0,1
	-3,1
	-3,2

	
	DM32
	2,0
	12,3
	-0,9
	0,1
	0,0
	5,9

	Combinazione di carico-25 (P21)
	DM25
	4,5
	-6,8
	2,8
	-0,1
	12,4
	-4,9

	
	DM25
	-25,9
	9,8
	-1,9
	0,1
	-12,3
	-5,5

	
	DM32
	3,1
	21,5
	-0,9
	0,1
	0,0
	10,3

	Combinazione di carico-26 (P21)
	DM25
	0,8
	-3,6
	1,2
	-0,1
	3,0
	-2,7

	
	DM25
	-12,7
	5,6
	-0,2
	0,1
	-2,9
	-3,1

	
	DM32
	2,0
	12,0
	-1,0
	0,1
	0,0
	5,7

	Combinazione di carico-27 (P21)
	DM25
	4,4
	-6,7
	2,7
	-0,1
	12,2
	-4,8

	
	DM25
	-25,6
	9,7
	-2,0
	0,1
	-12,2
	-5,4

	
	DM32
	3,0
	21,2
	-0,8
	0,1
	0,0
	10,2

	Combinazione di carico-28 (P21)
	DM25
	0,7
	-3,6
	1,2
	-0,1
	2,9
	-2,6

	
	DM25
	-12,4
	5,5
	-0,3
	0,1
	-2,8
	-3,0

	
	DM32
	1,9
	11,7
	-0,9
	0,1
	0,0
	5,6

	Combinazione di carico-29 (P21)
	DM25
	5,2
	-5,3
	2,5
	0,0
	13,4
	-3,7

	
	DM25
	-21,5
	7,4
	-2,1
	0,0
	-13,3
	-4,1

	
	DM32
	2,1
	16,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	7,8

	Combinazione di carico-30 (P21)
	DM25
	5,2
	-5,2
	2,4
	0,0
	13,2
	-3,7

	
	DM25
	-21,2
	7,2
	-2,2
	0,0
	-13,2
	-4,0

	
	DM32
	2,0
	16,0
	-0,3
	0,0
	0,0
	7,7

	Combinazione di carico-31 (P21)
	DM25
	5,1
	-5,1
	2,4
	0,0
	13,1
	-3,6

	
	DM25
	-20,8
	7,1
	-2,1
	0,0
	-13,0
	-4,0

	
	DM32
	2,0
	15,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	7,6

	Combinazione di carico-32 (P21)
	DM25
	5,0
	-5,0
	2,4
	0,0
	12,9
	-3,5

	
	DM25
	-20,5
	7,0
	-2,1
	0,0
	-12,9
	-3,9

	
	DM32
	1,9
	15,5
	-0,3
	0,0
	0,0
	7,4

	Combinazione di carico-33 (P21)
	DM25
	6,5
	-5,7
	2,6
	0,0
	13,7
	-4,0

	
	DM25
	-23,9
	7,8
	-2,3
	0,0
	-13,7
	-4,4

	
	DM32
	2,1
	17,4
	-0,3
	0,0
	0,0
	8,4

	Combinazione di carico-34 (P21)
	DM25
	6,4
	-5,7
	2,5
	0,0
	13,6
	-4,0

	
	DM25
	-23,6
	7,7
	-2,3
	0,0
	-13,5
	-4,3

	
	DM32
	2,1
	17,2
	-0,2
	0,0
	0,0
	8,3

	Combinazione di carico-35 (P21)
	DM25
	6,3
	-5,6
	2,5
	0,0
	13,4
	-3,9

	
	DM25
	-23,2
	7,6
	-2,2
	0,0
	-13,4
	-4,2

	
	DM32
	2,0
	16,9
	-0,3
	0,0
	0,0
	8,1

	Combinazione di carico-36 (P21)
	DM25
	6,3
	-5,5
	2,5
	0,0
	13,3
	-3,8

	
	DM25
	-22,9
	7,5
	-2,3
	0,0
	-13,2
	-4,2

	
	DM32
	2,0
	16,6
	-0,2
	0,0
	0,0
	8,0

	Combinazione di carico-37 (P21)
	DM25
	4,0
	-4,9
	2,4
	0,0
	13,0
	-3,4

	
	DM25
	-19,1
	6,9
	-2,0
	0,0
	-13,0
	-3,8

	
	DM32
	2,0
	15,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	7,3

	Combinazione di carico-38 (P21)
	DM25
	3,9
	-4,8
	2,3
	0,0
	12,9
	-3,4

	
	DM25
	-18,8
	6,8
	-2,0
	0,0
	-12,9
	-3,8

	
	DM32
	2,0
	14,9
	-0,3
	0,0
	0,0
	7,1

	Combinazione di carico-39 (P21)
	DM25
	3,8
	-4,7
	2,3
	0,0
	12,7
	-3,3

	
	DM25
	-18,4
	6,6
	-1,9
	0,0
	-12,7
	-3,7

	
	DM32
	1,9
	14,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	7,0

	Combinazione di carico-40 (P21)
	DM25
	3,8
	-4,6
	2,2
	0,0
	12,6
	-3,3

	
	DM25
	-18,1
	6,5
	-1,9
	0,0
	-12,6
	-3,6

	
	DM32
	1,9
	14,3
	-0,3
	0,0
	0,0
	6,9

	Combinazione di carico-41 (P21)
	DM25
	3,6
	-2,9
	1,2
	0,0
	4,6
	-2,0

	
	DM25
	-12,2
	3,9
	-0,7
	0,0
	-4,5
	-2,2

	
	DM32
	1,0
	8,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	4,2

	Combinazione di carico-42 (P21)
	DM25
	3,5
	-2,8
	1,1
	0,0
	4,4
	-2,0

	
	DM25
	-11,9
	3,8
	-0,8
	0,0
	-4,4
	-2,1

	
	DM32
	1,0
	8,4
	-0,3
	0,0
	0,0
	4,1

	Combinazione di carico-43 (P21)
	DM25
	3,4
	-2,7
	1,1
	0,0
	4,2
	-1,9

	
	DM25
	-11,5
	3,6
	-0,7
	0,0
	-4,2
	-2,1

	
	DM32
	0,9
	8,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,9

	Combinazione di carico-44 (P21)
	DM25
	3,4
	-2,6
	1,0
	0,0
	4,1
	-1,8

	
	DM25
	-11,2
	3,5
	-0,7
	0,0
	-4,1
	-2,0

	
	DM32
	0,9
	7,9
	-0,3
	0,0
	0,0
	3,8

	Combinazione di carico-45 (P21)
	DM25
	6,6
	-6,6
	2,5
	-0,1
	10,9
	-4,6

	
	DM25
	-26,8
	9,1
	-1,9
	0,1
	-10,8
	-5,1

	
	DM32
	2,6
	20,2
	-0,6
	0,1
	0,0
	9,7

	Combinazione di carico-46 (P21)
	DM25
	4,0
	-4,4
	1,5
	-0,1
	4,3
	-3,1

	
	DM25
	-17,5
	6,2
	-0,7
	0,1
	-4,2
	-3,4

	
	DM32
	1,8
	13,5
	-0,7
	0,1
	0,0
	6,5

	Combinazione di carico-47 (P21)
	DM25
	6,2
	-5,1
	2,2
	0,0
	11,1
	-3,5

	
	DM25
	-21,5
	6,9
	-1,9
	0,0
	-11,1
	-3,9

	
	DM32
	1,8
	15,3
	-0,3
	0,0
	0,0
	7,4

	Combinazione di carico-48 (P21)
	DM25
	6,6
	-6,5
	2,5
	-0,1
	10,7
	-4,6

	
	DM25
	-26,5
	9,0
	-1,9
	0,1
	-10,7
	-5,0

	
	DM32
	2,5
	19,9
	-0,5
	0,1
	0,0
	9,6

	Combinazione di carico-49 (P21)
	DM25
	4,0
	-4,3
	1,4
	-0,1
	4,2
	-3,0

	
	DM25
	-17,2
	6,0
	-0,8
	0,1
	-4,1
	-3,4

	
	DM32
	1,8
	13,3
	-0,6
	0,1
	0,0
	6,4

	Combinazione di carico-50 (P21)
	DM25
	6,1
	-5,0
	2,2
	0,0
	11,0
	-3,5

	
	DM25
	-21,2
	6,8
	-1,9
	0,0
	-11,0
	-3,8

	
	DM32
	1,7
	15,1
	-0,2
	0,0
	0,0
	7,3

	Combinazione di carico-51 (P21)
	DM25
	6,5
	-6,4
	2,5
	-0,1
	10,5
	-4,5

	
	DM25
	-26,1
	8,9
	-1,9
	0,1
	-10,5
	-5,0

	
	DM32
	2,5
	19,6
	-0,6
	0,1
	0,0
	9,4

	Combinazione di carico-52 (P21)
	DM25
	3,9
	-4,2
	1,4
	-0,1
	4,0
	-3,0

	
	DM25
	-16,8
	5,9
	-0,7
	0,1
	-3,9
	-3,3

	
	DM32
	1,7
	13,0
	-0,7
	0,1
	0,0
	6,3

	Combinazione di carico-53 (P21)
	DM25
	6,0
	-4,9
	2,2
	0,0
	10,8
	-3,4

	
	DM25
	-20,8
	6,6
	-1,8
	0,0
	-10,8
	-3,7

	
	DM32
	1,7
	14,8
	-0,3
	0,0
	0,0
	7,1

	Combinazione di carico-54 (P21)
	DM25
	6,4
	-6,3
	2,4
	-0,1
	10,4
	-4,4

	
	DM25
	-25,8
	8,8
	-1,9
	0,1
	-10,4
	-4,9

	
	DM32
	2,5
	19,4
	-0,5
	0,1
	0,0
	9,3

	Combinazione di carico-55 (P21)
	DM25
	3,8
	-4,1
	1,3
	-0,1
	3,9
	-2,9

	
	DM25
	-16,5
	5,8
	-0,7
	0,1
	-3,8
	-3,2

	
	DM32
	1,7
	12,7
	-0,6
	0,1
	0,0
	6,1

	Combinazione di carico-56 (P21)
	DM25
	6,0
	-4,8
	2,1
	0,0
	10,7
	-3,4

	
	DM25
	-20,5
	6,5
	-1,9
	0,0
	-10,6
	-3,7

	
	DM32
	1,7
	14,5
	-0,2
	0,0
	0,0
	7,0

	Combinazione di carico-57 (P21)
	DM25
	-0,6
	-1,4
	0,8
	0,0
	3,4
	-1,1

	
	DM25
	-4,3
	2,3
	-0,2
	0,0
	-3,4
	-1,3

	
	DM32
	0,9
	4,9
	-0,6
	0,0
	0,0
	2,3

	Combinazione di carico-58 (P21)
	DM25
	-0,7
	-1,3
	0,7
	0,0
	3,3
	-1,0

	
	DM25
	-4,0
	2,2
	-0,2
	0,0
	-3,3
	-1,2

	
	DM32
	0,9
	4,6
	-0,5
	0,0
	0,0
	2,2

	Combinazione di carico-59 (P21)
	DM25
	-0,7
	-1,2
	0,7
	0,0
	3,1
	-0,9

	
	DM25
	-3,6
	2,1
	-0,1
	0,0
	-3,1
	-1,1

	
	DM32
	0,8
	4,3
	-0,6
	0,0
	0,0
	2,1

	Combinazione di carico-60 (P21)
	DM25
	-0,8
	-1,2
	0,6
	0,0
	3,0
	-0,9

	
	DM25
	-3,3
	2,0
	-0,1
	0,0
	-3,0
	-1,1

	
	DM32
	0,8
	4,1
	-0,5
	0,0
	0,0
	1,9

	Combinazione di carico-61 (P21)
	DM25
	2,5
	-5,1
	2,2
	-0,1
	9,7
	-3,7

	
	DM25
	-18,8
	7,6
	-1,4
	0,1
	-9,7
	-4,2

	
	DM32
	2,5
	16,4
	-0,8
	0,0
	0,0
	7,8

	Combinazione di carico-62 (P21)
	DM25
	-0,1
	-2,9
	1,1
	0,0
	3,2
	-2,2

	
	DM25
	-9,6
	4,6
	-0,2
	0,0
	-3,1
	-2,5

	
	DM32
	1,7
	9,7
	-0,9
	0,0
	0,0
	4,6

	Combinazione di carico-63 (P21)
	DM25
	2,0
	-3,6
	1,9
	0,0
	10,0
	-2,6

	
	DM25
	-13,5
	5,3
	-1,3
	0,0
	-10,0
	-2,9

	
	DM32
	1,7
	11,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	5,5

	Combinazione di carico-64 (P21)
	DM25
	2,4
	-5,0
	2,1
	0,0
	9,6
	-3,6

	
	DM25
	-18,5
	7,4
	-1,4
	0,0
	-9,6
	-4,1

	
	DM32
	2,4
	16,1
	-0,7
	0,0
	0,0
	7,7

	Combinazione di carico-65 (P21)
	DM25
	-0,2
	-2,8
	1,0
	0,0
	3,1
	-2,1

	
	DM25
	-9,3
	4,5
	-0,2
	0,0
	-3,0
	-2,4

	
	DM32
	1,7
	9,5
	-0,8
	0,0
	0,0
	4,5

	Combinazione di carico-66 (P21)
	DM25
	2,0
	-3,5
	1,8
	0,0
	9,9
	-2,5

	
	DM25
	-13,2
	5,2
	-1,4
	0,0
	-9,9
	-2,9

	
	DM32
	1,6
	11,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	5,4

	Combinazione di carico-67 (P21)
	DM25
	2,3
	-4,9
	2,1
	0,0
	9,4
	-3,6

	
	DM25
	-18,1
	7,3
	-1,3
	0,0
	-9,4
	-4,0

	
	DM32
	2,4
	15,8
	-0,8
	0,0
	0,0
	7,6

	Combinazione di carico-68 (P21)
	DM25
	-0,3
	-2,7
	1,0
	0,0
	2,9
	-2,0

	
	DM25
	-8,9
	4,3
	-0,1
	0,0
	-2,8
	-2,4

	
	DM32
	1,6
	9,1
	-0,9
	0,0
	0,0
	4,4

	Combinazione di carico-69 (P21)
	DM25
	1,9
	-3,4
	1,8
	0,0
	9,7
	-2,5

	
	DM25
	-12,8
	5,0
	-1,3
	0,0
	-9,7
	-2,8

	
	DM32
	1,6
	11,0
	-0,5
	0,0
	0,0
	5,2

	Combinazione di carico-70 (P21)
	DM25
	2,3
	-4,8
	2,0
	0,0
	9,3
	-3,5

	
	DM25
	-17,8
	7,2
	-1,3
	0,0
	-9,3
	-4,0

	
	DM32
	2,4
	15,5
	-0,7
	0,0
	0,0
	7,5

	Combinazione di carico-71 (P21)
	DM25
	-0,3
	-2,6
	1,0
	0,0
	2,7
	-2,0

	
	DM25
	-8,6
	4,2
	-0,2
	0,0
	-2,7
	-2,3

	
	DM32
	1,6
	8,9
	-0,8
	0,0
	0,0
	4,3

	Combinazione di carico-72 (P21)
	DM25
	1,8
	-3,4
	1,7
	0,0
	9,6
	-2,4

	
	DM25
	-12,5
	4,9
	-1,3
	0,0
	-9,5
	-2,7

	
	DM32
	1,6
	10,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	5,1

	Combinazione di carico-1 (P22)
	DM25
	8,3
	-3,1
	2,1
	0,0
	2,4
	-2,0

	
	DM25
	-18,2
	5,8
	-1,4
	0,0
	-2,4
	-2,8

	
	DM32
	2,7
	10,0
	-0,8
	0,0
	0,0
	4,8

	Combinazione di carico-2 (P22)
	DM25
	7,9
	-3,0
	2,0
	0,0
	2,3
	-1,9

	
	DM25
	-17,6
	5,6
	-1,4
	0,0
	-2,3
	-2,7

	
	DM32
	2,6
	9,6
	-0,7
	0,0
	0,0
	4,7

	Combinazione di carico-3 (P22)
	DM25
	7,5
	-2,9
	2,0
	0,0
	2,3
	-1,8

	
	DM25
	-16,7
	5,3
	-1,2
	0,0
	-2,2
	-2,6

	
	DM32
	2,5
	9,2
	-0,8
	0,0
	0,0
	4,4

	Combinazione di carico-4 (P22)
	DM25
	7,2
	-2,7
	1,9
	0,0
	2,2
	-1,8

	
	DM25
	-16,0
	5,1
	-1,2
	0,0
	-2,1
	-2,5

	
	DM32
	2,4
	8,8
	-0,7
	0,0
	0,0
	4,3

	Combinazione di carico-5 (P22)
	DM25
	15,8
	-6,3
	2,2
	-0,1
	2,0
	-4,1

	
	DM25
	-36,3
	11,9
	-0,9
	0,1
	-1,9
	-5,8

	
	DM32
	5,6
	20,4
	-1,3
	0,1
	0,0
	9,9

	Combinazione di carico-6 (P22)
	DM25
	15,5
	-6,2
	2,1
	-0,1
	1,9
	-4,0

	
	DM25
	-35,6
	11,7
	-0,9
	0,1
	-1,8
	-5,7

	
	DM32
	5,5
	20,1
	-1,2
	0,1
	0,0
	9,7

	Combinazione di carico-7 (P22)
	DM25
	15,1
	-6,1
	2,0
	-0,1
	1,8
	-3,9

	
	DM25
	-34,8
	11,4
	-0,7
	0,1
	-1,7
	-5,6

	
	DM32
	5,3
	19,6
	-1,3
	0,1
	0,0
	9,5

	Combinazione di carico-8 (P22)
	DM25
	14,8
	-6,0
	1,9
	-0,1
	1,7
	-3,9

	
	DM25
	-34,1
	11,2
	-0,7
	0,1
	-1,6
	-5,5

	
	DM32
	5,3
	19,3
	-1,2
	0,1
	0,0
	9,3

	Combinazione di carico-9 (P22)
	DM25
	31,4
	-11,0
	6,8
	-0,1
	7,8
	-7,1

	
	DM25
	-66,4
	20,3
	-5,1
	0,1
	-7,7
	-9,9

	
	DM32
	9,3
	35,0
	-1,8
	0,1
	0,0
	17,0

	Combinazione di carico-10 (P22)
	DM25
	29,0
	-10,6
	6,7
	-0,1
	7,6
	-6,8

	
	DM25
	-62,7
	19,6
	-4,9
	0,1
	-7,6
	-9,5

	
	DM32
	9,0
	33,7
	-1,7
	0,1
	0,0
	16,4

	Combinazione di carico-11 (P22)
	DM25
	18,2
	-6,8
	2,3
	-0,1
	2,1
	-4,4

	
	DM25
	-40,0
	12,6
	-1,0
	0,1
	-2,0
	-6,2

	
	DM32
	5,8
	21,7
	-1,4
	0,1
	0,0
	10,5

	Combinazione di carico-12 (P22)
	DM25
	31,1
	-10,9
	6,7
	-0,1
	7,7
	-7,0

	
	DM25
	-65,8
	20,1
	-5,0
	0,1
	-7,6
	-9,8

	
	DM32
	9,2
	34,7
	-1,7
	0,1
	0,0
	16,8

	Combinazione di carico-13 (P22)
	DM25
	28,7
	-10,5
	6,6
	-0,1
	7,6
	-6,7

	
	DM25
	-62,1
	19,4
	-4,9
	0,1
	-7,5
	-9,4

	
	DM32
	8,9
	33,4
	-1,6
	0,1
	0,0
	16,2

	Combinazione di carico-14 (P22)
	DM25
	17,9
	-6,7
	2,2
	-0,1
	2,0
	-4,3

	
	DM25
	-39,3
	12,4
	-1,0
	0,1
	-1,9
	-6,1

	
	DM32
	5,7
	21,4
	-1,3
	0,1
	0,0
	10,4

	Combinazione di carico-15 (P22)
	DM25
	30,7
	-10,8
	6,7
	-0,1
	7,6
	-6,9

	
	DM25
	-64,9
	19,8
	-4,9
	0,1
	-7,5
	-9,7

	
	DM32
	9,1
	34,2
	-1,8
	0,1
	0,0
	16,6

	Combinazione di carico-16 (P22)
	DM25
	28,3
	-10,3
	6,5
	-0,1
	7,5
	-6,7

	
	DM25
	-61,2
	19,1
	-4,8
	0,1
	-7,4
	-9,3

	
	DM32
	8,8
	32,9
	-1,7
	0,1
	0,0
	16,0

	Combinazione di carico-17 (P22)
	DM25
	17,5
	-6,6
	2,2
	-0,1
	2,0
	-4,2

	
	DM25
	-38,4
	12,2
	-0,9
	0,1
	-1,9
	-5,9

	
	DM32
	5,6
	20,9
	-1,3
	0,1
	0,0
	10,2

	Combinazione di carico-18 (P22)
	DM25
	30,4
	-10,7
	6,6
	-0,1
	7,5
	-6,9

	
	DM25
	-64,3
	19,6
	-4,9
	0,1
	-7,4
	-9,6

	
	DM32
	9,0
	33,8
	-1,7
	0,1
	0,0
	16,4

	Combinazione di carico-19 (P22)
	DM25
	28,0
	-10,2
	6,4
	-0,1
	7,4
	-6,6

	
	DM25
	-60,6
	18,9
	-4,8
	0,1
	-7,3
	-9,2

	
	DM32
	8,7
	32,5
	-1,6
	0,1
	0,0
	15,8

	Combinazione di carico-20 (P22)
	DM25
	17,2
	-6,4
	2,1
	-0,1
	1,9
	-4,2

	
	DM25
	-37,8
	11,9
	-0,8
	0,1
	-1,8
	-5,8

	
	DM32
	5,5
	20,6
	-1,2
	0,1
	0,0
	10,0

	Combinazione di carico-21 (P22)
	DM25
	26,7
	-10,1
	6,5
	-0,1
	7,5
	-6,5

	
	DM25
	-59,1
	18,9
	-4,8
	0,1
	-7,4
	-9,2

	
	DM32
	8,8
	32,4
	-1,7
	0,1
	0,0
	15,7

	Combinazione di carico-22 (P22)
	DM25
	13,4
	-5,9
	2,0
	-0,1
	1,9
	-3,8

	
	DM25
	-32,6
	11,2
	-0,8
	0,1
	-1,8
	-5,4

	
	DM32
	5,3
	19,1
	-1,2
	0,1
	0,0
	9,3

	Combinazione di carico-23 (P22)
	DM25
	26,4
	-10,0
	6,4
	-0,1
	7,4
	-6,5

	
	DM25
	-58,4
	18,7
	-4,8
	0,1
	-7,3
	-9,1

	
	DM32
	8,7
	32,0
	-1,6
	0,1
	0,0
	15,5

	Combinazione di carico-24 (P22)
	DM25
	13,1
	-5,8
	1,9
	-0,1
	1,8
	-3,8

	
	DM25
	-31,9
	11,0
	-0,8
	0,1
	-1,7
	-5,3

	
	DM32
	5,2
	18,8
	-1,1
	0,1
	0,0
	9,1

	Combinazione di carico-25 (P22)
	DM25
	25,9
	-9,8
	6,4
	-0,1
	7,3
	-6,4

	
	DM25
	-57,5
	18,4
	-4,7
	0,1
	-7,3
	-8,9

	
	DM32
	8,6
	31,6
	-1,6
	0,1
	0,0
	15,3

	Combinazione di carico-26 (P22)
	DM25
	12,7
	-5,6
	1,8
	-0,1
	1,7
	-3,7

	
	DM25
	-31,1
	10,7
	-0,6
	0,1
	-1,6
	-5,2

	
	DM32
	5,1
	18,3
	-1,2
	0,1
	0,0
	8,9

	Combinazione di carico-27 (P22)
	DM25
	25,6
	-9,7
	6,2
	-0,1
	7,2
	-6,3

	
	DM25
	-56,9
	18,2
	-4,7
	0,1
	-7,2
	-8,8

	
	DM32
	8,5
	31,2
	-1,5
	0,1
	0,0
	15,1

	Combinazione di carico-28 (P22)
	DM25
	12,4
	-5,5
	1,7
	-0,1
	1,6
	-3,6

	
	DM25
	-30,4
	10,5
	-0,6
	0,1
	-1,5
	-5,1

	
	DM32
	5,0
	18,0
	-1,1
	0,1
	0,0
	8,7

	Combinazione di carico-29 (P22)
	DM25
	21,5
	-7,4
	6,7
	0,0
	8,1
	-4,7

	
	DM25
	-44,7
	13,5
	-5,4
	0,0
	-8,1
	-6,6

	
	DM32
	6,1
	23,2
	-1,2
	0,0
	0,0
	11,3

	Combinazione di carico-30 (P22)
	DM25
	21,2
	-7,2
	6,5
	0,0
	8,0
	-4,6

	
	DM25
	-44,1
	13,3
	-5,4
	0,0
	-8,0
	-6,5

	
	DM32
	6,1
	22,9
	-1,1
	0,0
	0,0
	11,1

	Combinazione di carico-31 (P22)
	DM25
	20,8
	-7,1
	6,5
	0,0
	7,9
	-4,6

	
	DM25
	-43,2
	13,0
	-5,3
	0,0
	-7,9
	-6,3

	
	DM32
	5,9
	22,4
	-1,2
	0,0
	0,0
	10,9

	Combinazione di carico-32 (P22)
	DM25
	20,5
	-7,0
	6,4
	0,0
	7,8
	-4,5

	
	DM25
	-42,5
	12,8
	-5,3
	0,0
	-7,8
	-6,2

	
	DM32
	5,8
	22,1
	-1,1
	0,0
	0,0
	10,7

	Combinazione di carico-33 (P22)
	DM25
	23,9
	-7,8
	6,8
	0,0
	8,2
	-5,0

	
	DM25
	-48,4
	14,2
	-5,6
	0,0
	-8,2
	-6,9

	
	DM32
	6,4
	24,5
	-1,3
	0,0
	0,0
	11,9

	Combinazione di carico-34 (P22)
	DM25
	23,6
	-7,7
	6,7
	0,0
	8,1
	-4,9

	
	DM25
	-47,8
	14,0
	-5,5
	0,0
	-8,1
	-6,8

	
	DM32
	6,3
	24,2
	-1,2
	0,0
	0,0
	11,8

	Combinazione di carico-35 (P22)
	DM25
	23,2
	-7,6
	6,7
	0,0
	8,0
	-4,8

	
	DM25
	-46,9
	13,7
	-5,4
	0,0
	-8,0
	-6,7

	
	DM32
	6,2
	23,7
	-1,2
	0,0
	0,0
	11,5

	Combinazione di carico-36 (P22)
	DM25
	22,9
	-7,5
	6,6
	0,0
	7,9
	-4,8

	
	DM25
	-46,2
	13,5
	-5,4
	0,0
	-7,9
	-6,6

	
	DM32
	6,1
	23,4
	-1,1
	0,0
	0,0
	11,4

	Combinazione di carico-37 (P22)
	DM25
	19,1
	-6,9
	6,5
	0,0
	8,0
	-4,4

	
	DM25
	-41,0
	12,8
	-5,3
	0,0
	-7,9
	-6,2

	
	DM32
	5,9
	21,9
	-1,2
	0,0
	0,0
	10,6

	Combinazione di carico-38 (P22)
	DM25
	18,8
	-6,8
	6,4
	0,0
	7,9
	-4,4

	
	DM25
	-40,4
	12,6
	-5,3
	0,0
	-7,8
	-6,1

	
	DM32
	5,8
	21,6
	-1,1
	0,0
	0,0
	10,5

	Combinazione di carico-39 (P22)
	DM25
	18,4
	-6,6
	6,3
	0,0
	7,8
	-4,3

	
	DM25
	-39,5
	12,3
	-5,2
	0,0
	-7,8
	-6,0

	
	DM32
	5,7
	21,1
	-1,1
	0,0
	0,0
	10,2

	Combinazione di carico-40 (P22)
	DM25
	18,1
	-6,5
	6,2
	0,0
	7,7
	-4,2

	
	DM25
	-38,8
	12,1
	-5,2
	0,0
	-7,7
	-5,9

	
	DM32
	5,6
	20,8
	-1,0
	0,0
	0,0
	10,1

	Combinazione di carico-41 (P22)
	DM25
	12,2
	-3,9
	2,4
	0,0
	2,7
	-2,5

	
	DM25
	-24,4
	7,0
	-1,5
	0,0
	-2,6
	-3,4

	
	DM32
	3,1
	12,1
	-0,9
	0,0
	0,0
	5,9

	Combinazione di carico-42 (P22)
	DM25
	11,9
	-3,8
	2,3
	0,0
	2,6
	-2,4

	
	DM25
	-23,7
	6,8
	-1,5
	0,0
	-2,5
	-3,3

	
	DM32
	3,0
	11,8
	-0,8
	0,0
	0,0
	5,7

	Combinazione di carico-43 (P22)
	DM25
	11,5
	-3,6
	2,3
	0,0
	2,5
	-2,3

	
	DM25
	-22,8
	6,5
	-1,4
	0,0
	-2,4
	-3,2

	
	DM32
	2,9
	11,3
	-0,8
	0,0
	0,0
	5,5

	Combinazione di carico-44 (P22)
	DM25
	11,2
	-3,5
	2,2
	0,0
	2,4
	-2,3

	
	DM25
	-22,2
	6,3
	-1,4
	0,0
	-2,4
	-3,1

	
	DM32
	2,8
	11,0
	-0,7
	0,0
	0,0
	5,3

	Combinazione di carico-45 (P22)
	DM25
	26,8
	-9,1
	5,6
	-0,1
	6,3
	-5,9

	
	DM25
	-55,5
	16,7
	-4,1
	0,1
	-6,2
	-8,1

	
	DM32
	7,5
	28,8
	-1,5
	0,1
	0,0
	14,0

	Combinazione di carico-46 (P22)
	DM25
	17,5
	-6,2
	2,4
	-0,1
	2,3
	-4,0

	
	DM25
	-37,0
	11,3
	-1,2
	0,1
	-2,3
	-5,5

	
	DM32
	5,1
	19,5
	-1,2
	0,1
	0,0
	9,5

	Combinazione di carico-47 (P22)
	DM25
	21,5
	-6,9
	5,6
	0,0
	6,6
	-4,4

	
	DM25
	-42,9
	12,4
	-4,4
	0,0
	-6,6
	-6,0

	
	DM32
	5,5
	21,4
	-1,2
	0,0
	0,0
	10,4

	Combinazione di carico-48 (P22)
	DM25
	26,5
	-9,0
	5,5
	-0,1
	6,2
	-5,8

	
	DM25
	-54,9
	16,5
	-4,0
	0,1
	-6,1
	-8,0

	
	DM32
	7,4
	28,4
	-1,4
	0,1
	0,0
	13,8

	Combinazione di carico-49 (P22)
	DM25
	17,2
	-6,0
	2,3
	-0,1
	2,3
	-3,9

	
	DM25
	-36,3
	11,1
	-1,2
	0,1
	-2,2
	-5,4

	
	DM32
	5,0
	19,1
	-1,1
	0,1
	0,0
	9,3

	Combinazione di carico-50 (P22)
	DM25
	21,2
	-6,8
	5,5
	0,0
	6,5
	-4,3

	
	DM25
	-42,3
	12,2
	-4,4
	0,0
	-6,5
	-5,9

	
	DM32
	5,4
	21,1
	-1,1
	0,0
	0,0
	10,3

	Combinazione di carico-51 (P22)
	DM25
	26,1
	-8,9
	5,4
	-0,1
	6,1
	-5,7

	
	DM25
	-54,0
	16,2
	-3,9
	0,1
	-6,1
	-7,9

	
	DM32
	7,3
	27,9
	-1,5
	0,1
	0,0
	13,6

	Combinazione di carico-52 (P22)
	DM25
	16,8
	-5,9
	2,3
	-0,1
	2,2
	-3,8

	
	DM25
	-35,5
	10,8
	-1,1
	0,1
	-2,1
	-5,3

	
	DM32
	4,9
	18,7
	-1,2
	0,1
	0,0
	9,1

	Combinazione di carico-53 (P22)
	DM25
	20,8
	-6,6
	5,4
	0,0
	6,4
	-4,2

	
	DM25
	-41,4
	11,9
	-4,3
	0,0
	-6,4
	-5,8

	
	DM32
	5,3
	20,6
	-1,1
	0,0
	0,0
	10,0

	Combinazione di carico-54 (P22)
	DM25
	25,8
	-8,8
	5,3
	-0,1
	6,0
	-5,6

	
	DM25
	-53,4
	16,0
	-3,9
	0,1
	-6,0
	-7,8

	
	DM32
	7,2
	27,6
	-1,4
	0,1
	0,0
	13,4

	Combinazione di carico-55 (P22)
	DM25
	16,5
	-5,8
	2,2
	-0,1
	2,1
	-3,7

	
	DM25
	-34,8
	10,6
	-1,1
	0,1
	-2,0
	-5,2

	
	DM32
	4,8
	18,3
	-1,1
	0,1
	0,0
	8,9

	Combinazione di carico-56 (P22)
	DM25
	20,5
	-6,5
	5,3
	0,0
	6,3
	-4,1

	
	DM25
	-40,7
	11,7
	-4,3
	0,0
	-6,3
	-5,7

	
	DM32
	5,2
	20,3
	-1,0
	0,0
	0,0
	9,9

	Combinazione di carico-57 (P22)
	DM25
	4,3
	-2,3
	1,9
	0,0
	2,2
	-1,5

	
	DM25
	-12,1
	4,6
	-1,2
	0,0
	-2,2
	-2,2

	
	DM32
	2,3
	7,8
	-0,7
	0,0
	0,0
	3,8

	Combinazione di carico-58 (P22)
	DM25
	4,0
	-2,2
	1,8
	0,0
	2,1
	-1,5

	
	DM25
	-11,4
	4,4
	-1,2
	0,0
	-2,1
	-2,1

	
	DM32
	2,2
	7,4
	-0,6
	0,0
	0,0
	3,6

	Combinazione di carico-59 (P22)
	DM25
	3,6
	-2,1
	1,7
	0,0
	2,0
	-1,4

	
	DM25
	-10,5
	4,1
	-1,1
	0,0
	-2,0
	-2,0

	
	DM32
	2,1
	7,0
	-0,7
	0,0
	0,0
	3,4

	Combinazione di carico-60 (P22)
	DM25
	3,3
	-2,0
	1,6
	0,0
	1,9
	-1,3

	
	DM25
	-9,9
	3,9
	-1,1
	0,0
	-1,9
	-1,9

	
	DM32
	2,0
	6,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-61 (P22)
	DM25
	18,8
	-7,6
	5,0
	-0,1
	5,9
	-4,9

	
	DM25
	-43,2
	14,3
	-3,7
	0,1
	-5,8
	-6,9

	
	DM32
	6,7
	24,4
	-1,4
	0,1
	0,0
	11,8

	Combinazione di carico-62 (P22)
	DM25
	9,6
	-4,6
	1,9
	0,0
	1,9
	-3,0

	
	DM25
	-24,7
	8,9
	-0,8
	0,0
	-1,8
	-4,3

	
	DM32
	4,3
	15,1
	-1,0
	0,1
	0,0
	7,3

	Combinazione di carico-63 (P22)
	DM25
	13,5
	-5,3
	5,0
	0,0
	6,2
	-3,4

	
	DM25
	-30,6
	10,0
	-4,0
	0,0
	-6,2
	-4,8

	
	DM32
	4,7
	17,1
	-1,0
	0,0
	0,0
	8,3

	Combinazione di carico-64 (P22)
	DM25
	18,5
	-7,4
	4,9
	0,0
	5,8
	-4,8

	
	DM25
	-42,6
	14,1
	-3,7
	0,0
	-5,7
	-6,8

	
	DM32
	6,6
	24,1
	-1,3
	0,1
	0,0
	11,6

	Combinazione di carico-65 (P22)
	DM25
	9,3
	-4,5
	1,8
	0,0
	1,8
	-2,9

	
	DM25
	-24,0
	8,7
	-0,8
	0,0
	-1,8
	-4,2

	
	DM32
	4,2
	14,8
	-0,9
	0,1
	0,0
	7,1

	Combinazione di carico-66 (P22)
	DM25
	13,2
	-5,2
	4,9
	0,0
	6,1
	-3,4

	
	DM25
	-30,0
	9,8
	-4,0
	0,0
	-6,1
	-4,7

	
	DM32
	4,6
	16,7
	-0,9
	0,0
	0,0
	8,1

	Combinazione di carico-67 (P22)
	DM25
	18,1
	-7,3
	4,9
	0,0
	5,7
	-4,7

	
	DM25
	-41,7
	13,8
	-3,6
	0,0
	-5,6
	-6,7

	
	DM32
	6,5
	23,6
	-1,3
	0,1
	0,0
	11,4

	Combinazione di carico-68 (P22)
	DM25
	8,9
	-4,3
	1,7
	0,0
	1,7
	-2,8

	
	DM25
	-23,2
	8,4
	-0,7
	0,0
	-1,7
	-4,1

	
	DM32
	4,1
	14,3
	-1,0
	0,1
	0,0
	6,9

	Combinazione di carico-69 (P22)
	DM25
	12,8
	-5,0
	4,9
	0,0
	6,0
	-3,3

	
	DM25
	-29,1
	9,5
	-3,9
	0,0
	-6,0
	-4,6

	
	DM32
	4,5
	16,3
	-1,0
	0,0
	0,0
	7,9

	Combinazione di carico-70 (P22)
	DM25
	17,8
	-7,2
	4,8
	0,0
	5,6
	-4,7

	
	DM25
	-41,1
	13,6
	-3,6
	0,0
	-5,5
	-6,6

	
	DM32
	6,4
	23,2
	-1,2
	0,1
	0,0
	11,3

	Combinazione di carico-71 (P22)
	DM25
	8,6
	-4,2
	1,6
	0,0
	1,6
	-2,8

	
	DM25
	-22,5
	8,2
	-0,7
	0,0
	-1,6
	-4,0

	
	DM32
	4,0
	14,0
	-0,9
	0,1
	0,0
	6,7

	Combinazione di carico-72 (P22)
	DM25
	12,5
	-4,9
	4,8
	0,0
	5,9
	-3,2

	
	DM25
	-28,4
	9,3
	-3,9
	0,0
	-5,9
	-4,5

	
	DM32
	4,4
	15,9
	-0,9
	0,0
	0,0
	7,7


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,7 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	80,8 < 100%
	OK

	Saldature
	99,1 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM25-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P22)
	121,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM25-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P18)
	124,2
	0,0
	0,0
	OK

	DM25-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P18)
	84,4
	0,0
	0,0
	OK

	DM32-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P22)
	309,3
	0,0
	0,0
	OK

	DM32-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P22)
	297,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM32-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P22)
	190,7
	0,0
	0,0
	OK

	SEP1a
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P22)
	356,4
	0,7
	143,4
	OK

	SEP1b
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P22)
	355,5
	0,2
	233,8
	OK

	IRR
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P22)
	295,8
	0,0
	0,0
	OK

	STIFF1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P22)
	48,9
	0,0
	0,0
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-9 (P22) 
	



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-9 (P22) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-9 (P22) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	Combinazione di carico-9 (P22)
	34,2
	9,1
	116,1
	37,8
	15,1
	42,2
	OK
	OK

	
	B2
	Combinazione di carico-9 (P22)
	72,9
	8,1
	116,1
	80,6
	13,5
	71,0
	OK
	OK

	
	B3
	Combinazione di carico-9 (P22)
	35,4
	9,6
	116,1
	39,1
	16,0
	44,0
	OK
	OK

	
	B4
	Combinazione di carico-9 (P22)
	73,1
	8,2
	116,1
	80,8
	13,6
	71,3
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3


Risultati dettagliati per B4
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	73,1 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	187,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	73,1 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	8,2 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	116,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	8,2 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	71,3 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	80,8 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	13,6 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	SEP1a
	DM25-tfl 1
	◢ 5,0
	200
	Combinazione di carico-9 (P22)
	431,7
	2,8
	-214,8
	23,1
	215,0
	99,1
	51,0
	OK

	SEP1a
	DM25-bfl 1
	◢ 5,0
	200
	Combinazione di carico-9 (P22)
	431,8
	2,8
	-220,4
	-16,4
	-213,7
	99,1
	50,4
	OK

	SEP1b
	DM32-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P22)
	229,1
	0,0
	189,7
	-52,0
	52,8
	53,8
	30,0
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P22)
	357,1
	0,0
	-243,1
	39,1
	-145,8
	82,0
	29,1
	OK

	SEP1b
	DM32-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P22)
	360,6
	0,0
	-245,5
	-40,4
	147,0
	82,8
	29,1
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P22)
	220,5
	0,0
	182,4
	50,3
	-50,9
	51,7
	29,1
	OK

	SEP1b
	DM32-w 1
	◢ 5,0 ◣
	176
	Combinazione di carico-9 (P22)
	98,0
	0,0
	4,4
	56,4
	3,3
	22,5
	14,0
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	176
	Combinazione di carico-9 (P22)
	139,7
	0,0
	64,7
	58,7
	-40,8
	32,1
	24,9
	OK

	DM25-bfl 1
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P22)
	120,8
	0,0
	-32,6
	63,6
	21,3
	27,7
	20,0
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P22)
	99,9
	0,0
	7,9
	-57,5
	-1,8
	22,9
	16,9
	OK

	DM25-w 1
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	134
	Combinazione di carico-9 (P16)
	46,7
	0,0
	2,9
	24,7
	10,6
	10,7
	5,6
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	134
	Combinazione di carico-9 (P22)
	77,4
	0,0
	16,0
	-42,9
	-8,3
	17,8
	15,0
	OK

	DM25-tfl 1
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P22)
	120,1
	0,0
	-36,7
	-59,3
	29,0
	27,6
	19,9
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P22)
	98,6
	0,0
	10,0
	56,6
	-1,0
	22,6
	19,7
	OK

	SEP1a
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-9 (P22)
	210,9
	0,0
	48,8
	-84,6
	82,9
	48,4
	45,4
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-9 (P22)
	127,8
	0,0
	-33,3
	-70,1
	-12,6
	29,3
	16,5
	OK

	DM25-bfl 1
	STIFF1
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P16)
	42,3
	0,0
	0,5
	-24,3
	1,8
	9,7
	4,1
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P22)
	41,8
	0,0
	8,2
	23,1
	-5,1
	9,6
	6,6
	OK

	DM25-w 1
	STIFF1
	◢ 5,0 ◣
	134
	Combinazione di carico-9 (P22)
	64,0
	0,0
	16,7
	29,5
	20,1
	14,7
	10,8
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	134
	Combinazione di carico-9 (P22)
	42,7
	0,0
	12,9
	-21,5
	-9,5
	9,8
	5,6
	OK

	DM25-tfl 1
	STIFF1
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P22)
	48,2
	0,0
	-1,3
	27,8
	1,1
	11,1
	5,4
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P22)
	46,5
	0,0
	5,3
	-26,5
	-2,8
	10,7
	5,8
	OK
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Fig.  13‑3 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM25
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM32
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione


Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P34)
	DM25
	1,0
	1,5
	4,1
	0,0
	-6,4
	0,5

	
	DM25
	-0,7
	0,2
	0,2
	0,0
	6,4
	-0,4

	
	DM32
	-1,6
	0,3
	-4,3
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-2 (P34)
	DM25
	1,0
	1,4
	3,8
	0,0
	-6,1
	0,5

	
	DM25
	-0,7
	0,1
	0,3
	0,0
	6,2
	-0,4

	
	DM32
	-1,6
	0,3
	-4,1
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-3 (P34)
	DM25
	0,9
	1,4
	3,8
	0,0
	-5,8
	0,5

	
	DM25
	-0,7
	0,1
	0,2
	0,0
	5,9
	-0,4

	
	DM32
	-1,5
	0,3
	-4,0
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-4 (P34)
	DM25
	0,9
	1,3
	3,5
	0,0
	-5,6
	0,5

	
	DM25
	-0,6
	0,1
	0,3
	0,0
	5,6
	-0,4

	
	DM32
	-1,4
	0,3
	-3,8
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-5 (P34)
	DM25
	1,8
	3,4
	4,4
	0,0
	-5,7
	1,2

	
	DM25
	-1,4
	0,3
	0,0
	0,0
	5,8
	-0,8

	
	DM32
	-3,7
	0,4
	-4,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-6 (P34)
	DM25
	1,8
	3,3
	4,2
	0,0
	-5,5
	1,2

	
	DM25
	-1,4
	0,3
	0,1
	0,0
	5,6
	-0,8

	
	DM32
	-3,6
	0,4
	-4,2
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-7 (P34)
	DM25
	1,8
	3,3
	4,1
	0,0
	-5,2
	1,2

	
	DM25
	-1,4
	0,3
	0,0
	0,0
	5,3
	-0,8

	
	DM32
	-3,6
	0,4
	-4,1
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-8 (P34)
	DM25
	1,7
	3,2
	3,9
	0,0
	-5,0
	1,2

	
	DM25
	-1,3
	0,3
	0,0
	0,0
	5,0
	-0,8

	
	DM32
	-3,5
	0,4
	-3,9
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-9 (P34)
	DM25
	3,8
	4,3
	12,4
	0,0
	-22,8
	1,4

	
	DM25
	-2,3
	0,5
	1,5
	0,0
	22,9
	-1,3

	
	DM32
	-4,7
	1,6
	-13,9
	-0,1
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-10 (P34)
	DM25
	3,7
	4,6
	12,3
	0,0
	-22,0
	1,6

	
	DM25
	-2,5
	0,5
	1,2
	0,0
	22,1
	-1,3

	
	DM32
	-5,1
	1,3
	-13,5
	-0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-11 (P34)
	DM25
	1,9
	3,1
	4,5
	0,0
	-6,5
	1,0

	
	DM25
	-1,2
	0,3
	0,3
	0,0
	6,6
	-0,8

	
	DM32
	-3,4
	0,8
	-4,8
	-0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-12 (P34)
	DM25
	3,8
	4,2
	12,1
	0,0
	-22,6
	1,4

	
	DM25
	-2,2
	0,5
	1,6
	0,0
	22,7
	-1,3

	
	DM32
	-4,7
	1,6
	-13,7
	-0,1
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-13 (P34)
	DM25
	3,7
	4,5
	12,1
	0,0
	-21,8
	1,6

	
	DM25
	-2,5
	0,5
	1,3
	0,0
	21,9
	-1,3

	
	DM32
	-5,0
	1,2
	-13,3
	-0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-14 (P34)
	DM25
	1,9
	3,0
	4,3
	0,0
	-6,3
	1,0

	
	DM25
	-1,2
	0,3
	0,4
	0,0
	6,4
	-0,8

	
	DM32
	-3,3
	0,8
	-4,6
	-0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-15 (P34)
	DM25
	3,8
	4,2
	12,1
	0,0
	-22,3
	1,4

	
	DM25
	-2,2
	0,5
	1,5
	0,0
	22,4
	-1,3

	
	DM32
	-4,6
	1,6
	-13,6
	-0,1
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-16 (P34)
	DM25
	3,7
	4,5
	12,0
	0,0
	-21,5
	1,6

	
	DM25
	-2,4
	0,5
	1,2
	0,0
	21,6
	-1,3

	
	DM32
	-5,0
	1,2
	-13,2
	-0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-17 (P34)
	DM25
	1,8
	2,9
	4,2
	0,0
	-6,0
	1,0

	
	DM25
	-1,1
	0,3
	0,3
	0,0
	6,1
	-0,8

	
	DM32
	-3,2
	0,7
	-4,5
	-0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-18 (P34)
	DM25
	3,7
	4,1
	11,9
	0,0
	-22,1
	1,4

	
	DM25
	-2,2
	0,5
	1,6
	0,0
	22,1
	-1,2

	
	DM32
	-4,6
	1,6
	-13,4
	-0,1
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-19 (P34)
	DM25
	3,6
	4,4
	11,8
	0,0
	-21,3
	1,5

	
	DM25
	-2,4
	0,5
	1,3
	0,0
	21,3
	-1,3

	
	DM32
	-4,9
	1,2
	-13,0
	-0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-20 (P34)
	DM25
	1,8
	2,9
	4,0
	0,0
	-5,8
	1,0

	
	DM25
	-1,1
	0,3
	0,3
	0,0
	5,8
	-0,8

	
	DM32
	-3,2
	0,7
	-4,3
	-0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-21 (P34)
	DM25
	3,7
	4,9
	12,2
	0,0
	-21,2
	1,8

	
	DM25
	-2,7
	0,5
	0,9
	0,0
	21,3
	-1,3

	
	DM32
	-5,4
	0,9
	-13,1
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-22 (P34)
	DM25
	1,7
	3,7
	4,3
	0,0
	-4,9
	1,4

	
	DM25
	-1,6
	0,3
	-0,3
	0,0
	5,0
	-0,8

	
	DM32
	-4,0
	0,1
	-4,0
	-0,1
	0,0
	-0,6

	Combinazione di carico-23 (P34)
	DM25
	3,6
	4,9
	12,0
	0,0
	-21,0
	1,8

	
	DM25
	-2,7
	0,5
	1,0
	0,0
	21,1
	-1,3

	
	DM32
	-5,3
	0,9
	-13,0
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-24 (P34)
	DM25
	1,7
	3,7
	4,1
	0,0
	-4,7
	1,4

	
	DM25
	-1,6
	0,3
	-0,2
	0,0
	4,8
	-0,8

	
	DM32
	-4,0
	0,1
	-3,8
	-0,1
	0,0
	-0,6

	Combinazione di carico-25 (P34)
	DM25
	3,6
	4,8
	11,9
	0,0
	-20,7
	1,7

	
	DM25
	-2,7
	0,5
	0,9
	0,0
	20,8
	-1,3

	
	DM32
	-5,3
	0,9
	-12,8
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-26 (P34)
	DM25
	1,7
	3,6
	4,0
	0,0
	-4,4
	1,4

	
	DM25
	-1,6
	0,3
	-0,3
	0,0
	4,5
	-0,8

	
	DM32
	-3,9
	0,1
	-3,7
	-0,1
	0,0
	-0,6

	Combinazione di carico-27 (P34)
	DM25
	3,5
	4,8
	11,7
	0,0
	-20,5
	1,7

	
	DM25
	-2,6
	0,5
	1,0
	0,0
	20,5
	-1,3

	
	DM32
	-5,2
	0,9
	-12,6
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-28 (P34)
	DM25
	1,6
	3,5
	3,8
	0,0
	-4,2
	1,4

	
	DM25
	-1,6
	0,3
	-0,3
	0,0
	4,2
	-0,8

	
	DM32
	-3,8
	0,1
	-3,5
	-0,1
	0,0
	-0,6

	Combinazione di carico-29 (P34)
	DM25
	2,9
	2,7
	11,9
	0,0
	-22,7
	0,9

	
	DM25
	-1,8
	0,3
	1,4
	0,0
	22,7
	-0,9

	
	DM32
	-3,0
	1,1
	-13,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P34)
	DM25
	2,9
	2,6
	11,7
	0,0
	-22,5
	0,9

	
	DM25
	-1,8
	0,3
	1,5
	0,0
	22,5
	-0,8

	
	DM32
	-2,9
	1,1
	-13,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P34)
	DM25
	2,9
	2,6
	11,7
	0,0
	-22,1
	0,9

	
	DM25
	-1,7
	0,3
	1,4
	0,0
	22,2
	-0,8

	
	DM32
	-2,9
	1,1
	-13,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P34)
	DM25
	2,8
	2,5
	11,4
	0,0
	-21,9
	0,8

	
	DM25
	-1,7
	0,3
	1,5
	0,0
	21,9
	-0,8

	
	DM32
	-2,8
	1,1
	-12,9
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P34)
	DM25
	3,0
	2,3
	12,0
	0,0
	-23,5
	0,7

	
	DM25
	-1,6
	0,3
	1,7
	0,0
	23,5
	-0,8

	
	DM32
	-2,7
	1,5
	-13,8
	0,0
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-34 (P34)
	DM25
	3,0
	2,3
	11,8
	0,0
	-23,3
	0,7

	
	DM25
	-1,5
	0,3
	1,8
	0,0
	23,3
	-0,8

	
	DM32
	-2,6
	1,5
	-13,6
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-35 (P34)
	DM25
	3,0
	2,2
	11,7
	0,0
	-22,9
	0,7

	
	DM25
	-1,5
	0,3
	1,7
	0,0
	23,0
	-0,8

	
	DM32
	-2,5
	1,5
	-13,5
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-36 (P34)
	DM25
	2,9
	2,2
	11,5
	0,0
	-22,7
	0,6

	
	DM25
	-1,5
	0,3
	1,8
	0,0
	22,7
	-0,8

	
	DM32
	-2,5
	1,4
	-13,3
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-37 (P34)
	DM25
	2,8
	3,0
	11,8
	0,0
	-21,9
	1,1

	
	DM25
	-2,0
	0,3
	1,1
	0,0
	21,9
	-0,9

	
	DM32
	-3,3
	0,8
	-13,0
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-38 (P34)
	DM25
	2,8
	2,9
	11,6
	0,0
	-21,7
	1,1

	
	DM25
	-2,0
	0,3
	1,2
	0,0
	21,7
	-0,8

	
	DM32
	-3,2
	0,8
	-12,8
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-39 (P34)
	DM25
	2,8
	2,9
	11,6
	0,0
	-21,4
	1,0

	
	DM25
	-2,0
	0,3
	1,1
	0,0
	21,4
	-0,8

	
	DM32
	-3,2
	0,8
	-12,7
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-40 (P34)
	DM25
	2,7
	2,8
	11,3
	0,0
	-21,1
	1,0

	
	DM25
	-2,0
	0,3
	1,2
	0,0
	21,1
	-0,8

	
	DM32
	-3,1
	0,8
	-12,5
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-41 (P34)
	DM25
	1,2
	0,9
	4,2
	0,0
	-7,7
	0,2

	
	DM25
	-0,3
	0,1
	0,7
	0,0
	7,7
	-0,4

	
	DM32
	-1,1
	0,9
	-4,9
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-42 (P34)
	DM25
	1,2
	0,9
	3,9
	0,0
	-7,5
	0,2

	
	DM25
	-0,3
	0,1
	0,8
	0,0
	7,5
	-0,4

	
	DM32
	-1,0
	0,9
	-4,7
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-43 (P34)
	DM25
	1,1
	0,8
	3,9
	0,0
	-7,2
	0,2

	
	DM25
	-0,3
	0,1
	0,7
	0,0
	7,2
	-0,4

	
	DM32
	-0,9
	0,8
	-4,6
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-44 (P34)
	DM25
	1,1
	0,8
	3,7
	0,0
	-6,9
	0,2

	
	DM25
	-0,2
	0,1
	0,8
	0,0
	7,0
	-0,3

	
	DM32
	-0,9
	0,8
	-4,4
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-45 (P34)
	DM25
	3,1
	3,1
	10,0
	0,0
	-18,7
	1,0

	
	DM25
	-1,6
	0,4
	1,4
	0,0
	18,7
	-1,0

	
	DM32
	-3,5
	1,5
	-11,4
	-0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-46 (P34)
	DM25
	1,8
	2,3
	4,5
	0,0
	-7,3
	0,7

	
	DM25
	-0,8
	0,3
	0,6
	0,0
	7,3
	-0,7

	
	DM32
	-2,5
	1,0
	-5,0
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P34)
	DM25
	2,5
	1,8
	9,7
	0,0
	-19,1
	0,5

	
	DM25
	-1,1
	0,3
	1,6
	0,0
	19,2
	-0,7

	
	DM32
	-2,0
	1,5
	-11,3
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-48 (P34)
	DM25
	3,1
	3,1
	9,7
	0,0
	-18,4
	0,9

	
	DM25
	-1,5
	0,4
	1,5
	0,0
	18,5
	-1,0

	
	DM32
	-3,4
	1,5
	-11,2
	-0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-49 (P34)
	DM25
	1,7
	2,2
	4,2
	0,0
	-7,0
	0,7

	
	DM25
	-0,8
	0,3
	0,6
	0,0
	7,1
	-0,7

	
	DM32
	-2,5
	0,9
	-4,8
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P34)
	DM25
	2,5
	1,7
	9,5
	0,0
	-18,9
	0,4

	
	DM25
	-1,1
	0,3
	1,7
	0,0
	18,9
	-0,7

	
	DM32
	-2,0
	1,4
	-11,1
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-51 (P34)
	DM25
	3,0
	3,0
	9,7
	0,0
	-18,1
	0,9

	
	DM25
	-1,5
	0,4
	1,4
	0,0
	18,2
	-1,0

	
	DM32
	-3,4
	1,5
	-11,1
	-0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-52 (P34)
	DM25
	1,7
	2,2
	4,2
	0,0
	-6,7
	0,7

	
	DM25
	-0,7
	0,3
	0,5
	0,0
	6,8
	-0,7

	
	DM32
	-2,4
	0,9
	-4,7
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P34)
	DM25
	2,4
	1,7
	9,4
	0,0
	-18,6
	0,4

	
	DM25
	-1,0
	0,3
	1,5
	0,0
	18,6
	-0,7

	
	DM32
	-1,9
	1,4
	-11,0
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-54 (P34)
	DM25
	3,0
	3,0
	9,4
	0,0
	-17,9
	0,9

	
	DM25
	-1,5
	0,4
	1,5
	0,0
	18,0
	-1,0

	
	DM32
	-3,3
	1,5
	-10,9
	-0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-55 (P34)
	DM25
	1,6
	2,1
	3,9
	0,0
	-6,5
	0,6

	
	DM25
	-0,7
	0,2
	0,6
	0,0
	6,5
	-0,6

	
	DM32
	-2,3
	0,9
	-4,5
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P34)
	DM25
	2,4
	1,6
	9,2
	0,0
	-18,4
	0,4

	
	DM25
	-1,0
	0,2
	1,6
	0,0
	18,4
	-0,7

	
	DM32
	-1,8
	1,4
	-10,8
	0,0
	0,0
	0,3

	Combinazione di carico-57 (P34)
	DM25
	0,9
	2,0
	3,9
	0,0
	-5,0
	0,8

	
	DM25
	-1,1
	0,2
	-0,3
	0,0
	5,1
	-0,4

	
	DM32
	-2,1
	-0,3
	-3,6
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-58 (P34)
	DM25
	0,8
	1,9
	3,6
	0,0
	-4,8
	0,8

	
	DM25
	-1,1
	0,2
	-0,2
	0,0
	4,8
	-0,4

	
	DM32
	-2,1
	-0,3
	-3,4
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-59 (P34)
	DM25
	0,8
	1,9
	3,6
	0,0
	-4,5
	0,8

	
	DM25
	-1,1
	0,1
	-0,3
	0,0
	4,5
	-0,4

	
	DM32
	-2,0
	-0,3
	-3,3
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-60 (P34)
	DM25
	0,8
	1,8
	3,4
	0,0
	-4,3
	0,8

	
	DM25
	-1,0
	0,1
	-0,2
	0,0
	4,3
	-0,4

	
	DM32
	-2,0
	-0,3
	-3,1
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-61 (P34)
	DM25
	2,8
	4,2
	9,7
	0,0
	-16,0
	1,6

	
	DM25
	-2,4
	0,4
	0,4
	0,0
	16,1
	-1,0

	
	DM32
	-4,6
	0,4
	-10,1
	-0,1
	0,0
	-0,6

	Combinazione di carico-62 (P34)
	DM25
	1,4
	3,3
	4,2
	0,0
	-4,6
	1,3

	
	DM25
	-1,6
	0,3
	-0,4
	0,0
	4,6
	-0,7

	
	DM32
	-3,6
	-0,2
	-3,7
	0,0
	0,0
	-0,6

	Combinazione di carico-63 (P34)
	DM25
	2,2
	2,8
	9,4
	0,0
	-16,5
	1,1

	
	DM25
	-1,9
	0,3
	0,6
	0,0
	16,5
	-0,7

	
	DM32
	-3,1
	0,3
	-10,0
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-64 (P34)
	DM25
	2,7
	4,1
	9,4
	0,0
	-15,8
	1,6

	
	DM25
	-2,3
	0,4
	0,5
	0,0
	15,8
	-1,0

	
	DM32
	-4,5
	0,4
	-9,9
	0,0
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-65 (P34)
	DM25
	1,4
	3,3
	3,9
	0,0
	-4,4
	1,3

	
	DM25
	-1,6
	0,3
	-0,4
	0,0
	4,4
	-0,7

	
	DM32
	-3,5
	-0,2
	-3,5
	0,0
	0,0
	-0,6

	Combinazione di carico-66 (P34)
	DM25
	2,2
	2,8
	9,2
	0,0
	-16,2
	1,1

	
	DM25
	-1,9
	0,3
	0,7
	0,0
	16,3
	-0,7

	
	DM32
	-3,0
	0,3
	-9,8
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-67 (P34)
	DM25
	2,7
	4,1
	9,4
	0,0
	-15,5
	1,6

	
	DM25
	-2,3
	0,4
	0,4
	0,0
	15,5
	-1,0

	
	DM32
	-4,4
	0,4
	-9,8
	0,0
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-68 (P34)
	DM25
	1,3
	3,2
	3,9
	0,0
	-4,1
	1,3

	
	DM25
	-1,5
	0,3
	-0,5
	0,0
	4,1
	-0,7

	
	DM32
	-3,5
	-0,2
	-3,4
	0,0
	0,0
	-0,6

	Combinazione di carico-69 (P34)
	DM25
	2,1
	2,7
	9,1
	0,0
	-15,9
	1,1

	
	DM25
	-1,8
	0,3
	0,6
	0,0
	15,9
	-0,7

	
	DM32
	-3,0
	0,3
	-9,7
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-70 (P34)
	DM25
	2,6
	4,0
	9,1
	0,0
	-15,2
	1,5

	
	DM25
	-2,3
	0,4
	0,5
	0,0
	15,3
	-1,0

	
	DM32
	-4,4
	0,4
	-9,6
	0,0
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-71 (P34)
	DM25
	1,3
	3,2
	3,6
	0,0
	-3,8
	1,3

	
	DM25
	-1,5
	0,3
	-0,4
	0,0
	3,9
	-0,7

	
	DM32
	-3,4
	-0,2
	-3,2
	0,0
	0,0
	-0,6

	Combinazione di carico-72 (P34)
	DM25
	2,1
	2,7
	8,9
	0,0
	-15,7
	1,0

	
	DM25
	-1,8
	0,3
	0,6
	0,0
	15,7
	-0,7

	
	DM32
	-2,9
	0,3
	-9,5
	0,0
	0,0
	-0,4


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	12,2 < 100%
	OK

	Saldature
	19,1 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM25-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P34)
	73,3
	0,0
	0,0
	OK

	DM25-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P34)
	74,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM25-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-33 (P34)
	57,7
	0,0
	0,0
	OK

	DM32-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-21 (P34)
	32,0
	0,0
	0,0
	OK

	DM32-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-21 (P34)
	21,8
	0,0
	0,0
	OK

	DM32-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P34)
	25,6
	0,0
	0,0
	OK

	SEP1a
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P34)
	78,2
	0,0
	12,6
	OK

	SEP1b
	10,0
	Combinazione di carico-33 (P34)
	64,1
	0,0
	13,3
	OK

	IRR
	10,0
	Combinazione di carico-21 (P34)
	18,6
	0,0
	0,0
	OK

	STIFF1
	10,0
	Combinazione di carico-33 (P34)
	10,9
	0,0
	0,0
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-9 (P34) 
	



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-9 (P34) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-9 (P34) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	Combinazione di carico-33 (P34)
	1,5
	3,4
	124,9
	1,6
	5,6
	6,8
	OK
	OK

	
	B2
	Combinazione di carico-9 (P34)
	1,2
	3,8
	124,9
	1,4
	6,2
	7,2
	OK
	OK

	
	B3
	Combinazione di carico-33 (P34)
	7,2
	3,4
	130,7
	7,9
	5,6
	11,2
	OK
	OK

	
	B4
	Combinazione di carico-9 (P34)
	7,7
	3,7
	130,7
	8,5
	6,1
	12,2
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3


Risultati dettagliati per B4
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	7,7 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	187,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	7,7 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,7 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	130,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,7 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	12,2 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	8,5 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	6,1 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	SEP1a
	DM25-tfl 1
	◢ 5,0
	200
	Combinazione di carico-21 (P34)
	83,1
	0,0
	-20,6
	40,2
	23,4
	19,1
	8,3
	OK

	SEP1a
	DM25-bfl 1
	◢ 5,0
	200
	Combinazione di carico-33 (P34)
	56,2
	0,0
	3,3
	31,7
	6,8
	12,9
	6,5
	OK

	SEP1b
	DM32-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P34)
	23,8
	0,0
	20,5
	3,8
	5,9
	5,8
	3,0
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-71 (P34)
	14,1
	0,0
	-10,2
	-0,4
	-5,6
	3,2
	1,1
	OK

	SEP1b
	DM32-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P34)
	26,3
	0,0
	-16,3
	4,0
	11,2
	6,0
	2,9
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P34)
	10,7
	0,0
	-0,9
	0,9
	6,1
	2,4
	1,6
	OK

	SEP1b
	DM32-w 1
	◢ 5,0 ◣
	176
	Combinazione di carico-21 (P34)
	19,7
	0,0
	4,5
	-10,6
	3,2
	4,5
	3,2
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	176
	Combinazione di carico-33 (P34)
	15,8
	0,0
	-1,9
	8,0
	4,3
	3,6
	2,7
	OK

	DM25-bfl 1
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P34)
	21,7
	0,0
	-1,6
	-12,4
	-1,3
	5,0
	2,2
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P34)
	21,7
	0,0
	-0,5
	12,5
	0,9
	5,0
	2,7
	OK

	DM25-w 1
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	134
	Combinazione di carico-33 (P34)
	20,6
	0,0
	1,2
	11,8
	1,3
	4,7
	2,1
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	134
	Combinazione di carico-33 (P34)
	20,4
	0,0
	1,4
	-11,7
	-1,3
	4,7
	2,0
	OK

	DM25-tfl 1
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-33 (P34)
	31,6
	0,0
	2,3
	-18,1
	1,9
	7,3
	3,7
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-33 (P34)
	31,2
	0,0
	0,8
	18,0
	-1,2
	7,2
	3,5
	OK

	SEP1a
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-33 (P34)
	19,5
	0,0
	5,8
	8,8
	6,1
	4,5
	3,3
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-33 (P34)
	20,4
	0,0
	6,7
	-9,1
	-6,4
	4,7
	3,6
	OK

	DM25-bfl 1
	STIFF1
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-33 (P34)
	19,8
	0,0
	-0,3
	-11,4
	0,0
	4,6
	2,1
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-33 (P34)
	19,7
	0,0
	1,0
	11,3
	-0,6
	4,5
	2,2
	OK

	DM25-w 1
	STIFF1
	◢ 5,0 ◣
	134
	Combinazione di carico-33 (P34)
	16,3
	0,0
	-1,6
	9,3
	-1,4
	3,7
	1,6
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	134
	Combinazione di carico-33 (P34)
	16,1
	0,0
	-1,3
	-9,2
	1,4
	3,7
	1,6
	OK

	DM25-tfl 1
	STIFF1
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-33 (P34)
	24,1
	0,0
	-1,7
	-13,7
	-2,0
	5,5
	2,6
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-33 (P34)
	24,1
	0,0
	-3,0
	13,6
	2,6
	5,5
	2,6
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8
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Fig.  13‑4 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM25
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM32
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	-200
	0
	Posizione

	DM37
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	200
	0
	Posizione


[image: ]
Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-25 (P23)
	DM25
	-31,1
	-0,5
	1,6
	-0,5
	-0,1
	-3,2

	
	DM25
	80,6
	3,9
	-0,1
	0,0
	-0,2
	-3,6

	
	DM32
	0,1
	8,7
	-22,3
	2,7
	11,7
	7,4

	
	DM37
	-3,2
	7,3
	-27,2
	-6,9
	18,5
	-6,2


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,2 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	48,0 < 100%
	OK

	Saldature
	98,5 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM25-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	175,1
	0,0
	0,0
	OK

	DM25-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	291,5
	0,0
	0,0
	OK

	DM25-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-25 (P23)
	95,8
	0,0
	0,0
	OK

	DM32-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	354,4
	0,0
	54,2
	OK

	DM32-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	212,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM32-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-25 (P23)
	86,0
	0,0
	0,0
	OK

	DM37-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	355,3
	0,2
	103,2
	OK

	DM37-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	221,4
	0,0
	0,0
	OK

	DM37-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-25 (P23)
	109,5
	0,0
	0,0
	OK

	SP1
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	227,3
	0,0
	0,0
	OK

	SP2
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	345,8
	0,0
	103,5
	OK

	SP3
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	79,7
	0,0
	0,0
	OK

	SP4
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	308,5
	0,0
	54,2
	OK

	STIFF1a
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	179,3
	0,0
	0,0
	OK

	STIFF1b
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	154,1
	0,0
	0,0
	OK

	STIFF1a
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	262,9
	0,0
	0,0
	OK

	STIFF1b
	10,0
	Combinazione di carico-25 (P23)
	174,9
	0,0
	0,0
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-25 (P23) 
	



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-25 (P23) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-25 (P23) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	Combinazione di carico-25 (P23)
	43,4
	2,8
	116,1
	48,0
	4,7
	39,0
	OK
	OK

	
	B2
	Combinazione di carico-25 (P23)
	3,7
	6,4
	116,1
	4,1
	10,7
	13,7
	OK
	OK

	[image: ]
	B3
	Combinazione di carico-25 (P23)
	7,4
	6,5
	116,1
	8,2
	10,8
	16,7
	OK
	OK

	
	B4
	Combinazione di carico-25 (P23)
	35,5
	6,8
	116,1
	39,3
	11,4
	39,4
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3


Risultati dettagliati per B1
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	43,4 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	187,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	43,4 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	2,8 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	116,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	2,8 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	39,0 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	48,0 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	4,7 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	DM37-bfl 1
	DM32-bfl 1
	-
	200
	-
	
	
	
	
	
	
	
	OK

	DM37-tfl 1
	DM32-tfl 1
	-
	200
	-
	
	
	
	
	
	
	
	OK

	DM37-w 1
	DM32-w 1
	-
	180
	-
	
	
	
	
	
	
	
	OK

	SP2
	SP1
	◢ 6,0
	425
	Combinazione di carico-25 (P23)
	352,7
	0,0
	-176,8
	-41,5
	171,2
	81,0
	24,1
	OK

	SP1
	DM25-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	190
	Combinazione di carico-25 (P23)
	100,4
	0,0
	-15,6
	54,8
	-16,6
	23,0
	13,2
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	190
	Combinazione di carico-25 (P23)
	197,4
	0,0
	47,0
	-99,8
	-47,9
	45,3
	18,9
	OK

	SP1
	DM25-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	190
	Combinazione di carico-25 (P23)
	412,3
	0,0
	-85,5
	-221,2
	-72,9
	94,7
	30,8
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	190
	Combinazione di carico-25 (P23)
	284,3
	0,0
	7,7
	164,0
	5,1
	65,3
	25,2
	OK

	SP4
	SP3
	◢ 6,0
	425
	Combinazione di carico-25 (P23)
	70,9
	0,0
	48,0
	-5,9
	29,6
	16,3
	7,1
	OK

	SP3
	DM25-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	190
	Combinazione di carico-25 (P23)
	105,0
	0,0
	-60,2
	-33,1
	-37,0
	24,1
	6,3
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	190
	Combinazione di carico-25 (P23)
	56,2
	0,0
	-24,4
	-21,5
	19,8
	12,9
	5,9
	OK

	SP3
	DM25-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	190
	Combinazione di carico-25 (P23)
	47,1
	0,0
	-8,6
	-26,1
	5,9
	10,8
	4,9
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	190
	Combinazione di carico-25 (P23)
	60,5
	0,0
	40,4
	-0,2
	-26,0
	13,9
	5,4
	OK

	DM32-bfl 1
	STIFF1a
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	173,0
	0,0
	88,5
	-57,0
	64,1
	39,7
	26,8
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	99,9
	0,0
	-60,8
	9,6
	44,8
	22,9
	17,1
	OK

	DM32-w 1
	STIFF1a
	◢ 4,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-25 (P23)
	29,7
	0,0
	-7,9
	-14,9
	-7,1
	6,8
	5,2
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-25 (P23)
	70,4
	0,0
	5,2
	-40,3
	-4,4
	16,2
	12,5
	OK

	DM32-tfl 1
	STIFF1a
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	69,4
	0,0
	-37,0
	-24,1
	-23,8
	15,9
	10,2
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	90,2
	0,0
	52,9
	14,2
	-39,7
	20,7
	10,8
	OK

	DM32-bfl 1
	STIFF1b
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	116,6
	0,0
	48,0
	-49,8
	35,9
	26,8
	17,4
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	236,4
	0,0
	-113,7
	-87,4
	81,7
	54,3
	16,5
	OK

	DM32-w 1
	STIFF1b
	◢ 4,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-25 (P23)
	60,2
	0,0
	-1,0
	-34,7
	-1,1
	13,8
	9,6
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-25 (P23)
	39,0
	0,0
	-2,1
	-22,4
	2,0
	9,0
	6,6
	OK

	DM32-tfl 1
	STIFF1b
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	64,2
	0,0
	-41,7
	5,2
	-27,7
	14,7
	8,4
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	58,8
	0,0
	35,7
	-15,8
	-21,8
	13,5
	7,5
	OK

	DM37-bfl 1
	STIFF1a
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	429,0
	1,2
	-175,8
	138,5
	-178,5
	98,5
	41,8
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	429,2
	1,4
	-192,8
	-113,6
	190,0
	98,5
	43,6
	OK

	DM37-w 1
	STIFF1a
	◢ 4,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-25 (P23)
	174,3
	0,0
	-8,3
	-99,9
	-10,9
	40,0
	33,4
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-25 (P23)
	113,2
	0,0
	-17,9
	61,8
	18,4
	26,0
	12,0
	OK

	DM37-tfl 1
	STIFF1a
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	96,9
	0,0
	-58,1
	6,7
	-44,3
	22,2
	15,1
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	125,1
	0,0
	23,2
	-68,6
	-18,2
	28,7
	21,7
	OK

	DM37-bfl 1
	STIFF1b
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	115,5
	0,0
	40,0
	30,8
	54,5
	26,5
	21,8
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	125,8
	0,0
	46,0
	59,0
	-33,0
	28,9
	18,4
	OK

	DM37-w 1
	STIFF1b
	◢ 4,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-25 (P23)
	47,0
	0,0
	20,1
	-23,6
	-6,8
	10,8
	6,9
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-25 (P23)
	118,5
	0,0
	-15,4
	-66,3
	14,1
	27,2
	21,4
	OK

	DM37-tfl 1
	STIFF1b
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	104,5
	0,0
	-55,6
	-42,9
	-27,7
	24,0
	19,3
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	97
	Combinazione di carico-25 (P23)
	106,0
	0,0
	71,6
	11,3
	-43,7
	24,3
	12,5
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8
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Fig.  13‑5 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM25
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM33
	33 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM38
	33 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM43
	33 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM48
	33 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM53
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM58
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione


[image: ]

Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2

	33 - L60X5
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P27)
	DM25
	-25,5
	1,7
	-0,3
	-0,1
	0,0
	-0,9

	
	DM25
	27,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,4
	-0,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,9

	
	DM58
	0,2
	0,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,9

	Combinazione di carico-2 (P27)
	DM25
	-24,7
	1,6
	-0,3
	-0,1
	0,0
	-0,8

	
	DM25
	26,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,4
	-0,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,8

	
	DM58
	0,3
	0,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,9

	Combinazione di carico-3 (P27)
	DM25
	-23,4
	1,6
	-0,3
	-0,1
	0,0
	-0,8

	
	DM25
	25,0
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,3
	-0,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,8

	
	DM58
	0,1
	0,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,9

	Combinazione di carico-4 (P27)
	DM25
	-22,6
	1,5
	-0,3
	-0,1
	0,0
	-0,7

	
	DM25
	24,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,3
	-0,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,8

	
	DM58
	0,2
	0,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,8

	Combinazione di carico-5 (P27)
	DM25
	-43,5
	3,7
	-1,2
	-0,1
	0,6
	-1,1

	
	DM25
	42,6
	-0,6
	-0,3
	0,0
	-0,6
	1,1

	
	DM33
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,2
	-1,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-2,1

	
	DM58
	4,2
	1,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	2,3

	Combinazione di carico-6 (P27)
	DM25
	-42,7
	3,6
	-1,2
	-0,1
	0,6
	-1,1

	
	DM25
	41,7
	-0,6
	-0,3
	0,0
	-0,6
	1,1

	
	DM33
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,3
	-1,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-2,1

	
	DM58
	4,3
	1,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	2,3

	Combinazione di carico-7 (P27)
	DM25
	-41,5
	3,5
	-1,2
	-0,1
	0,6
	-1,1

	
	DM25
	40,5
	-0,5
	-0,3
	0,0
	-0,6
	1,0

	
	DM33
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,1
	-1,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-2,1

	
	DM58
	4,0
	1,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	2,2

	Combinazione di carico-8 (P27)
	DM25
	-40,7
	3,5
	-1,2
	-0,1
	0,6
	-1,0

	
	DM25
	39,7
	-0,5
	-0,3
	0,0
	-0,6
	1,0

	
	DM33
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,2
	-1,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-2,0

	
	DM58
	4,1
	1,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	2,2

	Combinazione di carico-9 (P27)
	DM25
	-82,7
	6,6
	-1,1
	-0,2
	0,0
	-6,0

	
	DM25
	85,8
	-0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	5,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,5
	-3,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-4,0

	
	DM58
	2,1
	2,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	4,3

	Combinazione di carico-10 (P27)
	DM25
	-85,4
	5,9
	-1,2
	-0,3
	0,0
	-2,9

	
	DM25
	88,4
	-1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2,9

	
	DM33
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,8
	-2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-2,9

	
	DM58
	2,5
	2,0
	-0,4
	0,1
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-11 (P27)
	DM25
	-40,9
	4,4
	-1,2
	-0,1
	0,6
	-4,2

	
	DM25
	40,2
	0,3
	-0,3
	0,0
	-0,6
	4,1

	
	DM33
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,8
	-2,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-3,2

	
	DM58
	3,5
	2,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-12 (P27)
	DM25
	-81,9
	6,6
	-1,1
	-0,2
	0,0
	-6,0

	
	DM25
	84,9
	-0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	5,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,5
	-3,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-4,0

	
	DM58
	2,2
	2,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	4,2

	Combinazione di carico-13 (P27)
	DM25
	-84,6
	5,8
	-1,2
	-0,3
	0,0
	-2,9

	
	DM25
	87,5
	-1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2,9

	
	DM33
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,8
	-2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-2,9

	
	DM58
	2,7
	2,0
	-0,4
	0,1
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-14 (P27)
	DM25
	-40,1
	4,4
	-1,2
	-0,1
	0,6
	-4,2

	
	DM25
	39,3
	0,3
	-0,3
	0,0
	-0,6
	4,1

	
	DM33
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,9
	-2,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	-3,2

	
	DM58
	3,6
	2,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-15 (P27)
	DM25
	-80,6
	6,5
	-1,1
	-0,2
	0,0
	-5,9

	
	DM25
	83,7
	-0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	5,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,4
	-3,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	-3,9

	
	DM58
	2,0
	2,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	4,2

	Combinazione di carico-16 (P27)
	DM25
	-83,4
	5,7
	-1,1
	-0,3
	0,0
	-2,9

	
	DM25
	86,3
	-1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	2,8

	
	DM33
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,7
	-2,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-2,9

	
	DM58
	2,5
	1,9
	-0,4
	0,1
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-17 (P27)
	DM25
	-38,8
	4,3
	-1,1
	-0,1
	0,6
	-4,1

	
	DM25
	38,2
	0,4
	-0,3
	0,0
	-0,6
	4,0

	
	DM33
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,7
	-2,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	-3,1

	
	DM58
	3,4
	2,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-18 (P27)
	DM25
	-79,8
	6,4
	-1,1
	-0,2
	0,0
	-5,9

	
	DM25
	82,8
	-0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	5,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,4
	-3,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	-3,9

	
	DM58
	2,1
	2,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	4,1

	Combinazione di carico-19 (P27)
	DM25
	-82,6
	5,7
	-1,1
	-0,3
	0,0
	-2,8

	
	DM25
	85,4
	-1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2,8

	
	DM33
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,7
	-2,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-2,8

	
	DM58
	2,6
	1,9
	-0,4
	0,1
	0,0
	3,1

	Combinazione di carico-20 (P27)
	DM25
	-38,0
	4,2
	-1,1
	-0,1
	0,6
	-4,1

	
	DM25
	37,3
	0,4
	-0,3
	0,0
	-0,6
	4,0

	
	DM33
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,8
	-2,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	-3,1

	
	DM58
	3,5
	2,1
	-0,4
	0,1
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-21 (P27)
	DM25
	-88,2
	5,1
	-1,2
	-0,3
	0,0
	0,1

	
	DM25
	91,0
	-2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,1

	
	DM33
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	3,1
	-1,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-1,9

	
	DM58
	3,0
	1,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	2,2

	Combinazione di carico-22 (P27)
	DM25
	-46,2
	2,9
	-1,3
	-0,2
	0,6
	1,9

	
	DM25
	45,0
	-1,4
	-0,3
	0,0
	-0,6
	-1,9

	
	DM33
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,6
	-0,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	-1,1

	
	DM58
	4,7
	0,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	1,3

	Combinazione di carico-23 (P27)
	DM25
	-87,4
	5,1
	-1,2
	-0,3
	0,1
	0,1

	
	DM25
	90,1
	-2,4
	0,0
	0,0
	-0,1
	-0,1

	
	DM33
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	3,1
	-1,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-1,8

	
	DM58
	3,2
	1,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	2,2

	Combinazione di carico-24 (P27)
	DM25
	-45,4
	2,9
	-1,3
	-0,2
	0,6
	2,0

	
	DM25
	44,1
	-1,4
	-0,3
	0,0
	-0,6
	-1,9

	
	DM33
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,7
	-0,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	-1,0

	
	DM58
	4,9
	0,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-25 (P27)
	DM25
	-86,1
	5,0
	-1,2
	-0,3
	0,0
	0,2

	
	DM25
	88,9
	-2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,2

	
	DM33
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	3,0
	-1,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-1,8

	
	DM58
	3,0
	1,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	2,1

	Combinazione di carico-26 (P27)
	DM25
	-44,2
	2,8
	-1,2
	-0,2
	0,6
	2,0

	
	DM25
	43,0
	-1,4
	-0,3
	0,0
	-0,6
	-2,0

	
	DM33
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,5
	-0,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	-1,0

	
	DM58
	4,6
	0,6
	-0,4
	0,1
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-27 (P27)
	DM25
	-85,3
	4,9
	-1,2
	-0,3
	0,1
	0,2

	
	DM25
	88,0
	-2,3
	0,0
	0,0
	-0,1
	-0,2

	
	DM33
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	3,0
	-1,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	-1,8

	
	DM58
	3,1
	1,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	2,1

	Combinazione di carico-28 (P27)
	DM25
	-43,4
	2,7
	-1,2
	-0,2
	0,6
	2,0

	
	DM25
	42,1
	-1,4
	-0,3
	0,0
	-0,6
	-2,0

	
	DM33
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,6
	-0,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	-1,0

	
	DM58
	4,7
	0,6
	-0,4
	0,1
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-29 (P27)
	DM25
	-68,8
	3,9
	-0,1
	-0,2
	-0,8
	-2,7

	
	DM25
	72,1
	-1,4
	0,4
	0,0
	0,8
	2,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,4
	-1,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-1,6

	
	DM58
	-1,7
	1,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,9

	Combinazione di carico-30 (P27)
	DM25
	-68,0
	3,8
	-0,1
	-0,2
	-0,7
	-2,6

	
	DM25
	71,2
	-1,3
	0,4
	0,0
	0,7
	2,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,5
	-1,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-1,6

	
	DM58
	-1,6
	1,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,9

	Combinazione di carico-31 (P27)
	DM25
	-66,7
	3,7
	-0,1
	-0,2
	-0,8
	-2,6

	
	DM25
	70,0
	-1,3
	0,4
	0,0
	0,8
	2,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,3
	-1,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-1,6

	
	DM58
	-1,7
	1,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,8

	Combinazione di carico-32 (P27)
	DM25
	-65,9
	3,7
	-0,1
	-0,2
	-0,7
	-2,6

	
	DM25
	69,1
	-1,3
	0,4
	0,0
	0,7
	2,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,4
	-1,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-1,5

	
	DM58
	-1,7
	1,0
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,8

	Combinazione di carico-33 (P27)
	DM25
	-66,1
	4,6
	0,0
	-0,2
	-0,8
	-5,7

	
	DM25
	69,4
	-0,5
	0,4
	0,0
	0,8
	5,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,0
	-2,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-2,7

	
	DM58
	-2,1
	1,9
	-0,4
	0,0
	0,0
	2,9

	Combinazione di carico-34 (P27)
	DM25
	-65,2
	4,6
	0,0
	-0,2
	-0,8
	-5,7

	
	DM25
	68,5
	-0,5
	0,4
	0,0
	0,8
	5,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,1
	-2,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-2,7

	
	DM58
	-2,0
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	2,9

	Combinazione di carico-35 (P27)
	DM25
	-64,0
	4,5
	0,0
	-0,1
	-0,8
	-5,6

	
	DM25
	67,2
	-0,4
	0,4
	0,0
	0,8
	5,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,0
	-2,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-2,6

	
	DM58
	-2,2
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	2,8

	Combinazione di carico-36 (P27)
	DM25
	-63,2
	4,4
	0,0
	-0,1
	-0,8
	-5,6

	
	DM25
	66,3
	-0,4
	0,4
	0,0
	0,8
	5,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,0
	-2,2
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-2,6

	
	DM58
	-2,1
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	2,8

	Combinazione di carico-37 (P27)
	DM25
	-71,5
	3,1
	-0,2
	-0,3
	-0,7
	0,4

	
	DM25
	74,9
	-2,2
	0,4
	0,0
	0,7
	-0,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,7
	-0,6
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,6

	
	DM58
	-1,2
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,9

	Combinazione di carico-38 (P27)
	DM25
	-70,7
	3,1
	-0,2
	-0,3
	-0,7
	0,4

	
	DM25
	74,0
	-2,2
	0,4
	0,0
	0,7
	-0,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,8
	-0,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,6

	
	DM58
	-1,2
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,8

	Combinazione di carico-39 (P27)
	DM25
	-69,4
	3,0
	-0,1
	-0,3
	-0,7
	0,5

	
	DM25
	72,7
	-2,2
	0,4
	0,0
	0,7
	-0,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,7
	-0,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,5

	
	DM58
	-1,3
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,8

	Combinazione di carico-40 (P27)
	DM25
	-68,6
	2,9
	-0,1
	-0,3
	-0,7
	0,5

	
	DM25
	71,8
	-2,2
	0,4
	0,0
	0,7
	-0,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,7
	-0,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,5

	
	DM58
	-1,2
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,8

	Combinazione di carico-41 (P27)
	DM25
	-21,0
	3,0
	-0,2
	0,0
	-0,1
	-5,9

	
	DM25
	22,5
	1,0
	0,0
	0,0
	0,1
	5,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-0,2
	-2,2
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-2,6

	
	DM58
	-0,5
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	2,6

	Combinazione di carico-42 (P27)
	DM25
	-20,2
	2,9
	-0,2
	0,0
	-0,1
	-5,9

	
	DM25
	21,7
	1,1
	0,0
	0,0
	0,1
	5,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-0,2
	-2,1
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-2,6

	
	DM58
	-0,4
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	2,6

	Combinazione di carico-43 (P27)
	DM25
	-18,9
	2,8
	-0,2
	0,0
	-0,1
	-5,9

	
	DM25
	20,4
	1,1
	0,0
	0,0
	0,1
	5,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-0,3
	-2,1
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-2,6

	
	DM58
	-0,6
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	2,6

	Combinazione di carico-44 (P27)
	DM25
	-18,1
	2,8
	-0,2
	0,0
	-0,1
	-5,8

	
	DM25
	19,6
	1,1
	0,0
	0,0
	0,1
	5,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-0,3
	-2,1
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-2,5

	
	DM58
	-0,5
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	2,5

	Combinazione di carico-45 (P27)
	DM25
	-62,9
	5,9
	-0,8
	-0,1
	0,0
	-7,4

	
	DM25
	65,5
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,5
	-3,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-4,1

	
	DM58
	1,1
	2,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	4,2

	Combinazione di carico-46 (P27)
	DM25
	-33,5
	4,4
	-0,9
	0,0
	0,4
	-6,1

	
	DM25
	33,7
	0,9
	-0,2
	0,0
	-0,4
	6,0

	
	DM33
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,3
	-2,8
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-3,5

	
	DM58
	2,1
	2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,6

	Combinazione di carico-47 (P27)
	DM25
	-51,2
	4,5
	0,0
	-0,1
	-0,6
	-7,2

	
	DM25
	54,3
	0,4
	0,3
	0,0
	0,6
	7,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,4
	-2,7
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-3,2

	
	DM58
	-1,7
	2,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-48 (P27)
	DM25
	-62,1
	5,8
	-0,8
	-0,1
	0,0
	-7,4

	
	DM25
	64,7
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,5
	-3,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-4,1

	
	DM58
	1,2
	2,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	4,2

	Combinazione di carico-49 (P27)
	DM25
	-32,7
	4,3
	-0,9
	0,0
	0,4
	-6,1

	
	DM25
	32,8
	1,0
	-0,2
	0,0
	-0,4
	6,0

	
	DM33
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,4
	-2,8
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-3,5

	
	DM58
	2,2
	2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,5

	Combinazione di carico-50 (P27)
	DM25
	-50,4
	4,4
	0,0
	-0,1
	-0,6
	-7,2

	
	DM25
	53,4
	0,4
	0,3
	0,0
	0,6
	7,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,5
	-2,7
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-3,2

	
	DM58
	-1,6
	2,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,3

	Combinazione di carico-51 (P27)
	DM25
	-60,8
	5,7
	-0,8
	-0,1
	0,0
	-7,3

	
	DM25
	63,4
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,4
	-3,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-4,0

	
	DM58
	1,0
	2,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	4,2

	Combinazione di carico-52 (P27)
	DM25
	-31,5
	4,2
	-0,8
	0,0
	0,4
	-6,1

	
	DM25
	31,6
	1,0
	-0,2
	0,0
	-0,4
	5,9

	
	DM33
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,2
	-2,8
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-3,5

	
	DM58
	1,9
	2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,5

	Combinazione di carico-53 (P27)
	DM25
	-49,2
	4,4
	0,0
	-0,1
	-0,6
	-7,1

	
	DM25
	52,1
	0,4
	0,3
	0,0
	0,6
	7,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,4
	-2,6
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-3,1

	
	DM58
	-1,8
	2,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-54 (P27)
	DM25
	-60,0
	5,7
	-0,8
	-0,1
	0,0
	-7,3

	
	DM25
	62,5
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	7,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,5
	-3,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-4,0

	
	DM58
	1,1
	2,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	4,1

	Combinazione di carico-55 (P27)
	DM25
	-30,7
	4,2
	-0,8
	0,0
	0,4
	-6,0

	
	DM25
	30,8
	1,0
	-0,2
	0,0
	-0,4
	5,9

	
	DM33
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,3
	-2,8
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-3,4

	
	DM58
	2,0
	2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,5

	Combinazione di carico-56 (P27)
	DM25
	-48,3
	4,3
	0,0
	-0,1
	-0,6
	-7,1

	
	DM25
	51,2
	0,4
	0,3
	0,0
	0,6
	7,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,4
	-2,6
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-3,1

	
	DM58
	-1,7
	2,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,2

	Combinazione di carico-57 (P27)
	DM25
	-30,1
	0,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	4,2

	
	DM25
	31,5
	-1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-4,2

	
	DM33
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,9
	0,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,9

	
	DM58
	1,0
	-0,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-58 (P27)
	DM25
	-29,3
	0,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	4,3

	
	DM25
	30,6
	-1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-4,2

	
	DM33
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,9
	0,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	1,0

	
	DM58
	1,1
	-0,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-59 (P27)
	DM25
	-28,0
	0,3
	-0,4
	-0,2
	0,0
	4,3

	
	DM25
	29,4
	-1,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-4,2

	
	DM33
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,8
	0,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	1,0

	
	DM58
	0,9
	-0,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-60 (P27)
	DM25
	-27,2
	0,2
	-0,4
	-0,2
	0,0
	4,3

	
	DM25
	28,5
	-1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	-4,3

	
	DM33
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,8
	0,9
	-0,4
	0,1
	0,0
	1,0

	
	DM58
	1,0
	-0,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-61 (P27)
	DM25
	-72,1
	3,4
	-1,0
	-0,3
	0,0
	2,8

	
	DM25
	74,4
	-2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-2,7

	
	DM33
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,6
	-0,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,5

	
	DM58
	2,6
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,9

	Combinazione di carico-62 (P27)
	DM25
	-42,4
	1,8
	-1,1
	-0,2
	0,5
	4,0

	
	DM25
	41,8
	-2,0
	-0,2
	0,0
	-0,5
	-4,0

	
	DM33
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,6
	0,1
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM58
	4,0
	-0,1
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-63 (P27)
	DM25
	-60,3
	2,0
	-0,3
	-0,3
	-0,5
	3,0

	
	DM25
	63,4
	-2,5
	0,3
	0,0
	0,5
	-2,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,6
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,4

	
	DM58
	-0,3
	-0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-64 (P27)
	DM25
	-71,3
	3,3
	-1,0
	-0,3
	0,0
	2,8

	
	DM25
	73,5
	-2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-2,7

	
	DM33
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,6
	-0,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,5

	
	DM58
	2,8
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,8

	Combinazione di carico-65 (P27)
	DM25
	-41,6
	1,8
	-1,1
	-0,2
	0,5
	4,1

	
	DM25
	40,9
	-2,0
	-0,2
	0,0
	-0,5
	-4,0

	
	DM33
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,6
	0,1
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,1

	
	DM58
	4,1
	-0,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-66 (P27)
	DM25
	-59,5
	1,9
	-0,3
	-0,3
	-0,5
	3,0

	
	DM25
	62,5
	-2,5
	0,3
	0,0
	0,5
	-2,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,7
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,4

	
	DM58
	-0,3
	-0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-67 (P27)
	DM25
	-70,0
	3,2
	-1,0
	-0,3
	0,0
	2,8

	
	DM25
	72,2
	-2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-2,8

	
	DM33
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,5
	-0,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,5

	
	DM58
	2,6
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,8

	Combinazione di carico-68 (P27)
	DM25
	-40,3
	1,7
	-1,0
	-0,2
	0,5
	4,1

	
	DM25
	39,7
	-2,0
	-0,2
	0,0
	-0,5
	-4,0

	
	DM33
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,5
	0,1
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,1

	
	DM58
	3,9
	-0,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-69 (P27)
	DM25
	-58,3
	1,8
	-0,2
	-0,3
	-0,5
	3,0

	
	DM25
	61,2
	-2,5
	0,3
	0,0
	0,5
	-3,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,5
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,4

	
	DM58
	-0,4
	-0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-70 (P27)
	DM25
	-69,2
	3,2
	-1,0
	-0,3
	0,0
	2,9

	
	DM25
	71,3
	-2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	-2,8

	
	DM33
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	2,5
	-0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,4

	
	DM58
	2,7
	0,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-71 (P27)
	DM25
	-39,6
	1,6
	-1,0
	-0,2
	0,5
	4,1

	
	DM25
	38,8
	-1,9
	-0,2
	0,0
	-0,5
	-4,1

	
	DM33
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,5
	0,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,1

	
	DM58
	4,0
	-0,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-72 (P27)
	DM25
	-57,4
	1,8
	-0,2
	-0,3
	-0,5
	3,1

	
	DM25
	60,4
	-2,5
	0,3
	0,0
	0,5
	-3,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	1,6
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,5

	
	DM58
	-0,4
	-0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	1,0 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	45,7 < 100%
	OK

	Saldature
	69,7 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM25-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P27)
	217,6
	0,0
	16,0
	OK

	DM25-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P27)
	226,0
	0,0
	17,6
	OK

	DM25-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P27)
	355,1
	0,1
	0,0
	OK

	DM33-tfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-45 (P27)
	357,0
	1,0
	0,0
	OK

	DM33-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-45 (P27)
	355,7
	0,4
	311,1
	OK

	DM38-tfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-45 (P27)
	305,5
	0,0
	0,0
	OK

	DM38-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-45 (P27)
	355,4
	0,2
	87,9
	OK

	DM43-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-9 (P27)
	226,3
	0,0
	0,0
	OK

	DM43-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-9 (P27)
	355,1
	0,1
	67,9
	OK

	DM48-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-9 (P27)
	356,2
	0,6
	0,0
	OK

	DM48-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-9 (P27)
	355,4
	0,2
	271,5
	OK

	DM53-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P27)
	94,4
	0,0
	0,0
	OK

	DM53-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P27)
	100,7
	0,0
	0,0
	OK

	DM53-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-45 (P27)
	22,1
	0,0
	0,0
	OK

	DM58-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P27)
	85,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM58-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P27)
	109,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM58-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-45 (P27)
	29,4
	0,0
	0,0
	OK

	EP1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P27)
	150,1
	0,0
	16,0
	OK

	PE2
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P27)
	165,2
	0,0
	18,4
	OK

	PRN1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P27)
	285,4
	0,0
	102,9
	OK

	PRN2
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P27)
	350,4
	0,0
	83,5
	OK

	PRN3
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P27)
	263,3
	0,0
	84,9
	OK

	PRN4
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P27)
	321,0
	0,0
	67,4
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-45 (P27) 
	



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-45 (P27) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-45 (P27) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Classe
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P27)
	9,4
	0,7
	115,4
	10,4
	1,2
	8,7
	OK
	OK

	
	B2
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-60 (P27)
	2,5
	0,4
	106,4
	2,8
	0,6
	2,6
	OK
	OK

	
	B3
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P27)
	6,8
	4,3
	116,1
	7,6
	7,2
	12,6
	OK
	OK

	
	B4
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P27)
	1,1
	5,6
	132,7
	1,3
	9,2
	10,1
	OK
	OK

	
	B5
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P27)
	9,8
	0,5
	92,5
	10,9
	0,8
	8,5
	OK
	OK

	
	B6
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-60 (P27)
	2,7
	0,2
	87,1
	3,0
	0,3
	2,4
	OK
	OK

	
	B7
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P27)
	7,2
	4,0
	115,2
	8,0
	6,6
	12,4
	OK
	OK

	
	B8
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P27)
	1,0
	5,4
	127,4
	1,1
	9,0
	9,8
	OK
	OK

	[image: ]
	B9
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-60 (P27)
	2,1
	0,5
	92,2
	2,3
	0,8
	2,4
	OK
	OK

	
	B10
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P27)
	10,4
	1,3
	92,5
	11,5
	2,1
	10,3
	OK
	OK

	
	B11
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P27)
	0,9
	5,5
	127,0
	1,0
	9,1
	9,8
	OK
	OK

	
	B12
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P27)
	7,3
	4,6
	116,1
	8,1
	7,6
	13,4
	OK
	OK

	
	B13
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-60 (P27)
	2,7
	0,3
	87,1
	3,0
	0,5
	2,7
	OK
	OK

	
	B14
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P27)
	12,7
	1,0
	87,1
	14,0
	1,6
	11,6
	OK
	OK

	
	B15
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P27)
	1,0
	5,9
	122,0
	1,1
	9,7
	10,5
	OK
	OK

	
	B16
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P27)
	6,5
	4,1
	109,5
	7,2
	6,8
	12,0
	OK
	OK

	[image: ]
	B17
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-45 (P27)
	41,3
	0,0
	42,0
	45,7
	0,1
	32,7
	OK
	OK

	[image: ]
	B18
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-45 (P27)
	35,0
	0,0
	42,0
	38,7
	0,1
	27,7
	OK
	OK

	[image: ]
	B19
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-9 (P27)
	34,5
	0,0
	41,5
	38,1
	0,1
	27,3
	OK
	OK

	[image: ]
	B20
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-9 (P27)
	27,6
	2,6
	58,1
	30,5
	4,5
	26,1
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3

	M16 8.8 - 2
	90,4
	93,7
	60,3


Risultati dettagliati per B17
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	41,3 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	93,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	41,3 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,0 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	42,0 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,0 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	32,7 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	45,7 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	0,1 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	EP1
	DM53-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P27)
	48,3
	0,0
	1,1
	-27,8
	-1,4
	11,1
	8,2
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P27)
	64,0
	0,0
	-40,9
	-18,5
	21,5
	14,7
	10,2
	OK

	EP1
	DM53-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-45 (P27)
	65,7
	0,0
	-42,6
	18,8
	-21,9
	15,1
	10,7
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-45 (P27)
	50,5
	0,0
	-0,4
	28,9
	3,5
	11,6
	8,8
	OK

	EP1
	DM53-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-45 (P27)
	17,5
	0,0
	9,9
	-2,4
	8,0
	4,0
	2,9
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-45 (P27)
	19,2
	0,0
	-11,6
	-8,2
	3,4
	4,4
	2,6
	OK

	PE2
	DM58-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P27)
	62,0
	0,0
	-5,8
	35,0
	-7,0
	14,2
	10,6
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-45 (P27)
	72,1
	0,0
	-24,0
	32,0
	22,7
	16,5
	13,6
	OK

	PE2
	DM58-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P27)
	70,8
	0,0
	-46,1
	-20,8
	-23,1
	16,3
	11,5
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P27)
	59,5
	0,0
	2,6
	-34,3
	0,1
	13,7
	9,5
	OK

	PE2
	DM58-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-45 (P27)
	23,0
	0,0
	16,3
	-8,7
	-3,5
	5,3
	3,9
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-45 (P27)
	21,9
	0,0
	-21,4
	-2,3
	1,6
	6,1
	3,4
	OK

	DM53-tfl 1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-45 (P27)
	104,6
	0,0
	64,1
	-16,0
	45,0
	24,0
	14,8
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-45 (P27)
	90,0
	0,0
	-58,4
	-4,5
	39,3
	20,7
	13,7
	OK

	EP1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-45 (P27)
	260,3
	0,0
	14,1
	-146,7
	31,6
	59,8
	33,4
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-45 (P27)
	270,6
	0,0
	7,0
	-155,0
	18,9
	62,1
	33,2
	OK

	DM58-tfl 1
	PRN2
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-45 (P27)
	133,2
	0,0
	-86,2
	17,6
	-55,9
	30,6
	16,3
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-45 (P27)
	124,9
	0,0
	83,7
	5,2
	-53,3
	28,7
	16,8
	OK

	PE2
	PRN2
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-45 (P27)
	274,8
	0,0
	12,8
	157,5
	-17,7
	63,1
	37,1
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-9 (P27)
	281,1
	0,0
	-1,0
	161,7
	-14,1
	64,5
	35,4
	OK

	DM53-bfl 1
	PRN3
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-45 (P27)
	87,6
	0,0
	-58,7
	6,3
	-37,0
	20,1
	13,1
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-45 (P27)
	104,8
	0,0
	65,3
	18,6
	-43,6
	24,1
	14,3
	OK

	EP1
	PRN3
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-45 (P27)
	271,2
	0,0
	10,0
	155,9
	-13,7
	62,3
	32,3
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-45 (P27)
	250,3
	0,0
	7,7
	142,3
	-24,8
	57,5
	32,3
	OK

	PE2
	PRN4
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-9 (P27)
	303,4
	0,0
	36,4
	-168,2
	44,2
	69,7
	41,1
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-9 (P27)
	265,0
	0,0
	-7,9
	-148,0
	38,7
	60,8
	40,3
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8
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Fig.  13‑6 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM25
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM33
	33 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM38
	33 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM43
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione


Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2

	33 - L60X5
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P25)
	DM25
	-28,6
	1,3
	0,0
	0,0
	0,1
	2,5

	
	DM25
	27,6
	-0,6
	-0,7
	-0,1
	-0,1
	-2,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,4
	-0,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-2 (P25)
	DM25
	-27,0
	1,3
	-0,1
	0,0
	0,1
	2,4

	
	DM25
	25,9
	-0,6
	-0,7
	-0,1
	-0,1
	-2,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,4
	-0,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-3 (P25)
	DM25
	-26,5
	1,2
	0,0
	0,0
	0,1
	2,3

	
	DM25
	25,5
	-0,6
	-0,6
	-0,1
	-0,1
	-2,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,3
	-0,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-4 (P25)
	DM25
	-24,8
	1,1
	0,0
	0,0
	0,1
	2,2

	
	DM25
	23,9
	-0,5
	-0,6
	-0,1
	-0,1
	-2,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,3
	-0,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-5 (P25)
	DM25
	-44,9
	1,5
	-0,3
	0,0
	0,5
	3,0

	
	DM25
	44,4
	0,1
	-1,0
	-0,1
	-0,5
	-3,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,2
	-1,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-6 (P25)
	DM25
	-43,3
	1,5
	-0,3
	0,0
	0,5
	2,9

	
	DM25
	42,8
	0,2
	-1,0
	-0,1
	-0,5
	-2,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,3
	-1,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-7 (P25)
	DM25
	-42,8
	1,4
	-0,2
	0,0
	0,5
	2,8

	
	DM25
	42,3
	0,2
	-0,9
	-0,1
	-0,5
	-2,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,1
	-1,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-8 (P25)
	DM25
	-41,3
	1,4
	-0,3
	0,0
	0,5
	2,6

	
	DM25
	40,8
	0,2
	-0,9
	-0,1
	-0,5
	-2,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,2
	-1,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-9 (P25)
	DM25
	-89,8
	5,0
	-0,4
	0,0
	0,7
	12,1

	
	DM25
	87,5
	-1,8
	-3,4
	-0,5
	-0,7
	-12,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,5
	-3,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-10 (P25)
	DM25
	-89,6
	4,5
	-0,4
	0,0
	0,9
	8,7

	
	DM25
	87,0
	-2,1
	-3,8
	-0,3
	-0,9
	-8,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,8
	-2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-11 (P25)
	DM25
	-45,3
	2,1
	-0,2
	0,0
	0,4
	6,3

	
	DM25
	44,8
	0,5
	-0,6
	-0,3
	-0,4
	-6,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,8
	-2,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-12 (P25)
	DM25
	-88,1
	5,0
	-0,4
	0,0
	0,7
	12,0

	
	DM25
	85,8
	-1,7
	-3,4
	-0,5
	-0,7
	-11,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,5
	-3,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-13 (P25)
	DM25
	-88,0
	4,4
	-0,5
	0,0
	0,9
	8,6

	
	DM25
	85,5
	-2,1
	-3,8
	-0,3
	-0,9
	-8,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,8
	-2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-14 (P25)
	DM25
	-43,7
	2,0
	-0,2
	0,0
	0,4
	6,2

	
	DM25
	43,2
	0,5
	-0,7
	-0,3
	-0,4
	-6,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,9
	-2,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-15 (P25)
	DM25
	-87,6
	4,9
	-0,4
	0,0
	0,7
	11,9

	
	DM25
	85,4
	-1,7
	-3,3
	-0,5
	-0,7
	-11,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,4
	-3,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-16 (P25)
	DM25
	-87,4
	4,4
	-0,4
	0,0
	0,8
	8,5

	
	DM25
	85,0
	-2,1
	-3,7
	-0,3
	-0,8
	-8,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,7
	-2,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-17 (P25)
	DM25
	-43,2
	2,0
	-0,2
	0,0
	0,4
	6,1

	
	DM25
	42,7
	0,5
	-0,5
	-0,3
	-0,4
	-6,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,7
	-2,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-18 (P25)
	DM25
	-86,0
	4,9
	-0,4
	0,0
	0,7
	11,8

	
	DM25
	83,8
	-1,7
	-3,3
	-0,5
	-0,7
	-11,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,4
	-3,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-19 (P25)
	DM25
	-85,9
	4,3
	-0,4
	0,0
	0,9
	8,4

	
	DM25
	83,4
	-2,0
	-3,7
	-0,3
	-0,9
	-8,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,7
	-2,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-20 (P25)
	DM25
	-41,7
	1,9
	-0,2
	0,0
	0,4
	6,0

	
	DM25
	41,2
	0,6
	-0,6
	-0,3
	-0,4
	-6,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,8
	-2,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-21 (P25)
	DM25
	-89,5
	4,0
	-0,5
	0,0
	1,0
	5,4

	
	DM25
	86,7
	-2,4
	-4,2
	-0,2
	-1,0
	-5,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,1
	-1,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-22 (P25)
	DM25
	-44,6
	1,0
	-0,3
	0,0
	0,6
	-0,4

	
	DM25
	44,0
	-0,2
	-1,4
	0,0
	-0,6
	0,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,6
	-0,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P25)
	DM25
	-88,0
	3,9
	-0,5
	0,0
	1,0
	5,3

	
	DM25
	85,2
	-2,4
	-4,2
	-0,2
	-1,0
	-5,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,1
	-1,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-24 (P25)
	DM25
	-43,1
	0,9
	-0,3
	0,0
	0,6
	-0,5

	
	DM25
	42,5
	-0,2
	-1,4
	0,0
	-0,6
	0,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,7
	-0,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P25)
	DM25
	-87,4
	3,9
	-0,5
	0,0
	1,0
	5,2

	
	DM25
	84,7
	-2,4
	-4,1
	-0,2
	-1,0
	-5,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,0
	-1,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-26 (P25)
	DM25
	-42,5
	0,9
	-0,3
	0,0
	0,6
	-0,6

	
	DM25
	42,0
	-0,2
	-1,3
	0,0
	-0,6
	0,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,5
	-0,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P25)
	DM25
	-85,8
	3,8
	-0,5
	0,0
	1,0
	5,0

	
	DM25
	83,1
	-2,4
	-4,1
	-0,2
	-1,0
	-5,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,0
	-1,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-28 (P25)
	DM25
	-41,0
	0,8
	-0,3
	0,0
	0,6
	-0,7

	
	DM25
	40,4
	-0,1
	-1,3
	0,0
	-0,6
	0,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,6
	-0,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P25)
	DM25
	-75,2
	4,3
	-0,1
	0,0
	0,3
	8,3

	
	DM25
	71,8
	-2,8
	-3,3
	-0,3
	-0,3
	-8,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,4
	-1,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-30 (P25)
	DM25
	-73,5
	4,2
	-0,2
	0,0
	0,3
	8,2

	
	DM25
	70,2
	-2,8
	-3,3
	-0,3
	-0,3
	-8,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,5
	-1,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-31 (P25)
	DM25
	-73,0
	4,2
	-0,1
	0,0
	0,3
	8,1

	
	DM25
	69,7
	-2,8
	-3,2
	-0,3
	-0,3
	-8,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,3
	-1,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-32 (P25)
	DM25
	-71,4
	4,1
	-0,2
	0,0
	0,3
	8,0

	
	DM25
	68,1
	-2,8
	-3,2
	-0,3
	-0,3
	-8,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,4
	-1,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-33 (P25)
	DM25
	-75,5
	4,8
	-0,1
	0,0
	0,1
	11,7

	
	DM25
	72,3
	-2,5
	-2,8
	-0,5
	-0,1
	-11,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,0
	-2,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-34 (P25)
	DM25
	-73,8
	4,8
	-0,1
	0,0
	0,2
	11,5

	
	DM25
	70,7
	-2,5
	-2,9
	-0,4
	-0,2
	-11,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,1
	-2,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-35 (P25)
	DM25
	-73,3
	4,7
	-0,1
	0,0
	0,1
	11,4

	
	DM25
	70,3
	-2,4
	-2,7
	-0,4
	-0,1
	-11,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,0
	-2,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-36 (P25)
	DM25
	-71,7
	4,6
	-0,1
	0,0
	0,1
	11,3

	
	DM25
	68,6
	-2,4
	-2,8
	-0,4
	-0,1
	-11,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,0
	-2,2
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-37 (P25)
	DM25
	-74,8
	3,7
	-0,2
	0,0
	0,4
	4,9

	
	DM25
	71,3
	-3,2
	-3,7
	-0,2
	-0,4
	-5,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,7
	-0,6
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-38 (P25)
	DM25
	-73,2
	3,7
	-0,2
	0,0
	0,5
	4,8

	
	DM25
	69,6
	-3,2
	-3,7
	-0,2
	-0,5
	-4,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,8
	-0,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-39 (P25)
	DM25
	-72,7
	3,6
	-0,2
	0,0
	0,4
	4,7

	
	DM25
	69,2
	-3,1
	-3,6
	-0,2
	-0,4
	-4,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,7
	-0,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-40 (P25)
	DM25
	-71,1
	3,6
	-0,2
	0,0
	0,4
	4,6

	
	DM25
	67,6
	-3,1
	-3,6
	-0,2
	-0,4
	-4,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,7
	-0,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-41 (P25)
	DM25
	-29,1
	2,2
	0,1
	0,0
	-0,2
	8,1

	
	DM25
	28,5
	0,0
	0,1
	-0,3
	0,2
	-8,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,2
	-2,2
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-42 (P25)
	DM25
	-27,5
	2,1
	0,1
	0,0
	-0,1
	8,0

	
	DM25
	26,8
	0,0
	0,0
	-0,3
	0,1
	-7,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,2
	-2,1
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-43 (P25)
	DM25
	-27,0
	2,1
	0,1
	0,0
	-0,2
	7,9

	
	DM25
	26,4
	0,0
	0,2
	-0,3
	0,2
	-7,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,3
	-2,1
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-44 (P25)
	DM25
	-25,3
	2,0
	0,1
	0,0
	-0,2
	7,8

	
	DM25
	24,8
	0,1
	0,1
	-0,3
	0,2
	-7,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,3
	-2,1
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-45 (P25)
	DM25
	-71,7
	4,4
	-0,2
	0,0
	0,4
	12,5

	
	DM25
	70,0
	-1,1
	-2,1
	-0,5
	-0,4
	-12,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,5
	-3,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-46 (P25)
	DM25
	-40,4
	2,4
	-0,1
	0,0
	0,2
	8,4

	
	DM25
	39,9
	0,5
	-0,3
	-0,4
	-0,2
	-8,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,3
	-2,8
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-47 (P25)
	DM25
	-61,7
	4,3
	0,0
	0,0
	0,0
	12,2

	
	DM25
	59,4
	-1,6
	-1,7
	-0,5
	0,0
	-12,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,4
	-2,7
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-48 (P25)
	DM25
	-70,1
	4,4
	-0,2
	0,0
	0,4
	12,4

	
	DM25
	68,4
	-1,1
	-2,2
	-0,5
	-0,4
	-12,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,5
	-3,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-49 (P25)
	DM25
	-38,8
	2,3
	-0,1
	0,0
	0,2
	8,3

	
	DM25
	38,3
	0,5
	-0,3
	-0,3
	-0,2
	-8,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,4
	-2,8
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-50 (P25)
	DM25
	-60,1
	4,2
	0,0
	0,0
	0,0
	12,1

	
	DM25
	57,8
	-1,6
	-1,8
	-0,5
	0,0
	-12,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,5
	-2,7
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-51 (P25)
	DM25
	-69,6
	4,3
	-0,2
	0,0
	0,4
	12,3

	
	DM25
	67,9
	-1,0
	-2,0
	-0,5
	-0,4
	-12,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,4
	-3,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-52 (P25)
	DM25
	-38,3
	2,2
	-0,1
	0,0
	0,2
	8,2

	
	DM25
	37,8
	0,5
	-0,2
	-0,3
	-0,2
	-8,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,2
	-2,8
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-53 (P25)
	DM25
	-59,6
	4,2
	0,0
	0,0
	-0,1
	12,0

	
	DM25
	57,4
	-1,5
	-1,6
	-0,5
	0,1
	-11,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,4
	-2,6
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-54 (P25)
	DM25
	-68,0
	4,3
	-0,2
	0,0
	0,4
	12,1

	
	DM25
	66,3
	-1,0
	-2,1
	-0,5
	-0,4
	-12,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,5
	-3,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-55 (P25)
	DM25
	-36,8
	2,2
	-0,1
	0,0
	0,2
	8,1

	
	DM25
	36,3
	0,6
	-0,2
	-0,3
	-0,2
	-8,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,3
	-2,8
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-56 (P25)
	DM25
	-58,0
	4,1
	0,0
	0,0
	0,0
	11,8

	
	DM25
	55,7
	-1,5
	-1,7
	-0,5
	0,0
	-11,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,4
	-2,6
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-57 (P25)
	DM25
	-28,3
	0,4
	-0,2
	0,0
	0,3
	-3,1

	
	DM25
	26,9
	-1,2
	-1,3
	0,1
	-0,3
	3,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,9
	0,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-58 (P25)
	DM25
	-26,8
	0,4
	-0,2
	0,0
	0,3
	-3,2

	
	DM25
	25,4
	-1,1
	-1,4
	0,1
	-0,3
	3,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,9
	0,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-59 (P25)
	DM25
	-26,2
	0,3
	-0,1
	0,0
	0,3
	-3,3

	
	DM25
	24,9
	-1,1
	-1,2
	0,1
	-0,3
	3,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,8
	0,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-60 (P25)
	DM25
	-24,6
	0,2
	-0,2
	0,0
	0,3
	-3,4

	
	DM25
	23,3
	-1,1
	-1,3
	0,1
	-0,3
	3,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,8
	0,9
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-61 (P25)
	DM25
	-71,1
	2,7
	-0,4
	0,0
	0,8
	1,3

	
	DM25
	68,7
	-2,2
	-3,5
	0,0
	-0,8
	-1,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,6
	-0,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-62 (P25)
	DM25
	-39,7
	0,6
	-0,3
	0,0
	0,6
	-2,8

	
	DM25
	38,8
	-0,7
	-1,6
	0,1
	-0,6
	2,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,6
	0,1
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-63 (P25)
	DM25
	-60,7
	2,5
	-0,2
	0,0
	0,4
	1,0

	
	DM25
	57,7
	-2,7
	-3,2
	0,0
	-0,4
	-1,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,6
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P25)
	DM25
	-69,6
	2,6
	-0,4
	0,0
	0,9
	1,2

	
	DM25
	67,1
	-2,2
	-3,6
	0,0
	-0,9
	-1,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,6
	-0,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P25)
	DM25
	-38,2
	0,5
	-0,3
	0,0
	0,6
	-2,9

	
	DM25
	37,2
	-0,6
	-1,6
	0,1
	-0,6
	2,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,6
	0,1
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-66 (P25)
	DM25
	-59,1
	2,4
	-0,3
	0,0
	0,5
	0,9

	
	DM25
	56,0
	-2,7
	-3,2
	0,0
	-0,5
	-1,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,7
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P25)
	DM25
	-69,0
	2,5
	-0,4
	0,0
	0,8
	1,1

	
	DM25
	66,6
	-2,2
	-3,4
	0,0
	-0,8
	-1,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,5
	-0,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P25)
	DM25
	-37,6
	0,5
	-0,3
	0,0
	0,6
	-3,0

	
	DM25
	36,7
	-0,6
	-1,5
	0,1
	-0,6
	2,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,5
	0,1
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-69 (P25)
	DM25
	-58,6
	2,4
	-0,2
	0,0
	0,4
	0,8

	
	DM25
	55,6
	-2,7
	-3,1
	0,0
	-0,4
	-0,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,5
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P25)
	DM25
	-67,4
	2,5
	-0,4
	0,0
	0,8
	0,9

	
	DM25
	65,0
	-2,1
	-3,4
	0,0
	-0,8
	-1,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,5
	-0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P25)
	DM25
	-36,0
	0,4
	-0,3
	0,0
	0,6
	-3,1

	
	DM25
	35,1
	-0,6
	-1,5
	0,1
	-0,6
	3,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,5
	0,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-72 (P25)
	DM25
	-56,9
	2,3
	-0,2
	0,0
	0,5
	0,6

	
	DM25
	53,9
	-2,7
	-3,1
	0,0
	-0,5
	-0,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,6
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-1 (P26)
	DM25
	-11,6
	-0,8
	0,1
	-0,2
	0,2
	0,2

	
	DM25
	11,0
	0,2
	-0,4
	0,0
	-0,2
	-0,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,2
	0,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-2 (P26)
	DM25
	-10,8
	-0,7
	0,0
	-0,2
	0,2
	0,1

	
	DM25
	10,3
	0,2
	-0,4
	0,0
	-0,2
	-0,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,3
	0,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-3 (P26)
	DM25
	-10,9
	-0,7
	0,2
	-0,2
	0,2
	0,1

	
	DM25
	10,4
	0,2
	-0,3
	0,0
	-0,2
	-0,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,1
	0,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-4 (P26)
	DM25
	-10,2
	-0,7
	0,1
	-0,1
	0,2
	0,1

	
	DM25
	9,6
	0,2
	-0,3
	0,0
	-0,2
	-0,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,2
	0,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-5 (P26)
	DM25
	-18,9
	-1,3
	-3,9
	-0,3
	1,0
	-0,8

	
	DM25
	19,5
	-0,2
	-1,1
	0,0
	-1,0
	0,8

	
	DM33
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	4,2
	1,5
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-6 (P26)
	DM25
	-18,2
	-1,2
	-4,0
	-0,2
	1,0
	-0,8

	
	DM25
	18,8
	-0,2
	-1,1
	0,0
	-1,0
	0,8

	
	DM33
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	4,3
	1,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-7 (P26)
	DM25
	-18,1
	-1,2
	-3,8
	-0,3
	1,0
	-0,8

	
	DM25
	18,8
	-0,2
	-1,1
	0,0
	-1,0
	0,8

	
	DM33
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	4,0
	1,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-8 (P26)
	DM25
	-17,4
	-1,2
	-3,9
	-0,2
	1,0
	-0,8

	
	DM25
	18,1
	-0,2
	-1,1
	0,0
	-1,0
	0,8

	
	DM33
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	4,1
	1,4
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-9 (P26)
	DM25
	-32,9
	-3,7
	-0,7
	-0,5
	1,0
	-1,3

	
	DM25
	32,3
	1,0
	-1,4
	0,1
	-1,0
	1,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,1
	2,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-10 (P26)
	DM25
	-32,1
	-2,7
	-1,2
	-0,5
	1,1
	0,5

	
	DM25
	31,6
	0,7
	-1,4
	0,0
	-1,1
	-0,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,5
	2,0
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-11 (P26)
	DM25
	-19,4
	-2,3
	-3,4
	-0,3
	0,9
	-2,7

	
	DM25
	20,3
	0,1
	-1,1
	0,1
	-0,9
	2,6

	
	DM33
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,5
	2,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-12 (P26)
	DM25
	-32,2
	-3,7
	-0,8
	-0,5
	1,0
	-1,4

	
	DM25
	31,6
	1,0
	-1,4
	0,1
	-1,0
	1,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,2
	2,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-13 (P26)
	DM25
	-31,4
	-2,6
	-1,3
	-0,5
	1,1
	0,5

	
	DM25
	30,9
	0,7
	-1,4
	0,0
	-1,1
	-0,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,7
	2,0
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-14 (P26)
	DM25
	-18,7
	-2,3
	-3,5
	-0,3
	0,9
	-2,7

	
	DM25
	19,5
	0,1
	-1,1
	0,1
	-0,9
	2,6

	
	DM33
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,6
	2,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-15 (P26)
	DM25
	-32,2
	-3,6
	-0,7
	-0,5
	0,9
	-1,4

	
	DM25
	31,7
	0,9
	-1,3
	0,1
	-0,9
	1,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,0
	2,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-16 (P26)
	DM25
	-31,4
	-2,6
	-1,1
	-0,5
	1,0
	0,5

	
	DM25
	30,9
	0,7
	-1,4
	0,0
	-1,0
	-0,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,5
	1,9
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-17 (P26)
	DM25
	-18,7
	-2,2
	-3,3
	-0,3
	0,8
	-2,7

	
	DM25
	19,6
	0,1
	-1,0
	0,1
	-0,8
	2,6

	
	DM33
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,4
	2,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-18 (P26)
	DM25
	-31,5
	-3,6
	-0,8
	-0,5
	0,9
	-1,4

	
	DM25
	31,0
	0,9
	-1,3
	0,1
	-0,9
	1,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,1
	2,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-19 (P26)
	DM25
	-30,7
	-2,6
	-1,2
	-0,5
	1,0
	0,5

	
	DM25
	30,2
	0,6
	-1,4
	0,0
	-1,0
	-0,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,6
	1,9
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-20 (P26)
	DM25
	-17,9
	-2,2
	-3,5
	-0,3
	0,8
	-2,7

	
	DM25
	18,8
	0,1
	-1,0
	0,1
	-0,8
	2,7

	
	DM33
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,5
	2,1
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-21 (P26)
	DM25
	-31,3
	-1,6
	-1,6
	-0,5
	1,2
	2,4

	
	DM25
	30,8
	0,4
	-1,4
	0,0
	-1,2
	-2,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,0
	1,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-22 (P26)
	DM25
	-18,3
	-0,2
	-4,3
	-0,2
	1,1
	1,1

	
	DM25
	18,8
	-0,5
	-1,2
	0,0
	-1,1
	-1,1

	
	DM33
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	4,7
	0,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-23 (P26)
	DM25
	-30,6
	-1,6
	-1,7
	-0,5
	1,2
	2,4

	
	DM25
	30,1
	0,4
	-1,4
	0,0
	-1,2
	-2,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,2
	1,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-24 (P26)
	DM25
	-17,5
	-0,2
	-4,4
	-0,2
	1,1
	1,0

	
	DM25
	18,0
	-0,5
	-1,2
	0,0
	-1,1
	-1,1

	
	DM33
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	4,9
	0,7
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-25 (P26)
	DM25
	-30,7
	-1,5
	-1,6
	-0,5
	1,1
	2,4

	
	DM25
	30,1
	0,4
	-1,4
	0,0
	-1,1
	-2,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,0
	1,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-26 (P26)
	DM25
	-17,5
	-0,1
	-4,3
	-0,2
	1,1
	1,0

	
	DM25
	18,1
	-0,5
	-1,1
	0,0
	-1,1
	-1,1

	
	DM33
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	4,6
	0,6
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-27 (P26)
	DM25
	-29,9
	-1,5
	-1,7
	-0,5
	1,2
	2,4

	
	DM25
	29,4
	0,3
	-1,4
	0,0
	-1,2
	-2,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,1
	1,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-28 (P26)
	DM25
	-16,8
	-0,1
	-4,4
	-0,2
	1,1
	1,0

	
	DM25
	17,4
	-0,5
	-1,1
	0,0
	-1,1
	-1,1

	
	DM33
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	4,7
	0,6
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-29 (P26)
	DM25
	-24,2
	-2,2
	2,4
	-0,4
	0,5
	1,5

	
	DM25
	23,7
	1,1
	-0,8
	0,1
	-0,5
	-1,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,7
	1,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-30 (P26)
	DM25
	-23,5
	-2,1
	2,3
	-0,4
	0,5
	1,5

	
	DM25
	23,0
	1,0
	-0,8
	0,1
	-0,5
	-1,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,6
	1,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-31 (P26)
	DM25
	-23,6
	-2,1
	2,5
	-0,4
	0,5
	1,5

	
	DM25
	23,1
	1,0
	-0,7
	0,0
	-0,5
	-1,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,7
	1,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-32 (P26)
	DM25
	-22,9
	-2,1
	2,4
	-0,4
	0,5
	1,5

	
	DM25
	22,4
	1,0
	-0,7
	0,0
	-0,5
	-1,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,7
	1,0
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-33 (P26)
	DM25
	-24,9
	-3,2
	2,8
	-0,4
	0,4
	-0,4

	
	DM25
	24,4
	1,4
	-0,7
	0,1
	-0,4
	0,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,1
	1,9
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-34 (P26)
	DM25
	-24,3
	-3,2
	2,7
	-0,4
	0,4
	-0,4

	
	DM25
	23,7
	1,3
	-0,7
	0,1
	-0,4
	0,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,0
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-35 (P26)
	DM25
	-24,3
	-3,1
	2,9
	-0,4
	0,4
	-0,4

	
	DM25
	23,8
	1,3
	-0,7
	0,1
	-0,4
	0,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,2
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-36 (P26)
	DM25
	-23,6
	-3,1
	2,8
	-0,4
	0,4
	-0,4

	
	DM25
	23,1
	1,3
	-0,7
	0,1
	-0,4
	0,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,1
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-37 (P26)
	DM25
	-23,5
	-1,1
	2,0
	-0,4
	0,6
	3,4

	
	DM25
	22,9
	0,8
	-0,8
	0,0
	-0,6
	-3,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,2
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-38 (P26)
	DM25
	-22,8
	-1,1
	1,9
	-0,4
	0,6
	3,3

	
	DM25
	22,3
	0,7
	-0,8
	0,0
	-0,6
	-3,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,2
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-39 (P26)
	DM25
	-22,8
	-1,0
	2,1
	-0,4
	0,5
	3,4

	
	DM25
	22,3
	0,7
	-0,7
	0,0
	-0,5
	-3,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,3
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-40 (P26)
	DM25
	-22,2
	-1,0
	2,0
	-0,4
	0,6
	3,3

	
	DM25
	21,6
	0,7
	-0,7
	0,0
	-0,6
	-3,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,2
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-41 (P26)
	DM25
	-12,8
	-2,5
	0,8
	-0,2
	0,1
	-3,0

	
	DM25
	12,3
	0,7
	-0,3
	0,1
	-0,1
	2,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,5
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-42 (P26)
	DM25
	-12,1
	-2,5
	0,7
	-0,2
	0,1
	-3,0

	
	DM25
	11,6
	0,7
	-0,3
	0,1
	-0,1
	2,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,4
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-43 (P26)
	DM25
	-12,1
	-2,4
	0,8
	-0,2
	0,1
	-3,0

	
	DM25
	11,6
	0,7
	-0,3
	0,1
	-0,1
	2,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,6
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-44 (P26)
	DM25
	-11,4
	-2,4
	0,7
	-0,2
	0,1
	-3,0

	
	DM25
	10,9
	0,7
	-0,3
	0,1
	-0,1
	3,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,5
	1,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-45 (P26)
	DM25
	-27,2
	-3,8
	-0,1
	-0,4
	0,7
	-2,7

	
	DM25
	26,7
	1,0
	-1,0
	0,1
	-0,7
	2,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,1
	2,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-46 (P26)
	DM25
	-17,9
	-2,9
	-1,9
	-0,3
	0,5
	-3,6

	
	DM25
	18,2
	0,4
	-0,8
	0,1
	-0,5
	3,6

	
	DM33
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,1
	2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-47 (P26)
	DM25
	-21,4
	-3,5
	2,3
	-0,4
	0,3
	-2,0

	
	DM25
	20,9
	1,3
	-0,6
	0,1
	-0,3
	2,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,7
	2,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-48 (P26)
	DM25
	-26,5
	-3,8
	-0,2
	-0,4
	0,7
	-2,7

	
	DM25
	26,0
	1,0
	-1,0
	0,1
	-0,7
	2,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,2
	2,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-49 (P26)
	DM25
	-17,2
	-2,8
	-2,0
	-0,2
	0,6
	-3,7

	
	DM25
	17,5
	0,4
	-0,8
	0,1
	-0,6
	3,6

	
	DM33
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,2
	2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-50 (P26)
	DM25
	-20,7
	-3,5
	2,2
	-0,3
	0,3
	-2,0

	
	DM25
	20,2
	1,3
	-0,6
	0,1
	-0,3
	2,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,6
	2,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-51 (P26)
	DM25
	-26,5
	-3,8
	-0,1
	-0,4
	0,6
	-2,7

	
	DM25
	26,0
	1,0
	-1,0
	0,1
	-0,6
	2,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,0
	2,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-52 (P26)
	DM25
	-17,1
	-2,8
	-1,8
	-0,2
	0,5
	-3,6

	
	DM25
	17,5
	0,4
	-0,8
	0,1
	-0,5
	3,6

	
	DM33
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,9
	2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-53 (P26)
	DM25
	-20,8
	-3,4
	2,4
	-0,3
	0,3
	-2,0

	
	DM25
	20,3
	1,3
	-0,6
	0,1
	-0,3
	2,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,8
	2,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-54 (P26)
	DM25
	-25,8
	-3,8
	-0,2
	-0,4
	0,6
	-2,7

	
	DM25
	25,3
	1,0
	-1,0
	0,1
	-0,6
	2,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,1
	2,8
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-55 (P26)
	DM25
	-16,4
	-2,8
	-1,9
	-0,2
	0,5
	-3,7

	
	DM25
	16,8
	0,4
	-0,8
	0,1
	-0,5
	3,6

	
	DM33
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,0
	2,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-56 (P26)
	DM25
	-20,1
	-3,4
	2,3
	-0,3
	0,3
	-2,0

	
	DM25
	19,6
	1,3
	-0,6
	0,1
	-0,3
	2,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,7
	2,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-57 (P26)
	DM25
	-10,3
	1,0
	-0,6
	-0,1
	0,4
	3,3

	
	DM25
	9,8
	-0,3
	-0,4
	-0,1
	-0,4
	-3,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,0
	-0,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-58 (P26)
	DM25
	-9,6
	1,0
	-0,7
	-0,1
	0,4
	3,2

	
	DM25
	9,1
	-0,3
	-0,4
	-0,1
	-0,4
	-3,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,1
	-0,7
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-59 (P26)
	DM25
	-9,6
	1,1
	-0,5
	-0,1
	0,4
	3,3

	
	DM25
	9,1
	-0,3
	-0,4
	-0,1
	-0,4
	-3,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,9
	-0,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-60 (P26)
	DM25
	-8,9
	1,1
	-0,6
	-0,1
	0,4
	3,2

	
	DM25
	8,4
	-0,3
	-0,4
	-0,1
	-0,4
	-3,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	1,0
	-0,8
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-61 (P26)
	DM25
	-24,7
	-0,3
	-1,5
	-0,4
	1,0
	3,5

	
	DM25
	24,1
	0,0
	-1,2
	-0,1
	-1,0
	-3,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,6
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-62 (P26)
	DM25
	-15,9
	0,7
	-3,3
	-0,2
	0,9
	2,6

	
	DM25
	15,7
	-0,6
	-0,9
	-0,1
	-0,9
	-2,6

	
	DM33
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	4,0
	-0,1
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-63 (P26)
	DM25
	-19,0
	0,0
	1,1
	-0,3
	0,6
	4,2

	
	DM25
	18,5
	0,3
	-0,7
	-0,1
	-0,6
	-4,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,3
	-0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-64 (P26)
	DM25
	-24,0
	-0,3
	-1,6
	-0,4
	1,0
	3,5

	
	DM25
	23,4
	0,0
	-1,2
	-0,1
	-1,0
	-3,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,8
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-65 (P26)
	DM25
	-15,1
	0,7
	-3,5
	-0,2
	0,9
	2,6

	
	DM25
	15,0
	-0,6
	-1,0
	-0,1
	-0,9
	-2,6

	
	DM33
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	4,1
	-0,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-66 (P26)
	DM25
	-18,3
	0,1
	1,0
	-0,3
	0,6
	4,2

	
	DM25
	17,8
	0,3
	-0,7
	-0,1
	-0,6
	-4,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,3
	-0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-67 (P26)
	DM25
	-24,0
	-0,3
	-1,5
	-0,4
	1,0
	3,5

	
	DM25
	23,5
	0,0
	-1,1
	-0,1
	-1,0
	-3,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,6
	0,3
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-68 (P26)
	DM25
	-15,1
	0,7
	-3,3
	-0,2
	0,9
	2,6

	
	DM25
	15,0
	-0,6
	-0,9
	-0,1
	-0,9
	-2,6

	
	DM33
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	3,9
	-0,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-69 (P26)
	DM25
	-18,3
	0,1
	1,1
	-0,3
	0,5
	4,2

	
	DM25
	17,8
	0,3
	-0,7
	-0,1
	-0,5
	-4,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,4
	-0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-70 (P26)
	DM25
	-23,3
	-0,2
	-1,6
	-0,4
	1,0
	3,5

	
	DM25
	22,8
	0,0
	-1,1
	-0,1
	-1,0
	-3,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	2,7
	0,2
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-71 (P26)
	DM25
	-14,4
	0,7
	-3,4
	-0,2
	0,9
	2,6

	
	DM25
	14,3
	-0,6
	-0,9
	-0,1
	-0,9
	-2,6

	
	DM33
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	4,0
	-0,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-72 (P26)
	DM25
	-17,7
	0,1
	1,0
	-0,3
	0,5
	4,2

	
	DM25
	17,1
	0,3
	-0,7
	-0,1
	-0,5
	-4,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,4
	-0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	12,6 < 100%
	OK

	Saldature
	12,5 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM25-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P25)
	101,2
	0,0
	0,0
	OK

	DM25-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P25)
	121,5
	0,0
	2,2
	OK

	DM25-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P26)
	97,4
	0,0
	0,0
	OK

	DM33-tfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-33 (P25)
	252,8
	0,0
	0,0
	OK

	DM33-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-33 (P25)
	211,1
	0,0
	94,1
	OK

	DM38-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-33 (P25)
	41,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM38-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-38 (P25)
	88,5
	0,0
	10,9
	OK

	DM43-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P26)
	23,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM43-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-47 (P25)
	15,7
	0,0
	0,0
	OK

	DM43-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-64 (P25)
	6,1
	0,0
	0,0
	OK

	EP1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P26)
	41,8
	0,0
	5,6
	OK

	PRN1
	10,0
	Combinazione di carico-33 (P25)
	71,9
	0,0
	28,7
	OK

	PRN2
	10,0
	Combinazione di carico-38 (P25)
	59,2
	0,0
	13,3
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-9 (P25) 
	[image: ]



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-9 (P25) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-9 (P25) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Classe
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-21 (P26)
	2,1
	0,9
	87,1
	2,3
	1,5
	3,2
	OK
	OK

	
	B2
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P25)
	0,7
	1,4
	87,1
	0,7
	2,3
	2,8
	OK
	OK

	
	B3
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P25)
	0,6
	3,2
	93,7
	0,7
	5,4
	5,8
	OK
	OK

	
	B4
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P25)
	1,0
	2,5
	88,9
	1,2
	4,2
	5,0
	OK
	OK

	
	B5
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-33 (P25)
	1,0
	1,9
	92,9
	1,1
	3,2
	4,0
	OK
	OK

	
	B6
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P25)
	0,9
	1,2
	87,1
	1,0
	1,9
	2,7
	OK
	OK

	
	B7
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P25)
	1,0
	4,3
	100,5
	1,1
	7,1
	7,9
	OK
	OK

	
	B8
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P25)
	0,5
	2,9
	88,8
	0,5
	4,7
	5,1
	OK
	OK

	[image: ]
	B9
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-33 (P25)
	11,4
	0,0
	42,0
	12,6
	0,1
	9,0
	OK
	OK

	[image: ]
	B10
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-38 (P25)
	4,1
	3,9
	58,1
	4,5
	6,7
	9,6
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3

	M16 8.8 - 2
	90,4
	93,7
	60,3


Risultati dettagliati per B9
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	11,4 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	93,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	11,4 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,0 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	42,0 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,0 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	9,0 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	12,6 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	0,1 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	EP1
	DM43-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P26)
	14,6
	0,0
	1,2
	-8,4
	0,8
	3,4
	2,4
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P26)
	15,4
	0,0
	-10,1
	-4,0
	5,4
	3,5
	2,2
	OK

	EP1
	DM43-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-33 (P25)
	11,0
	0,0
	-6,4
	3,7
	-3,7
	2,5
	1,4
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-14 (P26)
	7,7
	0,0
	4,7
	1,8
	-3,0
	1,8
	1,0
	OK

	EP1
	DM43-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-47 (P25)
	8,3
	0,0
	-0,3
	-4,8
	-0,3
	1,9
	1,6
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-47 (P25)
	9,1
	0,0
	3,0
	-4,0
	-3,0
	2,1
	0,9
	OK

	DM43-tfl 1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-9 (P25)
	21,0
	0,0
	12,0
	-3,1
	9,5
	4,8
	2,5
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-47 (P25)
	16,3
	0,0
	-9,4
	0,7
	7,7
	3,7
	2,7
	OK

	EP1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-33 (P25)
	53,0
	0,0
	10,5
	-26,7
	13,7
	12,2
	5,9
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-33 (P25)
	49,1
	0,0
	-3,1
	-27,4
	7,1
	11,3
	6,0
	OK

	DM43-bfl 1
	PRN2
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-23 (P25)
	15,6
	0,0
	9,3
	-3,3
	6,5
	3,6
	1,3
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-23 (P26)
	15,2
	0,0
	7,3
	3,0
	-7,1
	3,5
	2,1
	OK

	EP1
	PRN2
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-9 (P26)
	54,5
	0,0
	5,8
	31,1
	3,2
	12,5
	7,0
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-9 (P26)
	47,6
	0,0
	-8,7
	26,5
	5,5
	10,9
	6,6
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8
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Fig.  13‑7 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM25
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM33
	33 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM38
	33 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM43
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione


Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2

	33 - L60X5
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P28)
	DM25
	-4,5
	-0,5
	-0,2
	-0,2
	-0,5
	1,4

	
	DM25
	6,2
	0,9
	0,3
	-0,1
	0,5
	-1,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,2
	-0,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-2 (P28)
	DM25
	-4,1
	-0,5
	-0,3
	-0,2
	-0,4
	1,4

	
	DM25
	5,8
	0,9
	0,3
	-0,1
	0,4
	-1,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,0
	-0,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-3 (P28)
	DM25
	-4,2
	-0,5
	-0,2
	-0,2
	-0,4
	1,3

	
	DM25
	5,8
	0,9
	0,3
	-0,1
	0,4
	-1,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,1
	-0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-4 (P28)
	DM25
	-3,9
	-0,5
	-0,2
	-0,2
	-0,4
	1,2

	
	DM25
	5,4
	0,8
	0,3
	-0,1
	0,4
	-1,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,9
	-0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-5 (P28)
	DM25
	-4,1
	-2,0
	1,5
	-0,3
	-1,8
	3,6

	
	DM25
	6,2
	2,4
	1,3
	-0,2
	1,8
	-3,5

	
	DM33
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,4
	-0,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-6 (P28)
	DM25
	-3,9
	-2,0
	1,4
	-0,3
	-1,8
	3,5

	
	DM25
	5,8
	2,4
	1,2
	-0,2
	1,8
	-3,4

	
	DM33
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,3
	-0,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-7 (P28)
	DM25
	-4,0
	-2,0
	1,5
	-0,3
	-1,8
	3,5

	
	DM25
	5,8
	2,3
	1,2
	-0,1
	1,8
	-3,3

	
	DM33
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,2
	-0,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-8 (P28)
	DM25
	-3,8
	-2,0
	1,5
	-0,3
	-1,7
	3,4

	
	DM25
	5,4
	2,3
	1,2
	-0,1
	1,7
	-3,3

	
	DM33
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,1
	-0,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-9 (P28)
	DM25
	-10,9
	-2,7
	-2,2
	-0,7
	-1,1
	6,2

	
	DM25
	17,6
	3,3
	0,8
	-0,3
	1,1
	-6,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	9,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-5,3
	-0,6
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-10 (P28)
	DM25
	-10,8
	-1,8
	-2,7
	-0,7
	-1,1
	4,8

	
	DM25
	17,6
	3,2
	0,7
	-0,3
	1,1
	-4,6

	
	DM33
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	10,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-5,1
	-1,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-11 (P28)
	DM25
	-4,2
	-2,9
	1,9
	-0,3
	-1,9
	4,9

	
	DM25
	6,2
	2,5
	1,3
	-0,1
	1,9
	-4,9

	
	DM33
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,3
	0,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-12 (P28)
	DM25
	-10,6
	-2,7
	-2,3
	-0,6
	-1,1
	6,1

	
	DM25
	17,2
	3,3
	0,8
	-0,3
	1,1
	-6,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	9,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-5,1
	-0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-13 (P28)
	DM25
	-10,6
	-1,8
	-2,8
	-0,6
	-1,1
	4,8

	
	DM25
	17,2
	3,2
	0,7
	-0,3
	1,1
	-4,6

	
	DM33
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	10,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-5,0
	-1,3
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-14 (P28)
	DM25
	-4,0
	-2,9
	1,8
	-0,3
	-1,8
	4,9

	
	DM25
	5,8
	2,4
	1,3
	-0,1
	1,8
	-4,8

	
	DM33
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,2
	0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-15 (P28)
	DM25
	-10,7
	-2,7
	-2,2
	-0,6
	-1,1
	6,1

	
	DM25
	17,2
	3,2
	0,8
	-0,2
	1,1
	-6,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	9,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-5,2
	-0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-16 (P28)
	DM25
	-10,6
	-1,8
	-2,6
	-0,6
	-1,1
	4,7

	
	DM25
	17,2
	3,1
	0,7
	-0,3
	1,1
	-4,5

	
	DM33
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	9,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-5,0
	-1,3
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-17 (P28)
	DM25
	-4,0
	-2,9
	2,0
	-0,3
	-1,8
	4,8

	
	DM25
	5,8
	2,4
	1,3
	-0,1
	1,8
	-4,8

	
	DM33
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,2
	0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-18 (P28)
	DM25
	-10,4
	-2,7
	-2,2
	-0,6
	-1,1
	6,0

	
	DM25
	16,8
	3,2
	0,8
	-0,2
	1,1
	-5,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	9,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-5,1
	-0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-19 (P28)
	DM25
	-10,4
	-1,8
	-2,7
	-0,6
	-1,0
	4,7

	
	DM25
	16,8
	3,1
	0,7
	-0,3
	1,0
	-4,5

	
	DM33
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	9,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-4,9
	-1,3
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-20 (P28)
	DM25
	-3,8
	-2,9
	1,9
	-0,3
	-1,8
	4,8

	
	DM25
	5,4
	2,4
	1,2
	-0,1
	1,8
	-4,7

	
	DM33
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,1
	0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-21 (P28)
	DM25
	-10,9
	-1,0
	-3,2
	-0,6
	-1,0
	3,5

	
	DM25
	17,6
	3,1
	0,7
	-0,3
	1,0
	-3,2

	
	DM33
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-5,1
	-2,2
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-22 (P28)
	DM25
	-4,2
	-1,1
	1,0
	-0,3
	-1,7
	2,2

	
	DM25
	6,2
	2,3
	1,2
	-0,2
	1,7
	-2,0

	
	DM33
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,4
	-1,2
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-23 (P28)
	DM25
	-10,7
	-1,0
	-3,3
	-0,6
	-1,0
	3,4

	
	DM25
	17,2
	3,1
	0,7
	-0,3
	1,0
	-3,2

	
	DM33
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	10,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-4,9
	-2,1
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-24 (P28)
	DM25
	-4,0
	-1,1
	0,9
	-0,3
	-1,7
	2,2

	
	DM25
	5,8
	2,3
	1,2
	-0,2
	1,7
	-2,0

	
	DM33
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,2
	-1,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-25 (P28)
	DM25
	-10,6
	-0,9
	-3,1
	-0,6
	-1,0
	3,4

	
	DM25
	17,2
	3,0
	0,7
	-0,3
	1,0
	-3,1

	
	DM33
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	10,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-5,0
	-2,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-26 (P28)
	DM25
	-3,9
	-1,1
	1,1
	-0,3
	-1,7
	2,1

	
	DM25
	5,8
	2,2
	1,2
	-0,2
	1,7
	-1,9

	
	DM33
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,2
	-1,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-27 (P28)
	DM25
	-10,4
	-0,9
	-3,2
	-0,6
	-1,0
	3,3

	
	DM25
	16,8
	3,0
	0,7
	-0,3
	1,0
	-3,1

	
	DM33
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	10,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-4,8
	-2,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-28 (P28)
	DM25
	-3,7
	-1,1
	1,0
	-0,3
	-1,7
	2,1

	
	DM25
	5,4
	2,2
	1,2
	-0,2
	1,7
	-1,9

	
	DM33
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,1
	-1,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-29 (P28)
	DM25
	-13,2
	-0,4
	-4,6
	-0,5
	0,5
	2,6

	
	DM25
	17,5
	1,8
	-0,3
	-0,2
	-0,5
	-2,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,3
	-1,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-30 (P28)
	DM25
	-12,9
	-0,4
	-4,7
	-0,5
	0,5
	2,6

	
	DM25
	17,1
	1,7
	-0,4
	-0,2
	-0,5
	-2,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,5
	-1,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-31 (P28)
	DM25
	-13,0
	-0,3
	-4,5
	-0,5
	0,5
	2,5

	
	DM25
	17,1
	1,7
	-0,3
	-0,2
	-0,5
	-2,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,4
	-1,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-32 (P28)
	DM25
	-12,6
	-0,3
	-4,6
	-0,5
	0,5
	2,5

	
	DM25
	16,7
	1,6
	-0,4
	-0,2
	-0,5
	-2,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,6
	-1,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-33 (P28)
	DM25
	-13,4
	-1,3
	-4,1
	-0,5
	0,4
	4,0

	
	DM25
	17,5
	1,8
	-0,3
	-0,2
	-0,4
	-4,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,1
	-0,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-34 (P28)
	DM25
	-13,1
	-1,3
	-4,2
	-0,5
	0,5
	4,0

	
	DM25
	17,1
	1,8
	-0,3
	-0,2
	-0,5
	-3,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,3
	-0,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-35 (P28)
	DM25
	-13,2
	-1,2
	-4,0
	-0,5
	0,5
	3,9

	
	DM25
	17,1
	1,8
	-0,3
	-0,2
	-0,5
	-3,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,2
	-0,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-36 (P28)
	DM25
	-12,9
	-1,2
	-4,1
	-0,5
	0,5
	3,8

	
	DM25
	16,7
	1,7
	-0,3
	-0,2
	-0,5
	-3,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,3
	-0,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-37 (P28)
	DM25
	-12,9
	0,5
	-5,1
	-0,5
	0,5
	1,3

	
	DM25
	17,6
	1,7
	-0,4
	-0,3
	-0,5
	-1,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,6
	-2,2
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-38 (P28)
	DM25
	-12,6
	0,5
	-5,1
	-0,5
	0,6
	1,2

	
	DM25
	17,2
	1,6
	-0,4
	-0,3
	-0,6
	-1,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,7
	-2,2
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-39 (P28)
	DM25
	-12,7
	0,6
	-5,0
	-0,5
	0,6
	1,2

	
	DM25
	17,2
	1,6
	-0,4
	-0,2
	-0,6
	-1,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,7
	-2,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-40 (P28)
	DM25
	-12,4
	0,6
	-5,0
	-0,5
	0,6
	1,1

	
	DM25
	16,8
	1,6
	-0,4
	-0,2
	-0,6
	-1,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,8
	-2,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-41 (P28)
	DM25
	-4,9
	-2,0
	0,5
	-0,2
	-0,5
	3,7

	
	DM25
	6,1
	1,1
	0,4
	0,0
	0,5
	-3,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,5
	0,9
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-42 (P28)
	DM25
	-4,6
	-2,0
	0,5
	-0,2
	-0,5
	3,6

	
	DM25
	5,7
	1,0
	0,4
	0,0
	0,5
	-3,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,4
	1,0
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-43 (P28)
	DM25
	-4,7
	-2,0
	0,6
	-0,2
	-0,5
	3,5

	
	DM25
	5,7
	1,0
	0,4
	0,0
	0,5
	-3,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,5
	1,0
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-44 (P28)
	DM25
	-4,3
	-2,0
	0,6
	-0,2
	-0,5
	3,5

	
	DM25
	5,3
	1,0
	0,3
	0,0
	0,5
	-3,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,3
	1,0
	-0,4
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-45 (P28)
	DM25
	-9,2
	-2,9
	-1,2
	-0,5
	-1,0
	6,1

	
	DM25
	14,1
	2,7
	0,7
	-0,2
	1,0
	-6,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	7,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-4,6
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-46 (P28)
	DM25
	-4,2
	-3,0
	1,8
	-0,3
	-1,5
	5,2

	
	DM25
	6,2
	2,1
	1,1
	-0,1
	1,5
	-5,2

	
	DM33
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	4,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,6
	0,9
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-47 (P28)
	DM25
	-11,0
	-1,9
	-2,5
	-0,4
	0,1
	4,5

	
	DM25
	14,1
	1,7
	-0,1
	-0,1
	-0,1
	-4,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	4,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,7
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-48 (P28)
	DM25
	-8,9
	-2,9
	-1,3
	-0,5
	-1,0
	6,0

	
	DM25
	13,7
	2,6
	0,7
	-0,2
	1,0
	-6,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	7,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-4,4
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-49 (P28)
	DM25
	-4,0
	-3,0
	1,7
	-0,3
	-1,5
	5,1

	
	DM25
	5,8
	2,1
	1,0
	-0,1
	1,5
	-5,2

	
	DM33
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	4,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,4
	1,0
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-50 (P28)
	DM25
	-10,7
	-1,9
	-2,6
	-0,4
	0,2
	4,5

	
	DM25
	13,7
	1,6
	-0,1
	-0,1
	-0,2
	-4,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	4,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,6
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-51 (P28)
	DM25
	-9,0
	-2,9
	-1,1
	-0,5
	-1,0
	5,9

	
	DM25
	13,7
	2,6
	0,7
	-0,2
	1,0
	-5,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	7,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-4,5
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-52 (P28)
	DM25
	-4,0
	-3,0
	1,8
	-0,3
	-1,5
	5,1

	
	DM25
	5,8
	2,0
	1,0
	-0,1
	1,5
	-5,1

	
	DM33
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	4,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,4
	1,0
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-53 (P28)
	DM25
	-10,8
	-1,9
	-2,4
	-0,4
	0,2
	4,4

	
	DM25
	13,7
	1,6
	-0,1
	-0,1
	-0,2
	-4,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	4,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,7
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-54 (P28)
	DM25
	-8,7
	-2,9
	-1,2
	-0,5
	-0,9
	5,9

	
	DM25
	13,3
	2,6
	0,7
	-0,2
	0,9
	-5,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-4,3
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-55 (P28)
	DM25
	-3,8
	-3,0
	1,8
	-0,3
	-1,5
	5,0

	
	DM25
	5,4
	2,0
	1,0
	-0,1
	1,5
	-5,0

	
	DM33
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	4,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,3
	1,0
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-56 (P28)
	DM25
	-10,5
	-1,8
	-2,5
	-0,4
	0,2
	4,4

	
	DM25
	13,3
	1,5
	-0,1
	-0,1
	-0,2
	-4,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	4,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,5
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-57 (P28)
	DM25
	-4,3
	0,9
	-1,0
	-0,2
	-0,3
	-0,9

	
	DM25
	6,2
	0,8
	0,2
	-0,1
	0,3
	1,0

	
	DM33
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,9
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-58 (P28)
	DM25
	-4,1
	1,0
	-1,1
	-0,2
	-0,3
	-0,9

	
	DM25
	5,8
	0,8
	0,2
	-0,1
	0,3
	1,1

	
	DM33
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,8
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-59 (P28)
	DM25
	-4,1
	1,0
	-0,9
	-0,2
	-0,3
	-1,0

	
	DM25
	5,8
	0,7
	0,2
	-0,1
	0,3
	1,1

	
	DM33
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,8
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-60 (P28)
	DM25
	-3,9
	1,0
	-1,0
	-0,2
	-0,3
	-1,0

	
	DM25
	5,4
	0,7
	0,2
	-0,1
	0,3
	1,2

	
	DM33
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,7
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-61 (P28)
	DM25
	-8,9
	0,0
	-2,8
	-0,5
	-0,8
	1,5

	
	DM25
	14,2
	2,4
	0,5
	-0,3
	0,8
	-1,3

	
	DM33
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	8,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-4,1
	-2,4
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-62 (P28)
	DM25
	-4,2
	-0,1
	0,2
	-0,3
	-1,3
	0,7

	
	DM25
	6,2
	1,8
	0,9
	-0,2
	1,3
	-0,5

	
	DM33
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,5
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-63 (P28)
	DM25
	-10,2
	1,1
	-4,1
	-0,4
	0,3
	0,0

	
	DM25
	14,2
	1,4
	-0,2
	-0,2
	-0,3
	0,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,1
	-2,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-64 (P28)
	DM25
	-8,7
	0,0
	-2,8
	-0,5
	-0,7
	1,5

	
	DM25
	13,8
	2,3
	0,5
	-0,3
	0,7
	-1,2

	
	DM33
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	8,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-3,9
	-2,4
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-65 (P28)
	DM25
	-4,0
	-0,1
	0,1
	-0,3
	-1,3
	0,6

	
	DM25
	5,8
	1,8
	0,9
	-0,2
	1,3
	-0,4

	
	DM33
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,4
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-66 (P28)
	DM25
	-9,9
	1,1
	-4,1
	-0,4
	0,3
	0,0

	
	DM25
	13,8
	1,3
	-0,2
	-0,2
	-0,3
	0,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,2
	-2,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-67 (P28)
	DM25
	-8,7
	0,1
	-2,7
	-0,5
	-0,8
	1,4

	
	DM25
	13,8
	2,3
	0,5
	-0,3
	0,8
	-1,2

	
	DM33
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	8,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-4,0
	-2,4
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-68 (P28)
	DM25
	-4,0
	-0,1
	0,3
	-0,3
	-1,3
	0,6

	
	DM25
	5,8
	1,7
	0,9
	-0,2
	1,3
	-0,3

	
	DM33
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,4
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-69 (P28)
	DM25
	-10,0
	1,1
	-4,0
	-0,4
	0,3
	-0,1

	
	DM25
	13,8
	1,3
	-0,2
	-0,2
	-0,3
	0,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,1
	-2,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,6

	Combinazione di carico-70 (P28)
	DM25
	-8,5
	0,1
	-2,8
	-0,5
	-0,7
	1,4

	
	DM25
	13,4
	2,3
	0,5
	-0,3
	0,7
	-1,1

	
	DM33
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	8,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-3,8
	-2,3
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-71 (P28)
	DM25
	-3,8
	-0,1
	0,2
	-0,3
	-1,3
	0,5

	
	DM25
	5,4
	1,7
	0,9
	-0,2
	1,3
	-0,3

	
	DM33
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,3
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,4

	Combinazione di carico-72 (P28)
	DM25
	-9,6
	1,1
	-4,0
	-0,4
	0,3
	-0,2

	
	DM25
	13,4
	1,3
	-0,2
	-0,2
	-0,3
	0,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	5,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,3
	-2,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,6


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	22,1 < 100%
	OK

	Saldature
	14,1 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM25-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P28)
	52,8
	0,0
	0,0
	OK

	DM25-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P28)
	107,5
	0,0
	4,8
	OK

	DM25-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P28)
	113,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM33-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-61 (P28)
	95,8
	0,0
	0,0
	OK

	DM33-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-61 (P28)
	79,7
	0,0
	34,5
	OK

	DM38-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-9 (P28)
	171,0
	0,0
	0,0
	OK

	DM38-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-9 (P28)
	196,8
	0,0
	58,2
	OK

	DM43-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P28)
	16,0
	0,0
	0,0
	OK

	DM43-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-21 (P28)
	19,8
	0,0
	0,0
	OK

	DM43-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-21 (P28)
	12,6
	0,0
	0,0
	OK

	EP1
	12,0
	Combinazione di carico-9 (P28)
	43,1
	0,0
	4,8
	OK

	PRN1
	10,0
	Combinazione di carico-21 (P28)
	44,1
	0,0
	10,3
	OK

	PRN2
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P28)
	67,0
	0,0
	21,5
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-9 (P28) 
	[image: ]



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-9 (P28) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-9 (P28) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Classe
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P28)
	2,4
	1,8
	90,7
	2,6
	3,0
	4,9
	OK
	OK

	
	B2
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P28)
	0,2
	1,4
	104,5
	0,2
	2,3
	2,5
	OK
	OK

	
	B3
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P28)
	3,2
	2,6
	122,5
	3,5
	4,4
	6,9
	OK
	OK

	
	B4
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-21 (P28)
	1,5
	1,2
	87,1
	1,6
	1,9
	3,1
	OK
	OK

	
	B5
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P28)
	2,2
	1,4
	87,1
	2,4
	2,2
	4,0
	OK
	OK

	
	B6
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P28)
	0,0
	1,8
	106,4
	0,0
	3,0
	3,0
	OK
	OK

	
	B7
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P28)
	2,5
	1,7
	104,5
	2,8
	2,8
	4,8
	OK
	OK

	
	B8
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P28)
	0,5
	2,2
	89,1
	0,6
	3,6
	4,0
	OK
	OK

	[image: ]
	B9
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-24 (P28)
	2,5
	2,9
	58,1
	2,8
	5,1
	6,9
	OK
	OK

	[image: ]
	B10
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-21 (P28)
	5,9
	10,5
	58,1
	6,5
	18,1
	22,1
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3

	M16 8.8 - 2
	90,4
	93,7
	60,3


Risultati dettagliati per B10
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	5,9 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	93,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	5,9 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	10,5 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	58,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	10,5 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	22,1 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	6,5 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	18,1 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	EP1
	DM43-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P28)
	10,6
	0,0
	-3,4
	0,1
	-5,8
	2,4
	1,6
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P28)
	14,8
	0,0
	-8,7
	-4,6
	5,2
	3,4
	2,3
	OK

	EP1
	DM43-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P28)
	14,6
	0,0
	5,6
	5,0
	6,0
	3,3
	2,2
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P28)
	13,6
	0,0
	1,9
	7,8
	-0,5
	3,1
	2,1
	OK

	EP1
	DM43-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-64 (P28)
	11,9
	0,0
	3,1
	-5,1
	4,2
	2,7
	2,0
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-21 (P28)
	17,9
	0,0
	5,0
	-8,5
	-5,0
	4,1
	2,5
	OK

	DM43-bfl 1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-21 (P28)
	34,0
	0,0
	-20,6
	8,6
	-13,0
	7,8
	3,3
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-38 (P28)
	15,1
	0,0
	10,2
	4,4
	-4,7
	3,5
	2,1
	OK

	EP1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-9 (P28)
	61,3
	0,0
	3,0
	35,3
	1,4
	14,1
	7,2
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-9 (P28)
	60,1
	0,0
	-5,0
	34,6
	-0,3
	13,8
	8,3
	OK

	DM43-tfl 1
	PRN2
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-21 (P28)
	18,8
	0,0
	5,4
	9,5
	4,4
	4,3
	3,5
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-9 (P28)
	23,8
	0,0
	-12,6
	-4,3
	10,8
	5,5
	2,2
	OK

	EP1
	PRN2
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-9 (P28)
	46,7
	0,0
	1,5
	-26,9
	1,1
	10,7
	6,7
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-9 (P28)
	30,7
	0,0
	-0,4
	-17,7
	-0,1
	7,1
	3,0
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8
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Fig.  13‑8 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM23
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM29
	29 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM34
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione


Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2

	29 - L60X5
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P29)
	DM23
	-10,0
	-0,2
	0,4
	0,0
	-0,5
	-0,2

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,7
	1,3
	-1,2
	0,0
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-2 (P29)
	DM23
	-9,3
	-0,2
	0,4
	0,0
	-0,5
	-0,2

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,6
	1,3
	-1,2
	0,0
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-3 (P29)
	DM23
	-9,3
	-0,2
	0,3
	0,0
	-0,4
	-0,2

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,4
	1,2
	-1,1
	0,0
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-4 (P29)
	DM23
	-8,6
	-0,2
	0,3
	0,0
	-0,4
	-0,2

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,4
	1,2
	-1,1
	0,0
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-5 (P29)
	DM23
	-18,5
	0,2
	1,1
	0,0
	-1,2
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,0
	2,0
	-1,1
	-0,1
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-6 (P29)
	DM23
	-17,8
	0,2
	1,1
	0,0
	-1,2
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,0
	2,0
	-1,1
	-0,1
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-7 (P29)
	DM23
	-17,8
	0,2
	1,1
	0,0
	-1,1
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,8
	1,9
	-1,0
	-0,1
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-8 (P29)
	DM23
	-17,1
	0,2
	1,1
	0,0
	-1,1
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,8
	1,9
	-1,0
	-0,1
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-9 (P29)
	DM23
	-31,3
	1,5
	1,4
	-0,1
	-1,7
	-0,8

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,7
	1,9
	-3,1
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-10 (P29)
	DM23
	-30,5
	-0,7
	1,4
	0,0
	-1,6
	-0,7

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,6
	4,6
	-4,2
	-0,1
	0,0
	0,5

	Combinazione di carico-11 (P29)
	DM23
	-19,2
	2,4
	1,1
	-0,1
	-1,2
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,1
	-0,8
	0,0
	0,1
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-12 (P29)
	DM23
	-30,6
	1,5
	1,4
	-0,1
	-1,7
	-0,8

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,6
	1,9
	-3,1
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-13 (P29)
	DM23
	-29,8
	-0,7
	1,4
	0,0
	-1,6
	-0,7

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,6
	4,6
	-4,2
	-0,1
	0,0
	0,5

	Combinazione di carico-14 (P29)
	DM23
	-18,5
	2,4
	1,1
	-0,1
	-1,2
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,0
	-0,8
	0,1
	0,1
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-15 (P29)
	DM23
	-30,6
	1,5
	1,3
	-0,1
	-1,6
	-0,7

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,4
	1,7
	-3,0
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-16 (P29)
	DM23
	-29,9
	-0,7
	1,4
	0,0
	-1,6
	-0,7

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,4
	4,5
	-4,1
	-0,1
	0,0
	0,5

	Combinazione di carico-17 (P29)
	DM23
	-18,5
	2,4
	1,0
	-0,1
	-1,2
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,8
	-0,9
	0,2
	0,1
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-18 (P29)
	DM23
	-29,9
	1,5
	1,3
	-0,1
	-1,6
	-0,7

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,4
	1,7
	-3,0
	0,1
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-19 (P29)
	DM23
	-29,1
	-0,6
	1,4
	0,0
	-1,6
	-0,7

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,3
	4,5
	-4,1
	-0,1
	0,0
	0,5

	Combinazione di carico-20 (P29)
	DM23
	-17,8
	2,4
	1,0
	-0,1
	-1,2
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,8
	-0,9
	0,2
	0,1
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-21 (P29)
	DM23
	-29,8
	-2,8
	1,4
	0,0
	-1,6
	-0,6

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,5
	7,4
	-5,4
	-0,3
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-22 (P29)
	DM23
	-17,7
	-2,0
	1,2
	0,0
	-1,2
	-0,3

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,0
	4,8
	-2,2
	-0,3
	0,0
	0,6

	Combinazione di carico-23 (P29)
	DM23
	-29,1
	-2,8
	1,4
	0,0
	-1,6
	-0,6

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,5
	7,4
	-5,4
	-0,3
	0,0
	1,3

	Combinazione di carico-24 (P29)
	DM23
	-17,0
	-1,9
	1,2
	0,0
	-1,2
	-0,3

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,9
	4,8
	-2,2
	-0,3
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-25 (P29)
	DM23
	-29,1
	-2,8
	1,4
	0,0
	-1,6
	-0,6

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,3
	7,3
	-5,3
	-0,3
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-26 (P29)
	DM23
	-17,0
	-1,9
	1,1
	0,0
	-1,1
	-0,3

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,7
	4,7
	-2,1
	-0,3
	0,0
	0,6

	Combinazione di carico-27 (P29)
	DM23
	-28,4
	-2,8
	1,4
	0,0
	-1,6
	-0,6

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-9,3
	7,3
	-5,2
	-0,3
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-28 (P29)
	DM23
	-16,3
	-1,9
	1,1
	0,0
	-1,1
	-0,3

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,7
	4,7
	-2,1
	-0,3
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-29 (P29)
	DM23
	-22,6
	-1,1
	0,8
	-0,1
	-1,0
	-0,5

	
	DM29
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,1
	3,9
	-4,3
	-0,1
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-30 (P29)
	DM23
	-22,0
	-1,0
	0,8
	-0,1
	-1,0
	-0,5

	
	DM29
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,1
	3,9
	-4,3
	-0,1
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-31 (P29)
	DM23
	-22,0
	-1,0
	0,7
	0,0
	-0,9
	-0,5

	
	DM29
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,9
	3,8
	-4,2
	-0,1
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-32 (P29)
	DM23
	-21,3
	-1,0
	0,7
	0,0
	-0,9
	-0,5

	
	DM29
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,9
	3,8
	-4,2
	-0,1
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-33 (P29)
	DM23
	-23,4
	1,1
	0,7
	-0,1
	-1,0
	-0,6

	
	DM29
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,2
	1,1
	-3,2
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P29)
	DM23
	-22,7
	1,1
	0,7
	-0,1
	-1,0
	-0,6

	
	DM29
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,2
	1,1
	-3,2
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P29)
	DM23
	-22,7
	1,1
	0,7
	-0,1
	-1,0
	-0,6

	
	DM29
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,0
	1,0
	-3,1
	0,1
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-36 (P29)
	DM23
	-22,1
	1,1
	0,7
	-0,1
	-0,9
	-0,6

	
	DM29
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,0
	1,0
	-3,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P29)
	DM23
	-21,9
	-3,2
	0,8
	0,0
	-0,9
	-0,4

	
	DM29
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,0
	6,7
	-5,5
	-0,3
	0,0
	1,4

	Combinazione di carico-38 (P29)
	DM23
	-21,2
	-3,2
	0,8
	0,0
	-0,9
	-0,4

	
	DM29
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-6,0
	6,7
	-5,4
	-0,3
	0,0
	1,5

	Combinazione di carico-39 (P29)
	DM23
	-21,3
	-3,2
	0,7
	0,0
	-0,9
	-0,4

	
	DM29
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,8
	6,5
	-5,3
	-0,3
	0,0
	1,4

	Combinazione di carico-40 (P29)
	DM23
	-20,6
	-3,2
	0,7
	0,0
	-0,9
	-0,4

	
	DM29
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,8
	6,5
	-5,3
	-0,3
	0,0
	1,4

	Combinazione di carico-41 (P29)
	DM23
	-11,2
	3,4
	0,3
	-0,1
	-0,5
	-0,3

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,8
	-3,4
	0,7
	0,3
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-42 (P29)
	DM23
	-10,5
	3,4
	0,3
	-0,1
	-0,5
	-0,3

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,8
	-3,4
	0,7
	0,3
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-43 (P29)
	DM23
	-10,6
	3,4
	0,3
	-0,1
	-0,5
	-0,3

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,6
	-3,5
	0,8
	0,3
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-44 (P29)
	DM23
	-9,8
	3,4
	0,3
	-0,1
	-0,5
	-0,3

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,6
	-3,5
	0,8
	0,3
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-45 (P29)
	DM23
	-25,6
	3,1
	1,0
	-0,1
	-1,3
	-0,7

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,7
	-1,0
	-1,4
	0,2
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-46 (P29)
	DM23
	-17,2
	3,7
	0,8
	-0,1
	-1,0
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,8
	-2,9
	0,8
	0,3
	0,0
	-1,3

	Combinazione di carico-47 (P29)
	DM23
	-19,9
	2,8
	0,6
	-0,1
	-0,9
	-0,5

	
	DM29
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,1
	-1,6
	-1,5
	0,3
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-48 (P29)
	DM23
	-24,9
	3,1
	1,0
	-0,1
	-1,3
	-0,7

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,6
	-1,0
	-1,4
	0,2
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-49 (P29)
	DM23
	-16,5
	3,7
	0,8
	-0,1
	-1,0
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,7
	-2,9
	0,8
	0,3
	0,0
	-1,2

	Combinazione di carico-50 (P29)
	DM23
	-19,2
	2,8
	0,6
	-0,1
	-0,9
	-0,5

	
	DM29
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,1
	-1,6
	-1,5
	0,3
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-51 (P29)
	DM23
	-24,9
	3,1
	1,0
	-0,1
	-1,3
	-0,6

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,4
	-1,1
	-1,3
	0,2
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-52 (P29)
	DM23
	-16,5
	3,7
	0,8
	-0,1
	-1,0
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,5
	-3,0
	0,9
	0,3
	0,0
	-1,3

	Combinazione di carico-53 (P29)
	DM23
	-19,2
	2,8
	0,6
	-0,1
	-0,8
	-0,5

	
	DM29
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-4,9
	-1,7
	-1,4
	0,3
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-54 (P29)
	DM23
	-24,2
	3,1
	1,0
	-0,1
	-1,3
	-0,6

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,4
	-1,1
	-1,3
	0,2
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-55 (P29)
	DM23
	-15,8
	3,7
	0,8
	-0,1
	-1,0
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,5
	-3,0
	0,9
	0,3
	0,0
	-1,2

	Combinazione di carico-56 (P29)
	DM23
	-18,6
	2,8
	0,6
	-0,1
	-0,8
	-0,5

	
	DM29
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-4,9
	-1,7
	-1,4
	0,3
	0,0
	-0,7

	Combinazione di carico-57 (P29)
	DM23
	-8,7
	-3,8
	0,4
	0,1
	-0,4
	-0,1

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,6
	5,9
	-3,1
	-0,4
	0,0
	1,3

	Combinazione di carico-58 (P29)
	DM23
	-8,0
	-3,8
	0,4
	0,1
	-0,4
	-0,1

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,5
	5,9
	-3,1
	-0,4
	0,0
	1,3

	Combinazione di carico-59 (P29)
	DM23
	-8,0
	-3,8
	0,4
	0,1
	-0,4
	-0,1

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,3
	5,8
	-3,0
	-0,4
	0,0
	1,3

	Combinazione di carico-60 (P29)
	DM23
	-7,3
	-3,7
	0,4
	0,1
	-0,4
	-0,1

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-2,3
	5,8
	-2,9
	-0,4
	0,0
	1,3

	Combinazione di carico-61 (P29)
	DM23
	-23,1
	-4,1
	1,2
	0,1
	-1,3
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,4
	8,3
	-5,2
	-0,4
	0,0
	1,6

	Combinazione di carico-62 (P29)
	DM23
	-14,7
	-3,5
	0,9
	0,1
	-0,9
	-0,2

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,6
	6,4
	-3,0
	-0,4
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-63 (P29)
	DM23
	-17,4
	-4,4
	0,7
	0,1
	-0,8
	-0,3

	
	DM29
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-4,8
	7,7
	-5,3
	-0,4
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-64 (P29)
	DM23
	-22,4
	-4,1
	1,2
	0,1
	-1,3
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,4
	8,3
	-5,2
	-0,4
	0,0
	1,6

	Combinazione di carico-65 (P29)
	DM23
	-13,9
	-3,5
	1,0
	0,1
	-0,9
	-0,2

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,5
	6,4
	-3,0
	-0,4
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-66 (P29)
	DM23
	-16,7
	-4,4
	0,7
	0,1
	-0,8
	-0,3

	
	DM29
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-4,8
	7,7
	-5,3
	-0,4
	0,0
	1,8

	Combinazione di carico-67 (P29)
	DM23
	-22,4
	-4,1
	1,1
	0,1
	-1,2
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,2
	8,2
	-5,1
	-0,4
	0,0
	1,6

	Combinazione di carico-68 (P29)
	DM23
	-14,0
	-3,5
	0,9
	0,1
	-0,9
	-0,2

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,3
	6,3
	-2,9
	-0,4
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-69 (P29)
	DM23
	-16,8
	-4,4
	0,7
	0,1
	-0,7
	-0,3

	
	DM29
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-4,6
	7,6
	-5,2
	-0,4
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-70 (P29)
	DM23
	-21,7
	-4,1
	1,1
	0,1
	-1,2
	-0,4

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-7,2
	8,2
	-5,1
	-0,4
	0,0
	1,6

	Combinazione di carico-71 (P29)
	DM23
	-13,3
	-3,5
	0,9
	0,1
	-0,9
	-0,2

	
	DM29
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-5,3
	6,3
	-2,9
	-0,4
	0,0
	1,2

	Combinazione di carico-72 (P29)
	DM23
	-16,1
	-4,3
	0,7
	0,1
	-0,7
	-0,3

	
	DM29
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM34
	-4,6
	7,6
	-5,1
	-0,4
	0,0
	1,7


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	17,3 < 100%
	OK

	Saldature
	23,1 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM23-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-66 (P29)
	95,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-66 (P29)
	121,1
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-64 (P29)
	48,3
	0,0
	0,0
	OK

	DM29-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-52 (P29)
	246,1
	0,0
	0,0
	OK

	DM29-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-66 (P29)
	207,8
	0,0
	28,7
	OK

	DM34-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-64 (P29)
	131,1
	0,0
	18,9
	OK

	DM34-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-61 (P29)
	33,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM34-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-64 (P29)
	329,1
	0,0
	0,0
	OK

	PE1
	10,0
	Combinazione di carico-64 (P29)
	133,2
	0,0
	18,9
	OK

	PRN1
	10,0
	Combinazione di carico-66 (P29)
	143,4
	0,0
	28,8
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-66 (P29) 
	[image: ]



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-66 (P29) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-66 (P29) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Classe
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-64 (P29)
	2,4
	7,8
	129,8
	2,7
	13,0
	14,9
	OK
	OK

	
	B2
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-64 (P29)
	10,9
	5,2
	116,3
	12,1
	8,7
	17,3
	OK
	OK

	
	B3
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-64 (P29)
	0,0
	6,5
	145,2
	0,0
	10,8
	10,8
	OK
	OK

	
	B4
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-66 (P29)
	4,4
	3,8
	145,2
	4,9
	6,3
	9,8
	OK
	OK

	[image: ]
	B5
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-66 (P29)
	12,3
	0,5
	58,1
	13,6
	0,8
	10,5
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3

	M16 8.8 - 2
	90,4
	93,7
	60,3


Risultati dettagliati per B2
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	10,9 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	187,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	10,9 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	5,2 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	116,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	5,2 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	17,3 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	12,1 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	8,7 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	PE1
	DM23-bfl 1
	◢ 4,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-66 (P29)
	78,6
	0,0
	-47,1
	-17,5
	-31,9
	18,1
	13,5
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-23 (P29)
	61,5
	0,0
	-24,1
	-26,7
	18,8
	14,1
	7,6
	OK

	PE1
	DM23-tfl 1
	◢ 4,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-64 (P29)
	100,7
	0,0
	-61,8
	-28,1
	-36,3
	23,1
	10,0
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-64 (P29)
	70,0
	0,0
	22,5
	-33,2
	-19,1
	16,1
	10,2
	OK

	PE1
	DM23-w 1
	◢ 4,0 ◣
	180
	Combinazione di carico-66 (P29)
	66,7
	0,0
	-2,0
	38,4
	-2,2
	15,3
	11,1
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	180
	Combinazione di carico-66 (P29)
	58,8
	0,0
	1,8
	33,9
	-1,9
	13,5
	9,6
	OK

	DM23-tfl 1
	PRN1
	◢ 5,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-66 (P29)
	71,4
	0,0
	-11,0
	-38,9
	-12,2
	16,4
	11,1
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-66 (P29)
	73,4
	0,0
	5,3
	-41,8
	-6,4
	16,8
	12,2
	OK

	PE1
	PRN1
	◢ 5,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-66 (P29)
	56,0
	0,0
	-6,5
	31,3
	-7,2
	12,9
	10,3
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-66 (P29)
	60,0
	0,0
	1,3
	34,6
	-2,0
	13,8
	10,5
	OK
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Fig.  13‑9 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM25
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM32
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM38
	38 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione


[image: ]

Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2

	38 - L60X5
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P30)
	DM25
	-2,5
	0,8
	-2,2
	0,0
	1,6
	0,6

	
	DM25
	2,8
	0,2
	-3,1
	0,0
	-1,6
	-0,6

	
	DM32
	-5,4
	0,9
	0,3
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P30)
	DM25
	-2,4
	0,7
	-2,1
	0,0
	1,5
	0,6

	
	DM25
	2,7
	0,2
	-2,9
	0,0
	-1,5
	-0,5

	
	DM32
	-5,0
	0,9
	0,3
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P30)
	DM25
	-2,3
	0,7
	-2,1
	0,0
	1,5
	0,6

	
	DM25
	2,6
	0,2
	-2,9
	0,0
	-1,5
	-0,5

	
	DM32
	-5,0
	0,9
	0,3
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P30)
	DM25
	-2,2
	0,7
	-1,9
	0,0
	1,3
	0,6

	
	DM25
	2,5
	0,2
	-2,6
	0,0
	-1,3
	-0,5

	
	DM32
	-4,6
	0,8
	0,3
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P30)
	DM25
	-5,5
	1,9
	-2,3
	0,0
	1,6
	1,6

	
	DM25
	6,7
	0,4
	-3,1
	0,0
	-1,6
	-1,5

	
	DM32
	-5,4
	2,4
	1,3
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P30)
	DM25
	-5,4
	1,9
	-2,1
	0,0
	1,5
	1,6

	
	DM25
	6,6
	0,4
	-2,9
	0,0
	-1,5
	-1,5

	
	DM32
	-5,0
	2,4
	1,2
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P30)
	DM25
	-5,3
	1,9
	-2,1
	0,0
	1,5
	1,6

	
	DM25
	6,5
	0,4
	-2,9
	0,0
	-1,5
	-1,4

	
	DM32
	-5,0
	2,3
	1,2
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P30)
	DM25
	-5,2
	1,9
	-1,9
	0,0
	1,4
	1,6

	
	DM25
	6,4
	0,4
	-2,7
	0,0
	-1,4
	-1,4

	
	DM32
	-4,6
	2,3
	1,2
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P30)
	DM25
	-8,2
	4,1
	-7,0
	-0,1
	5,0
	3,4

	
	DM25
	9,0
	0,9
	-9,7
	0,1
	-5,0
	-3,1

	
	DM32
	-16,8
	5,1
	0,8
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P30)
	DM25
	-8,5
	2,6
	-7,0
	-0,1
	5,0
	2,2

	
	DM25
	9,2
	0,6
	-9,8
	0,1
	-5,0
	-1,9

	
	DM32
	-16,8
	3,2
	0,7
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P30)
	DM25
	-5,1
	3,5
	-2,2
	-0,1
	1,6
	2,8

	
	DM25
	6,4
	0,8
	-3,1
	0,1
	-1,6
	-2,7

	
	DM32
	-5,4
	4,3
	1,3
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P30)
	DM25
	-8,1
	4,1
	-6,9
	-0,1
	4,9
	3,4

	
	DM25
	8,9
	0,9
	-9,5
	0,1
	-4,9
	-3,1

	
	DM32
	-16,4
	5,1
	0,8
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P30)
	DM25
	-8,4
	2,6
	-6,9
	-0,1
	4,9
	2,2

	
	DM25
	9,1
	0,6
	-9,5
	0,1
	-4,9
	-1,9

	
	DM32
	-16,4
	3,2
	0,7
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P30)
	DM25
	-5,0
	3,4
	-2,1
	-0,1
	1,5
	2,8

	
	DM25
	6,3
	0,8
	-2,9
	0,1
	-1,5
	-2,7

	
	DM32
	-5,0
	4,2
	1,3
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P30)
	DM25
	-8,0
	4,1
	-6,9
	-0,1
	4,9
	3,4

	
	DM25
	8,8
	0,9
	-9,5
	0,1
	-4,9
	-3,1

	
	DM32
	-16,4
	5,0
	0,8
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P30)
	DM25
	-8,3
	2,6
	-6,9
	-0,1
	4,9
	2,2

	
	DM25
	9,0
	0,6
	-9,5
	0,1
	-4,9
	-1,9

	
	DM32
	-16,4
	3,1
	0,7
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P30)
	DM25
	-4,9
	3,4
	-2,1
	-0,1
	1,5
	2,8

	
	DM25
	6,1
	0,8
	-2,9
	0,0
	-1,5
	-2,7

	
	DM32
	-5,0
	4,2
	1,3
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P30)
	DM25
	-7,9
	4,1
	-6,7
	-0,1
	4,8
	3,3

	
	DM25
	8,7
	0,9
	-9,3
	0,1
	-4,8
	-3,1

	
	DM32
	-16,0
	5,0
	0,8
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P30)
	DM25
	-8,2
	2,6
	-6,7
	-0,1
	4,8
	2,1

	
	DM25
	8,9
	0,6
	-9,3
	0,1
	-4,8
	-1,9

	
	DM32
	-16,0
	3,1
	0,7
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P30)
	DM25
	-4,8
	3,4
	-1,9
	0,0
	1,4
	2,8

	
	DM25
	6,0
	0,8
	-2,6
	0,0
	-1,4
	-2,6

	
	DM32
	-4,6
	4,2
	1,2
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P30)
	DM25
	-8,8
	1,1
	-7,0
	-0,1
	5,0
	1,0

	
	DM25
	9,5
	0,2
	-9,8
	0,1
	-5,0
	-0,7

	
	DM32
	-16,9
	1,3
	0,7
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P30)
	DM25
	-5,8
	0,4
	-2,3
	0,0
	1,6
	0,4

	
	DM25
	7,0
	0,1
	-3,1
	0,0
	-1,6
	-0,3

	
	DM32
	-5,4
	0,5
	1,2
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P30)
	DM25
	-8,7
	1,1
	-6,9
	-0,1
	4,9
	1,0

	
	DM25
	9,3
	0,2
	-9,5
	0,1
	-4,9
	-0,7

	
	DM32
	-16,5
	1,3
	0,7
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P30)
	DM25
	-5,7
	0,4
	-2,1
	0,0
	1,5
	0,4

	
	DM25
	6,9
	0,1
	-2,9
	0,0
	-1,5
	-0,2

	
	DM32
	-5,1
	0,5
	1,2
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P30)
	DM25
	-8,6
	1,1
	-6,9
	-0,1
	4,9
	1,0

	
	DM25
	9,2
	0,2
	-9,5
	0,1
	-4,9
	-0,6

	
	DM32
	-16,5
	1,3
	0,7
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P30)
	DM25
	-5,6
	0,4
	-2,1
	0,0
	1,5
	0,4

	
	DM25
	6,8
	0,1
	-2,9
	0,0
	-1,5
	-0,2

	
	DM32
	-5,0
	0,4
	1,2
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P30)
	DM25
	-8,5
	1,0
	-6,7
	-0,1
	4,8
	0,9

	
	DM25
	9,1
	0,2
	-9,3
	0,1
	-4,8
	-0,6

	
	DM32
	-16,1
	1,2
	0,7
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P30)
	DM25
	-5,5
	0,4
	-1,9
	0,0
	1,4
	0,4

	
	DM25
	6,7
	0,1
	-2,7
	0,0
	-1,4
	-0,2

	
	DM32
	-4,7
	0,4
	1,2
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P30)
	DM25
	-5,1
	1,5
	-7,0
	-0,1
	4,9
	1,2

	
	DM25
	4,8
	0,3
	-9,7
	0,1
	-4,9
	-1,0

	
	DM32
	-16,8
	1,8
	-0,3
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P30)
	DM25
	-5,0
	1,4
	-6,8
	-0,1
	4,8
	1,2

	
	DM25
	4,7
	0,3
	-9,5
	0,1
	-4,8
	-1,0

	
	DM32
	-16,4
	1,7
	-0,4
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P30)
	DM25
	-4,9
	1,4
	-6,8
	-0,1
	4,8
	1,2

	
	DM25
	4,6
	0,3
	-9,5
	0,1
	-4,8
	-1,0

	
	DM32
	-16,4
	1,7
	-0,3
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P30)
	DM25
	-4,8
	1,4
	-6,6
	-0,1
	4,7
	1,2

	
	DM25
	4,5
	0,3
	-9,3
	0,1
	-4,7
	-0,9

	
	DM32
	-16,0
	1,6
	-0,4
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P30)
	DM25
	-4,8
	3,0
	-7,0
	-0,1
	4,9
	2,4

	
	DM25
	4,5
	0,7
	-9,7
	0,1
	-4,9
	-2,2

	
	DM32
	-16,7
	3,6
	-0,3
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P30)
	DM25
	-4,7
	2,9
	-6,8
	-0,1
	4,8
	2,4

	
	DM25
	4,4
	0,7
	-9,5
	0,1
	-4,8
	-2,2

	
	DM32
	-16,3
	3,6
	-0,3
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P30)
	DM25
	-4,6
	2,9
	-6,8
	-0,1
	4,8
	2,4

	
	DM25
	4,3
	0,7
	-9,5
	0,1
	-4,8
	-2,2

	
	DM32
	-16,3
	3,6
	-0,3
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P30)
	DM25
	-4,5
	2,9
	-6,6
	-0,1
	4,7
	2,3

	
	DM25
	4,2
	0,6
	-9,3
	0,1
	-4,7
	-2,2

	
	DM32
	-15,9
	3,5
	-0,3
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P30)
	DM25
	-5,4
	-0,1
	-7,0
	0,0
	5,0
	0,0

	
	DM25
	5,1
	-0,1
	-9,7
	0,0
	-5,0
	0,2

	
	DM32
	-16,8
	-0,1
	-0,4
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P30)
	DM25
	-5,3
	-0,1
	-6,8
	0,0
	4,8
	0,0

	
	DM25
	5,0
	-0,1
	-9,5
	0,0
	-4,8
	0,3

	
	DM32
	-16,4
	-0,2
	-0,4
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P30)
	DM25
	-5,2
	-0,1
	-6,8
	0,0
	4,8
	0,0

	
	DM25
	4,9
	-0,1
	-9,5
	0,0
	-4,8
	0,3

	
	DM32
	-16,4
	-0,2
	-0,4
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P30)
	DM25
	-5,2
	-0,2
	-6,7
	0,0
	4,7
	-0,1

	
	DM25
	4,8
	-0,1
	-9,3
	0,0
	-4,7
	0,3

	
	DM32
	-16,0
	-0,2
	-0,4
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P30)
	DM25
	-2,0
	3,3
	-2,2
	0,0
	1,5
	2,6

	
	DM25
	2,3
	0,8
	-3,1
	0,0
	-1,5
	-2,6

	
	DM32
	-5,3
	4,1
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P30)
	DM25
	-1,9
	3,3
	-2,0
	0,0
	1,4
	2,6

	
	DM25
	2,2
	0,8
	-2,9
	0,0
	-1,4
	-2,6

	
	DM32
	-4,9
	4,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P30)
	DM25
	-1,8
	3,2
	-2,0
	0,0
	1,4
	2,6

	
	DM25
	2,1
	0,8
	-2,9
	0,0
	-1,4
	-2,6

	
	DM32
	-4,9
	4,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P30)
	DM25
	-1,7
	3,2
	-1,9
	0,0
	1,3
	2,6

	
	DM25
	2,0
	0,8
	-2,6
	0,0
	-1,3
	-2,5

	
	DM32
	-4,5
	4,0
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P30)
	DM25
	-6,2
	4,6
	-5,6
	-0,1
	3,9
	3,7

	
	DM25
	6,9
	1,1
	-7,7
	0,1
	-3,9
	-3,6

	
	DM32
	-13,4
	5,6
	0,7
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P30)
	DM25
	-4,1
	4,1
	-2,2
	-0,1
	1,6
	3,3

	
	DM25
	5,1
	1,0
	-3,1
	0,1
	-1,6
	-3,3

	
	DM32
	-5,4
	5,1
	1,1
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P30)
	DM25
	-3,8
	3,8
	-5,5
	-0,1
	3,9
	3,0

	
	DM25
	3,7
	0,9
	-7,7
	0,1
	-3,9
	-2,9

	
	DM32
	-13,3
	4,6
	-0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P30)
	DM25
	-6,1
	4,6
	-5,4
	-0,1
	3,8
	3,7

	
	DM25
	6,8
	1,1
	-7,5
	0,1
	-3,8
	-3,5

	
	DM32
	-13,0
	5,6
	0,7
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P30)
	DM25
	-4,0
	4,1
	-2,1
	0,0
	1,5
	3,3

	
	DM25
	5,0
	1,0
	-2,9
	0,0
	-1,5
	-3,2

	
	DM32
	-5,0
	5,0
	1,0
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P30)
	DM25
	-3,7
	3,7
	-5,4
	-0,1
	3,8
	3,0

	
	DM25
	3,6
	0,9
	-7,5
	0,1
	-3,8
	-2,9

	
	DM32
	-12,9
	4,6
	-0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P30)
	DM25
	-6,0
	4,5
	-5,4
	-0,1
	3,8
	3,7

	
	DM25
	6,6
	1,0
	-7,5
	0,1
	-3,8
	-3,5

	
	DM32
	-13,0
	5,6
	0,7
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P30)
	DM25
	-3,9
	4,0
	-2,1
	0,0
	1,5
	3,3

	
	DM25
	4,9
	1,0
	-2,9
	0,0
	-1,5
	-3,2

	
	DM32
	-5,0
	5,0
	1,0
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P30)
	DM25
	-3,6
	3,7
	-5,4
	-0,1
	3,8
	3,0

	
	DM25
	3,5
	0,9
	-7,5
	0,1
	-3,8
	-2,9

	
	DM32
	-12,9
	4,6
	-0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P30)
	DM25
	-5,9
	4,5
	-5,2
	-0,1
	3,7
	3,7

	
	DM25
	6,5
	1,0
	-7,3
	0,1
	-3,7
	-3,5

	
	DM32
	-12,6
	5,5
	0,7
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P30)
	DM25
	-3,8
	4,0
	-1,9
	0,0
	1,3
	3,2

	
	DM25
	4,8
	1,0
	-2,6
	0,0
	-1,3
	-3,2

	
	DM32
	-4,6
	5,0
	1,0
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P30)
	DM25
	-3,5
	3,7
	-5,2
	-0,1
	3,7
	3,0

	
	DM25
	3,4
	0,9
	-7,3
	0,1
	-3,7
	-2,9

	
	DM32
	-12,5
	4,5
	-0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P30)
	DM25
	-3,0
	-1,8
	-2,2
	0,0
	1,6
	-1,4

	
	DM25
	3,2
	-0,4
	-3,1
	0,0
	-1,6
	1,5

	
	DM32
	-5,4
	-2,2
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P30)
	DM25
	-2,9
	-1,8
	-2,1
	0,0
	1,5
	-1,4

	
	DM25
	3,1
	-0,5
	-2,9
	0,0
	-1,5
	1,5

	
	DM32
	-5,0
	-2,2
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P30)
	DM25
	-2,8
	-1,8
	-2,1
	0,0
	1,5
	-1,4

	
	DM25
	3,0
	-0,5
	-2,9
	0,0
	-1,5
	1,5

	
	DM32
	-5,0
	-2,3
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P30)
	DM25
	-2,7
	-1,9
	-1,9
	0,0
	1,4
	-1,4

	
	DM25
	2,9
	-0,5
	-2,6
	0,0
	-1,4
	1,6

	
	DM32
	-4,6
	-2,3
	0,2
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P30)
	DM25
	-7,2
	-0,5
	-5,6
	0,0
	4,0
	-0,3

	
	DM25
	7,7
	-0,2
	-7,8
	0,0
	-4,0
	0,5

	
	DM32
	-13,4
	-0,6
	0,5
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P30)
	DM25
	-5,2
	-0,9
	-2,3
	0,0
	1,6
	-0,7

	
	DM25
	6,1
	-0,3
	-3,1
	0,0
	-1,6
	0,8

	
	DM32
	-5,4
	-1,2
	0,9
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P30)
	DM25
	-4,8
	-1,3
	-5,6
	0,0
	4,0
	-0,9

	
	DM25
	4,6
	-0,4
	-7,8
	0,0
	-4,0
	1,2

	
	DM32
	-13,4
	-1,6
	-0,2
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P30)
	DM25
	-7,1
	-0,5
	-5,5
	0,0
	3,9
	-0,3

	
	DM25
	7,6
	-0,2
	-7,5
	0,0
	-3,9
	0,6

	
	DM32
	-13,0
	-0,6
	0,5
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P30)
	DM25
	-5,1
	-1,0
	-2,1
	0,0
	1,5
	-0,7

	
	DM25
	5,9
	-0,3
	-2,9
	0,0
	-1,5
	0,9

	
	DM32
	-5,0
	-1,2
	0,9
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P30)
	DM25
	-4,7
	-1,3
	-5,4
	0,0
	3,9
	-1,0

	
	DM25
	4,5
	-0,4
	-7,5
	0,0
	-3,9
	1,2

	
	DM32
	-13,0
	-1,7
	-0,2
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P30)
	DM25
	-6,9
	-0,5
	-5,4
	0,0
	3,9
	-0,3

	
	DM25
	7,5
	-0,2
	-7,5
	0,0
	-3,9
	0,6

	
	DM32
	-13,0
	-0,7
	0,5
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P30)
	DM25
	-5,0
	-1,0
	-2,1
	0,0
	1,5
	-0,7

	
	DM25
	5,8
	-0,3
	-2,9
	0,0
	-1,5
	0,9

	
	DM32
	-5,0
	-1,3
	0,9
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P30)
	DM25
	-4,6
	-1,3
	-5,4
	0,0
	3,8
	-1,0

	
	DM25
	4,4
	-0,4
	-7,5
	0,0
	-3,8
	1,2

	
	DM32
	-13,0
	-1,7
	-0,2
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P30)
	DM25
	-6,9
	-0,5
	-5,3
	0,0
	3,8
	-0,3

	
	DM25
	7,3
	-0,2
	-7,3
	0,0
	-3,8
	0,6

	
	DM32
	-12,6
	-0,7
	0,5
	0,3
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P30)
	DM25
	-4,8
	-1,0
	-1,9
	0,0
	1,4
	-0,7

	
	DM25
	5,7
	-0,3
	-2,7
	0,0
	-1,4
	0,9

	
	DM32
	-4,6
	-1,3
	0,9
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P30)
	DM25
	-4,5
	-1,4
	-5,3
	0,0
	3,7
	-1,0

	
	DM25
	4,3
	-0,4
	-7,3
	0,0
	-3,7
	1,2

	
	DM32
	-12,6
	-1,7
	-0,2
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	3,4 < 100%
	OK

	Saldature
	7,2 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM25-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P30)
	48,3
	0,0
	3,9
	OK

	DM25-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P30)
	29,1
	0,0
	0,0
	OK

	DM25-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-45 (P30)
	81,0
	0,0
	0,0
	OK

	DM32-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P30)
	26,1
	0,0
	0,0
	OK

	DM32-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-21 (P30)
	19,0
	0,0
	0,0
	OK

	DM32-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-21 (P30)
	13,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM38-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-72 (P30)
	66,0
	0,0
	0,0
	OK

	DM38-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-72 (P30)
	55,8
	0,0
	22,5
	OK

	EP1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P30)
	26,2
	0,0
	2,8
	OK

	PRN1
	10,0
	Combinazione di carico-46 (P30)
	33,8
	0,0
	6,8
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-9 (P30) 
	



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-9 (P30) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-9 (P30) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Classe
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P30)
	1,2
	0,6
	120,2
	1,3
	0,9
	1,9
	OK
	OK

	
	B2
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P30)
	0,1
	0,6
	116,1
	0,1
	1,1
	1,1
	OK
	OK

	
	B3
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-49 (P30)
	0,8
	0,8
	102,6
	0,8
	1,3
	1,9
	OK
	OK

	
	B4
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P30)
	0,1
	1,5
	133,6
	0,1
	2,5
	2,6
	OK
	OK

	
	B5
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-49 (P30)
	0,9
	0,6
	116,8
	1,0
	0,9
	1,7
	OK
	OK

	
	B6
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P30)
	0,4
	0,8
	119,1
	0,5
	1,3
	1,6
	OK
	OK

	
	B7
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P30)
	1,1
	1,2
	95,7
	1,3
	2,0
	2,9
	OK
	OK

	
	B8
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P30)
	0,3
	1,8
	128,3
	0,3
	3,0
	3,2
	OK
	OK

	[image: ]
	B9
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-72 (P30)
	3,1
	0,0
	41,5
	3,4
	0,1
	2,5
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3

	M16 8.8 - 2
	90,4
	93,7
	60,3


Risultati dettagliati per B9
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,1 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	93,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	3,1 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,0 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	41,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,0 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	2,5 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	3,4 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	0,1 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	EP1
	DM32-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P30)
	19,5
	0,0
	2,0
	-11,1
	1,5
	4,5
	2,8
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-45 (P30)
	14,6
	0,0
	-9,2
	-1,8
	6,3
	3,4
	2,0
	OK

	EP1
	DM32-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P30)
	31,3
	0,0
	-17,9
	1,9
	-14,7
	7,2
	2,2
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P30)
	26,1
	0,0
	-10,2
	3,5
	13,4
	6,0
	2,5
	OK

	EP1
	DM32-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-21 (P30)
	17,4
	0,0
	-2,1
	9,8
	-2,0
	4,0
	3,3
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-21 (P30)
	14,7
	0,0
	-4,4
	5,0
	6,3
	3,4
	2,0
	OK

	DM32-bfl 1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-45 (P30)
	29,7
	0,0
	-14,2
	5,0
	-14,2
	6,8
	2,6
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-21 (P30)
	31,4
	0,0
	-15,4
	-13,1
	8,9
	7,2
	3,3
	OK

	EP1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-48 (P30)
	22,7
	0,0
	2,4
	12,9
	2,0
	5,2
	4,0
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-45 (P30)
	30,6
	0,0
	-5,0
	17,0
	3,7
	7,0
	5,6
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8
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Fig.  13‑10 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM25
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM33
	33 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM38
	33 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM43
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM48
	33 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione

	DM53
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione
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Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2

	33 - L60X5
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P31)
	DM25
	-24,5
	1,7
	0,3
	-0,1
	-0,6
	4,1

	
	DM25
	18,6
	4,9
	0,4
	0,1
	0,6
	-5,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,8
	-7,0
	-5,3
	1,6
	0,0
	0,3

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-2,2
	-0,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-2 (P31)
	DM25
	-23,7
	1,6
	0,3
	-0,1
	-0,6
	4,0

	
	DM25
	18,0
	4,8
	0,4
	0,1
	0,6
	-5,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,6
	-6,8
	-5,1
	1,6
	0,0
	0,3

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-2,0
	-0,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-3 (P31)
	DM25
	-22,4
	1,6
	0,3
	-0,1
	-0,6
	3,8

	
	DM25
	17,1
	4,5
	0,3
	0,1
	0,6
	-5,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,6
	-6,4
	-4,7
	1,5
	0,0
	0,3

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-2,1
	-0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-4 (P31)
	DM25
	-21,6
	1,5
	0,3
	-0,1
	-0,6
	3,6

	
	DM25
	16,5
	4,3
	0,3
	0,1
	0,6
	-5,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,5
	-6,2
	-4,5
	1,4
	0,0
	0,3

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-1,9
	-0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,2

	Combinazione di carico-5 (P31)
	DM25
	-42,5
	3,7
	1,2
	-0,1
	-1,8
	8,3

	
	DM25
	31,6
	9,8
	1,1
	0,2
	1,8
	-11,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,5
	-13,9
	-9,2
	3,1
	0,0
	0,1

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,4
	-0,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P31)
	DM25
	-41,7
	3,6
	1,2
	-0,1
	-1,7
	8,1

	
	DM25
	31,0
	9,7
	1,1
	0,2
	1,7
	-11,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,4
	-13,6
	-9,0
	3,1
	0,0
	0,1

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,3
	-0,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P31)
	DM25
	-40,4
	3,5
	1,2
	-0,1
	-1,7
	7,9

	
	DM25
	30,1
	9,4
	1,0
	0,2
	1,7
	-11,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,3
	-13,3
	-8,6
	3,0
	0,0
	0,1

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,2
	-0,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P31)
	DM25
	-39,7
	3,5
	1,2
	-0,1
	-1,7
	7,8

	
	DM25
	29,4
	9,3
	1,0
	0,2
	1,7
	-10,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,2
	-13,0
	-8,4
	2,9
	0,0
	0,1

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,1
	-0,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P31)
	DM25
	-81,7
	1,9
	1,1
	-0,2
	-2,1
	14,2

	
	DM25
	66,4
	15,0
	1,3
	0,4
	2,1
	-18,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,7
	-17,4
	-14,7
	3,9
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-5,3
	-0,6
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-10 (P31)
	DM25
	-84,4
	5,9
	1,2
	-0,3
	-2,2
	14,3

	
	DM25
	62,3
	17,1
	1,3
	0,4
	2,2
	-20,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,6
	-24,3
	-21,5
	5,7
	0,0
	1,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-5,1
	-1,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-11 (P31)
	DM25
	-39,8
	-0,3
	1,2
	-0,1
	-1,7
	8,1

	
	DM25
	35,6
	7,7
	1,0
	0,2
	1,7
	-9,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,5
	-7,0
	-2,3
	1,4
	0,0
	-0,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,3
	0,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	1,0

	Combinazione di carico-12 (P31)
	DM25
	-80,8
	1,8
	1,1
	-0,2
	-2,1
	14,0

	
	DM25
	65,8
	14,8
	1,3
	0,4
	2,1
	-18,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,5
	-17,2
	-14,5
	3,9
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-5,1
	-0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-13 (P31)
	DM25
	-83,6
	5,8
	1,2
	-0,3
	-2,2
	14,2

	
	DM25
	61,7
	16,9
	1,3
	0,4
	2,2
	-20,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,5
	-24,1
	-21,4
	5,6
	0,0
	1,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-5,0
	-1,3
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-14 (P31)
	DM25
	-39,0
	-0,4
	1,2
	-0,1
	-1,6
	8,0

	
	DM25
	35,0
	7,6
	1,0
	0,2
	1,6
	-9,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,3
	-6,7
	-2,1
	1,3
	0,0
	-0,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,2
	0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	1,0

	Combinazione di carico-15 (P31)
	DM25
	-79,6
	1,8
	1,1
	-0,2
	-2,1
	13,8

	
	DM25
	64,9
	14,6
	1,2
	0,4
	2,1
	-17,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,5
	-16,9
	-14,1
	3,8
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-5,2
	-0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-16 (P31)
	DM25
	-82,3
	5,7
	1,1
	-0,3
	-2,2
	14,0

	
	DM25
	60,8
	16,7
	1,3
	0,3
	2,2
	-19,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,5
	-23,7
	-20,9
	5,5
	0,0
	1,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-5,0
	-1,3
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-17 (P31)
	DM25
	-37,8
	-0,5
	1,1
	-0,1
	-1,6
	7,8

	
	DM25
	34,1
	7,3
	1,0
	0,2
	1,6
	-9,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,3
	-6,4
	-1,7
	1,2
	0,0
	-0,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,2
	0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	1,0

	Combinazione di carico-18 (P31)
	DM25
	-78,8
	1,7
	1,1
	-0,2
	-2,1
	13,7

	
	DM25
	64,3
	14,4
	1,2
	0,4
	2,1
	-17,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,4
	-16,6
	-13,9
	3,8
	0,0
	0,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-5,1
	-0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-19 (P31)
	DM25
	-81,5
	5,7
	1,1
	-0,3
	-2,2
	13,8

	
	DM25
	60,2
	16,5
	1,3
	0,3
	2,2
	-19,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,4
	-23,5
	-20,8
	5,5
	0,0
	1,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-4,9
	-1,3
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-20 (P31)
	DM25
	-37,0
	-0,5
	1,1
	-0,1
	-1,6
	7,6

	
	DM25
	33,5
	7,1
	1,0
	0,2
	1,6
	-8,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,2
	-6,2
	-1,5
	1,2
	0,0
	-0,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,1
	0,5
	-0,4
	-0,1
	0,0
	1,1

	Combinazione di carico-21 (P31)
	DM25
	-87,2
	9,9
	1,2
	-0,3
	-2,3
	14,5

	
	DM25
	58,2
	19,2
	1,4
	0,3
	2,3
	-22,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,7
	-31,2
	-28,4
	7,4
	0,0
	2,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-5,1
	-2,2
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-2,0

	Combinazione di carico-22 (P31)
	DM25
	-45,1
	7,7
	1,3
	-0,2
	-1,8
	8,4

	
	DM25
	27,6
	12,0
	1,1
	0,2
	1,8
	-13,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,5
	-20,8
	-16,0
	4,8
	0,0
	1,1

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,4
	-1,2
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-23 (P31)
	DM25
	-86,4
	9,8
	1,2
	-0,3
	-2,3
	14,3

	
	DM25
	57,6
	19,1
	1,4
	0,3
	2,3
	-22,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,5
	-31,0
	-28,2
	7,4
	0,0
	2,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-4,9
	-2,1
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-2,0

	Combinazione di carico-24 (P31)
	DM25
	-44,4
	7,6
	1,3
	-0,2
	-1,8
	8,3

	
	DM25
	26,9
	11,8
	1,1
	0,2
	1,8
	-13,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,4
	-20,5
	-15,9
	4,8
	0,0
	1,1

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,2
	-1,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-25 (P31)
	DM25
	-85,1
	9,7
	1,2
	-0,3
	-2,3
	14,1

	
	DM25
	56,7
	18,8
	1,4
	0,3
	2,3
	-21,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,5
	-30,6
	-27,8
	7,3
	0,0
	2,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-5,0
	-2,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,0

	Combinazione di carico-26 (P31)
	DM25
	-43,1
	7,5
	1,2
	-0,2
	-1,8
	8,1

	
	DM25
	26,1
	11,5
	1,1
	0,2
	1,8
	-13,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,3
	-20,2
	-15,4
	4,7
	0,0
	1,1

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,2
	-1,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-27 (P31)
	DM25
	-84,3
	9,7
	1,2
	-0,3
	-2,3
	14,0

	
	DM25
	56,1
	18,7
	1,4
	0,3
	2,3
	-21,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-7,4
	-30,4
	-27,7
	7,2
	0,0
	1,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-4,8
	-2,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-1,9

	Combinazione di carico-28 (P31)
	DM25
	-42,3
	7,5
	1,2
	-0,2
	-1,8
	7,9

	
	DM25
	25,4
	11,4
	1,1
	0,2
	1,8
	-12,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-11,2
	-19,9
	-15,3
	4,7
	0,0
	1,0

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-8,1
	-1,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-29 (P31)
	DM25
	-67,7
	3,9
	0,1
	-0,2
	-0,9
	10,2

	
	DM25
	49,1
	12,2
	0,5
	0,3
	0,9
	-14,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,2
	-17,5
	-18,1
	4,2
	0,0
	1,2

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,3
	-1,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-30 (P31)
	DM25
	-66,9
	3,8
	0,1
	-0,2
	-0,9
	10,0

	
	DM25
	48,5
	12,0
	0,5
	0,3
	0,9
	-14,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,1
	-17,2
	-17,9
	4,2
	0,0
	1,2

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,5
	-1,4
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-31 (P31)
	DM25
	-65,7
	3,7
	0,1
	-0,2
	-0,9
	9,8

	
	DM25
	47,6
	11,8
	0,4
	0,3
	0,9
	-14,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,1
	-16,9
	-17,5
	4,1
	0,0
	1,2

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,4
	-1,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-32 (P31)
	DM25
	-64,8
	3,7
	0,1
	-0,2
	-0,9
	9,7

	
	DM25
	47,0
	11,6
	0,4
	0,3
	0,9
	-13,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,1
	-16,6
	-17,3
	4,0
	0,0
	1,1

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,6
	-1,3
	-0,4
	-0,1
	0,0
	-1,1

	Combinazione di carico-33 (P31)
	DM25
	-65,0
	-0,1
	0,0
	-0,2
	-0,8
	10,0

	
	DM25
	53,2
	10,1
	0,4
	0,3
	0,8
	-12,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,3
	-10,6
	-11,3
	2,5
	0,0
	0,2

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,1
	-0,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-34 (P31)
	DM25
	-64,2
	-0,2
	0,0
	-0,2
	-0,8
	9,9

	
	DM25
	52,5
	9,9
	0,4
	0,3
	0,8
	-12,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,1
	-10,3
	-11,1
	2,4
	0,0
	0,2

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,3
	-0,6
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-35 (P31)
	DM25
	-62,9
	-0,2
	0,0
	-0,1
	-0,7
	9,7

	
	DM25
	51,7
	9,7
	0,4
	0,3
	0,7
	-12,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,1
	-10,0
	-10,7
	2,3
	0,0
	0,2

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,2
	-0,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-36 (P31)
	DM25
	-62,1
	-0,3
	0,0
	-0,1
	-0,7
	9,5

	
	DM25
	51,1
	9,5
	0,4
	0,3
	0,7
	-11,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	-9,7
	-10,5
	2,3
	0,0
	0,2

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,3
	-0,5
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P31)
	DM25
	-70,5
	7,9
	0,2
	-0,3
	-1,0
	10,3

	
	DM25
	45,0
	14,3
	0,6
	0,2
	1,0
	-16,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,1
	-24,4
	-24,9
	5,9
	0,0
	2,2

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,6
	-2,2
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,2

	Combinazione di carico-38 (P31)
	DM25
	-69,6
	7,8
	0,2
	-0,3
	-1,0
	10,2

	
	DM25
	44,4
	14,2
	0,6
	0,2
	1,0
	-16,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	-24,1
	-24,7
	5,9
	0,0
	2,1

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,7
	-2,2
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,2

	Combinazione di carico-39 (P31)
	DM25
	-68,4
	7,7
	0,1
	-0,3
	-1,0
	10,0

	
	DM25
	43,5
	13,9
	0,5
	0,2
	1,0
	-16,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,0
	-23,8
	-24,3
	5,8
	0,0
	2,1

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,7
	-2,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,2

	Combinazione di carico-40 (P31)
	DM25
	-67,6
	7,7
	0,1
	-0,3
	-1,0
	9,9

	
	DM25
	42,9
	13,7
	0,5
	0,2
	1,0
	-15,8

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	0,2
	-23,5
	-24,1
	5,8
	0,0
	2,1

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,8
	-2,1
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,2

	Combinazione di carico-41 (P31)
	DM25
	-19,9
	-4,9
	0,2
	0,0
	-0,4
	3,9

	
	DM25
	25,4
	1,4
	0,2
	0,1
	0,4
	-2,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,9
	4,5
	6,1
	-1,3
	0,0
	-1,3

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-2,5
	0,9
	-0,4
	0,1
	0,0
	1,5

	Combinazione di carico-42 (P31)
	DM25
	-19,1
	-5,0
	0,2
	0,0
	-0,4
	3,7

	
	DM25
	24,8
	1,2
	0,2
	0,1
	0,4
	-2,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,8
	4,7
	6,3
	-1,3
	0,0
	-1,3

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-2,4
	1,0
	-0,4
	0,1
	0,0
	1,5

	Combinazione di carico-43 (P31)
	DM25
	-17,9
	-5,1
	0,2
	0,0
	-0,4
	3,5

	
	DM25
	24,0
	1,0
	0,2
	0,1
	0,4
	-2,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,8
	5,1
	6,7
	-1,4
	0,0
	-1,4

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-2,5
	1,0
	-0,4
	0,1
	0,0
	1,5

	Combinazione di carico-44 (P31)
	DM25
	-17,0
	-5,1
	0,2
	0,0
	-0,4
	3,4

	
	DM25
	23,3
	0,8
	0,2
	0,1
	0,4
	-1,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,6
	5,3
	6,8
	-1,5
	0,0
	-1,4

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-2,3
	1,0
	-0,4
	0,1
	0,0
	1,5

	Combinazione di carico-45 (P31)
	DM25
	-61,9
	-2,0
	0,8
	-0,1
	-1,6
	11,0

	
	DM25
	56,0
	9,9
	0,9
	0,3
	1,6
	-12,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,3
	-7,6
	-5,3
	1,6
	0,0
	-0,8

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-4,6
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,0

	Combinazione di carico-46 (P31)
	DM25
	-32,5
	-3,6
	0,9
	0,0
	-1,3
	6,8

	
	DM25
	34,5
	4,8
	0,8
	0,2
	1,3
	-6,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,8
	-0,3
	3,5
	-0,2
	0,0
	-1,5

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-6,6
	0,9
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,6

	Combinazione di carico-47 (P31)
	DM25
	-50,2
	-3,4
	0,0
	-0,1
	-0,6
	8,1

	
	DM25
	46,7
	6,5
	0,3
	0,3
	0,6
	-8,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-1,0
	-2,8
	-2,9
	0,5
	0,0
	-0,7

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-0,7
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,9

	Combinazione di carico-48 (P31)
	DM25
	-61,0
	-2,1
	0,8
	-0,1
	-1,6
	10,9

	
	DM25
	55,4
	9,8
	0,9
	0,3
	1,6
	-12,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,1
	-7,4
	-5,1
	1,5
	0,0
	-0,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-4,4
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,1

	Combinazione di carico-49 (P31)
	DM25
	-31,7
	-3,6
	0,9
	0,0
	-1,3
	6,6

	
	DM25
	33,9
	4,7
	0,8
	0,2
	1,3
	-6,3

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,7
	-0,1
	3,6
	-0,3
	0,0
	-1,5

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-6,4
	1,0
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-50 (P31)
	DM25
	-49,4
	-3,5
	0,0
	-0,1
	-0,6
	8,0

	
	DM25
	46,1
	6,3
	0,3
	0,2
	0,6
	-8,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,9
	-2,6
	-2,7
	0,5
	0,0
	-0,7

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-0,6
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,9

	Combinazione di carico-51 (P31)
	DM25
	-59,8
	-2,2
	0,8
	-0,1
	-1,5
	10,7

	
	DM25
	54,5
	9,5
	0,9
	0,3
	1,5
	-12,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,1
	-7,1
	-4,7
	1,4
	0,0
	-0,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-4,5
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,1

	Combinazione di carico-52 (P31)
	DM25
	-30,4
	-3,7
	0,8
	0,0
	-1,2
	6,4

	
	DM25
	33,0
	4,4
	0,7
	0,2
	1,2
	-6,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,7
	0,3
	4,1
	-0,4
	0,0
	-1,5

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-6,4
	1,0
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-53 (P31)
	DM25
	-48,1
	-3,6
	0,0
	-0,1
	-0,6
	7,8

	
	DM25
	45,3
	6,1
	0,3
	0,2
	0,6
	-8,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,9
	-2,2
	-2,3
	0,4
	0,0
	-0,7

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-0,7
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,9

	Combinazione di carico-54 (P31)
	DM25
	-59,0
	-2,2
	0,8
	-0,1
	-1,5
	10,5

	
	DM25
	53,9
	9,3
	0,9
	0,3
	1,5
	-11,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,0
	-6,8
	-4,5
	1,4
	0,0
	-0,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-4,3
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,1

	Combinazione di carico-55 (P31)
	DM25
	-29,6
	-3,8
	0,8
	0,0
	-1,2
	6,3

	
	DM25
	32,3
	4,2
	0,7
	0,2
	1,2
	-5,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,5
	0,5
	4,2
	-0,4
	0,0
	-1,5

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-6,3
	1,0
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,7

	Combinazione di carico-56 (P31)
	DM25
	-47,3
	-3,6
	0,0
	-0,1
	-0,6
	7,6

	
	DM25
	44,6
	5,9
	0,3
	0,2
	0,6
	-7,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,7
	-2,0
	-2,1
	0,3
	0,0
	-0,8

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-0,5
	0,3
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,9

	Combinazione di carico-57 (P31)
	DM25
	-29,1
	8,3
	0,4
	-0,2
	-0,8
	4,4

	
	DM25
	11,8
	8,5
	0,5
	0,1
	0,8
	-9,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,8
	-18,5
	-16,7
	4,5
	0,0
	1,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-1,9
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,0

	Combinazione di carico-58 (P31)
	DM25
	-28,3
	8,3
	0,4
	-0,2
	-0,8
	4,2

	
	DM25
	11,2
	8,3
	0,5
	0,1
	0,8
	-8,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,6
	-18,3
	-16,5
	4,5
	0,0
	1,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-1,8
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,0

	Combinazione di carico-59 (P31)
	DM25
	-27,0
	8,2
	0,4
	-0,2
	-0,7
	4,0

	
	DM25
	10,3
	8,0
	0,4
	0,1
	0,7
	-8,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,6
	-17,9
	-16,1
	4,4
	0,0
	1,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-1,8
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,0

	Combinazione di carico-60 (P31)
	DM25
	-26,2
	8,1
	0,4
	-0,2
	-0,7
	3,9

	
	DM25
	9,7
	7,9
	0,4
	0,1
	0,7
	-8,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-2,5
	-17,7
	-16,0
	4,3
	0,0
	1,9

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-1,7
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,0

	Combinazione di carico-61 (P31)
	DM25
	-71,0
	11,3
	1,0
	-0,3
	-1,9
	11,5

	
	DM25
	42,4
	17,0
	1,2
	0,2
	1,9
	-19,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,2
	-30,6
	-28,1
	7,4
	0,0
	2,4

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-4,1
	-2,4
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-62 (P31)
	DM25
	-41,3
	9,7
	1,1
	-0,2
	-1,6
	7,3

	
	DM25
	21,0
	11,9
	1,0
	0,1
	1,6
	-13,1

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,8
	-23,3
	-19,4
	5,6
	0,0
	1,8

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-6,5
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-1,9

	Combinazione di carico-63 (P31)
	DM25
	-59,3
	9,9
	0,3
	-0,3
	-1,0
	8,6

	
	DM25
	33,1
	13,6
	0,6
	0,2
	1,0
	-15,2

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,8
	-25,8
	-25,6
	6,3
	0,0
	2,6

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,1
	-2,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,6

	Combinazione di carico-64 (P31)
	DM25
	-70,2
	11,2
	1,0
	-0,3
	-1,9
	11,4

	
	DM25
	41,7
	16,8
	1,1
	0,2
	1,9
	-18,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,1
	-30,4
	-27,9
	7,3
	0,0
	2,4

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-3,9
	-2,4
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-65 (P31)
	DM25
	-40,5
	9,7
	1,1
	-0,2
	-1,6
	7,1

	
	DM25
	20,3
	11,7
	1,0
	0,1
	1,6
	-12,9

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,7
	-23,1
	-19,3
	5,5
	0,0
	1,8

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-6,4
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-66 (P31)
	DM25
	-58,5
	9,8
	0,3
	-0,3
	-1,0
	8,5

	
	DM25
	32,5
	13,4
	0,6
	0,2
	1,0
	-15,0

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,6
	-25,6
	-25,4
	6,3
	0,0
	2,5

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,2
	-2,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,6

	Combinazione di carico-67 (P31)
	DM25
	-69,0
	11,1
	1,0
	-0,3
	-1,9
	11,2

	
	DM25
	40,9
	16,6
	1,1
	0,2
	1,9
	-18,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-6,0
	-30,0
	-27,5
	7,2
	0,0
	2,4

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-4,0
	-2,4
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-68 (P31)
	DM25
	-39,3
	9,6
	1,0
	-0,2
	-1,5
	6,9

	
	DM25
	19,5
	11,5
	1,0
	0,1
	1,5
	-12,6

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,7
	-22,7
	-18,8
	5,4
	0,0
	1,8

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-6,4
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-69 (P31)
	DM25
	-57,2
	9,7
	0,2
	-0,3
	-0,9
	8,3

	
	DM25
	31,6
	13,1
	0,5
	0,2
	0,9
	-14,7

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,6
	-25,2
	-25,0
	6,2
	0,0
	2,5

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,1
	-2,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,6

	Combinazione di carico-70 (P31)
	DM25
	-68,2
	11,1
	1,0
	-0,3
	-1,8
	11,0

	
	DM25
	40,2
	16,4
	1,1
	0,2
	1,8
	-18,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-5,9
	-29,8
	-27,4
	7,2
	0,0
	2,4

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-3,8
	-2,3
	-0,4
	-0,3
	0,0
	-2,4

	Combinazione di carico-71 (P31)
	DM25
	-38,5
	9,5
	1,0
	-0,2
	-1,5
	6,8

	
	DM25
	18,8
	11,3
	1,0
	0,1
	1,5
	-12,4

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-8,6
	-22,5
	-18,7
	5,4
	0,0
	1,7

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	-6,3
	-1,7
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-72 (P31)
	DM25
	-56,4
	9,7
	0,2
	-0,3
	-0,9
	8,1

	
	DM25
	31,0
	13,0
	0,5
	0,2
	0,9
	-14,5

	
	DM33
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM38
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM43
	-0,5
	-25,0
	-24,8
	6,1
	0,0
	2,5

	
	DM48
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	DM53
	0,3
	-2,4
	-0,4
	-0,2
	0,0
	-2,6


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,9 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	73,5 < 100%
	OK

	Saldature
	98,0 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM25-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-21 (P31)
	212,4
	0,0
	13,5
	OK

	DM25-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-21 (P31)
	355,5
	0,2
	40,9
	OK

	DM25-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-61 (P31)
	356,3
	0,6
	0,0
	OK

	DM33-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-63 (P31)
	355,3
	0,2
	0,0
	OK

	DM33-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-63 (P31)
	353,2
	0,0
	192,4
	OK

	DM38-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-61 (P31)
	355,5
	0,2
	0,0
	OK

	DM38-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-61 (P31)
	357,0
	0,9
	159,5
	OK

	DM43-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-21 (P31)
	281,7
	0,0
	0,0
	OK

	DM43-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-61 (P31)
	355,1
	0,0
	0,0
	OK

	DM43-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-61 (P31)
	256,1
	0,0
	0,0
	OK

	DM48-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-63 (P31)
	355,7
	0,3
	0,0
	OK

	DM48-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-63 (P31)
	355,2
	0,1
	174,8
	OK

	DM53-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-63 (P31)
	65,5
	0,0
	0,0
	OK

	DM53-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-63 (P31)
	64,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM53-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-61 (P31)
	16,9
	0,0
	0,0
	OK

	EP1
	10,0
	Combinazione di carico-63 (P31)
	113,4
	0,0
	13,1
	OK

	PE2
	10,0
	Combinazione di carico-61 (P31)
	355,0
	0,0
	42,0
	OK

	PRN1
	10,0
	Combinazione di carico-63 (P31)
	189,3
	0,0
	57,8
	OK

	PRN2
	10,0
	Combinazione di carico-55 (P31)
	183,6
	0,0
	34,4
	OK

	PRN3
	10,0
	Combinazione di carico-61 (P31)
	355,7
	0,3
	156,2
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-61 (P31) 
	[image: ]



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-61 (P31) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-61 (P31) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Classe
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-63 (P31)
	4,6
	0,7
	110,1
	5,1
	1,1
	4,7
	OK
	OK

	
	B2
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-49 (P31)
	3,2
	1,3
	87,1
	3,6
	2,1
	4,7
	OK
	OK

	
	B3
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-61 (P31)
	3,8
	3,3
	116,1
	4,2
	5,4
	8,4
	OK
	OK

	
	B4
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-21 (P31)
	0,5
	4,3
	128,2
	0,6
	7,2
	7,6
	OK
	OK

	
	B5
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-63 (P31)
	6,6
	0,4
	111,0
	7,3
	0,6
	5,9
	OK
	OK

	
	B6
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-49 (P31)
	3,2
	1,4
	87,1
	3,5
	2,3
	4,8
	OK
	OK

	
	B7
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-61 (P31)
	5,8
	3,9
	116,1
	6,4
	6,5
	11,0
	OK
	OK

	
	B8
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-21 (P31)
	0,9
	5,4
	156,8
	1,0
	9,0
	9,7
	OK
	OK

	[image: ]
	B9
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-61 (P31)
	6,2
	7,2
	96,6
	6,9
	12,0
	16,9
	OK
	OK

	
	B10
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-61 (P31)
	1,5
	13,5
	122,1
	1,7
	22,5
	23,7
	OK
	OK

	
	B11
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-21 (P31)
	1,3
	12,1
	92,2
	1,5
	20,0
	21,1
	OK
	OK

	
	B12
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-61 (P31)
	11,3
	15,2
	104,3
	12,5
	25,2
	34,1
	OK
	OK

	
	B13
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-61 (P31)
	0,5
	6,9
	87,1
	0,5
	11,5
	11,9
	OK
	OK

	
	B14
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-61 (P31)
	28,1
	12,5
	101,8
	31,1
	20,7
	42,9
	OK
	OK

	
	B15
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-21 (P31)
	2,5
	8,4
	148,6
	2,7
	13,9
	15,8
	OK
	OK

	
	B16
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-61 (P31)
	13,3
	1,8
	87,1
	14,7
	3,0
	13,5
	OK
	OK

	[image: ]
	B17
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-63 (P31)
	23,3
	0,0
	41,5
	25,7
	0,1
	18,5
	OK
	OK

	[image: ]
	B18
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-63 (P31)
	27,3
	0,0
	41,5
	30,2
	0,1
	21,6
	OK
	OK

	[image: ]
	B19
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-61 (P31)
	66,4
	0,0
	41,5
	73,5
	0,1
	52,5
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3

	M16 8.8 - 2
	90,4
	93,7
	60,3


Risultati dettagliati per B19
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	66,4 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	93,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	66,4 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,0 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	41,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	0,0 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	52,5 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	73,5 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	0,1 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	EP1
	DM53-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-63 (P31)
	34,0
	0,0
	-0,4
	-19,5
	-1,9
	7,8
	6,0
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-63 (P31)
	46,5
	0,0
	-29,3
	-13,8
	15,5
	10,7
	7,4
	OK

	EP1
	DM53-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-63 (P31)
	41,5
	0,0
	-18,5
	13,5
	-16,7
	9,5
	6,6
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-63 (P31)
	30,7
	0,0
	5,2
	16,6
	-5,4
	7,1
	5,4
	OK

	EP1
	DM53-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-64 (P31)
	15,0
	0,0
	-1,1
	-5,8
	-6,4
	3,4
	2,4
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-72 (P31)
	16,5
	0,0
	9,5
	-6,3
	-4,5
	3,8
	2,2
	OK

	PE2
	DM43-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P31)
	228,9
	0,0
	-128,0
	-28,8
	-105,7
	52,6
	26,0
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P31)
	92,5
	0,0
	-41,9
	-26,7
	39,4
	21,2
	13,8
	OK

	PE2
	DM43-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-61 (P31)
	192,3
	0,0
	-103,0
	-65,7
	-66,9
	44,2
	36,8
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-61 (P31)
	259,5
	0,0
	12,7
	-149,6
	-1,3
	59,6
	46,0
	OK

	PE2
	DM43-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-61 (P31)
	292,6
	0,0
	81,9
	55,3
	152,5
	67,2
	55,3
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-61 (P31)
	426,8
	0,0
	-136,5
	191,0
	134,3
	98,0
	71,4
	OK

	DM53-bfl 1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-61 (P31)
	67,7
	0,0
	-45,6
	8,2
	-27,7
	15,5
	9,6
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-63 (P31)
	77,4
	0,0
	48,8
	15,0
	-31,3
	17,8
	10,4
	OK

	EP1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-63 (P31)
	204,2
	0,0
	8,1
	117,5
	-8,6
	46,9
	24,1
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-63 (P31)
	188,6
	0,0
	3,5
	107,7
	-15,6
	43,3
	24,2
	OK

	DM53-tfl 1
	PRN2
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-63 (P31)
	82,2
	0,0
	53,2
	-6,9
	35,5
	18,9
	10,1
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-63 (P31)
	75,7
	0,0
	-50,3
	-1,8
	32,6
	17,4
	9,6
	OK

	EP1
	PRN2
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-63 (P31)
	125,9
	0,0
	4,8
	-71,2
	14,4
	28,9
	17,8
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-63 (P31)
	146,5
	0,0
	-7,6
	-83,6
	12,1
	33,6
	17,7
	OK

	DM43-bfl 1
	PRN3
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-61 (P31)
	389,7
	0,0
	141,1
	-136,7
	159,1
	89,5
	44,7
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-61 (P31)
	354,9
	0,0
	-127,5
	-124,1
	145,5
	81,5
	39,9
	OK

	PE2
	PRN3
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-61 (P31)
	426,9
	0,0
	8,3
	-245,3
	23,7
	98,0
	50,1
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-61 (P31)
	426,9
	0,0
	21,5
	-245,1
	22,9
	98,0
	53,8
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8
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Fig.  13‑11 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM23
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM28
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM34
	34 - L60X5
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	22
	0
	Posizione


[image: ]

Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2

	34 - L60X5
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P32)
	DM23
	-2,2
	-0,8
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-2,5
	0,8
	0,1
	0,0
	0,0
	0,4

	
	DM34
	3,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P32)
	DM23
	-2,1
	-0,7
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-2,4
	0,7
	0,1
	0,0
	0,0
	0,4

	
	DM34
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P32)
	DM23
	-2,0
	-0,7
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-2,3
	0,7
	0,1
	0,0
	0,0
	0,4

	
	DM34
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P32)
	DM23
	-1,9
	-0,7
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-2,2
	0,7
	0,1
	0,0
	0,0
	0,4

	
	DM34
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P32)
	DM23
	-4,5
	-1,9
	1,2
	1,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,5
	1,9
	0,1
	0,0
	0,0
	1,0

	
	DM34
	6,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P32)
	DM23
	-4,4
	-1,9
	1,2
	1,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,4
	1,9
	0,1
	0,0
	0,0
	1,0

	
	DM34
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P32)
	DM23
	-4,3
	-1,9
	1,2
	1,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,3
	1,9
	0,1
	0,0
	0,0
	1,0

	
	DM34
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P32)
	DM23
	-4,2
	-1,9
	1,2
	1,0
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,2
	1,9
	0,1
	0,0
	0,0
	1,0

	
	DM34
	5,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P32)
	DM23
	-7,0
	-4,1
	1,4
	2,3
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-8,2
	4,1
	0,3
	-0,1
	0,0
	2,3

	
	DM34
	9,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P32)
	DM23
	-7,2
	-2,6
	1,5
	1,4
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-8,5
	2,6
	0,3
	-0,1
	0,0
	1,4

	
	DM34
	10,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P32)
	DM23
	-4,1
	-3,5
	1,2
	1,9
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-5,1
	3,5
	0,1
	-0,1
	0,0
	1,9

	
	DM34
	5,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P32)
	DM23
	-6,9
	-4,1
	1,4
	2,3
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-8,1
	4,1
	0,3
	-0,1
	0,0
	2,3

	
	DM34
	9,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P32)
	DM23
	-7,1
	-2,6
	1,5
	1,4
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-8,4
	2,6
	0,3
	-0,1
	0,0
	1,4

	
	DM34
	10,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P32)
	DM23
	-4,0
	-3,4
	1,2
	1,9
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-5,0
	3,4
	0,1
	-0,1
	0,0
	1,9

	
	DM34
	5,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P32)
	DM23
	-6,8
	-4,1
	1,4
	2,2
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-8,0
	4,1
	0,3
	-0,1
	0,0
	2,2

	
	DM34
	9,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P32)
	DM23
	-7,0
	-2,6
	1,4
	1,4
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-8,3
	2,6
	0,3
	-0,1
	0,0
	1,4

	
	DM34
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P32)
	DM23
	-3,9
	-3,4
	1,1
	1,9
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-4,9
	3,4
	0,1
	-0,1
	0,0
	1,9

	
	DM34
	5,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P32)
	DM23
	-6,7
	-4,1
	1,4
	2,2
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-7,9
	4,1
	0,3
	-0,1
	0,0
	2,2

	
	DM34
	9,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P32)
	DM23
	-7,0
	-2,6
	1,4
	1,4
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-8,2
	2,6
	0,3
	-0,1
	0,0
	1,4

	
	DM34
	9,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P32)
	DM23
	-3,8
	-3,4
	1,1
	1,9
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-4,8
	3,4
	0,1
	0,0
	0,0
	1,9

	
	DM34
	5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P32)
	DM23
	-7,5
	-1,1
	1,5
	0,5
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-8,8
	1,1
	0,3
	-0,1
	0,0
	0,5

	
	DM34
	10,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P32)
	DM23
	-4,8
	-0,4
	1,3
	0,2
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,8
	0,4
	0,1
	0,0
	0,0
	0,2

	
	DM34
	6,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P32)
	DM23
	-7,4
	-1,1
	1,5
	0,5
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-8,7
	1,1
	0,3
	-0,1
	0,0
	0,5

	
	DM34
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P32)
	DM23
	-4,7
	-0,4
	1,3
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,7
	0,4
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1

	
	DM34
	6,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P32)
	DM23
	-7,3
	-1,1
	1,5
	0,5
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-8,6
	1,1
	0,3
	-0,1
	0,0
	0,5

	
	DM34
	10,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P32)
	DM23
	-4,6
	-0,4
	1,2
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,6
	0,4
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1

	
	DM34
	6,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P32)
	DM23
	-7,2
	-1,0
	1,5
	0,5
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-8,5
	1,0
	0,3
	-0,1
	0,0
	0,5

	
	DM34
	10,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P32)
	DM23
	-4,5
	-0,4
	1,2
	0,1
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,5
	0,4
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1

	
	DM34
	6,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P32)
	DM23
	-4,7
	-1,5
	0,5
	0,8
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-5,1
	1,5
	0,2
	-0,1
	0,0
	0,8

	
	DM34
	6,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P32)
	DM23
	-4,6
	-1,4
	0,5
	0,8
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-5,0
	1,4
	0,2
	-0,1
	0,0
	0,8

	
	DM34
	6,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P32)
	DM23
	-4,5
	-1,4
	0,5
	0,7
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-4,9
	1,4
	0,2
	-0,1
	0,0
	0,7

	
	DM34
	6,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P32)
	DM23
	-4,4
	-1,4
	0,5
	0,7
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-4,8
	1,4
	0,2
	-0,1
	0,0
	0,7

	
	DM34
	6,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P32)
	DM23
	-4,4
	-3,0
	0,5
	1,6
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-4,8
	3,0
	0,2
	-0,1
	0,0
	1,7

	
	DM34
	6,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P32)
	DM23
	-4,4
	-2,9
	0,5
	1,6
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-4,7
	2,9
	0,2
	-0,1
	0,0
	1,6

	
	DM34
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P32)
	DM23
	-4,3
	-2,9
	0,5
	1,6
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-4,6
	2,9
	0,2
	-0,1
	0,0
	1,6

	
	DM34
	6,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P32)
	DM23
	-4,2
	-2,9
	0,5
	1,6
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-4,5
	2,9
	0,2
	-0,1
	0,0
	1,6

	
	DM34
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P32)
	DM23
	-5,0
	0,1
	0,6
	-0,1
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-5,4
	-0,1
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,1

	
	DM34
	7,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P32)
	DM23
	-4,9
	0,1
	0,6
	-0,1
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-5,3
	-0,1
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,1

	
	DM34
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P32)
	DM23
	-4,8
	0,1
	0,6
	-0,1
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-5,2
	-0,1
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,2

	
	DM34
	6,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P32)
	DM23
	-4,7
	0,2
	0,6
	-0,2
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,2
	-0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,2

	
	DM34
	6,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P32)
	DM23
	-1,8
	-3,3
	0,3
	1,9
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-2,0
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	1,9

	
	DM34
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P32)
	DM23
	-1,7
	-3,3
	0,3
	1,9
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-1,9
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	1,9

	
	DM34
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P32)
	DM23
	-1,6
	-3,2
	0,3
	1,8
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-1,8
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8

	
	DM34
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P32)
	DM23
	-1,5
	-3,2
	0,3
	1,8
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-1,7
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1,8

	
	DM34
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P32)
	DM23
	-5,3
	-4,6
	1,1
	2,6
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-6,2
	4,6
	0,2
	-0,1
	0,0
	2,6

	
	DM34
	7,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P32)
	DM23
	-3,3
	-4,1
	0,9
	2,3
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-4,1
	4,1
	0,1
	-0,1
	0,0
	2,3

	
	DM34
	4,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P32)
	DM23
	-3,5
	-3,8
	0,4
	2,1
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-3,8
	3,8
	0,1
	-0,1
	0,0
	2,1

	
	DM34
	4,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P32)
	DM23
	-5,2
	-4,6
	1,1
	2,6
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-6,1
	4,6
	0,2
	-0,1
	0,0
	2,6

	
	DM34
	7,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P32)
	DM23
	-3,2
	-4,1
	0,9
	2,3
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-4,0
	4,1
	0,1
	0,0
	0,0
	2,3

	
	DM34
	4,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P32)
	DM23
	-3,4
	-3,7
	0,4
	2,1
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-3,7
	3,7
	0,1
	-0,1
	0,0
	2,1

	
	DM34
	4,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P32)
	DM23
	-5,1
	-4,5
	1,0
	2,5
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-6,0
	4,5
	0,2
	-0,1
	0,0
	2,5

	
	DM34
	7,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P32)
	DM23
	-3,1
	-4,0
	0,9
	2,3
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-3,9
	4,0
	0,1
	0,0
	0,0
	2,3

	
	DM34
	4,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P32)
	DM23
	-3,3
	-3,7
	0,4
	2,1
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-3,6
	3,7
	0,1
	-0,1
	0,0
	2,1

	
	DM34
	4,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P32)
	DM23
	-5,0
	-4,5
	1,0
	2,5
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-5,9
	4,5
	0,2
	-0,1
	0,0
	2,5

	
	DM34
	7,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P32)
	DM23
	-3,0
	-4,0
	0,9
	2,3
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-3,8
	4,0
	0,1
	0,0
	0,0
	2,3

	
	DM34
	4,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P32)
	DM23
	-3,2
	-3,7
	0,4
	2,1
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-3,5
	3,7
	0,1
	-0,1
	0,0
	2,1

	
	DM34
	4,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P32)
	DM23
	-2,6
	1,8
	0,5
	-1,1
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-3,0
	-1,8
	0,1
	0,0
	0,0
	-1,1

	
	DM34
	3,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P32)
	DM23
	-2,5
	1,8
	0,5
	-1,1
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-2,9
	-1,8
	0,1
	0,0
	0,0
	-1,1

	
	DM34
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P32)
	DM23
	-2,4
	1,8
	0,4
	-1,1
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-2,8
	-1,8
	0,1
	0,0
	0,0
	-1,1

	
	DM34
	3,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P32)
	DM23
	-2,3
	1,9
	0,4
	-1,1
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-2,7
	-1,9
	0,1
	0,0
	0,0
	-1,1

	
	DM34
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P32)
	DM23
	-6,1
	0,5
	1,2
	-0,4
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-7,2
	-0,5
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,4

	
	DM34
	8,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P32)
	DM23
	-4,3
	0,9
	1,1
	-0,6
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,2
	-0,9
	0,1
	0,0
	0,0
	-0,6

	
	DM34
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P32)
	DM23
	-4,3
	1,3
	0,6
	-0,8
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-4,8
	-1,3
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,8

	
	DM34
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P32)
	DM23
	-6,0
	0,5
	1,2
	-0,4
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-7,1
	-0,5
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,4

	
	DM34
	8,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P32)
	DM23
	-4,2
	1,0
	1,0
	-0,6
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,1
	-1,0
	0,1
	0,0
	0,0
	-0,6

	
	DM34
	5,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P32)
	DM23
	-4,3
	1,3
	0,6
	-0,8
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-4,7
	-1,3
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,8

	
	DM34
	6,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P32)
	DM23
	-5,9
	0,5
	1,2
	-0,4
	0,0
	0,1

	
	DM28
	-6,9
	-0,5
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,4

	
	DM34
	8,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P32)
	DM23
	-4,1
	1,0
	1,0
	-0,7
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-5,0
	-1,0
	0,1
	0,0
	0,0
	-0,7

	
	DM34
	5,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P32)
	DM23
	-4,2
	1,3
	0,5
	-0,8
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-4,6
	-1,3
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,8

	
	DM34
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P32)
	DM23
	-5,8
	0,5
	1,2
	-0,4
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-6,9
	-0,5
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,4

	
	DM34
	8,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P32)
	DM23
	-4,0
	1,0
	1,0
	-0,7
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-4,8
	-1,0
	0,1
	0,0
	0,0
	-0,7

	
	DM34
	5,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P32)
	DM23
	-4,1
	1,4
	0,5
	-0,9
	0,0
	0,0

	
	DM28
	-4,5
	-1,4
	0,2
	0,0
	0,0
	-0,9

	
	DM34
	5,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	32,7 < 100%
	OK

	Saldature
	28,3 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM23-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P32)
	120,5
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P32)
	138,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-45 (P32)
	55,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM28-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P32)
	105,7
	0,0
	6,7
	OK

	DM28-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P32)
	11,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM28-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-45 (P32)
	176,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM34-bfl 1
	5,0
	Combinazione di carico-60 (P32)
	273,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM34-w 1
	5,0
	Combinazione di carico-45 (P32)
	355,1
	0,0
	56,4
	OK

	PE1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P32)
	116,2
	0,0
	6,8
	OK

	PRN1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P32)
	292,9
	0,0
	56,6
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-45 (P32) 
	



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-45 (P32) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-45 (P32) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Classe
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P32)
	2,9
	4,6
	156,8
	3,2
	7,6
	9,9
	OK
	OK

	
	B2
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P32)
	1,0
	2,5
	156,8
	1,1
	4,1
	4,9
	OK
	OK

	
	B3
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-9 (P32)
	2,5
	5,2
	130,6
	2,7
	8,6
	10,6
	OK
	OK

	
	B4
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P32)
	2,4
	3,9
	95,3
	2,6
	6,5
	8,4
	OK
	OK

	
	B5
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P32)
	0,2
	4,7
	145,2
	0,3
	7,8
	8,0
	OK
	OK

	
	B6
	M16 8.8 - 1
	Combinazione di carico-45 (P32)
	4,9
	2,8
	144,4
	5,4
	4,6
	8,5
	OK
	OK

	[image: ]
	B7
	M16 8.8 - 2
	Combinazione di carico-9 (P32)
	20,6
	9,9
	58,1
	22,8
	17,0
	32,7
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3

	M16 8.8 - 2
	90,4
	93,7
	60,3


Risultati dettagliati per B7
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	20,6 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	93,7 
	kN
	≥
	[image: ]
	20,6 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	9,9 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	58,1 
	kN
	≥
	[image: ]
	9,9 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	32,7 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	22,8 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	17,0 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	PE1
	DM23-bfl 1
	◢ 4,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-45 (P32)
	100,2
	0,0
	-60,3
	-22,6
	-40,3
	23,0
	15,9
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-45 (P32)
	52,1
	0,0
	-35,7
	-10,3
	19,4
	12,0
	9,6
	OK

	PE1
	DM23-tfl 1
	◢ 4,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-45 (P32)
	85,7
	0,0
	-56,8
	-15,5
	-33,7
	19,7
	12,1
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-45 (P32)
	100,0
	0,0
	-62,6
	-23,8
	38,2
	23,0
	16,8
	OK

	PE1
	DM23-w 1
	◢ 3,0 ◣
	180
	Combinazione di carico-45 (P32)
	109,1
	0,0
	-4,2
	62,8
	-4,7
	25,1
	18,2
	OK

	
	
	◢ 3,0 ◣
	180
	Combinazione di carico-45 (P32)
	95,4
	0,0
	0,2
	55,0
	-0,8
	21,9
	16,5
	OK

	DM23-tfl 1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-45 (P32)
	120,0
	0,0
	-25,9
	-62,4
	-26,2
	27,6
	19,0
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	150
	Combinazione di carico-45 (P32)
	123,2
	0,0
	26,1
	-64,4
	-26,3
	28,3
	21,0
	OK

	PE1
	PRN1
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-45 (P32)
	104,9
	0,0
	-51,8
	23,7
	-47,0
	24,1
	15,4
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	120
	Combinazione di carico-45 (P32)
	114,3
	0,0
	56,1
	25,8
	-51,4
	26,2
	18,5
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8
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Fig.  13‑12 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM25
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM33
	32 - HEB260
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione


[image: ]

Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2

	32 - HEB260
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P33)
	DM25
	-2,3
	0,8
	0,4
	0,4
	-0,1
	0,2

	
	DM25
	18,0
	4,9
	-0,4
	0,1
	0,2
	-0,2

	
	DM33
	5,7
	0,1
	-15,7
	0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-2 (P33)
	DM25
	-2,2
	0,7
	0,4
	0,4
	-0,1
	0,2

	
	DM25
	17,3
	4,8
	-0,4
	0,1
	0,2
	-0,2

	
	DM33
	5,5
	0,1
	-15,1
	0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-3 (P33)
	DM25
	-2,1
	0,7
	0,4
	0,4
	-0,1
	0,2

	
	DM25
	16,5
	4,5
	-0,3
	0,1
	0,2
	-0,2

	
	DM33
	5,2
	0,1
	-14,3
	0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-4 (P33)
	DM25
	-2,1
	0,7
	0,4
	0,4
	-0,1
	0,2

	
	DM25
	15,8
	4,3
	-0,3
	0,1
	0,2
	-0,2

	
	DM33
	5,0
	0,0
	-13,8
	0,1
	0,0
	-0,5

	Combinazione di carico-5 (P33)
	DM25
	-4,6
	1,9
	1,2
	1,0
	-0,3
	0,5

	
	DM25
	31,0
	9,8
	-1,1
	0,2
	0,4
	-0,5

	
	DM33
	11,8
	0,2
	-26,4
	0,2
	0,0
	-1,2

	Combinazione di carico-6 (P33)
	DM25
	-4,5
	1,9
	1,2
	1,0
	-0,3
	0,5

	
	DM25
	30,3
	9,7
	-1,1
	0,2
	0,4
	-0,5

	
	DM33
	11,6
	0,1
	-25,8
	0,2
	0,0
	-1,2

	Combinazione di carico-7 (P33)
	DM25
	-4,4
	1,9
	1,2
	1,0
	-0,3
	0,5

	
	DM25
	29,4
	9,4
	-1,0
	0,2
	0,4
	-0,5

	
	DM33
	11,3
	0,1
	-25,1
	0,2
	0,0
	-1,2

	Combinazione di carico-8 (P33)
	DM25
	-4,3
	1,9
	1,2
	1,0
	-0,3
	0,5

	
	DM25
	28,8
	9,3
	-1,0
	0,2
	0,4
	-0,5

	
	DM33
	11,1
	0,1
	-24,5
	0,1
	0,0
	-1,2

	Combinazione di carico-9 (P33)
	DM25
	-7,1
	4,4
	1,4
	2,3
	-0,3
	1,1

	
	DM25
	65,7
	16,6
	-1,3
	0,4
	0,6
	-1,1

	
	DM33
	21,0
	0,2
	-58,7
	0,3
	0,0
	-2,7

	Combinazione di carico-10 (P33)
	DM25
	-7,3
	2,6
	1,5
	1,4
	-0,3
	0,7

	
	DM25
	61,7
	17,1
	-1,3
	0,4
	0,6
	-0,7

	
	DM33
	19,7
	0,2
	-54,3
	0,3
	0,0
	-1,8

	Combinazione di carico-11 (P33)
	DM25
	-4,3
	3,7
	1,2
	1,9
	-0,3
	0,9

	
	DM25
	35,0
	9,3
	-1,0
	0,2
	0,4
	-0,9

	
	DM33
	13,0
	0,2
	-30,7
	0,2
	0,0
	-2,1

	Combinazione di carico-12 (P33)
	DM25
	-7,0
	4,4
	1,4
	2,3
	-0,3
	1,1

	
	DM25
	65,1
	16,4
	-1,3
	0,4
	0,6
	-1,1

	
	DM33
	20,8
	0,2
	-58,1
	0,3
	0,0
	-2,6

	Combinazione di carico-13 (P33)
	DM25
	-7,2
	2,6
	1,5
	1,4
	-0,3
	0,7

	
	DM25
	61,0
	16,9
	-1,3
	0,4
	0,6
	-0,7

	
	DM33
	19,6
	0,1
	-53,8
	0,3
	0,0
	-1,7

	Combinazione di carico-14 (P33)
	DM25
	-4,2
	3,7
	1,2
	1,9
	-0,3
	0,9

	
	DM25
	34,3
	9,1
	-1,0
	0,2
	0,4
	-0,9

	
	DM33
	12,9
	0,2
	-30,2
	0,2
	0,0
	-2,1

	Combinazione di carico-15 (P33)
	DM25
	-6,9
	4,4
	1,4
	2,2
	-0,3
	1,1

	
	DM25
	64,3
	16,2
	-1,2
	0,4
	0,6
	-1,1

	
	DM33
	20,5
	0,2
	-57,3
	0,3
	0,0
	-2,6

	Combinazione di carico-16 (P33)
	DM25
	-7,2
	2,6
	1,4
	1,4
	-0,3
	0,7

	
	DM25
	60,2
	16,7
	-1,3
	0,3
	0,6
	-0,7

	
	DM33
	19,3
	0,1
	-53,0
	0,3
	0,0
	-1,7

	Combinazione di carico-17 (P33)
	DM25
	-4,1
	3,7
	1,1
	1,9
	-0,3
	0,9

	
	DM25
	33,4
	8,9
	-1,0
	0,2
	0,4
	-0,9

	
	DM33
	12,6
	0,2
	-29,4
	0,2
	0,0
	-2,1

	Combinazione di carico-18 (P33)
	DM25
	-6,8
	4,3
	1,4
	2,2
	-0,3
	1,1

	
	DM25
	63,6
	16,0
	-1,2
	0,4
	0,6
	-1,1

	
	DM33
	20,3
	0,2
	-56,8
	0,3
	0,0
	-2,6

	Combinazione di carico-19 (P33)
	DM25
	-7,1
	2,6
	1,4
	1,4
	-0,3
	0,7

	
	DM25
	59,5
	16,5
	-1,3
	0,3
	0,6
	-0,7

	
	DM33
	19,1
	0,1
	-52,4
	0,3
	0,0
	-1,7

	Combinazione di carico-20 (P33)
	DM25
	-4,0
	3,7
	1,1
	1,9
	-0,3
	0,9

	
	DM25
	32,8
	8,7
	-1,0
	0,2
	0,4
	-0,9

	
	DM33
	12,4
	0,2
	-28,8
	0,1
	0,0
	-2,1

	Combinazione di carico-21 (P33)
	DM25
	-7,6
	0,8
	1,5
	0,5
	-0,4
	0,3

	
	DM25
	57,6
	17,6
	-1,4
	0,3
	0,6
	-0,3

	
	DM33
	18,5
	0,1
	-50,0
	0,3
	0,0
	-0,9

	Combinazione di carico-22 (P33)
	DM25
	-4,9
	0,2
	1,3
	0,2
	-0,3
	0,1

	
	DM25
	26,9
	10,4
	-1,1
	0,2
	0,5
	-0,1

	
	DM33
	10,5
	0,1
	-22,0
	0,2
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-23 (P33)
	DM25
	-7,5
	0,8
	1,5
	0,5
	-0,3
	0,3

	
	DM25
	56,9
	17,5
	-1,4
	0,3
	0,6
	-0,3

	
	DM33
	18,3
	0,1
	-49,4
	0,3
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-24 (P33)
	DM25
	-4,8
	0,1
	1,3
	0,1
	-0,3
	0,1

	
	DM25
	26,3
	10,2
	-1,1
	0,2
	0,4
	-0,1

	
	DM33
	10,3
	0,1
	-21,5
	0,2
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-25 (P33)
	DM25
	-7,4
	0,8
	1,5
	0,5
	-0,3
	0,3

	
	DM25
	56,1
	17,2
	-1,4
	0,3
	0,6
	-0,3

	
	DM33
	18,0
	0,1
	-48,7
	0,3
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-26 (P33)
	DM25
	-4,7
	0,1
	1,2
	0,1
	-0,3
	0,1

	
	DM25
	25,4
	9,9
	-1,1
	0,2
	0,4
	-0,1

	
	DM33
	10,0
	0,1
	-20,7
	0,2
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-27 (P33)
	DM25
	-7,3
	0,8
	1,5
	0,5
	-0,3
	0,3

	
	DM25
	55,4
	17,1
	-1,4
	0,3
	0,6
	-0,3

	
	DM33
	17,8
	0,1
	-48,1
	0,3
	0,0
	-0,8

	Combinazione di carico-28 (P33)
	DM25
	-4,6
	0,1
	1,2
	0,1
	-0,3
	0,1

	
	DM25
	24,8
	9,8
	-1,1
	0,2
	0,4
	-0,1

	
	DM33
	9,8
	0,1
	-20,2
	0,2
	0,0
	-0,3

	Combinazione di carico-29 (P33)
	DM25
	-4,8
	1,5
	0,5
	0,8
	-0,1
	0,4

	
	DM25
	48,4
	12,2
	-0,5
	0,3
	0,3
	-0,4

	
	DM33
	13,7
	0,1
	-43,6
	0,2
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-30 (P33)
	DM25
	-4,7
	1,4
	0,5
	0,8
	-0,1
	0,4

	
	DM25
	47,8
	12,0
	-0,5
	0,3
	0,3
	-0,4

	
	DM33
	13,5
	0,1
	-43,1
	0,2
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-31 (P33)
	DM25
	-4,7
	1,4
	0,5
	0,7
	-0,1
	0,4

	
	DM25
	47,0
	11,8
	-0,4
	0,3
	0,3
	-0,4

	
	DM33
	13,2
	0,1
	-42,3
	0,2
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-32 (P33)
	DM25
	-4,6
	1,4
	0,5
	0,7
	-0,1
	0,4

	
	DM25
	46,3
	11,6
	-0,4
	0,3
	0,3
	-0,4

	
	DM33
	13,0
	0,1
	-41,8
	0,2
	0,0
	-1,0

	Combinazione di carico-33 (P33)
	DM25
	-4,6
	3,2
	0,5
	1,6
	-0,1
	0,8

	
	DM25
	52,5
	11,7
	-0,4
	0,3
	0,3
	-0,8

	
	DM33
	14,9
	0,1
	-48,0
	0,2
	0,0
	-1,9

	Combinazione di carico-34 (P33)
	DM25
	-4,5
	3,2
	0,5
	1,6
	-0,1
	0,8

	
	DM25
	51,9
	11,5
	-0,4
	0,3
	0,3
	-0,8

	
	DM33
	14,7
	0,1
	-47,4
	0,2
	0,0
	-1,9

	Combinazione di carico-35 (P33)
	DM25
	-4,4
	3,2
	0,5
	1,6
	-0,1
	0,8

	
	DM25
	51,0
	11,3
	-0,4
	0,3
	0,3
	-0,8

	
	DM33
	14,4
	0,1
	-46,7
	0,2
	0,0
	-1,9

	Combinazione di carico-36 (P33)
	DM25
	-4,3
	3,2
	0,5
	1,6
	-0,1
	0,8

	
	DM25
	50,4
	11,1
	-0,4
	0,3
	0,3
	-0,8

	
	DM33
	14,3
	0,1
	-46,1
	0,2
	0,0
	-1,9

	Combinazione di carico-37 (P33)
	DM25
	-5,1
	-0,4
	0,6
	-0,1
	-0,1
	0,0

	
	DM25
	44,3
	12,7
	-0,6
	0,2
	0,3
	0,0

	
	DM33
	12,4
	0,0
	-39,3
	0,2
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-38 (P33)
	DM25
	-5,0
	-0,4
	0,6
	-0,1
	-0,1
	0,0

	
	DM25
	43,7
	12,6
	-0,6
	0,2
	0,3
	0,0

	
	DM33
	12,2
	0,0
	-38,7
	0,2
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-39 (P33)
	DM25
	-4,9
	-0,4
	0,6
	-0,1
	-0,1
	0,0

	
	DM25
	42,9
	12,3
	-0,5
	0,2
	0,3
	0,0

	
	DM33
	11,9
	0,0
	-38,0
	0,2
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-40 (P33)
	DM25
	-4,8
	-0,4
	0,6
	-0,2
	-0,1
	0,0

	
	DM25
	42,2
	12,2
	-0,5
	0,2
	0,3
	0,0

	
	DM33
	11,7
	0,0
	-37,4
	0,2
	0,0
	-0,1

	Combinazione di carico-41 (P33)
	DM25
	-1,9
	3,8
	0,3
	1,9
	-0,1
	0,8

	
	DM25
	24,8
	4,0
	-0,2
	0,1
	0,2
	-0,8

	
	DM33
	7,8
	0,1
	-22,9
	0,1
	0,0
	-2,0

	Combinazione di carico-42 (P33)
	DM25
	-1,8
	3,7
	0,3
	1,9
	-0,1
	0,8

	
	DM25
	24,1
	3,9
	-0,2
	0,1
	0,2
	-0,8

	
	DM33
	7,6
	0,1
	-22,4
	0,1
	0,0
	-2,0

	Combinazione di carico-43 (P33)
	DM25
	-1,7
	3,7
	0,3
	1,8
	-0,1
	0,8

	
	DM25
	23,3
	3,6
	-0,2
	0,1
	0,1
	-0,8

	
	DM33
	7,3
	0,1
	-21,6
	0,1
	0,0
	-2,0

	Combinazione di carico-44 (P33)
	DM25
	-1,6
	3,7
	0,3
	1,8
	-0,1
	0,8

	
	DM25
	22,7
	3,5
	-0,2
	0,1
	0,1
	-0,8

	
	DM33
	7,1
	0,1
	-21,0
	0,1
	0,0
	-2,0

	Combinazione di carico-45 (P33)
	DM25
	-5,4
	5,1
	1,1
	2,6
	-0,3
	1,2

	
	DM25
	55,4
	12,6
	-0,9
	0,3
	0,5
	-1,2

	
	DM33
	17,6
	0,2
	-50,0
	0,2
	0,0
	-2,9

	Combinazione di carico-46 (P33)
	DM25
	-3,5
	4,6
	0,9
	2,3
	-0,2
	1,1

	
	DM25
	33,9
	7,5
	-0,8
	0,2
	0,4
	-1,1

	
	DM33
	12,1
	0,2
	-30,4
	0,1
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-47 (P33)
	DM25
	-3,6
	4,2
	0,4
	2,1
	-0,1
	1,0

	
	DM25
	46,1
	9,1
	-0,3
	0,3
	0,3
	-1,0

	
	DM33
	13,4
	0,1
	-42,5
	0,2
	0,0
	-2,4

	Combinazione di carico-48 (P33)
	DM25
	-5,3
	5,0
	1,1
	2,6
	-0,3
	1,2

	
	DM25
	54,7
	12,4
	-0,9
	0,3
	0,5
	-1,2

	
	DM33
	17,4
	0,2
	-49,4
	0,2
	0,0
	-2,9

	Combinazione di carico-49 (P33)
	DM25
	-3,4
	4,6
	0,9
	2,3
	-0,2
	1,0

	
	DM25
	33,2
	7,3
	-0,8
	0,2
	0,3
	-1,0

	
	DM33
	11,9
	0,2
	-29,8
	0,1
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-50 (P33)
	DM25
	-3,5
	4,2
	0,4
	2,1
	-0,1
	1,0

	
	DM25
	45,4
	9,0
	-0,3
	0,2
	0,3
	-1,0

	
	DM33
	13,2
	0,1
	-41,9
	0,2
	0,0
	-2,4

	Combinazione di carico-51 (P33)
	DM25
	-5,2
	5,0
	1,0
	2,5
	-0,2
	1,2

	
	DM25
	53,9
	12,2
	-0,9
	0,3
	0,5
	-1,2

	
	DM33
	17,2
	0,2
	-48,6
	0,2
	0,0
	-2,8

	Combinazione di carico-52 (P33)
	DM25
	-3,3
	4,5
	0,9
	2,3
	-0,2
	1,0

	
	DM25
	32,3
	7,1
	-0,7
	0,2
	0,3
	-1,0

	
	DM33
	11,6
	0,2
	-29,1
	0,1
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-53 (P33)
	DM25
	-3,4
	4,2
	0,4
	2,1
	-0,1
	1,0

	
	DM25
	44,6
	8,7
	-0,3
	0,2
	0,2
	-1,0

	
	DM33
	12,9
	0,1
	-41,2
	0,2
	0,0
	-2,3

	Combinazione di carico-54 (P33)
	DM25
	-5,2
	5,0
	1,0
	2,5
	-0,2
	1,2

	
	DM25
	53,2
	12,0
	-0,9
	0,3
	0,5
	-1,2

	
	DM33
	17,0
	0,2
	-48,1
	0,2
	0,0
	-2,8

	Combinazione di carico-55 (P33)
	DM25
	-3,2
	4,5
	0,9
	2,3
	-0,2
	1,0

	
	DM25
	31,7
	6,9
	-0,7
	0,2
	0,3
	-1,0

	
	DM33
	11,4
	0,2
	-28,5
	0,1
	0,0
	-2,5

	Combinazione di carico-56 (P33)
	DM25
	-3,4
	4,2
	0,4
	2,1
	-0,1
	1,0

	
	DM25
	44,0
	8,6
	-0,3
	0,2
	0,2
	-1,0

	
	DM33
	12,7
	0,1
	-40,6
	0,2
	0,0
	-2,3

	Combinazione di carico-57 (P33)
	DM25
	-2,7
	-2,2
	0,5
	-1,1
	-0,1
	-0,5

	
	DM25
	11,1
	5,8
	-0,5
	0,1
	0,2
	0,5

	
	DM33
	3,6
	0,0
	-8,4
	0,1
	0,0
	1,0

	Combinazione di carico-58 (P33)
	DM25
	-2,6
	-2,3
	0,5
	-1,1
	-0,1
	-0,5

	
	DM25
	10,5
	5,6
	-0,5
	0,1
	0,2
	0,5

	
	DM33
	3,4
	0,0
	-7,9
	0,1
	0,0
	1,0

	Combinazione di carico-59 (P33)
	DM25
	-2,6
	-2,3
	0,4
	-1,1
	-0,1
	-0,5

	
	DM25
	9,7
	5,4
	-0,4
	0,1
	0,2
	0,5

	
	DM33
	3,1
	0,0
	-7,1
	0,1
	0,0
	1,0

	Combinazione di carico-60 (P33)
	DM25
	-2,5
	-2,3
	0,4
	-1,1
	-0,1
	-0,5

	
	DM25
	9,0
	5,2
	-0,4
	0,1
	0,2
	0,5

	
	DM33
	2,9
	0,0
	-6,6
	0,1
	0,0
	1,1

	Combinazione di carico-61 (P33)
	DM25
	-6,2
	-0,9
	1,2
	-0,4
	-0,3
	-0,1

	
	DM25
	41,7
	14,3
	-1,2
	0,2
	0,5
	0,1

	
	DM33
	13,4
	0,1
	-35,5
	0,2
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-62 (P33)
	DM25
	-4,4
	-1,4
	1,1
	-0,6
	-0,2
	-0,2

	
	DM25
	20,3
	9,2
	-1,0
	0,1
	0,4
	0,2

	
	DM33
	7,8
	0,1
	-15,9
	0,1
	0,0
	0,5

	Combinazione di carico-63 (P33)
	DM25
	-4,5
	-1,8
	0,6
	-0,8
	-0,1
	-0,3

	
	DM25
	32,4
	10,9
	-0,6
	0,2
	0,3
	0,3

	
	DM33
	9,1
	0,0
	-28,0
	0,2
	0,0
	0,6

	Combinazione di carico-64 (P33)
	DM25
	-6,1
	-0,9
	1,2
	-0,4
	-0,3
	-0,1

	
	DM25
	41,1
	14,2
	-1,1
	0,2
	0,5
	0,1

	
	DM33
	13,2
	0,1
	-34,9
	0,2
	0,0
	0,1

	Combinazione di carico-65 (P33)
	DM25
	-4,3
	-1,4
	1,0
	-0,6
	-0,2
	-0,3

	
	DM25
	19,7
	9,1
	-1,0
	0,1
	0,4
	0,3

	
	DM33
	7,7
	0,1
	-15,4
	0,1
	0,0
	0,5

	Combinazione di carico-66 (P33)
	DM25
	-4,4
	-1,8
	0,6
	-0,8
	-0,1
	-0,3

	
	DM25
	31,8
	10,7
	-0,6
	0,2
	0,3
	0,3

	
	DM33
	9,0
	0,0
	-27,4
	0,2
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-67 (P33)
	DM25
	-6,1
	-1,0
	1,2
	-0,4
	-0,3
	-0,1

	
	DM25
	40,2
	13,9
	-1,1
	0,2
	0,5
	0,1

	
	DM33
	12,9
	0,1
	-34,2
	0,2
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-68 (P33)
	DM25
	-4,2
	-1,5
	1,0
	-0,7
	-0,2
	-0,3

	
	DM25
	18,8
	8,8
	-1,0
	0,1
	0,4
	0,3

	
	DM33
	7,4
	0,1
	-14,6
	0,1
	0,0
	0,5

	Combinazione di carico-69 (P33)
	DM25
	-4,3
	-1,8
	0,5
	-0,8
	-0,1
	-0,3

	
	DM25
	31,0
	10,5
	-0,5
	0,2
	0,3
	0,3

	
	DM33
	8,7
	0,0
	-26,7
	0,2
	0,0
	0,7

	Combinazione di carico-70 (P33)
	DM25
	-6,0
	-1,0
	1,2
	-0,4
	-0,3
	-0,1

	
	DM25
	39,6
	13,8
	-1,1
	0,2
	0,5
	0,1

	
	DM33
	12,7
	0,1
	-33,6
	0,2
	0,0
	0,2

	Combinazione di carico-71 (P33)
	DM25
	-4,1
	-1,5
	1,0
	-0,7
	-0,2
	-0,3

	
	DM25
	18,2
	8,7
	-1,0
	0,1
	0,4
	0,3

	
	DM33
	7,2
	0,1
	-14,0
	0,1
	0,0
	0,6

	Combinazione di carico-72 (P33)
	DM25
	-4,2
	-1,8
	0,5
	-0,9
	-0,1
	-0,3

	
	DM25
	30,3
	10,3
	-0,5
	0,2
	0,3
	0,3

	
	DM33
	8,5
	0,0
	-26,1
	0,2
	0,0
	0,7


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,0 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	51,2 < 100%
	OK

	Saldature
	97,7 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM25-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P33)
	158,5
	0,0
	0,0
	OK

	DM25-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-45 (P33)
	141,4
	0,0
	0,0
	OK

	DM25-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-45 (P33)
	44,8
	0,0
	0,0
	OK

	DM33-bfl 1
	17,5
	Combinazione di carico-9 (P33)
	63,6
	0,0
	0,0
	OK

	DM33-tfl 1
	17,5
	Combinazione di carico-9 (P33)
	58,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM33-w 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P33)
	53,6
	0,0
	0,0
	OK

	SEP1a
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P33)
	313,3
	0,0
	52,7
	OK

	SEP1b
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P33)
	239,1
	0,0
	52,7
	OK

	IRR
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P33)
	76,1
	0,0
	0,0
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0
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Verifica globale, Combinazione di carico-45 (P33) 
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Verifica deformazione, Combinazione di carico-45 (P33) 
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Sforzo equivalente, Combinazione di carico-45 (P33) 
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Bulloni
	
	Nome
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	Combinazione di carico-9 (P33)
	6,9
	14,1
	156,8
	7,7
	23,4
	28,9
	OK
	OK

	
	B2
	Combinazione di carico-9 (P33)
	31,7
	15,8
	156,8
	35,1
	26,2
	51,2
	OK
	OK

	
	B3
	Combinazione di carico-45 (P33)
	14,5
	12,1
	156,8
	16,1
	20,1
	31,6
	OK
	OK

	
	B4
	Combinazione di carico-9 (P33)
	20,9
	14,9
	156,8
	23,2
	24,7
	41,2
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3


Risultati dettagliati per B2
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	31,7 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	187,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	31,7 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	15,8 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	156,8 
	kN
	≥
	[image: ]
	15,8 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	51,2 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	35,1 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	26,2 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	SEP1a
	DM25-tfl 1
	◢ 5,0
	280
	Combinazione di carico-45 (P33)
	425,4
	0,0
	-152,4
	78,2
	215,6
	97,7
	22,4
	OK

	SEP1a
	DM25-bfl 1
	◢ 5,0
	280
	Combinazione di carico-45 (P33)
	225,8
	0,0
	6,7
	118,5
	54,1
	51,8
	18,3
	OK

	SEP1b
	DM33-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	260
	Combinazione di carico-9 (P33)
	118,3
	0,0
	76,0
	-26,2
	45,3
	27,2
	12,7
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	260
	Combinazione di carico-9 (P33)
	40,9
	0,0
	-18,2
	-20,6
	4,8
	9,4
	6,1
	OK

	SEP1b
	DM33-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	260
	Combinazione di carico-9 (P33)
	133,6
	0,0
	-75,3
	25,8
	-58,3
	30,7
	9,7
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	260
	Combinazione di carico-45 (P33)
	65,8
	0,0
	-20,3
	-7,1
	35,4
	15,1
	7,7
	OK

	SEP1b
	DM33-w 1
	◢ 5,0 ◣
	243
	Combinazione di carico-9 (P33)
	52,8
	0,0
	7,7
	-29,5
	6,5
	12,1
	9,5
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	243
	Combinazione di carico-9 (P33)
	46,8
	0,0
	18,8
	19,9
	-14,7
	10,7
	8,5
	OK

	DM25-bfl 1
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P33)
	57,4
	0,0
	-31,6
	16,1
	-22,5
	13,2
	4,6
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P33)
	65,7
	0,0
	-15,5
	-27,4
	24,6
	15,1
	9,4
	OK

	DM25-w 1
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	134
	Combinazione di carico-45 (P33)
	30,1
	0,0
	4,2
	17,2
	-0,3
	6,9
	3,9
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	134
	Combinazione di carico-9 (P33)
	30,4
	0,0
	6,4
	17,1
	0,5
	7,0
	4,0
	OK

	DM25-tfl 1
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P33)
	59,6
	0,0
	-39,0
	-24,5
	-8,7
	13,7
	10,5
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P33)
	61,8
	0,0
	-1,9
	15,5
	32,1
	14,2
	7,2
	OK

	SEP1a
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-9 (P33)
	84,2
	0,0
	44,7
	31,4
	26,7
	19,3
	10,5
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-9 (P33)
	45,5
	0,0
	0,6
	25,1
	7,7
	10,5
	5,9
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8
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Fig.  13‑13 – Estratto del modello della connessione utilizzato per le verifiche strutturali
Membrature
Geometry
	Nome
	Sezione
	β – Direzione
[°]
	γ - Pendenza
[°]
	α - Rotazione
[°]
	Offset ex
[mm]
	Offset ey
[mm]
	Offset ez
[mm]
	Forze in

	DM23
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM28
	22 - HEA200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	Posizione

	DM34
	33 - UNP200
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	46
	-5
	Posizione


[image: ]

Sezioni
	Nome
	Materiale

	22 - HEA200
	S 355 EN 10025-2

	33 - UNP200
	S 355 EN 10025-2


Bulloni
	Nome
	Assieme bullone
	Diametro
[mm]
	fu
[MPa]
	Superficie lorda
[mm2]

	M16 8.8
	M16 8.8
	16
	800,0
	201


Effetti del carico (forze in equilibrio)
	Nome
	Elemento
	N
[kN]
	Vy
[kN]
	Vz
[kN]
	Mx
[kNm]
	My
[kNm]
	Mz
[kNm]

	Combinazione di carico-1 (P37)
	DM23
	1,6
	-2,0
	-2,8
	0,0
	0,0
	-1,3

	
	DM28
	-13,3
	1,5
	-6,5
	0,0
	0,0
	1,3

	
	DM34
	-11,3
	3,1
	9,4
	0,3
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-2 (P37)
	DM23
	1,5
	-2,0
	-2,7
	0,0
	0,0
	-1,2

	
	DM28
	-12,7
	1,4
	-6,2
	0,0
	0,0
	1,2

	
	DM34
	-10,8
	2,9
	8,9
	0,3
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-3 (P37)
	DM23
	1,5
	-1,9
	-2,7
	0,0
	0,0
	-1,1

	
	DM28
	-12,3
	1,4
	-6,0
	0,0
	0,0
	1,1

	
	DM34
	-10,4
	2,8
	8,7
	0,3
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-4 (P37)
	DM23
	1,4
	-1,8
	-2,6
	0,0
	0,0
	-1,1

	
	DM28
	-11,7
	1,3
	-5,8
	0,0
	0,0
	1,1

	
	DM34
	-9,9
	2,7
	8,3
	0,3
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-5 (P37)
	DM23
	3,2
	-3,7
	-8,6
	0,0
	0,0
	-2,4

	
	DM28
	-26,8
	2,9
	-15,8
	-0,1
	0,0
	2,4

	
	DM34
	-23,1
	6,1
	24,4
	0,9
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-6 (P37)
	DM23
	3,1
	-3,7
	-8,4
	0,0
	0,0
	-2,4

	
	DM28
	-26,2
	2,8
	-15,5
	-0,1
	0,0
	2,4

	
	DM34
	-22,6
	6,0
	24,0
	0,9
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-7 (P37)
	DM23
	3,1
	-3,5
	-8,5
	0,0
	0,0
	-2,3

	
	DM28
	-25,8
	2,8
	-15,3
	-0,1
	0,0
	2,3

	
	DM34
	-22,3
	5,9
	23,8
	0,9
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-8 (P37)
	DM23
	3,0
	-3,5
	-8,3
	0,0
	0,0
	-2,2

	
	DM28
	-25,2
	2,7
	-15,1
	-0,1
	0,0
	2,2

	
	DM34
	-21,7
	5,7
	23,4
	0,9
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-9 (P37)
	DM23
	5,4
	-6,4
	-9,2
	0,0
	0,0
	-4,1

	
	DM28
	-45,3
	4,8
	-21,5
	-0,1
	0,0
	4,1

	
	DM34
	-39,0
	10,2
	30,7
	1,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-10 (P37)
	DM23
	5,1
	-7,2
	-7,7
	0,0
	0,0
	-4,3

	
	DM28
	-44,5
	5,1
	-20,9
	-0,1
	0,0
	4,3

	
	DM34
	-37,3
	10,2
	28,6
	1,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-11 (P37)
	DM23
	3,5
	-2,9
	-10,1
	0,0
	0,0
	-2,2

	
	DM28
	-27,7
	2,6
	-16,5
	-0,1
	0,0
	2,2

	
	DM34
	-24,8
	6,1
	26,5
	1,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-12 (P37)
	DM23
	5,3
	-6,3
	-9,0
	0,0
	0,0
	-4,1

	
	DM28
	-44,7
	4,7
	-21,2
	-0,1
	0,0
	4,1

	
	DM34
	-38,4
	10,1
	30,3
	1,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-13 (P37)
	DM23
	5,0
	-7,1
	-7,6
	0,0
	0,0
	-4,3

	
	DM28
	-43,9
	5,1
	-20,6
	-0,1
	0,0
	4,3

	
	DM34
	-36,8
	10,1
	28,2
	1,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-14 (P37)
	DM23
	3,5
	-2,9
	-9,9
	0,0
	0,0
	-2,1

	
	DM28
	-27,2
	2,5
	-16,2
	-0,1
	0,0
	2,1

	
	DM34
	-24,3
	6,0
	26,1
	1,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-15 (P37)
	DM23
	5,3
	-6,2
	-9,1
	0,0
	0,0
	-4,0

	
	DM28
	-44,3
	4,7
	-21,0
	-0,1
	0,0
	4,0

	
	DM34
	-38,1
	9,9
	30,1
	1,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-16 (P37)
	DM23
	5,0
	-7,0
	-7,6
	0,0
	0,0
	-4,2

	
	DM28
	-43,4
	5,0
	-20,4
	-0,1
	0,0
	4,2

	
	DM34
	-36,4
	10,0
	28,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-17 (P37)
	DM23
	3,4
	-2,7
	-9,9
	0,0
	0,0
	-2,1

	
	DM28
	-26,7
	2,4
	-16,0
	-0,1
	0,0
	2,1

	
	DM34
	-24,0
	5,9
	25,9
	0,9
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-18 (P37)
	DM23
	5,2
	-6,1
	-8,9
	0,0
	0,0
	-4,0

	
	DM28
	-43,7
	4,6
	-20,7
	-0,1
	0,0
	4,0

	
	DM34
	-37,5
	9,8
	29,6
	1,1
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-19 (P37)
	DM23
	4,9
	-6,9
	-7,4
	0,0
	0,0
	-4,2

	
	DM28
	-42,8
	4,9
	-20,1
	-0,1
	0,0
	4,2

	
	DM34
	-35,9
	9,8
	27,6
	1,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-20 (P37)
	DM23
	3,3
	-2,7
	-9,8
	0,0
	0,0
	-2,0

	
	DM28
	-26,1
	2,4
	-15,7
	-0,1
	0,0
	2,0

	
	DM34
	-23,4
	5,7
	25,5
	0,9
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-21 (P37)
	DM23
	4,8
	-8,0
	-6,3
	0,0
	0,0
	-4,5

	
	DM28
	-43,6
	5,4
	-20,3
	-0,1
	0,0
	4,5

	
	DM34
	-35,7
	10,2
	26,5
	1,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-22 (P37)
	DM23
	2,9
	-4,5
	-7,1
	0,0
	0,0
	-2,6

	
	DM28
	-26,0
	3,2
	-15,2
	-0,1
	0,0
	2,6

	
	DM34
	-21,5
	6,1
	22,3
	0,8
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-23 (P37)
	DM23
	4,7
	-7,9
	-6,1
	0,0
	0,0
	-4,5

	
	DM28
	-43,0
	5,4
	-20,0
	-0,1
	0,0
	4,5

	
	DM34
	-35,1
	10,1
	26,1
	1,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-24 (P37)
	DM23
	2,9
	-4,5
	-7,0
	0,0
	0,0
	-2,6

	
	DM28
	-25,4
	3,1
	-14,9
	-0,1
	0,0
	2,6

	
	DM34
	-20,9
	6,0
	21,9
	0,8
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-25 (P37)
	DM23
	4,7
	-7,8
	-6,1
	0,0
	0,0
	-4,4

	
	DM28
	-42,6
	5,3
	-19,8
	-0,1
	0,0
	4,4

	
	DM34
	-34,8
	10,0
	25,9
	1,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-26 (P37)
	DM23
	2,8
	-4,3
	-7,0
	0,0
	0,0
	-2,5

	
	DM28
	-24,9
	3,1
	-14,7
	-0,1
	0,0
	2,5

	
	DM34
	-20,6
	5,9
	21,7
	0,8
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-27 (P37)
	DM23
	4,6
	-7,7
	-6,0
	0,0
	0,0
	-4,4

	
	DM28
	-42,0
	5,2
	-19,5
	-0,1
	0,0
	4,4

	
	DM34
	-34,2
	9,8
	25,5
	0,9
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-28 (P37)
	DM23
	2,7
	-4,3
	-6,8
	0,0
	0,0
	-2,5

	
	DM28
	-24,3
	3,0
	-14,4
	-0,1
	0,0
	2,5

	
	DM34
	-20,0
	5,7
	21,3
	0,8
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-29 (P37)
	DM23
	3,5
	-5,5
	-2,0
	0,0
	0,0
	-3,2

	
	DM28
	-31,2
	3,7
	-11,6
	0,0
	0,0
	3,2

	
	DM34
	-25,8
	7,2
	13,6
	0,5
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-30 (P37)
	DM23
	3,5
	-5,4
	-1,8
	0,0
	0,0
	-3,1

	
	DM28
	-30,6
	3,6
	-11,3
	0,0
	0,0
	3,1

	
	DM34
	-25,2
	7,1
	13,1
	0,5
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-31 (P37)
	DM23
	3,4
	-5,3
	-1,8
	0,0
	0,0
	-3,1

	
	DM28
	-30,2
	3,6
	-11,1
	0,0
	0,0
	3,1

	
	DM34
	-24,9
	7,0
	12,9
	0,5
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-32 (P37)
	DM23
	3,3
	-5,2
	-1,7
	0,0
	0,0
	-3,0

	
	DM28
	-29,6
	3,5
	-10,8
	0,0
	0,0
	3,0

	
	DM34
	-24,3
	6,9
	12,5
	0,5
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-33 (P37)
	DM23
	3,8
	-4,7
	-3,4
	0,0
	0,0
	-3,0

	
	DM28
	-32,1
	3,4
	-12,2
	0,0
	0,0
	3,0

	
	DM34
	-27,5
	7,2
	15,6
	0,6
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-34 (P37)
	DM23
	3,8
	-4,6
	-3,3
	0,0
	0,0
	-2,9

	
	DM28
	-31,5
	3,3
	-11,9
	0,0
	0,0
	2,9

	
	DM34
	-26,9
	7,1
	15,2
	0,6
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-35 (P37)
	DM23
	3,7
	-4,5
	-3,3
	0,0
	0,0
	-2,9

	
	DM28
	-31,1
	3,3
	-11,7
	0,0
	0,0
	2,9

	
	DM34
	-26,6
	7,0
	15,0
	0,6
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-36 (P37)
	DM23
	3,6
	-4,4
	-3,2
	0,0
	0,0
	-2,8

	
	DM28
	-30,5
	3,2
	-11,4
	0,0
	0,0
	2,8

	
	DM34
	-26,0
	6,8
	14,6
	0,5
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-37 (P37)
	DM23
	3,2
	-6,3
	-0,5
	0,0
	0,0
	-3,4

	
	DM28
	-30,4
	4,0
	-11,0
	0,0
	0,0
	3,4

	
	DM34
	-24,1
	7,2
	11,5
	0,4
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-38 (P37)
	DM23
	3,2
	-6,2
	-0,4
	0,0
	0,0
	-3,4

	
	DM28
	-29,7
	4,0
	-10,7
	0,0
	0,0
	3,4

	
	DM34
	-23,5
	7,1
	11,0
	0,4
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-39 (P37)
	DM23
	3,1
	-6,1
	-0,4
	0,0
	0,0
	-3,3

	
	DM28
	-29,3
	3,9
	-10,5
	0,0
	0,0
	3,3

	
	DM34
	-23,2
	7,0
	10,8
	0,4
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-40 (P37)
	DM23
	3,0
	-6,0
	-0,2
	0,0
	0,0
	-3,3

	
	DM28
	-28,7
	3,8
	-10,2
	0,0
	0,0
	3,3

	
	DM34
	-22,6
	6,9
	10,4
	0,4
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-41 (P37)
	DM23
	2,1
	-0,7
	-5,3
	0,0
	0,0
	-0,9

	
	DM28
	-14,8
	1,0
	-7,6
	0,0
	0,0
	0,9

	
	DM34
	-14,1
	3,0
	12,8
	0,5
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-42 (P37)
	DM23
	2,0
	-0,7
	-5,1
	0,0
	0,0
	-0,8

	
	DM28
	-14,2
	0,9
	-7,3
	0,0
	0,0
	0,8

	
	DM34
	-13,6
	2,9
	12,4
	0,5
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-43 (P37)
	DM23
	2,0
	-0,5
	-5,2
	0,0
	0,0
	-0,8

	
	DM28
	-13,8
	0,8
	-7,1
	0,0
	0,0
	0,8

	
	DM34
	-13,2
	2,8
	12,2
	0,4
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-44 (P37)
	DM23
	1,9
	-0,5
	-5,0
	0,0
	0,0
	-0,7

	
	DM28
	-13,2
	0,8
	-6,8
	0,0
	0,0
	0,7

	
	DM34
	-12,7
	2,7
	11,8
	0,4
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-45 (P37)
	DM23
	4,5
	-4,3
	-8,7
	0,0
	0,0
	-3,0

	
	DM28
	-36,6
	3,5
	-17,6
	-0,1
	0,0
	3,0

	
	DM34
	-32,3
	8,0
	26,3
	1,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-46 (P37)
	DM23
	3,2
	-1,9
	-9,3
	0,0
	0,0
	-1,7

	
	DM28
	-24,2
	1,9
	-14,1
	-0,1
	0,0
	1,7

	
	DM34
	-22,4
	5,2
	23,4
	0,9
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-47 (P37)
	DM23
	3,4
	-3,1
	-4,7
	0,0
	0,0
	-2,2

	
	DM28
	-27,4
	2,5
	-11,1
	0,0
	0,0
	2,2

	
	DM34
	-24,3
	6,0
	15,8
	0,6
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-48 (P37)
	DM23
	4,5
	-4,2
	-8,6
	0,0
	0,0
	-3,0

	
	DM28
	-36,0
	3,5
	-17,3
	-0,1
	0,0
	3,0

	
	DM34
	-31,8
	7,9
	25,9
	1,0
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-49 (P37)
	DM23
	3,1
	-1,8
	-9,2
	0,0
	0,0
	-1,6

	
	DM28
	-23,7
	1,9
	-13,8
	-0,1
	0,0
	1,6

	
	DM34
	-21,8
	5,0
	23,0
	0,8
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-50 (P37)
	DM23
	3,4
	-3,1
	-4,5
	0,0
	0,0
	-2,2

	
	DM28
	-26,8
	2,5
	-10,8
	0,0
	0,0
	2,2

	
	DM34
	-23,7
	5,8
	15,4
	0,6
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-51 (P37)
	DM23
	4,4
	-4,1
	-8,6
	0,0
	0,0
	-2,9

	
	DM28
	-35,5
	3,4
	-17,1
	-0,1
	0,0
	2,9

	
	DM34
	-31,4
	7,8
	25,7
	0,9
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-52 (P37)
	DM23
	3,1
	-1,7
	-9,2
	0,0
	0,0
	-1,6

	
	DM28
	-23,2
	1,8
	-13,6
	-0,1
	0,0
	1,6

	
	DM34
	-21,5
	4,9
	22,8
	0,8
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-53 (P37)
	DM23
	3,3
	-2,9
	-4,5
	0,0
	0,0
	-2,1

	
	DM28
	-26,3
	2,4
	-10,6
	0,0
	0,0
	2,1

	
	DM34
	-23,4
	5,7
	15,2
	0,6
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-54 (P37)
	DM23
	4,3
	-4,1
	-8,4
	0,0
	0,0
	-2,9

	
	DM28
	-34,9
	3,3
	-16,8
	-0,1
	0,0
	2,9

	
	DM34
	-30,9
	7,7
	25,3
	0,9
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-55 (P37)
	DM23
	3,0
	-1,7
	-9,0
	0,0
	0,0
	-1,5

	
	DM28
	-22,6
	1,8
	-13,3
	-0,1
	0,0
	1,5

	
	DM34
	-21,0
	4,8
	22,3
	0,8
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-56 (P37)
	DM23
	3,2
	-2,9
	-4,4
	0,0
	0,0
	-2,1

	
	DM28
	-25,7
	2,3
	-10,3
	0,0
	0,0
	2,1

	
	DM34
	-22,8
	5,6
	14,7
	0,5
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-57 (P37)
	DM23
	1,1
	-3,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	-1,6

	
	DM28
	-11,9
	2,0
	-5,5
	0,0
	0,0
	1,6

	
	DM34
	-8,5
	3,1
	5,9
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-58 (P37)
	DM23
	1,0
	-3,3
	-0,2
	0,0
	0,0
	-1,6

	
	DM28
	-11,3
	2,0
	-5,2
	0,0
	0,0
	1,6

	
	DM34
	-8,0
	3,0
	5,4
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-59 (P37)
	DM23
	1,0
	-3,2
	-0,3
	0,0
	0,0
	-1,5

	
	DM28
	-10,8
	1,9
	-5,0
	0,0
	0,0
	1,5

	
	DM34
	-7,6
	2,8
	5,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-60 (P37)
	DM23
	0,9
	-3,1
	-0,1
	0,0
	0,0
	-1,5

	
	DM28
	-10,2
	1,8
	-4,7
	0,0
	0,0
	1,5

	
	DM34
	-7,1
	2,7
	4,8
	0,2
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-61 (P37)
	DM23
	3,6
	-7,0
	-3,8
	0,0
	0,0
	-3,8

	
	DM28
	-33,7
	4,5
	-15,5
	0,0
	0,0
	3,8

	
	DM34
	-26,7
	8,1
	19,3
	0,7
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-62 (P37)
	DM23
	2,2
	-4,5
	-4,4
	0,0
	0,0
	-2,4

	
	DM28
	-21,3
	3,0
	-12,0
	0,0
	0,0
	2,4

	
	DM34
	-16,8
	5,2
	16,4
	0,6
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-63 (P37)
	DM23
	2,4
	-5,8
	0,2
	0,0
	0,0
	-3,0

	
	DM28
	-24,4
	3,5
	-9,0
	0,0
	0,0
	3,0

	
	DM34
	-18,6
	6,0
	8,8
	0,3
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-64 (P37)
	DM23
	3,5
	-6,9
	-3,7
	0,0
	0,0
	-3,7

	
	DM28
	-33,1
	4,5
	-15,3
	0,0
	0,0
	3,7

	
	DM34
	-26,2
	8,0
	18,9
	0,7
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-65 (P37)
	DM23
	2,2
	-4,5
	-4,3
	0,0
	0,0
	-2,4

	
	DM28
	-20,7
	2,9
	-11,7
	0,0
	0,0
	2,4

	
	DM34
	-16,3
	5,1
	16,0
	0,6
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-66 (P37)
	DM23
	2,4
	-5,7
	0,4
	0,0
	0,0
	-2,9

	
	DM28
	-23,8
	3,5
	-8,8
	0,0
	0,0
	2,9

	
	DM34
	-18,1
	5,9
	8,4
	0,3
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-67 (P37)
	DM23
	3,4
	-6,8
	-3,7
	0,0
	0,0
	-3,7

	
	DM28
	-32,6
	4,4
	-15,0
	0,0
	0,0
	3,7

	
	DM34
	-25,9
	7,8
	18,7
	0,7
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-68 (P37)
	DM23
	2,1
	-4,4
	-4,3
	0,0
	0,0
	-2,3

	
	DM28
	-20,3
	2,8
	-11,5
	0,0
	0,0
	2,3

	
	DM34
	-15,9
	5,0
	15,8
	0,6
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-69 (P37)
	DM23
	2,3
	-5,6
	0,4
	0,0
	0,0
	-2,9

	
	DM28
	-23,3
	3,4
	-8,5
	0,0
	0,0
	2,9

	
	DM34
	-17,7
	5,8
	8,2
	0,3
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-70 (P37)
	DM23
	3,4
	-6,7
	-3,5
	0,0
	0,0
	-3,6

	
	DM28
	-32,0
	4,4
	-14,8
	0,0
	0,0
	3,6

	
	DM34
	-25,3
	7,7
	18,3
	0,7
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-71 (P37)
	DM23
	2,0
	-4,3
	-4,1
	0,0
	0,0
	-2,3

	
	DM28
	-19,7
	2,8
	-11,2
	0,0
	0,0
	2,3

	
	DM34
	-15,4
	4,8
	15,3
	0,6
	0,0
	0,0

	Combinazione di carico-72 (P37)
	DM23
	2,3
	-5,5
	0,5
	0,0
	0,0
	-2,8

	
	DM28
	-22,7
	3,4
	-8,3
	0,0
	0,0
	2,8

	
	DM34
	-17,2
	5,6
	7,8
	0,3
	0,0
	0,0


Verifica
Riassunto
	Nome
	Valore
	Stato

	Analisi
	100,0%
	OK

	Piastre
	0,5 < 5,0%
	OK

	Bulloni
	82,7 < 100%
	OK

	Saldature
	99,1 < 100%
	OK

	Stabilità
	Non calcolato
	


Piastre
	Nome
	Spessore
[mm]
	Carichi
	σEd
[MPa]
	εPl
[%]
	σc,Ed
[MPa]
	Stato

	DM23-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P37)
	191,4
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P37)
	135,2
	0,0
	0,0
	OK

	DM23-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P37)
	74,9
	0,0
	0,0
	OK

	DM28-bfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P37)
	137,8
	0,0
	0,0
	OK

	DM28-tfl 1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P37)
	302,4
	0,0
	0,0
	OK

	DM28-w 1
	6,5
	Combinazione di carico-9 (P37)
	112,7
	0,0
	0,0
	OK

	DM34-bfl 1
	11,5
	Combinazione di carico-11 (P37)
	315,0
	0,0
	0,0
	OK

	DM34-tfl 1
	11,5
	Combinazione di carico-9 (P37)
	355,1
	0,1
	0,0
	OK

	DM34-w 1
	8,5
	Combinazione di carico-9 (P37)
	261,8
	0,0
	0,0
	OK

	SEP1a
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P37)
	355,3
	0,1
	122,6
	OK

	SEP1b
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P37)
	340,8
	0,0
	239,7
	OK

	IRR
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P37)
	104,2
	0,0
	0,0
	OK

	SP1
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P37)
	355,9
	0,5
	113,8
	OK

	SP2
	10,0
	Combinazione di carico-9 (P37)
	355,9
	0,4
	108,4
	OK


Dati Progetto
	Materiale
	fy
[MPa]
	εlim
[%]

	S 355 EN 10025-2
	355,0
	5,0



	[image: ]
Verifica globale, Combinazione di carico-9 (P37) 
	



	[image: ]
Verifica deformazione, Combinazione di carico-9 (P37) 
	[image: ]



	[image: ]
Sforzo equivalente, Combinazione di carico-9 (P37) 
	[image: ]



Bulloni
	
	Nome
	Carichi
	Ft,Ed
[kN]
	V 
[kN]
	Fb,Rd
[kN]
	Utt
[%]
	Uts
[%]
	Utts
[%]
	Dettagli costruttivi
	Stato

	[image: ]
	B1
	Combinazione di carico-9 (P37)
	8,7
	3,3
	98,8
	9,7
	5,6
	12,5
	OK
	OK

	
	B2
	Combinazione di carico-21 (P37)
	22,5
	2,2
	87,4
	24,9
	3,6
	21,3
	OK
	OK

	
	B3
	Combinazione di carico-9 (P37)
	17,7
	3,4
	98,6
	19,5
	5,7
	19,6
	OK
	OK

	
	B4
	Combinazione di carico-9 (P37)
	46,4
	2,1
	90,8
	51,3
	3,4
	40,1
	OK
	OK

	[image: ]
	B5
	Combinazione di carico-9 (P37)
	3,5
	17,7
	97,9
	3,9
	29,3
	32,1
	OK
	OK

	
	B6
	Combinazione di carico-9 (P37)
	73,3
	14,9
	124,9
	81,1
	24,8
	82,7
	OK
	OK


Dati Progetto
	Nome
	Ft,Rd
[kN]
	Bp,Rd
[kN]
	Fv,Rd
[kN]

	M16 8.8 - 1
	90,4
	187,5
	60,3


Risultati dettagliati per B6
	Verifica di resistenza a trazione (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	90,4 
	kN
	≥
	[image: ]
	73,3 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Area soggetta alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica a punzonamento (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	187,5 
	kN
	≥
	[image: ]
	73,3 
	kN


dove:
	[image: ]
	– La media delle dimensioni dei punti sopra e la parte piatta della testa del bullone o del dado, il minore dei due

	[image: ]
	– Spessore

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della resistenza a taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	60,3 
	kN
	≥
	[image: ]
	14,9 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Fattore di riduzione

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Superficie lorda della sezione del bullone

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Verifica della Resistenza di progetto (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	124,9 
	kN
	≥
	[image: ]
	14,9 
	kN


dove:
	[image: ]
	– Fattore per distanza dal bordo e spaziatura tra i bulloni perpendicolare alla direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Fattore per la distanza dall'estremità e la distanza dei bulloni in direzione del trasferimento del carico

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni perpendicolare alla forza di taglio

	[image: ]
	– Diametro del foro del bullone

	[image: ]
	– Distanza dal bordo della piastra nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Distanza tra i bulloni nella direzione della forza di taglio

	[image: ]
	– Resistenza ultima alla trazione del bullone

	[image: ]
	– Resistenza Ultima

	[image: ]
	– Diametro nominale del fissaggio

	[image: ]
	– Spessore della piastra

	[image: ]
	– Coefficiente di sicurezza




	Interazione di trazione e taglio (EN 1993-1-8 scheda 3.4)
	[image: ]
	82,7 
	%




	Utilizzo in trazione
	[image: ]
	81,1 
	%




	Utilizzo a taglio
	[image: ]
	24,8 
	%






Saldature
	Elemento
	Bordo
	Spess. gola
[mm]
	Lunghezza
[mm]
	Carichi
	σw,Ed
[MPa]
	εPl
[%]
	σ⏊
[MPa]
	τ||
[MPa]
	τ⏊
[MPa]
	Ut
[%]
	Utc
[%]
	Stato

	SEP1a
	DM28-tfl 1
	◢ 5,0
	200
	Combinazione di carico-9 (P37)
	378,9
	0,0
	-181,5
	35,9
	188,6
	87,0
	23,5
	OK

	SEP1a
	DM28-bfl 1
	◢ 5,0
	200
	Combinazione di carico-9 (P37)
	248,2
	0,0
	213,0
	-37,4
	-63,3
	60,4
	18,2
	OK

	SEP1b
	DM23-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P37)
	133,1
	0,0
	86,1
	49,2
	32,0
	30,6
	15,8
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-37 (P37)
	119,6
	0,0
	-81,4
	-8,0
	-50,0
	27,5
	8,6
	OK

	SEP1b
	DM23-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-9 (P37)
	225,9
	0,0
	-137,3
	33,7
	97,9
	51,9
	13,9
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	200
	Combinazione di carico-21 (P37)
	176,8
	0,0
	-56,9
	-72,8
	63,6
	40,6
	11,9
	OK

	SEP1b
	DM23-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-9 (P37)
	81,3
	0,0
	39,0
	-30,8
	27,4
	18,7
	12,5
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-9 (P37)
	52,3
	0,0
	8,9
	3,9
	29,5
	12,0
	7,0
	OK

	DM28-bfl 1
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P37)
	137,8
	0,0
	-15,8
	-52,9
	58,7
	31,6
	10,9
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P37)
	150,5
	0,0
	13,6
	-61,6
	60,8
	34,6
	11,6
	OK

	DM28-w 1
	IRR
	◢ 3,3 ◣
	134
	Combinazione di carico-9 (P37)
	120,1
	0,0
	11,6
	69,0
	-0,4
	27,6
	15,4
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	134
	Combinazione di carico-9 (P37)
	89,4
	0,0
	-16,4
	-50,6
	4,4
	20,5
	9,8
	OK

	DM28-tfl 1
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P37)
	194,4
	0,0
	33,7
	-76,9
	-79,4
	44,6
	25,2
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	79
	Combinazione di carico-9 (P37)
	141,9
	0,0
	-37,5
	-23,0
	-75,6
	32,6
	18,9
	OK

	SEP1a
	IRR
	◢ 5,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-9 (P37)
	142,3
	0,0
	34,4
	-22,6
	-76,5
	32,7
	16,2
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	170
	Combinazione di carico-9 (P37)
	173,5
	0,0
	42,2
	-79,9
	55,2
	39,8
	22,1
	OK

	SP1
	DM34-bfl 1
	◢ 4,0 ◣
	70
	Combinazione di carico-11 (P37)
	426,9
	0,0
	-308,0
	-63,6
	-158,4
	98,0
	47,4
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	70
	Combinazione di carico-17 (P37)
	112,2
	0,0
	51,3
	-51,6
	25,7
	25,8
	15,1
	OK

	SP1
	DM34-tfl 1
	◢ 4,0 ◣
	70
	Combinazione di carico-9 (P37)
	397,6
	0,0
	-126,2
	-162,6
	144,8
	91,3
	64,9
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	70
	Combinazione di carico-9 (P37)
	431,8
	2,8
	314,8
	-31,4
	-167,7
	99,1
	88,9
	OK

	SP1
	DM34-w 1
	◢ 4,0 ◣
	189
	Combinazione di carico-9 (P37)
	252,0
	0,0
	155,5
	113,6
	-14,0
	57,8
	32,2
	OK

	
	
	◢ 4,0 ◣
	189
	Combinazione di carico-9 (P37)
	364,3
	0,0
	-185,4
	139,9
	-114,9
	83,6
	41,0
	OK

	SP2
	DM28-tfl 1
	◢ 5,0 ◣
	197
	Combinazione di carico-9 (P37)
	246,8
	0,0
	-25,2
	140,5
	18,9
	56,7
	24,3
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	197
	Combinazione di carico-9 (P37)
	276,3
	0,0
	40,5
	153,3
	-37,5
	63,4
	29,9
	OK

	SP2
	DM28-bfl 1
	◢ 5,0 ◣
	197
	Combinazione di carico-9 (P37)
	240,8
	0,0
	-22,7
	43,7
	131,3
	55,3
	14,3
	OK

	
	
	◢ 5,0 ◣
	197
	Combinazione di carico-9 (P37)
	275,4
	0,0
	46,8
	114,3
	107,1
	63,2
	18,5
	OK

	SP2
	DM28-w 1
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-9 (P37)
	105,4
	0,0
	46,7
	-26,7
	47,6
	24,2
	16,4
	OK

	
	
	◢ 3,3 ◣
	180
	Combinazione di carico-9 (P37)
	134,8
	0,0
	-27,5
	71,9
	25,2
	30,9
	22,8
	OK


Dati Progetto
	
	βw
[-]
	σw,Rd
[MPa]
	0.9 σ
[MPa]

	S 355 EN 10025-2
	0,90
	435,6
	352,8



Spiegazione dei simboli
	Simbolo
	Spiegazione dei simboli

	εPl
	Deformazione

	σEd
	Sforzo Eq.

	fy
	Tensione di snervamento

	εlim
	Limite di deformazione plastica

	Ft,Rd
	Resistenza a trazione dei bulloni EN 1993-1-8 tab. 3.4

	Bp,Rd
	Resistenza a taglio a punzonamento

	Ft,Ed
	Forza di trazione

	V
	Risultante delle forze di taglio del bullone Vy e Vz nei piani di taglio

	Fv,Rd
	Resistenza a taglio dei bulloni EN_1993-1-8 tabella 3.4

	Fb,Rd
	Resistenza di progetto della piastra EN 1993-1-8 tab. 3.4

	Utt
	Utilizzo in trazione

	Uts
	Utilizzo a taglio

	σw,Ed
	Sforzo equivalente

	σw,Rd
	Resistenza sforzo equivalente

	σ⏊
	Tensione perpendicolare

	τ||
	Sforzo di taglio parallelo all'asse della saldatura

	τ⏊
	Sforzo di taglio perpendicolare all'asse della saldatura

	0.9 σw,Rd
	Resistenza allo sforzo perpendicolare: 0.9*fu/γM2

	βw
	Fattore di Correlazione EN 1993-1-8 tab. 4.1

	Ut
	Utilizzo

	Utc
	Utilizzo della capacità della saldatura

	◢
	Saldatura riempita





[image: ]
108

image3.png




image91.jpeg




image92.jpeg




image93.jpeg




image94.jpeg
povs




image95.jpeg




image96.jpeg
Vea=




image97.jpeg




image98.jpeg




image99.jpeg
0.8, 4<0,08

(o, =008





image100.jpeg




image4.png
.mlHHH H|





image101.jpeg
Vs = 980KN




image102.jpeg
Vir: = ko~ A: - fur




image103.jpeg




image104.jpeg




image105.jpeg
fur =




image106.jpeg
povs




image107.jpeg
Vaae =

Tree =





image108.jpeg




image109.jpeg
Vire = Vi, 55 Wer - Yy Ve




image110.jpeg




image5.png




image111.jpeg
Ve = M45kN




image112.jpeg
Vire = Kor @iy~ b - Vifex -7




image113.jpeg




image114.jpeg
Anom =




image115.jpeg




image116.jpeg
lr = min(hg, 12 -d) =




image117.jpeg




image118.jpeg
Anom =




image119.jpeg




image120.jpeg




image6.png




image121.jpeg




image122.jpeg




image123.jpeg
Ay = 520400 mm?




image124.jpeg
A2 = 616051 mm?




image125.jpeg




image126.jpeg




image127.jpeg




image128.jpeg




image129.jpeg




image130.jpeg
C2max




image7.png




image131.jpeg




image132.jpeg




image133.jpeg




image134.jpeg




image135.jpeg
Ve





image136.jpeg




image137.jpeg




image138.jpeg




image139.jpeg
oy




image140.jpeg




image8.png
i

Lo 510 perlanalisi elastica
Ey
E

O, =—= 215 perlanalisi plastica

Fu




image141.jpeg




image142.jpeg
Varep = ks




image143.jpeg




image144.jpeg




image145.jpeg




image146.jpeg
Nea= 35N




image147.jpeg




image148.jpeg
Vea= T5kN




image149.jpeg




image150.jpeg




image9.png
| [ Combinazione di carico-28 (10.1: | | Autovalori - (5) 33,03 vl[





image151.jpeg




image152.jpeg




image153.jpeg
F=am




image154.jpeg




image155.jpeg
0%




image156.jpeg




image157.jpeg




image158.jpeg




image159.jpeg
Fa= acfikifalre=




image160.jpeg




image10.png




image161.jpeg
Ay = 4671 mm?




image162.jpeg




image163.jpeg
= 1.00




image164.jpeg
=300




image165.jpeg
fix= 300MPa




image166.jpeg
= 150




image167.jpeg




image168.png




image169.jpeg




image170.jpeg




image11.png
Casi di carico e gruppi di carico X

o T Schema di carico (Permanente)
"L esa ropriosteel Nome
| Peso Grigiato
L PesoParapetto
{4 Transitorio
L Fola- iera A Fattore di sicurezza - sfavorevole Loy
Fola - scacchiera B
& ;Lm o 2 Fattore di sicurezza - favorevole Yot El

L Vento direzione +X
L Vento direzione -X





image171.jpeg




image172.jpeg
0,00

(%]

150%

100%
(5,00)

0%




image173.jpeg




image174.jpeg




image175.jpeg




image176.jpeg
Ve = 747N




image177.jpeg
Ay = 360000 mm?




image178.jpeg
A2 = 320000 mm?




image179.jpeg




image180.jpeg




image12.png




image181.jpeg




image182.jpeg




image183.jpeg
Nega= 00KkN




image184.jpeg
Vea= 132kN




image185.jpeg




image186.jpeg




image187.jpeg
15%




image188.jpeg




image189.jpeg
Agr = 26207 mm?




image190.png




image13.png




image191.jpeg




image192.jpeg




image193.jpeg




image194.jpeg
158





image195.jpeg




image196.jpeg
= 864500 mm?




image197.jpeg
Ve = 092




image198.jpeg




image199.jpeg
Ve = MBKN




image200.jpeg
Acy = 500400 mm?




image14.png




image201.jpeg
A2y = 594050 mm?




image202.jpeg




image203.jpeg




image204.jpeg
Nea= 336N




image205.jpeg




image206.jpeg
F =%




image207.jpeg




image208.jpeg




image209.jpeg




image210.jpeg
Ay = 15mm?




image15.png




image211.png




image212.jpeg




image213.jpeg




image214.jpeg




image215.jpeg




image216.jpeg




image217.jpeg
Fipg = Rfed




image218.jpeg




image219.jpeg




image220.jpeg
fir= 800,0MPa




image16.png




image221.jpeg
A= 157 mm?




image222.jpeg




image223.jpeg




image224.jpeg




image225.jpeg
smm




image226.jpeg
fu= 4900MPa




image227.jpeg
Fira

£ ofist




image228.jpeg
v




image229.jpeg




image230.jpeg




image17.png




image231.jpeg
A= 157 mm?




image232.jpeg
Foza




image233.jpeg




image234.jpeg
e po_

3y 3d

1w
4 f

n=

074




image235.jpeg
&= 29mm




image236.jpeg




image237.jpeg




image238.jpeg
e = 40mm




image239.jpeg
n

= mm




image240.jpeg




image18.png
Al fini delle verifiche degli stati limite, si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni.
- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):
Yo1-G1*Ya2 G+ Yo P+ Va1 Qu+ Yoo Yoo Qo+ Yoy Vo3~ Qus + oo [251]
- Combinazione caratteristica, cosiddetta rara, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili:
Gy +Gy+ P+ Oy + Yo+ Qo+ o3+ Ot [252]

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:

G+ G+ Py Qu+ v Qo+ s Qust oo [253]
- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine:
G+ G+ Py Qu+ o Qoo Qs+ e [254]
- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:
E+G+G+Pryy Qutyn Qot - [255]
- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali A:
Gy+ Gyt P+ Ayt s O+ Yay O .. [25.6]

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

Gy +Gy+ Y wQy - 2.5.7]
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‘Tab. 2.6.1 - Coefficienti parziali per l azioni o per Ueffetto delle azioni nelle verifiche SLU

Coefficiente | EQU | A1 | A2

Ye
Favorevoli 09 | 10 | 10

Carichi permanenti Gi Yo
Sfavorevoli 11| 13 | 10
Favorevoli 08 | 08 | 08

Carichi permanenti non strutturali Ga®) Ya
Sfavorevoli 15| 15 | 13
Favorevoli 00 | 00 | 00

Azioni variabili Q Yo
Sfavorevoli 15 ] 15 | 13

Nel caso in cui Vintensita dei carichi permanenti non strutturali o di una parte di essi (ad es. carichi per-
‘manenti portati) sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno
‘adottare gli stessi coefficienti parziali validi per le azioni permanenti.

Nella Tab. 2.6 il significato dei simboli & il seguente:

Yo coefficiente parziale dei carichi permanenti Gi;

Ye  coefficiente parziale dei carichi permanenti non strutturali Gz;
Yo coefficiente parziale delle azioni variabili Q.

Nel caso in cui I'azione sia costituita dalla spinta del terreno, per la scelta dei coefficienti parziali di sicurezza valgono le indica-
Zzioni riportate nel Capitolo 6.

1l coefficiente parziale della precompressione si assume pari a yp=10.

Altri valori di coefficienti parziali sono riportati nei capitoli successivi con riferimento a particolari azioni specifiche.
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Tab. 4.2.XII - Limiti di deformabilita per gli elementi di impalcato delle costruzioni ordinarie

Limiti superiori per gli sposta-
menti verticali
Elementi strutturali 5 5
max el
L L
. 1 1
Coperture in generale 200 250
. 1 1
Coperture praticabili 350 300
. 1 1
Solai in generale 250 300
Solai o coperture che reggono intonaco o altro materiale di 1 1
finitura fragile o tramezzi non flessibili 250 350





image291.jpeg
= 480000 mm?




image292.jpeg
A2y = 360000 mm?




image293.jpeg
Yex = 095




image294.jpeg




image295.jpeg
Vs = BTN




image296.jpeg




image297.jpeg
Ve = 958kN




image298.jpeg
Ay = 446500 mm?




image299.jpeg
A2y = ssa104mm?




image300.jpeg




image24.png
® |
L Z‘%}?

Component model





image301.jpeg
Yoy = 097




image302.jpeg




image303.jpeg
Nea= 326N




image304.jpeg




image305.jpeg
Vea= 39KkN




image306.jpeg




image307.jpeg




image308.jpeg




image309.jpeg




image310.jpeg
Agr = 2831 mm?




image25.png
True stress -

Stress e
strain diagram
T Engineering stress -
: strain diagram
: Ideal plastic
Yeild point : material model

»

>
Limit plastic strain Strain





image311.png




image312.jpeg




image313.jpeg
~

93




image314.jpeg
%]
150%

100%
(5,00)

- .
0%




image315.jpeg




image316.jpeg
4+





image317.jpeg




image318.jpeg
1= 10mm




image319.jpeg
&= 40mm




image320.jpeg
= 10mm




image26.png
Contact force

Open contact

Deformation

Contact of surfaces





image321.png




image322.jpeg




image323.jpeg




image324.jpeg
(%]
150%

100%
(5,00)

o




image325.jpeg




image326.jpeg
+





image327.jpeg
&= 43mm




image328.jpeg




image329.jpeg




image330.jpeg




image27.png
F (zensile force in b

1 >
U (bol: deformation)




image331.jpeg




image332.jpeg
e po_

3y 3d

1w
4 f

n=

083




image333.jpeg




image334.jpeg
e = 45mm




image335.png




image336.jpeg




image337.jpeg




image338.jpeg




image339.jpeg
(%]
150%

100%
(5,00)

0,15 gy




image340.jpeg




image28.png
M B =0F =) {F. =r-FryiF = Fr}

v

{F.=0:F, =FLT}

{F.=rFLS: F, = FLT}

i
I

1

{F. = FroiF =0}

{F.

FLS:F, =0}

TULS ULS





image341.jpeg
=





image342.jpeg
e





image343.jpeg
&= 42mm




image344.png




image345.jpeg




image346.jpeg




image347.jpeg




image348.jpeg
(%]
150%

100%
(5,00)

N .
0%




image349.jpeg




image350.jpeg
I
H oper oy





image29.png




image351.jpeg




image352.jpeg




image353.jpeg




image354.jpeg




image355.jpeg
2





image356.jpeg
e po_

3y 3d

1w
4 f

n=

054




image357.jpeg
e = 29mm




image358.jpeg




image359.jpeg




image360.jpeg




image30.png




image361.jpeg




image362.jpeg




image363.jpeg




image364.jpeg




image365.jpeg




image366.jpeg




image367.jpeg




image368.png




image369.jpeg




image370.jpeg




image31.png




image371.jpeg




image372.jpeg
=+ o
o





image373.jpeg




image374.png




image375.jpeg




image376.jpeg




image377.jpeg




image378.jpeg




image379.jpeg
=~
Ho o o





image380.jpeg




image32.png




image381.jpeg
e po_

3y 3d

1w
4 f

n=

053




image382.png




image383.jpeg




image384.jpeg




image385.jpeg




image386.jpeg
(%]
150%

100%
(5,00)

b .
0%




image387.jpeg




image388.jpeg




image389.jpeg




image390.jpeg




image391.png




image392.jpeg




image393.jpeg




image394.jpeg




image395.jpeg
0,03

(%]

150%

100%
(5,00)

0%




image396.jpeg




image397.jpeg
P ok
B





image398.jpeg
-





image399.png




image400.jpeg




image401.jpeg




image402.jpeg




image403.jpeg




image404.jpeg
+ o

o





image405.jpeg
e po_

3y 3d

1w
4 f

n=

1,00




image406.jpeg
&= 75mm




image407.jpeg




image408.jpeg
= 60mm




image409.png




image410.jpeg




image33.png




image411.jpeg




image412.jpeg




image413.jpeg
045

(%]
150%

100%
(5,00)

0%




image414.jpeg




image415.jpeg
+





image416.jpeg




image417.jpeg
e po_

3y 3d

1w
4 f

n=

080




image418.jpeg
&= 28mm




image419.jpeg
e = 43mm




image34.png
P&
X,¥,2,%X

X,¥,Z,2Z




image35.png




image36.png
P11
xya




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png
110%
100%

RERE

Barra Elemento Nodo ‘Combinazione di carico  Stato limite Controllo Sfruttamento [%]

E B14 144 k ‘Combinazione di carico... Resistenza d'interazione conservativa 50,6
E B10 19 k ‘Combinazione di carics ‘ Resistenza all'instabilita globale 47
E B12 135 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 381
E B1 127 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 348
E B13 137 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 326
E B41 286 k ‘Combinazione di carics ‘ Resistenza all'instabilita globale 249
E B37 267 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 20,2
E B33 241 j ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 198
E B23 204 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 187
E B40 281 k ‘Combinazione di carics ‘ Resistenza d'interazione conservativa 182
E B38 273 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione plastica 18,1
E B8 116 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 16,6
E B26 220 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 16,0
E B25 27 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 156
E B24 210 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 142
E B47 295 j ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 134
E B22 195 k ‘Combinazione di carics ‘ Resistenza d'interazione conservativa 132
E B35 252 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 128
E B28 229 j ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 124
E B27 221 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 15
E B36 261 k ‘Combinazione di caric ‘ Resistenza d'interazione conservativa 1n1
E B39 2719 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione conservativa 98

E B51 310 k ‘Combinazione di carico... ‘Rﬁistcnu all'instabilita globale 86

E B52 314 k ‘Combinazione di carico... ‘Rﬁistcnu all'instabilita globale 83

[~ B3 325 k ‘Combinazione di caric Resistenza all'instabilita globale 6,2
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Barra Elemento Nodo ‘Combinazione di carico  Stato limite Controllo Sfruttamento [%]
E B75 1 j Combinazione di carico... [Resistenza all'instabilita globale 451
E B1 43 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 330
E B76 16 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 325
E B57 43 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 31,9
E B3 62 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 271
E B17 166 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 26,5
E B2 51 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 249
E B18 m j Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 246
E B87 9 j Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione plastica 237
E B15 150 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 226
E B88 10 j Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 19,2
E B4 81 j Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 184
E B7 106 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 17,7
E B16 158 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 176
[ 8o 24 j Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 16,2
l_ BS 89 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 149
l_ B9 18 j Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 92
l_ B74 172 j Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione plastica 89
l_ B89 17 j Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione plastica 85
l_ B78 351 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza all'instabilita globale 77
l_ B6 100 j Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione plastica 6,7
l_ B60 323 k ‘Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione plastica 62
l_ B39 318 j Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione plastica 6,0
l_ B58 315 j Combinazione di carico... ‘ Resistenza d'interazione plastica 38
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