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[bookmark: _Toc232774311]INTRODUZIONE
La presente relazione intende evidenziare le verifiche geotecniche delle strutture di fondazione e delle strutture provvisionali presenti nell’intero intervento del secondo lotto funzionale che si sviluppa, con percorso aereo ed a terra, dal nuovo collegamento con la via Leonardo da Vinci fino alle due torri della stazione di valle, nei presso di Via Gramsci.
La fase progettuale è quella ESECUTIVA.
Per facilitare la lettura e la comprensione della documentazione, la stessa viene suddivisa in una prima parte desrittiva sulle ipotesi di verifica geotecnica e sui successivi capitoli che riportano in forma estesa le verifiche geotecniche eseguite per i vari elementi strutturali che compongono l’intervento.
In particolare saranno trattate, estrapolandoli usualmente dalle Relazione di Calcolo, le verifiche geotecniche delle opere provvisionali, della pila di supporto alla passerella aerea, delle strutture di fondazione della stazione di valle e del sottopasso pedonale ed infine delle opere di sostegno al percorso in progetto.
Per una migliore comprensione della documentazione di cui alla presente relazione, si rimanda alla descrizione delle singole opere trattate riportate nella relativa Relazione di calcolo.
[bookmark: _bookmark2][bookmark: _bookmark6][bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc232774312]DESCRIZIONE OPERE GEOTECNICHE E IPOTESI DI CALCOLO E VERIFICA
[bookmark: _Toc232774313]OPERE PROVVISIONALI
Come per il Lotto 1, al fine di poter realizzare in sicurezza gli interventi previsti dal Lotto 2 (oggetto della presente documentazione) è stato necessario prevedere e progettare delle opere provvisionali di sostegno, costituite sostanzialmente da una serie di elementi verticali infissi nel terreno e atti a sostenere in maniera “provvisionale” gli scavi, fino alla realizzazione delle opere in CA. 
A tal fine, è stata prevista una paratia di pali (“berlinese”), necessaria a consentire lo scavo della Stazione di valle, realizzata per mezzo di pali di medio diametro (Ø40 cm) in calcestruzzo armato e comprensiva di un cordolo di sommità.  
Di seguito, si evidenziano le ipotesi di calcolo e verifica utilizzate in fase di progettazione, mentre nella relazione specifica relativa allegata vengono riportate una descrizione più dettagliata, le assunzioni sui carichi considerati e le verifiche estese.  
Si riportano alcune immagini delle berlinesi tratte dalla “GE.ST.01 - Relazione Generale Strutture – Lotto 2” allegata, a cui si rimanda per le descrizioni specifiche delle strutture, sia per quanto concerne la berlinese con pali di medio diametro, sia per quella con micropali. 
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Descrizione generata automaticamente]
Vista dall’alto della berlinese di valle - “Lotto funzionale 2”
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Descrizione generata automaticamente]
Vista prospettica della berlinese di valle - “Lotto funzionale 2”
[bookmark: _Toc232774314]IPOTESI DI CALCOLO E VERIFICA 
Le verifiche geotecniche eseguite sulla paratia di pali previste in progetto sono quelle previste dalle NTC2018. In particolare quelle previste ai paragrafi 6.5.3.1, 6.5.3.2 e 6.6 della normativa e ai paragrafi C6.5.3.1.2 della circolare. 
Si sottolinea come le verifiche sismiche sono state omesse, come previsto al paragrafo 2.4.1 delle NTC2018, in quanto le opere sono provvisionali e la loro funzione è prevista permanere per meno di 2 anni. 
Le paratie, infatti, servono solo in fase di costruzione e si prevede che le stesse non siano presenti in fase di esercizio delle strutture di monte. Proprio per questo motivo, le strutture in C.A. definitive, sono state verificate considerando in condizioni statiche e sismiche un terreno adiacente con le relative spinte (statiche e sismiche) come se le paratie provvisionali non fossero più presenti.  
Poiché le “berlinesi” sono state analizzate con apposito codice di calcolo che permette la modellazione tridimensionale delle strutture e la modellazione con “metodo a molle” del terreno, è stata eseguita un’analisi per fasi (scavi successivi, posizionamento e messa in trazione dei tiranti) con parametri caratteristici del terreno e delle azioni, come previsto dalle NTC2018 e la relativa Circolare Applicativa. 
Per le verifiche degli spostamenti allo SLE vengono utilizzati i risultati di tale analisi, con parametri caratteristici. Invece, per le verifiche allo SLU – come previsto al paragrafo 6.5.3.1.2 delle NTC2018 e al paragrafo C6.5.3.1.2 – è stato utilizzato l’Approccio 1 con la Combinazione 1 (Coeff. A1-M1) per le verifiche strutturali, con la Combinazione 2 (coeff. A2-M2) per le verifiche sul terreno. 
L’oggetto della relazione specifica allegata sono appunto le seguenti verifiche geotecniche: 
· Atto di moto rigido (eseguita dal software per l’intera opera e per ogni tratto della paratia, si ottiene convergenza solo se il modello molle è in grado di garantire l’equilibrio); 
· Collasso per carico limite verticale (non eseguita, poiché la paratia non è tirantata e, di conseguenza, è sollecitata prettamente a flessione e taglio, risultando scarica assialmente); 
· Sfilamento di uno o più ancoraggi (non eseguita in quanto non sono previsti per l’opera in esame); 
· Le verifiche di tipo idraulico e di sollevamento vengono omesse poiché è assente la falda e non c’è circolazione di acqua; 
· Le verifiche di stabilità globale dell’opera di sostegno-terreno è svolta dal codice di calcolo per ogni tratto di paratia. 
Tutte queste verifiche sono state svolte sia in condizioni drenate, sia in condizioni non drenate e vengono riportate per intero nella relazione allegata. 
[bookmark: _Toc232774315]FONDAZIONI DELLA PILA DELLA PASSERELLA DI VALLE
Nel secondo lotto funzionale, la passerella di valle è sorretta da una pila intermedia in acciaio che ne “spezza” la luce in due campate, una da 40 m e una da 28 m. Tale pila in acciaio (descritta nello specifico nella relazione allegata sulle parti metalliche della passerella stessa) viene ancorata alla base ad un dado di fondazione cavo in calcestruzzo, che a sua volta si innesta su una platea di collegamento con i micropali di fondazione. Queste strutture verranno poi nascoste per mezzo di un rivestimento non strutturale con finiture identiche a quello della passerella soprastante. 
La platea di collegamento coi pali ha dimensioni 7x7 m in pianta ed è spessa 60 cm. Il calcestruzzo utilizzato è sempre di classe C32/40 e le armature sono in acciaio B450C. 
Le fondazioni vere e proprie della struttura vengono realizzate con 49 micropali di fondazione tipo Radice (con iniezione IGU). Il diametro di perforazione è pari a 25 cm e la lunghezza infissa è di 10 m, posti ad interasse 85 cm nelle due direzioni. La miscela di iniezione deve avere caratteristiche meccaniche equiparabili ad un calcestruzzo C20/25, mentre l’armatura prevista è un profilo circolare cavo CHS139.7x8 mm in acciaio S355 J2. 
[image: ]
Pianta del dado di fondazione e delle armature
Nel seguito si riportano delle immagini del collegamento in calcestruzzo di monte, tratte dalla “GE.ST.01 - Relazione Generale Strutture – Lotto 2” (facente parte del primo invio), a cui si rimanda per le descrizioni specifiche delle strutture. 
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Descrizione generata automaticamente]
Vista e geometria della pila centrale di sostegno della passerella  - “Lotto funzionale 2”
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Descrizione generata automaticamente]
Vista e geometria della pila centrale di sostegno della passerella  - “Lotto funzionale 2”
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Le verifiche geotecniche eseguite sulle fondazioni profonde della pila della passerella di valle, sono state eseguite secondo le indicazioni contenute nelle NTC2018, in particolare quelle dei paragrafi 6.5 e 7.11.6. 
Per quanto riguarda i carichi statici e sismici applicati a questa struttura, si sottolinea come per l’analisi dell’impalcato della passerella sono stati utilizzati gli spettri di risposta sismica locale e di conseguenza si sono ricavate le azioni sismiche agenti sull’appoggio centrale, da applicare alla pila.   
Dal modello agli elementi finiti della passerella e della pila in acciaio sono state ricavate le azioni da applicare in testa al modello agli elemnti finiti delle strutture in calcestruzzo del basamento. 
La pila della passerella di valle è stata analizzata per mezzo di due programmi agli elementi finiti. Il primo software, quello generale, permette di modellare l’intero sistema in calcestruzzo armato per mezzo di elementi bidimensionali tipo “shell” e di inserire su detti elementi i carichi statici e sismici derivanti dalla passerella. Da questo modello numerico sono state ricavati i carichi concentrati da implementare sul sistema di fondazione costituito dalla platea di fondazione e dai rispettivi mircopali come sopra descritti. Questo sistema di fondazione è stato oggetto di modellazione in un software in grado di analizzare il comportamento del sistema di fondazione sia dal punto di vista geotecnico sia da quello strutturale (verifica della platea di fondazione e dei micropali). 
Nella relazione specifica allegata si riportano i principali risultati delle verifiche geotecniche previste dalla normativa vigente in caso di fondazioni profonde sollecitate da azioni statiche o sismiche: 
· Collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi assiali (SLU); 
· Collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi trasversali (SLU); 
· Collasso per carico limite di sfilamento nei riguardi dei carichi assiali di trazione (SLU); 
· Stabilità globale, che è stata eseguita su tutta l’opera dal geologo (SLU); 
· Limitazione dei cedimenti e degli spostamenti (SLE). 
Ovviamente, tali verifiche sono state eseguite tenendo conto degli effetti di gruppo e la conseguente interazione tra i pali e le relative verticali di indagini indagate, come previsto dalle NTC2018. 
Per quanto riguarda i cedimenti allo Stato Limite di Danno o di Salvaguardia della Vita (condizioni sismiche) la normativa prevede di evitare spostamenti e rotazioni eccessive che possano indurre uno stato limite ultimo nelle sovrastrutture. 
La normativa indica di eseguire le verifiche allo SLD per mezzo di un calcolo della portanza assiale e trasversale nei confronti di azioni derivanti dallo Spettro SLD. Questa verifica è sempre soddisfatta per la struttura in esame, in quanto il fattore di comportamento utlizzato non comporta mai che lo spettro SLD sia maggiore di quello SLV. 
[bookmark: _Toc232774317]CONSIDERAZIONI SUI METODI DI CALCOLO DELLE PORTANZE
Si vuole sottolineare, con la presente relazione, che nella valutazione della portanza dei micropali utilizzati nel progetto, sia essa una portanza verticale o una portanza trasversale, non ha senso pratico distinguere fra le condizioni drenate e le condizioni non drenate: infatti, le trattazioni utilizzate per la valutazione delle resistenze sono praticamente indipendenti dalle condizioni a lungo o breve termine.
In particolare, la teoria di Bustamante e Doix (1985), utilizzata per la valutazione della portanza verticale dei micropali, è basata su grafici e tabelle (ovviamente legate alla tipologia di terreno interessato), ricavate da risultati su sperimentazioni in situazioni reali. 
La portanza è funzione quindi di un fattore di aderenza laterale e di un coefficiente di sbulbamento che non dipendono direttamente dalle condizioni del terreno (drenate o non drenate) ma soltanto dalla tipologia di fondazione e dalla tecnologia con la quale essi vengono realizzati.
Per la portanza trasversale del palo è stata utilizzata la teoria di Broms (1964) con le seguenti ipotesi: il palo risulta incastrato in sommità nella struttura di fondazione e ha un comportamento di “palo lungo” in quanto si forma una cerniera plastica nei primi strati di terreno attraversati dal micropalo stesso.
Anche in questo caso è stata utilizzata la trattazione tipica dei terreni sabbiosi (condizioni drenate) in quanto più sfavorevoli rispetto a quella a breve termine dei terreni coesivi. 
Per giustificare l’assunzione che le condizioni drenate siano peggiorative di quelle non drenate, nella valutazione del carico limite orizzontale dei micropali, si riporano di seguito le valutazioni analitiche nel caso drenato con angolo d’attrito minimo per lo strato 7 e nel caso non drenato considerando il valore caratteristico minimo della coesione non drenata dello stesso strato.
Come evidente dalle formule sotto riportate si può ben vedere che, nel caso d’esempio, la resistenza orizzontale del micropalo a Lungo Termine risulta essere pari a 70 kN mentre nel caso del Breve Termina la resistenza si innalza a 166 kN. 

Risulta quindi a favore di sicurezza eseguire le verifiche in condizioni di lungo termine (condizioni drenate) in quanto la resistenza del sistema micropalo/terreno risulta inferiore.
Per semplicità di calcolo, vengono riportati gli spostamenti verticali e orizzontali delle sole combinazioni allo SLU statico e sismico, che risultano di per sé compatibili con l’opera. I valori degli spostamenti allo SLE e allo SLD risultano sicuramente inferiori, in quanto staticamente e, soprattutto, sismicamente le sollecitazioni allo Stato Limite di Esercizio sono sempre minori di quelle allo Stato Limite Ultimo.  
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La parte progettualmente più importante e complessa risulta essere quella che viene denominata “stazione di valle” e che permette al percorso di collegamento (zona a sud della strada provinciale o piazza principale lungo il viale Gramsci) di condurre e trasportare i fruitori fino al belvedere sopraelevato, attraverso le due torri (quota +20,50 metri): in questo punto panoramico sarà possibile accedere alla passerella aerea che condurrà, completamente in piano, fino alle opere di intersezione con la via Da Vinci.
La stazione di valle risulta costituita da 4 elementi principali che vengono di seguito descritti: le due torri in calcestruzzo all’interno delle quali sarà realizzato il collegamento verticale mediante i montacarichi, la struttura di base in calcestruzzo armato che accoglie i fruitori e strutturalmente costituisce la “fondazione” delle due torri (piano interrato in collegamento con il sottopasso, soletta e platea di fondazione a livello della piazza, elevazioni e solette massive che andranno a costituire la piazza), la scala di emergenza in carpenteria metallica che collega la via di fuga delle due torri (necessaria dal punto di vista normativo e posta a quota +9,51 metri) con la piazza (quota +4,18 metri) ed infine il belvedere che costituisce lo “sbarco” principale delle due torri per il collegamento con la passerella aerea (quota +20,50 metri).
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Suddivisione in blocchi strutturali della stazione di valle  - “Lotto funzionale 2”
 In continuità con le due torri, nella parte di base, sarà realizzata la struttura in calcestruzzo armato che accoglierà i fruitori del percorso: la struttura è costituita principalmente da un piano terra e da un piano interrato che darà continuità al sottopasso pedonale.
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Struttura in calcestruzzo armato della Stazione di monte  - “Lotto funzionale 1”
Dal punto di vista strutturale il piano interrato sarà dotato di una platea di fondazione (spessore 80cm) che costituisce anche il livello della fossa dei due montacarichi descritti ai punti precedente: la platea risulterà “nervata” e permetterà la realizzazione di una prima soletta massiva (spessore 30cm) che costituirà il supporto alla pavimentazione del piano interrato (posto a quota -3,50m piano finito). Il piano interrato si estende su circa 240 metri quadrati e racchiuderà le parti più “basse” delle torri e una scala di collegamento verticale (scala in calcestruzzo armato – denominata SC3.GRM) che lo collega con il piano terra della stazione.
Le due torri e le murature d’ambito controterra ed interne determinano la forma della “piastra” principale della stazione, posta al livello 0.00m. Nell’ingombro del piano interrato sarà realizzata una soletta massiva di spessore 40cm che risulterà complanare (per quanto riguarda l’estradosso) alla platea di fondazione (spessore 60cm) realizzata a questo livello e che consentirà l’ampliamento del piano interrato fino alla forma geometria del piano terra, che si sviluppa su una superficie di circa 560 metri quadrati. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al terrapieno da realizzare dopo la costruzione dell’interrato e per la creazione del piano di posa della platea di fondazione del piano terra: il rilevato dovrà essere realizzato a strati successivi adeguatamente compattati rispettando la presenza dei muri di elevazione del piano interrato. Prima della realizzazione della platea del livello “zero” sarà opportuno prevedere una campagna di controllo della rigidezza e resistenza del piano di posa, così da garantirne le caratteristiche meccaniche per le quali si rimanda alla Relazione Geologica di progetto.
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Strutture in calcestruzzo armato della Stazione al livello “zero” - “Lotto funzionale 2”
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Le verifiche eseguite sulle fondazioni superficiali previste per le strutture in calcestruzzo armato della stazione e della torre di valle sono quelle previste dalle NTC2018. In particolare quelle previste ai paragrafi 6.4.1 e 6.4.2 della normativa e ai paragrafi C6.4.2 della Circolare. 
Per queste strutture sono state eseguite anche le verifiche sismiche, in ottemperanza a quanto previsto dalle stesse Norme Tecniche. In particolare si è fatto riferimento ai paragrafi 3.2.3 per la determinazione dell’azione sismica e alle indicazioni del capitolo 7 per le analisi e le verifiche. 
Si sottolinea come per quest’opera è stata usata la risposta sismica locale (RSL) fornita dalla Relazione Geologica originale (alla profondità del sistema di fondazione).  
La verifica geotecnica delle platee di fondazione della stazione di valle è stata condotta nei confronti del carico limite, considerando sia la condizione drenata che quella non drenata. Per comodità di elaborazione, dal modello numerico sono state estratte separatamente le combinazioni di carico statiche e quelle sismiche; per ciascuna platea vengono riportati i risultati delle sollecitazioni di contatto già descritte nel capitolo relativo alle azioni interne degli elementi strutturali.
Per le combinazioni statiche si riscontra che entrambe le platee trasmettono al terreno esclusivamente forze di compressione; la verifica è stata pertanto condotta confrontando direttamente le pressioni di contatto con il carico limite determinato nelle due condizioni di drenaggio.
Per le combinazioni sismiche la situazione si differenzia tra le due platee. La platea PL_01, quella di quota inferiore, risulta compressa in tutte le combinazioni esaminate, e la verifica è stata eseguita con la medesima metodologia adottata per il caso statico. La platea PL_02, quella di quota superiore, presenta invece una combinazione sismica in cui si sviluppano trazioni al contatto fondazione-terreno. Per la verifica di tale combinazione si è scelto di realizzare un modello non lineare nel quale alle shell di fondazione è stata assegnata una costante di Winkler con comportamento reagente a sola compressione. I risultati ottenuti da questo modello sono stati utilizzati per il confronto con il carico limite, tenendo conto della ridistribuzione delle sollecitazioni sulla sezione parzializzata.
Si precisa che per poter condurre l'analisi sismica con il comportamento non lineare delle shell di fondazione è stato necessario sostituire l'analisi dinamica modale con un'analisi statica equivalente. Il periodo proprio della struttura nelle due direzioni principali è stato tarato in modo da ottenere sollecitazioni alla base compatibili con quelle dell'analisi dinamica di riferimento.
Infine, in ragione della presenza di trazioni in fondazione, è stata eseguita una verifica di equilibrio globale della stazione. 
Le verifiche geotecniche eseguite allo SLU e allo SLE: 
· Collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno (SLU); 
· Collasso per scorrimento sul piano di posa (SLU);
· La stabilità globale è svolta in separata sede dal Geologo (SLU); 
· Calcolo dei cedimenti (SLE). 
I cedimenti sopra riportati sono quelli desunti dal modello numerico di calcolo, con schematizzazione del terreno secondo Winkler, e risultano di entità contenuta. 
Tale modello, tuttavia, pur essendo adeguato alla determinazione delle sollecitazioni interne nelle platee, non è rappresentativo dell'effettivo comportamento deformativo del sistema terreno-fondazione in relazione alla stratigrafia geotecnica realmente presente, non essendo in grado di cogliere la propagazione delle tensioni in profondità.
La distribuzione delle pressioni di contatto, in combinazione di carico quasi-permanente, evidenzia inoltre un gradiente significativo tra le diverse porzioni delle platee di fondazione, riconducibile all'eccentricità dei carichi trasmessi dalla struttura in elevazione. Si è pertanto ritenuto opportuno effettuare una verifica indipendente del cedimento mediante metodo geotecnico (teoria dell'elasticità secondo Boussinesq/Newmark), utilizzando la stratigrafia disponibile e tenendo conto della tensione litostatica preesistente asportata in fase di scavo. Tale verifica, condotta con i dati attualmente disponibili, evidenzia un cedimento differenziale che si avvicina, e in alcune ipotesi supera, i limiti di distorsione angolare comunemente assunti in letteratura tecnica per strutture rigide in calcestruzzo armato. Il risultato risulta sensibile sia alla caratterizzazione di dettaglio della stratigrafia, ad oggi nota con un grado di approssimazione preliminare, sia alla effettiva distribuzione dei carichi trasmessi in fondazione.
Si segnala, quale elemento di contesto favorevole, che la rigidezza del sistema di collegamento strutturale tra le due platee di fondazione, poste a quote differenti e collegate da elementi verticali continui in calcestruzzo armato, è stata implicitamente considerata nel modello di calcolo, contribuendo alla ridistribuzione delle sollecitazioni indotte da eventuali rotazioni differenziali del terreno.
Affinché tale comportamento risulti coerente con le ipotesi di calcolo, si prescrive che il terreno di fondazione, in corrispondenza dei piani di posa di entrambe le platee, presenti caratteristiche di rigidezza e di portanza non inferiori a quelle assunte nella presente relazione. A tal fine, in fase esecutiva, dovrà essere verificata la deformabilità del terreno al fondo dello scavo, in corrispondenza di entrambi i piani di posa, mediante prove di carico su piastra o altro sistema idoneo concordato con la Direzione Lavori, verificando il raggiungimento di un modulo di deformazione Md non inferiore a 15 MPa. Qualora le risultanze sperimentali evidenzino caratteristiche del terreno meno favorevoli, si dovrà procedere, prima della realizzazione delle opere in elevazione, ad idonei interventi di consolidamento del terreno di fondazione, estesi per l'intero spessore degli strati compressibili interessati dal bulbo delle pressioni indotto dalle fondazioni, con verifica dell'efficacia del trattamento mediante indagini integrative rappresentative della profondità trattata (prove penetrometriche, prove di carico su colonne, o metodologia equivalente).
Le medesime prove di carico su piastra o altro sistema idoneo dovranno inoltre essere eseguite durante la fase di realizzazione dei rinterri del piano interrato, costituenti il piano di posa della platea superiore, da compattarsi a strati di spessore non superiore a 50-100 cm. Per ciascuno strato di rinterro, dovrà essere verificato il raggiungimento di un adeguato grado di compattazione e di un modulo di deformazione compatibile con i requisiti di cui sopra, prima della posa dello strato successivo, secondo una frequenza di controllo da concordare con la Direzione Lavori in funzione dell'estensione delle aree interessate.
[bookmark: _Toc232774320]FONDAZIONI DELLE STRUTTURE DEL SOTTOPASSO PEDONALE
A seguito dell’acquisto da parte della Amministrazione di una porzione di area a sud della strada provinciale (area ex Toncelli) si è prevista l’esecuzione di un sottopasso pedonale che possa mettere in comunicazione il piano interrato della nuova stazione e il piano di campagna a sud della strada (quota -3,50 metri rispetto allo “zero” di progetto posto a quota 53,35 m s.l.m.).
[image: ]
Sezione trasversale del sottopasso pedonale alla strada provinciale - “Lotto funzionale 2”
La struttura sarà realizzata in calcestruzzo armato e avrà una sezione trasversale netta pari a 3,00x2,65m che si estenderà per circa 40 metri: il suo sviluppo lineare consentirà di passare al di sotto della strada (con una differenza di quota fra l’estradosso della struttura ed il piano strada di circa 80cm) e al di sotto del piazzale antistante la nuova stazione.
Dal punto di vista strutturale l’elemento può essere assimilato ad uno “scatolare” in calcestruzzo armato costituito da platea di fondazione (spessore 50cm), muri in elevazione (spessore 40cm) e soletta di chiusura superiore (spessore 30cm).
[bookmark: _Toc232774321]IPOTESI DI CALCOLO E VERIFICA
Le verifiche eseguite sulla platea di fondazione prevista per la struttura in calcestruzzo armato del sottopasso sono quelle previste dalle NTC2018. In particolare quelle previste ai paragrafi 6.4.1 e 6.4.2 della normativa e ai paragrafi C6.4.2 della Circolare.
Per la struttura in esame, un sottopasso pedonale completamente interrato, le azioni sismiche non vengono considerate ai fini della progettazione strutturale con approccio force-based. Come illustrato nella relazione generale, il comportamento sismico di tale tipologia è governato dalla deformazione imposta dal terreno circostante e il dimensionamento statico condotto in regime di spinta a riposo risulta conservativo rispetto agli effetti sismici attesi.
La verifica dei cedimenti, richiesta ai sensi del §6.4.2.1 delle NTC2018 e del relativo §C6.4.2.1 della Circolare n. 7/2019, è stata pertanto condotta con metodo geotecnico indipendente, secondo la teoria dell'elasticità (Boussinesq) per fondazione a comportamento di striscia continua, coerentemente con il rapporto geometrico L/B dell'opera, e secondo il metodo edometrico per la stima del cedimento di consolidazione, sulla base della stratigrafia e dei moduli edometrici degli strati interessati dal bulbo di pressione.
La verifica è stata condotta con riferimento alla sola componente di cedimento a lungo termine (consolidazione), trascurando la componente di cedimento immediato (non drenata), che si sviluppa progressivamente durante le fasi costruttive in concomitanza con l'incremento graduale dei carichi e risulta pertanto esaurita, in massima parte, prima del completamento dell'opera: tale componente non è dunque significativa per la struttura nella sua configurazione finale né per le relative finiture.
Il cedimento di consolidazione a lungo termine è stato valutato con riferimento alla combinazione di carico quasi-permanente, rappresentativa della condizione di esercizio duratura della struttura.

[bookmark: _Toc232774322]OPERE DI SOSTEGNO
Nell’intervento sono presenti una serie di opere di sostegno realizzate per mezzo di muri controterra a mensola in calcestruzzo armato. In particolare, si tratta delle opere di sostegno del camminamento tra via Gramsci e via Da Vinci, a monte delle torri di valle; delle opere di sostegno di ridotta altezza che consentono di modellare il terreno secondo le quote e l’andamento di progetto; delle opere di sostegno previste nella zona di intesezione dell’intervento con Via Da Vinci. 
[image: Immagine che contiene freccia
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Localizzazione delle opere di sostegno tra via Gramsci e via Da Vinci  - “Lotto funzionale 2”
[bookmark: _Toc232774323]IPOTESI DI CALCOLO E VERIFICA
Le verifiche eseguite sulle opere di sostegno, sono state eseguite secondo le indicazioni contenute nelle NTC2018, in particolare quelle dei paragrafi 6.5.3.1.1 e 7.11.6.2. 
Si segnala che le opere a ridosso di via Da Vinci sono state dimensionate per un carico in sommità al terrapieno pari a 20 kN/mq in quanto queste opere saranno interessate dal passaggio dei mezzi di cantiere che probabilmente avranno accesso da questa zona. Si segnala la necessità, per quanto possibile, di transitare alla maggiore distanza dalle opere per non indurre nelle stesse e nel terrapieno cedimenti difficilmente controllabili. Si prescrive comunque che il riempimento a tergo delle opere di sostegno avvenga solamente dopo il completamento delle stesse e quindi la realizzazione della scala che costituisce un buon contrafforte contro il ribaltamento e lo scivolamento dell’opera stessa. 
Si sottolinea come per quest’opera non è stata usata la risposta sismica locale fornita dalla Relazione Geologica originale, ma è stato utilizzato l’approccio semplificato previsto dal Cap. 3 delle NTC2018, considerando un terreno tipo C, come indicato dalla relazione Geologica stessa. 
Le motivazioni di tale scelta sono le seguenti: in primis, l’analisi RSL fornita fa riferimento al livello fondazionale della stazione e della torre di monte, palesemente diverso dal livello fondazionale di queste parti dell’opera e, pertanto, non può essere considerata indicativa; in secondo luogo, queste parti dell’opera sono tutte completamente indipendente dalle restantie come volumetria ed estensione non tali da esser considerata di classe 4 secondo il par. 3 dell’Allegato 1 – art.5 del Regolamento 1R/2022 della Regione Toscana. Pertanto, l’utilizzo del metodo semplificato risulta del tutto ammesso e maggiormente significati per queste tipologie di opere strutturali. 
E’ stato utilizzato per le verifiche geotecnice statiche e sismiche un apposito codice di calcolo (uno dei più diffusi in commercio): tale software è in grado di eseguire le verifiche geotecniche previste allo SLU e allo SLE: 
· Scorrimento sul piano di posa (SLU); 
· Collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno (SLU);
· Ribaltamento (SLU);
· La stabilità globale è svolta in separata sede dal Geologo (SLU); 
In nessuna parte della normativa è richiamata la necessità di valutare i “cedimenti” allo SLE o allo SLD, ma si parla piuttosto di “spostamenti” dell’opera. Gli spostamenti valutati con il software non risultano mai incompatibili con il resto delle opere o con le opere circostanti. Per evitare pericolosi cedimenti, per tutte le combinazioni (sia statiche, sia sisimiche) il programma calcola la peggiore pressione che viene a svilupparsi sul piano di posa e la confronta con un valore limite imposto in fase di progettazione. 
Il programma svolge le verifiche per tutte le combinazioni sia a lungo che a breve termine, ma nell’output sono riportate solamente le verifiche peggiorative. 
Con questo si intende che è possibile inserire i parametri legati ad un comportamento prettamente coesivo e quindi in situazione “drenate a lungo termine” (quindi angolo di attrito e coesione efficace c’) ma anche i parametri relativi ad un comportamento “non drenato a breve termine” (quindi coesione non drenata cu).
Sulle opere di sostegno vengono implementati i carichi dovuti alla spinta a riposo del terreno a tergo dell’opera e gli eventuali sovraccarichi presenti sul terrapieno. Ovviamente è implementato anche il sisma di progetto secondo le indicazioni di progetto (con relativo incremento della spinta del terreno dovuto al sisma di progetto). 
Le verifiche condotte dal software tengono conto della condizione peggiorativa (a breve o a lungo termine) e l’output viene eseguito per la condizione determinante sia per le verifiche geotecniche che per quelle strutturali. Per dare evidenza a questo aspetto si riporta uno stralcio del manuale d’uso del software utilizzato (in particolare il software WallCAD+ della software House Concrete S.r.l. di Padova):
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Nella relazione specifica allegata, si riportano per esteso tutte le verifiche peggiorative di ogni tipologia di opera di sostegno prevista. Si fa notare come queste verifiche siano le stesse già presentate nella prima consegna. 
[bookmark: _Toc232774324]VERIFICHE GEOTECNICHE DELLE OPERE STRUTTURALI
[bookmark: _Toc232774325]OPERE PROVVISIONALI
In questo capitolo della relazione sono riportate in forma grafica e tabellare le verifiche geotecniche delle opere provvisionali previste nell’intervento. 
Si sottolinea ancora una volta che le verifiche sismiche sono omesse in quanto opere provvisorie con durata di funzionamento prevista inferiore ai 2 anni.
[bookmark: _Toc232577061][bookmark: _Toc232774326]VERIFICHE GEOTECNICHE DELLA BERLINESE DI VALLE
[bookmark: _Toc13]Descrizione sezioni


Sezione n° 1
Descrizione	Rettangolare 80x50
Tipo	Rettangolare
Base	B	80.00	[cm]
Altezza	H	50.00	[cm]
Area	A	4000.00	[cmq]
Momento d'inerzia	Jz	833333.33	[cm^4]
Momento d'inerzia	Jy	2133333.33	[cm^4]
Fattore di Taglio	cz	1.20
Fattore di Taglio	cy	1.20

Sezione n° 2
Descrizione	Circolare D=40
Tipo	Sezione circolare
Diametro	D	40.00	[cm]
Area	A	1256.64	[cmq]
Momento d'inerzia	Jz	125663.71	[cm^4]
Fattore di taglio	c	1.20



[bookmark: _Toc14]Geometria tratti


Simbologia adottata
It	Tratto della paratia
Xi, Xf	Ascissa iniziale e finale del tratto in pianta, espresse in [m]
Yi, Yf	Ordinata iniziale e finale del tratto in pianta, espresse in [m]
ZT, pi, ZB, pi	Quota testa e base paratia nel punto iniziale del tratto, espresse in [m]
ZT, pf, ZB, pf	Quota testa e base paratia nel punto finale del tratto, espresse in [m]
L	Lunghezza del tratto, espressa in [m]
a	Inclinazione del tratto nel piano, espresso in [°]

It	Xi	Yi	ZT, pi	ZB, pi	Xf	Yf	ZT, pf	ZB, pf	L	a
1	0.00	0.00	12.30	4.00	16.12	2.43	15.05	4.00	16.30	8.57
2	16.12	2.43	15.05	4.00	17.38	22.34	15.05	4.00	19.95	86.38
3	17.38	22.34	15.05	4.00	22.60	27.08	15.05	4.00	7.05	42.24
4	22.60	27.08	15.05	4.00	13.09	37.55	12.90	4.00	14.14	132.25
5	13.09	37.55	12.90	4.00	5.88	39.81	11.30	4.00	7.56	162.60


[bookmark: _Toc15]Geometria pali


Simbologia adottata
It	Tratto della paratia
Xl	Ascissa palo locale al tratto, espresse in [m]
Yl	Ordinata palo locale al tratto, espresse in [m]
Alpha	Inclinazione palo rispetto al piano verticale del tratto, espresse in [°]
Sezione	Sezione del palo
Materiale	Materiale della sezione del palo
Posizione	Posizione del palo sul tratto (Centrale, Laterale, Angolare, Isolato)
Is	Interasse spinta

	It	Xl	Yl	Alpha	Sezione	Materiale	Posizione	Is
	1	0.50	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Laterale	0.85
	1	1.20	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	1.90	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	2.60	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	3.30	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	4.00	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	4.70	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	5.40	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	6.10	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	6.80	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	7.50	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	8.20	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	8.90	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	9.60	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	10.30	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	11.00	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	11.70	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	12.40	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	13.10	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	13.80	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	14.50	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	15.20	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	1	15.90	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Angolare	0.75
	2	0.50	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Angolare	0.85
	2	1.20	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	1.90	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	2.60	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	3.30	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	4.00	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	4.70	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	5.40	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	6.10	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	6.80	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	7.50	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	8.20	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	8.90	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	9.60	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	10.30	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	11.00	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	11.70	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	12.40	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	13.10	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	13.80	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	14.50	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	15.20	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	15.90	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	16.60	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	17.30	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	18.00	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	18.70	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	2	19.40	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Angolare	0.90
	3	0.50	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Angolare	0.85
	3	1.20	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	3	1.90	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	3	2.60	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	3	3.30	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	3	4.00	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	3	4.70	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	3	5.40	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	3	6.10	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Angolare	0.70
	3	6.80	0.00	0.00	Circolare D=40	C25/30	Angolare	0.60
	4	0.50	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Angolare	0.85
	4	1.20	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	1.90	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	2.60	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	3.30	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	4.00	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	4.70	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	5.40	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	6.10	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	6.80	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	7.50	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	8.20	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	8.90	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	9.60	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	10.30	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	11.00	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	11.70	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	12.40	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	13.10	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	4	13.80	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Angolare	0.69
	5	0.50	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Angolare	0.85
	5	1.20	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	5	1.90	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	5	2.60	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	5	3.30	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	5	4.00	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	5	4.70	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	5	5.40	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	5	6.10	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	5	6.80	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Centrale	0.70
	5	7.50	0.00	-0.00	Circolare D=40	C25/30	Laterale	0.41


Opzioni spinta e resistenza
Simbologia adottata
SA	Spinta attiva sul palo (automatica = interasse di lavoro del palo, imposta da utente, nulla)
LI	Interasse di spinta se imposto da utente, espresso in [m]
RPV	Resistenza passiva da valle sul palo (automatica = proiezione del palo sul tratto, imposta da utente, nulla)
APV	Aliquota di resistenza passiva da valle se imposta da utente, è adimensionale, espressa in relazione all'ingombro del palo
RPM	Resistenza passiva da monte sul palo (automatica = proiezione del palo sul tratto, imposta da utente, nulla)
APM	Aliquota di resistenza passiva da monte se imposta da utente, è adimensionale, espressa in relazione all'ingombro del palo

	It	Xl	Yl	SA	LI	RPV	APV	RPM	APM
	1	0.50	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	1.20	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	1.90	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	2.60	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	3.30	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	4.00	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	4.70	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	5.40	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	6.10	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	6.80	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	7.50	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	8.20	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	8.90	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	9.60	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	10.30	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	11.00	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	11.70	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	12.40	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	13.10	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	13.80	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	14.50	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	15.20	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	1	15.90	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	0.50	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	1.20	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	1.90	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	2.60	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	3.30	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	4.00	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	4.70	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	5.40	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	6.10	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	6.80	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	7.50	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	8.20	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	8.90	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	9.60	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	10.30	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	11.00	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	11.70	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	12.40	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	13.10	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	13.80	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	14.50	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	15.20	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	15.90	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	16.60	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	17.30	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	18.00	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	18.70	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	2	19.40	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	3	0.50	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	3	1.20	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	3	1.90	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	3	2.60	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	3	3.30	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	3	4.00	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	3	4.70	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	3	5.40	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	3	6.10	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	3	6.80	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	0.50	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	1.20	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	1.90	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	2.60	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	3.30	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	4.00	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	4.70	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	5.40	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	6.10	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	6.80	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	7.50	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	8.20	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	8.90	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	9.60	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	10.30	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	11.00	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	11.70	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	12.40	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	13.10	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	4	13.80	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	5	0.50	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	5	1.20	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	5	1.90	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	5	2.60	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	5	3.30	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	5	4.00	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	5	4.70	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	5	5.40	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	5	6.10	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	5	6.80	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
	5	7.50	0.00	Automatica	--	Automatica	--	Automatica	--
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Simbologia adottata
n°	Indice del cordolo
It	Tratto di appartenenza
Xi, Xf	Ascissa iniziale e finale del cordolo, espresse in [m]
Yi, Yf	Quota iniziale e finale del cordolo, espresse in [m]
L	Lunghezza del cordolo, espressa in [m]
a	Inclinazione del cordolo nel suo piano rispetto all'orizzontale, espresso in [°]
Sezione	Descrizione sezione cordolo
Le coordinate sono riferite al sistema di riferimento locale al tratto.

n°	It	Xi	Yi	Xf	Yf	L	a	Sezione
1	1	0.00	12.30	16.30	15.05	16.53	9.58	Rettangolare 80x50
2	2	0.00	15.05	19.95	15.05	19.95	0.00	Rettangolare 80x50
3	3	0.00	15.05	7.05	15.05	7.05	0.00	Rettangolare 80x50
4	4	0.00	15.05	14.14	12.90	14.31	-8.64	Rettangolare 80x50
5	5	0.00	12.90	7.56	11.30	7.72	-11.96	Rettangolare 80x50
[bookmark: _Toc18]
Elenco fasi


Simbologia adottata nella descrizione della stratigrafia
Tratto 	Indice del tratto di paratia
Strato 	Indice dello strato
ITM	Indice del terreno a monte della paratia
ITV	Indice del terreno a valle della paratia
KWM 	Costante di Winkler a monte, espressa in [kg/cmq/cm]
KWV 	Costante di Winkler a valle, espressa in [kg/cmq/cm]
KAM 	Coeff. di spinta attiva a monte
KAV 	Coeff. di spinta attiva a valle
KPM 	Coeff. di spinta passiva a monte
KPV 	Coeff. di spinta passiva a valle
K0M 	Coeff. di spinta a riposo (monte)
K0V 	Coeff. di spinta a riposo (valle)


Simbologia adottata nella descrizione dello scavo e del profilo
Tratto 	Indice del tratto di paratia
HSI 	Altezza fuori terra nel punto iniziale, espressa in [m]
HSF 	Altezza fuori terra nel punto finale, espressa in [m]
DHI	Altezza terreno all'inizio del tratto, espressa in [m]
DHF	Altezza terreno alla fine del tratto, espressa in [m]
aM	Inclinazione profilo di monte, espressa in °
aV	Inclinazione profilo di valle, espressa in °

I dati riportati nelle tabelle seguenti con il simbolo '--' indicano la non variabilità del dato rispetto alla fase precedente.


FASE n° 1

Stratigrafia
	Tratto	Strato	ITM	ITV	KWM	KWV	KAM	KAV	KPM	KPV	K0M	K0V
	1	1	1	1	1.000	1.000	0.375	0.375	2.371	2.371	0.593	0.593
	1	2	2	2	1.000	1.000	0.391	0.391	2.274	2.274	0.611	0.611
	1	3	3	3	1.000	1.000	0.421	0.421	2.117	2.117	0.642	0.642
	2	1	1	1	1.000	1.000	0.375	0.375	2.371	2.371	0.593	0.593
	2	2	2	2	1.000	1.000	0.391	0.391	2.274	2.274	0.611	0.611
	2	3	3	3	1.000	1.000	0.421	0.421	2.117	2.117	0.642	0.642
	3	1	1	1	1.000	1.000	0.375	0.375	2.371	2.371	0.593	0.593
	3	2	2	2	1.000	1.000	0.391	0.391	2.274	2.274	0.611	0.611
	3	3	3	3	1.000	1.000	0.421	0.421	2.117	2.117	0.642	0.642
	4	1	1	1	1.000	1.000	0.375	0.375	2.371	2.371	0.593	0.593
	4	2	2	2	1.000	1.000	0.391	0.391	2.274	2.274	0.611	0.611
	4	3	3	3	1.000	1.000	0.421	0.421	2.117	2.117	0.642	0.642
	5	1	2	2	1.000	1.000	0.391	0.391	2.274	2.274	0.611	0.611
	5	2	3	3	1.000	1.000	0.421	0.421	2.117	2.117	0.642	0.642


Altezza scavo tratti e profilo topografico
	Tratto	HsI	HsF	DHI	DHF	aM	aV
	1	2.30	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	5.05	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2.90	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00


Cordoli
	Tratto	Operazione	Cordolo	Tiranti/Puntoni sul cordolo
	1	Aggiunto	1 - Di testa	Nessuno
	2	Aggiunto	2 - Di testa	Nessuno
	3	Aggiunto	3 - Di testa	Nessuno
	4	Aggiunto	4 - Di testa	Nessuno
	5	Aggiunto	5 - Di testa	Nessuno
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Descrizione terreni

Simbologia adottata
Descrizione	Descrizione terreno
IT	Indice del terreno
g	Peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]
gsat	Peso di volume saturo del terreno espresso in [kN/mc]
f	Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi
d	Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi
c	Coesione del terreno espressa in [kPa]
ca	Adesione del terreno espressa in [kPa]


Descrizione	IT	g	gsat	f	d	c	ca
Strato 3 - Sabbie e limi argillosi alterati	1	20.2000	20.6000	24.00	16.00	10.0	5.0
Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi	2	19.9000	20.1000	22.90	15.27	17.8	8.9
Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi	3	20.0000	20.1000	21.00	14.00	22.0	11.0
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Simbologia adottata
n°	Indice dello strato
DHi	Spessore strato nel punto iniziale del tratto, espresso in [m]
DHf	Spessore strato nel punto finale del tratto, espresso in [m]
ITM	Indice del terreno a monte della paratia
ITV	Indice del terreno a valle della paratia
Kw	Costante di Winkler, espresso in [kg/cmq/cm]
Ka	Coeff. di spinta attiva
Kp	Coeff. di spinta passiva
K0	Coeff. di spinta a riposo


Tratto n° 1
Inclinazione profilo monte	[°]	0.00	valle	0.00
Altezza terreno iniziale	[m]	0.00	finale	0.00

	n°	DHi	DHf	ITM	ITV	KWM	KWV	KAM	KAV	KPM	KPV	K0M	K0V
	1	7.20	8.66	1	1	1.000	1.000	0.375	0.375	2.371	2.371	0.593	0.593
	2	3.40	4.10	2	2	1.000	1.000	0.391	0.391	2.274	2.274	0.611	0.611
	3	10.00	10.60	3	3	1.000	1.000	0.421	0.421	2.117	2.117	0.642	0.642


Tratto n° 2
Inclinazione profilo monte	[°]	0.00	valle	0.00
Altezza terreno iniziale	[m]	0.00	finale	0.00

	n°	DHi	DHf	ITM	ITV	KWM	KWV	KAM	KAV	KPM	KPV	K0M	K0V
	1	8.66	3.70	1	1	1.000	1.000	0.375	0.375	2.371	2.371	0.593	0.593
	2	4.10	8.70	2	2	1.000	1.000	0.391	0.391	2.274	2.274	0.611	0.611
	3	10.60	11.00	3	3	1.000	1.000	0.421	0.421	2.117	2.117	0.642	0.642


Tratto n° 3
Inclinazione profilo monte	[°]	0.00	valle	0.00
Altezza terreno iniziale	[m]	0.00	finale	0.00

	n°	DHi	DHf	ITM	ITV	KWM	KWV	KAM	KAV	KPM	KPV	K0M	K0V
	1	3.70	1.80	1	1	1.000	1.000	0.375	0.375	2.371	2.371	0.593	0.593
	2	8.70	9.00	2	2	1.000	1.000	0.391	0.391	2.274	2.274	0.611	0.611
	3	11.00	12.50	3	3	1.000	1.000	0.421	0.421	2.117	2.117	0.642	0.642


Tratto n° 4
Inclinazione profilo monte	[°]	0.00	valle	0.00
Altezza terreno iniziale	[m]	0.00	finale	0.00

	n°	DHi	DHf	ITM	ITV	KWM	KWV	KAM	KAV	KPM	KPV	K0M	K0V
	1	1.80	0.10	1	1	1.000	1.000	0.375	0.375	2.371	2.371	0.593	0.593
	2	9.00	9.00	2	2	1.000	1.000	0.391	0.391	2.274	2.274	0.611	0.611
	3	12.50	12.00	3	3	1.000	1.000	0.421	0.421	2.117	2.117	0.642	0.642


Tratto n° 5
Inclinazione profilo monte	[°]	0.00	valle	0.00
Altezza terreno iniziale	[m]	0.00	finale	0.00

	n°	DHi	DHf	ITM	ITV	KWM	KWV	KAM	KAV	KPM	KPV	K0M	K0V
	1	9.00	8.00	2	2	1.000	1.000	0.391	0.391	2.274	2.274	0.611	0.611
	2	12.10	11.50	3	3	1.000	1.000	0.421	0.421	2.117	2.117	0.642	0.642
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Costante di Winkler:	Pressione limite/Diametro limite
Direzione di spinta:	Ortogonale al tratto
Influenza del carico di profilo:	
Distanza limite di influenza	20.00	[m]
Angolo limite di influenza	60.00	[°]
Suddivisione palo	30
Suddivisione carico	10
Distanza limite palo d'angolo	1.00	[m]
Fattore di influenza	2.00
Modalità di analisi:	Classica
Tipo analisi:	
Analisi sismica:	Statica equivalente
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Non sono state analizzate Fasi sismiche.

Simbologia adottata
Sollecitazioni palo, cordolo, trave
X	Ascissa locale sezione palo espressa in [m]
N	Sforzo normale espresso in [kN]
Ty	Taglio in direzione Y espresso in [kN]
Tz	Taglio in direzione Z espresso in [kN]
Mt	Momento torcente, espresso in [kNm]
My	Momento con asse vettore l'assa Y espresso in [kNm]
Mz	Momento con asse vettore l'assa Z espresso in [kNm]

Spostamenti palo, cordolo, trave
X	Ascissa locale sezione palo espressa in [m]
U	Spostamento in direzione X espresso in [cm]
V	Spostamento in direzione Y espresso in [cm]
W	Spostamento in direzione Z espresso in [cm]
PhiX	Rotazione intorno all'asse X espresso in [°]
PhiY	Rotazione intorno all'asse Y espresso in [°]
PhiZ	Rotazione intorno all'asse Z espresso in [°]

Verifiche palo, cordolo, trave
X	Ascissa sezione in cui è stata eseguita la verifica, espressa in [m]
Afi	Area ferri inferiori per sezioni in c.a. espressa in [cmq]
Afs	Area ferri superiori per sezioni in c.a. espressa in [cmq]
Af	Area complessiva ferri per sezioni in c.a. espressa in [cmq]
Dt	Diametro tubolate espressa in [mm]
St	Spessore tubolare espressa in [mm]
Nu	Sforzo normale ultimo espresso in [kN]
Muy	Momento ultimo in direzione Y espresso in [kNm]
Muz	Momento ultimo in direzione Z espresso in [kNm]
FS	Fattore di sicurezza della sezione
VRcd	Resistenza di calcolo a taglio compressione espresso in [kN]
VRsd	Resistenza di calcolo a taglio trazione espresso in [kN]
VRd	Taglio resistente (minimo tra VRcd e VRsd) espresso in [kN]
TA	Indice tratto di armatura
Xi, Xf	Ascissa iniziale e finale del tratto di armatura, espressi in [m]
Ltratto	Lunghezza del tratto di armatura, espresso in [m]
nstaffe	Numero di staffe disposte per la torsione
nstaffe/m	Numero di staffe al metro disposte per la torsione
Al (nflt fdflt)	Area aggiuntiva di armatura longitudinale a torsione (numero ferri e diametro), espressa in [cmq]
TRcd	Resistenza di calcolo a torsione del calcestruzzo, espressa in [kNm]
TRsd	Resistenza di calcolo a torsione delle staffe trasversali, espressa in [kNm]
TRd	Torsione resistente (minimo tra TRcd e TRsd), espresso in [kNm]
scls	Tensione di compressione nel calcestruzzo espresso in [kPa]
sfi	Tensione nei ferri inferiori espresso in [kPa]
sfs	Tensione nei ferri superiori espresso in [kPa]

X	Ascissa sezione in cui è stata eseguita la verifica, espressa in [m]
sc	tensione di compressione espressa in [kPa]
st	tensione di trazione espressa in [kPa]
t	tensione tangenziale espressa in [kPa]
sid	tensione ideale espressa in [kPa]

Verifica stabilità globale (elenco fattori di sicurezza)
It	Indice del tratto
(XC; YC)	Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m]
R	Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m]
(XV; YV)	Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m]
(XM; YM)	Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m]
FS	Coefficiente di sicurezza
Verifica stabilità globale (dettagli)
N°	numero d'ordine della striscia
W	peso della striscia espresso in [kN]
a	angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in gradi (positivo antiorario)
f	angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia
c	coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kPa]
b	larghezza della striscia espressa in [m]
L	sviluppo della base della striscia espressa in [m] (L=b/cosa)
u	pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kPa]
Ctn, Ctt	contributo alla striscia normale e tangenziale del tirante espresse in [kN]
Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto
Origine in testa alla paratia (spigolo contro terra)
Le strisce sono numerate da monte verso valle
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Fase n° 1
		X	Y	Z
Carico totale	[kN]	-1049.2150	404.1523	-3900.4838
Reazione terreno	[kN]	1049.4414	-404.1729	3900.4838
Reazione tiranti	[kN]	--	--	--
Reazione terreno + tiranti	[kN]	1049.4414	-404.1729	3900.4838
Spostamento massimo	[cm]	0.5781	0.8459	-0.0907
Spostamento minimo	[cm]	-2.9419	-0.4942	-0.2791

Pressione massima sul terreno	[kPa]	45
Pressione minima sul terreno	[kPa]	-35
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	Ip	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0.00	-37.11	2.54	-1.26	0.00	-8.98	0.00	0.00	27.75	0.00	3.08	-2.29
	2	1	0.00	-31.20	2.73	-1.33	3.03	-8.51	0.00	0.00	22.55	-7.64	3.22	-2.71
	3	1	0.00	-26.73	3.03	-1.40	3.06	-8.64	0.00	0.00	23.86	-7.73	3.33	-2.76
	4	1	0.00	-23.60	3.38	-1.47	3.09	-8.74	0.00	0.00	25.04	-7.82	3.44	-2.79
	5	1	0.00	-21.67	3.75	-1.55	3.11	-8.75	0.00	0.00	25.91	-7.91	3.55	-3.04
	6	1	0.00	-20.74	4.16	-1.64	3.12	-8.69	0.00	0.00	26.44	-8.00	3.67	-3.74
	7	1	0.00	-20.45	4.60	-1.72	3.12	-8.51	0.00	0.00	26.57	-8.07	3.79	-4.54
	8	1	0.00	-20.64	5.08	-1.82	3.11	-8.32	0.00	0.00	26.52	-8.14	3.93	-5.43
	9	1	0.00	-21.19	5.59	-1.92	3.09	-8.09	0.00	0.00	26.28	-8.20	4.07	-6.39
	10	1	0.00	-21.88	6.14	-2.35	3.07	-7.84	0.00	0.00	25.90	-8.25	4.23	-7.45
	11	1	0.00	-22.67	6.71	-2.89	3.05	-7.59	0.00	0.00	25.45	-8.28	4.41	-8.56
	12	1	0.00	-23.57	7.31	-3.50	3.03	-7.33	0.00	0.00	24.95	-8.30	4.61	-9.75
	13	1	0.00	-24.43	7.95	-4.11	3.00	-7.07	0.00	0.00	24.42	-8.33	4.83	-10.98
	14	1	0.00	-25.33	8.62	-4.80	2.96	-6.81	0.00	0.00	23.86	-8.33	5.08	-12.28
	15	1	0.00	-26.13	9.33	-5.51	2.93	-6.53	0.00	0.00	23.22	-8.31	5.37	-13.64
	16	1	0.00	-26.83	10.07	-6.26	2.89	-6.27	0.00	0.00	22.58	-8.31	5.70	-15.02
	17	1	0.00	-27.42	10.85	-7.01	2.86	-6.01	0.00	0.00	21.87	-8.29	6.10	-16.43
	18	1	0.00	-27.69	11.68	-7.82	2.81	-5.74	0.00	0.00	21.07	-8.25	6.56	-17.87
	19	1	0.00	-27.58	12.56	-8.62	2.76	-5.45	0.00	0.00	20.17	-8.21	7.10	-19.30
	20	1	0.00	-27.06	13.49	-9.46	2.71	-5.16	0.00	0.00	19.18	-8.15	7.75	-20.75
	21	1	0.00	-25.87	14.48	-10.30	2.66	-4.86	0.00	0.00	18.13	-8.08	8.51	-22.17
	22	1	0.45	-24.06	15.54	-11.14	2.60	-4.59	0.00	0.00	17.15	-8.01	9.88	-23.56
	23	1	4.50	-21.80	17.52	-13.33	2.56	-4.37	0.00	0.00	16.40	-7.96	14.50	-26.55
	24	2	9.00	-19.36	19.13	-17.21	5.81	-3.20	0.00	0.00	9.81	-23.18	25.81	-28.96
	25	2	6.43	-20.01	17.38	-12.51	5.41	-3.11	0.00	0.00	9.61	-21.04	14.60	-24.03
	26	2	4.22	-22.00	18.17	-11.72	5.24	-3.06	0.00	0.00	9.51	-20.12	14.00	-23.94
	27	2	1.57	-24.42	18.97	-10.93	5.21	-3.06	0.00	0.00	9.49	-19.97	15.77	-23.81
	28	2	0.00	-26.75	19.73	-10.16	5.26	-3.07	0.00	0.00	9.51	-20.22	17.59	-23.66
	29	2	0.00	-28.71	20.47	-9.42	5.34	-3.09	0.00	0.00	9.54	-20.66	19.47	-23.51
	30	2	0.00	-30.31	21.20	-9.42	5.42	-3.11	0.00	0.00	9.58	-21.13	21.44	-23.33
	31	2	0.00	-31.38	21.87	-10.07	5.50	-3.13	0.00	0.00	9.62	-21.55	23.25	-23.15
	32	2	0.00	-32.06	22.49	-10.69	5.56	-3.15	0.00	0.00	9.65	-21.89	25.03	-22.96
	33	2	0.00	-32.45	23.04	-11.27	5.61	-3.16	0.00	0.00	9.68	-22.15	26.68	-22.79
	34	2	0.00	-32.62	23.54	-11.79	5.64	-3.17	0.00	0.00	9.70	-22.33	28.18	-22.59
	35	2	0.00	-32.65	23.99	-12.26	5.66	-3.18	0.00	0.00	9.72	-22.45	29.54	-22.42
	36	2	0.00	-32.57	24.38	-12.66	5.68	-3.18	0.00	0.00	9.74	-22.54	30.76	-22.21
	37	2	0.00	-32.45	24.79	-12.98	5.70	-3.19	0.00	0.00	9.78	-22.62	31.89	-21.98
	38	2	0.00	-32.22	25.11	-13.22	5.72	-3.19	0.00	0.00	9.81	-22.68	32.73	-21.76
	39	2	0.00	-31.90	25.35	-13.38	5.73	-3.19	0.00	0.00	9.83	-22.74	33.33	-21.52
	40	2	0.00	-31.51	25.54	-13.46	5.74	-3.20	0.00	0.00	9.85	-22.79	33.71	-21.25
	41	2	0.00	-31.11	25.68	-13.46	5.76	-3.20	0.00	0.00	9.87	-22.82	33.89	-20.96
	42	2	0.00	-30.71	25.77	-13.38	5.76	-3.20	0.00	0.00	9.88	-22.82	33.85	-20.65
	43	2	0.00	-30.40	25.86	-13.22	5.76	-3.19	0.00	0.00	9.89	-22.74	33.60	-20.31
	44	2	0.00	-30.26	25.98	-12.97	5.73	-3.18	0.00	0.00	9.88	-22.53	33.14	-19.92
	45	2	0.00	-30.48	25.05	-12.60	5.67	-3.16	0.00	0.00	9.85	-22.14	32.55	-19.37
	46	2	0.00	-31.27	24.18	-12.23	5.54	-3.13	0.00	0.00	9.78	-21.43	31.65	-18.97
	47	2	0.00	-32.92	23.27	-11.80	5.35	-3.08	0.00	0.00	9.68	-20.42	30.55	-18.55
	48	2	0.00	-35.74	21.92	-11.27	5.11	-3.03	0.00	0.00	9.56	-19.11	29.27	-17.92
	49	2	0.00	-40.07	20.97	-10.73	4.82	-2.96	0.00	0.00	9.43	-17.56	27.83	-17.47
	50	2	0.00	-46.10	20.00	-10.14	4.53	-2.89	0.00	0.00	9.29	-15.99	26.26	-17.03
	51	2	0.00	-53.78	21.55	-9.89	4.31	-2.85	0.00	0.00	9.19	-14.79	24.74	-19.90
	52	3	0.00	-51.49	18.58	-8.36	3.94	-5.95	0.00	0.00	20.36	-12.73	20.76	-17.45
	53	3	0.00	-41.56	15.66	-7.37	4.05	-6.46	0.00	0.00	23.13	-12.96	18.61	-14.01
	54	3	0.00	-34.49	14.34	-6.60	4.15	-6.90	0.00	0.00	25.50	-13.16	16.51	-12.50
	55	3	0.00	-29.61	13.06	-5.81	4.23	-7.22	0.00	0.00	27.25	-13.31	14.39	-10.90
	56	3	0.00	-26.19	11.91	-5.05	4.27	-7.42	0.00	0.00	28.31	-13.41	12.30	-9.79
	57	3	0.00	-23.54	10.78	-4.89	4.29	-7.50	0.00	0.00	28.75	-13.45	10.22	-9.24
	58	3	0.00	-21.07	9.57	-4.76	4.29	-7.49	0.00	0.00	28.68	-13.44	8.16	-8.77
	59	3	2.55	-18.40	8.55	-5.29	4.27	-7.42	0.00	0.00	28.30	-13.40	8.82	-8.90
	60	3	6.84	-14.41	7.54	-5.84	4.25	-7.33	0.00	0.00	27.86	-13.36	11.83	-9.14
	61	3	10.01	-11.27	5.71	-5.52	4.25	-7.31	0.00	0.00	27.76	-13.34	12.91	-7.88
	62	4	7.82	-13.63	12.13	-4.43	0.42	-0.57	0.00	0.00	2.02	-0.18	10.22	-12.05
	63	4	1.72	-17.73	9.61	-3.65	0.67	-0.61	0.00	0.00	2.06	-1.48	8.57	-9.04
	64	4	0.00	-20.75	8.41	-3.10	0.94	-0.66	0.00	0.00	2.13	-2.81	7.19	-7.94
	65	4	0.00	-22.67	7.32	-2.61	1.19	-0.70	0.00	0.00	2.20	-4.01	5.98	-6.99
	66	4	0.00	-23.69	6.31	-2.17	1.40	-0.74	0.00	0.00	2.26	-4.98	4.91	-6.12
	67	4	0.00	-23.98	5.41	-1.79	1.57	-0.77	0.00	0.00	2.31	-5.74	3.97	-5.40
	68	4	0.00	-23.79	4.58	-1.44	1.71	-0.80	0.00	0.00	2.35	-6.29	3.15	-4.72
	69	4	0.00	-23.28	3.83	-1.16	1.83	-0.81	0.00	0.00	2.37	-6.70	2.44	-4.14
	70	4	0.00	-22.60	3.16	-1.11	1.92	-0.83	0.00	0.00	2.38	-6.99	1.83	-3.62
	71	4	0.00	-21.82	2.55	-1.00	2.00	-0.84	0.00	0.00	2.39	-7.20	1.31	-3.14
	72	4	0.00	-21.02	2.04	-0.93	2.08	-0.85	0.00	0.00	2.40	-7.37	0.88	-2.75
	73	4	0.00	-21.41	1.57	-0.82	2.14	-0.86	0.00	0.00	2.40	-7.48	0.54	-2.37
	74	4	0.00	-20.66	1.19	-0.72	2.20	-0.86	0.00	0.00	2.39	-7.55	0.27	-2.08
	75	4	0.00	-20.00	0.85	-0.67	2.25	-0.87	0.00	0.00	2.38	-7.59	0.09	-1.81
	76	4	0.00	-19.44	0.63	-0.92	2.30	-0.87	0.00	0.00	2.37	-7.61	0.24	-1.68
	77	4	0.00	-19.01	0.50	-1.15	2.34	-0.87	0.00	0.00	2.36	-7.60	0.37	-1.65
	78	4	0.00	-18.72	0.45	-1.29	2.37	-0.87	0.00	0.00	2.35	-7.54	0.37	-1.68
	79	4	0.00	-18.61	0.43	-1.28	2.39	-0.87	0.00	0.00	2.33	-7.42	0.15	-1.69
	80	4	0.00	-18.75	0.42	-1.14	2.39	-0.87	0.00	0.00	2.31	-7.22	0.00	-1.70
	81	4	0.00	-19.20	0.44	-0.88	2.39	-0.86	0.00	0.00	2.29	-6.94	0.00	-1.82
	82	5	0.00	-18.75	0.76	-4.09	2.23	-0.65	0.00	0.00	1.60	-6.96	4.33	-2.65
	83	5	0.00	-17.77	0.71	-3.55	2.29	-0.65	0.00	0.00	1.58	-6.94	3.30	-2.50
	84	5	0.00	-16.98	0.66	-3.01	2.35	-0.65	0.00	0.00	1.56	-6.92	2.40	-2.31
	85	5	0.00	-16.36	0.60	-2.49	2.41	-0.65	0.00	0.00	1.53	-6.90	1.60	-2.11
	86	5	0.00	-15.89	0.54	-2.00	2.48	-0.65	0.00	0.00	1.50	-6.88	0.90	-1.90
	87	5	0.00	-15.58	0.48	-1.53	2.55	-0.65	0.00	0.00	1.47	-6.84	0.27	-1.71
	88	5	0.00	-15.43	0.42	-1.07	2.62	-0.64	0.00	0.00	1.43	-6.79	0.00	-1.55
	89	5	0.00	-15.46	0.37	-0.63	2.67	-0.64	0.00	0.00	1.39	-6.66	0.00	-1.46
	90	5	0.00	-15.71	0.37	-0.20	2.70	-0.63	0.00	0.00	1.36	-6.49	0.00	-1.56
	91	5	0.00	-16.20	0.45	0.00	2.73	-0.62	0.00	0.00	1.32	-6.29	0.00	-2.11
	92	5	0.00	-16.91	0.59	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.45	0.00	-2.60


[bookmark: _Toc28]Risultati inviluppo spostamenti pali (minimi e massimi)


	Palo	Tratto	U	V	W	PhiX	PhiY	PhiZ
	1	1	-0.5295	-0.0245	-0.1994	-0.0242	-0.0843	0.0090	MIN
	1	1	0.5809	0.2255	-0.1928	-0.0087	-0.0258	0.0090	MAX
	2	1	-0.5341	-0.0257	-0.1765	-0.0253	-0.0607	0.0090	MIN
	2	1	0.0768	0.2404	-0.1710	-0.0093	-0.0217	0.0090	MAX
	3	1	-0.5379	-0.0273	-0.1587	-0.0264	-0.0610	0.0090	MIN
	3	1	0.0765	0.2552	-0.1539	-0.0101	-0.0179	0.0090	MAX
	4	1	-0.5410	-0.0290	-0.1462	-0.0275	-0.0611	0.0089	MIN
	4	1	0.0760	0.2700	-0.1420	-0.0110	-0.0143	0.0089	MAX
	5	1	-0.5433	-0.0309	-0.1384	-0.0287	-0.0613	0.0088	MIN
	5	1	0.0752	0.2846	-0.1345	-0.0120	-0.0112	0.0088	MAX
	6	1	-0.5449	-0.0329	-0.1344	-0.0300	-0.0613	0.0086	MIN
	6	1	0.0740	0.2987	-0.1307	-0.0131	-0.0089	0.0086	MAX
	7	1	-0.5463	-0.0350	-0.1332	-0.0314	-0.0612	0.0083	MIN
	7	1	0.0726	0.3132	-0.1296	-0.0136	-0.0059	0.0083	MAX
	8	1	-0.5468	-0.0372	-0.1340	-0.0329	-0.0610	0.0081	MIN
	8	1	0.0709	0.3261	-0.1303	-0.0114	-0.0048	0.0081	MAX
	9	1	-0.5471	-0.0396	-0.1361	-0.0346	-0.0607	0.0078	MIN
	9	1	0.0690	0.3383	-0.1322	-0.0090	-0.0041	0.0078	MAX
	10	1	-0.5472	-0.0421	-0.1389	-0.0365	-0.0604	0.0076	MIN
	10	1	0.0670	0.3498	-0.1349	-0.0062	-0.0037	0.0076	MAX
	11	1	-0.5472	-0.0447	-0.1422	-0.0384	-0.0600	0.0077	MIN
	11	1	0.0649	0.3606	-0.1380	-0.0032	-0.0035	0.0077	MAX
	12	1	-0.5472	-0.0475	-0.1456	-0.0406	-0.0596	0.0079	MIN
	12	1	0.0628	0.3711	-0.1413	0.0000	-0.0035	0.0079	MAX
	13	1	-0.5472	-0.0505	-0.1491	-0.0430	-0.0591	0.0086	MIN
	13	1	0.0607	0.3842	-0.1446	0.0033	-0.0035	0.0086	MAX
	14	1	-0.5472	-0.0537	-0.1525	-0.0456	-0.0587	0.0099	MIN
	14	1	0.0587	0.4015	-0.1478	0.0067	-0.0037	0.0099	MAX
	15	1	-0.5475	-0.0571	-0.1557	-0.0485	-0.0582	0.0120	MIN
	15	1	0.0567	0.4226	-0.1508	0.0100	-0.0030	0.0120	MAX
	16	1	-0.5477	-0.0609	-0.1585	-0.0517	-0.0577	0.0150	MIN
	16	1	0.0547	0.4476	-0.1535	0.0131	-0.0034	0.0150	MAX
	17	1	-0.5479	-0.0650	-0.1607	-0.0554	-0.0571	0.0192	MIN
	17	1	0.0526	0.4769	-0.1555	0.0160	-0.0041	0.0192	MAX
	18	1	-0.5482	-0.0694	-0.1617	-0.0594	-0.0566	0.0248	MIN
	18	1	0.0505	0.5112	-0.1565	0.0186	-0.0050	0.0248	MAX
	19	1	-0.5488	-0.0744	-0.1613	-0.0641	-0.0560	0.0323	MIN
	19	1	0.0484	0.5516	-0.1561	0.0207	-0.0064	0.0323	MAX
	20	1	-0.5495	-0.0800	-0.1589	-0.0694	-0.0553	0.0419	MIN
	20	1	0.0462	0.5993	-0.1539	0.0221	-0.0080	0.0419	MAX
	21	1	-0.5506	-0.0862	-0.1542	-0.0756	-0.0546	0.0540	MIN
	21	1	0.0440	0.6560	-0.1494	0.0226	-0.0096	0.0540	MAX
	22	1	-0.5522	-0.0932	-0.1468	-0.0828	-0.0540	0.0690	MIN
	22	1	0.0419	0.7239	-0.1426	0.0219	-0.0089	0.0690	MAX
	23	1	-0.5543	-0.1049	-0.1373	-0.0937	-0.0536	0.0873	MIN
	23	1	0.0401	0.8201	-0.1337	0.0230	-0.0083	0.0873	MAX
	24	2	-0.0513	-0.1129	-0.1270	-0.1003	0.0036	0.1140	MIN
	24	2	0.6658	0.8719	-0.1240	0.0199	0.0657	0.1140	MAX
	25	2	-0.0490	-0.1107	-0.1296	-0.1031	0.0097	0.1297	MIN
	25	2	0.6635	0.9599	-0.1263	-0.0006	0.0645	0.1297	MAX
	26	2	-0.0481	-0.1199	-0.1375	-0.1144	0.0099	0.1406	MIN
	26	2	0.6621	1.1256	-0.1338	-0.0108	0.0639	0.1406	MAX
	27	2	-0.0479	-0.1293	-0.1471	-0.1264	0.0099	0.1471	MIN
	27	2	0.6614	1.3013	-0.1428	-0.0218	0.0638	0.1471	MAX
	28	2	-0.0482	-0.1389	-0.1562	-0.1390	0.0099	0.1499	MIN
	28	2	0.6610	1.4823	-0.1514	-0.0328	0.0639	0.1499	MAX
	29	2	-0.0486	-0.1484	-0.1638	-0.1517	0.0101	0.1493	MIN
	29	2	0.6607	1.6643	-0.1584	-0.0439	0.0641	0.1493	MAX
	30	2	-0.0491	-0.1573	-0.1695	-0.1644	0.0091	0.1458	MIN
	30	2	0.6606	1.8434	-0.1637	-0.0546	0.0643	0.1458	MAX
	31	2	-0.0495	-0.1658	-0.1734	-0.1767	0.0078	0.1397	MIN
	31	2	0.6604	2.0164	-0.1674	-0.0649	0.0645	0.1397	MAX
	32	2	-0.0498	-0.1736	-0.1758	-0.1883	0.0068	0.1313	MIN
	32	2	0.6602	2.1803	-0.1696	-0.0676	0.0646	0.1313	MAX
	33	2	-0.0501	-0.1807	-0.1770	-0.1993	0.0061	0.1210	MIN
	33	2	0.6599	2.3328	-0.1708	-0.0695	0.0647	0.1210	MAX
	34	2	-0.0502	-0.1870	-0.1774	-0.2093	0.0055	0.1091	MIN
	34	2	0.6596	2.4718	-0.1711	-0.0710	0.0648	0.1091	MAX
	35	2	-0.0503	-0.1923	-0.1772	-0.2182	0.0052	0.0959	MIN
	35	2	0.6593	2.5954	-0.1709	-0.0722	0.0649	0.0959	MAX
	36	2	-0.0503	-0.1967	-0.1766	-0.2260	0.0049	0.0816	MIN
	36	2	0.6590	2.7023	-0.1703	-0.0731	0.0649	0.0816	MAX
	37	2	-0.0503	-0.1994	-0.1757	-0.2327	0.0047	0.0664	MIN
	37	2	0.6587	2.7913	-0.1695	-0.0731	0.0650	0.0664	MAX
	38	2	-0.0502	-0.2013	-0.1747	-0.2379	0.0046	0.0506	MIN
	38	2	0.6585	2.8615	-0.1685	-0.0731	0.0650	0.0506	MAX
	39	2	-0.0502	-0.2024	-0.1734	-0.2416	0.0045	0.0344	MIN
	39	2	0.6582	2.9124	-0.1673	-0.0729	0.0651	0.0344	MAX
	40	2	-0.0501	-0.2024	-0.1721	-0.2439	0.0044	0.0180	MIN
	40	2	0.6580	2.9436	-0.1661	-0.0723	0.0651	0.0180	MAX
	41	2	-0.0500	-0.2013	-0.1706	-0.2447	0.0044	0.0016	MIN
	41	2	0.6578	2.9549	-0.1647	-0.0715	0.0652	0.0016	MAX
	42	2	-0.0498	-0.1992	-0.1693	-0.2440	0.0046	-0.0147	MIN
	42	2	0.6576	2.9464	-0.1634	-0.0704	0.0652	-0.0147	MAX
	43	2	-0.0496	-0.1959	-0.1682	-0.2418	0.0049	-0.0307	MIN
	43	2	0.6573	2.9184	-0.1624	-0.0688	0.0652	-0.0307	MAX
	44	2	-0.0492	-0.1913	-0.1678	-0.2382	0.0057	-0.0462	MIN
	44	2	0.6570	2.8714	-0.1620	-0.0668	0.0651	-0.0462	MAX
	45	2	-0.0486	-0.1838	-0.1686	-0.2334	0.0070	-0.0611	MIN
	45	2	0.6566	2.8060	-0.1628	-0.0633	0.0649	-0.0611	MAX
	46	2	-0.0478	-0.1781	-0.1716	-0.2268	0.0090	-0.0752	MIN
	46	2	0.6560	2.7233	-0.1656	-0.0612	0.0645	-0.0752	MAX
	47	2	-0.0468	-0.1716	-0.1779	-0.2190	0.0092	-0.0883	MIN
	47	2	0.6552	2.6242	-0.1713	-0.0589	0.0640	-0.0883	MAX
	48	2	-0.0455	-0.1630	-0.1885	-0.2098	0.0088	-0.1003	MIN
	48	2	0.6542	2.5099	-0.1812	-0.0556	0.0633	-0.1003	MAX
	49	2	-0.0439	-0.1555	-0.2046	-0.1995	0.0083	-0.1110	MIN
	49	2	0.6531	2.3820	-0.1962	-0.0532	0.0626	-0.1110	MAX
	50	2	-0.0424	-0.1476	-0.2268	-0.1883	0.0078	-0.1204	MIN
	50	2	0.6520	2.2420	-0.2170	-0.0507	0.0620	-0.1204	MAX
	51	2	-0.0412	-0.1497	-0.2546	-0.1791	0.0075	-0.1283	MIN
	51	2	0.6511	2.0919	-0.2432	-0.0537	0.0615	-0.1283	MAX
	52	3	-0.9032	-0.1275	-0.2464	-0.1506	-0.0853	-0.1370	MIN
	52	3	0.0570	1.7489	-0.2354	-0.0461	-0.0104	-0.1370	MAX
	53	3	-0.9051	-0.1105	-0.2102	-0.1343	-0.0863	-0.1415	MIN
	53	3	0.0599	1.5798	-0.2014	-0.0392	-0.0112	-0.1415	MAX
	54	3	-0.9068	-0.0998	-0.1840	-0.1195	-0.0873	-0.1448	MIN
	54	3	0.0623	1.4060	-0.1768	-0.0357	-0.0119	-0.1448	MAX
	55	3	-0.9079	-0.0891	-0.1657	-0.1045	-0.0881	-0.1468	MIN
	55	3	0.0641	1.2290	-0.1597	-0.0324	-0.0124	-0.1468	MAX
	56	3	-0.9087	-0.0789	-0.1526	-0.0899	-0.0887	-0.1473	MIN
	56	3	0.0652	1.0504	-0.1475	-0.0293	-0.0128	-0.1473	MAX
	57	3	-0.9089	-0.0688	-0.1424	-0.0756	-0.0889	-0.1461	MIN
	57	3	0.0656	0.8721	-0.1379	-0.0263	-0.0129	-0.1461	MAX
	58	3	-0.9088	-0.0584	-0.1327	-0.0613	-0.0889	-0.1429	MIN
	58	3	0.0656	0.6963	-0.1288	-0.0231	-0.0129	-0.1429	MAX
	59	3	-0.9086	-0.0489	-0.1221	-0.0484	-0.0887	-0.1377	MIN
	59	3	0.0652	0.5253	-0.1188	-0.0168	-0.0128	-0.1377	MAX
	60	3	-0.9083	-0.0397	-0.1098	-0.0366	-0.0884	-0.1301	MIN
	60	3	0.0649	0.3617	-0.1075	-0.0054	-0.0127	-0.1301	MAX
	61	3	-0.9083	-0.0277	-0.0961	-0.0239	-0.0884	-0.1200	MIN
	61	3	0.0651	0.2084	-0.0944	0.0025	-0.0127	-0.1200	MAX
	62	4	-0.0066	-0.0747	-0.1065	-0.0772	0.0008	-0.1069	MIN
	62	4	0.1535	0.8105	-0.1044	-0.0122	0.0165	-0.1069	MAX
	63	4	-0.0081	-0.0610	-0.1239	-0.0641	0.0013	-0.0954	MIN
	63	4	0.1517	0.6856	-0.1208	-0.0121	0.0147	-0.0954	MAX
	64	4	-0.0096	-0.0527	-0.1363	-0.0542	0.0018	-0.0848	MIN
	64	4	0.1505	0.5744	-0.1324	-0.0107	0.0145	-0.0848	MAX
	65	4	-0.0111	-0.0452	-0.1441	-0.0455	0.0022	-0.0752	MIN
	65	4	0.1499	0.4759	-0.1397	-0.0092	0.0148	-0.0752	MAX
	66	4	-0.0123	-0.0382	-0.1480	-0.0377	0.0026	-0.0663	MIN
	66	4	0.1497	0.3890	-0.1434	-0.0074	0.0152	-0.0663	MAX
	67	4	-0.0133	-0.0322	-0.1492	-0.0309	0.0016	-0.0583	MIN
	67	4	0.1496	0.3126	-0.1445	-0.0056	0.0155	-0.0583	MAX
	68	4	-0.0142	-0.0266	-0.1484	-0.0249	0.0004	-0.0509	MIN
	68	4	0.1497	0.2459	-0.1438	-0.0039	0.0158	-0.0509	MAX
	69	4	-0.0150	-0.0217	-0.1464	-0.0197	-0.0003	-0.0442	MIN
	69	4	0.1498	0.1881	-0.1419	-0.0021	0.0161	-0.0442	MAX
	70	4	-0.0156	-0.0173	-0.1437	-0.0152	-0.0007	-0.0381	MIN
	70	4	0.1500	0.1383	-0.1393	-0.0005	0.0163	-0.0381	MAX
	71	4	-0.0162	-0.0134	-0.1406	-0.0113	-0.0009	-0.0326	MIN
	71	4	0.1502	0.0974	-0.1364	0.0011	0.0165	-0.0326	MAX
	72	4	-0.0167	-0.0100	-0.1373	-0.0081	-0.0006	-0.0275	MIN
	72	4	0.1504	0.0664	-0.1334	0.0025	0.0166	-0.0275	MAX
	73	4	-0.0171	-0.0071	-0.1342	-0.0055	-0.0005	-0.0230	MIN
	73	4	0.1505	0.0430	-0.1301	0.0038	0.0167	-0.0230	MAX
	74	4	-0.0176	-0.0046	-0.1312	-0.0035	-0.0003	-0.0188	MIN
	74	4	0.1506	0.0259	-0.1273	0.0051	0.0168	-0.0188	MAX
	75	4	-0.0180	-0.0130	-0.1286	-0.0020	-0.0001	-0.0151	MIN
	75	4	0.1506	0.0139	-0.1248	0.0062	0.0169	-0.0151	MAX
	76	4	-0.0184	-0.0277	-0.1264	-0.0013	0.0002	-0.0117	MIN
	76	4	0.1505	0.0075	-0.1228	0.0073	0.0169	-0.0117	MAX
	77	4	-0.0188	-0.0383	-0.1247	-0.0009	0.0006	-0.0087	MIN
	77	4	0.1504	0.0047	-0.1211	0.0083	0.0170	-0.0087	MAX
	78	4	-0.0191	-0.0453	-0.1235	-0.0006	0.0011	-0.0059	MIN
	78	4	0.1502	0.0038	-0.1200	0.0092	0.0170	-0.0059	MAX
	79	4	-0.0194	-0.0490	-0.1231	-0.0005	0.0017	-0.0034	MIN
	79	4	0.1499	0.0035	-0.1197	0.0100	0.0170	-0.0034	MAX
	80	4	-0.0196	-0.0496	-0.1236	-0.0005	0.0025	-0.0010	MIN
	80	4	0.1494	0.0034	-0.1202	0.0107	0.0170	-0.0010	MAX
	81	4	-0.0197	-0.0467	-0.1254	-0.0005	0.0038	0.0012	MIN
	81	4	0.1485	0.0035	-0.1219	0.0113	0.0169	0.0012	MAX
	82	5	-0.0164	-0.1081	-0.1235	0.0008	-0.0018	0.0035	MIN
	82	5	0.1060	0.0085	-0.1202	0.0161	0.0126	0.0035	MAX
	83	5	-0.0169	-0.0995	-0.1196	0.0008	-0.0013	0.0048	MIN
	83	5	0.1064	0.0081	-0.1165	0.0153	0.0126	0.0048	MAX
	84	5	-0.0173	-0.0898	-0.1164	0.0007	-0.0008	0.0057	MIN
	84	5	0.1066	0.0076	-0.1134	0.0143	0.0127	0.0057	MAX
	85	5	-0.0178	-0.0795	-0.1139	0.0007	-0.0004	0.0061	MIN
	85	5	0.1069	0.0070	-0.1110	0.0132	0.0128	0.0061	MAX
	86	5	-0.0182	-0.0689	-0.1119	0.0006	0.0001	0.0064	MIN
	86	5	0.1071	0.0063	-0.1092	0.0120	0.0128	0.0064	MAX
	87	5	-0.0187	-0.0584	-0.1106	0.0005	0.0005	0.0065	MIN
	87	5	0.1072	0.0054	-0.1080	0.0110	0.0129	0.0065	MAX
	88	5	-0.0191	-0.0473	-0.1100	0.0003	0.0013	0.0065	MIN
	88	5	0.1070	0.0045	-0.1074	0.0100	0.0129	0.0065	MAX
	89	5	-0.0194	-0.0373	-0.1101	0.0001	0.0019	0.0065	MIN
	89	5	0.1068	0.0034	-0.1076	0.0091	0.0129	0.0065	MAX
	90	5	-0.0197	-0.0273	-0.1111	-0.0002	0.0025	0.0065	MIN
	90	5	0.1064	0.0028	-0.1085	0.0083	0.0129	0.0065	MAX
	91	5	-0.0200	-0.0175	-0.1130	-0.0007	0.0031	0.0065	MIN
	91	5	0.1059	0.0039	-0.1104	0.0077	0.0129	0.0065	MAX
	92	5	-0.0776	-0.0077	-0.1158	-0.0014	0.0036	0.0065	MIN
	92	5	0.1052	0.0085	-0.1132	0.0074	0.0162	0.0065	MAX
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	Ip - It	X	Afi/Dt	Afs/St	Nu	Muz	Muy	FS
	1 - 1 - P	8.34	6.03	6.03	28.28	-5.69	69.12	2.49
	2 - 1 - P	8.46	6.03	6.03	21.65	-8.17	68.07	3.02
	3 - 1 - P	8.57	6.03	6.03	16.35	-7.81	67.59	2.83
	4 - 1 - P	8.69	4.02	8.04	12.40	-7.48	67.22	2.68
	5 - 1 - P	8.81	4.02	8.04	9.72	-7.30	66.97	2.58
	6 - 1 - P	8.93	6.03	6.03	8.09	-7.08	66.84	2.53
	7 - 1 - P	9.05	8.04	4.02	7.15	-6.88	66.77	2.51
	8 - 1 - P	9.16	8.04	4.02	6.73	-6.58	66.78	2.52
	9 - 1 - P	9.28	8.04	4.02	6.69	-6.24	66.83	2.54
	10 - 1 - P	9.40	8.04	4.02	6.78	-5.64	66.93	2.58
	11 - 1 - P	9.52	6.03	6.03	6.98	-4.90	67.07	2.64
	12 - 1 - P	9.64	4.02	8.04	7.25	-3.79	67.27	2.70
	13 - 1 - P	9.76	6.03	6.03	7.47	-2.43	67.51	2.76
	14 - 1 - P	9.87	6.03	6.03	7.69	-0.56	67.83	2.84
	15 - 1 - P	9.99	6.03	6.03	7.77	1.81	67.64	2.91
	16 - 1 - P	10.11	6.03	6.03	7.73	4.65	67.19	2.98
	17 - 1 - P	10.23	6.03	6.03	7.56	7.94	66.64	3.05
	18 - 1 - P	10.35	6.03	6.03	7.01	11.96	65.94	3.13
	19 - 1 - P	10.46	6.03	6.03	6.05	16.60	65.10	3.23
	20 - 1 - P	10.58	6.03	6.03	4.60	22.10	64.05	3.34
	21 - 1 - P	7.31	6.03	6.03	15.45	-69.41	4.46	3.15
	22 - 1 - P	7.34	6.03	6.03	13.06	-69.47	2.91	2.97
	23 - 1 - P	7.03	6.03	6.03	11.97	-69.49	-2.26	2.63
	24 - 2 - P	11.00	6.03	6.03	-9.00	49.11	-44.09	1.90
	25 - 2 - P	11.00	6.03	6.03	-6.43	38.20	-55.04	2.62
	26 - 2 - P	11.00	6.03	6.03	-4.22	33.82	-58.19	2.89
	27 - 2 - P	7.49	6.03	6.03	12.19	-69.12	-4.03	2.91
	28 - 2 - P	7.63	6.03	6.03	13.85	-68.74	-6.61	2.93
	29 - 2 - P	7.63	6.03	6.03	15.96	-68.87	-7.13	2.94
	30 - 2 - P	7.78	6.03	6.03	16.82	-68.31	-10.06	2.95
	31 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	30.28	66.50	23.70	2.86
	32 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	30.81	66.90	22.27	2.67
	33 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	31.08	67.21	21.08	2.52
	34 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	31.50	67.31	20.87	2.39
	35 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	31.43	67.51	19.99	2.29
	36 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	31.27	67.67	19.28	2.20
	37 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	31.04	67.79	18.67	2.13
	38 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	30.77	67.87	18.23	2.07
	39 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	30.75	67.79	18.54	2.04
	40 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	30.41	67.80	18.33	2.01
	41 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	30.05	67.79	18.24	2.00
	42 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	29.70	67.75	18.24	2.00
	43 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	29.42	67.69	18.34	2.01
	44 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	29.30	67.64	18.51	2.04
	45 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	29.49	67.61	18.72	2.08
	46 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	30.21	67.60	19.07	2.14
	47 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	31.68	67.66	19.50	2.21
	48 - 2 - P	4.00	6.03	6.03	34.51	67.68	20.66	2.31
	49 - 2 - P	4.00	6.03	6.03	38.39	67.92	21.37	2.44
	50 - 2 - P	4.00	6.03	6.03	43.76	68.16	22.26	2.60
	51 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	49.94	68.71	22.60	2.78
	52 - 3 - P	4.00	6.03	6.03	48.52	61.88	-35.17	3.02
	53 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	20.18	-9.09	67.78	2.93
	54 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	13.28	-4.42	67.79	2.66
	55 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	8.54	-0.30	67.96	2.49
	56 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	5.19	4.67	66.92	2.36
	57 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	2.57	9.77	65.82	2.29
	58 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	0.27	13.47	64.97	2.27
	59 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-2.55	19.83	63.64	2.25
	60 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-6.84	26.35	62.06	2.23
	61 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-10.01	28.33	60.90	2.19
	62 - 4 - P	7.37	6.03	6.03	3.83	-67.39	7.47	5.59
	63 - 4 - P	7.34	6.03	6.03	9.49	-68.20	6.74	7.54
	64 - 4 - P	7.31	6.03	6.03	13.17	-69.30	3.73	8.73
	65 - 4 - P	7.12	6.03	6.03	16.22	-70.09	1.86	10.03
	66 - 4 - P	7.10	6.03	6.03	17.59	-70.27	-1.77	11.48
	67 - 4 - P	10.40	6.03	6.03	7.58	-15.02	-65.52	11.42
	68 - 4 - P	10.29	6.03	6.03	7.94	-8.03	-66.67	10.59
	69 - 4 - P	10.18	6.03	6.03	7.94	-3.48	-67.39	10.07
	70 - 4 - P	10.08	6.03	6.03	7.73	-0.27	-67.88	9.72
	71 - 4 - P	9.97	8.04	4.02	7.41	1.06	-67.72	9.41
	72 - 4 - P	9.86	6.03	6.03	7.04	2.26	-67.50	9.15
	73 - 4 - P	9.76	6.03	6.03	7.82	2.23	-67.58	9.03
	74 - 4 - P	9.65	6.03	6.03	7.46	1.88	-67.60	8.96
	75 - 4 - P	9.54	6.03	6.03	7.19	0.81	-67.74	8.93
	76 - 4 - P	9.44	6.03	6.03	6.99	2.11	-67.52	8.87
	77 - 4 - P	9.33	6.03	6.03	6.92	3.24	-67.33	8.86
	78 - 4 - P	9.23	6.03	6.03	6.99	3.26	-67.33	8.93
	79 - 4 - P	9.12	6.03	6.03	7.26	1.37	-67.66	9.12
	80 - 4 - P	9.01	6.03	6.03	7.78	-2.73	-67.50	9.35
	81 - 4 - P	8.91	6.03	6.03	8.65	-9.05	-66.58	9.60
	82 - 5 - P	8.75	6.03	6.03	8.64	36.33	-58.40	8.39
	83 - 5 - P	8.60	6.03	6.03	7.99	29.79	-62.55	9.01
	84 - 5 - P	8.45	6.03	6.03	7.54	22.33	-64.35	9.31
	85 - 5 - P	8.30	6.03	6.03	7.28	15.22	-65.45	9.49
	86 - 5 - P	8.16	6.03	6.03	7.19	8.73	-66.48	9.67
	87 - 5 - P	8.01	6.03	6.03	7.28	2.69	-67.45	9.86
	88 - 5 - P	7.86	6.03	6.03	7.58	-3.13	-67.41	9.93
	89 - 5 - P	7.71	6.03	6.03	8.07	-8.88	-66.55	9.99
	90 - 5 - P	7.56	6.03	6.03	8.81	-14.99	-65.66	10.12
	91 - 5 - P	7.41	6.03	6.03	9.82	-21.70	-64.71	10.28
	92 - 5 - P	7.27	6.03	6.03	11.09	-25.86	-64.20	9.96


[bookmark: _Toc31]Inviluppo verifiche a taglio pali in c.a. (massimi e minimi)


	Palo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd	Fs
	1	1	6.13	60.29	372.55	60.29	6.55
			6.13	60.29	372.55	60.29	6.55
	2	1	6.13	59.45	371.27	59.45	6.76
			6.13	59.45	371.27	59.45	6.76
	3	1	6.14	59.97	370.27	59.97	6.68
			6.14	59.97	370.27	59.97	6.68
	4	1	6.14	60.47	369.56	60.47	6.62
			6.14	60.47	369.56	60.47	6.62
	5	1	6.00	59.67	369.25	59.67	6.46
			6.00	59.67	369.25	59.67	6.46
	6	1	6.00	60.16	369.04	60.16	6.44
			6.00	60.16	369.04	60.16	6.44
	7	1	6.00	60.65	368.97	60.65	6.44
			6.00	60.65	368.97	60.65	6.44
	8	1	6.00	59.87	369.02	59.87	6.30
			6.00	59.87	369.02	59.87	6.30
	9	1	6.00	60.34	369.14	60.34	6.29
			6.00	60.34	369.14	60.34	6.29
	10	1	6.00	59.59	369.30	59.59	6.13
			6.00	59.59	369.30	59.59	6.13
	11	1	6.00	60.05	369.48	60.05	6.07
			6.00	60.05	369.48	60.05	6.07
	12	1	6.00	60.51	369.68	60.51	5.97
			6.00	60.51	369.68	60.51	5.97
	13	1	6.00	59.78	369.87	59.78	5.73
			6.00	59.78	369.87	59.78	5.73
	14	1	6.00	60.22	370.07	60.22	5.58
			6.00	60.22	370.07	60.22	5.58
	15	1	6.00	60.66	370.25	60.66	5.41
			6.00	60.66	370.25	60.66	5.41
	16	1	6.00	59.96	370.41	59.96	5.12
			6.00	59.96	370.41	59.96	5.12
	17	1	6.00	60.38	370.54	60.38	4.92
			6.00	60.38	370.54	60.38	4.92
	18	1	6.00	59.70	370.59	59.70	4.63
			6.00	59.70	370.59	59.70	4.63
	19	1	6.00	60.12	370.57	60.12	4.43
			6.00	60.12	370.57	60.12	4.43
	20	1	6.00	60.53	370.45	60.53	4.22
			6.00	60.53	370.45	60.53	4.22
	21	1	6.00	59.87	370.19	59.87	3.94
			6.00	59.87	370.19	59.87	3.94
	22	1	6.00	60.28	369.79	60.28	3.74
			6.00	60.28	369.79	60.28	3.74
	23	1	6.00	60.67	369.27	60.67	3.37
			6.00	60.67	369.27	60.67	3.37
	24	2	6.00	60.30	368.71	60.30	3.03
			6.00	60.30	368.71	60.30	3.03
	25	2	6.00	60.30	368.86	60.30	3.33
			6.00	60.30	368.86	60.30	3.33
	26	2	6.00	60.30	369.32	60.30	3.20
			6.00	60.30	369.32	60.30	3.20
	27	2	6.00	60.30	369.86	60.30	3.08
			6.00	60.30	369.86	60.30	3.08
	28	2	6.00	60.30	370.38	60.30	2.96
			6.00	60.30	370.38	60.30	2.96
	29	2	6.00	60.30	370.81	60.30	2.86
			6.00	60.30	370.81	60.30	2.86
	30	2	6.00	60.30	371.16	60.30	2.77
			6.00	60.30	371.16	60.30	2.77
	31	2	6.00	60.30	371.39	60.30	2.68
			6.00	60.30	371.39	60.30	2.68
	32	2	6.00	60.30	371.54	60.30	2.61
			6.00	60.30	371.54	60.30	2.61
	33	2	6.00	60.30	371.63	60.30	2.55
			6.00	60.30	371.63	60.30	2.55
	34	2	6.00	60.30	371.66	60.30	2.50
			6.00	60.30	371.66	60.30	2.50
	35	2	6.00	60.30	371.67	60.30	2.45
			6.00	60.30	371.67	60.30	2.45
	36	2	6.00	60.30	371.65	60.30	2.42
			6.00	60.30	371.65	60.30	2.42
	37	2	6.00	60.30	371.63	60.30	2.38
			6.00	60.30	371.63	60.30	2.38
	38	2	6.00	60.30	371.59	60.30	2.35
			6.00	60.30	371.59	60.30	2.35
	39	2	6.00	60.30	371.54	60.30	2.33
			6.00	60.30	371.54	60.30	2.33
	40	2	6.00	60.30	371.48	60.30	2.31
			6.00	60.30	371.48	60.30	2.31
	41	2	6.00	60.30	371.41	60.30	2.30
			6.00	60.30	371.41	60.30	2.30
	42	2	6.00	60.30	371.35	60.30	2.29
			6.00	60.30	371.35	60.30	2.29
	43	2	6.00	60.30	371.31	60.30	2.28
			6.00	60.30	371.31	60.30	2.28
	44	2	6.00	60.30	371.30	60.30	2.27
			6.00	60.30	371.30	60.30	2.27
	45	2	6.00	60.30	371.36	60.30	2.35
			6.00	60.30	371.36	60.30	2.35
	46	2	6.00	60.30	371.53	60.30	2.44
			6.00	60.30	371.53	60.30	2.44
	47	2	6.00	60.30	371.88	60.30	2.53
			6.00	60.30	371.88	60.30	2.53
	48	2	6.00	60.30	372.49	60.30	2.69
			6.00	60.30	372.49	60.30	2.69
	49	2	6.00	60.30	373.41	60.30	2.81
			6.00	60.30	373.41	60.30	2.81
	50	2	6.00	60.30	374.68	60.30	2.95
			6.00	60.30	374.68	60.30	2.95
	51	2	6.00	60.30	376.28	60.30	2.75
			6.00	60.30	376.28	60.30	2.75
	52	3	6.00	60.30	375.80	60.30	3.11
			6.00	60.30	375.80	60.30	3.11
	53	3	6.00	60.30	373.72	60.30	3.59
			6.00	60.30	373.72	60.30	3.59
	54	3	6.00	60.30	372.22	60.30	3.84
			6.00	60.30	372.22	60.30	3.84
	55	3	6.00	60.30	371.17	60.30	4.10
			6.00	60.30	371.17	60.30	4.10
	56	3	6.00	60.30	370.42	60.30	4.37
			6.00	60.30	370.42	60.30	4.37
	57	3	6.00	60.30	369.84	60.30	4.69
			6.00	60.30	369.84	60.30	4.69
	58	3	6.00	60.30	369.28	60.30	5.08
			6.00	60.30	369.28	60.30	5.08
	59	3	6.00	60.30	368.67	60.30	5.48
			6.00	60.30	368.67	60.30	5.48
	60	3	6.00	60.30	367.76	60.30	5.91
			6.00	60.30	367.76	60.30	5.91
	61	3	11.00	60.30	365.22	60.30	6.58
			11.00	60.30	365.22	60.30	6.58
	62	4	6.00	60.72	367.58	60.72	5.00
			6.00	60.72	367.58	60.72	5.00
	63	4	6.00	60.26	368.55	60.26	6.26
			6.00	60.26	368.55	60.26	6.26
	64	4	6.00	59.78	369.23	59.78	7.07
			6.00	59.78	369.23	59.78	7.07
	65	4	6.00	60.38	369.66	60.38	8.16
			6.00	60.38	369.66	60.38	8.16
	66	4	6.00	59.90	369.89	59.90	9.29
			6.00	59.90	369.89	59.90	9.29
	67	4	6.00	60.51	369.96	60.51	10.79
			6.00	60.51	369.96	60.51	10.79
	68	4	6.00	60.02	369.91	60.02	12.36
			6.00	60.02	369.91	60.02	12.36
	69	4	6.00	60.65	369.80	60.65	14.43
			6.00	60.65	369.80	60.65	14.43
	70	4	6.00	60.15	369.65	60.15	16.46
			6.00	60.15	369.65	60.15	16.46
	71	4	6.00	59.64	369.47	59.64	18.71
			6.00	59.64	369.47	59.64	18.71
	72	4	6.00	60.28	369.29	60.28	21.23
			6.00	60.28	369.29	60.28	21.23
	73	4	6.00	59.76	369.36	59.76	23.20
			6.00	59.76	369.36	59.76	23.20
	74	4	6.00	60.42	369.19	60.42	25.09
			6.00	60.42	369.19	60.42	25.09
	75	4	9.54	59.89	366.70	59.89	25.51
			9.54	59.89	366.70	59.89	25.51
	76	4	9.44	60.57	366.66	60.57	24.47
			9.44	60.57	366.66	60.57	24.47
	77	4	9.24	60.03	366.73	60.03	23.10
			9.24	60.03	366.73	60.03	23.10
	78	4	9.23	60.72	366.66	60.72	22.46
			9.23	60.72	366.66	60.72	22.46
	79	4	9.12	60.17	366.71	60.17	22.16
			9.12	60.17	366.71	60.17	22.16
	80	4	8.93	59.61	366.90	59.61	22.56
			8.93	59.61	366.90	59.61	22.56
	81	4	8.91	60.31	367.00	60.31	23.74
			8.91	60.31	367.00	60.31	23.74
	82	5	8.75	60.09	367.00	60.09	12.90
			8.75	60.09	367.00	60.09	12.90
	83	5	8.60	59.79	366.86	59.79	14.17
			8.60	59.79	366.86	59.79	14.17
	84	5	8.37	59.49	366.85	59.49	15.83
			8.37	59.49	366.85	59.49	15.83
	85	5	8.23	60.54	366.80	60.54	17.68
			8.23	60.54	366.80	60.54	17.68
	86	5	8.16	60.24	366.70	60.24	18.91
			8.16	60.24	366.70	60.24	18.91
	87	5	8.01	59.92	366.72	59.92	20.17
			8.01	59.92	366.72	59.92	20.17
	88	5	7.86	59.59	366.78	59.59	21.05
			7.86	59.59	366.78	59.59	21.05
	89	5	7.63	60.73	366.96	60.73	22.20
			7.63	60.73	366.96	60.73	22.20
	90	5	7.49	60.40	367.11	60.40	22.31
			7.49	60.40	367.11	60.40	22.31
	91	5	6.10	60.06	368.10	60.06	21.74
			6.10	60.06	368.10	60.06	21.74
	92	5	6.28	59.71	368.16	59.71	23.81
			6.28	59.71	368.16	59.71	23.81


[bookmark: _Toc32]Verifiche a torsione pali in c.a.


Non ci sono sollecitazioni torcenti sui pali.



[bookmark: _Toc33]Armature Pali


Subs	descrizione palo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
PALO 1  	0.00	8.38	6f16	0.00	8.38	f8/19
PALO 2  	0.00	8.50	6f16	0.00	8.50	f8/19
PALO 3  	0.00	8.62	6f16	0.00	8.62	f8/19
PALO 4  	0.00	8.74	6f16	0.00	8.74	f8/19
PALO 5  	0.00	8.86	6f16	0.00	8.86	f8/19
PALO 6  	0.00	8.97	6f16	0.00	8.97	f8/19
PALO 7  	0.00	9.09	6f16	0.00	9.09	f8/19
PALO 8  	0.00	9.21	6f16	0.00	9.21	f8/19
PALO 9  	0.00	9.33	6f16	0.00	9.33	f8/19
PALO 10  	0.00	9.45	6f16	0.00	9.45	f8/19
PALO 11  	0.00	9.57	6f16	0.00	9.57	f8/19
PALO 12  	0.00	9.68	6f16	0.00	9.68	f8/19
PALO 13  	0.00	9.80	6f16	0.00	9.80	f8/19
PALO 14  	0.00	9.92	6f16	0.00	9.92	f8/19
PALO 15  	0.00	10.04	6f16	0.00	10.04	f8/19
PALO 16  	0.00	10.16	6f16	0.00	10.16	f8/19
PALO 17  	0.00	10.27	6f16	0.00	10.27	f8/19
PALO 18  	0.00	10.39	6f16	0.00	10.39	f8/19
PALO 19  	0.00	10.51	6f16	0.00	10.51	f8/19
PALO 20  	0.00	10.63	6f16	0.00	10.63	f8/19
PALO 21  	0.00	10.75	6f16	0.00	10.75	f8/19
PALO 22  	0.00	10.86	6f16	0.00	10.86	f8/19
PALO 23  	0.00	10.98	6f16	0.00	10.98	f8/19
PALO 24  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 25  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 26  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 27  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 28  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 29  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 30  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 31  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 32  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 33  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 34  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 35  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 36  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 37  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 38  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 39  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 40  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 41  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 42  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 43  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 44  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 45  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 46  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 47  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 48  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 49  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 50  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 51  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 52  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 53  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 54  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 55  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 56  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 57  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 58  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 59  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 60  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 61  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 62  	0.00	10.97	6f16	0.00	10.97	f8/19
PALO 63  	0.00	10.87	6f16	0.00	10.87	f8/19
PALO 64  	0.00	10.76	6f16	0.00	10.76	f8/19
PALO 65  	0.00	10.65	6f16	0.00	10.65	f8/19
PALO 66  	0.00	10.55	6f16	0.00	10.55	f8/19
PALO 67  	0.00	10.44	6f16	0.00	10.44	f8/19
PALO 68  	0.00	10.34	6f16	0.00	10.34	f8/19
PALO 69  	0.00	10.23	6f16	0.00	10.23	f8/19
PALO 70  	0.00	10.12	6f16	0.00	10.12	f8/19
PALO 71  	0.00	10.02	6f16	0.00	10.02	f8/19
PALO 72  	0.00	9.91	6f16	0.00	9.91	f8/19
PALO 73  	0.00	9.80	6f16	0.00	9.80	f8/19
PALO 74  	0.00	9.70	6f16	0.00	9.70	f8/19
PALO 75  	0.00	9.59	6f16	0.00	9.59	f8/19
PALO 76  	0.00	9.48	6f16	0.00	9.48	f8/19
PALO 77  	0.00	9.38	6f16	0.00	9.38	f8/19
PALO 78  	0.00	9.27	6f16	0.00	9.27	f8/19
PALO 79  	0.00	9.17	6f16	0.00	9.17	f8/19
PALO 80  	0.00	9.06	6f16	0.00	9.06	f8/19
PALO 81  	0.00	8.95	6f16	0.00	8.95	f8/19
PALO 82  	0.00	8.79	6f16	0.00	8.79	f8/19
PALO 83  	0.00	8.65	6f16	0.00	8.65	f8/19
PALO 84  	0.00	8.50	6f16	0.00	8.50	f8/19
PALO 85  	0.00	8.35	6f16	0.00	8.35	f8/19
PALO 86  	0.00	8.20	6f16	0.00	8.20	f8/19
PALO 87  	0.00	8.05	6f16	0.00	8.05	f8/19
PALO 88  	0.00	7.90	6f16	0.00	7.90	f8/19
PALO 89  	0.00	7.76	6f16	0.00	7.76	f8/19
PALO 90  	0.00	7.61	6f16	0.00	7.61	f8/19
PALO 91  	0.00	7.46	6f16	0.00	7.46	f8/19
PALO 92  	0.00	7.31	6f16	0.00	7.31	f8/19


[bookmark: _Toc34]Risultati cordoli


[bookmark: _Toc35]Risultati inviluppo sollecitazioni cordoli (minimi e massimi)


	Ic	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0.83	-166.12	4.90	-47.55	2.19	-99.62	30.07	-22.15	382.90	-11.19	22.42	-40.50
	2	1	20.82	-131.77	42.71	-29.30	138.14	-45.82	81.39	-88.76	373.88	-276.07	20.07	-83.95
	3	1	46.85	-24.15	0.00	-62.68	0.00	-69.30	62.77	0.00	208.67	-92.78	23.51	-69.25
	4	1	0.00	-70.54	17.56	-18.00	24.16	0.00	5.81	-15.95	208.64	0.00	27.86	-11.60
	5	1	0.12	-31.12	14.38	-0.55	17.98	-0.81	5.30	-7.23	37.44	-2.92	0.00	-8.59


[bookmark: _Toc36]Risultati inviluppo spostamenti cordoli (minimi e massimi)


	Tratto	Umin	Umax	Vmin	Vmax	Wmin	Wmax
	1	-0.5576	0.0000	0.0000	0.7396	-0.2178	0.0000
	2	0.0000	0.6667	0.0000	2.9894	-0.2547	0.0000
	3	-0.9131	0.0000	0.0000	1.8860	-0.2791	0.0000
	4	0.0000	0.1611	-0.0520	0.9123	-0.1492	0.0000
	5	0.0000	0.1072	-0.1165	0.0000	-0.1268	0.0000


[bookmark: _Toc37]Verifiche strutturali


[bookmark: _Toc38]Inviluppo verifiche presso-flessione cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	Afi	Afs	Nu	Muz	Muy	FS
	1	1	16.49	21.99	18.85	165.46	-3.14	735.45	1.92
	2	2	0.05	21.99	25.13	131.77	-158.03	703.79	1.88
	3	3	7.00	15.71	15.71	24.15	-33.26	445.40	2.13
	4	4	0.05	15.71	15.71	67.35	37.28	457.09	2.19
	5	5	0.05	15.71	15.71	30.08	-16.38	452.81	12.09


[bookmark: _Toc39]Inviluppo verifiche a taglio cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd
	1	1	16.13	214.64	1233.84	214.64	2.15
			3.35	129.35	1166.40	129.35	2.72
	2	2	0.05	247.21	1226.55	247.21	1.79
			15.90	148.98	1157.52	148.98	3.49
	3	3	6.80	204.71	1203.69	204.71	2.95
			2.60	123.37	1155.70	123.37	1.97
	4	4	0.05	189.17	1212.87	189.17	7.83
			0.05	114.00	1169.49	114.00	6.33
	5	5	0.05	210.25	1204.95	210.25	11.69
			0.51	126.71	1162.08	126.71	8.81


[bookmark: _Toc40]Tratti armatura a torsione


Cordolo n° 1
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	16.53	16.53	28	1.69	9.42 (3 f20)


Cordolo n° 2
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	19.95	19.95	83	4.16	18.85 (6 f20)


Cordolo n° 3
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	7.05	7.05	23	3.26	15.71 (5 f20)


Cordolo n° 4
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	14.31	14.31	30	2.10	6.28 (2 f20)


Cordolo n° 5
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	7.72	7.72	13	1.68	3.14 (1 f20)


[bookmark: _Toc41]Armature Cordoli


Subs	descrizione cordolo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
CORDOLO 1  	0.00	16.53	13f20	0.00	16.53	f12/19
CORDOLO 2  	0.00	19.95	15f20	0.00	19.95	f12/12
CORDOLO 3  	0.00	7.05	10f20	0.00	7.05	f12/15
CORDOLO 4  	0.00	14.31	10f20	0.00	14.31	f12/19
CORDOLO 5  	0.00	7.72	10f20	0.00	7.72	f12/19


[bookmark: _Toc42]Risultati stabilità globale


[bookmark: _Toc43]Verifica stabilità globale (elenco fattori di sicurezza)


Fase n° 1
	It	(XC, YC)	R	(XV, YV)	(XM, YM)	FS
	1	(-0.97; 0.97)	10.69	(-10.60; -3.66)	(9.68; 0.00)	3.48
	2	(-1.11; 0.00)	11.11	(-11.01; -5.03)	(10.00; 0.00)	2.79
	3	(-1.11; 1.11)	12.21	(-11.66; -5.03)	(11.06; 0.00)	2.87
	4	(-1.00; 1.00)	11.02	(-10.84; -3.95)	(9.98; 0.00)	3.52
	5	(-0.81; 1.62)	9.75	(-9.83; -2.08)	(8.81; 0.00)	6.23


Metodo di Fellenius


[bookmark: _Toc44]Verifica stabilità globale (dettagli)


Fase n° 1
Tratto n° 2

Fattore di sicurezza	FS=2.789
Numero di strisce	51

Caratteristiche delle strisce

N°	W	a(°)	Wsina	L	f	c	u	(Ctn; Ctt)
1	2.8584	-60.90	-254.68	0.84	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
2	8.4344	-56.81	-719.79	0.74	23.45	13.9	0.0	(0.00; 0.00)
3	13.1839	-53.14	-1075.63	0.68	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
4	17.3421	-49.76	-1349.86	0.63	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
5	21.0435	-46.60	-1559.11	0.59	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
6	24.3667	-43.62	-1714.04	0.56	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
7	27.3675	-40.78	-1822.61	0.54	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
8	30.0872	-38.05	-1891.05	0.52	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
9	32.5570	-35.43	-1924.37	0.50	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
10	34.8017	-32.88	-1926.74	0.49	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
11	36.8407	-30.41	-1901.69	0.47	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
12	38.6900	-28.00	-1852.29	0.46	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
13	40.3626	-25.64	-1781.26	0.45	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
14	41.8693	-23.33	-1691.00	0.44	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
15	43.2189	-21.06	-1583.71	0.44	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
16	44.4189	-18.82	-1461.40	0.43	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
17	45.4757	-16.61	-1325.93	0.43	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
18	46.3943	-14.43	-1179.04	0.42	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
19	47.1792	-12.27	-1022.38	0.42	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
20	47.8339	-10.13	-857.50	0.41	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
21	48.3613	-8.00	-685.92	0.41	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
22	48.7637	-5.88	-509.09	0.41	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
23	49.0426	-3.77	-328.42	0.41	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
24	49.1993	-1.66	-145.31	0.41	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
25	49.2344	0.44	38.89	0.41	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
26	49.1480	2.55	222.80	0.41	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
27	48.9398	4.66	405.05	0.41	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
28	92.1907	6.79	1111.96	0.42	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
29	91.7124	8.96	1457.15	0.42	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
30	91.0995	11.15	1796.02	0.42	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
31	90.3492	13.35	2126.97	0.43	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
32	89.4580	15.57	2448.33	0.43	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
33	88.4216	17.81	2758.34	0.44	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
34	87.2348	20.09	3055.16	0.44	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
35	85.8912	22.39	3336.81	0.45	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
36	84.3833	24.74	3601.17	0.46	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
37	82.7020	27.13	3845.94	0.47	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
38	80.8364	29.58	4068.57	0.48	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
39	78.7731	32.08	4266.23	0.49	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
40	76.4961	34.66	4435.72	0.51	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
41	73.9851	37.32	4573.34	0.52	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
42	71.2152	40.07	4674.77	0.54	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
43	68.1542	42.95	4734.80	0.57	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
44	64.7600	45.96	4747.03	0.60	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
45	60.9759	49.15	4703.24	0.64	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
46	56.7217	52.56	4592.51	0.69	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
47	51.8676	56.27	4398.45	0.75	23.45	13.9	0.0	(0.00; 0.00)
48	46.1664	60.38	4092.33	0.84	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
49	39.3035	65.11	3635.46	0.99	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
50	30.4439	70.96	2934.51	1.28	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
51	12.6817	82.13	1280.96	3.04	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)


Resistenza a taglio paratia= 0.0000 [kN]
SWi= 2682.8386 [kN]
SWisinai= 517.6004 [kN]
SWicosaitanfi= 976.3561 [kN]
Scibi/cosai= 467.4755 [kN]


[bookmark: _Toc45]Risultati verifiche idrauliche


[bookmark: _Toc46]Risultati


[bookmark: _Toc47]PARAMETRI A1-M1


Fase n° 1
		X	Y	Z
Carico totale	[kN]	-1839.4970	673.2766	-4228.4884
Reazione terreno	[kN]	1840.3731	-673.4448	4228.4884
Reazione tiranti	[kN]	--	--	--
Reazione terreno + tiranti	[kN]	1840.3731	-673.4448	4228.4884
Spostamento massimo	[cm]	1.1103	1.5053	-0.0511
Spostamento minimo	[cm]	-5.3353	-0.9304	-0.3938

Pressione massima sul terreno	[kPa]	80
Pressione minima sul terreno	[kPa]	-63


[bookmark: _Toc48]Risultati pali


[bookmark: _Toc49]Risultati inviluppo sollecitazioni pali (minimi e massimi)


	Ip	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0.00	-54.45	6.80	-3.46	0.00	-16.86	0.00	0.00	53.01	0.00	8.49	-5.80
	2	1	0.00	-43.06	6.86	-3.51	5.72	-14.83	0.00	0.00	40.87	-13.82	8.63	-6.27
	3	1	0.00	-34.37	7.20	-3.57	5.76	-14.91	0.00	0.00	42.94	-13.87	8.66	-5.90
	4	1	0.00	-28.27	7.62	-3.63	5.79	-14.94	0.00	0.00	44.79	-13.94	8.69	-5.63
	5	1	0.00	-24.46	8.11	-3.70	5.81	-14.88	0.00	0.00	46.13	-14.02	8.73	-5.89
	6	1	0.00	-22.48	8.66	-3.77	5.83	-14.71	0.00	0.00	46.91	-14.13	8.78	-6.90
	7	1	0.00	-21.73	9.27	-3.86	5.82	-14.39	0.00	0.00	47.08	-14.24	8.83	-8.13
	8	1	0.00	-21.84	9.93	-3.96	5.81	-14.07	0.00	0.00	46.95	-14.37	8.91	-9.51
	9	1	0.00	-22.57	10.65	-4.08	5.80	-13.70	0.00	0.00	46.52	-14.48	9.01	-11.02
	10	1	0.00	-23.58	11.41	-4.50	5.77	-13.30	0.00	0.00	45.90	-14.58	9.12	-12.66
	11	1	0.00	-24.78	12.21	-5.49	5.74	-12.90	0.00	0.00	45.16	-14.70	9.28	-14.41
	12	1	0.00	-26.12	13.06	-6.47	5.70	-12.50	0.00	0.00	44.34	-14.78	9.46	-16.23
	13	1	0.00	-27.43	13.96	-7.53	5.65	-12.10	0.00	0.00	43.50	-14.85	9.67	-18.14
	14	1	0.00	-28.79	14.90	-8.64	5.60	-11.71	0.00	0.00	42.62	-14.92	9.96	-20.14
	15	1	0.00	-30.00	15.90	-9.86	5.55	-11.28	0.00	0.00	41.60	-14.95	10.30	-22.27
	16	1	0.00	-31.05	16.95	-11.05	5.50	-10.89	0.00	0.00	40.58	-14.98	10.73	-24.39
	17	1	0.00	-31.86	18.07	-12.32	5.43	-10.48	0.00	0.00	39.43	-15.01	11.26	-26.55
	18	1	0.00	-32.11	19.21	-13.61	5.35	-10.06	0.00	0.00	38.11	-15.01	11.91	-28.78
	19	1	0.00	-31.62	20.43	-14.94	5.27	-9.61	0.00	0.00	36.55	-14.99	12.72	-31.02
	20	1	0.00	-30.17	21.74	-16.22	5.18	-9.13	0.00	0.00	34.77	-14.96	13.73	-33.20
	21	1	0.45	-27.36	23.11	-17.52	5.07	-8.63	0.00	0.00	32.78	-14.89	14.95	-35.38
	22	1	6.27	-23.07	24.58	-18.86	4.96	-8.13	0.00	0.00	30.73	-14.83	16.46	-37.54
	23	1	15.82	-17.56	27.37	-22.38	4.86	-7.68	0.00	0.00	28.91	-14.75	23.01	-42.18
	24	2	23.53	-13.44	29.82	-28.57	9.06	-5.54	0.00	0.00	16.11	-37.00	40.70	-45.43
	25	2	17.69	-15.66	27.25	-20.82	8.60	-5.40	0.00	0.00	15.96	-34.12	22.72	-37.85
	26	2	12.93	-19.82	28.46	-19.61	8.42	-5.36	0.00	0.00	15.90	-33.05	24.86	-37.83
	27	2	7.75	-24.52	29.67	-18.40	8.43	-5.36	0.00	0.00	15.89	-33.09	27.91	-37.79
	28	2	3.06	-28.86	30.86	-17.21	8.52	-5.38	0.00	0.00	15.91	-33.69	31.12	-37.73
	29	2	0.00	-32.44	32.01	-16.05	8.65	-5.42	0.00	0.00	15.94	-34.50	34.40	-37.66
	30	2	0.00	-35.20	33.14	-16.59	8.78	-5.46	0.00	0.00	15.99	-35.31	37.84	-37.56
	31	2	0.00	-37.03	34.17	-17.77	8.90	-5.50	0.00	0.00	16.03	-36.02	41.02	-37.49
	32	2	0.00	-38.16	35.14	-18.88	8.99	-5.53	0.00	0.00	16.07	-36.57	44.13	-37.36
	33	2	0.00	-38.75	36.02	-19.92	9.06	-5.55	0.00	0.00	16.11	-36.99	47.04	-37.24
	34	2	0.00	-38.96	36.81	-20.89	9.11	-5.56	0.00	0.00	16.15	-37.28	49.70	-37.09
	35	2	0.00	-38.90	37.52	-21.74	9.15	-5.58	0.00	0.00	16.20	-37.49	52.09	-36.89
	36	2	0.00	-38.67	38.16	-22.48	9.18	-5.59	0.00	0.00	16.27	-37.67	54.23	-36.67
	37	2	0.00	-38.40	38.87	-23.09	9.28	-5.62	0.00	0.00	16.48	-37.99	56.28	-36.36
	38	2	0.00	-37.95	39.43	-23.55	9.36	-5.64	0.00	0.00	16.62	-38.25	57.85	-36.05
	39	2	0.00	-37.36	39.98	-23.86	9.45	-5.65	0.00	0.00	16.78	-38.54	59.08	-35.67
	40	2	0.00	-36.68	40.59	-24.02	9.56	-5.67	0.00	0.00	16.93	-38.86	60.01	-35.22
	41	2	0.00	-35.92	41.15	-24.03	9.68	-5.67	0.00	0.00	17.08	-39.17	60.59	-34.78
	42	2	0.00	-35.19	41.64	-23.90	9.80	-5.67	0.00	0.00	17.21	-39.45	60.78	-34.29
	43	2	0.00	-34.63	42.08	-23.63	9.92	-5.66	0.00	0.00	17.33	-39.60	60.57	-33.77
	44	2	0.00	-34.39	42.48	-23.22	10.00	-5.64	0.00	0.00	17.42	-39.52	59.97	-33.27
	45	2	0.00	-34.92	41.51	-22.70	10.03	-5.60	0.00	0.00	17.46	-39.11	59.03	-32.74
	46	2	0.00	-36.57	40.55	-22.13	9.78	-5.54	0.00	0.00	17.32	-37.74	57.58	-32.24
	47	2	0.00	-39.88	39.52	-21.45	9.42	-5.45	0.00	0.00	17.14	-35.83	55.83	-31.79
	48	2	0.00	-45.44	38.07	-20.63	8.97	-5.35	0.00	0.00	16.91	-33.39	53.79	-31.27
	49	2	0.00	-53.84	36.93	-19.76	8.44	-5.23	0.00	0.00	16.66	-30.53	51.44	-30.86
	50	2	0.00	-65.42	35.74	-18.81	7.91	-5.11	0.00	0.00	16.41	-27.66	48.85	-30.52
	51	2	0.00	-79.99	38.82	-18.46	7.51	-5.02	0.00	0.00	16.23	-25.50	46.27	-35.39
	52	3	0.00	-75.64	34.17	-15.58	7.69	-11.44	0.00	0.00	39.78	-24.53	38.75	-32.04
	53	3	0.00	-56.94	29.26	-13.86	7.91	-12.31	0.00	0.00	44.79	-24.84	35.02	-26.61
	54	3	0.00	-43.71	27.30	-12.54	8.09	-13.02	0.00	0.00	48.97	-25.13	31.37	-24.87
	55	3	0.00	-34.68	25.36	-11.21	8.22	-13.54	0.00	0.00	51.99	-25.32	27.67	-23.06
	56	3	0.00	-28.40	23.52	-11.23	8.30	-13.84	0.00	0.00	53.79	-25.44	23.93	-21.86
	57	3	2.53	-23.54	21.64	-12.25	8.33	-13.96	0.00	0.00	54.50	-25.47	20.21	-21.07
	58	3	6.94	-19.04	19.58	-12.54	8.32	-13.94	0.00	0.00	54.39	-25.47	16.47	-20.22
	59	3	12.09	-14.31	17.68	-13.54	8.30	-13.85	0.00	0.00	53.83	-25.44	20.36	-20.07
	60	3	18.77	-8.63	15.79	-14.64	8.28	-13.76	0.00	0.00	53.32	-25.40	26.17	-20.12
	61	3	23.78	-4.58	12.16	-13.32	8.29	-13.80	0.00	0.00	53.55	-25.40	27.22	-17.01
	62	4	20.53	-7.70	24.81	-9.00	1.41	-1.34	0.00	0.00	4.59	-2.92	20.71	-27.37
	63	4	9.59	-14.34	20.11	-7.55	1.81	-1.41	0.00	0.00	4.68	-4.94	17.63	-21.48
	64	4	2.46	-19.85	18.08	-6.57	2.27	-1.49	0.00	0.00	4.80	-7.16	15.15	-19.49
	65	4	0.00	-23.63	16.19	-5.69	2.71	-1.58	0.00	0.00	4.93	-9.24	12.96	-17.60
	66	4	0.00	-25.86	14.48	-4.91	3.10	-1.65	0.00	0.00	5.04	-10.99	11.05	-16.01
	67	4	0.00	-26.81	12.91	-4.41	3.43	-1.71	0.00	0.00	5.13	-12.37	9.34	-14.55
	68	4	0.00	-26.86	11.45	-4.15	3.70	-1.75	0.00	0.00	5.19	-13.42	7.83	-13.22
	69	4	0.00	-26.33	10.13	-4.01	3.93	-1.79	0.00	0.00	5.23	-14.20	6.52	-12.01
	70	4	0.00	-25.44	8.90	-3.80	4.12	-1.82	0.00	0.00	5.26	-14.78	5.35	-10.90
	71	4	0.00	-24.38	7.77	-3.55	4.28	-1.84	0.00	0.00	5.27	-15.21	4.33	-9.86
	72	4	0.00	-23.25	6.74	-3.32	4.45	-1.86	0.00	0.00	5.28	-15.59	3.44	-8.89
	73	4	0.00	-23.36	5.80	-3.06	4.60	-1.87	0.00	0.00	5.28	-15.86	2.68	-8.02
	74	4	0.00	-22.27	4.93	-2.76	4.73	-1.89	0.00	0.00	5.27	-16.07	2.02	-7.20
	75	4	0.00	-21.30	4.17	-2.51	4.86	-1.90	0.00	0.00	5.25	-16.25	1.47	-6.48
	76	4	0.00	-20.46	3.49	-2.21	4.99	-1.91	0.00	0.00	5.23	-16.39	1.01	-5.82
	77	4	0.00	-19.79	2.90	-1.88	5.10	-1.92	0.00	0.00	5.21	-16.48	0.66	-5.24
	78	4	0.00	-19.36	2.42	-1.59	5.20	-1.92	0.00	0.00	5.18	-16.47	0.40	-4.77
	79	4	0.00	-19.23	2.04	-1.28	5.27	-1.92	0.00	0.00	5.14	-16.31	0.23	-4.38
	80	4	0.00	-19.55	1.80	-1.00	5.29	-1.92	0.00	0.00	5.09	-15.96	0.14	-4.15
	81	4	0.00	-20.48	1.68	-0.55	5.29	-1.90	0.00	0.00	5.05	-15.42	0.10	-4.06
	82	5	0.00	-19.98	1.43	-7.92	5.28	-1.61	0.00	0.00	4.02	-16.13	8.55	-5.28
	83	5	0.00	-18.53	1.33	-6.70	5.44	-1.61	0.00	0.00	3.97	-16.17	6.27	-4.79
	84	5	0.00	-17.43	1.24	-5.70	5.61	-1.62	0.00	0.00	3.90	-16.19	4.53	-4.42
	85	5	0.00	-16.67	1.14	-4.77	5.77	-1.61	0.00	0.00	3.84	-16.20	3.05	-4.06
	86	5	0.00	-16.23	1.04	-3.89	5.94	-1.61	0.00	0.00	3.76	-16.17	1.78	-3.71
	87	5	0.00	-16.14	0.95	-3.12	6.09	-1.60	0.00	0.00	3.67	-16.06	0.70	-3.40
	88	5	0.00	-16.44	0.86	-2.35	6.25	-1.59	0.00	0.00	3.59	-15.89	0.00	-3.13
	89	5	0.00	-17.22	0.78	-1.61	6.35	-1.57	0.00	0.00	3.50	-15.54	0.00	-2.94
	90	5	0.00	-18.55	0.73	-0.86	6.42	-1.55	0.00	0.00	3.40	-15.07	0.00	-2.94
	91	5	0.00	-20.49	0.78	-0.10	6.48	-1.53	0.00	0.00	3.31	-14.59	0.00	-3.45
	92	5	0.00	-22.98	0.92	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.51	0.00	-4.50


[bookmark: _Toc50]Risultati inviluppo spostamenti pali (minimi e massimi)


	Palo	Tratto	U	V	W	PhiX	PhiY	PhiZ
	1	1	-1.0217	-0.0665	-0.2652	-0.0665	-0.1624	0.0061	MIN
	1	1	1.1128	0.6172	-0.2557	-0.0235	-0.0487	0.0061	MAX
	2	1	-1.0303	-0.0668	-0.2222	-0.0674	-0.1143	0.0061	MIN
	2	1	0.1507	0.6354	-0.2145	-0.0237	-0.0404	0.0061	MAX
	3	1	-1.0376	-0.0679	-0.1886	-0.0679	-0.1144	0.0061	MIN
	3	1	0.1504	0.6536	-0.1824	-0.0245	-0.0333	0.0061	MAX
	4	1	-1.0435	-0.0694	-0.1648	-0.0685	-0.1145	0.0059	MIN
	4	1	0.1499	0.6715	-0.1597	-0.0255	-0.0265	0.0059	MAX
	5	1	-1.0478	-0.0712	-0.1496	-0.0692	-0.1144	0.0056	MIN
	5	1	0.1487	0.6889	-0.1453	-0.0267	-0.0209	0.0056	MAX
	6	1	-1.0508	-0.0732	-0.1414	-0.0701	-0.1143	0.0052	MIN
	6	1	0.1468	0.7054	-0.1375	-0.0280	-0.0165	0.0052	MAX
	7	1	-1.0535	-0.0755	-0.1384	-0.0711	-0.1140	0.0046	MIN
	7	1	0.1444	0.7232	-0.1346	-0.0296	-0.0112	0.0046	MAX
	8	1	-1.0545	-0.0780	-0.1389	-0.0724	-0.1135	0.0040	MIN
	8	1	0.1414	0.7370	-0.1350	-0.0312	-0.0092	0.0040	MAX
	9	1	-1.0551	-0.0808	-0.1416	-0.0740	-0.1130	0.0034	MIN
	9	1	0.1379	0.7492	-0.1376	-0.0314	-0.0080	0.0034	MAX
	10	1	-1.0554	-0.0837	-0.1457	-0.0757	-0.1124	0.0030	MIN
	10	1	0.1342	0.7598	-0.1415	-0.0259	-0.0073	0.0030	MAX
	11	1	-1.0556	-0.0868	-0.1506	-0.0778	-0.1117	0.0029	MIN
	11	1	0.1303	0.7691	-0.1461	-0.0200	-0.0070	0.0029	MAX
	12	1	-1.0557	-0.0902	-0.1557	-0.0801	-0.1111	0.0033	MIN
	12	1	0.1264	0.7773	-0.1510	-0.0138	-0.0070	0.0033	MAX
	13	1	-1.0558	-0.0939	-0.1610	-0.0828	-0.1103	0.0046	MIN
	13	1	0.1225	0.7854	-0.1560	-0.0075	-0.0071	0.0046	MAX
	14	1	-1.0560	-0.0982	-0.1661	-0.0860	-0.1096	0.0069	MIN
	14	1	0.1186	0.7944	-0.1608	-0.0012	-0.0073	0.0069	MAX
	15	1	-1.0566	-0.1028	-0.1709	-0.0897	-0.1087	0.0106	MIN
	15	1	0.1148	0.8108	-0.1653	0.0050	-0.0061	0.0106	MAX
	16	1	-1.0570	-0.1079	-0.1750	-0.0940	-0.1079	0.0162	MIN
	16	1	0.1108	0.8384	-0.1693	0.0109	-0.0068	0.0162	MAX
	17	1	-1.0575	-0.1136	-0.1780	-0.0990	-0.1070	0.0239	MIN
	17	1	0.1067	0.8758	-0.1720	0.0163	-0.0081	0.0239	MAX
	18	1	-1.0582	-0.1202	-0.1789	-0.1049	-0.1061	0.0344	MIN
	18	1	0.1024	0.9238	-0.1729	0.0211	-0.0100	0.0344	MAX
	19	1	-1.0592	-0.1278	-0.1770	-0.1120	-0.1051	0.0481	MIN
	19	1	0.0979	0.9841	-0.1712	0.0250	-0.0127	0.0481	MAX
	20	1	-1.0606	-0.1363	-0.1710	-0.1203	-0.1040	0.0656	MIN
	20	1	0.0931	1.0581	-0.1655	0.0276	-0.0162	0.0656	MAX
	21	1	-1.0627	-0.1461	-0.1598	-0.1301	-0.1029	0.0875	MIN
	21	1	0.0882	1.1497	-0.1551	0.0284	-0.0205	0.0875	MAX
	22	1	-1.0656	-0.1575	-0.1426	-0.1419	-0.1018	0.1147	MIN
	22	1	0.0834	1.2630	-0.1389	0.0274	-0.0188	0.1147	MAX
	23	1	-1.0698	-0.1767	-0.1198	-0.1597	-0.1010	0.1477	MIN
	23	1	0.0790	1.4228	-0.1172	0.0287	-0.0172	0.1477	MAX
	24	2	-0.0955	-0.1930	-0.1021	-0.1743	0.0105	0.1957	MIN
	24	2	1.1777	1.5544	-0.1002	0.0168	0.1120	0.1957	MAX
	25	2	-0.0911	-0.1906	-0.1115	-0.1806	0.0198	0.2242	MIN
	25	2	1.1740	1.7770	-0.1092	-0.0166	0.1105	0.2242	MAX
	26	2	-0.0895	-0.2069	-0.1285	-0.2005	0.0202	0.2444	MIN
	26	2	1.1719	2.0641	-0.1255	-0.0342	0.1100	0.2444	MAX
	27	2	-0.0896	-0.2240	-0.1472	-0.2219	0.0202	0.2571	MIN
	27	2	1.1709	2.3703	-0.1433	-0.0529	0.1099	0.2571	MAX
	28	2	-0.0904	-0.2415	-0.1641	-0.2441	0.0205	0.2631	MIN
	28	2	1.1703	2.6872	-0.1593	-0.0721	0.1101	0.2631	MAX
	29	2	-0.0916	-0.2588	-0.1778	-0.2667	0.0182	0.2632	MIN
	29	2	1.1700	3.0071	-0.1722	-0.0913	0.1104	0.2632	MAX
	30	2	-0.0927	-0.2754	-0.1879	-0.2892	0.0155	0.2580	MIN
	30	2	1.1697	3.3233	-0.1816	-0.1098	0.1108	0.2580	MAX
	31	2	-0.0937	-0.2914	-0.1947	-0.3111	0.0132	0.2482	MIN
	31	2	1.1694	3.6301	-0.1879	-0.1151	0.1110	0.2482	MAX
	32	2	-0.0945	-0.3063	-0.1987	-0.3319	0.0114	0.2344	MIN
	32	2	1.1690	3.9222	-0.1917	-0.1195	0.1113	0.2344	MAX
	33	2	-0.0950	-0.3198	-0.2007	-0.3515	0.0100	0.2171	MIN
	33	2	1.1685	4.1952	-0.1935	-0.1233	0.1114	0.2171	MAX
	34	2	-0.0953	-0.3320	-0.2012	-0.3695	0.0091	0.1970	MIN
	34	2	1.1680	4.4453	-0.1939	-0.1267	0.1116	0.1970	MAX
	35	2	-0.0954	-0.3424	-0.2006	-0.3855	0.0084	0.1744	MIN
	35	2	1.1674	4.6694	-0.1934	-0.1294	0.1117	0.1744	MAX
	36	2	-0.0954	-0.3510	-0.1994	-0.3997	0.0080	0.1498	MIN
	36	2	1.1668	4.8647	-0.1922	-0.1314	0.1118	0.1498	MAX
	37	2	-0.0947	-0.3564	-0.1977	-0.4121	0.0078	0.1237	MIN
	37	2	1.1663	5.0293	-0.1907	-0.1318	0.1122	0.1237	MAX
	38	2	-0.0942	-0.3604	-0.1957	-0.4218	0.0076	0.0964	MIN
	38	2	1.1657	5.1614	-0.1888	-0.1320	0.1125	0.0964	MAX
	39	2	-0.0935	-0.3621	-0.1934	-0.4292	0.0074	0.0684	MIN
	39	2	1.1652	5.2601	-0.1866	-0.1312	0.1129	0.0684	MAX
	40	2	-0.0928	-0.3610	-0.1908	-0.4346	0.0073	0.0398	MIN
	40	2	1.1648	5.3245	-0.1842	-0.1293	0.1133	0.0398	MAX
	41	2	-0.0919	-0.3578	-0.1881	-0.4372	0.0074	0.0112	MIN
	41	2	1.1644	5.3543	-0.1816	-0.1268	0.1137	0.0112	MAX
	42	2	-0.0908	-0.3530	-0.1856	-0.4372	0.0077	-0.0172	MIN
	42	2	1.1639	5.3498	-0.1792	-0.1238	0.1141	-0.0172	MAX
	43	2	-0.0895	-0.3465	-0.1836	-0.4348	0.0086	-0.0452	MIN
	43	2	1.1634	5.3112	-0.1773	-0.1205	0.1145	-0.0452	MAX
	44	2	-0.0878	-0.3381	-0.1829	-0.4299	0.0102	-0.0725	MIN
	44	2	1.1627	5.2393	-0.1766	-0.1165	0.1147	-0.0725	MAX
	45	2	-0.0858	-0.3272	-0.1849	-0.4226	0.0128	-0.0988	MIN
	45	2	1.1618	5.1352	-0.1784	-0.1115	0.1147	-0.0988	MAX
	46	2	-0.0844	-0.3186	-0.1911	-0.4122	0.0167	-0.1239	MIN
	46	2	1.1606	5.0003	-0.1842	-0.1084	0.1140	-0.1239	MAX
	47	2	-0.0825	-0.3088	-0.2034	-0.3996	0.0161	-0.1476	MIN
	47	2	1.1590	4.8361	-0.1956	-0.1051	0.1130	-0.1476	MAX
	48	2	-0.0800	-0.2962	-0.2239	-0.3849	0.0154	-0.1698	MIN
	48	2	1.1571	4.6443	-0.2147	-0.1005	0.1118	-0.1698	MAX
	49	2	-0.0771	-0.2846	-0.2545	-0.3681	0.0145	-0.1900	MIN
	49	2	1.1550	4.4271	-0.2433	-0.0968	0.1105	-0.1900	MAX
	50	2	-0.0742	-0.2721	-0.2963	-0.3497	0.0137	-0.2083	MIN
	50	2	1.1528	4.1869	-0.2824	-0.0929	0.1093	-0.2083	MAX
	51	2	-0.0721	-0.2777	-0.3483	-0.3342	0.0130	-0.2242	MIN
	51	2	1.1513	3.9267	-0.3313	-0.0992	0.1086	-0.2242	MAX
	52	3	-1.7576	-0.2369	-0.3328	-0.2805	-0.1650	-0.2433	MIN
	52	3	0.1138	3.2575	-0.3167	-0.0855	-0.0214	-0.2433	MAX
	53	3	-1.7613	-0.2072	-0.2657	-0.2522	-0.1666	-0.2536	MIN
	53	3	0.1200	2.9562	-0.2537	-0.0734	-0.0234	-0.2536	MAX
	54	3	-1.7645	-0.1896	-0.2177	-0.2268	-0.1682	-0.2617	MIN
	54	3	0.1254	2.6439	-0.2087	-0.0680	-0.0252	-0.2617	MAX
	55	3	-1.7668	-0.1720	-0.1843	-0.2008	-0.1695	-0.2672	MIN
	55	3	0.1293	2.3232	-0.1775	-0.0627	-0.0265	-0.2672	MAX
	56	3	-1.7682	-0.1547	-0.1607	-0.1751	-0.1703	-0.2697	MIN
	56	3	0.1316	1.9973	-0.1554	-0.0577	-0.0273	-0.2697	MAX
	57	3	-1.7688	-0.1371	-0.1420	-0.1495	-0.1707	-0.2688	MIN
	57	3	0.1326	1.6701	-0.1379	-0.0526	-0.0276	-0.2688	MAX
	58	3	-1.7688	-0.1186	-0.1245	-0.1239	-0.1706	-0.2639	MIN
	58	3	0.1325	1.3457	-0.1214	-0.0429	-0.0276	-0.2639	MAX
	59	3	-1.7684	-0.1010	-0.1053	-0.1001	-0.1704	-0.2546	MIN
	59	3	0.1317	1.0294	-0.1031	-0.0234	-0.0273	-0.2546	MAX
	60	3	-1.7682	-0.0840	-0.0838	-0.0780	-0.1701	-0.2402	MIN
	60	3	0.1314	0.7267	-0.0826	-0.0036	-0.0272	-0.2402	MAX
	61	3	-1.7687	-0.0607	-0.0610	-0.0532	-0.1703	-0.2203	MIN
	61	3	0.1323	0.4440	-0.0592	0.0080	-0.0274	-0.2203	MAX
	62	4	-0.0173	-0.1519	-0.0792	-0.1564	0.0026	-0.1941	MIN
	62	4	0.3425	1.5922	-0.0779	-0.0177	0.0332	-0.1941	MAX
	63	4	-0.0197	-0.1265	-0.1095	-0.1321	0.0034	-0.1717	MIN
	63	4	0.3387	1.3675	-0.1073	-0.0173	0.0324	-0.1717	MAX
	64	4	-0.0224	-0.1123	-0.1323	-0.1146	0.0042	-0.1517	MIN
	64	4	0.3363	1.1692	-0.1290	-0.0147	0.0325	-0.1517	MAX
	65	4	-0.0250	-0.0992	-0.1476	-0.0989	0.0050	-0.1339	MIN
	65	4	0.3347	0.9944	-0.1433	-0.0120	0.0330	-0.1339	MAX
	66	4	-0.0273	-0.0869	-0.1563	-0.0851	0.0058	-0.1181	MIN
	66	4	0.3339	0.8404	-0.1515	-0.0091	0.0337	-0.1181	MAX
	67	4	-0.0293	-0.0762	-0.1601	-0.0729	0.0048	-0.1041	MIN
	67	4	0.3334	0.7050	-0.1550	-0.0063	0.0344	-0.1041	MAX
	68	4	-0.0310	-0.0665	-0.1603	-0.0620	0.0026	-0.0917	MIN
	68	4	0.3331	0.5860	-0.1552	-0.0036	0.0350	-0.0917	MAX
	69	4	-0.0325	-0.0576	-0.1582	-0.0525	0.0012	-0.0807	MIN
	69	4	0.3330	0.4816	-0.1532	-0.0009	0.0355	-0.0807	MAX
	70	4	-0.0339	-0.0496	-0.1548	-0.0440	0.0004	-0.0709	MIN
	70	4	0.3329	0.3913	-0.1499	0.0015	0.0359	-0.0709	MAX
	71	4	-0.0351	-0.0422	-0.1506	-0.0365	0.0000	-0.0622	MIN
	71	4	0.3329	0.3155	-0.1460	0.0037	0.0362	-0.0622	MAX
	72	4	-0.0361	-0.0355	-0.1461	-0.0299	0.0005	-0.0544	MIN
	72	4	0.3328	0.2517	-0.1418	0.0057	0.0364	-0.0544	MAX
	73	4	-0.0371	-0.0294	-0.1416	-0.0241	0.0006	-0.0473	MIN
	73	4	0.3328	0.1982	-0.1372	0.0076	0.0367	-0.0473	MAX
	74	4	-0.0382	-0.0240	-0.1374	-0.0191	0.0008	-0.0408	MIN
	74	4	0.3327	0.1534	-0.1333	0.0093	0.0369	-0.0408	MAX
	75	4	-0.0392	-0.0192	-0.1336	-0.0149	0.0012	-0.0348	MIN
	75	4	0.3325	0.1168	-0.1297	0.0108	0.0371	-0.0348	MAX
	76	4	-0.0402	-0.0150	-0.1303	-0.0114	0.0016	-0.0292	MIN
	76	4	0.3322	0.0871	-0.1266	0.0122	0.0372	-0.0292	MAX
	77	4	-0.0411	-0.0114	-0.1277	-0.0086	0.0021	-0.0239	MIN
	77	4	0.3319	0.0638	-0.1241	0.0135	0.0374	-0.0239	MAX
	78	4	-0.0420	-0.0085	-0.1260	-0.0065	0.0029	-0.0188	MIN
	78	4	0.3314	0.0465	-0.1224	0.0148	0.0374	-0.0188	MAX
	79	4	-0.0427	-0.0205	-0.1255	-0.0050	0.0039	-0.0138	MIN
	79	4	0.3307	0.0342	-0.1220	0.0161	0.0375	-0.0138	MAX
	80	4	-0.0433	-0.0310	-0.1267	-0.0041	0.0055	-0.0089	MIN
	80	4	0.3297	0.0272	-0.1232	0.0175	0.0374	-0.0089	MAX
	81	4	-0.0435	-0.0342	-0.1303	-0.0037	0.0082	-0.0040	MIN
	81	4	0.3278	0.0241	-0.1266	0.0190	0.0373	-0.0040	MAX
	82	5	-0.0399	-0.1895	-0.1283	0.0006	-0.0013	0.0014	MIN
	82	5	0.2654	0.0136	-0.1247	0.0299	0.0312	0.0014	MAX
	83	5	-0.0411	-0.1793	-0.1226	0.0010	-0.0004	0.0047	MIN
	83	5	0.2660	0.0139	-0.1193	0.0284	0.0313	0.0047	MAX
	84	5	-0.0423	-0.1659	-0.1182	0.0012	0.0005	0.0069	MIN
	84	5	0.2663	0.0137	-0.1152	0.0269	0.0315	0.0069	MAX
	85	5	-0.0434	-0.1505	-0.1151	0.0012	0.0014	0.0083	MIN
	85	5	0.2665	0.0131	-0.1122	0.0251	0.0316	0.0083	MAX
	86	5	-0.0446	-0.1340	-0.1133	0.0012	0.0023	0.0092	MIN
	86	5	0.2664	0.0122	-0.1105	0.0234	0.0317	0.0092	MAX
	87	5	-0.0456	-0.1171	-0.1129	0.0011	0.0034	0.0097	MIN
	87	5	0.2660	0.0110	-0.1102	0.0217	0.0318	0.0097	MAX
	88	5	-0.0465	-0.0988	-0.1141	0.0009	0.0054	0.0100	MIN
	88	5	0.2650	0.0096	-0.1114	0.0202	0.0318	0.0100	MAX
	89	5	-0.0473	-0.0821	-0.1172	0.0005	0.0067	0.0101	MIN
	89	5	0.2639	0.0080	-0.1144	0.0188	0.0318	0.0101	MAX
	90	5	-0.0480	-0.0655	-0.1224	0.0001	0.0082	0.0102	MIN
	90	5	0.2625	0.0062	-0.1194	0.0175	0.0318	0.0102	MAX
	91	5	-0.0486	-0.0491	-0.1300	-0.0006	0.0096	0.0102	MIN
	91	5	0.2606	0.0060	-0.1267	0.0164	0.0317	0.0102	MAX
	92	5	-0.1538	-0.0327	-0.1394	-0.0015	0.0103	0.0103	MIN
	92	5	0.2586	0.0110	-0.1358	0.0158	0.0366	0.0103	MAX


[bookmark: _Toc51]Verifiche strutturali


[bookmark: _Toc52]Inviluppo verifiche presso-flessione pali/micropali in c.a. (massimi e minimi)


	Ip - It	X	Afi/Dt	Afs/St	Nu	Muz	Muy	FS
	1 - 1 - P	8.34	6.03	6.03	45.19	-7.72	70.52	1.33
	2 - 1 - P	8.46	6.03	6.03	33.11	-10.56	68.90	1.69
	3 - 1 - P	8.57	6.03	6.03	23.40	-9.35	68.07	1.59
	4 - 1 - P	8.69	4.02	8.04	16.26	-8.48	67.48	1.51
	5 - 1 - P	8.81	4.02	8.04	11.43	-7.76	67.08	1.45
	6 - 1 - P	8.93	6.03	6.03	8.53	-7.28	66.85	1.43
	7 - 1 - P	9.05	8.04	4.02	6.91	-6.76	66.76	1.42
	8 - 1 - P	9.16	8.04	4.02	6.26	-6.35	66.76	1.42
	9 - 1 - P	9.28	8.04	4.02	6.23	-5.82	66.84	1.44
	10 - 1 - P	9.40	8.04	4.02	6.50	-5.22	66.97	1.46
	11 - 1 - P	9.52	6.03	6.03	6.93	-4.36	67.15	1.49
	12 - 1 - P	9.64	4.02	8.04	7.49	-3.34	67.37	1.52
	13 - 1 - P	9.76	6.03	6.03	7.98	-1.99	67.64	1.55
	14 - 1 - P	9.87	6.03	6.03	8.49	-0.21	67.97	1.59
	15 - 1 - P	9.99	6.03	6.03	8.79	2.06	67.71	1.63
	16 - 1 - P	10.11	6.03	6.03	8.90	4.59	67.32	1.66
	17 - 1 - P	10.23	6.03	6.03	8.73	7.61	66.82	1.69
	18 - 1 - P	10.35	6.03	6.03	7.94	11.21	66.16	1.74
	19 - 1 - P	10.46	6.03	6.03	6.33	15.40	65.32	1.79
	20 - 1 - P	10.58	6.03	6.03	3.69	20.01	64.28	1.85
	21 - 1 - P	10.70	6.03	6.03	-0.45	25.41	62.97	1.92
	22 - 1 - P	7.34	6.03	6.03	9.52	-68.85	3.83	1.84
	23 - 1 - P	7.37	6.03	6.03	1.00	-68.25	1.93	1.62
	24 - 2 - P	11.00	6.03	6.03	-23.53	47.71	-43.38	1.17
	25 - 2 - P	11.00	6.03	6.03	-17.69	36.36	-54.61	1.60
	26 - 2 - P	11.00	6.03	6.03	-12.93	32.07	-58.07	1.76
	27 - 2 - P	7.63	6.03	6.03	7.26	-67.72	-7.75	1.80
	28 - 2 - P	7.63	6.03	6.03	11.96	-68.15	-8.27	1.81
	29 - 2 - P	7.78	6.03	6.03	14.70	-67.79	-11.27	1.81
	30 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	33.80	66.30	25.38	1.76
	31 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	35.33	67.01	23.75	1.63
	32 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	36.24	67.45	22.33	1.53
	33 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	36.66	67.79	21.14	1.44
	34 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	36.75	68.04	20.14	1.37
	35 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	37.06	68.13	19.94	1.31
	36 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	36.75	68.27	19.23	1.26
	37 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	36.33	68.35	18.68	1.21
	38 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	35.83	68.40	18.27	1.18
	39 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	35.26	68.41	17.96	1.16
	40 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	35.01	68.31	18.27	1.14
	41 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	34.34	68.27	18.13	1.13
	42 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	33.70	68.21	18.09	1.12
	43 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	33.19	68.15	18.14	1.13
	44 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	32.99	68.10	18.25	1.14
	45 - 2 - P	4.00	6.03	6.03	33.77	68.01	18.98	1.15
	46 - 2 - P	4.00	6.03	6.03	35.26	68.09	19.28	1.18
	47 - 2 - P	4.00	6.03	6.03	38.23	68.31	19.67	1.22
	48 - 2 - P	4.00	6.03	6.03	43.18	68.64	20.14	1.28
	49 - 2 - P	4.00	6.03	6.03	50.59	69.24	20.80	1.35
	50 - 2 - P	4.00	6.03	6.03	60.72	69.99	21.66	1.43
	51 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	72.43	71.07	22.02	1.54
	52 - 3 - P	4.00	6.03	6.03	69.62	62.91	-37.32	1.64
	53 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	30.69	-8.97	68.89	1.54
	54 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	17.68	-3.27	68.42	1.40
	55 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	8.74	1.95	67.72	1.30
	56 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	2.41	7.58	66.16	1.23
	57 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-2.53	13.09	64.75	1.19
	58 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-6.94	17.49	63.53	1.17
	59 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-12.09	23.42	61.93	1.15
	60 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-18.77	29.04	59.18	1.11
	61 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-23.78	29.54	58.12	1.09
	62 - 4 - P	7.54	6.03	6.03	-7.90	-66.64	4.62	2.43
	63 - 4 - P	7.51	6.03	6.03	2.25	-68.04	3.60	3.17
	64 - 4 - P	7.48	6.03	6.03	8.97	-69.41	0.99	3.56
	65 - 4 - P	7.44	6.03	6.03	13.56	-69.70	-2.17	3.97
	66 - 4 - P	7.41	6.03	6.03	16.40	-69.28	-5.53	4.36
	67 - 4 - P	7.23	6.03	6.03	18.60	-69.33	-6.42	4.77
	68 - 4 - P	10.29	6.03	6.03	8.51	-5.63	-67.11	5.00
	69 - 4 - P	10.18	6.03	6.03	8.67	-2.08	-67.69	4.77
	70 - 4 - P	10.08	6.03	6.03	8.46	0.05	-67.99	4.60
	71 - 4 - P	9.97	8.04	4.02	8.03	1.28	-67.75	4.45
	72 - 4 - P	9.86	6.03	6.03	7.50	2.03	-67.58	4.33
	73 - 4 - P	9.76	6.03	6.03	8.17	2.33	-67.60	4.26
	74 - 4 - P	9.65	6.03	6.03	7.64	2.01	-67.60	4.21
	75 - 4 - P	9.54	6.03	6.03	7.18	1.63	-67.61	4.16
	76 - 4 - P	9.44	6.03	6.03	6.85	0.67	-67.73	4.13
	77 - 4 - P	9.33	6.03	6.03	6.69	-0.87	-67.68	4.11
	78 - 4 - P	9.23	6.03	6.03	6.74	-2.65	-67.40	4.09
	79 - 4 - P	9.12	6.03	6.03	7.14	-5.40	-67.01	4.11
	80 - 4 - P	9.01	6.03	6.03	8.00	-8.81	-66.55	4.17
	81 - 4 - P	8.91	6.03	6.03	9.55	-14.08	-65.88	4.27
	82 - 5 - P	8.75	6.03	6.03	9.59	32.38	-61.10	3.79
	83 - 5 - P	8.60	6.03	6.03	8.66	24.86	-64.08	3.96
	84 - 5 - P	8.45	6.03	6.03	7.96	18.21	-65.05	4.02
	85 - 5 - P	8.30	6.03	6.03	7.60	12.42	-65.94	4.07
	86 - 5 - P	8.16	6.03	6.03	7.58	7.33	-66.74	4.13
	87 - 5 - P	8.01	6.03	6.03	7.93	2.94	-67.48	4.20
	88 - 5 - P	7.86	6.03	6.03	8.75	-1.33	-67.82	4.27
	89 - 5 - P	7.71	6.03	6.03	10.10	-5.64	-67.27	4.33
	90 - 5 - P	7.56	6.03	6.03	12.05	-10.30	-66.75	4.43
	91 - 5 - P	7.41	6.03	6.03	14.66	-15.57	-66.21	4.54
	92 - 5 - P	7.27	6.03	6.03	17.84	-23.47	-65.35	5.22


[bookmark: _Toc53]Inviluppo verifiche a taglio pali in c.a. (massimi e minimi)


	Palo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd	Fs
	1	1	6.13	60.29	376.21	60.29	3.38
			6.13	60.29	376.21	60.29	3.38
	2	1	6.00	59.45	373.92	59.45	3.72
			6.00	59.45	373.92	59.45	3.72
	3	1	6.00	59.97	372.06	59.97	3.70
			6.00	59.97	372.06	59.97	3.70
	4	1	6.00	60.47	370.73	60.47	3.68
			6.00	60.47	370.73	60.47	3.68
	5	1	6.00	59.67	369.88	59.67	3.59
			6.00	59.67	369.88	59.67	3.59
	6	1	6.00	60.16	369.44	60.16	3.60
			6.00	60.16	369.44	60.16	3.60
	7	1	6.00	60.65	369.26	60.65	3.61
			6.00	60.65	369.26	60.65	3.61
	8	1	6.00	59.87	369.29	59.87	3.54
			6.00	59.87	369.29	59.87	3.54
	9	1	6.00	60.34	369.45	60.34	3.54
			6.00	60.34	369.45	60.34	3.54
	10	1	6.00	59.59	369.68	59.59	3.46
			6.00	59.59	369.68	59.59	3.46
	11	1	6.00	60.05	369.95	60.05	3.43
			6.00	60.05	369.95	60.05	3.43
	12	1	6.00	60.51	370.25	60.51	3.40
			6.00	60.51	370.25	60.51	3.40
	13	1	6.00	59.78	370.54	59.78	3.28
			6.00	59.78	370.54	59.78	3.28
	14	1	6.00	60.22	370.84	60.22	3.22
			6.00	60.22	370.84	60.22	3.22
	15	1	6.00	60.66	371.10	60.66	3.15
			6.00	60.66	371.10	60.66	3.15
	16	1	6.00	59.96	371.33	59.96	3.01
			6.00	59.96	371.33	59.96	3.01
	17	1	6.00	60.38	371.51	60.38	2.92
			6.00	60.38	371.51	60.38	2.92
	18	1	6.00	59.70	371.56	59.70	2.77
			6.00	59.70	371.56	59.70	2.77
	19	1	6.00	60.12	371.46	60.12	2.68
			6.00	60.12	371.46	60.12	2.68
	20	1	6.00	60.53	371.14	60.53	2.58
			6.00	60.53	371.14	60.53	2.58
	21	1	6.00	59.87	370.52	59.87	2.44
			6.00	59.87	370.52	59.87	2.44
	22	1	6.00	60.28	369.57	60.28	2.34
			6.00	60.28	369.57	60.28	2.34
	23	1	6.00	60.67	368.05	60.67	2.14
			6.00	60.67	368.05	60.67	2.14
	24	2	6.00	60.30	367.01	60.30	1.95
			6.00	60.30	367.01	60.30	1.95
	25	2	6.00	60.30	367.61	60.30	2.12
			6.00	60.30	367.61	60.30	2.12
	26	2	6.00	60.30	368.58	60.30	2.04
			6.00	60.30	368.58	60.30	2.04
	27	2	6.00	60.30	369.65	60.30	1.96
			6.00	60.30	369.65	60.30	1.96
	28	2	6.00	60.30	370.61	60.30	1.89
			6.00	60.30	370.61	60.30	1.89
	29	2	6.00	60.30	371.39	60.30	1.83
			6.00	60.30	371.39	60.30	1.83
	30	2	6.00	60.30	371.99	60.30	1.77
			6.00	60.30	371.99	60.30	1.77
	31	2	6.00	60.30	372.39	60.30	1.71
			6.00	60.30	372.39	60.30	1.71
	32	2	6.00	60.30	372.63	60.30	1.67
			6.00	60.30	372.63	60.30	1.67
	33	2	6.00	60.30	372.75	60.30	1.63
			6.00	60.30	372.75	60.30	1.63
	34	2	6.00	60.30	372.80	60.30	1.60
			6.00	60.30	372.80	60.30	1.60
	35	2	6.00	60.30	372.79	60.30	1.57
			6.00	60.30	372.79	60.30	1.57
	36	2	6.00	60.30	372.73	60.30	1.54
			6.00	60.30	372.73	60.30	1.54
	37	2	6.00	60.30	372.67	60.30	1.51
			6.00	60.30	372.67	60.30	1.51
	38	2	6.00	60.30	372.58	60.30	1.49
			6.00	60.30	372.58	60.30	1.49
	39	2	6.00	60.30	372.47	60.30	1.47
			6.00	60.30	372.47	60.30	1.47
	40	2	6.00	60.30	372.34	60.30	1.45
			6.00	60.30	372.34	60.30	1.45
	41	2	6.00	60.30	372.21	60.30	1.43
			6.00	60.30	372.21	60.30	1.43
	42	2	6.00	60.30	372.08	60.30	1.41
			6.00	60.30	372.08	60.30	1.41
	43	2	6.00	60.30	371.98	60.30	1.40
			6.00	60.30	371.98	60.30	1.40
	44	2	6.00	60.30	372.19	60.30	1.38
			6.00	60.30	372.19	60.30	1.38
	45	2	6.00	60.30	372.31	60.30	1.42
			6.00	60.30	372.31	60.30	1.42
	46	2	6.00	60.30	372.67	60.30	1.45
			6.00	60.30	372.67	60.30	1.45
	47	2	6.00	60.30	373.37	60.30	1.49
			6.00	60.30	373.37	60.30	1.49
	48	2	6.00	60.30	374.54	60.30	1.55
			6.00	60.30	374.54	60.30	1.55
	49	2	6.00	60.30	376.29	60.30	1.60
			6.00	60.30	376.29	60.30	1.60
	50	2	6.00	60.30	378.69	60.30	1.65
			6.00	60.30	378.69	60.30	1.65
	51	2	6.00	60.30	381.69	60.30	1.53
			6.00	60.30	381.69	60.30	1.53
	52	3	6.00	60.30	380.80	60.30	1.68
			6.00	60.30	380.80	60.30	1.68
	53	3	6.00	60.30	376.94	60.30	1.92
			6.00	60.30	376.94	60.30	1.92
	54	3	6.00	60.30	374.18	60.30	2.01
			6.00	60.30	374.18	60.30	2.01
	55	3	6.00	60.30	372.26	60.30	2.12
			6.00	60.30	372.26	60.30	2.12
	56	3	6.00	60.30	370.91	60.30	2.24
			6.00	60.30	370.91	60.30	2.24
	57	3	6.00	60.30	369.84	60.30	2.38
			6.00	60.30	369.84	60.30	2.38
	58	3	6.00	60.30	368.82	60.30	2.55
			6.00	60.30	368.82	60.30	2.55
	59	3	6.00	60.30	367.70	60.30	2.74
			6.00	60.30	367.70	60.30	2.74
	60	3	6.00	60.30	366.28	60.30	2.94
			6.00	60.30	366.28	60.30	2.94
	61	3	10.16	60.30	365.22	60.30	3.14
			10.16	60.30	365.22	60.30	3.14
	62	4	6.00	60.72	366.02	60.72	2.44
			6.00	60.72	366.02	60.72	2.44
	63	4	6.00	60.26	367.75	60.26	2.99
			6.00	60.26	367.75	60.26	2.99
	64	4	6.00	59.78	369.03	59.78	3.28
			6.00	59.78	369.03	59.78	3.28
	65	4	6.00	60.38	369.88	60.38	3.69
			6.00	60.38	369.88	60.38	3.69
	66	4	6.00	59.90	370.37	59.90	4.05
			6.00	59.90	370.37	59.90	4.05
	67	4	6.00	60.51	370.58	60.51	4.55
			6.00	60.51	370.58	60.51	4.55
	68	4	6.00	60.02	370.59	60.02	5.01
			6.00	60.02	370.59	60.02	5.01
	69	4	6.00	60.65	370.47	60.65	5.62
			6.00	60.65	370.47	60.65	5.62
	70	4	6.00	60.15	370.28	60.15	6.19
			6.00	60.15	370.28	60.15	6.19
	71	4	6.00	59.64	370.04	59.64	6.79
			6.00	59.64	370.04	59.64	6.79
	72	4	6.00	60.28	369.79	60.28	7.57
			6.00	60.28	369.79	60.28	7.57
	73	4	6.00	59.76	369.80	59.76	8.23
			6.00	59.76	369.80	59.76	8.23
	74	4	6.00	60.42	369.55	60.42	9.04
			6.00	60.42	369.55	60.42	9.04
	75	4	6.00	59.89	369.33	59.89	9.60
			6.00	59.89	369.33	59.89	9.60
	76	4	6.00	60.57	369.14	60.57	10.25
			6.00	60.57	369.14	60.57	10.25
	77	4	6.00	60.03	368.99	60.03	10.56
			6.00	60.03	368.99	60.03	10.56
	78	4	6.00	60.72	368.89	60.72	10.95
			6.00	60.72	368.89	60.72	10.95
	79	4	6.00	60.17	368.86	60.17	11.02
			6.00	60.17	368.86	60.17	11.02
	80	4	6.13	59.61	368.83	59.61	11.02
			6.13	59.61	368.83	59.61	11.02
	81	4	6.16	60.31	369.03	60.31	11.21
			6.16	60.31	369.03	60.31	11.21
	82	5	8.75	60.09	367.19	60.09	6.31
			8.75	60.09	367.19	60.09	6.31
	83	5	8.60	59.79	367.00	59.79	6.93
			8.60	59.79	367.00	59.79	6.93
	84	5	8.37	59.49	366.94	59.49	7.53
			8.37	59.49	366.94	59.49	7.53
	85	5	8.23	60.54	366.86	60.54	8.17
			8.23	60.54	366.86	60.54	8.17
	86	5	8.16	60.24	366.78	60.24	8.48
			8.16	60.24	366.78	60.24	8.48
	87	5	8.01	59.92	366.85	59.92	8.76
			8.01	59.92	366.85	59.92	8.76
	88	5	7.86	59.59	367.02	59.59	8.92
			7.86	59.59	367.02	59.59	8.92
	89	5	7.63	60.73	367.38	60.73	9.29
			7.63	60.73	367.38	60.73	9.29
	90	5	7.49	60.40	367.77	60.40	9.34
			7.49	60.40	367.77	60.40	9.34
	91	5	6.10	60.06	369.10	60.06	9.25
			6.10	60.06	369.10	60.06	9.25
	92	5	6.09	59.71	369.66	59.71	13.11
			6.09	59.71	369.66	59.71	13.11


[bookmark: _Toc54]Verifiche a torsione pali in c.a.


Non ci sono sollecitazioni torcenti sui pali.



[bookmark: _Toc55]Armature Pali


Subs	descrizione palo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
PALO 1  	0.00	8.38	6f16	0.00	8.38	f8/19
PALO 2  	0.00	8.50	6f16	0.00	8.50	f8/19
PALO 3  	0.00	8.62	6f16	0.00	8.62	f8/19
PALO 4  	0.00	8.74	6f16	0.00	8.74	f8/19
PALO 5  	0.00	8.86	6f16	0.00	8.86	f8/19
PALO 6  	0.00	8.97	6f16	0.00	8.97	f8/19
PALO 7  	0.00	9.09	6f16	0.00	9.09	f8/19
PALO 8  	0.00	9.21	6f16	0.00	9.21	f8/19
PALO 9  	0.00	9.33	6f16	0.00	9.33	f8/19
PALO 10  	0.00	9.45	6f16	0.00	9.45	f8/19
PALO 11  	0.00	9.57	6f16	0.00	9.57	f8/19
PALO 12  	0.00	9.68	6f16	0.00	9.68	f8/19
PALO 13  	0.00	9.80	6f16	0.00	9.80	f8/19
PALO 14  	0.00	9.92	6f16	0.00	9.92	f8/19
PALO 15  	0.00	10.04	6f16	0.00	10.04	f8/19
PALO 16  	0.00	10.16	6f16	0.00	10.16	f8/19
PALO 17  	0.00	10.27	6f16	0.00	10.27	f8/19
PALO 18  	0.00	10.39	6f16	0.00	10.39	f8/19
PALO 19  	0.00	10.51	6f16	0.00	10.51	f8/19
PALO 20  	0.00	10.63	6f16	0.00	10.63	f8/19
PALO 21  	0.00	10.75	6f16	0.00	10.75	f8/19
PALO 22  	0.00	10.86	6f16	0.00	10.86	f8/19
PALO 23  	0.00	10.98	6f16	0.00	10.98	f8/19
PALO 24  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 25  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 26  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 27  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 28  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 29  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 30  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 31  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 32  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 33  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 34  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 35  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 36  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 37  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 38  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 39  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 40  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 41  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 42  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 43  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 44  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 45  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 46  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 47  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 48  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 49  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 50  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 51  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 52  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 53  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 54  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 55  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 56  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 57  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 58  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 59  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 60  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 61  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 62  	0.00	10.97	6f16	0.00	10.97	f8/19
PALO 63  	0.00	10.87	6f16	0.00	10.87	f8/19
PALO 64  	0.00	10.76	6f16	0.00	10.76	f8/19
PALO 65  	0.00	10.65	6f16	0.00	10.65	f8/19
PALO 66  	0.00	10.55	6f16	0.00	10.55	f8/19
PALO 67  	0.00	10.44	6f16	0.00	10.44	f8/19
PALO 68  	0.00	10.34	6f16	0.00	10.34	f8/19
PALO 69  	0.00	10.23	6f16	0.00	10.23	f8/19
PALO 70  	0.00	10.12	6f16	0.00	10.12	f8/19
PALO 71  	0.00	10.02	6f16	0.00	10.02	f8/19
PALO 72  	0.00	9.91	6f16	0.00	9.91	f8/19
PALO 73  	0.00	9.80	6f16	0.00	9.80	f8/19
PALO 74  	0.00	9.70	6f16	0.00	9.70	f8/19
PALO 75  	0.00	9.59	6f16	0.00	9.59	f8/19
PALO 76  	0.00	9.48	6f16	0.00	9.48	f8/19
PALO 77  	0.00	9.38	6f16	0.00	9.38	f8/19
PALO 78  	0.00	9.27	6f16	0.00	9.27	f8/19
PALO 79  	0.00	9.17	6f16	0.00	9.17	f8/19
PALO 80  	0.00	9.06	6f16	0.00	9.06	f8/19
PALO 81  	0.00	8.95	6f16	0.00	8.95	f8/19
PALO 82  	0.00	8.79	6f16	0.00	8.79	f8/19
PALO 83  	0.00	8.65	6f16	0.00	8.65	f8/19
PALO 84  	0.00	8.50	6f16	0.00	8.50	f8/19
PALO 85  	0.00	8.35	6f16	0.00	8.35	f8/19
PALO 86  	0.00	8.20	6f16	0.00	8.20	f8/19
PALO 87  	0.00	8.05	6f16	0.00	8.05	f8/19
PALO 88  	0.00	7.90	6f16	0.00	7.90	f8/19
PALO 89  	0.00	7.76	6f16	0.00	7.76	f8/19
PALO 90  	0.00	7.61	6f16	0.00	7.61	f8/19
PALO 91  	0.00	7.46	6f16	0.00	7.46	f8/19
PALO 92  	0.00	7.31	6f16	0.00	7.31	f8/19


[bookmark: _Toc56]Risultati cordoli


[bookmark: _Toc57]Risultati inviluppo sollecitazioni cordoli (minimi e massimi)


	Ic	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0.83	-287.48	4.90	-82.51	4.77	-174.42	56.65	-28.63	684.79	-23.65	48.50	-74.06
	2	1	24.00	-229.98	72.97	-54.43	238.49	-71.88	163.03	-156.78	670.49	-480.96	36.69	-135.98
	3	1	67.28	-66.19	0.00	-115.99	0.00	-154.43	126.35	0.00	422.31	-206.61	41.54	-133.62
	4	1	0.00	-155.24	31.02	-33.73	66.21	-0.64	12.54	-22.14	423.79	0.00	46.10	-24.36
	5	1	0.12	-71.40	27.79	-0.55	36.78	-0.71	12.74	-11.61	86.72	-3.11	1.04	-19.86


[bookmark: _Toc58]Risultati inviluppo spostamenti cordoli (minimi e massimi)


	Tratto	Umin	Umax	Vmin	Vmax	Wmin	Wmax
	1	-1.0777	0.0000	0.0000	1.3329	-0.2997	0.0000
	2	0.0000	1.1805	0.0000	5.4197	-0.3485	0.0000
	3	-1.7759	0.0000	0.0000	3.5017	-0.3938	0.0000
	4	0.0000	0.3559	-0.0394	1.7755	-0.1603	0.0000
	5	0.0000	0.2666	-0.2001	0.0000	-0.1395	0.0000


[bookmark: _Toc59]Verifiche strutturali


[bookmark: _Toc60]Inviluppo verifiche presso-flessione cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	Afi	Afs	Nu	Muz	Muy	FS
	1	1	16.49	21.99	18.85	286.81	15.49	758.28	1.11
	2	2	0.05	21.99	25.13	229.98	-148.96	734.48	1.10
	3	3	7.00	15.71	15.71	66.19	-44.95	454.18	1.08
	4	4	0.05	15.71	15.71	151.06	21.80	487.15	1.15
	5	5	0.05	15.71	15.71	70.36	-11.51	466.61	5.38


[bookmark: _Toc61]Inviluppo verifiche a taglio cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd
	1	1	16.13	214.64	1259.61	214.64	1.23
			3.35	129.35	1174.42	129.35	1.57
	2	2	0.05	247.21	1247.40	247.21	1.04
			15.90	148.98	1161.44	148.98	2.04
	3	3	6.80	204.71	1212.62	204.71	1.33
			2.60	123.37	1155.70	123.37	1.06
	4	4	0.05	189.17	1230.64	189.17	2.86
			0.05	114.00	1186.63	114.00	3.38
	5	5	0.05	210.25	1213.51	210.25	5.72
			4.80	126.71	1163.18	126.71	4.56


[bookmark: _Toc62]Tratti armatura a torsione


Cordolo n° 1
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	16.53	16.53	28	1.69	9.42 (3 f20)


Cordolo n° 2
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	19.95	19.95	83	4.16	18.85 (6 f20)


Cordolo n° 3
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	7.05	7.05	23	3.26	15.71 (5 f20)


Cordolo n° 4
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	14.31	14.31	30	2.10	6.28 (2 f20)


Cordolo n° 5
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	7.72	7.72	13	1.68	3.14 (1 f20)


[bookmark: _Toc63]Armature Cordoli


Subs	descrizione cordolo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
CORDOLO 1  	0.00	16.53	13f20	0.00	16.53	f12/19
CORDOLO 2  	0.00	19.95	15f20	0.00	19.95	f12/12
CORDOLO 3  	0.00	7.05	10f20	0.00	7.05	f12/15
CORDOLO 4  	0.00	14.31	10f20	0.00	14.31	f12/19
CORDOLO 5  	0.00	7.72	10f20	0.00	7.72	f12/19


[bookmark: _Toc64]Risultati stabilità globale


[bookmark: _Toc65]Verifica stabilità globale (elenco fattori di sicurezza)


Fase n° 1
	It	(XC, YC)	R	(XV, YV)	(XM, YM)	FS
	1	(-0.97; 1.94)	7.67	(-6.21; -3.66)	(6.46; 0.00)	3.15
	2	(-1.11; 1.11)	8.23	(-6.58; -5.04)	(7.06; 0.00)	2.45
	3	(-1.11; 1.11)	8.23	(-6.58; -5.04)	(7.06; 0.00)	2.57
	4	(-1.00; 1.00)	11.02	(-10.84; -3.95)	(9.98; 0.00)	3.23
	5	(-0.81; 1.62)	9.75	(-9.83; -2.08)	(8.81; 0.00)	5.67


Metodo di Fellenius


[bookmark: _Toc66]Verifica stabilità globale (dettagli)


Fase n° 1
Tratto n° 2

Fattore di sicurezza	FS=2.446
Numero di strisce	51

Caratteristiche delle strisce

N°	W	a(°)	Wsina	L	f	c	u	(Ctn; Ctt)
1	0.7039	-40.50	-46.61	0.35	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
2	2.1942	-38.13	-138.14	0.33	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
3	3.5646	-35.83	-212.78	0.32	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
4	4.8255	-33.60	-272.31	0.32	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
5	5.9855	-31.43	-318.24	0.31	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
6	7.0516	-29.30	-351.92	0.30	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
7	8.0261	-27.22	-374.37	0.30	23.45	13.9	0.0	(0.00; 0.00)
8	8.9086	-25.18	-386.48	0.29	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
9	9.7133	-23.17	-389.71	0.29	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
10	10.4440	-21.19	-384.96	0.28	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
11	11.1040	-19.24	-373.07	0.28	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
12	11.6959	-17.31	-354.81	0.28	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
13	12.2218	-15.40	-330.90	0.27	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
14	12.6837	-13.50	-302.04	0.27	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
15	13.0832	-11.63	-268.88	0.27	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
16	13.4217	-9.76	-232.06	0.27	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
17	13.7003	-7.91	-192.20	0.27	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
18	13.9199	-6.06	-149.88	0.26	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
19	14.0812	-4.22	-105.69	0.26	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
20	14.1846	-2.39	-60.20	0.26	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
21	14.2306	-0.55	-13.99	0.26	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
22	14.2192	1.28	32.40	0.26	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
23	14.1504	3.11	78.39	0.26	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
24	14.0241	4.95	123.43	0.26	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
25	13.8397	6.79	166.95	0.27	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
26	50.0297	8.67	769.26	0.27	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
27	49.7060	10.59	931.54	0.28	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
28	49.3159	12.52	1090.17	0.28	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
29	48.8582	14.46	1244.45	0.28	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
30	48.3310	16.43	1393.65	0.28	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
31	47.7325	18.41	1537.01	0.29	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
32	47.0602	20.41	1673.72	0.29	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
33	46.3114	22.44	1802.93	0.29	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
34	45.4828	24.51	1923.72	0.30	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
35	44.5706	26.60	2035.13	0.30	22.90	17.8	0.0	(0.00; 0.00)
36	43.5627	28.74	2135.70	0.31	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
37	42.4522	30.92	2224.13	0.32	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
38	41.2403	33.15	2299.43	0.32	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
39	39.9193	35.44	2360.13	0.33	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
40	38.4798	37.79	2404.54	0.34	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
41	36.9103	40.23	2430.71	0.36	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
42	35.1967	42.75	2436.34	0.37	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
43	33.3207	45.39	2418.67	0.39	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
44	31.2589	48.15	2374.28	0.41	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
45	28.9798	51.07	2298.79	0.43	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
46	26.4398	54.19	2186.41	0.46	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
47	23.5748	57.57	2028.98	0.51	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
48	20.2833	61.30	1814.18	0.57	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
49	16.3860	65.55	1521.08	0.66	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
50	11.4930	70.70	1106.07	0.82	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)
51	4.3646	77.50	434.50	1.25	24.00	10.0	0.0	(0.00; 0.00)


Resistenza a taglio paratia= 319.1981 [kN]
SWi= 1213.2386 [kN]
SWisinai= 412.0570 [kN]
SWicosaitanfi= 449.0633 [kN]
Scibi/cosai= 239.5541 [kN]
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Fase n° 1
		X	Y	Z
Carico totale	[kN]	-1770.0529	639.3378	-4223.8145
Reazione terreno	[kN]	1771.9331	-639.6217	4223.8145
Reazione tiranti	[kN]	--	--	--
Reazione terreno + tiranti	[kN]	1771.9331	-639.6217	4223.8145
Spostamento massimo	[cm]	1.1406	1.5537	-0.0430
Spostamento minimo	[cm]	-5.6339	-0.9910	-0.3985

Pressione massima sul terreno	[kPa]	89
Pressione minima sul terreno	[kPa]	-67
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[bookmark: _Toc71]Risultati inviluppo sollecitazioni pali (minimi e massimi)


	Ip	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0.00	-55.54	6.46	-3.16	0.00	-16.44	0.00	0.00	53.52	0.00	7.64	-5.67
	2	1	0.00	-43.84	6.51	-3.20	5.97	-15.35	0.00	0.00	42.62	-14.29	7.77	-6.10
	3	1	0.00	-34.87	6.83	-3.26	6.00	-15.41	0.00	0.00	44.68	-14.34	7.80	-5.73
	4	1	0.00	-28.55	7.22	-3.31	6.03	-15.44	0.00	0.00	46.53	-14.40	7.84	-5.39
	5	1	0.00	-24.58	7.68	-3.38	6.06	-15.36	0.00	0.00	47.88	-14.49	7.89	-6.06
	6	1	0.00	-22.48	8.20	-3.45	6.07	-15.18	0.00	0.00	48.67	-14.60	7.93	-7.05
	7	1	0.00	-21.65	8.77	-3.54	6.07	-14.85	0.00	0.00	48.83	-14.70	8.01	-8.21
	8	1	0.00	-21.71	9.40	-3.64	6.06	-14.52	0.00	0.00	48.69	-14.83	8.09	-9.53
	9	1	0.00	-22.41	10.07	-3.75	6.04	-14.14	0.00	0.00	48.25	-14.96	8.19	-10.96
	10	1	0.00	-23.40	10.79	-4.58	6.02	-13.74	0.00	0.00	47.61	-15.08	8.33	-12.55
	11	1	0.00	-24.60	11.56	-5.48	5.98	-13.32	0.00	0.00	46.86	-15.18	8.50	-14.23
	12	1	0.00	-25.96	12.33	-6.50	5.95	-12.91	0.00	0.00	46.04	-15.29	8.69	-16.02
	13	1	0.00	-27.31	13.15	-7.50	5.90	-12.51	0.00	0.00	45.18	-15.37	8.95	-17.88
	14	1	0.00	-28.72	14.01	-8.57	5.85	-12.11	0.00	0.00	44.29	-15.43	9.28	-19.82
	15	1	0.00	-30.02	14.90	-9.66	5.80	-11.67	0.00	0.00	43.26	-15.48	9.66	-21.85
	16	1	0.00	-31.17	15.82	-10.85	5.74	-11.27	0.00	0.00	42.22	-15.52	10.14	-23.92
	17	1	0.00	-32.06	16.86	-12.09	5.68	-10.85	0.00	0.00	41.03	-15.53	10.73	-26.12
	18	1	0.00	-32.37	17.99	-13.37	5.60	-10.42	0.00	0.00	39.66	-15.56	11.46	-28.35
	19	1	0.00	-31.90	19.14	-14.63	5.51	-9.96	0.00	0.00	38.06	-15.55	12.35	-30.59
	20	1	0.00	-30.45	20.36	-15.96	5.42	-9.47	0.00	0.00	36.23	-15.52	13.46	-32.86
	21	1	1.48	-27.63	21.63	-17.34	5.31	-8.96	0.00	0.00	34.21	-15.48	14.77	-35.18
	22	1	7.36	-23.29	23.05	-18.74	5.19	-8.45	0.00	0.00	32.13	-15.41	16.36	-37.53
	23	1	15.91	-17.68	25.65	-22.39	5.10	-8.01	0.00	0.00	30.33	-15.35	23.26	-42.36
	24	2	23.82	-13.38	27.96	-28.38	9.25	-5.67	0.00	0.00	16.41	-37.92	40.39	-45.78
	25	2	18.09	-15.48	25.67	-20.72	8.77	-5.53	0.00	0.00	16.25	-34.92	22.46	-38.43
	26	2	13.34	-19.62	26.74	-19.65	8.58	-5.48	0.00	0.00	16.19	-33.78	25.38	-38.75
	27	2	8.12	-24.35	27.80	-18.59	8.58	-5.48	0.00	0.00	16.18	-33.77	28.51	-39.00
	28	2	3.35	-28.76	28.81	-17.58	8.67	-5.50	0.00	0.00	16.20	-34.35	31.71	-39.26
	29	2	0.00	-32.41	29.78	-16.61	8.80	-5.54	0.00	0.00	16.23	-35.16	34.93	-39.47
	30	2	0.00	-35.25	30.74	-17.63	8.94	-5.58	0.00	0.00	16.28	-35.99	38.28	-39.61
	31	2	0.00	-37.13	31.59	-18.90	9.05	-5.62	0.00	0.00	16.33	-36.71	41.31	-39.72
	32	2	0.00	-38.30	32.38	-20.10	9.15	-5.65	0.00	0.00	16.37	-37.28	44.16	-39.72
	33	2	0.00	-38.92	33.11	-21.20	9.21	-5.67	0.00	0.00	16.41	-37.70	46.90	-39.71
	34	2	0.00	-39.14	33.91	-22.21	9.27	-5.69	0.00	0.00	16.45	-38.01	49.66	-39.54
	35	2	0.00	-39.08	34.74	-23.11	9.31	-5.70	0.00	0.00	16.50	-38.23	52.25	-39.31
	36	2	0.00	-38.84	35.49	-23.85	9.35	-5.72	0.00	0.00	16.59	-38.44	54.49	-39.00
	37	2	0.00	-38.54	36.50	-24.44	9.46	-5.75	0.00	0.00	16.83	-38.81	56.75	-38.59
	38	2	0.00	-38.05	37.26	-24.87	9.55	-5.77	0.00	0.00	16.98	-39.11	58.42	-38.14
	39	2	0.00	-37.39	37.85	-25.16	9.66	-5.79	0.00	0.00	17.15	-39.44	59.60	-37.66
	40	2	0.00	-36.62	38.39	-25.32	9.78	-5.80	0.00	0.00	17.32	-39.80	60.40	-37.14
	41	2	0.00	-35.74	38.87	-25.33	9.91	-5.81	0.00	0.00	17.48	-40.16	60.82	-36.56
	42	2	0.00	-34.87	39.30	-25.19	10.05	-5.81	0.00	0.00	17.62	-40.47	60.95	-35.96
	43	2	0.00	-34.11	39.48	-24.90	10.17	-5.80	0.00	0.00	17.74	-40.64	60.80	-35.33
	44	2	0.00	-33.76	39.20	-24.46	10.26	-5.78	0.00	0.00	17.84	-40.56	60.26	-34.66
	45	2	0.00	-34.21	38.47	-23.91	10.28	-5.73	0.00	0.00	17.88	-40.11	59.32	-34.04
	46	2	0.00	-35.84	37.70	-23.28	10.02	-5.67	0.00	0.00	17.74	-38.68	57.98	-33.42
	47	2	0.00	-39.20	36.85	-22.53	9.65	-5.59	0.00	0.00	17.55	-36.70	56.28	-32.82
	48	2	0.00	-44.90	35.67	-21.63	9.18	-5.48	0.00	0.00	17.32	-34.15	54.35	-32.18
	49	2	0.00	-53.56	34.74	-20.69	8.63	-5.35	0.00	0.00	17.06	-31.18	52.09	-31.63
	50	2	0.00	-65.53	33.77	-19.67	8.07	-5.22	0.00	0.00	16.79	-28.16	49.58	-31.13
	51	2	0.00	-80.66	36.41	-19.22	7.64	-5.13	0.00	0.00	16.59	-25.87	46.93	-35.74
	52	3	0.00	-76.54	32.45	-16.08	8.09	-12.00	0.00	0.00	42.06	-25.63	39.41	-31.82
	53	3	0.00	-57.46	28.18	-14.27	8.30	-12.86	0.00	0.00	47.09	-25.94	35.71	-26.34
	54	3	0.00	-43.96	26.46	-12.86	8.48	-13.58	0.00	0.00	51.32	-26.21	32.03	-24.45
	55	3	0.00	-34.73	24.68	-11.44	8.61	-14.09	0.00	0.00	54.37	-26.38	28.24	-22.53
	56	3	0.00	-28.31	22.92	-10.65	8.70	-14.40	0.00	0.00	56.18	-26.49	24.40	-21.10
	57	3	2.41	-23.32	21.08	-11.66	8.73	-14.51	0.00	0.00	56.87	-26.53	20.53	-20.09
	58	3	7.08	-18.66	19.03	-12.12	8.72	-14.48	0.00	0.00	56.69	-26.52	16.68	-19.12
	59	3	12.58	-13.70	17.08	-13.24	8.69	-14.37	0.00	0.00	56.00	-26.47	19.87	-18.89
	60	3	19.71	-7.77	15.15	-14.40	8.66	-14.25	0.00	0.00	55.30	-26.42	25.89	-18.92
	61	3	25.46	-3.78	11.55	-13.19	8.66	-14.25	0.00	0.00	55.31	-26.41	27.27	-15.96
	62	4	21.87	-6.63	24.58	-9.28	1.24	-1.30	0.00	0.00	4.51	-2.05	21.55	-27.04
	63	4	10.32	-13.58	20.05	-7.79	1.67	-1.38	0.00	0.00	4.60	-4.27	18.39	-21.21
	64	4	2.75	-19.45	18.00	-6.77	2.16	-1.46	0.00	0.00	4.73	-6.67	15.82	-19.05
	65	4	0.00	-23.49	16.12	-5.86	2.63	-1.55	0.00	0.00	4.86	-8.88	13.52	-17.18
	66	4	0.00	-25.87	14.42	-5.06	3.04	-1.62	0.00	0.00	4.98	-10.73	11.54	-15.55
	67	4	0.00	-26.90	12.86	-4.35	3.38	-1.69	0.00	0.00	5.07	-12.18	9.77	-14.15
	68	4	0.00	-26.98	11.43	-4.04	3.66	-1.73	0.00	0.00	5.13	-13.26	8.20	-12.84
	69	4	0.00	-26.44	10.11	-3.87	3.89	-1.77	0.00	0.00	5.18	-14.06	6.83	-11.68
	70	4	0.00	-25.54	8.91	-3.75	4.08	-1.80	0.00	0.00	5.20	-14.64	5.62	-10.63
	71	4	0.00	-24.47	7.80	-3.55	4.24	-1.82	0.00	0.00	5.21	-15.08	4.56	-9.65
	72	4	0.00	-23.32	6.78	-3.33	4.41	-1.84	0.00	0.00	5.22	-15.45	3.65	-8.74
	73	4	0.00	-23.43	5.86	-3.11	4.55	-1.85	0.00	0.00	5.22	-15.71	2.85	-7.90
	74	4	0.00	-22.33	5.02	-2.88	4.68	-1.87	0.00	0.00	5.21	-15.92	2.17	-7.17
	75	4	0.00	-21.36	4.26	-2.60	4.81	-1.88	0.00	0.00	5.20	-16.09	1.60	-6.48
	76	4	0.00	-20.52	3.60	-2.34	4.93	-1.89	0.00	0.00	5.17	-16.23	1.13	-5.86
	77	4	0.00	-19.85	3.02	-2.04	5.05	-1.90	0.00	0.00	5.15	-16.31	0.75	-5.32
	78	4	0.00	-19.40	2.54	-1.72	5.15	-1.90	0.00	0.00	5.12	-16.30	0.47	-4.86
	79	4	0.00	-19.26	2.17	-1.44	5.22	-1.90	0.00	0.00	5.08	-16.15	0.29	-4.52
	80	4	0.00	-19.57	1.91	-1.09	5.24	-1.90	0.00	0.00	5.04	-15.81	0.18	-4.27
	81	4	0.00	-20.47	1.80	-0.68	5.24	-1.88	0.00	0.00	5.00	-15.27	0.13	-4.21
	82	5	0.00	-19.98	1.41	-7.87	5.25	-1.61	0.00	0.00	4.01	-16.05	8.50	-5.28
	83	5	0.00	-18.55	1.31	-6.68	5.42	-1.61	0.00	0.00	3.96	-16.11	6.27	-4.79
	84	5	0.00	-17.47	1.23	-5.69	5.59	-1.61	0.00	0.00	3.89	-16.14	4.54	-4.42
	85	5	0.00	-16.70	1.13	-4.72	5.76	-1.61	0.00	0.00	3.83	-16.15	3.01	-4.03
	86	5	0.00	-16.26	1.04	-3.88	5.92	-1.60	0.00	0.00	3.75	-16.12	1.78	-3.69
	87	5	0.00	-16.16	0.94	-3.09	6.08	-1.59	0.00	0.00	3.66	-16.02	0.68	-3.37
	88	5	0.00	-16.46	0.85	-2.35	6.24	-1.58	0.00	0.00	3.58	-15.85	0.00	-3.11
	89	5	0.00	-17.22	0.78	-1.63	6.33	-1.57	0.00	0.00	3.49	-15.50	0.00	-2.93
	90	5	0.00	-18.54	0.73	-0.91	6.40	-1.55	0.00	0.00	3.39	-15.04	0.00	-2.92
	91	5	0.00	-20.47	0.76	-0.17	6.46	-1.53	0.00	0.00	3.30	-14.55	0.00	-3.35
	92	5	0.00	-22.94	0.89	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.48	0.00	-4.38


[bookmark: _Toc72]Risultati inviluppo spostamenti pali (minimi e massimi)


	Palo	Tratto	U	V	W	PhiX	PhiY	PhiZ
	1	1	-1.0729	-0.0615	-0.2695	-0.0602	-0.1695	0.0056	MIN
	1	1	1.1442	0.5611	-0.2598	-0.0221	-0.0499	0.0056	MAX
	2	1	-1.0817	-0.0617	-0.2253	-0.0610	-0.1195	0.0056	MIN
	2	1	0.1593	0.5772	-0.2175	-0.0222	-0.0417	0.0056	MAX
	3	1	-1.0892	-0.0627	-0.1906	-0.0615	-0.1196	0.0056	MIN
	3	1	0.1589	0.5933	-0.1843	-0.0229	-0.0345	0.0056	MAX
	4	1	-1.0952	-0.0641	-0.1659	-0.0621	-0.1197	0.0055	MIN
	4	1	0.1584	0.6093	-0.1608	-0.0239	-0.0276	0.0055	MAX
	5	1	-1.0996	-0.0658	-0.1501	-0.0629	-0.1196	0.0053	MIN
	5	1	0.1572	0.6248	-0.1458	-0.0250	-0.0218	0.0053	MAX
	6	1	-1.1027	-0.0677	-0.1415	-0.0638	-0.1194	0.0050	MIN
	6	1	0.1552	0.6396	-0.1375	-0.0263	-0.0173	0.0050	MAX
	7	1	-1.1056	-0.0700	-0.1381	-0.0649	-0.1191	0.0047	MIN
	7	1	0.1527	0.6555	-0.1343	-0.0277	-0.0119	0.0047	MAX
	8	1	-1.1067	-0.0724	-0.1384	-0.0663	-0.1187	0.0044	MIN
	8	1	0.1495	0.6682	-0.1345	-0.0293	-0.0097	0.0044	MAX
	9	1	-1.1073	-0.0751	-0.1410	-0.0679	-0.1181	0.0042	MIN
	9	1	0.1459	0.6797	-0.1370	-0.0250	-0.0084	0.0042	MAX
	10	1	-1.1077	-0.0781	-0.1450	-0.0698	-0.1175	0.0042	MIN
	10	1	0.1421	0.6902	-0.1408	-0.0198	-0.0077	0.0042	MAX
	11	1	-1.1079	-0.0814	-0.1499	-0.0720	-0.1168	0.0047	MIN
	11	1	0.1381	0.7001	-0.1454	-0.0142	-0.0074	0.0047	MAX
	12	1	-1.1081	-0.0851	-0.1551	-0.0746	-0.1161	0.0058	MIN
	12	1	0.1340	0.7098	-0.1504	-0.0084	-0.0073	0.0058	MAX
	13	1	-1.1082	-0.0891	-0.1605	-0.0776	-0.1153	0.0078	MIN
	13	1	0.1299	0.7201	-0.1555	-0.0024	-0.0074	0.0078	MAX
	14	1	-1.1084	-0.0936	-0.1659	-0.0811	-0.1145	0.0110	MIN
	14	1	0.1258	0.7350	-0.1606	0.0035	-0.0076	0.0110	MAX
	15	1	-1.1090	-0.0985	-0.1710	-0.0852	-0.1137	0.0156	MIN
	15	1	0.1219	0.7605	-0.1654	0.0092	-0.0062	0.0156	MAX
	16	1	-1.1094	-0.1042	-0.1755	-0.0899	-0.1128	0.0222	MIN
	16	1	0.1177	0.7955	-0.1697	0.0146	-0.0070	0.0222	MAX
	17	1	-1.1098	-0.1109	-0.1787	-0.0957	-0.1119	0.0310	MIN
	17	1	0.1134	0.8407	-0.1727	0.0196	-0.0083	0.0310	MAX
	18	1	-1.1105	-0.1184	-0.1799	-0.1024	-0.1110	0.0427	MIN
	18	1	0.1089	0.8969	-0.1739	0.0240	-0.0103	0.0427	MAX
	19	1	-1.1115	-0.1271	-0.1781	-0.1103	-0.1099	0.0576	MIN
	19	1	0.1041	0.9662	-0.1722	0.0274	-0.0130	0.0576	MAX
	20	1	-1.1129	-0.1372	-0.1720	-0.1197	-0.1088	0.0764	MIN
	20	1	0.0991	1.0511	-0.1666	0.0296	-0.0167	0.0764	MAX
	21	1	-1.1151	-0.1490	-0.1607	-0.1309	-0.1077	0.0997	MIN
	21	1	0.0940	1.1556	-0.1561	0.0302	-0.0211	0.0997	MAX
	22	1	-1.1181	-0.1629	-0.1433	-0.1441	-0.1066	0.1282	MIN
	22	1	0.0889	1.2840	-0.1396	0.0290	-0.0203	0.1282	MAX
	23	1	-1.1224	-0.1853	-0.1202	-0.1640	-0.1057	0.1626	MIN
	23	1	0.0845	1.4616	-0.1176	0.0304	-0.0186	0.1626	MAX
	24	2	-0.0991	-0.2059	-0.1017	-0.1819	0.0100	0.2122	MIN
	24	2	1.2074	1.6297	-0.0998	0.0169	0.1146	0.2122	MAX
	25	2	-0.0944	-0.2055	-0.1106	-0.1892	0.0198	0.2417	MIN
	25	2	1.2035	1.8725	-0.1083	-0.0166	0.1131	0.2417	MAX
	26	2	-0.0927	-0.2253	-0.1276	-0.2107	0.0211	0.2624	MIN
	26	2	1.2014	2.1816	-0.1246	-0.0338	0.1125	0.2624	MAX
	27	2	-0.0926	-0.2461	-0.1464	-0.2335	0.0210	0.2753	MIN
	27	2	1.2003	2.5102	-0.1426	-0.0520	0.1124	0.2753	MAX
	28	2	-0.0934	-0.2676	-0.1636	-0.2569	0.0213	0.2811	MIN
	28	2	1.1997	2.8495	-0.1589	-0.0707	0.1126	0.2811	MAX
	29	2	-0.0946	-0.2889	-0.1777	-0.2805	0.0186	0.2806	MIN
	29	2	1.1994	3.1913	-0.1721	-0.0894	0.1129	0.2806	MAX
	30	2	-0.0958	-0.3094	-0.1881	-0.3039	0.0159	0.2746	MIN
	30	2	1.1991	3.5287	-0.1817	-0.1077	0.1133	0.2746	MAX
	31	2	-0.0968	-0.3292	-0.1950	-0.3262	0.0135	0.2636	MIN
	31	2	1.1988	3.8553	-0.1883	-0.1257	0.1136	0.2636	MAX
	32	2	-0.0975	-0.3476	-0.1992	-0.3476	0.0117	0.2484	MIN
	32	2	1.1984	4.1655	-0.1922	-0.1435	0.1138	0.2484	MAX
	33	2	-0.0981	-0.3643	-0.2013	-0.3674	0.0103	0.2295	MIN
	33	2	1.1979	4.4547	-0.1941	-0.1511	0.1140	0.2295	MAX
	34	2	-0.0984	-0.3779	-0.2018	-0.3857	0.0093	0.2075	MIN
	34	2	1.1974	4.7188	-0.1946	-0.1550	0.1141	0.2075	MAX
	35	2	-0.0986	-0.3887	-0.2013	-0.4025	0.0086	0.1829	MIN
	35	2	1.1968	4.9543	-0.1941	-0.1573	0.1142	0.1829	MAX
	36	2	-0.0985	-0.3970	-0.2000	-0.4169	0.0081	0.1563	MIN
	36	2	1.1962	5.1587	-0.1929	-0.1588	0.1144	0.1563	MAX
	37	2	-0.0978	-0.4005	-0.1982	-0.4298	0.0079	0.1280	MIN
	37	2	1.1957	5.3296	-0.1912	-0.1574	0.1149	0.1280	MAX
	38	2	-0.0972	-0.4032	-0.1961	-0.4398	0.0076	0.0986	MIN
	38	2	1.1952	5.4656	-0.1891	-0.1566	0.1152	0.0986	MAX
	39	2	-0.0966	-0.4044	-0.1935	-0.4468	0.0074	0.0685	MIN
	39	2	1.1947	5.5655	-0.1867	-0.1555	0.1156	0.0685	MAX
	40	2	-0.0958	-0.4034	-0.1906	-0.4516	0.0072	0.0380	MIN
	40	2	1.1943	5.6287	-0.1840	-0.1536	0.1161	0.0380	MAX
	41	2	-0.0948	-0.4000	-0.1874	-0.4536	0.0072	0.0074	MIN
	41	2	1.1939	5.6550	-0.1810	-0.1509	0.1166	0.0074	MAX
	42	2	-0.0937	-0.3944	-0.1843	-0.4529	0.0075	-0.0229	MIN
	42	2	1.1934	5.6445	-0.1780	-0.1474	0.1170	-0.0229	MAX
	43	2	-0.0923	-0.3859	-0.1817	-0.4499	0.0084	-0.0526	MIN
	43	2	1.1929	5.5978	-0.1755	-0.1426	0.1174	-0.0526	MAX
	44	2	-0.0905	-0.3750	-0.1806	-0.4444	0.0101	-0.0814	MIN
	44	2	1.1922	5.5158	-0.1744	-0.1369	0.1176	-0.0814	MAX
	45	2	-0.0883	-0.3635	-0.1823	-0.4361	0.0129	-0.1091	MIN
	45	2	1.1912	5.3998	-0.1759	-0.1314	0.1177	-0.1091	MAX
	46	2	-0.0868	-0.3524	-0.1884	-0.4252	0.0170	-0.1355	MIN
	46	2	1.1900	5.2513	-0.1816	-0.1267	0.1169	-0.1355	MAX
	47	2	-0.0848	-0.3400	-0.2009	-0.4119	0.0165	-0.1602	MIN
	47	2	1.1884	5.0722	-0.1932	-0.1218	0.1158	-0.1602	MAX
	48	2	-0.0822	-0.3245	-0.2219	-0.3966	0.0158	-0.1830	MIN
	48	2	1.1864	4.8644	-0.2129	-0.1154	0.1146	-0.1830	MAX
	49	2	-0.0792	-0.3098	-0.2535	-0.3791	0.0149	-0.2038	MIN
	49	2	1.1842	4.6305	-0.2424	-0.1099	0.1132	-0.2038	MAX
	50	2	-0.0762	-0.2942	-0.2968	-0.3600	0.0140	-0.2223	MIN
	50	2	1.1819	4.3730	-0.2829	-0.1043	0.1120	-0.2223	MAX
	51	2	-0.0739	-0.2982	-0.3510	-0.3437	0.0133	-0.2382	MIN
	51	2	1.1803	4.0955	-0.3337	-0.1102	0.1113	-0.2382	MAX
	52	3	-1.8448	-0.2487	-0.3363	-0.2874	-0.1728	-0.2568	MIN
	52	3	0.1210	3.3771	-0.3198	-0.0916	-0.0231	-0.2568	MAX
	53	3	-1.8486	-0.2155	-0.2678	-0.2584	-0.1744	-0.2667	MIN
	53	3	0.1274	3.0593	-0.2556	-0.0771	-0.0252	-0.2667	MAX
	54	3	-1.8519	-0.1954	-0.2186	-0.2321	-0.1760	-0.2742	MIN
	54	3	0.1330	2.7313	-0.2096	-0.0704	-0.0271	-0.2742	MAX
	55	3	-1.8542	-0.1755	-0.1845	-0.2051	-0.1774	-0.2791	MIN
	55	3	0.1371	2.3956	-0.1777	-0.0640	-0.0285	-0.2791	MAX
	56	3	-1.8556	-0.1562	-0.1603	-0.1782	-0.1782	-0.2810	MIN
	56	3	0.1395	2.0556	-0.1550	-0.0579	-0.0293	-0.2810	MAX
	57	3	-1.8561	-0.1371	-0.1412	-0.1514	-0.1785	-0.2794	MIN
	57	3	0.1405	1.7150	-0.1371	-0.0521	-0.0292	-0.2794	MAX
	58	3	-1.8560	-0.1176	-0.1229	-0.1247	-0.1784	-0.2738	MIN
	58	3	0.1403	1.3783	-0.1199	-0.0461	-0.0296	-0.2738	MAX
	59	3	-1.8556	-0.0992	-0.1027	-0.0997	-0.1781	-0.2638	MIN
	59	3	0.1394	1.0504	-0.1006	-0.0281	-0.0293	-0.2638	MAX
	60	3	-1.8552	-0.0817	-0.0795	-0.0767	-0.1778	-0.2488	MIN
	60	3	0.1389	0.7369	-0.0783	-0.0074	-0.0291	-0.2488	MAX
	61	3	-1.8555	-0.0582	-0.0543	-0.0513	-0.1778	-0.2283	MIN
	61	3	0.1396	0.4439	-0.0523	0.0055	-0.0292	-0.2283	MAX
	62	4	-0.0166	-0.1553	-0.0736	-0.1618	0.0023	-0.2015	MIN
	62	4	0.3390	1.6716	-0.0722	-0.0214	0.0336	-0.2015	MAX
	63	4	-0.0192	-0.1288	-0.1063	-0.1369	0.0031	-0.1785	MIN
	63	4	0.3351	1.4374	-0.1043	-0.0213	0.0322	-0.1785	MAX
	64	4	-0.0220	-0.1141	-0.1308	-0.1186	0.0040	-0.1579	MIN
	64	4	0.3326	1.2306	-0.1275	-0.0188	0.0321	-0.1579	MAX
	65	4	-0.0248	-0.1008	-0.1471	-0.1024	0.0049	-0.1395	MIN
	65	4	0.3310	1.0479	-0.1428	-0.0160	0.0326	-0.1395	MAX
	66	4	-0.0271	-0.0883	-0.1564	-0.0880	0.0057	-0.1231	MIN
	66	4	0.3301	0.8869	-0.1515	-0.0130	0.0333	-0.1231	MAX
	67	4	-0.0292	-0.0775	-0.1604	-0.0754	0.0049	-0.1085	MIN
	67	4	0.3296	0.7452	-0.1553	-0.0099	0.0340	-0.1085	MAX
	68	4	-0.0310	-0.0677	-0.1608	-0.0642	0.0026	-0.0955	MIN
	68	4	0.3294	0.6207	-0.1556	-0.0069	0.0346	-0.0955	MAX
	69	4	-0.0325	-0.0587	-0.1587	-0.0543	0.0012	-0.0840	MIN
	69	4	0.3293	0.5115	-0.1536	-0.0040	0.0351	-0.0840	MAX
	70	4	-0.0339	-0.0506	-0.1552	-0.0456	0.0003	-0.0738	MIN
	70	4	0.3293	0.4160	-0.1503	-0.0012	0.0355	-0.0738	MAX
	71	4	-0.0351	-0.0432	-0.1509	-0.0378	-0.0000	-0.0647	MIN
	71	4	0.3292	0.3337	-0.1463	0.0013	0.0358	-0.0647	MAX
	72	4	-0.0361	-0.0365	-0.1464	-0.0311	0.0005	-0.0565	MIN
	72	4	0.3292	0.2657	-0.1420	0.0037	0.0361	-0.0565	MAX
	73	4	-0.0371	-0.0303	-0.1419	-0.0252	0.0005	-0.0491	MIN
	73	4	0.3291	0.2092	-0.1375	0.0058	0.0363	-0.0491	MAX
	74	4	-0.0381	-0.0249	-0.1377	-0.0201	0.0008	-0.0424	MIN
	74	4	0.3290	0.1626	-0.1335	0.0078	0.0365	-0.0424	MAX
	75	4	-0.0392	-0.0201	-0.1338	-0.0157	0.0011	-0.0362	MIN
	75	4	0.3289	0.1242	-0.1299	0.0095	0.0367	-0.0362	MAX
	76	4	-0.0401	-0.0159	-0.1305	-0.0121	0.0015	-0.0304	MIN
	76	4	0.3286	0.0935	-0.1268	0.0112	0.0368	-0.0304	MAX
	77	4	-0.0411	-0.0123	-0.1279	-0.0092	0.0020	-0.0250	MIN
	77	4	0.3283	0.0693	-0.1243	0.0127	0.0370	-0.0250	MAX
	78	4	-0.0420	-0.0093	-0.1261	-0.0070	0.0028	-0.0198	MIN
	78	4	0.3278	0.0509	-0.1226	0.0141	0.0371	-0.0198	MAX
	79	4	-0.0427	-0.0140	-0.1256	-0.0055	0.0039	-0.0147	MIN
	79	4	0.3271	0.0382	-0.1221	0.0156	0.0371	-0.0147	MAX
	80	4	-0.0432	-0.0256	-0.1268	-0.0045	0.0054	-0.0097	MIN
	80	4	0.3261	0.0303	-0.1232	0.0171	0.0370	-0.0097	MAX
	81	4	-0.0434	-0.0297	-0.1303	-0.0041	0.0080	-0.0048	MIN
	81	4	0.3242	0.0269	-0.1266	0.0186	0.0370	-0.0048	MAX
	82	5	-0.0401	-0.1850	-0.1283	0.0004	-0.0012	0.0008	MIN
	82	5	0.2644	0.0130	-0.1248	0.0295	0.0311	0.0008	MAX
	83	5	-0.0414	-0.1756	-0.1227	0.0009	-0.0003	0.0040	MIN
	83	5	0.2649	0.0134	-0.1194	0.0281	0.0312	0.0040	MAX
	84	5	-0.0426	-0.1630	-0.1183	0.0011	0.0005	0.0063	MIN
	84	5	0.2652	0.0133	-0.1153	0.0266	0.0314	0.0063	MAX
	85	5	-0.0438	-0.1483	-0.1152	0.0012	0.0014	0.0078	MIN
	85	5	0.2654	0.0128	-0.1124	0.0249	0.0315	0.0078	MAX
	86	5	-0.0449	-0.1326	-0.1134	0.0012	0.0023	0.0087	MIN
	86	5	0.2653	0.0120	-0.1106	0.0232	0.0316	0.0087	MAX
	87	5	-0.0460	-0.1162	-0.1130	0.0011	0.0033	0.0093	MIN
	87	5	0.2649	0.0109	-0.1103	0.0216	0.0317	0.0093	MAX
	88	5	-0.0469	-0.0985	-0.1142	0.0009	0.0053	0.0095	MIN
	88	5	0.2640	0.0096	-0.1114	0.0201	0.0317	0.0095	MAX
	89	5	-0.0477	-0.0823	-0.1172	0.0006	0.0067	0.0097	MIN
	89	5	0.2629	0.0081	-0.1144	0.0187	0.0317	0.0097	MAX
	90	5	-0.0483	-0.0663	-0.1224	0.0001	0.0081	0.0098	MIN
	90	5	0.2614	0.0063	-0.1194	0.0175	0.0317	0.0098	MAX
	91	5	-0.0489	-0.0504	-0.1299	-0.0005	0.0096	0.0098	MIN
	91	5	0.2596	0.0059	-0.1266	0.0165	0.0316	0.0098	MAX
	92	5	-0.1536	-0.0345	-0.1393	-0.0013	0.0103	0.0098	MIN
	92	5	0.2576	0.0105	-0.1357	0.0159	0.0365	0.0098	MAX


[bookmark: _Toc73]Verifiche strutturali


[bookmark: _Toc74]Inviluppo verifiche presso-flessione pali/micropali in c.a. (massimi e minimi)


	Ip - It	X	Afi/Dt	Afs/St	Nu	Muz	Muy	FS
	1 - 1 - P	8.34	6.03	6.03	46.31	-7.49	70.66	1.32
	2 - 1 - P	8.46	6.03	6.03	33.93	-9.88	69.09	1.62
	3 - 1 - P	8.57	6.03	6.03	23.96	-8.74	68.22	1.53
	4 - 1 - P	8.69	4.02	8.04	16.59	-7.83	67.61	1.45
	5 - 1 - P	8.81	4.02	8.04	11.62	-7.22	67.18	1.40
	6 - 1 - P	8.93	6.03	6.03	8.60	-6.71	66.95	1.38
	7 - 1 - P	9.05	8.04	4.02	6.94	-6.32	66.84	1.37
	8 - 1 - P	9.16	8.04	4.02	6.23	-5.91	66.83	1.37
	9 - 1 - P	9.28	8.04	4.02	6.22	-5.43	66.90	1.39
	10 - 1 - P	9.40	8.04	4.02	6.49	-4.78	67.04	1.41
	11 - 1 - P	9.52	6.03	6.03	6.96	-4.04	67.21	1.43
	12 - 1 - P	9.64	4.02	8.04	7.56	-2.94	67.44	1.47
	13 - 1 - P	9.76	6.03	6.03	8.15	-1.67	67.70	1.50
	14 - 1 - P	9.87	6.03	6.03	8.74	-0.12	68.01	1.54
	15 - 1 - P	9.99	6.03	6.03	9.18	1.78	67.79	1.57
	16 - 1 - P	10.11	6.03	6.03	8.63	4.11	67.36	1.60
	17 - 1 - P	10.23	6.03	6.03	8.56	7.01	66.90	1.63
	18 - 1 - P	10.35	6.03	6.03	7.84	10.34	66.29	1.67
	19 - 1 - P	10.46	6.03	6.03	6.30	14.16	65.52	1.72
	20 - 1 - P	10.58	6.03	6.03	3.66	18.62	64.51	1.78
	21 - 1 - P	10.70	6.03	6.03	-1.48	23.94	63.09	1.84
	22 - 1 - P	7.34	6.03	6.03	8.23	-68.59	4.32	1.84
	23 - 1 - P	7.37	6.03	6.03	0.67	-68.12	2.34	1.62
	24 - 2 - P	11.00	6.03	6.03	-23.82	47.11	-44.23	1.17
	25 - 2 - P	11.00	6.03	6.03	-18.09	35.20	-55.31	1.58
	26 - 2 - P	11.00	6.03	6.03	-13.34	31.08	-58.65	1.74
	27 - 2 - P	7.49	6.03	6.03	7.77	-68.26	-5.58	1.75
	28 - 2 - P	7.63	6.03	6.03	11.49	-68.10	-8.24	1.74
	29 - 2 - P	7.63	6.03	6.03	15.37	-68.41	-8.85	1.74
	30 - 2 - P	7.78	6.03	6.03	17.33	-67.99	-11.73	1.73
	31 - 2 - P	3.38	6.03	6.03	34.95	67.10	23.24	1.63
	32 - 2 - P	3.38	6.03	6.03	35.87	67.51	21.95	1.53
	33 - 2 - P	3.38	6.03	6.03	36.31	67.82	20.85	1.45
	34 - 2 - P	3.38	6.03	6.03	36.40	68.08	19.83	1.37
	35 - 2 - P	3.38	6.03	6.03	36.26	68.28	18.94	1.31
	36 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	36.45	68.29	18.98	1.26
	37 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	36.01	68.40	18.34	1.21
	38 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	35.48	68.45	17.90	1.17
	39 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	34.87	68.46	17.60	1.15
	40 - 2 - P	3.54	6.03	6.03	34.17	68.43	17.41	1.13
	41 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	33.82	68.26	17.94	1.12
	42 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	33.07	68.19	17.90	1.12
	43 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	32.41	68.12	17.90	1.12
	44 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	32.10	68.07	17.97	1.13
	45 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	32.49	68.08	18.12	1.15
	46 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	34.28	68.05	19.03	1.18
	47 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	37.24	68.29	19.36	1.21
	48 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	42.23	68.63	19.75	1.26
	49 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	49.75	69.27	20.33	1.33
	50 - 2 - P	3.85	6.03	6.03	60.05	70.07	21.09	1.41
	51 - 2 - P	3.69	6.03	6.03	71.93	71.20	21.34	1.52
	52 - 3 - P	3.85	6.03	6.03	69.47	63.01	-37.13	1.61
	53 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	31.73	-9.83	68.87	1.46
	54 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	18.38	-4.34	68.33	1.33
	55 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	9.20	0.66	67.97	1.25
	56 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	2.70	6.01	66.45	1.18
	57 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-2.41	11.41	65.04	1.14
	58 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-7.08	16.01	63.76	1.12
	59 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-12.58	22.03	62.11	1.11
	60 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-19.71	27.97	59.75	1.08
	61 - 3 - P	11.00	6.03	6.03	-25.46	28.78	58.37	1.06
	62 - 4 - P	7.54	6.03	6.03	-9.11	-66.35	5.37	2.45
	63 - 4 - P	7.68	6.03	6.03	0.77	-67.90	3.44	3.20
	64 - 4 - P	7.48	6.03	6.03	8.77	-69.26	1.58	3.64
	65 - 4 - P	7.61	6.03	6.03	12.84	-69.32	-3.50	4.06
	66 - 4 - P	7.41	6.03	6.03	16.60	-69.34	-5.36	4.46
	67 - 4 - P	7.38	6.03	6.03	18.10	-68.71	-8.93	4.89
	68 - 4 - P	10.29	6.03	6.03	8.67	-7.35	-66.86	5.04
	69 - 4 - P	10.18	6.03	6.03	8.84	-3.47	-67.49	4.80
	70 - 4 - P	10.08	6.03	6.03	8.58	-0.45	-67.94	4.64
	71 - 4 - P	9.97	8.04	4.02	8.11	1.26	-67.76	4.49
	72 - 4 - P	9.86	6.03	6.03	7.56	2.16	-67.57	4.37
	73 - 4 - P	9.76	6.03	6.03	8.21	2.71	-67.54	4.30
	74 - 4 - P	9.65	6.03	6.03	7.65	2.82	-67.47	4.24
	75 - 4 - P	9.54	6.03	6.03	7.19	2.27	-67.51	4.20
	76 - 4 - P	9.44	6.03	6.03	6.84	1.51	-67.60	4.16
	77 - 4 - P	9.33	6.03	6.03	6.67	0.10	-67.80	4.16
	78 - 4 - P	9.23	6.03	6.03	6.72	-1.91	-67.52	4.14
	79 - 4 - P	9.12	6.03	6.03	7.09	-4.39	-67.16	4.16
	80 - 4 - P	9.01	6.03	6.03	7.95	-8.14	-66.65	4.22
	81 - 4 - P	8.91	6.03	6.03	9.46	-13.23	-66.01	4.32
	82 - 5 - P	8.75	6.03	6.03	9.52	32.37	-61.10	3.81
	83 - 5 - P	8.60	6.03	6.03	8.62	24.92	-64.06	3.98
	84 - 5 - P	8.45	6.03	6.03	7.95	18.30	-65.04	4.03
	85 - 5 - P	8.30	6.03	6.03	7.62	12.28	-65.96	4.08
	86 - 5 - P	8.16	6.03	6.03	7.59	7.36	-66.74	4.14
	87 - 5 - P	8.01	6.03	6.03	7.95	2.87	-67.49	4.21
	88 - 5 - P	7.86	6.03	6.03	8.77	-1.27	-67.83	4.28
	89 - 5 - P	7.71	6.03	6.03	10.10	-5.45	-67.30	4.34
	90 - 5 - P	7.56	6.03	6.03	12.04	-9.98	-66.80	4.44
	91 - 5 - P	7.41	6.03	6.03	14.64	-15.11	-66.28	4.55
	92 - 5 - P	7.27	6.03	6.03	17.80	-22.96	-65.43	5.24


[bookmark: _Toc75]Inviluppo verifiche a taglio pali in c.a. (massimi e minimi)


	Palo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd	Fs
	1	1	6.00	60.29	376.56	60.29	3.48
			6.00	60.29	376.56	60.29	3.48
	2	1	6.13	59.45	373.96	59.45	3.64
			6.13	59.45	373.96	59.45	3.64
	3	1	6.00	59.97	372.17	59.97	3.63
			6.00	59.97	372.17	59.97	3.63
	4	1	6.00	60.47	370.79	60.47	3.62
			6.00	60.47	370.79	60.47	3.62
	5	1	6.00	59.67	369.91	59.67	3.55
			6.00	59.67	369.91	59.67	3.55
	6	1	6.00	60.16	369.44	60.16	3.56
			6.00	60.16	369.44	60.16	3.56
	7	1	6.00	60.65	369.25	60.65	3.58
			6.00	60.65	369.25	60.65	3.58
	8	1	6.00	59.87	369.26	59.87	3.53
			6.00	59.87	369.26	59.87	3.53
	9	1	6.00	60.34	369.42	60.34	3.54
			6.00	60.34	369.42	60.34	3.54
	10	1	6.00	59.59	369.64	59.59	3.47
			6.00	59.59	369.64	59.59	3.47
	11	1	6.00	60.05	369.91	60.05	3.46
			6.00	60.05	369.91	60.05	3.46
	12	1	6.00	60.51	370.21	60.51	3.44
			6.00	60.51	370.21	60.51	3.44
	13	1	6.00	59.78	370.51	59.78	3.34
			6.00	59.78	370.51	59.78	3.34
	14	1	6.00	60.22	370.82	60.22	3.30
			6.00	60.22	370.82	60.22	3.30
	15	1	6.00	60.66	371.11	60.66	3.24
			6.00	60.66	371.11	60.66	3.24
	16	1	6.00	59.96	371.19	59.96	3.12
			6.00	59.96	371.19	59.96	3.12
	17	1	6.00	60.38	371.38	60.38	3.06
			6.00	60.38	371.38	60.38	3.06
	18	1	6.00	59.70	371.44	59.70	2.93
			6.00	59.70	371.44	59.70	2.93
	19	1	5.85	60.12	371.58	60.12	2.85
			5.85	60.12	371.58	60.12	2.85
	20	1	5.85	60.53	371.26	60.53	2.75
			5.85	60.53	371.26	60.53	2.75
	21	1	5.85	59.87	370.44	59.87	2.61
			5.85	59.87	370.44	59.87	2.61
	22	1	5.85	60.28	369.47	60.28	2.51
			5.85	60.28	369.47	60.28	2.51
	23	1	5.69	60.67	368.46	60.67	2.30
			5.69	60.67	368.46	60.67	2.30
	24	2	10.46	60.30	365.22	60.30	2.02
			10.46	60.30	365.22	60.30	2.02
	25	2	5.69	60.30	367.94	60.30	2.27
			5.69	60.30	367.94	60.30	2.27
	26	2	5.69	60.30	368.91	60.30	2.19
			5.69	60.30	368.91	60.30	2.19
	27	2	5.69	60.30	369.97	60.30	2.11
			5.69	60.30	369.97	60.30	2.11
	28	2	5.69	60.30	370.95	60.30	2.04
			5.69	60.30	370.95	60.30	2.04
	29	2	5.69	60.30	371.74	60.30	1.97
			5.69	60.30	371.74	60.30	1.97
	30	2	5.69	60.30	372.35	60.30	1.91
			5.69	60.30	372.35	60.30	1.91
	31	2	5.69	60.30	372.75	60.30	1.86
			5.69	60.30	372.75	60.30	1.86
	32	2	5.69	60.30	373.00	60.30	1.82
			5.69	60.30	373.00	60.30	1.82
	33	2	5.69	60.30	373.13	60.30	1.78
			5.69	60.30	373.13	60.30	1.78
	34	2	5.69	60.30	373.17	60.30	1.74
			5.69	60.30	373.17	60.30	1.74
	35	2	5.69	60.30	373.16	60.30	1.70
			5.69	60.30	373.16	60.30	1.70
	36	2	5.69	60.30	373.11	60.30	1.66
			5.69	60.30	373.11	60.30	1.66
	37	2	5.69	60.30	373.04	60.30	1.62
			5.69	60.30	373.04	60.30	1.62
	38	2	5.69	60.30	372.95	60.30	1.59
			5.69	60.30	372.95	60.30	1.59
	39	2	5.69	60.30	372.82	60.30	1.56
			5.69	60.30	372.82	60.30	1.56
	40	2	5.69	60.30	372.67	60.30	1.54
			5.69	60.30	372.67	60.30	1.54
	41	2	5.69	60.30	372.51	60.30	1.52
			5.69	60.30	372.51	60.30	1.52
	42	2	5.69	60.30	372.35	60.30	1.50
			5.69	60.30	372.35	60.30	1.50
	43	2	5.85	60.30	372.16	60.30	1.49
			5.85	60.30	372.16	60.30	1.49
	44	2	6.00	60.30	372.05	60.30	1.49
			6.00	60.30	372.05	60.30	1.49
	45	2	6.00	60.30	372.16	60.30	1.52
			6.00	60.30	372.16	60.30	1.52
	46	2	6.00	60.30	372.51	60.30	1.55
			6.00	60.30	372.51	60.30	1.55
	47	2	6.00	60.30	373.22	60.30	1.59
			6.00	60.30	373.22	60.30	1.59
	48	2	6.00	60.30	374.43	60.30	1.64
			6.00	60.30	374.43	60.30	1.64
	49	2	6.00	60.30	376.23	60.30	1.69
			6.00	60.30	376.23	60.30	1.69
	50	2	6.00	60.30	378.71	60.30	1.74
			6.00	60.30	378.71	60.30	1.74
	51	2	6.00	60.30	381.83	60.30	1.63
			6.00	60.30	381.83	60.30	1.63
	52	3	6.00	60.30	380.98	60.30	1.75
			6.00	60.30	380.98	60.30	1.75
	53	3	6.00	60.30	377.05	60.30	1.96
			6.00	60.30	377.05	60.30	1.96
	54	3	6.00	60.30	374.23	60.30	2.05
			6.00	60.30	374.23	60.30	2.05
	55	3	6.00	60.30	372.27	60.30	2.15
			6.00	60.30	372.27	60.30	2.15
	56	3	6.00	60.30	370.89	60.30	2.26
			6.00	60.30	370.89	60.30	2.26
	57	3	6.00	60.30	369.79	60.30	2.39
			6.00	60.30	369.79	60.30	2.39
	58	3	6.00	60.30	368.73	60.30	2.57
			6.00	60.30	368.73	60.30	2.57
	59	3	6.00	60.30	367.55	60.30	2.76
			6.00	60.30	367.55	60.30	2.76
	60	3	6.00	60.30	366.04	60.30	2.97
			6.00	60.30	366.04	60.30	2.97
	61	3	10.01	60.30	365.22	60.30	3.11
			10.01	60.30	365.22	60.30	3.11
	62	4	6.00	60.72	365.70	60.72	2.47
			6.00	60.72	365.70	60.72	2.47
	63	4	6.00	60.26	367.56	60.26	3.00
			6.00	60.26	367.56	60.26	3.00
	64	4	6.00	59.78	368.94	59.78	3.30
			6.00	59.78	368.94	59.78	3.30
	65	4	6.00	60.38	369.85	60.38	3.70
			6.00	60.38	369.85	60.38	3.70
	66	4	6.00	59.90	370.37	59.90	4.08
			6.00	59.90	370.37	59.90	4.08
	67	4	6.00	60.51	370.60	60.51	4.57
			6.00	60.51	370.60	60.51	4.57
	68	4	6.00	60.02	370.61	60.02	5.03
			6.00	60.02	370.61	60.02	5.03
	69	4	6.00	60.65	370.50	60.65	5.64
			6.00	60.65	370.50	60.65	5.64
	70	4	6.00	60.15	370.30	60.15	6.19
			6.00	60.15	370.30	60.15	6.19
	71	4	6.00	59.64	370.06	59.64	6.79
			6.00	59.64	370.06	59.64	6.79
	72	4	6.00	60.28	369.81	60.28	7.56
			6.00	60.28	369.81	60.28	7.56
	73	4	6.00	59.76	369.81	59.76	8.20
			6.00	59.76	369.81	59.76	8.20
	74	4	6.00	60.42	369.57	60.42	8.99
			6.00	60.42	369.57	60.42	8.99
	75	4	6.00	59.89	369.35	59.89	9.56
			6.00	59.89	369.35	59.89	9.56
	76	4	6.00	60.57	369.16	60.57	10.20
			6.00	60.57	369.16	60.57	10.20
	77	4	6.00	60.03	369.00	60.03	10.52
			6.00	60.03	369.00	60.03	10.52
	78	4	6.00	60.72	368.90	60.72	10.93
			6.00	60.72	368.90	60.72	10.93
	79	4	6.00	60.17	368.87	60.17	11.02
			6.00	60.17	368.87	60.17	11.02
	80	4	6.00	59.61	368.94	59.61	11.05
			6.00	59.61	368.94	59.61	11.05
	81	4	6.16	60.31	369.03	60.31	11.28
			6.16	60.31	369.03	60.31	11.28
	82	5	8.75	60.09	367.18	60.09	6.35
			8.75	60.09	367.18	60.09	6.35
	83	5	8.60	59.79	366.99	59.79	6.95
			8.60	59.79	366.99	59.79	6.95
	84	5	8.37	59.49	366.94	59.49	7.55
			8.37	59.49	366.94	59.49	7.55
	85	5	8.23	60.54	366.87	60.54	8.21
			8.23	60.54	366.87	60.54	8.21
	86	5	8.16	60.24	366.78	60.24	8.51
			8.16	60.24	366.78	60.24	8.51
	87	5	8.01	59.92	366.86	59.92	8.79
			8.01	59.92	366.86	59.92	8.79
	88	5	7.86	59.59	367.02	59.59	8.94
			7.86	59.59	367.02	59.59	8.94
	89	5	7.63	60.73	367.38	60.73	9.31
			7.63	60.73	367.38	60.73	9.31
	90	5	7.49	60.40	367.77	60.40	9.35
			7.49	60.40	367.77	60.40	9.35
	91	5	6.10	60.06	369.09	60.06	9.28
			6.10	60.06	369.09	60.06	9.28
	92	5	6.09	59.71	369.66	59.71	13.16
			6.09	59.71	369.66	59.71	13.16


[bookmark: _Toc76]Verifiche a torsione pali in c.a.


Non ci sono sollecitazioni torcenti sui pali.



[bookmark: _Toc77]Armature Pali


Subs	descrizione palo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
PALO 1  	0.00	8.38	6f16	0.00	8.38	f8/19
PALO 2  	0.00	8.50	6f16	0.00	8.50	f8/19
PALO 3  	0.00	8.62	6f16	0.00	8.62	f8/19
PALO 4  	0.00	8.74	6f16	0.00	8.74	f8/19
PALO 5  	0.00	8.86	6f16	0.00	8.86	f8/19
PALO 6  	0.00	8.97	6f16	0.00	8.97	f8/19
PALO 7  	0.00	9.09	6f16	0.00	9.09	f8/19
PALO 8  	0.00	9.21	6f16	0.00	9.21	f8/19
PALO 9  	0.00	9.33	6f16	0.00	9.33	f8/19
PALO 10  	0.00	9.45	6f16	0.00	9.45	f8/19
PALO 11  	0.00	9.57	6f16	0.00	9.57	f8/19
PALO 12  	0.00	9.68	6f16	0.00	9.68	f8/19
PALO 13  	0.00	9.80	6f16	0.00	9.80	f8/19
PALO 14  	0.00	9.92	6f16	0.00	9.92	f8/19
PALO 15  	0.00	10.04	6f16	0.00	10.04	f8/19
PALO 16  	0.00	10.16	6f16	0.00	10.16	f8/19
PALO 17  	0.00	10.27	6f16	0.00	10.27	f8/19
PALO 18  	0.00	10.39	6f16	0.00	10.39	f8/19
PALO 19  	0.00	10.51	6f16	0.00	10.51	f8/19
PALO 20  	0.00	10.63	6f16	0.00	10.63	f8/19
PALO 21  	0.00	10.75	6f16	0.00	10.75	f8/19
PALO 22  	0.00	10.86	6f16	0.00	10.86	f8/19
PALO 23  	0.00	10.98	6f16	0.00	10.98	f8/19
PALO 24  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 25  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 26  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 27  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 28  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 29  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 30  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 31  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 32  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 33  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 34  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 35  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 36  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 37  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 38  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 39  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 40  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 41  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 42  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 43  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 44  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 45  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 46  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 47  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 48  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 49  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 50  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 51  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 52  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 53  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 54  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 55  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 56  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 57  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 58  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 59  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 60  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 61  	0.00	11.05	6f16	0.00	11.05	f8/19
PALO 62  	0.00	10.97	6f16	0.00	10.97	f8/19
PALO 63  	0.00	10.87	6f16	0.00	10.87	f8/19
PALO 64  	0.00	10.76	6f16	0.00	10.76	f8/19
PALO 65  	0.00	10.65	6f16	0.00	10.65	f8/19
PALO 66  	0.00	10.55	6f16	0.00	10.55	f8/19
PALO 67  	0.00	10.44	6f16	0.00	10.44	f8/19
PALO 68  	0.00	10.34	6f16	0.00	10.34	f8/19
PALO 69  	0.00	10.23	6f16	0.00	10.23	f8/19
PALO 70  	0.00	10.12	6f16	0.00	10.12	f8/19
PALO 71  	0.00	10.02	6f16	0.00	10.02	f8/19
PALO 72  	0.00	9.91	6f16	0.00	9.91	f8/19
PALO 73  	0.00	9.80	6f16	0.00	9.80	f8/19
PALO 74  	0.00	9.70	6f16	0.00	9.70	f8/19
PALO 75  	0.00	9.59	6f16	0.00	9.59	f8/19
PALO 76  	0.00	9.48	6f16	0.00	9.48	f8/19
PALO 77  	0.00	9.38	6f16	0.00	9.38	f8/19
PALO 78  	0.00	9.27	6f16	0.00	9.27	f8/19
PALO 79  	0.00	9.17	6f16	0.00	9.17	f8/19
PALO 80  	0.00	9.06	6f16	0.00	9.06	f8/19
PALO 81  	0.00	8.95	6f16	0.00	8.95	f8/19
PALO 82  	0.00	8.79	6f16	0.00	8.79	f8/19
PALO 83  	0.00	8.65	6f16	0.00	8.65	f8/19
PALO 84  	0.00	8.50	6f16	0.00	8.50	f8/19
PALO 85  	0.00	8.35	6f16	0.00	8.35	f8/19
PALO 86  	0.00	8.20	6f16	0.00	8.20	f8/19
PALO 87  	0.00	8.05	6f16	0.00	8.05	f8/19
PALO 88  	0.00	7.90	6f16	0.00	7.90	f8/19
PALO 89  	0.00	7.76	6f16	0.00	7.76	f8/19
PALO 90  	0.00	7.61	6f16	0.00	7.61	f8/19
PALO 91  	0.00	7.46	6f16	0.00	7.46	f8/19
PALO 92  	0.00	7.31	6f16	0.00	7.31	f8/19


[bookmark: _Toc78]Risultati cordoli


[bookmark: _Toc79]Risultati inviluppo sollecitazioni cordoli (minimi e massimi)


	Ic	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0.83	-296.19	4.90	-85.22	3.49	-174.76	54.39	-29.29	707.58	-17.47	49.87	-75.89
	2	1	27.10	-232.14	74.77	-55.58	246.86	-78.26	161.55	-155.09	692.84	-513.37	37.20	-140.83
	3	1	73.95	-64.85	0.00	-120.68	0.00	-153.00	126.15	0.00	430.83	-200.86	46.09	-135.99
	4	1	0.00	-154.16	31.59	-35.35	64.88	-0.55	12.95	-28.08	431.51	0.00	49.96	-24.19
	5	1	0.12	-71.19	27.75	-0.55	36.78	-0.65	12.99	-11.25	87.67	-2.85	1.32	-19.81


[bookmark: _Toc80]Risultati inviluppo spostamenti cordoli (minimi e massimi)


	Tratto	Umin	Umax	Vmin	Vmax	Wmin	Wmax
	1	-1.1303	0.0000	0.0000	1.3640	-0.3049	0.0000
	2	0.0000	1.2100	0.0000	5.7207	-0.3511	0.0000
	3	-1.8636	0.0000	0.0000	3.6346	-0.3985	0.0000
	4	0.0000	0.3534	-0.0349	1.8631	-0.1608	0.0000
	5	0.0000	0.2655	-0.1948	0.0000	-0.1393	0.0000


[bookmark: _Toc81]Verifiche strutturali


[bookmark: _Toc82]Inviluppo verifiche presso-flessione cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	Afi	Afs	Nu	Muz	Muy	FS
	1	1	16.49	21.99	18.85	295.53	12.46	761.90	1.08
	2	2	0.05	21.99	25.13	232.14	-149.33	734.66	1.06
	3	3	7.00	15.71	15.71	64.85	-39.23	455.69	1.06
	4	4	0.05	15.71	15.71	149.37	26.22	485.15	1.12
	5	5	0.05	15.71	15.71	70.15	-9.67	467.16	5.33


[bookmark: _Toc83]Inviluppo verifiche a taglio cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd
	1	1	16.13	214.64	1261.46	214.64	1.23
			3.35	129.35	1174.84	129.35	1.52
	2	2	0.05	247.21	1247.86	247.21	1.00
			15.90	148.98	1161.04	148.98	1.99
	3	3	6.80	204.71	1212.34	204.71	1.34
			2.60	123.37	1155.70	123.37	1.02
	4	4	0.05	189.17	1230.28	189.17	2.92
			0.05	114.00	1186.29	114.00	3.23
	5	5	0.05	210.25	1213.46	210.25	5.72
			4.80	126.71	1163.16	126.71	4.57


[bookmark: _Toc84]Tratti armatura a torsione


Cordolo n° 1
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	16.53	16.53	28	1.69	9.42 (3 f20)


Cordolo n° 2
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	19.95	19.95	83	4.16	18.85 (6 f20)


Cordolo n° 3
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	7.05	7.05	23	3.26	15.71 (5 f20)


Cordolo n° 4
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	14.31	14.31	30	2.10	6.28 (2 f20)


Cordolo n° 5
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0.00	7.72	7.72	13	1.68	3.14 (1 f20)


[bookmark: _Toc85]Armature Cordoli


Subs	descrizione cordolo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
CORDOLO 1  	0.00	16.53	13f20	0.00	16.53	f12/19
CORDOLO 2  	0.00	19.95	15f20	0.00	19.95	f12/12
CORDOLO 3  	0.00	7.05	10f20	0.00	7.05	f12/15
CORDOLO 4  	0.00	14.31	10f20	0.00	14.31	f12/19
CORDOLO 5  	0.00	7.72	10f20	0.00	7.72	f12/19


[bookmark: _Toc86]Risultati stabilità globale


[bookmark: _Toc87]Verifica stabilità globale (elenco fattori di sicurezza)


Fase n° 1
	It	(XC, YC)	R	(XV, YV)	(XM, YM)	FS
	1	(-0.97; 0.97)	10.69	(-10.60; -3.66)	(9.68; 0.00)	2.78
	2	(-1.11; 0.00)	11.11	(-11.01; -5.03)	(10.00; 0.00)	2.23
	3	(-1.11; 1.11)	12.21	(-11.66; -5.03)	(11.06; 0.00)	2.29
	4	(-1.00; 1.00)	11.02	(-10.84; -3.95)	(9.98; 0.00)	2.82
	5	(-0.81; 1.62)	9.75	(-9.83; -2.08)	(8.81; 0.00)	4.98


Metodo di Fellenius


[bookmark: _Toc88]Verifica stabilità globale (dettagli)


Fase n° 1
Tratto n° 2

Fattore di sicurezza	FS=2.232
Numero di strisce	51

Caratteristiche delle strisce

N°	W	a(°)	Wsina	L	f	c	u	(Ctn; Ctt)
1	2.8584	-60.90	-254.68	0.84	19.61	8.0	0.0	(0.00; 0.00)
2	8.4344	-56.81	-719.79	0.74	19.14	11.1	0.0	(0.00; 0.00)
3	13.1839	-53.14	-1075.63	0.68	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
4	17.3421	-49.76	-1349.86	0.63	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
5	21.0435	-46.60	-1559.11	0.59	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
6	24.3667	-43.62	-1714.04	0.56	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
7	27.3675	-40.78	-1822.61	0.54	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
8	30.0872	-38.05	-1891.05	0.52	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
9	32.5570	-35.43	-1924.37	0.50	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
10	34.8017	-32.88	-1926.74	0.49	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
11	36.8407	-30.41	-1901.69	0.47	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
12	38.6900	-28.00	-1852.29	0.46	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
13	40.3626	-25.64	-1781.26	0.45	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
14	41.8693	-23.33	-1691.00	0.44	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
15	43.2189	-21.06	-1583.71	0.44	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
16	44.4189	-18.82	-1461.40	0.43	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
17	45.4757	-16.61	-1325.93	0.43	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
18	46.3943	-14.43	-1179.04	0.42	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
19	47.1792	-12.27	-1022.38	0.42	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
20	47.8339	-10.13	-857.50	0.41	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
21	48.3613	-8.00	-685.92	0.41	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
22	48.7637	-5.88	-509.09	0.41	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
23	49.0426	-3.77	-328.42	0.41	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
24	49.1993	-1.66	-145.31	0.41	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
25	49.2344	0.44	38.89	0.41	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
26	49.1480	2.55	222.80	0.41	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
27	48.9398	4.66	405.05	0.41	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
28	92.1907	6.79	1111.96	0.42	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
29	91.7124	8.96	1457.15	0.42	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
30	91.0995	11.15	1796.02	0.42	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
31	90.3492	13.35	2126.97	0.43	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
32	89.4580	15.57	2448.33	0.43	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
33	88.4216	17.81	2758.34	0.44	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
34	87.2348	20.09	3055.16	0.44	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
35	85.8912	22.39	3336.81	0.45	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
36	84.3833	24.74	3601.17	0.46	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
37	82.7020	27.13	3845.94	0.47	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
38	80.8364	29.58	4068.57	0.48	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
39	78.7731	32.08	4266.23	0.49	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
40	76.4961	34.66	4435.72	0.51	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
41	73.9851	37.32	4573.34	0.52	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
42	71.2152	40.07	4674.77	0.54	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
43	68.1542	42.95	4734.80	0.57	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
44	64.7600	45.96	4747.03	0.60	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
45	60.9759	49.15	4703.24	0.64	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
46	56.7217	52.56	4592.51	0.69	18.67	14.2	0.0	(0.00; 0.00)
47	51.8676	56.27	4398.45	0.75	19.14	11.1	0.0	(0.00; 0.00)
48	46.1664	60.38	4092.33	0.84	19.61	8.0	0.0	(0.00; 0.00)
49	39.3035	65.11	3635.46	0.99	19.61	8.0	0.0	(0.00; 0.00)
50	30.4439	70.96	2934.51	1.28	19.61	8.0	0.0	(0.00; 0.00)
51	12.6817	82.13	1280.96	3.04	19.61	8.0	0.0	(0.00; 0.00)


Resistenza a taglio paratia= 0.0000 [kN]
SWi= 2682.8386 [kN]
SWisinai= 517.6004 [kN]
SWicosaitanfi= 781.0853 [kN]
Scibi/cosai= 373.9804 [kN]
[bookmark: _Toc232577063][bookmark: _Toc232774328]VERIFICHE SLU E SLE IN CONDIZIONI NON DRENATE
Descrizione terreni

Simbologia adottata
Descrizione	Descrizione terreno
IT	Indice del terreno
g	Peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]
gsat	Peso di volume saturo del terreno espresso in [kN/mc]
f	Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi
d	Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi
c	Coesione del terreno espressa in [kPa]
ca	Adesione del terreno espressa in [kPa]


Descrizione	IT	g	gsat	f	d	c	ca
Strato 3 - Sabbie e limi argillosi alterati	1	20,2000	20,6000	0.00	0.00	87,0	43,5
Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi	2	19,9000	20,1000	0.00	0.00	150,0	75,0
Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi	3	20,0000	20,1000	0.00	0.00	170,0	85,0


Stratigrafia


Simbologia adottata
n°	Indice dello strato
DHi	Spessore strato nel punto iniziale del tratto, espresso in [m]
DHf	Spessore strato nel punto finale del tratto, espresso in [m]
ITM	Indice del terreno a monte della paratia
ITV	Indice del terreno a valle della paratia
Kw	Costante di Winkler, espresso in [kg/cmq/cm]
Ka	Coeff. di spinta attiva
Kp	Coeff. di spinta passiva
K0	Coeff. di spinta a riposo


Tratto n° 1
Inclinazione profilo monte	[°]	0.00	valle	0.00
Altezza terreno iniziale	[m]	0,00	finale	0,00

	n°	DHi	DHf	ITM	ITV	KWM	KWV	KAM	KAV	KPM	KPV	K0M	K0V
	1	7,20	8,66	1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	3,40	4,10	2	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	10,00	10,60	3	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000


Tratto n° 2
Inclinazione profilo monte	[°]	0.00	valle	0.00
Altezza terreno iniziale	[m]	0,00	finale	0,00

	n°	DHi	DHf	ITM	ITV	KWM	KWV	KAM	KAV	KPM	KPV	K0M	K0V
	1	8,66	3,70	1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	4,10	8,70	2	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	10,60	11,00	3	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000


Tratto n° 3
Inclinazione profilo monte	[°]	0.00	valle	0.00
Altezza terreno iniziale	[m]	0,00	finale	0,00

	n°	DHi	DHf	ITM	ITV	KWM	KWV	KAM	KAV	KPM	KPV	K0M	K0V
	1	3,70	1,80	1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	8,70	9,00	2	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	11,00	12,50	3	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000


Tratto n° 4
Inclinazione profilo monte	[°]	0.00	valle	0.00
Altezza terreno iniziale	[m]	0,00	finale	0,00

	n°	DHi	DHf	ITM	ITV	KWM	KWV	KAM	KAV	KPM	KPV	K0M	K0V
	1	1,80	0,10	1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	9,00	9,00	2	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	12,50	12,00	3	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000


Tratto n° 5
Inclinazione profilo monte	[°]	0.00	valle	0.00
Altezza terreno iniziale	[m]	0,00	finale	0,00

	n°	DHi	DHf	ITM	ITV	KWM	KWV	KAM	KAV	KPM	KPV	K0M	K0V
	1	9,00	8,00	2	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	12,10	11,50	3	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000


Opzioni di calcolo


Opzioni analisi


Costante di Winkler:	Pressione limite/Diametro limite
Direzione di spinta:	Ortogonale al tratto
Influenza del carico di profilo:	
Distanza limite di influenza	20,00	[m]
Angolo limite di influenza	60.00	[°]
Suddivisione palo	30
Suddivisione carico	10
Distanza limite palo d'angolo	1,00	[m]
Fattore di influenza	2.00
Modalità di analisi:	Classica
Tipo analisi:	
Analisi sismica:	Statica equivalente


Dati analisi sismica


Non sono state analizzate Fasi sismiche.

Simbologia adottata
Sollecitazioni palo, cordolo, trave
X	Ascissa locale sezione palo espressa in [m]
N	Sforzo normale espresso in [kN]
Ty	Taglio in direzione Y espresso in [kN]
Tz	Taglio in direzione Z espresso in [kN]
Mt	Momento torcente, espresso in [kNm]
My	Momento con asse vettore l'assa Y espresso in [kNm]
Mz	Momento con asse vettore l'assa Z espresso in [kNm]

Spostamenti palo, cordolo, trave
X	Ascissa locale sezione palo espressa in [m]
U	Spostamento in direzione X espresso in [cm]
V	Spostamento in direzione Y espresso in [cm]
W	Spostamento in direzione Z espresso in [cm]
PhiX	Rotazione intorno all'asse X espresso in [°]
PhiY	Rotazione intorno all'asse Y espresso in [°]
PhiZ	Rotazione intorno all'asse Z espresso in [°]

Verifiche palo, cordolo, trave
X	Ascissa sezione in cui è stata eseguita la verifica, espressa in [m]
Afi	Area ferri inferiori per sezioni in c.a. espressa in [cmq]
Afs	Area ferri superiori per sezioni in c.a. espressa in [cmq]
Af	Area complessiva ferri per sezioni in c.a. espressa in [cmq]
Dt	Diametro tubolate espressa in [mm]
St	Spessore tubolare espressa in [mm]
Nu	Sforzo normale ultimo espresso in [kN]
Muy	Momento ultimo in direzione Y espresso in [kNm]
Muz	Momento ultimo in direzione Z espresso in [kNm]
FS	Fattore di sicurezza della sezione
VRcd	Resistenza di calcolo a taglio compressione espresso in [kN]
VRsd	Resistenza di calcolo a taglio trazione espresso in [kN]
VRd	Taglio resistente (minimo tra VRcd e VRsd) espresso in [kN]
TA	Indice tratto di armatura
Xi, Xf	Ascissa iniziale e finale del tratto di armatura, espressi in [m]
Ltratto	Lunghezza del tratto di armatura, espresso in [m]
nstaffe	Numero di staffe disposte per la torsione
nstaffe/m	Numero di staffe al metro disposte per la torsione
Al (nflt fdflt)	Area aggiuntiva di armatura longitudinale a torsione (numero ferri e diametro), espressa in [cmq]
TRcd	Resistenza di calcolo a torsione del calcestruzzo, espressa in [kNm]
TRsd	Resistenza di calcolo a torsione delle staffe trasversali, espressa in [kNm]
TRd	Torsione resistente (minimo tra TRcd e TRsd), espresso in [kNm]
scls	Tensione di compressione nel calcestruzzo espresso in [kPa]
sfi	Tensione nei ferri inferiori espresso in [kPa]
sfs	Tensione nei ferri superiori espresso in [kPa]

X	Ascissa sezione in cui è stata eseguita la verifica, espressa in [m]
sc	tensione di compressione espressa in [kPa]
st	tensione di trazione espressa in [kPa]
t	tensione tangenziale espressa in [kPa]
sid	tensione ideale espressa in [kPa]

Verifica stabilità globale (elenco fattori di sicurezza)
It	Indice del tratto
(XC; YC)	Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m]
R	Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m]
(XV; YV)	Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m]
(XM; YM)	Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m]
FS	Coefficiente di sicurezza
Verifica stabilità globale (dettagli)
N°	numero d'ordine della striscia
W	peso della striscia espresso in [kN]
a	angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in gradi (positivo antiorario)
f	angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia
c	coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kPa]
b	larghezza della striscia espressa in [m]
L	sviluppo della base della striscia espressa in [m] (L=b/cosa)
u	pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kPa]
Ctn, Ctt	contributo alla striscia normale e tangenziale del tirante espresse in [kN]
Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto
Origine in testa alla paratia (spigolo contro terra)
Le strisce sono numerate da monte verso valle




Risultati


PARAMETRI CARATTERISTICI


Fase n° 1
		X	Y	Z
Carico totale	[kN]	0,0000	0,0000	-3509,6242
Reazione terreno	[kN]	0,0001	0,0000	3509,6242
Reazione tiranti	[kN]	--	--	--
Reazione terreno + tiranti	[kN]	0,0001	0,0000	3509,6242
Spostamento massimo	[cm]	0,0039	0,0010	-0,0620
Spostamento minimo	[cm]	-0,0020	-0,0049	-0,1144

Pressione massima sul terreno	[kPa]	0
Pressione minima sul terreno	[kPa]	0


Risultati pali


Risultati inviluppo sollecitazioni pali (minimi e massimi)


	Ip	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0,00	-15,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
	2	1	0,00	-14,93	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,02
	3	1	0,00	-15,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02
	4	1	0,00	-15,33	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,02
	5	1	0,00	-15,47	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,15	-0,01	0,00	-0,02
	6	1	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,18	-0,01	0,00	-0,02
	7	1	0,00	-16,19	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,20	-0,01	0,00	-0,02
	8	1	0,00	-16,42	0,01	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,21	-0,01	0,00	-0,02
	9	1	0,00	-17,01	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,20	-0,01	0,00	-0,03
	10	1	0,00	-17,25	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,19	-0,01	0,00	-0,03
	11	1	0,00	-17,53	0,01	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,18	-0,01	0,00	-0,03
	12	1	0,00	-18,09	0,01	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,04
	13	1	0,00	-18,32	0,01	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,04
	14	1	0,00	-18,92	0,01	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,05
	15	1	0,00	-19,13	0,01	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,06
	16	1	0,00	-19,37	0,02	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,07
	17	1	0,00	-19,99	0,02	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,08
	18	1	0,00	-20,24	0,02	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,09
	19	1	0,00	-20,49	0,02	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,10
	20	1	0,00	-21,12	0,03	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,12
	21	1	0,00	-21,38	0,03	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,14
	22	1	0,00	-21,63	0,03	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01	-0,16
	23	1	0,00	-22,24	0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	-0,19
	24	2	0,00	-22,45	0,02	-0,10	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,25	0,00	-0,11
	25	2	0,00	-22,40	0,02	-0,09	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,27	0,00	-0,10
	26	2	0,00	-22,32	0,02	-0,08	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,28	0,00	-0,09
	27	2	0,00	-22,24	0,02	-0,07	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,27	0,00	-0,08
	28	2	0,00	-22,16	0,02	-0,06	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,27	0,00	-0,07
	29	2	0,00	-22,07	0,01	-0,04	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,26	0,00	-0,06
	30	2	0,00	-22,35	0,01	-0,03	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,25	0,00	-0,05
	31	2	0,00	-22,28	0,01	-0,02	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,24	0,00	-0,04
	32	2	0,00	-22,22	0,01	-0,01	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,22	0,00	-0,04
	33	2	0,00	-22,17	0,01	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,00	-0,03
	34	2	0,00	-22,13	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,00	-0,03
	35	2	0,00	-22,08	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,01	-0,03
	36	2	0,00	-22,03	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,01	-0,02
	37	2	0,00	-22,23	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,20	0,01	-0,02
	38	2	0,00	-22,25	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,20	0,01	-0,02
	39	2	0,00	-22,21	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,18	0,02	-0,02
	40	2	0,00	-22,17	0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,17	0,02	-0,02
	41	2	0,00	-22,16	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,15	0,02	-0,02
	42	2	0,00	-22,17	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,02	-0,01
	43	2	0,00	-22,22	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,02	-0,01
	44	2	0,00	-22,31	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,03	-0,01
	45	2	0,00	-22,29	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	-0,01
	46	2	0,00	-22,21	0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,03	-0,01
	47	2	0,00	-22,19	0,01	-0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,08	-0,03	0,03	0,00
	48	2	0,00	-22,24	0,01	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,03	0,00
	49	2	0,00	-22,36	0,00	-0,01	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,16	-0,04	0,03	0,00
	50	2	0,00	-22,50	0,00	-0,01	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,17	-0,05	0,03	0,00
	51	2	0,00	-22,65	0,00	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,15	-0,04	0,02	0,00
	52	3	0,00	-22,64	0,00	-0,05	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,11	-0,01
	53	3	0,00	-22,49	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,08	-0,01
	54	3	0,00	-22,34	0,01	-0,05	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,02
	55	3	0,00	-22,21	0,01	-0,06	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,04	-0,03
	56	3	0,00	-22,09	0,01	-0,08	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,04	-0,05
	57	3	0,00	-21,99	0,02	-0,10	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,05	-0,07
	58	3	0,00	-21,90	0,02	-0,13	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,07	-0,09
	59	3	0,00	-21,80	0,03	-0,16	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,10	-0,10
	60	3	0,00	-22,16	0,03	-0,21	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,14	-0,12
	61	3	0,00	-22,18	0,04	-0,25	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,05	-0,04	0,19	-0,14
	62	4	0,00	-21,95	0,02	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,04	-0,05
	63	4	0,00	-21,61	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,03	-0,04
	64	4	0,00	-21,27	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,02	-0,03
	65	4	0,00	-20,95	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-0,02
	66	4	0,00	-20,54	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-0,02
	67	4	0,00	-20,23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,01	-0,02
	68	4	0,00	-19,92	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	69	4	0,00	-19,62	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	70	4	0,00	-19,33	0,00	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	71	4	0,00	-19,05	0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	72	4	0,00	-18,81	0,01	-0,02	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,03
	73	4	0,00	-18,13	0,01	-0,03	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,03
	74	4	0,00	-17,87	0,01	-0,03	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,04
	75	4	0,00	-17,60	0,01	-0,04	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05
	76	4	0,00	-17,32	0,01	-0,05	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05
	77	4	0,00	-17,05	0,02	-0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,06
	78	4	0,00	-16,77	0,02	-0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
	79	4	0,00	-16,49	0,02	-0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
	80	4	0,00	-16,22	0,02	-0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,08
	81	4	0,00	-15,96	0,02	-0,09	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,09
	82	5	0,00	-15,51	0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,03
	83	5	0,00	-15,04	0,01	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,02
	84	5	0,00	-14,56	0,01	-0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	-0,02
	85	5	0,00	-14,07	0,01	-0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	-0,02
	86	5	0,00	-13,56	0,01	-0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	-0,02
	87	5	0,00	-13,05	0,01	-0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00	-0,02
	88	5	0,00	-12,53	0,01	-0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	-0,02
	89	5	0,00	-11,94	0,01	-0,02	0,13	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,47	0,00	-0,02
	90	5	0,00	-11,28	0,01	-0,01	0,17	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,56	0,00	-0,02
	91	5	0,00	-10,57	0,01	-0,01	0,21	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,66	0,00	-0,02
	92	5	0,00	-9,80	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,00	-0,02


Risultati inviluppo spostamenti pali (minimi e massimi)


	Palo	Tratto	U	V	W	PhiX	PhiY	PhiZ
	1	1	0,0002	0,0000	-0,1006	-0.0000	-0.0003	-0.0000	MIN
	1	1	0,0039	0,0001	-0,0981	0.0000	-0.0003	-0.0000	MAX
	2	1	-0,0001	0,0000	-0,1004	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	2	1	0,0003	0,0001	-0,0979	0.0000	0.0000	-0.0000	MAX
	3	1	-0,0001	0,0000	-0,1004	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	3	1	0,0001	0,0001	-0,0978	0.0000	0.0001	-0.0000	MAX
	4	1	-0,0003	0,0000	-0,1006	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	4	1	0,0001	0,0001	-0,0980	0.0000	0.0002	-0.0000	MAX
	5	1	-0,0005	-0,0001	-0,1010	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	5	1	0,0001	0,0000	-0,0983	0.0001	0.0004	-0.0000	MAX
	6	1	-0,0007	-0,0001	-0,1016	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	6	1	0,0002	0,0000	-0,0988	0.0001	0.0005	-0.0000	MAX
	7	1	-0,0007	-0,0002	-0,1022	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	7	1	0,0003	0,0000	-0,0994	0.0001	0.0005	-0.0000	MAX
	8	1	-0,0007	-0,0002	-0,1029	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	8	1	0,0004	0,0000	-0,1001	0.0001	0.0005	-0.0000	MAX
	9	1	-0,0006	-0,0003	-0,1037	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	9	1	0,0005	0,0001	-0,1007	0.0001	0.0006	-0.0000	MAX
	10	1	-0,0006	-0,0004	-0,1044	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	10	1	0,0007	0,0001	-0,1013	0.0001	0.0006	-0.0000	MAX
	11	1	-0,0005	-0,0004	-0,1052	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	11	1	0,0008	0,0001	-0,1020	0.0002	0.0005	-0.0001	MAX
	12	1	-0,0004	-0,0005	-0,1059	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	12	1	0,0009	0,0001	-0,1026	0.0002	0.0005	-0.0001	MAX
	13	1	-0,0004	-0,0007	-0,1066	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	13	1	0,0010	0,0001	-0,1032	0.0002	0.0005	-0.0001	MAX
	14	1	-0,0004	-0,0008	-0,1073	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	14	1	0,0011	0,0001	-0,1038	0.0003	0.0005	-0.0001	MAX
	15	1	-0,0003	-0,0009	-0,1080	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	15	1	0,0013	0,0001	-0,1045	0.0003	0.0006	-0.0001	MAX
	16	1	-0,0003	-0,0011	-0,1087	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	16	1	0,0014	0,0001	-0,1051	0.0003	0.0006	-0.0001	MAX
	17	1	-0,0003	-0,0012	-0,1095	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	17	1	0,0015	0,0002	-0,1057	0.0004	0.0006	-0.0001	MAX
	18	1	-0,0003	-0,0014	-0,1102	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	18	1	0,0016	0,0002	-0,1064	0.0005	0.0006	-0.0001	MAX
	19	1	-0,0002	-0,0016	-0,1110	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	19	1	0,0017	0,0002	-0,1071	0.0005	0.0006	-0.0001	MAX
	20	1	-0,0002	-0,0017	-0,1118	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	20	1	0,0018	0,0003	-0,1077	0.0006	0.0006	-0.0000	MAX
	21	1	-0,0002	-0,0019	-0,1125	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	21	1	0,0020	0,0003	-0,1084	0.0007	0.0006	-0.0000	MAX
	22	1	-0,0001	-0,0020	-0,1133	-0.0001	-0.0000	0.0000	MIN
	22	1	0,0021	0,0004	-0,1091	0.0008	0.0006	0.0000	MAX
	23	1	-0,0001	-0,0020	-0,1140	-0.0001	-0.0000	0.0001	MIN
	23	1	0,0022	0,0006	-0,1096	0.0009	0.0005	0.0001	MAX
	24	2	-0,0015	-0,0026	-0,1136	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	24	2	0,0009	0,0002	-0,1091	0.0006	0.0001	0.0002	MAX
	25	2	-0,0015	-0,0024	-0,1123	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	25	2	0,0010	0,0002	-0,1079	0.0006	0.0001	0.0002	MAX
	26	2	-0,0015	-0,0021	-0,1111	-0.0000	-0.0010	0.0002	MIN
	26	2	0,0010	0,0002	-0,1067	0.0005	0.0001	0.0002	MAX
	27	2	-0,0015	-0,0018	-0,1098	-0.0000	-0.0010	0.0002	MIN
	27	2	0,0010	0,0002	-0,1055	0.0004	0.0001	0.0002	MAX
	28	2	-0,0015	-0,0015	-0,1086	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	28	2	0,0010	0,0001	-0,1043	0.0004	0.0001	0.0002	MAX
	29	2	-0,0015	-0,0013	-0,1074	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	29	2	0,0009	0,0001	-0,1031	0.0003	0.0001	0.0002	MAX
	30	2	-0,0015	-0,0010	-0,1062	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	30	2	0,0009	0,0001	-0,1018	0.0003	0.0001	0.0002	MAX
	31	2	-0,0015	-0,0007	-0,1051	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	31	2	0,0008	0,0001	-0,1007	0.0002	0.0001	0.0002	MAX
	32	2	-0,0016	-0,0005	-0,1040	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	32	2	0,0007	0,0001	-0,0997	0.0002	0.0001	0.0002	MAX
	33	2	-0,0016	-0,0003	-0,1029	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	33	2	0,0007	0,0001	-0,0987	0.0001	0.0001	0.0002	MAX
	34	2	-0,0016	0,0000	-0,1019	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	34	2	0,0006	0,0002	-0,0977	0.0001	0.0001	0.0002	MAX
	35	2	-0,0016	0,0000	-0,1009	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	35	2	0,0006	0,0003	-0,0967	0.0001	0.0001	0.0002	MAX
	36	2	-0,0016	0,0000	-0,0999	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	36	2	0,0006	0,0004	-0,0958	0.0000	0.0001	0.0002	MAX
	37	2	-0,0016	0,0000	-0,0989	-0.0001	-0.0008	0.0002	MIN
	37	2	0,0006	0,0006	-0,0948	-0.0000	0.0001	0.0002	MAX
	38	2	-0,0016	0,0000	-0,0980	-0.0001	-0.0007	0.0002	MIN
	38	2	0,0005	0,0008	-0,0938	-0.0000	0.0001	0.0002	MAX
	39	2	-0,0016	0,0000	-0,0970	-0.0001	-0.0007	0.0001	MIN
	39	2	0,0005	0,0009	-0,0929	-0.0000	0.0001	0.0001	MAX
	40	2	-0,0016	0,0000	-0,0962	-0.0001	-0.0007	0.0001	MIN
	40	2	0,0004	0,0011	-0,0921	-0.0000	0.0001	0.0001	MAX
	41	2	-0,0016	0,0000	-0,0953	-0.0001	-0.0006	0.0001	MIN
	41	2	0,0003	0,0013	-0,0913	-0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	42	2	-0,0016	0,0000	-0,0946	-0.0001	-0.0005	0.0001	MIN
	42	2	0,0002	0,0014	-0,0906	-0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	43	2	-0,0016	0,0000	-0,0939	-0.0002	-0.0005	0.0001	MIN
	43	2	0,0001	0,0015	-0,0899	-0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	44	2	-0,0017	0,0000	-0,0934	-0.0002	-0.0004	0.0001	MIN
	44	2	0,0000	0,0016	-0,0894	0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	45	2	-0,0017	0,0000	-0,0930	-0.0002	-0.0002	0.0001	MIN
	45	2	0,0000	0,0017	-0,0890	0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	46	2	-0,0017	0,0000	-0,0928	-0.0002	-0.0002	0.0000	MIN
	46	2	0,0001	0,0018	-0,0888	0.0000	-0.0000	0.0000	MAX
	47	2	-0,0018	0,0000	-0,0928	-0.0002	-0.0002	0.0000	MIN
	47	2	0,0001	0,0018	-0,0888	0.0000	0.0000	0.0000	MAX
	48	2	-0,0019	0,0000	-0,0929	-0.0002	-0.0002	-0.0000	MIN
	48	2	0,0001	0,0018	-0,0889	0.0000	0.0001	-0.0000	MAX
	49	2	-0,0020	0,0000	-0,0932	-0.0002	-0.0002	-0.0000	MIN
	49	2	0,0002	0,0018	-0,0891	0.0000	0.0002	-0.0000	MAX
	50	2	-0,0021	0,0000	-0,0935	-0.0002	-0.0003	-0.0001	MIN
	50	2	0,0002	0,0017	-0,0894	0.0000	0.0002	-0.0001	MAX
	51	2	-0,0020	0,0000	-0,0939	-0.0003	-0.0002	-0.0001	MIN
	51	2	0,0002	0,0016	-0,0898	0.0000	0.0002	-0.0001	MAX
	52	3	-0,0023	-0,0004	-0,0938	-0.0001	-0.0003	-0.0002	MIN
	52	3	0,0001	0,0000	-0,0898	0.0001	-0.0000	-0.0002	MAX
	53	3	-0,0023	-0,0005	-0,0935	-0.0000	-0.0003	-0.0002	MIN
	53	3	0,0001	0,0000	-0,0894	0.0001	0.0000	-0.0002	MAX
	54	3	-0,0023	-0,0007	-0,0931	-0.0000	-0.0003	-0.0003	MIN
	54	3	0,0001	0,0000	-0,0891	0.0001	0.0000	-0.0003	MAX
	55	3	-0,0023	-0,0011	-0,0928	-0.0000	-0.0002	-0.0003	MIN
	55	3	0,0001	0,0001	-0,0888	0.0002	-0.0000	-0.0003	MAX
	56	3	-0,0023	-0,0015	-0,0925	-0.0000	-0.0002	-0.0004	MIN
	56	3	0,0001	0,0001	-0,0886	0.0003	-0.0000	-0.0004	MAX
	57	3	-0,0023	-0,0019	-0,0923	-0.0000	-0.0002	-0.0004	MIN
	57	3	0,0001	0,0001	-0,0883	0.0004	-0.0000	-0.0004	MAX
	58	3	-0,0023	-0,0025	-0,0921	-0.0000	-0.0002	-0.0005	MIN
	58	3	0,0001	0,0001	-0,0881	0.0005	-0.0000	-0.0005	MAX
	59	3	-0,0023	-0,0030	-0,0918	-0.0000	-0.0002	-0.0005	MIN
	59	3	0,0001	0,0002	-0,0879	0.0006	-0.0000	-0.0005	MAX
	60	3	-0,0023	-0,0036	-0,0916	-0.0000	-0.0002	-0.0005	MIN
	60	3	0,0001	0,0002	-0,0876	0.0007	-0.0000	-0.0005	MAX
	61	3	-0,0023	-0,0042	-0,0914	-0.0000	-0.0002	-0.0005	MIN
	61	3	0,0001	0,0002	-0,0874	0.0008	-0.0000	-0.0005	MAX
	62	4	-0,0043	-0,0001	-0,0908	-0.0002	-0.0006	-0.0004	MIN
	62	4	0,0001	0,0019	-0,0869	-0.0000	0.0000	-0.0004	MAX
	63	4	-0,0041	0,0000	-0,0900	-0.0002	-0.0006	-0.0003	MIN
	63	4	0,0001	0,0015	-0,0861	-0.0000	0.0000	-0.0003	MAX
	64	4	-0,0040	0,0000	-0,0892	-0.0001	-0.0006	-0.0003	MIN
	64	4	0,0001	0,0011	-0,0854	-0.0000	0.0000	-0.0003	MAX
	65	4	-0,0039	0,0000	-0,0884	-0.0001	-0.0006	-0.0003	MIN
	65	4	0,0001	0,0008	-0,0847	-0.0000	0.0000	-0.0003	MAX
	66	4	-0,0038	0,0000	-0,0877	-0.0001	-0.0006	-0.0002	MIN
	66	4	0,0001	0,0005	-0,0841	-0.0000	0.0000	-0.0002	MAX
	67	4	-0,0037	0,0000	-0,0869	-0.0000	-0.0006	-0.0002	MIN
	67	4	0,0001	0,0002	-0,0834	0.0000	0.0000	-0.0002	MAX
	68	4	-0,0036	0,0000	-0,0862	-0.0000	-0.0006	-0.0002	MIN
	68	4	0,0001	0,0001	-0,0828	0.0000	0.0000	-0.0002	MAX
	69	4	-0,0035	-0,0001	-0,0855	-0.0000	-0.0006	-0.0001	MIN
	69	4	0,0001	0,0000	-0,0821	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	70	4	-0,0034	-0,0003	-0,0848	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	70	4	0,0001	0,0000	-0,0815	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	71	4	-0,0034	-0,0004	-0,0841	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	71	4	0,0001	0,0000	-0,0809	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	72	4	-0,0033	-0,0005	-0,0835	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	72	4	0,0001	0,0000	-0,0804	0.0002	0.0000	-0.0001	MAX
	73	4	-0,0032	-0,0006	-0,0829	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	73	4	0,0001	0,0001	-0,0799	0.0002	0.0000	-0.0001	MAX
	74	4	-0,0031	-0,0008	-0,0823	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	74	4	0,0001	0,0001	-0,0794	0.0002	0.0000	-0.0001	MAX
	75	4	-0,0030	-0,0009	-0,0816	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	75	4	0,0001	0,0001	-0,0788	0.0002	0.0000	-0.0001	MAX
	76	4	-0,0029	-0,0010	-0,0810	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	76	4	0,0001	0,0001	-0,0782	0.0003	0.0000	-0.0002	MAX
	77	4	-0,0028	-0,0011	-0,0803	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	77	4	0,0001	0,0001	-0,0776	0.0003	0.0000	-0.0002	MAX
	78	4	-0,0027	-0,0013	-0,0796	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	78	4	0,0001	0,0001	-0,0770	0.0003	0.0000	-0.0002	MAX
	79	4	-0,0026	-0,0014	-0,0790	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	79	4	0,0001	0,0001	-0,0764	0.0004	0.0000	-0.0002	MAX
	80	4	-0,0025	-0,0016	-0,0783	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	80	4	0,0001	0,0001	-0,0758	0.0004	0.0000	-0.0002	MAX
	81	4	-0,0024	-0,0016	-0,0777	-0.0000	-0.0006	-0.0001	MIN
	81	4	0,0001	0,0001	-0,0752	0.0005	0.0000	-0.0001	MAX
	82	5	-0,0027	-0,0003	-0,0766	-0.0000	-0.0008	-0.0001	MIN
	82	5	0,0002	0,0000	-0,0742	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	83	5	-0,0025	-0,0004	-0,0755	-0.0000	-0.0009	-0.0001	MIN
	83	5	0,0002	0,0000	-0,0733	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	84	5	-0,0023	-0,0004	-0,0744	-0.0000	-0.0009	-0.0000	MIN
	84	5	0,0003	0,0000	-0,0722	0.0001	0.0001	-0.0000	MAX
	85	5	-0,0020	-0,0004	-0,0732	-0.0000	-0.0009	-0.0000	MIN
	85	5	0,0004	0,0000	-0,0712	0.0001	0.0001	-0.0000	MAX
	86	5	-0,0018	-0,0004	-0,0720	-0.0000	-0.0009	-0.0000	MIN
	86	5	0,0004	0,0000	-0,0701	0.0001	0.0001	-0.0000	MAX
	87	5	-0,0016	-0,0004	-0,0708	-0.0000	-0.0010	0.0000	MIN
	87	5	0,0006	0,0000	-0,0690	0.0001	0.0001	0.0000	MAX
	88	5	-0,0012	-0,0004	-0,0696	-0.0000	-0.0010	0.0000	MIN
	88	5	0,0007	0,0000	-0,0678	0.0001	0.0001	0.0000	MAX
	89	5	-0,0010	-0,0003	-0,0682	-0.0000	-0.0011	0.0000	MIN
	89	5	0,0010	0,0000	-0,0665	0.0001	0.0002	0.0000	MAX
	90	5	-0,0006	-0,0003	-0,0667	-0.0000	-0.0012	0.0000	MIN
	90	5	0,0013	0,0000	-0,0651	0.0001	0.0002	0.0000	MAX
	91	5	-0,0004	-0,0003	-0,0650	-0.0000	-0.0013	0.0000	MIN
	91	5	0,0016	0,0000	-0,0636	0.0001	0.0003	0.0000	MAX
	92	5	-0,0011	-0,0002	-0,0633	-0.0000	-0.0013	0.0000	MIN
	92	5	0,0018	0,0000	-0,0620	0.0001	0.0004	0.0000	MAX


Verifiche strutturali


Inviluppo verifiche presso-flessione pali/micropali in c.a. (massimi e minimi)


	Ip - It	X	Afi/Dt	Afs/St	Nu	Muz	Muy	FS
	1 - 1 - P	8,34	6,03	6,03	7,89	-69,37	0,58	3230.09
	2 - 1 - P	8,46	6,03	6,03	7,45	-24,28	-64,03	1242.20
	3 - 1 - P	8,57	6,03	6,03	7,43	-37,41	57,53	2001.99
	4 - 1 - P	8,69	4,02	8,04	7,14	-12,43	65,88	663.64
	5 - 1 - P	8,81	4,02	8,04	6,92	-8,54	66,48	440.91
	6 - 1 - P	8,93	6,03	6,03	7,09	-7,38	66,68	360.84
	7 - 1 - P	9,05	8,04	4,02	6,89	-7,22	66,69	329.17
	8 - 1 - P	9,16	8,04	4,02	6,77	-7,72	66,60	323.49
	9 - 1 - P	9,28	8,04	4,02	7,00	-8,63	66,48	330.08
	10 - 1 - P	9,40	8,04	4,02	6,89	-9,89	66,26	343.60
	11 - 1 - P	9,52	6,03	6,03	6,81	-11,58	65,98	364.50
	12 - 1 - P	9,64	4,02	8,04	7,00	-13,52	65,70	385.63
	13 - 1 - P	9,76	6,03	6,03	6,88	-15,56	65,36	402.05
	14 - 1 - P	9,87	6,03	6,03	7,12	-17,64	65,05	411.63
	15 - 1 - P	9,99	6,03	6,03	6,95	-19,90	64,67	417.61
	16 - 1 - P	10,11	6,03	6,03	6,84	-22,82	64,19	426.92
	17 - 1 - P	10,23	6,03	6,03	7,09	-26,28	63,67	432.93
	18 - 1 - P	10,35	6,03	6,03	6,98	-30,10	62,20	429.53
	19 - 1 - P	10,46	6,03	6,03	6,88	-34,65	59,24	420.54
	20 - 1 - P	10,47	6,03	6,03	7,64	-42,53	54,24	407.33
	21 - 1 - P	10,26	6,03	6,03	8,56	-50,37	45,63	378.97
	22 - 1 - P	10,53	6,03	6,03	7,97	-54,78	38,62	348.95
	23 - 1 - P	10,64	6,03	6,03	8,25	-61,10	28,80	320.50
	24 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,17	-5,92	-66,93	267.91
	25 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,11	-4,00	-67,23	247.95
	26 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,04	-3,58	-67,29	243.10
	27 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,95	-3,90	-67,22	244.83
	28 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,86	-4,64	-67,10	249.42
	29 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,78	-5,61	-66,93	256.12
	30 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,05	-6,81	-66,77	267.39
	31 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,98	-8,21	-66,54	283.12
	32 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,92	-9,62	-66,31	298.74
	33 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,87	-10,55	-66,15	310.86
	34 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,82	-10,17	-66,21	318.10
	35 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,77	-8,99	-66,39	320.71
	36 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,72	-7,95	-66,55	321.54
	37 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,91	-7,22	-66,69	326.84
	38 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,93	-6,79	-66,76	340.97
	39 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,89	-6,58	-66,79	363.08
	40 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,85	-6,56	-66,79	393.78
	41 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,84	-6,76	-66,76	438.82
	42 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,84	-7,33	-66,67	513.84
	43 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,89	-8,73	-66,45	662.77
	44 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,98	-12,71	-65,82	1061.42
	45 - 2 - P	5,54	6,03	6,03	21,29	51,46	-46,42	1863.05
	46 - 2 - P	5,38	6,03	6,03	20,85	49,19	-49,90	1735.69
	47 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,02	-3,65	67,27	812.38
	48 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,08	-0,01	67,86	542.48
	49 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,19	2,51	67,47	430.12
	50 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,34	5,34	67,04	394.98
	51 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,49	10,42	66,24	443.60
	52 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,48	68,68	3,50	618.32
	53 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,33	67,39	-9,30	874.15
	54 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,18	67,99	-6,50	1244.99
	55 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,04	66,80	11,83	1551.73
	56 - 3 - P	8,08	6,03	6,03	16,08	-67,00	-15,46	1328.59
	57 - 3 - P	8,23	6,03	6,03	15,52	-68,81	-7,13	1017.61
	58 - 3 - P	8,23	6,03	6,03	15,42	-69,30	-4,92	808.59
	59 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	6,63	65,22	18,89	647.87
	60 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	6,99	65,83	16,25	459.54
	61 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,01	65,71	16,80	340.68
	62 - 4 - P	5,69	6,03	6,03	21,30	32,45	-62,71	973.86
	63 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	21,29	24,79	-65,50	1008.19
	64 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	20,96	18,62	-66,41	1021.60
	65 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	20,65	13,14	-67,21	1033.62
	66 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	20,25	8,28	-67,91	1044.55
	67 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,95	3,95	-68,54	1054.37
	68 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,65	0,06	-69,11	1063.59
	69 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,36	-3,52	-68,56	1056.86
	70 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,08	-7,21	-67,97	1051.52
	71 - 4 - P	5,69	8,04	4,02	18,54	-10,05	-67,48	1047.66
	72 - 4 - P	5,69	6,03	6,03	18,29	-13,62	-66,91	1038.86
	73 - 4 - P	5,69	6,03	6,03	17,62	-17,38	-66,26	1029.15
	74 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	17,63	-23,03	-65,40	1013.15
	75 - 4 - P	6,90	6,03	6,03	15,18	-39,70	-57,15	978.19
	76 - 4 - P	7,60	6,03	6,03	12,75	-47,46	-51,07	898.99
	77 - 4 - P	7,55	6,03	6,03	12,61	-48,97	-48,67	823.44
	78 - 4 - P	7,36	6,03	6,03	12,89	-50,48	-46,35	762.06
	79 - 4 - P	7,32	6,03	6,03	12,75	-52,08	-43,81	706.64
	80 - 4 - P	7,27	6,03	6,03	12,60	-52,85	-42,57	646.80
	81 - 4 - P	7,40	6,03	6,03	11,99	-51,86	-44,00	571.78
	82 - 5 - P	8,75	6,03	6,03	7,22	-7,64	-66,66	373.64
	83 - 5 - P	8,60	6,03	6,03	7,20	-3,23	-67,36	311.05
	84 - 5 - P	8,45	6,03	6,03	7,16	-1,35	-67,65	277.90
	85 - 5 - P	8,30	6,03	6,03	7,11	-0,63	-67,76	252.54
	86 - 5 - P	8,16	6,03	6,03	7,06	-0,49	-67,78	226.77
	87 - 5 - P	8,01	6,03	6,03	6,98	-0,62	-67,75	198.63
	88 - 5 - P	7,86	6,03	6,03	6,95	-0,83	-67,72	169.75
	89 - 5 - P	7,71	6,03	6,03	6,79	-1,03	-67,67	142.83
	90 - 5 - P	7,56	6,03	6,03	6,58	-1,20	-67,62	119.98
	91 - 5 - P	7,41	6,03	6,03	6,31	-1,37	-67,56	102.99
	92 - 5 - P	7,27	6,03	6,03	5,98	-1,68	-67,48	89.50


Inviluppo verifiche a taglio pali in c.a. (massimi e minimi)


	Palo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd	Fs
	1	1	6,50	57,55	368,04	57,55	1000,00
			6,50	57,55	368,04	57,55	1000,00
	2	1	8,24	58,10	366,92	58,10	1000,00
			8,24	58,10	366,92	58,10	1000,00
	3	1	6,97	58,64	367,80	58,64	1000,00
			6,97	58,64	367,80	58,64	1000,00
	4	1	7,01	57,85	367,79	57,85	1000,00
			7,01	57,85	367,79	57,85	1000,00
	5	1	6,60	58,37	368,07	58,37	1000,00
			6,60	58,37	368,07	58,37	1000,00
	6	1	6,78	57,60	368,07	57,60	1000,00
			6,78	57,60	368,07	57,60	1000,00
	7	1	6,77	58,12	368,11	58,12	1000,00
			6,77	58,12	368,11	58,12	1000,00
	8	1	6,13	58,62	368,56	58,62	1000,00
			6,13	58,62	368,56	58,62	1000,00
	9	1	6,42	57,88	368,51	57,88	1000,00
			6,42	57,88	368,51	57,88	1000,00
	10	1	6,29	58,37	368,64	58,37	1000,00
			6,29	58,37	368,64	58,37	1000,00
	11	1	6,15	57,65	368,79	57,65	1000,00
			6,15	57,65	368,79	57,65	1000,00
	12	1	9,64	58,13	366,66	58,13	1000,00
			9,64	58,13	366,66	58,13	1000,00
	13	1	9,76	58,61	366,64	58,61	1000,00
			9,76	58,61	366,64	58,61	1000,00
	14	1	9,76	57,91	366,79	57,91	1000,00
			9,76	57,91	366,79	57,91	1000,00
	15	1	9,90	58,37	366,74	58,37	1000,00
			9,90	58,37	366,74	58,37	1000,00
	16	1	10,11	57,69	366,63	57,69	1000,00
			10,11	57,69	366,63	57,69	1000,00
	17	1	10,23	58,15	366,68	58,15	1000,00
			10,23	58,15	366,68	58,15	1000,00
	18	1	10,35	57,49	366,66	57,49	1000,00
			10,35	57,49	366,66	57,49	1000,00
	19	1	10,35	57,93	366,73	57,93	1000,00
			10,35	57,93	366,73	57,93	1000,00
	20	1	10,47	58,37	366,79	58,37	1000,00
			10,47	58,37	366,79	58,37	1000,00
	21	1	10,58	57,73	366,77	57,73	1000,00
			10,58	57,73	366,77	57,73	1000,00
	22	1	6,84	58,16	369,20	58,16	1000,00
			6,84	58,16	369,20	58,16	1000,00
	23	1	8,58	57,54	368,23	57,54	1000,00
			8,58	57,54	368,23	57,54	1000,00
	24	2	11,00	58,22	366,69	58,22	541,54
			11,00	58,22	366,69	58,22	541,54
	25	2	11,00	58,22	366,68	58,22	565,99
			11,00	58,22	366,68	58,22	565,99
	26	2	11,00	58,22	366,67	58,22	615,52
			11,00	58,22	366,67	58,22	615,52
	27	2	11,00	58,22	366,65	58,22	689,14
			11,00	58,22	366,65	58,22	689,14
	28	2	11,00	58,22	366,63	58,22	788,11
			11,00	58,22	366,63	58,22	788,11
	29	2	11,00	58,22	366,61	58,22	915,82
			11,00	58,22	366,61	58,22	915,82
	30	2	11,00	58,22	366,67	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,67	58,22	1000,00
	31	2	11,00	58,22	366,66	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,66	58,22	1000,00
	32	2	11,00	58,22	366,64	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,64	58,22	1000,00
	33	2	6,74	58,22	369,37	58,22	1000,00
			6,74	58,22	369,37	58,22	1000,00
	34	2	6,74	58,22	369,36	58,22	1000,00
			6,74	58,22	369,36	58,22	1000,00
	35	2	6,89	58,22	369,25	58,22	1000,00
			6,89	58,22	369,25	58,22	1000,00
	36	2	11,00	58,22	366,60	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,60	58,22	1000,00
	37	2	10,90	58,22	366,74	58,22	1000,00
			10,90	58,22	366,74	58,22	1000,00
	38	2	11,00	58,22	366,65	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,65	58,22	1000,00
	39	2	10,75	58,22	366,83	58,22	1000,00
			10,75	58,22	366,83	58,22	1000,00
	40	2	10,90	58,22	366,72	58,22	1000,00
			10,90	58,22	366,72	58,22	1000,00
	41	2	10,60	58,22	366,91	58,22	1000,00
			10,60	58,22	366,91	58,22	1000,00
	42	2	10,90	58,22	366,72	58,22	1000,00
			10,90	58,22	366,72	58,22	1000,00
	43	2	10,16	58,22	367,20	58,22	1000,00
			10,16	58,22	367,20	58,22	1000,00
	44	2	11,00	58,22	366,66	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,66	58,22	1000,00
	45	2	3,69	58,22	368,63	58,22	1000,00
			3,69	58,22	368,63	58,22	1000,00
	46	2	10,60	58,22	366,95	58,22	1000,00
			10,60	58,22	366,95	58,22	1000,00
	47	2	9,12	58,22	367,89	58,22	1000,00
			9,12	58,22	367,89	58,22	1000,00
	48	2	9,86	58,22	367,43	58,22	1000,00
			9,86	58,22	367,43	58,22	1000,00
	49	2	10,75	58,22	366,89	58,22	1000,00
			10,75	58,22	366,89	58,22	1000,00
	50	2	8,38	58,22	368,43	58,22	1000,00
			8,38	58,22	368,43	58,22	1000,00
	51	2	8,67	58,22	368,27	58,22	1000,00
			8,67	58,22	368,27	58,22	1000,00
	52	3	11,00	58,22	366,76	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,76	58,22	1000,00
	53	3	11,00	58,22	366,73	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,73	58,22	1000,00
	54	3	11,00	58,22	366,70	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,70	58,22	1000,00
	55	3	11,00	58,22	366,67	58,22	944,28
			11,00	58,22	366,67	58,22	944,28
	56	3	11,00	58,22	366,64	58,22	740,46
			11,00	58,22	366,64	58,22	740,46
	57	3	11,00	58,22	366,62	58,22	573,57
			11,00	58,22	366,62	58,22	573,57
	58	3	11,00	58,22	366,60	58,22	446,45
			11,00	58,22	366,60	58,22	446,45
	59	3	11,00	58,22	366,58	58,22	352,69
			11,00	58,22	366,58	58,22	352,69
	60	3	11,00	58,22	366,66	58,22	280,62
			11,00	58,22	366,66	58,22	280,62
	61	3	11,00	58,22	366,66	58,22	230,75
			11,00	58,22	366,66	58,22	230,75
	62	4	3,69	57,58	368,62	57,58	1000,00
			3,69	57,58	368,62	57,58	1000,00
	63	4	3,85	58,14	368,65	58,14	1000,00
			3,85	58,14	368,65	58,14	1000,00
	64	4	3,85	57,65	368,60	57,65	1000,00
			3,85	57,65	368,60	57,65	1000,00
	65	4	3,85	58,22	368,56	58,22	1000,00
			3,85	58,22	368,56	58,22	1000,00
	66	4	3,85	57,72	368,49	57,72	1000,00
			3,85	57,72	368,49	57,72	1000,00
	67	4	3,85	58,31	368,45	58,31	1000,00
			3,85	58,31	368,45	58,31	1000,00
	68	4	3,85	57,80	368,40	57,80	1000,00
			3,85	57,80	368,40	57,80	1000,00
	69	4	3,85	58,40	368,36	58,40	1000,00
			3,85	58,40	368,36	58,40	1000,00
	70	4	3,85	57,88	368,32	57,88	1000,00
			3,85	57,88	368,32	57,88	1000,00
	71	4	3,69	58,50	368,21	58,50	1000,00
			3,69	58,50	368,21	58,50	1000,00
	72	4	9,75	57,96	366,79	57,96	1000,00
			9,75	57,96	366,79	57,96	1000,00
	73	4	9,76	58,59	366,61	58,59	1000,00
			9,76	58,59	366,61	58,59	1000,00
	74	4	9,54	58,05	366,72	58,05	1000,00
			9,54	58,05	366,72	58,05	1000,00
	75	4	9,54	57,50	366,64	57,50	1000,00
			9,54	57,50	366,64	57,50	1000,00
	76	4	9,44	58,14	366,65	58,14	1000,00
			9,44	58,14	366,65	58,14	1000,00
	77	4	9,24	57,58	366,74	57,58	1000,00
			9,24	57,58	366,74	57,58	1000,00
	78	4	9,23	58,24	366,66	58,24	867,85
			9,23	58,24	366,66	58,24	867,85
	79	4	9,12	57,66	366,67	57,66	776,07
			9,12	57,66	366,67	57,66	776,07
	80	4	8,93	58,34	366,76	58,34	734,06
			8,93	58,34	366,76	58,34	734,06
	81	4	8,91	57,75	366,70	57,75	656,34
			8,91	57,75	366,70	57,75	656,34
	82	5	5,08	57,48	368,15	57,48	1000,00
			5,08	57,48	368,15	57,48	1000,00
	83	5	8,60	58,47	366,70	58,47	1000,00
			8,60	58,47	366,70	58,47	1000,00
	84	5	8,37	58,13	366,78	58,13	1000,00
			8,37	58,13	366,78	58,13	1000,00
	85	5	8,23	57,79	366,76	57,79	963,39
			8,23	57,79	366,76	57,79	963,39
	86	5	8,16	58,83	366,67	58,83	826,74
			8,16	58,83	366,67	58,83	826,74
	87	5	8,01	58,49	366,66	58,49	681,65
			8,01	58,49	366,66	58,49	681,65
	88	5	7,86	58,13	366,65	58,13	544,67
			7,86	58,13	366,65	58,13	544,67
	89	5	7,63	57,76	366,70	57,76	428,44
			7,63	57,76	366,70	57,76	428,44
	90	5	7,49	58,89	366,65	58,89	345,47
			7,49	58,89	366,65	58,89	345,47
	91	5	7,41	58,52	366,52	58,52	278,88
			7,41	58,52	366,52	58,52	278,88
	92	5	6,09	58,13	367,22	58,13	222,82
			6,09	58,13	367,22	58,13	222,82


Verifiche a torsione pali in c.a.


Non ci sono sollecitazioni torcenti sui pali.



Armature Pali


Subs	descrizione palo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
PALO 1  	0,00	8,38	6f16	0,00	8,38	f8/20
PALO 2  	0,00	8,50	6f16	0,00	8,50	f8/20
PALO 3  	0,00	8,62	6f16	0,00	8,62	f8/20
PALO 4  	0,00	8,74	6f16	0,00	8,74	f8/20
PALO 5  	0,00	8,86	6f16	0,00	8,86	f8/20
PALO 6  	0,00	8,97	6f16	0,00	8,97	f8/20
PALO 7  	0,00	9,09	6f16	0,00	9,09	f8/20
PALO 8  	0,00	9,21	6f16	0,00	9,21	f8/20
PALO 9  	0,00	9,33	6f16	0,00	9,33	f8/20
PALO 10  	0,00	9,45	6f16	0,00	9,45	f8/20
PALO 11  	0,00	9,57	6f16	0,00	9,57	f8/20
PALO 12  	0,00	9,68	6f16	0,00	9,68	f8/20
PALO 13  	0,00	9,80	6f16	0,00	9,80	f8/20
PALO 14  	0,00	9,92	6f16	0,00	9,92	f8/20
PALO 15  	0,00	10,04	6f16	0,00	10,04	f8/20
PALO 16  	0,00	10,16	6f16	0,00	10,16	f8/20
PALO 17  	0,00	10,27	6f16	0,00	10,27	f8/20
PALO 18  	0,00	10,39	6f16	0,00	10,39	f8/20
PALO 19  	0,00	10,51	6f16	0,00	10,51	f8/20
PALO 20  	0,00	10,63	6f16	0,00	10,63	f8/20
PALO 21  	0,00	10,75	6f16	0,00	10,75	f8/20
PALO 22  	0,00	10,86	6f16	0,00	10,86	f8/20
PALO 23  	0,00	10,98	6f16	0,00	10,98	f8/20
PALO 24  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 25  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 26  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 27  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 28  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 29  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 30  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 31  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 32  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 33  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 34  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 35  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 36  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 37  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 38  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 39  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 40  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 41  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 42  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 43  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 44  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 45  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 46  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 47  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 48  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 49  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 50  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 51  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 52  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 53  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 54  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 55  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 56  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 57  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 58  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 59  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 60  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 61  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 62  	0,00	10,97	6f16	0,00	10,97	f8/20
PALO 63  	0,00	10,87	6f16	0,00	10,87	f8/20
PALO 64  	0,00	10,76	6f16	0,00	10,76	f8/20
PALO 65  	0,00	10,65	6f16	0,00	10,65	f8/20
PALO 66  	0,00	10,55	6f16	0,00	10,55	f8/20
PALO 67  	0,00	10,44	6f16	0,00	10,44	f8/20
PALO 68  	0,00	10,34	6f16	0,00	10,34	f8/20
PALO 69  	0,00	10,23	6f16	0,00	10,23	f8/20
PALO 70  	0,00	10,12	6f16	0,00	10,12	f8/20
PALO 71  	0,00	10,02	6f16	0,00	10,02	f8/20
PALO 72  	0,00	9,91	6f16	0,00	9,91	f8/20
PALO 73  	0,00	9,80	6f16	0,00	9,80	f8/20
PALO 74  	0,00	9,70	6f16	0,00	9,70	f8/20
PALO 75  	0,00	9,59	6f16	0,00	9,59	f8/20
PALO 76  	0,00	9,48	6f16	0,00	9,48	f8/20
PALO 77  	0,00	9,38	6f16	0,00	9,38	f8/20
PALO 78  	0,00	9,27	6f16	0,00	9,27	f8/20
PALO 79  	0,00	9,17	6f16	0,00	9,17	f8/20
PALO 80  	0,00	9,06	6f16	0,00	9,06	f8/20
PALO 81  	0,00	8,95	6f16	0,00	8,95	f8/20
PALO 82  	0,00	8,79	6f16	0,00	8,79	f8/20
PALO 83  	0,00	8,65	6f16	0,00	8,65	f8/20
PALO 84  	0,00	8,50	6f16	0,00	8,50	f8/20
PALO 85  	0,00	8,35	6f16	0,00	8,35	f8/20
PALO 86  	0,00	8,20	6f16	0,00	8,20	f8/20
PALO 87  	0,00	8,05	6f16	0,00	8,05	f8/20
PALO 88  	0,00	7,90	6f16	0,00	7,90	f8/20
PALO 89  	0,00	7,76	6f16	0,00	7,76	f8/20
PALO 90  	0,00	7,61	6f16	0,00	7,61	f8/20
PALO 91  	0,00	7,46	6f16	0,00	7,46	f8/20
PALO 92  	0,00	7,31	6f16	0,00	7,31	f8/20


Risultati cordoli


Risultati inviluppo sollecitazioni cordoli (minimi e massimi)


	Ic	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0,83	-1,29	4,90	-4,07	0,03	-0,33	1,22	0,00	0,82	-0,20	0,83	-1,66
	2	1	0,28	-0,45	4,68	-5,42	0,52	-0,01	0,00	-0,59	1,01	-0,70	1,81	-1,36
	3	1	0,02	-0,09	4,87	-3,62	0,14	-1,03	1,14	0,00	0,95	-0,86	1,41	-0,74
	4	1	0,00	-1,67	3,74	-3,93	0,14	-0,43	0,39	0,00	0,96	-0,10	0,76	-0,58
	5	1	0,12	-2,13	5,25	-3,20	0,20	0,00	0,00	-0,10	0,68	0,00	0,91	-0,77


Risultati inviluppo spostamenti cordoli (minimi e massimi)


	Tratto	Umin	Umax	Vmin	Vmax	Wmin	Wmax
	1	0,0000	0,0024	-0,0023	0,0001	-0,1140	0,0000
	2	-0,0018	0,0000	-0,0029	0,0019	-0,1144	0,0000
	3	-0,0024	0,0000	-0,0043	0,0000	-0,0941	0,0000
	4	-0,0045	0,0000	-0,0018	0,0024	-0,0914	0,0000
	5	-0,0031	0,0000	-0,0005	0,0000	-0,0774	0,0000


Verifiche strutturali


Inviluppo verifiche presso-flessione cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	Afi	Afs	Nu	Muz	Muy	FS
	1	1	1,93	15,71	15,71	0,64	-256,03	-3,57	153.95
	2	2	19,90	15,71	15,71	-0,11	238,89	-92,97	132.29
	3	3	0,05	15,71	15,71	-0,02	234,36	-116,79	166.20
	4	4	14,26	15,71	15,71	1,06	216,19	213,02	284.43
	5	5	0,05	15,71	15,71	1,09	224,86	167,53	247.62


Inviluppo verifiche a taglio cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd
	1	1	16,13	301,94	1198,84	301,94	922,24
			0,51	181,97	1155,70	181,97	37,11
	2	2	0,05	301,47	1198,66	301,47	584,71
			19,40	181,68	1155,70	181,68	33,52
	3	3	6,80	307,07	1198,58	307,07	298,23
			0,50	185,06	1155,70	185,06	37,96
	4	4	13,96	302,68	1198,68	302,68	697,54
			13,96	182,41	1155,82	182,41	46,46
	5	5	0,05	303,70	1198,80	303,70	1000,00
			7,67	183,02	1155,99	183,02	34,88


Tratti armatura a torsione


Cordolo n° 1
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	16,53	16,53	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 2
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	19,95	19,95	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 3
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	7,05	7,05	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 4
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	14,31	14,31	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 5
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	7,72	7,72	0	0.00	0,00 (0 f20)


Armature Cordoli


Subs	descrizione cordolo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
CORDOLO 1  	0,00	16,53	10f20	0,00	16,53	f12/20
CORDOLO 2  	0,00	19,95	10f20	0,00	19,95	f12/20
CORDOLO 3  	0,00	7,05	10f20	0,00	7,05	f12/20
CORDOLO 4  	0,00	14,31	10f20	0,00	14,31	f12/20
CORDOLO 5  	0,00	7,72	10f20	0,00	7,72	f12/20


Risultati stabilità globale


Verifica stabilità globale (elenco fattori di sicurezza)


Fase n° 1
	It	(XC, YC)	R	(XV, YV)	(XM, YM)	FS
	1	(0,00; 2,90)	10,58	(-8,29; -3,66)	(10,18; 0,00)	7,56
	2	(0,00; 2,21)	9,26	(-5,76; -5,04)	(9,00; 0,00)	7,24
	3	(0,00; 3,32)	14,37	(-11,69; -5,03)	(13,98; 0,00)	7,91
	4	(0,00; 4,99)	14,96	(-11,99; -3,96)	(14,11; 0,00)	10,40
	5	(0,00; 4,05)	12,15	(-10,49; -2,08)	(11,46; 0,00)	19,88


Metodo di Fellenius


Verifica stabilità globale (dettagli)


Fase n° 1
Tratto n° 2

Fattore di sicurezza	FS=7.239
Numero di strisce	51

Caratteristiche delle strisce

N°	W	a(°)	Wsina	L	f	c	u	(Ctn; Ctt)
1	0,5840	-37,34	-36,12	0,36	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
2	1,8127	-35,13	-106,37	0,35	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
3	2,9459	-32,98	-163,52	0,34	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
4	3,9905	-30,88	-208,85	0,34	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
5	4,9526	-28,83	-243,49	0,33	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
6	5,8370	-26,81	-268,46	0,32	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
7	6,6459	-24,83	-284,58	0,32	0,00	118,5	0,0	(0,00; 0,00)
8	7,3770	-22,88	-292,49	0,31	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
9	8,0415	-20,96	-293,32	0,31	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
10	8,6428	-19,06	-287,84	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
11	9,1833	-17,19	-276,71	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
12	9,6648	-15,33	-260,57	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
13	10,0890	-13,49	-240,01	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
14	10,4574	-11,66	-215,60	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
15	10,7711	-9,85	-187,90	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
16	11,0311	-8,05	-157,45	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
17	11,2381	-6,25	-124,76	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
18	11,3929	-4,46	-90,34	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
19	11,4958	-2,67	-54,69	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
20	11,5472	-0,89	-18,31	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
21	41,2559	0,90	65,96	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
22	41,2033	2,70	197,61	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
23	41,0978	4,50	328,51	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
24	40,9393	6,30	458,15	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
25	40,7272	8,11	585,99	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
26	40,4608	9,93	711,53	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
27	40,1394	11,76	834,22	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
28	39,7618	13,60	953,51	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
29	39,3270	15,46	1068,83	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
30	38,8334	17,33	1179,59	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
31	38,2792	19,22	1285,15	0,31	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
32	37,6626	21,14	1384,88	0,31	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
33	36,9810	23,08	1478,07	0,32	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
34	36,2303	25,04	1563,91	0,32	0,00	118,5	0,0	(0,00; 0,00)
35	35,3993	27,04	1641,24	0,33	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
36	34,4913	29,08	1709,44	0,33	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
37	33,5031	31,16	1767,60	0,34	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
38	32,4296	33,28	1814,67	0,35	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
39	31,2645	35,46	1849,46	0,36	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
40	30,0002	37,70	1870,63	0,37	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
41	28,6279	40,01	1876,62	0,38	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
42	27,1362	42,39	1865,64	0,39	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
43	25,5114	44,88	1835,54	0,41	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
44	23,7355	47,47	1783,71	0,43	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
45	21,7853	50,21	1706,87	0,45	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
46	19,6291	53,11	1600,78	0,48	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
47	17,2225	56,22	1459,67	0,52	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
48	14,4983	59,61	1275,27	0,57	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
49	11,3473	63,39	1034,54	0,65	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
50	7,5647	67,77	714,05	0,77	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
51	2,7408	72,74	266,90	0,98	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)


Resistenza a taglio paratia= 319,1981 [kN]
SWi= 1107,4866 [kN]
SWisinai= 336,9341 [kN]
SWicosaitanfi= 0,0000 [kN]
Scibi/cosai= 2119,9945 [kN]


Risultati verifiche idrauliche



Risultati


PARAMETRI A1-M1


Fase n° 1
		X	Y	Z
Carico totale	[kN]	0,0000	0,0000	-3509,6242
Reazione terreno	[kN]	0,0001	0,0000	3509,6242
Reazione tiranti	[kN]	--	--	--
Reazione terreno + tiranti	[kN]	0,0001	0,0000	3509,6242
Spostamento massimo	[cm]	0,0039	0,0010	-0,0619
Spostamento minimo	[cm]	-0,0020	-0,0049	-0,1144

Pressione massima sul terreno	[kPa]	0
Pressione minima sul terreno	[kPa]	0


Risultati pali


Risultati inviluppo sollecitazioni pali (minimi e massimi)


	Ip	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0,00	-15,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
	2	1	0,00	-14,93	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,02
	3	1	0,00	-15,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02
	4	1	0,00	-15,33	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,02
	5	1	0,00	-15,47	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,15	-0,01	0,00	-0,02
	6	1	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,18	-0,01	0,00	-0,02
	7	1	0,00	-16,19	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,20	-0,01	0,00	-0,02
	8	1	0,00	-16,42	0,01	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,21	-0,01	0,00	-0,02
	9	1	0,00	-17,01	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,20	-0,01	0,00	-0,03
	10	1	0,00	-17,25	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,19	-0,01	0,00	-0,03
	11	1	0,00	-17,53	0,01	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,18	-0,01	0,00	-0,03
	12	1	0,00	-18,09	0,01	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,04
	13	1	0,00	-18,32	0,01	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,04
	14	1	0,00	-18,92	0,01	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,05
	15	1	0,00	-19,13	0,01	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,06
	16	1	0,00	-19,37	0,02	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,07
	17	1	0,00	-19,99	0,02	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,08
	18	1	0,00	-20,24	0,02	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,09
	19	1	0,00	-20,49	0,02	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,10
	20	1	0,00	-21,12	0,03	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,12
	21	1	0,00	-21,38	0,03	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,14
	22	1	0,00	-21,63	0,03	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01	-0,16
	23	1	0,00	-22,24	0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	-0,19
	24	2	0,00	-22,45	0,02	-0,10	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,25	0,00	-0,11
	25	2	0,00	-22,40	0,02	-0,09	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,27	0,00	-0,10
	26	2	0,00	-22,32	0,02	-0,08	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,28	0,00	-0,09
	27	2	0,00	-22,24	0,02	-0,07	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,27	0,00	-0,08
	28	2	0,00	-22,16	0,02	-0,06	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,27	0,00	-0,07
	29	2	0,00	-22,07	0,01	-0,04	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,26	0,00	-0,06
	30	2	0,00	-22,35	0,01	-0,03	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,25	0,00	-0,05
	31	2	0,00	-22,28	0,01	-0,02	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,24	0,00	-0,04
	32	2	0,00	-22,22	0,01	-0,01	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,22	0,00	-0,04
	33	2	0,00	-22,17	0,01	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,00	-0,03
	34	2	0,00	-22,13	0,01	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,00	-0,03
	35	2	0,00	-22,08	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,01	-0,03
	36	2	0,00	-22,03	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,01	-0,02
	37	2	0,00	-22,23	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,20	0,01	-0,02
	38	2	0,00	-22,25	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,20	0,01	-0,02
	39	2	0,00	-22,21	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,18	0,02	-0,02
	40	2	0,00	-22,17	0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,17	0,02	-0,02
	41	2	0,00	-22,16	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,15	0,02	-0,02
	42	2	0,00	-22,17	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,02	-0,01
	43	2	0,00	-22,22	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,02	-0,01
	44	2	0,00	-22,31	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,03	-0,01
	45	2	0,00	-22,29	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	-0,01
	46	2	0,00	-22,21	0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,03	-0,01
	47	2	0,00	-22,19	0,01	-0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,08	-0,03	0,03	0,00
	48	2	0,00	-22,24	0,01	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,03	0,00
	49	2	0,00	-22,36	0,00	-0,01	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,16	-0,04	0,03	0,00
	50	2	0,00	-22,50	0,00	-0,01	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,17	-0,05	0,03	0,00
	51	2	0,00	-22,65	0,00	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,15	-0,04	0,02	0,00
	52	3	0,00	-22,64	0,00	-0,05	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,11	-0,01
	53	3	0,00	-22,49	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,08	-0,01
	54	3	0,00	-22,34	0,01	-0,05	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,02
	55	3	0,00	-22,21	0,01	-0,06	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,04	-0,03
	56	3	0,00	-22,09	0,01	-0,08	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,04	-0,05
	57	3	0,00	-21,99	0,02	-0,10	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,05	-0,07
	58	3	0,00	-21,90	0,02	-0,13	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,07	-0,09
	59	3	0,00	-21,80	0,03	-0,16	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,10	-0,10
	60	3	0,00	-22,16	0,03	-0,21	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,14	-0,12
	61	3	0,00	-22,18	0,04	-0,25	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,05	-0,04	0,19	-0,14
	62	4	0,00	-21,95	0,02	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,04	-0,05
	63	4	0,00	-21,61	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,03	-0,04
	64	4	0,00	-21,27	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	-0,03
	65	4	0,00	-20,95	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,02
	66	4	0,00	-20,54	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,02
	67	4	0,00	-20,23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,02
	68	4	0,00	-19,92	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	69	4	0,00	-19,62	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	70	4	0,00	-19,33	0,00	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	71	4	0,00	-19,05	0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	72	4	0,00	-18,81	0,01	-0,02	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,03
	73	4	0,00	-18,13	0,01	-0,03	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,03
	74	4	0,00	-17,87	0,01	-0,03	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,04
	75	4	0,00	-17,60	0,01	-0,04	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,05
	76	4	0,00	-17,33	0,01	-0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05
	77	4	0,00	-17,05	0,02	-0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,06
	78	4	0,00	-16,77	0,02	-0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
	79	4	0,00	-16,49	0,02	-0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
	80	4	0,00	-16,22	0,02	-0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,08
	81	4	0,00	-15,96	0,02	-0,09	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,09
	82	5	0,00	-15,51	0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,03
	83	5	0,00	-15,04	0,01	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,02
	84	5	0,00	-14,56	0,01	-0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,02
	85	5	0,00	-14,07	0,01	-0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	-0,02
	86	5	0,00	-13,57	0,01	-0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	-0,02
	87	5	0,00	-13,05	0,01	-0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00	-0,02
	88	5	0,00	-12,53	0,01	-0,02	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	-0,02
	89	5	0,00	-11,94	0,01	-0,02	0,14	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,48	0,00	-0,02
	90	5	0,00	-11,28	0,00	-0,01	0,17	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,57	0,00	-0,02
	91	5	0,00	-10,56	0,00	-0,01	0,21	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,67	0,00	-0,02
	92	5	0,00	-9,79	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,00	-0,02


Risultati inviluppo spostamenti pali (minimi e massimi)


	Palo	Tratto	U	V	W	PhiX	PhiY	PhiZ
	1	1	0,0002	0,0000	-0,1006	-0.0000	-0.0003	-0.0000	MIN
	1	1	0,0039	0,0001	-0,0981	0.0000	-0.0003	-0.0000	MAX
	2	1	-0,0001	0,0000	-0,1004	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	2	1	0,0003	0,0001	-0,0979	0.0000	0.0000	-0.0000	MAX
	3	1	-0,0001	0,0000	-0,1004	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	3	1	0,0001	0,0001	-0,0978	0.0000	0.0001	-0.0000	MAX
	4	1	-0,0003	0,0000	-0,1006	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	4	1	0,0001	0,0001	-0,0980	0.0000	0.0002	-0.0000	MAX
	5	1	-0,0005	-0,0001	-0,1010	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	5	1	0,0001	0,0000	-0,0983	0.0001	0.0004	-0.0000	MAX
	6	1	-0,0007	-0,0001	-0,1016	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	6	1	0,0002	0,0000	-0,0988	0.0001	0.0005	-0.0000	MAX
	7	1	-0,0007	-0,0002	-0,1022	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	7	1	0,0003	0,0000	-0,0994	0.0001	0.0005	-0.0000	MAX
	8	1	-0,0007	-0,0002	-0,1029	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	8	1	0,0004	0,0000	-0,1001	0.0001	0.0005	-0.0000	MAX
	9	1	-0,0006	-0,0003	-0,1037	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	9	1	0,0005	0,0001	-0,1007	0.0001	0.0006	-0.0000	MAX
	10	1	-0,0006	-0,0004	-0,1044	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	10	1	0,0007	0,0001	-0,1013	0.0001	0.0006	-0.0000	MAX
	11	1	-0,0005	-0,0004	-0,1052	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	11	1	0,0008	0,0001	-0,1020	0.0002	0.0005	-0.0001	MAX
	12	1	-0,0004	-0,0005	-0,1059	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	12	1	0,0009	0,0001	-0,1026	0.0002	0.0005	-0.0001	MAX
	13	1	-0,0004	-0,0007	-0,1066	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	13	1	0,0010	0,0001	-0,1032	0.0002	0.0005	-0.0001	MAX
	14	1	-0,0004	-0,0008	-0,1073	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	14	1	0,0011	0,0001	-0,1038	0.0003	0.0005	-0.0001	MAX
	15	1	-0,0003	-0,0009	-0,1080	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	15	1	0,0013	0,0001	-0,1045	0.0003	0.0006	-0.0001	MAX
	16	1	-0,0003	-0,0011	-0,1087	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	16	1	0,0014	0,0001	-0,1051	0.0003	0.0006	-0.0001	MAX
	17	1	-0,0003	-0,0012	-0,1095	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	17	1	0,0015	0,0002	-0,1057	0.0004	0.0006	-0.0001	MAX
	18	1	-0,0003	-0,0014	-0,1102	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	18	1	0,0016	0,0002	-0,1064	0.0005	0.0006	-0.0001	MAX
	19	1	-0,0002	-0,0016	-0,1110	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	19	1	0,0017	0,0002	-0,1071	0.0005	0.0006	-0.0001	MAX
	20	1	-0,0002	-0,0017	-0,1118	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	20	1	0,0018	0,0003	-0,1077	0.0006	0.0006	-0.0000	MAX
	21	1	-0,0002	-0,0019	-0,1125	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	21	1	0,0020	0,0003	-0,1084	0.0007	0.0006	-0.0000	MAX
	22	1	-0,0001	-0,0020	-0,1133	-0.0001	-0.0000	0.0000	MIN
	22	1	0,0021	0,0004	-0,1091	0.0008	0.0006	0.0000	MAX
	23	1	-0,0001	-0,0020	-0,1140	-0.0001	-0.0000	0.0001	MIN
	23	1	0,0022	0,0006	-0,1096	0.0009	0.0005	0.0001	MAX
	24	2	-0,0015	-0,0026	-0,1136	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	24	2	0,0009	0,0002	-0,1091	0.0006	0.0001	0.0002	MAX
	25	2	-0,0015	-0,0024	-0,1123	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	25	2	0,0010	0,0002	-0,1079	0.0006	0.0001	0.0002	MAX
	26	2	-0,0015	-0,0021	-0,1111	-0.0000	-0.0010	0.0002	MIN
	26	2	0,0010	0,0002	-0,1067	0.0005	0.0001	0.0002	MAX
	27	2	-0,0015	-0,0018	-0,1098	-0.0000	-0.0010	0.0002	MIN
	27	2	0,0010	0,0002	-0,1055	0.0004	0.0001	0.0002	MAX
	28	2	-0,0015	-0,0015	-0,1086	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	28	2	0,0010	0,0001	-0,1043	0.0004	0.0001	0.0002	MAX
	29	2	-0,0015	-0,0013	-0,1074	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	29	2	0,0009	0,0001	-0,1031	0.0003	0.0001	0.0002	MAX
	30	2	-0,0015	-0,0010	-0,1062	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	30	2	0,0009	0,0001	-0,1018	0.0003	0.0001	0.0002	MAX
	31	2	-0,0015	-0,0007	-0,1051	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	31	2	0,0008	0,0001	-0,1007	0.0002	0.0001	0.0002	MAX
	32	2	-0,0016	-0,0005	-0,1040	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	32	2	0,0007	0,0001	-0,0997	0.0002	0.0001	0.0002	MAX
	33	2	-0,0016	-0,0003	-0,1029	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	33	2	0,0007	0,0001	-0,0987	0.0001	0.0001	0.0002	MAX
	34	2	-0,0016	0,0000	-0,1019	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	34	2	0,0006	0,0002	-0,0977	0.0001	0.0001	0.0002	MAX
	35	2	-0,0016	0,0000	-0,1009	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	35	2	0,0006	0,0003	-0,0967	0.0001	0.0001	0.0002	MAX
	36	2	-0,0016	0,0000	-0,0999	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	36	2	0,0006	0,0004	-0,0958	0.0000	0.0001	0.0002	MAX
	37	2	-0,0016	0,0000	-0,0989	-0.0001	-0.0008	0.0002	MIN
	37	2	0,0006	0,0006	-0,0948	-0.0000	0.0001	0.0002	MAX
	38	2	-0,0016	0,0000	-0,0980	-0.0001	-0.0007	0.0002	MIN
	38	2	0,0005	0,0008	-0,0938	-0.0000	0.0001	0.0002	MAX
	39	2	-0,0016	0,0000	-0,0970	-0.0001	-0.0007	0.0001	MIN
	39	2	0,0005	0,0009	-0,0929	-0.0000	0.0001	0.0001	MAX
	40	2	-0,0016	0,0000	-0,0962	-0.0001	-0.0007	0.0001	MIN
	40	2	0,0004	0,0011	-0,0921	-0.0000	0.0001	0.0001	MAX
	41	2	-0,0016	0,0000	-0,0953	-0.0001	-0.0006	0.0001	MIN
	41	2	0,0003	0,0013	-0,0913	-0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	42	2	-0,0016	0,0000	-0,0946	-0.0001	-0.0005	0.0001	MIN
	42	2	0,0002	0,0014	-0,0906	-0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	43	2	-0,0016	0,0000	-0,0939	-0.0002	-0.0005	0.0001	MIN
	43	2	0,0001	0,0015	-0,0899	-0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	44	2	-0,0017	0,0000	-0,0934	-0.0002	-0.0004	0.0001	MIN
	44	2	0,0000	0,0016	-0,0894	0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	45	2	-0,0017	0,0000	-0,0930	-0.0002	-0.0002	0.0001	MIN
	45	2	0,0000	0,0017	-0,0890	0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	46	2	-0,0017	0,0000	-0,0928	-0.0002	-0.0002	0.0000	MIN
	46	2	0,0001	0,0018	-0,0888	0.0000	-0.0000	0.0000	MAX
	47	2	-0,0018	0,0000	-0,0928	-0.0002	-0.0002	0.0000	MIN
	47	2	0,0001	0,0018	-0,0888	0.0000	0.0000	0.0000	MAX
	48	2	-0,0019	0,0000	-0,0929	-0.0002	-0.0002	-0.0000	MIN
	48	2	0,0001	0,0018	-0,0889	0.0000	0.0001	-0.0000	MAX
	49	2	-0,0020	0,0000	-0,0932	-0.0002	-0.0002	-0.0000	MIN
	49	2	0,0002	0,0018	-0,0891	0.0000	0.0002	-0.0000	MAX
	50	2	-0,0021	0,0000	-0,0935	-0.0002	-0.0003	-0.0001	MIN
	50	2	0,0002	0,0017	-0,0894	0.0000	0.0002	-0.0001	MAX
	51	2	-0,0020	0,0000	-0,0939	-0.0003	-0.0002	-0.0001	MIN
	51	2	0,0002	0,0016	-0,0898	0.0000	0.0002	-0.0001	MAX
	52	3	-0,0023	-0,0004	-0,0938	-0.0001	-0.0003	-0.0002	MIN
	52	3	0,0001	0,0000	-0,0898	0.0001	-0.0000	-0.0002	MAX
	53	3	-0,0023	-0,0005	-0,0935	-0.0000	-0.0003	-0.0002	MIN
	53	3	0,0001	0,0000	-0,0894	0.0001	0.0000	-0.0002	MAX
	54	3	-0,0023	-0,0007	-0,0931	-0.0000	-0.0003	-0.0003	MIN
	54	3	0,0001	0,0000	-0,0891	0.0001	0.0000	-0.0003	MAX
	55	3	-0,0023	-0,0011	-0,0928	-0.0000	-0.0002	-0.0003	MIN
	55	3	0,0001	0,0001	-0,0888	0.0002	-0.0000	-0.0003	MAX
	56	3	-0,0023	-0,0015	-0,0925	-0.0000	-0.0002	-0.0004	MIN
	56	3	0,0001	0,0001	-0,0886	0.0003	-0.0000	-0.0004	MAX
	57	3	-0,0023	-0,0019	-0,0923	-0.0000	-0.0002	-0.0004	MIN
	57	3	0,0001	0,0001	-0,0883	0.0004	-0.0000	-0.0004	MAX
	58	3	-0,0023	-0,0024	-0,0921	-0.0000	-0.0002	-0.0004	MIN
	58	3	0,0001	0,0001	-0,0881	0.0005	-0.0000	-0.0004	MAX
	59	3	-0,0023	-0,0030	-0,0918	-0.0000	-0.0002	-0.0005	MIN
	59	3	0,0001	0,0002	-0,0879	0.0006	-0.0000	-0.0005	MAX
	60	3	-0,0023	-0,0036	-0,0916	-0.0000	-0.0002	-0.0005	MIN
	60	3	0,0001	0,0002	-0,0876	0.0007	-0.0000	-0.0005	MAX
	61	3	-0,0023	-0,0041	-0,0914	-0.0000	-0.0002	-0.0005	MIN
	61	3	0,0001	0,0002	-0,0874	0.0007	-0.0000	-0.0005	MAX
	62	4	-0,0042	-0,0001	-0,0908	-0.0002	-0.0006	-0.0004	MIN
	62	4	0,0001	0,0019	-0,0869	-0.0000	0.0000	-0.0004	MAX
	63	4	-0,0041	0,0000	-0,0900	-0.0002	-0.0006	-0.0003	MIN
	63	4	0,0001	0,0015	-0,0861	-0.0000	0.0000	-0.0003	MAX
	64	4	-0,0040	0,0000	-0,0892	-0.0001	-0.0006	-0.0003	MIN
	64	4	0,0001	0,0011	-0,0854	-0.0000	0.0000	-0.0003	MAX
	65	4	-0,0039	0,0000	-0,0884	-0.0001	-0.0006	-0.0003	MIN
	65	4	0,0001	0,0008	-0,0847	-0.0000	0.0000	-0.0003	MAX
	66	4	-0,0038	0,0000	-0,0877	-0.0001	-0.0006	-0.0002	MIN
	66	4	0,0001	0,0005	-0,0841	-0.0000	0.0000	-0.0002	MAX
	67	4	-0,0037	0,0000	-0,0869	-0.0000	-0.0006	-0.0002	MIN
	67	4	0,0001	0,0002	-0,0834	0.0000	0.0000	-0.0002	MAX
	68	4	-0,0036	0,0000	-0,0862	-0.0000	-0.0006	-0.0002	MIN
	68	4	0,0001	0,0001	-0,0828	0.0000	0.0000	-0.0002	MAX
	69	4	-0,0035	-0,0001	-0,0855	-0.0000	-0.0006	-0.0001	MIN
	69	4	0,0001	0,0000	-0,0821	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	70	4	-0,0034	-0,0003	-0,0848	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	70	4	0,0001	0,0000	-0,0815	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	71	4	-0,0033	-0,0004	-0,0841	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	71	4	0,0001	0,0000	-0,0809	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	72	4	-0,0032	-0,0005	-0,0835	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	72	4	0,0001	0,0000	-0,0804	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	73	4	-0,0031	-0,0006	-0,0829	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	73	4	0,0001	0,0001	-0,0799	0.0002	0.0000	-0.0001	MAX
	74	4	-0,0031	-0,0007	-0,0823	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	74	4	0,0001	0,0001	-0,0794	0.0002	0.0000	-0.0001	MAX
	75	4	-0,0030	-0,0009	-0,0816	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	75	4	0,0001	0,0001	-0,0788	0.0002	0.0000	-0.0001	MAX
	76	4	-0,0029	-0,0010	-0,0810	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	76	4	0,0001	0,0001	-0,0782	0.0003	0.0000	-0.0002	MAX
	77	4	-0,0028	-0,0011	-0,0803	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	77	4	0,0001	0,0001	-0,0776	0.0003	0.0000	-0.0002	MAX
	78	4	-0,0027	-0,0013	-0,0796	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	78	4	0,0001	0,0001	-0,0770	0.0003	0.0000	-0.0002	MAX
	79	4	-0,0026	-0,0014	-0,0790	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	79	4	0,0001	0,0001	-0,0764	0.0004	0.0000	-0.0002	MAX
	80	4	-0,0025	-0,0015	-0,0783	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	80	4	0,0001	0,0001	-0,0758	0.0004	0.0000	-0.0002	MAX
	81	4	-0,0024	-0,0016	-0,0777	-0.0000	-0.0006	-0.0001	MIN
	81	4	0,0001	0,0001	-0,0752	0.0005	0.0000	-0.0001	MAX
	82	5	-0,0027	-0,0003	-0,0766	-0.0000	-0.0008	-0.0001	MIN
	82	5	0,0002	0,0000	-0,0742	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	83	5	-0,0025	-0,0004	-0,0755	-0.0000	-0.0009	-0.0001	MIN
	83	5	0,0002	0,0000	-0,0733	0.0001	0.0001	-0.0001	MAX
	84	5	-0,0022	-0,0004	-0,0744	-0.0000	-0.0009	-0.0000	MIN
	84	5	0,0003	0,0000	-0,0722	0.0001	0.0001	-0.0000	MAX
	85	5	-0,0020	-0,0004	-0,0732	-0.0000	-0.0009	-0.0000	MIN
	85	5	0,0004	0,0000	-0,0712	0.0001	0.0001	-0.0000	MAX
	86	5	-0,0018	-0,0004	-0,0720	-0.0000	-0.0009	-0.0000	MIN
	86	5	0,0004	0,0000	-0,0701	0.0001	0.0001	-0.0000	MAX
	87	5	-0,0015	-0,0004	-0,0708	-0.0000	-0.0010	0.0000	MIN
	87	5	0,0006	0,0000	-0,0690	0.0001	0.0001	0.0000	MAX
	88	5	-0,0012	-0,0004	-0,0696	-0.0000	-0.0010	0.0000	MIN
	88	5	0,0007	0,0000	-0,0678	0.0001	0.0001	0.0000	MAX
	89	5	-0,0009	-0,0003	-0,0682	-0.0000	-0.0011	0.0000	MIN
	89	5	0,0010	0,0000	-0,0665	0.0001	0.0002	0.0000	MAX
	90	5	-0,0006	-0,0003	-0,0667	-0.0000	-0.0012	0.0000	MIN
	90	5	0,0013	0,0000	-0,0651	0.0001	0.0002	0.0000	MAX
	91	5	-0,0005	-0,0002	-0,0650	-0.0000	-0.0013	0.0000	MIN
	91	5	0,0017	0,0000	-0,0636	0.0001	0.0003	0.0000	MAX
	92	5	-0,0007	-0,0002	-0,0632	-0.0000	-0.0013	0.0000	MIN
	92	5	0,0021	0,0000	-0,0619	0.0001	0.0004	0.0000	MAX


Verifiche strutturali


Inviluppo verifiche presso-flessione pali/micropali in c.a. (massimi e minimi)


	Ip - It	X	Afi/Dt	Afs/St	Nu	Muz	Muy	FS
	1 - 1 - P	8,34	6,03	6,03	7,89	-69,37	0,58	3230.99
	2 - 1 - P	8,46	6,03	6,03	7,45	-24,27	-64,03	1241.85
	3 - 1 - P	8,57	6,03	6,03	7,43	-37,42	57,52	2002.94
	4 - 1 - P	8,69	4,02	8,04	7,14	-12,43	65,88	663.75
	5 - 1 - P	8,81	4,02	8,04	6,92	-8,54	66,48	440.96
	6 - 1 - P	8,93	6,03	6,03	7,09	-7,38	66,68	360.88
	7 - 1 - P	9,05	8,04	4,02	6,89	-7,22	66,69	329.20
	8 - 1 - P	9,16	8,04	4,02	6,77	-7,71	66,60	323.51
	9 - 1 - P	9,28	8,04	4,02	7,00	-8,63	66,48	330.11
	10 - 1 - P	9,40	8,04	4,02	6,89	-9,89	66,26	343.62
	11 - 1 - P	9,52	6,03	6,03	6,81	-11,57	65,99	364.53
	12 - 1 - P	9,64	4,02	8,04	7,00	-13,51	65,70	385.67
	13 - 1 - P	9,76	6,03	6,03	6,88	-15,56	65,36	402.09
	14 - 1 - P	9,87	6,03	6,03	7,12	-17,64	65,05	411.67
	15 - 1 - P	9,99	6,03	6,03	6,95	-19,90	64,67	417.64
	16 - 1 - P	10,11	6,03	6,03	6,84	-22,82	64,19	426.96
	17 - 1 - P	10,23	6,03	6,03	7,09	-26,29	63,67	432.97
	18 - 1 - P	10,35	6,03	6,03	6,98	-30,11	62,20	429.54
	19 - 1 - P	10,46	6,03	6,03	6,88	-34,66	59,23	420.53
	20 - 1 - P	10,47	6,03	6,03	7,64	-42,54	54,24	407.32
	21 - 1 - P	10,26	6,03	6,03	8,56	-50,37	45,62	378.94
	22 - 1 - P	10,53	6,03	6,03	7,97	-54,79	38,61	348.90
	23 - 1 - P	10,64	6,03	6,03	8,25	-61,10	28,79	320.45
	24 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,17	-5,92	-66,93	267.87
	25 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,11	-4,01	-67,23	247.91
	26 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,04	-3,58	-67,28	243.06
	27 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,95	-3,91	-67,22	244.78
	28 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,86	-4,65	-67,10	249.36
	29 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,78	-5,62	-66,93	256.05
	30 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,05	-6,81	-66,77	267.32
	31 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,98	-8,21	-66,54	283.05
	32 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,92	-9,61	-66,31	298.67
	33 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,87	-10,54	-66,16	310.78
	34 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,82	-10,17	-66,21	318.01
	35 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,77	-8,99	-66,39	320.62
	36 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,72	-7,95	-66,55	321.45
	37 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,91	-7,21	-66,69	326.75
	38 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,93	-6,78	-66,76	340.88
	39 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,89	-6,56	-66,79	362.97
	40 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,85	-6,53	-66,80	393.66
	41 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,84	-6,72	-66,76	438.67
	42 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,84	-7,29	-66,67	513.64
	43 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,89	-8,66	-66,46	662.43
	44 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,98	-12,57	-65,84	1060.53
	45 - 2 - P	5,54	6,03	6,03	21,29	51,41	-46,50	1868.53
	46 - 2 - P	5,38	6,03	6,03	20,85	49,13	-49,99	1740.59
	47 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,02	-3,51	67,30	813.38
	48 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,08	0,09	67,85	542.69
	49 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,19	2,60	67,46	430.17
	50 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,34	5,43	67,02	394.96
	51 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,49	10,52	66,23	443.45
	52 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,48	68,70	3,42	616.88
	53 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,33	67,37	-9,38	871.70
	54 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,18	67,96	-6,63	1242.75
	55 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,04	66,84	11,67	1555.76
	56 - 3 - P	8,08	6,03	6,03	16,08	-66,97	-15,60	1337.24
	57 - 3 - P	8,23	6,03	6,03	15,52	-68,79	-7,23	1024.02
	58 - 3 - P	8,23	6,03	6,03	15,42	-69,28	-5,00	813.50
	59 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	6,63	65,19	18,99	656.66
	60 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	6,99	65,82	16,33	465.76
	61 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,01	65,69	16,90	345.25
	62 - 4 - P	10,93	6,03	6,03	7,04	-46,70	-51,05	974.61
	63 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	21,29	24,97	-65,47	1015.10
	64 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	20,96	18,79	-66,38	1028.66
	65 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	20,65	13,30	-67,19	1040.79
	66 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	20,25	8,42	-67,89	1051.82
	67 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,95	4,08	-68,52	1061.71
	68 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,65	0,18	-69,09	1071.00
	69 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,36	-3,42	-68,57	1064.68
	70 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,08	-7,12	-67,98	1059.25
	71 - 4 - P	5,85	8,04	4,02	18,81	-10,93	-67,37	1055.91
	72 - 4 - P	5,69	6,03	6,03	18,29	-13,56	-66,92	1047.25
	73 - 4 - P	5,69	6,03	6,03	17,62	-17,32	-66,27	1037.38
	74 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	17,63	-22,94	-65,41	1020.24
	75 - 4 - P	7,05	6,03	6,03	14,72	-40,77	-56,38	978.53
	76 - 4 - P	7,31	6,03	6,03	13,64	-45,75	-53,00	899.81
	77 - 4 - P	7,55	6,03	6,03	12,61	-48,58	-49,28	824.19
	78 - 4 - P	7,50	6,03	6,03	12,47	-50,32	-46,53	763.09
	79 - 4 - P	7,32	6,03	6,03	12,75	-51,74	-44,35	707.45
	80 - 4 - P	7,40	6,03	6,03	12,21	-52,55	-42,96	647.03
	81 - 4 - P	7,40	6,03	6,03	11,99	-51,56	-44,48	570.87
	82 - 5 - P	8,75	6,03	6,03	7,22	-7,34	-66,70	369.13
	83 - 5 - P	8,60	6,03	6,03	7,20	-3,08	-67,38	307.75
	84 - 5 - P	8,45	6,03	6,03	7,16	-1,27	-67,67	275.19
	85 - 5 - P	8,30	6,03	6,03	7,12	-0,58	-67,77	250.25
	86 - 5 - P	8,16	6,03	6,03	7,06	-0,45	-67,79	224.84
	87 - 5 - P	8,01	6,03	6,03	6,99	-0,58	-67,76	196.99
	88 - 5 - P	7,86	6,03	6,03	6,95	-0,80	-67,72	168.28
	89 - 5 - P	7,71	6,03	6,03	6,80	-0,99	-67,67	141.42
	90 - 5 - P	7,56	6,03	6,03	6,58	-1,16	-67,63	118.53
	91 - 5 - P	7,41	6,03	6,03	6,30	-1,33	-67,57	101.41
	92 - 5 - P	7,27	6,03	6,03	5,97	-1,78	-67,46	96.34


Inviluppo verifiche a taglio pali in c.a. (massimi e minimi)


	Palo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd	Fs
	1	1	6,13	57,55	368,28	57,55	1000,00
			6,13	57,55	368,28	57,55	1000,00
	2	1	7,45	58,10	367,42	58,10	1000,00
			7,45	58,10	367,42	58,10	1000,00
	3	1	8,07	58,64	367,10	58,64	1000,00
			8,07	58,64	367,10	58,64	1000,00
	4	1	7,01	57,85	367,79	57,85	1000,00
			7,01	57,85	367,79	57,85	1000,00
	5	1	6,90	58,37	367,88	58,37	1000,00
			6,90	58,37	367,88	58,37	1000,00
	6	1	6,78	57,60	368,07	57,60	1000,00
			6,78	57,60	368,07	57,60	1000,00
	7	1	6,52	58,12	368,27	58,12	1000,00
			6,52	58,12	368,27	58,12	1000,00
	8	1	6,67	58,62	368,23	58,62	1000,00
			6,67	58,62	368,23	58,62	1000,00
	9	1	6,28	57,88	368,60	57,88	1000,00
			6,28	57,88	368,60	57,88	1000,00
	10	1	6,43	58,37	368,55	58,37	1000,00
			6,43	58,37	368,55	58,37	1000,00
	11	1	6,59	57,65	368,51	57,65	1000,00
			6,59	57,65	368,51	57,65	1000,00
	12	1	9,64	58,13	366,66	58,13	1000,00
			9,64	58,13	366,66	58,13	1000,00
	13	1	9,76	58,61	366,64	58,61	1000,00
			9,76	58,61	366,64	58,61	1000,00
	14	1	9,76	57,91	366,79	57,91	1000,00
			9,76	57,91	366,79	57,91	1000,00
	15	1	9,90	58,37	366,74	58,37	1000,00
			9,90	58,37	366,74	58,37	1000,00
	16	1	10,11	57,69	366,63	57,69	1000,00
			10,11	57,69	366,63	57,69	1000,00
	17	1	10,23	58,15	366,68	58,15	1000,00
			10,23	58,15	366,68	58,15	1000,00
	18	1	10,35	57,49	366,66	57,49	1000,00
			10,35	57,49	366,66	57,49	1000,00
	19	1	10,35	57,93	366,73	57,93	1000,00
			10,35	57,93	366,73	57,93	1000,00
	20	1	10,47	58,37	366,79	58,37	1000,00
			10,47	58,37	366,79	58,37	1000,00
	21	1	10,58	57,73	366,77	57,73	1000,00
			10,58	57,73	366,77	57,73	1000,00
	22	1	7,51	58,16	368,78	58,16	1000,00
			7,51	58,16	368,78	58,16	1000,00
	23	1	7,20	57,54	369,10	57,54	1000,00
			7,20	57,54	369,10	57,54	1000,00
	24	2	11,00	58,22	366,69	58,22	541,55
			11,00	58,22	366,69	58,22	541,55
	25	2	11,00	58,22	366,68	58,22	566,00
			11,00	58,22	366,68	58,22	566,00
	26	2	11,00	58,22	366,67	58,22	615,53
			11,00	58,22	366,67	58,22	615,53
	27	2	11,00	58,22	366,65	58,22	689,12
			11,00	58,22	366,65	58,22	689,12
	28	2	11,00	58,22	366,63	58,22	788,01
			11,00	58,22	366,63	58,22	788,01
	29	2	11,00	58,22	366,61	58,22	915,58
			11,00	58,22	366,61	58,22	915,58
	30	2	11,00	58,22	366,67	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,67	58,22	1000,00
	31	2	11,00	58,22	366,66	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,66	58,22	1000,00
	32	2	11,00	58,22	366,64	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,64	58,22	1000,00
	33	2	7,34	58,22	368,99	58,22	1000,00
			7,34	58,22	368,99	58,22	1000,00
	34	2	7,34	58,22	368,98	58,22	1000,00
			7,34	58,22	368,98	58,22	1000,00
	35	2	7,04	58,22	369,16	58,22	1000,00
			7,04	58,22	369,16	58,22	1000,00
	36	2	11,00	58,22	366,60	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,60	58,22	1000,00
	37	2	8,23	58,22	368,43	58,22	1000,00
			8,23	58,22	368,43	58,22	1000,00
	38	2	11,00	58,22	366,65	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,65	58,22	1000,00
	39	2	10,90	58,22	366,73	58,22	1000,00
			10,90	58,22	366,73	58,22	1000,00
	40	2	10,75	58,22	366,82	58,22	1000,00
			10,75	58,22	366,82	58,22	1000,00
	41	2	10,16	58,22	367,19	58,22	1000,00
			10,16	58,22	367,19	58,22	1000,00
	42	2	10,31	58,22	367,10	58,22	1000,00
			10,31	58,22	367,10	58,22	1000,00
	43	2	10,75	58,22	366,83	58,22	1000,00
			10,75	58,22	366,83	58,22	1000,00
	44	2	10,90	58,22	366,75	58,22	1000,00
			10,90	58,22	366,75	58,22	1000,00
	45	2	3,69	58,22	368,63	58,22	1000,00
			3,69	58,22	368,63	58,22	1000,00
	46	2	10,75	58,22	366,86	58,22	1000,00
			10,75	58,22	366,86	58,22	1000,00
	47	2	9,42	58,22	367,70	58,22	1000,00
			9,42	58,22	367,70	58,22	1000,00
	48	2	10,60	58,22	366,96	58,22	1000,00
			10,60	58,22	366,96	58,22	1000,00
	49	2	7,63	58,22	368,87	58,22	1000,00
			7,63	58,22	368,87	58,22	1000,00
	50	2	10,46	58,22	367,11	58,22	1000,00
			10,46	58,22	367,11	58,22	1000,00
	51	2	9,42	58,22	367,80	58,22	1000,00
			9,42	58,22	367,80	58,22	1000,00
	52	3	11,00	58,22	366,76	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,76	58,22	1000,00
	53	3	11,00	58,22	366,73	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,73	58,22	1000,00
	54	3	11,00	58,22	366,70	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,70	58,22	1000,00
	55	3	11,00	58,22	366,67	58,22	949,58
			11,00	58,22	366,67	58,22	949,58
	56	3	11,00	58,22	366,64	58,22	745,65
			11,00	58,22	366,64	58,22	745,65
	57	3	11,00	58,22	366,62	58,22	578,06
			11,00	58,22	366,62	58,22	578,06
	58	3	11,00	58,22	366,60	58,22	450,14
			11,00	58,22	366,60	58,22	450,14
	59	3	11,00	58,22	366,58	58,22	355,71
			11,00	58,22	366,58	58,22	355,71
	60	3	11,00	58,22	366,66	58,22	283,07
			11,00	58,22	366,66	58,22	283,07
	61	3	11,00	58,22	366,66	58,22	232,79
			11,00	58,22	366,66	58,22	232,79
	62	4	3,69	57,58	368,62	57,58	1000,00
			3,69	57,58	368,62	57,58	1000,00
	63	4	3,85	58,14	368,65	58,14	1000,00
			3,85	58,14	368,65	58,14	1000,00
	64	4	3,85	57,65	368,60	57,65	1000,00
			3,85	57,65	368,60	57,65	1000,00
	65	4	3,85	58,22	368,56	58,22	1000,00
			3,85	58,22	368,56	58,22	1000,00
	66	4	3,85	57,72	368,49	57,72	1000,00
			3,85	57,72	368,49	57,72	1000,00
	67	4	3,85	58,31	368,45	58,31	1000,00
			3,85	58,31	368,45	58,31	1000,00
	68	4	3,85	57,80	368,40	57,80	1000,00
			3,85	57,80	368,40	57,80	1000,00
	69	4	3,85	58,40	368,36	58,40	1000,00
			3,85	58,40	368,36	58,40	1000,00
	70	4	3,85	57,88	368,32	57,88	1000,00
			3,85	57,88	368,32	57,88	1000,00
	71	4	3,85	58,50	368,28	58,50	1000,00
			3,85	58,50	368,28	58,50	1000,00
	72	4	9,75	57,96	366,79	57,96	1000,00
			9,75	57,96	366,79	57,96	1000,00
	73	4	9,76	58,59	366,61	58,59	1000,00
			9,76	58,59	366,61	58,59	1000,00
	74	4	9,54	58,05	366,72	58,05	1000,00
			9,54	58,05	366,72	58,05	1000,00
	75	4	9,54	57,50	366,64	57,50	1000,00
			9,54	57,50	366,64	57,50	1000,00
	76	4	9,44	58,14	366,65	58,14	1000,00
			9,44	58,14	366,65	58,14	1000,00
	77	4	9,24	57,58	366,74	57,58	1000,00
			9,24	57,58	366,74	57,58	1000,00
	78	4	9,23	58,24	366,66	58,24	882,60
			9,23	58,24	366,66	58,24	882,60
	79	4	9,12	57,66	366,67	57,66	790,66
			9,12	57,66	366,67	57,66	790,66
	80	4	8,93	58,34	366,76	58,34	749,48
			8,93	58,34	366,76	58,34	749,48
	81	4	8,91	57,75	366,70	57,75	671,38
			8,91	57,75	366,70	57,75	671,38
	82	5	5,08	57,48	368,15	57,48	1000,00
			5,08	57,48	368,15	57,48	1000,00
	83	5	8,60	58,47	366,70	58,47	1000,00
			8,60	58,47	366,70	58,47	1000,00
	84	5	8,37	58,13	366,78	58,13	1000,00
			8,37	58,13	366,78	58,13	1000,00
	85	5	8,23	57,79	366,76	57,79	948,97
			8,23	57,79	366,76	57,79	948,97
	86	5	8,16	58,83	366,67	58,83	815,19
			8,16	58,83	366,67	58,83	815,19
	87	5	8,01	58,49	366,66	58,49	672,23
			8,01	58,49	366,66	58,49	672,23
	88	5	7,86	58,13	366,65	58,13	536,99
			7,86	58,13	366,65	58,13	536,99
	89	5	7,63	57,76	366,70	57,76	422,05
			7,63	57,76	366,70	57,76	422,05
	90	5	7,49	58,89	366,65	58,89	339,75
			7,49	58,89	366,65	58,89	339,75
	91	5	7,41	58,52	366,52	58,52	273,44
			7,41	58,52	366,52	58,52	273,44
	92	5	6,09	58,13	367,22	58,13	260,37
			6,09	58,13	367,22	58,13	260,37


Verifiche a torsione pali in c.a.


Non ci sono sollecitazioni torcenti sui pali.



Armature Pali


Subs	descrizione palo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
PALO 1  	0,00	8,38	6f16	0,00	8,38	f8/20
PALO 2  	0,00	8,50	6f16	0,00	8,50	f8/20
PALO 3  	0,00	8,62	6f16	0,00	8,62	f8/20
PALO 4  	0,00	8,74	6f16	0,00	8,74	f8/20
PALO 5  	0,00	8,86	6f16	0,00	8,86	f8/20
PALO 6  	0,00	8,97	6f16	0,00	8,97	f8/20
PALO 7  	0,00	9,09	6f16	0,00	9,09	f8/20
PALO 8  	0,00	9,21	6f16	0,00	9,21	f8/20
PALO 9  	0,00	9,33	6f16	0,00	9,33	f8/20
PALO 10  	0,00	9,45	6f16	0,00	9,45	f8/20
PALO 11  	0,00	9,57	6f16	0,00	9,57	f8/20
PALO 12  	0,00	9,68	6f16	0,00	9,68	f8/20
PALO 13  	0,00	9,80	6f16	0,00	9,80	f8/20
PALO 14  	0,00	9,92	6f16	0,00	9,92	f8/20
PALO 15  	0,00	10,04	6f16	0,00	10,04	f8/20
PALO 16  	0,00	10,16	6f16	0,00	10,16	f8/20
PALO 17  	0,00	10,27	6f16	0,00	10,27	f8/20
PALO 18  	0,00	10,39	6f16	0,00	10,39	f8/20
PALO 19  	0,00	10,51	6f16	0,00	10,51	f8/20
PALO 20  	0,00	10,63	6f16	0,00	10,63	f8/20
PALO 21  	0,00	10,75	6f16	0,00	10,75	f8/20
PALO 22  	0,00	10,86	6f16	0,00	10,86	f8/20
PALO 23  	0,00	10,98	6f16	0,00	10,98	f8/20
PALO 24  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 25  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 26  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 27  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 28  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 29  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 30  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 31  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 32  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 33  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 34  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 35  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 36  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 37  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 38  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 39  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 40  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 41  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 42  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 43  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 44  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 45  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 46  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 47  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 48  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 49  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 50  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 51  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 52  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 53  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 54  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 55  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 56  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 57  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 58  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 59  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 60  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 61  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 62  	0,00	10,97	6f16	0,00	10,97	f8/20
PALO 63  	0,00	10,87	6f16	0,00	10,87	f8/20
PALO 64  	0,00	10,76	6f16	0,00	10,76	f8/20
PALO 65  	0,00	10,65	6f16	0,00	10,65	f8/20
PALO 66  	0,00	10,55	6f16	0,00	10,55	f8/20
PALO 67  	0,00	10,44	6f16	0,00	10,44	f8/20
PALO 68  	0,00	10,34	6f16	0,00	10,34	f8/20
PALO 69  	0,00	10,23	6f16	0,00	10,23	f8/20
PALO 70  	0,00	10,12	6f16	0,00	10,12	f8/20
PALO 71  	0,00	10,02	6f16	0,00	10,02	f8/20
PALO 72  	0,00	9,91	6f16	0,00	9,91	f8/20
PALO 73  	0,00	9,80	6f16	0,00	9,80	f8/20
PALO 74  	0,00	9,70	6f16	0,00	9,70	f8/20
PALO 75  	0,00	9,59	6f16	0,00	9,59	f8/20
PALO 76  	0,00	9,48	6f16	0,00	9,48	f8/20
PALO 77  	0,00	9,38	6f16	0,00	9,38	f8/20
PALO 78  	0,00	9,27	6f16	0,00	9,27	f8/20
PALO 79  	0,00	9,17	6f16	0,00	9,17	f8/20
PALO 80  	0,00	9,06	6f16	0,00	9,06	f8/20
PALO 81  	0,00	8,95	6f16	0,00	8,95	f8/20
PALO 82  	0,00	8,79	6f16	0,00	8,79	f8/20
PALO 83  	0,00	8,65	6f16	0,00	8,65	f8/20
PALO 84  	0,00	8,50	6f16	0,00	8,50	f8/20
PALO 85  	0,00	8,35	6f16	0,00	8,35	f8/20
PALO 86  	0,00	8,20	6f16	0,00	8,20	f8/20
PALO 87  	0,00	8,05	6f16	0,00	8,05	f8/20
PALO 88  	0,00	7,90	6f16	0,00	7,90	f8/20
PALO 89  	0,00	7,76	6f16	0,00	7,76	f8/20
PALO 90  	0,00	7,61	6f16	0,00	7,61	f8/20
PALO 91  	0,00	7,46	6f16	0,00	7,46	f8/20
PALO 92  	0,00	7,31	6f16	0,00	7,31	f8/20


Risultati cordoli


Risultati inviluppo sollecitazioni cordoli (minimi e massimi)


	Ic	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0,83	-1,29	4,90	-4,07	0,03	-0,33	1,22	0,00	0,82	-0,20	0,83	-1,66
	2	1	0,29	-0,45	4,68	-5,42	0,52	-0,01	0,00	-0,59	1,01	-0,70	1,80	-1,36
	3	1	0,02	-0,08	4,88	-3,62	0,14	-1,02	1,14	0,00	0,94	-0,86	1,41	-0,74
	4	1	0,00	-1,66	3,74	-3,92	0,14	-0,43	0,39	0,00	0,95	-0,09	0,76	-0,58
	5	1	0,12	-2,11	5,24	-3,20	0,19	0,00	0,00	-0,09	0,67	0,00	0,91	-0,72


Risultati inviluppo spostamenti cordoli (minimi e massimi)


	Tratto	Umin	Umax	Vmin	Vmax	Wmin	Wmax
	1	0,0000	0,0024	-0,0023	0,0001	-0,1140	0,0000
	2	-0,0018	0,0000	-0,0029	0,0019	-0,1144	0,0000
	3	-0,0023	0,0000	-0,0043	0,0000	-0,0941	0,0000
	4	-0,0045	0,0000	-0,0017	0,0023	-0,0914	0,0000
	5	-0,0030	0,0000	-0,0004	0,0000	-0,0774	0,0000


Verifiche strutturali


Inviluppo verifiche presso-flessione cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	Afi	Afs	Nu	Muz	Muy	FS
	1	1	1,93	15,71	15,71	0,64	-256,03	-3,57	153.95
	2	2	19,90	15,71	15,71	-0,11	238,99	-92,43	132.44
	3	3	0,05	15,71	15,71	-0,02	234,50	-116,04	166.27
	4	4	14,26	15,71	15,71	1,04	216,65	210,60	284.67
	5	5	0,05	15,71	15,71	1,07	225,28	165,30	247.66


Inviluppo verifiche a taglio cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd
	1	1	16,13	301,94	1198,84	301,94	923,40
			0,51	181,97	1155,70	181,97	37,11
	2	2	0,05	301,47	1198,66	301,47	584,73
			19,40	181,68	1155,70	181,68	33,52
	3	3	6,80	307,07	1198,58	307,07	300,71
			0,50	185,06	1155,70	185,06	37,96
	4	4	13,96	302,68	1198,68	302,68	710,62
			13,96	182,41	1155,81	182,41	46,50
	5	5	0,05	303,70	1198,79	303,70	1000,00
			7,67	183,02	1155,98	183,02	34,91


Tratti armatura a torsione


Cordolo n° 1
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	16,53	16,53	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 2
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	19,95	19,95	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 3
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	7,05	7,05	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 4
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	14,31	14,31	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 5
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	7,72	7,72	0	0.00	0,00 (0 f20)


Armature Cordoli


Subs	descrizione cordolo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
CORDOLO 1  	0,00	16,53	10f20	0,00	16,53	f12/20
CORDOLO 2  	0,00	19,95	10f20	0,00	19,95	f12/20
CORDOLO 3  	0,00	7,05	10f20	0,00	7,05	f12/20
CORDOLO 4  	0,00	14,31	10f20	0,00	14,31	f12/20
CORDOLO 5  	0,00	7,72	10f20	0,00	7,72	f12/20


Risultati stabilità globale


Verifica stabilità globale (elenco fattori di sicurezza)


Fase n° 1
	It	(XC, YC)	R	(XV, YV)	(XM, YM)	FS
	1	(0,00; 2,90)	10,58	(-8,29; -3,66)	(10,18; 0,00)	5,81
	2	(0,00; 2,21)	9,26	(-5,76; -5,04)	(9,00; 0,00)	5,57
	3	(0,00; 3,32)	14,37	(-11,69; -5,03)	(13,98; 0,00)	6,08
	4	(0,00; 4,99)	14,96	(-11,99; -3,96)	(14,11; 0,00)	8,00
	5	(0,00; 4,05)	12,15	(-10,49; -2,08)	(11,46; 0,00)	15,29


Metodo di Fellenius


Verifica stabilità globale (dettagli)


Fase n° 1
Tratto n° 2

Fattore di sicurezza	FS=5.569
Numero di strisce	51

Caratteristiche delle strisce

N°	W	a(°)	Wsina	L	f	c	u	(Ctn; Ctt)
1	0,7592	-37,34	-46,96	0,36	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
2	2,3565	-35,13	-138,29	0,35	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
3	3,8296	-32,98	-212,58	0,34	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
4	5,1877	-30,88	-271,51	0,34	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
5	6,4383	-28,83	-316,54	0,33	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
6	7,5881	-26,81	-348,99	0,32	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
7	8,6397	-24,83	-369,96	0,32	0,00	118,5	0,0	(0,00; 0,00)
8	9,5901	-22,88	-380,23	0,31	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
9	10,4539	-20,96	-381,32	0,31	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
10	11,2356	-19,06	-374,20	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
11	11,9382	-17,19	-359,73	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
12	12,5642	-15,33	-338,74	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
13	13,1158	-13,49	-312,01	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
14	13,5946	-11,66	-280,28	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
15	14,0024	-9,85	-244,27	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
16	14,3404	-8,05	-204,68	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
17	14,6096	-6,25	-162,19	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
18	14,8108	-4,46	-117,44	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
19	14,9446	-2,67	-71,10	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
20	15,0114	-0,89	-23,81	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
21	53,6327	0,90	85,74	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
22	53,5643	2,70	256,90	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
23	53,4272	4,50	427,07	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
24	53,2211	6,30	595,59	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
25	52,9453	8,11	761,79	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
26	52,5990	9,93	924,99	0,29	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
27	52,1812	11,76	1084,49	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
28	51,6904	13,60	1239,57	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
29	51,1251	15,46	1389,48	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
30	50,4834	17,33	1533,46	0,30	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
31	49,7630	19,22	1670,70	0,31	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
32	48,9614	21,14	1800,34	0,31	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
33	48,0753	23,08	1921,49	0,32	0,00	150,0	0,0	(0,00; 0,00)
34	47,0994	25,04	2033,09	0,32	0,00	118,5	0,0	(0,00; 0,00)
35	46,0191	27,04	2133,61	0,33	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
36	44,8387	29,08	2222,27	0,33	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
37	43,5541	31,16	2297,88	0,34	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
38	42,1585	33,28	2359,07	0,35	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
39	40,6438	35,46	2404,30	0,36	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
40	39,0003	37,70	2431,81	0,37	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
41	37,2163	40,01	2439,61	0,38	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
42	35,2771	42,39	2425,33	0,39	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
43	33,1648	44,88	2386,21	0,41	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
44	30,8561	47,47	2318,83	0,43	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
45	28,3208	50,21	2218,94	0,45	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
46	25,5179	53,11	2081,01	0,48	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
47	22,3892	56,22	1897,58	0,52	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
48	18,8478	59,61	1657,85	0,57	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
49	14,7515	63,39	1344,90	0,65	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
50	9,8342	67,77	928,27	0,77	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)
51	3,5630	72,74	346,97	0,98	0,00	87,0	0,0	(0,00; 0,00)


Resistenza a taglio paratia= 319,1981 [kN]
SWi= 1439,7326 [kN]
SWisinai= 438,0143 [kN]
SWicosaitanfi= 0,0000 [kN]
Scibi/cosai= 2119,9945 [kN]


Risultati verifiche idrauliche


Risultati


PARAMETRI A2-M2


Fase n° 1
		X	Y	Z
Carico totale	[kN]	0,0000	0,0000	-3509,6242
Reazione terreno	[kN]	0,0001	0,0000	3509,6242
Reazione tiranti	[kN]	--	--	--
Reazione terreno + tiranti	[kN]	0,0001	0,0000	3509,6242
Spostamento massimo	[cm]	0,0039	0,0010	-0,0619
Spostamento minimo	[cm]	-0,0020	-0,0049	-0,1144

Pressione massima sul terreno	[kPa]	0
Pressione minima sul terreno	[kPa]	0


Risultati pali


Risultati inviluppo sollecitazioni pali (minimi e massimi)


	Ip	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0,00	-15,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
	2	1	0,00	-14,93	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,02
	3	1	0,00	-15,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,02
	4	1	0,00	-15,33	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,02
	5	1	0,00	-15,47	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,15	-0,01	0,00	-0,02
	6	1	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,18	-0,01	0,00	-0,02
	7	1	0,00	-16,19	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,20	-0,01	0,00	-0,02
	8	1	0,00	-16,42	0,01	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,21	-0,01	0,00	-0,02
	9	1	0,00	-17,01	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,20	-0,01	0,00	-0,03
	10	1	0,00	-17,25	0,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,19	-0,01	0,00	-0,03
	11	1	0,00	-17,53	0,01	-0,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,18	-0,01	0,00	-0,03
	12	1	0,00	-18,09	0,01	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,04
	13	1	0,00	-18,32	0,01	-0,01	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,04
	14	1	0,00	-18,92	0,01	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	-0,05
	15	1	0,00	-19,13	0,01	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,06
	16	1	0,00	-19,37	0,02	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,07
	17	1	0,00	-19,99	0,02	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,08
	18	1	0,00	-20,24	0,02	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,09
	19	1	0,00	-20,49	0,02	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,10
	20	1	0,00	-21,12	0,03	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-0,12
	21	1	0,00	-21,38	0,03	-0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,14
	22	1	0,00	-21,63	0,03	-0,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01	-0,16
	23	1	0,00	-22,24	0,04	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	-0,19
	24	2	0,00	-22,45	0,02	-0,10	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,25	0,00	-0,11
	25	2	0,00	-22,40	0,02	-0,09	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,27	0,00	-0,10
	26	2	0,00	-22,32	0,02	-0,08	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,28	0,00	-0,09
	27	2	0,00	-22,24	0,02	-0,07	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,27	0,00	-0,08
	28	2	0,00	-22,16	0,02	-0,06	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,27	0,00	-0,07
	29	2	0,00	-22,07	0,01	-0,04	0,05	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,26	0,00	-0,06
	30	2	0,00	-22,35	0,01	-0,03	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,25	0,00	-0,05
	31	2	0,00	-22,28	0,01	-0,02	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,24	0,00	-0,04
	32	2	0,00	-22,22	0,01	-0,01	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,22	0,00	-0,04
	33	2	0,00	-22,17	0,01	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,00	-0,03
	34	2	0,00	-22,13	0,01	0,00	0,04	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,00	-0,03
	35	2	0,00	-22,08	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,01	-0,03
	36	2	0,00	-22,03	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,21	0,01	-0,02
	37	2	0,00	-22,23	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,20	0,01	-0,02
	38	2	0,00	-22,25	0,01	0,00	0,03	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,20	0,01	-0,02
	39	2	0,00	-22,21	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,18	0,02	-0,02
	40	2	0,00	-22,17	0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,17	0,02	-0,02
	41	2	0,00	-22,16	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,15	0,02	-0,02
	42	2	0,00	-22,17	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,02	-0,01
	43	2	0,00	-22,22	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,02	-0,01
	44	2	0,00	-22,31	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,03	-0,01
	45	2	0,00	-22,29	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	-0,01
	46	2	0,00	-22,21	0,01	-0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,03	-0,01
	47	2	0,00	-22,19	0,01	-0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,08	-0,03	0,03	0,00
	48	2	0,00	-22,24	0,01	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,13	-0,04	0,03	0,00
	49	2	0,00	-22,36	0,00	-0,01	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,16	-0,04	0,03	0,00
	50	2	0,00	-22,50	0,00	-0,01	0,01	-0,04	0,00	0,00	0,17	-0,05	0,03	0,00
	51	2	0,00	-22,65	0,00	-0,01	0,01	-0,03	0,00	0,00	0,15	-0,04	0,02	0,00
	52	3	0,00	-22,64	0,00	-0,05	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,11	-0,01
	53	3	0,00	-22,49	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,08	-0,01
	54	3	0,00	-22,34	0,01	-0,05	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,05	-0,02
	55	3	0,00	-22,21	0,01	-0,06	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,03	0,04	-0,03
	56	3	0,00	-22,09	0,01	-0,08	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,02	-0,04	0,04	-0,05
	57	3	0,00	-21,99	0,02	-0,10	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,05	-0,07
	58	3	0,00	-21,90	0,02	-0,13	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,07	-0,09
	59	3	0,00	-21,80	0,03	-0,16	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,03	-0,04	0,10	-0,10
	60	3	0,00	-22,16	0,03	-0,21	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,14	-0,12
	61	3	0,00	-22,18	0,04	-0,25	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,05	-0,04	0,19	-0,14
	62	4	0,00	-21,95	0,02	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,04	-0,05
	63	4	0,00	-21,61	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,03	-0,04
	64	4	0,00	-21,27	0,01	-0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,02	-0,03
	65	4	0,00	-20,95	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,02
	66	4	0,00	-20,54	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,02
	67	4	0,00	-20,23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,01	-0,02
	68	4	0,00	-19,92	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	69	4	0,00	-19,62	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	70	4	0,00	-19,33	0,00	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	71	4	0,00	-19,05	0,01	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,02
	72	4	0,00	-18,81	0,01	-0,02	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,03
	73	4	0,00	-18,13	0,01	-0,03	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,03
	74	4	0,00	-17,87	0,01	-0,03	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,04
	75	4	0,00	-17,60	0,01	-0,04	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,05
	76	4	0,00	-17,33	0,01	-0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,05
	77	4	0,00	-17,05	0,02	-0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,06
	78	4	0,00	-16,77	0,02	-0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
	79	4	0,00	-16,49	0,02	-0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07
	80	4	0,00	-16,22	0,02	-0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,08
	81	4	0,00	-15,96	0,02	-0,09	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,09
	82	5	0,00	-15,51	0,01	-0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	-0,03
	83	5	0,00	-15,04	0,01	-0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	-0,02
	84	5	0,00	-14,56	0,01	-0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,02
	85	5	0,00	-14,07	0,01	-0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	-0,02
	86	5	0,00	-13,57	0,01	-0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	-0,02
	87	5	0,00	-13,05	0,01	-0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00	-0,02
	88	5	0,00	-12,53	0,01	-0,02	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	-0,02
	89	5	0,00	-11,94	0,01	-0,02	0,14	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,48	0,00	-0,02
	90	5	0,00	-11,28	0,00	-0,01	0,17	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,57	0,00	-0,02
	91	5	0,00	-10,56	0,00	-0,01	0,21	-0,01	0,00	0,00	0,01	-0,67	0,00	-0,02
	92	5	0,00	-9,79	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,00	-0,02


Risultati inviluppo spostamenti pali (minimi e massimi)


	Palo	Tratto	U	V	W	PhiX	PhiY	PhiZ
	1	1	0,0002	0,0000	-0,1006	-0.0000	-0.0003	-0.0000	MIN
	1	1	0,0039	0,0001	-0,0981	0.0000	-0.0003	-0.0000	MAX
	2	1	-0,0001	0,0000	-0,1004	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	2	1	0,0003	0,0001	-0,0979	0.0000	0.0000	-0.0000	MAX
	3	1	-0,0001	0,0000	-0,1004	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	3	1	0,0001	0,0001	-0,0978	0.0000	0.0001	-0.0000	MAX
	4	1	-0,0003	0,0000	-0,1006	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	4	1	0,0001	0,0001	-0,0980	0.0000	0.0002	-0.0000	MAX
	5	1	-0,0005	-0,0001	-0,1010	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	5	1	0,0001	0,0000	-0,0983	0.0001	0.0004	-0.0000	MAX
	6	1	-0,0007	-0,0001	-0,1016	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	6	1	0,0002	0,0000	-0,0988	0.0001	0.0005	-0.0000	MAX
	7	1	-0,0007	-0,0002	-0,1022	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	7	1	0,0003	0,0000	-0,0994	0.0001	0.0005	-0.0000	MAX
	8	1	-0,0007	-0,0002	-0,1029	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	8	1	0,0004	0,0000	-0,1001	0.0001	0.0005	-0.0000	MAX
	9	1	-0,0006	-0,0003	-0,1037	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	9	1	0,0005	0,0001	-0,1007	0.0001	0.0006	-0.0000	MAX
	10	1	-0,0006	-0,0004	-0,1044	-0.0000	-0.0001	-0.0000	MIN
	10	1	0,0007	0,0001	-0,1013	0.0001	0.0006	-0.0000	MAX
	11	1	-0,0005	-0,0004	-0,1052	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	11	1	0,0008	0,0001	-0,1020	0.0002	0.0005	-0.0001	MAX
	12	1	-0,0004	-0,0005	-0,1059	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	12	1	0,0009	0,0001	-0,1026	0.0002	0.0005	-0.0001	MAX
	13	1	-0,0004	-0,0007	-0,1066	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	13	1	0,0010	0,0001	-0,1032	0.0002	0.0005	-0.0001	MAX
	14	1	-0,0004	-0,0008	-0,1073	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	14	1	0,0011	0,0001	-0,1038	0.0003	0.0005	-0.0001	MAX
	15	1	-0,0003	-0,0009	-0,1080	-0.0000	-0.0001	-0.0001	MIN
	15	1	0,0013	0,0001	-0,1045	0.0003	0.0006	-0.0001	MAX
	16	1	-0,0003	-0,0011	-0,1087	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	16	1	0,0014	0,0001	-0,1051	0.0003	0.0006	-0.0001	MAX
	17	1	-0,0003	-0,0012	-0,1095	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	17	1	0,0015	0,0002	-0,1057	0.0004	0.0006	-0.0001	MAX
	18	1	-0,0003	-0,0014	-0,1102	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	18	1	0,0016	0,0002	-0,1064	0.0005	0.0006	-0.0001	MAX
	19	1	-0,0002	-0,0016	-0,1110	-0.0000	-0.0000	-0.0001	MIN
	19	1	0,0017	0,0002	-0,1071	0.0005	0.0006	-0.0001	MAX
	20	1	-0,0002	-0,0017	-0,1118	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	20	1	0,0018	0,0003	-0,1077	0.0006	0.0006	-0.0000	MAX
	21	1	-0,0002	-0,0019	-0,1125	-0.0000	-0.0000	-0.0000	MIN
	21	1	0,0020	0,0003	-0,1084	0.0007	0.0006	-0.0000	MAX
	22	1	-0,0001	-0,0020	-0,1133	-0.0001	-0.0000	0.0000	MIN
	22	1	0,0021	0,0004	-0,1091	0.0008	0.0006	0.0000	MAX
	23	1	-0,0001	-0,0020	-0,1140	-0.0001	-0.0000	0.0001	MIN
	23	1	0,0022	0,0006	-0,1096	0.0009	0.0005	0.0001	MAX
	24	2	-0,0015	-0,0026	-0,1136	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	24	2	0,0009	0,0002	-0,1091	0.0006	0.0001	0.0002	MAX
	25	2	-0,0015	-0,0024	-0,1123	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	25	2	0,0010	0,0002	-0,1079	0.0006	0.0001	0.0002	MAX
	26	2	-0,0015	-0,0021	-0,1111	-0.0000	-0.0010	0.0002	MIN
	26	2	0,0010	0,0002	-0,1067	0.0005	0.0001	0.0002	MAX
	27	2	-0,0015	-0,0018	-0,1098	-0.0000	-0.0010	0.0002	MIN
	27	2	0,0010	0,0002	-0,1055	0.0004	0.0001	0.0002	MAX
	28	2	-0,0015	-0,0015	-0,1086	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	28	2	0,0010	0,0001	-0,1043	0.0004	0.0001	0.0002	MAX
	29	2	-0,0015	-0,0013	-0,1074	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	29	2	0,0009	0,0001	-0,1031	0.0003	0.0001	0.0002	MAX
	30	2	-0,0015	-0,0010	-0,1062	-0.0000	-0.0009	0.0002	MIN
	30	2	0,0009	0,0001	-0,1018	0.0003	0.0001	0.0002	MAX
	31	2	-0,0015	-0,0007	-0,1051	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	31	2	0,0008	0,0001	-0,1007	0.0002	0.0001	0.0002	MAX
	32	2	-0,0016	-0,0005	-0,1040	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	32	2	0,0007	0,0001	-0,0997	0.0002	0.0001	0.0002	MAX
	33	2	-0,0016	-0,0003	-0,1029	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	33	2	0,0007	0,0001	-0,0987	0.0001	0.0001	0.0002	MAX
	34	2	-0,0016	0,0000	-0,1019	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	34	2	0,0006	0,0002	-0,0977	0.0001	0.0001	0.0002	MAX
	35	2	-0,0016	0,0000	-0,1009	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	35	2	0,0006	0,0003	-0,0967	0.0001	0.0001	0.0002	MAX
	36	2	-0,0016	0,0000	-0,0999	-0.0000	-0.0008	0.0002	MIN
	36	2	0,0006	0,0004	-0,0958	0.0000	0.0001	0.0002	MAX
	37	2	-0,0016	0,0000	-0,0989	-0.0001	-0.0008	0.0002	MIN
	37	2	0,0006	0,0006	-0,0948	-0.0000	0.0001	0.0002	MAX
	38	2	-0,0016	0,0000	-0,0980	-0.0001	-0.0007	0.0002	MIN
	38	2	0,0005	0,0008	-0,0938	-0.0000	0.0001	0.0002	MAX
	39	2	-0,0016	0,0000	-0,0970	-0.0001	-0.0007	0.0001	MIN
	39	2	0,0005	0,0009	-0,0929	-0.0000	0.0001	0.0001	MAX
	40	2	-0,0016	0,0000	-0,0962	-0.0001	-0.0007	0.0001	MIN
	40	2	0,0004	0,0011	-0,0921	-0.0000	0.0001	0.0001	MAX
	41	2	-0,0016	0,0000	-0,0953	-0.0001	-0.0006	0.0001	MIN
	41	2	0,0003	0,0013	-0,0913	-0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	42	2	-0,0016	0,0000	-0,0946	-0.0001	-0.0005	0.0001	MIN
	42	2	0,0002	0,0014	-0,0906	-0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	43	2	-0,0016	0,0000	-0,0939	-0.0002	-0.0005	0.0001	MIN
	43	2	0,0001	0,0015	-0,0899	-0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	44	2	-0,0017	0,0000	-0,0934	-0.0002	-0.0004	0.0001	MIN
	44	2	0,0000	0,0016	-0,0894	0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	45	2	-0,0017	0,0000	-0,0930	-0.0002	-0.0002	0.0001	MIN
	45	2	0,0000	0,0017	-0,0890	0.0000	0.0000	0.0001	MAX
	46	2	-0,0017	0,0000	-0,0928	-0.0002	-0.0002	0.0000	MIN
	46	2	0,0001	0,0018	-0,0888	0.0000	-0.0000	0.0000	MAX
	47	2	-0,0018	0,0000	-0,0928	-0.0002	-0.0002	0.0000	MIN
	47	2	0,0001	0,0018	-0,0888	0.0000	0.0000	0.0000	MAX
	48	2	-0,0019	0,0000	-0,0929	-0.0002	-0.0002	-0.0000	MIN
	48	2	0,0001	0,0018	-0,0889	0.0000	0.0001	-0.0000	MAX
	49	2	-0,0020	0,0000	-0,0932	-0.0002	-0.0002	-0.0000	MIN
	49	2	0,0002	0,0018	-0,0891	0.0000	0.0002	-0.0000	MAX
	50	2	-0,0021	0,0000	-0,0935	-0.0002	-0.0003	-0.0001	MIN
	50	2	0,0002	0,0017	-0,0894	0.0000	0.0002	-0.0001	MAX
	51	2	-0,0020	0,0000	-0,0939	-0.0003	-0.0002	-0.0001	MIN
	51	2	0,0002	0,0016	-0,0898	0.0000	0.0002	-0.0001	MAX
	52	3	-0,0023	-0,0004	-0,0938	-0.0001	-0.0003	-0.0002	MIN
	52	3	0,0001	0,0000	-0,0898	0.0001	-0.0000	-0.0002	MAX
	53	3	-0,0023	-0,0005	-0,0935	-0.0000	-0.0003	-0.0002	MIN
	53	3	0,0001	0,0000	-0,0894	0.0001	0.0000	-0.0002	MAX
	54	3	-0,0023	-0,0007	-0,0931	-0.0000	-0.0003	-0.0003	MIN
	54	3	0,0001	0,0000	-0,0891	0.0001	0.0000	-0.0003	MAX
	55	3	-0,0023	-0,0011	-0,0928	-0.0000	-0.0002	-0.0003	MIN
	55	3	0,0001	0,0001	-0,0888	0.0002	-0.0000	-0.0003	MAX
	56	3	-0,0023	-0,0015	-0,0925	-0.0000	-0.0002	-0.0004	MIN
	56	3	0,0001	0,0001	-0,0886	0.0003	-0.0000	-0.0004	MAX
	57	3	-0,0023	-0,0019	-0,0923	-0.0000	-0.0002	-0.0004	MIN
	57	3	0,0001	0,0001	-0,0883	0.0004	-0.0000	-0.0004	MAX
	58	3	-0,0023	-0,0024	-0,0921	-0.0000	-0.0002	-0.0004	MIN
	58	3	0,0001	0,0001	-0,0881	0.0005	-0.0000	-0.0004	MAX
	59	3	-0,0023	-0,0030	-0,0918	-0.0000	-0.0002	-0.0005	MIN
	59	3	0,0001	0,0002	-0,0879	0.0006	-0.0000	-0.0005	MAX
	60	3	-0,0023	-0,0036	-0,0916	-0.0000	-0.0002	-0.0005	MIN
	60	3	0,0001	0,0002	-0,0876	0.0007	-0.0000	-0.0005	MAX
	61	3	-0,0023	-0,0041	-0,0914	-0.0000	-0.0002	-0.0005	MIN
	61	3	0,0001	0,0002	-0,0874	0.0007	-0.0000	-0.0005	MAX
	62	4	-0,0042	-0,0001	-0,0908	-0.0002	-0.0006	-0.0004	MIN
	62	4	0,0001	0,0019	-0,0869	-0.0000	0.0000	-0.0004	MAX
	63	4	-0,0041	0,0000	-0,0900	-0.0002	-0.0006	-0.0003	MIN
	63	4	0,0001	0,0015	-0,0861	-0.0000	0.0000	-0.0003	MAX
	64	4	-0,0040	0,0000	-0,0892	-0.0001	-0.0006	-0.0003	MIN
	64	4	0,0001	0,0011	-0,0854	-0.0000	0.0000	-0.0003	MAX
	65	4	-0,0039	0,0000	-0,0884	-0.0001	-0.0006	-0.0003	MIN
	65	4	0,0001	0,0008	-0,0847	-0.0000	0.0000	-0.0003	MAX
	66	4	-0,0038	0,0000	-0,0877	-0.0001	-0.0006	-0.0002	MIN
	66	4	0,0001	0,0005	-0,0841	-0.0000	0.0000	-0.0002	MAX
	67	4	-0,0037	0,0000	-0,0869	-0.0000	-0.0006	-0.0002	MIN
	67	4	0,0001	0,0002	-0,0834	0.0000	0.0000	-0.0002	MAX
	68	4	-0,0036	0,0000	-0,0862	-0.0000	-0.0006	-0.0002	MIN
	68	4	0,0001	0,0001	-0,0828	0.0000	0.0000	-0.0002	MAX
	69	4	-0,0035	-0,0001	-0,0855	-0.0000	-0.0006	-0.0001	MIN
	69	4	0,0001	0,0000	-0,0821	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	70	4	-0,0034	-0,0003	-0,0848	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	70	4	0,0001	0,0000	-0,0815	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	71	4	-0,0033	-0,0004	-0,0841	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	71	4	0,0001	0,0000	-0,0809	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	72	4	-0,0032	-0,0005	-0,0835	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	72	4	0,0001	0,0000	-0,0804	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	73	4	-0,0031	-0,0006	-0,0829	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	73	4	0,0001	0,0001	-0,0799	0.0002	0.0000	-0.0001	MAX
	74	4	-0,0031	-0,0007	-0,0823	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	74	4	0,0001	0,0001	-0,0794	0.0002	0.0000	-0.0001	MAX
	75	4	-0,0030	-0,0009	-0,0816	-0.0000	-0.0005	-0.0001	MIN
	75	4	0,0001	0,0001	-0,0788	0.0002	0.0000	-0.0001	MAX
	76	4	-0,0029	-0,0010	-0,0810	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	76	4	0,0001	0,0001	-0,0782	0.0003	0.0000	-0.0002	MAX
	77	4	-0,0028	-0,0011	-0,0803	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	77	4	0,0001	0,0001	-0,0776	0.0003	0.0000	-0.0002	MAX
	78	4	-0,0027	-0,0013	-0,0796	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	78	4	0,0001	0,0001	-0,0770	0.0003	0.0000	-0.0002	MAX
	79	4	-0,0026	-0,0014	-0,0790	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	79	4	0,0001	0,0001	-0,0764	0.0004	0.0000	-0.0002	MAX
	80	4	-0,0025	-0,0015	-0,0783	-0.0000	-0.0005	-0.0002	MIN
	80	4	0,0001	0,0001	-0,0758	0.0004	0.0000	-0.0002	MAX
	81	4	-0,0024	-0,0016	-0,0777	-0.0000	-0.0006	-0.0001	MIN
	81	4	0,0001	0,0001	-0,0752	0.0005	0.0000	-0.0001	MAX
	82	5	-0,0027	-0,0003	-0,0766	-0.0000	-0.0008	-0.0001	MIN
	82	5	0,0002	0,0000	-0,0742	0.0001	0.0000	-0.0001	MAX
	83	5	-0,0025	-0,0004	-0,0755	-0.0000	-0.0009	-0.0001	MIN
	83	5	0,0002	0,0000	-0,0733	0.0001	0.0001	-0.0001	MAX
	84	5	-0,0022	-0,0004	-0,0744	-0.0000	-0.0009	-0.0000	MIN
	84	5	0,0003	0,0000	-0,0722	0.0001	0.0001	-0.0000	MAX
	85	5	-0,0020	-0,0004	-0,0732	-0.0000	-0.0009	-0.0000	MIN
	85	5	0,0004	0,0000	-0,0712	0.0001	0.0001	-0.0000	MAX
	86	5	-0,0018	-0,0004	-0,0720	-0.0000	-0.0009	-0.0000	MIN
	86	5	0,0004	0,0000	-0,0701	0.0001	0.0001	-0.0000	MAX
	87	5	-0,0015	-0,0004	-0,0708	-0.0000	-0.0010	0.0000	MIN
	87	5	0,0006	0,0000	-0,0690	0.0001	0.0001	0.0000	MAX
	88	5	-0,0012	-0,0004	-0,0696	-0.0000	-0.0010	0.0000	MIN
	88	5	0,0007	0,0000	-0,0678	0.0001	0.0001	0.0000	MAX
	89	5	-0,0009	-0,0003	-0,0682	-0.0000	-0.0011	0.0000	MIN
	89	5	0,0010	0,0000	-0,0665	0.0001	0.0002	0.0000	MAX
	90	5	-0,0006	-0,0003	-0,0667	-0.0000	-0.0012	0.0000	MIN
	90	5	0,0013	0,0000	-0,0651	0.0001	0.0002	0.0000	MAX
	91	5	-0,0005	-0,0002	-0,0650	-0.0000	-0.0013	0.0000	MIN
	91	5	0,0017	0,0000	-0,0636	0.0001	0.0003	0.0000	MAX
	92	5	-0,0007	-0,0002	-0,0632	-0.0000	-0.0013	0.0000	MIN
	92	5	0,0021	0,0000	-0,0619	0.0001	0.0004	0.0000	MAX


Verifiche strutturali


Inviluppo verifiche presso-flessione pali/micropali in c.a. (massimi e minimi)


	Ip - It	X	Afi/Dt	Afs/St	Nu	Muz	Muy	FS
	1 - 1 - P	8,34	6,03	6,03	7,89	-69,37	0,58	3230.99
	2 - 1 - P	8,46	6,03	6,03	7,45	-24,27	-64,03	1241.85
	3 - 1 - P	8,57	6,03	6,03	7,43	-37,42	57,52	2002.94
	4 - 1 - P	8,69	4,02	8,04	7,14	-12,43	65,88	663.75
	5 - 1 - P	8,81	4,02	8,04	6,92	-8,54	66,48	440.96
	6 - 1 - P	8,93	6,03	6,03	7,09	-7,38	66,68	360.88
	7 - 1 - P	9,05	8,04	4,02	6,89	-7,22	66,69	329.20
	8 - 1 - P	9,16	8,04	4,02	6,77	-7,71	66,60	323.51
	9 - 1 - P	9,28	8,04	4,02	7,00	-8,63	66,48	330.11
	10 - 1 - P	9,40	8,04	4,02	6,89	-9,89	66,26	343.62
	11 - 1 - P	9,52	6,03	6,03	6,81	-11,57	65,99	364.53
	12 - 1 - P	9,64	4,02	8,04	7,00	-13,51	65,70	385.67
	13 - 1 - P	9,76	6,03	6,03	6,88	-15,56	65,36	402.09
	14 - 1 - P	9,87	6,03	6,03	7,12	-17,64	65,05	411.67
	15 - 1 - P	9,99	6,03	6,03	6,95	-19,90	64,67	417.64
	16 - 1 - P	10,11	6,03	6,03	6,84	-22,82	64,19	426.96
	17 - 1 - P	10,23	6,03	6,03	7,09	-26,29	63,67	432.97
	18 - 1 - P	10,35	6,03	6,03	6,98	-30,11	62,20	429.54
	19 - 1 - P	10,46	6,03	6,03	6,88	-34,66	59,23	420.53
	20 - 1 - P	10,47	6,03	6,03	7,64	-42,54	54,24	407.32
	21 - 1 - P	10,26	6,03	6,03	8,56	-50,37	45,62	378.94
	22 - 1 - P	10,53	6,03	6,03	7,97	-54,79	38,61	348.90
	23 - 1 - P	10,64	6,03	6,03	8,25	-61,10	28,79	320.45
	24 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,17	-5,92	-66,93	267.87
	25 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,11	-4,01	-67,23	247.91
	26 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,04	-3,58	-67,28	243.06
	27 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,95	-3,91	-67,22	244.78
	28 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,86	-4,65	-67,10	249.36
	29 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,78	-5,62	-66,93	256.05
	30 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,05	-6,81	-66,77	267.32
	31 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,98	-8,21	-66,54	283.05
	32 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,92	-9,61	-66,31	298.67
	33 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,87	-10,54	-66,16	310.78
	34 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,82	-10,17	-66,21	318.01
	35 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,77	-8,99	-66,39	320.62
	36 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,72	-7,95	-66,55	321.45
	37 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,91	-7,21	-66,69	326.75
	38 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,93	-6,78	-66,76	340.88
	39 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,89	-6,56	-66,79	362.97
	40 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,85	-6,53	-66,80	393.66
	41 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,84	-6,72	-66,76	438.67
	42 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,84	-7,29	-66,67	513.64
	43 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,89	-8,66	-66,46	662.43
	44 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	6,98	-12,57	-65,84	1060.53
	45 - 2 - P	5,54	6,03	6,03	21,29	51,41	-46,50	1868.53
	46 - 2 - P	5,38	6,03	6,03	20,85	49,13	-49,99	1740.59
	47 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,02	-3,51	67,30	813.38
	48 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,08	0,09	67,85	542.69
	49 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,19	2,60	67,46	430.17
	50 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,34	5,43	67,02	394.96
	51 - 2 - P	11,00	6,03	6,03	7,49	10,52	66,23	443.45
	52 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,48	68,70	3,42	616.88
	53 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,33	67,37	-9,38	871.70
	54 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,18	67,96	-6,63	1242.75
	55 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,04	66,84	11,67	1555.76
	56 - 3 - P	8,08	6,03	6,03	16,08	-66,97	-15,60	1337.24
	57 - 3 - P	8,23	6,03	6,03	15,52	-68,79	-7,23	1024.02
	58 - 3 - P	8,23	6,03	6,03	15,42	-69,28	-5,00	813.50
	59 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	6,63	65,19	18,99	656.66
	60 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	6,99	65,82	16,33	465.76
	61 - 3 - P	11,00	6,03	6,03	7,01	65,69	16,90	345.25
	62 - 4 - P	10,93	6,03	6,03	7,04	-46,70	-51,05	974.61
	63 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	21,29	24,97	-65,47	1015.10
	64 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	20,96	18,79	-66,38	1028.66
	65 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	20,65	13,30	-67,19	1040.79
	66 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	20,25	8,42	-67,89	1051.82
	67 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,95	4,08	-68,52	1061.71
	68 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,65	0,18	-69,09	1071.00
	69 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,36	-3,42	-68,57	1064.68
	70 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	19,08	-7,12	-67,98	1059.25
	71 - 4 - P	5,85	8,04	4,02	18,81	-10,93	-67,37	1055.91
	72 - 4 - P	5,69	6,03	6,03	18,29	-13,56	-66,92	1047.25
	73 - 4 - P	5,69	6,03	6,03	17,62	-17,32	-66,27	1037.38
	74 - 4 - P	5,85	6,03	6,03	17,63	-22,94	-65,41	1020.24
	75 - 4 - P	7,05	6,03	6,03	14,72	-40,77	-56,38	978.53
	76 - 4 - P	7,31	6,03	6,03	13,64	-45,75	-53,00	899.81
	77 - 4 - P	7,55	6,03	6,03	12,61	-48,58	-49,28	824.19
	78 - 4 - P	7,50	6,03	6,03	12,47	-50,32	-46,53	763.09
	79 - 4 - P	7,32	6,03	6,03	12,75	-51,74	-44,35	707.45
	80 - 4 - P	7,40	6,03	6,03	12,21	-52,55	-42,96	647.03
	81 - 4 - P	7,40	6,03	6,03	11,99	-51,56	-44,48	570.87
	82 - 5 - P	8,75	6,03	6,03	7,22	-7,34	-66,70	369.13
	83 - 5 - P	8,60	6,03	6,03	7,20	-3,08	-67,38	307.75
	84 - 5 - P	8,45	6,03	6,03	7,16	-1,27	-67,67	275.19
	85 - 5 - P	8,30	6,03	6,03	7,12	-0,58	-67,77	250.25
	86 - 5 - P	8,16	6,03	6,03	7,06	-0,45	-67,79	224.84
	87 - 5 - P	8,01	6,03	6,03	6,99	-0,58	-67,76	196.99
	88 - 5 - P	7,86	6,03	6,03	6,95	-0,80	-67,72	168.28
	89 - 5 - P	7,71	6,03	6,03	6,80	-0,99	-67,67	141.42
	90 - 5 - P	7,56	6,03	6,03	6,58	-1,16	-67,63	118.53
	91 - 5 - P	7,41	6,03	6,03	6,30	-1,33	-67,57	101.41
	92 - 5 - P	7,27	6,03	6,03	5,97	-1,78	-67,46	96.34


Inviluppo verifiche a taglio pali in c.a. (massimi e minimi)


	Palo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd	Fs
	1	1	6,13	57,55	368,28	57,55	1000,00
			6,13	57,55	368,28	57,55	1000,00
	2	1	7,45	58,10	367,42	58,10	1000,00
			7,45	58,10	367,42	58,10	1000,00
	3	1	8,07	58,64	367,10	58,64	1000,00
			8,07	58,64	367,10	58,64	1000,00
	4	1	7,01	57,85	367,79	57,85	1000,00
			7,01	57,85	367,79	57,85	1000,00
	5	1	6,90	58,37	367,88	58,37	1000,00
			6,90	58,37	367,88	58,37	1000,00
	6	1	6,78	57,60	368,07	57,60	1000,00
			6,78	57,60	368,07	57,60	1000,00
	7	1	6,52	58,12	368,27	58,12	1000,00
			6,52	58,12	368,27	58,12	1000,00
	8	1	6,67	58,62	368,23	58,62	1000,00
			6,67	58,62	368,23	58,62	1000,00
	9	1	6,28	57,88	368,60	57,88	1000,00
			6,28	57,88	368,60	57,88	1000,00
	10	1	6,43	58,37	368,55	58,37	1000,00
			6,43	58,37	368,55	58,37	1000,00
	11	1	6,59	57,65	368,51	57,65	1000,00
			6,59	57,65	368,51	57,65	1000,00
	12	1	9,64	58,13	366,66	58,13	1000,00
			9,64	58,13	366,66	58,13	1000,00
	13	1	9,76	58,61	366,64	58,61	1000,00
			9,76	58,61	366,64	58,61	1000,00
	14	1	9,76	57,91	366,79	57,91	1000,00
			9,76	57,91	366,79	57,91	1000,00
	15	1	9,90	58,37	366,74	58,37	1000,00
			9,90	58,37	366,74	58,37	1000,00
	16	1	10,11	57,69	366,63	57,69	1000,00
			10,11	57,69	366,63	57,69	1000,00
	17	1	10,23	58,15	366,68	58,15	1000,00
			10,23	58,15	366,68	58,15	1000,00
	18	1	10,35	57,49	366,66	57,49	1000,00
			10,35	57,49	366,66	57,49	1000,00
	19	1	10,35	57,93	366,73	57,93	1000,00
			10,35	57,93	366,73	57,93	1000,00
	20	1	10,47	58,37	366,79	58,37	1000,00
			10,47	58,37	366,79	58,37	1000,00
	21	1	10,58	57,73	366,77	57,73	1000,00
			10,58	57,73	366,77	57,73	1000,00
	22	1	7,51	58,16	368,78	58,16	1000,00
			7,51	58,16	368,78	58,16	1000,00
	23	1	7,20	57,54	369,10	57,54	1000,00
			7,20	57,54	369,10	57,54	1000,00
	24	2	11,00	58,22	366,69	58,22	541,55
			11,00	58,22	366,69	58,22	541,55
	25	2	11,00	58,22	366,68	58,22	566,00
			11,00	58,22	366,68	58,22	566,00
	26	2	11,00	58,22	366,67	58,22	615,53
			11,00	58,22	366,67	58,22	615,53
	27	2	11,00	58,22	366,65	58,22	689,12
			11,00	58,22	366,65	58,22	689,12
	28	2	11,00	58,22	366,63	58,22	788,01
			11,00	58,22	366,63	58,22	788,01
	29	2	11,00	58,22	366,61	58,22	915,58
			11,00	58,22	366,61	58,22	915,58
	30	2	11,00	58,22	366,67	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,67	58,22	1000,00
	31	2	11,00	58,22	366,66	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,66	58,22	1000,00
	32	2	11,00	58,22	366,64	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,64	58,22	1000,00
	33	2	7,34	58,22	368,99	58,22	1000,00
			7,34	58,22	368,99	58,22	1000,00
	34	2	7,34	58,22	368,98	58,22	1000,00
			7,34	58,22	368,98	58,22	1000,00
	35	2	7,04	58,22	369,16	58,22	1000,00
			7,04	58,22	369,16	58,22	1000,00
	36	2	11,00	58,22	366,60	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,60	58,22	1000,00
	37	2	8,23	58,22	368,43	58,22	1000,00
			8,23	58,22	368,43	58,22	1000,00
	38	2	11,00	58,22	366,65	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,65	58,22	1000,00
	39	2	10,90	58,22	366,73	58,22	1000,00
			10,90	58,22	366,73	58,22	1000,00
	40	2	10,75	58,22	366,82	58,22	1000,00
			10,75	58,22	366,82	58,22	1000,00
	41	2	10,16	58,22	367,19	58,22	1000,00
			10,16	58,22	367,19	58,22	1000,00
	42	2	10,31	58,22	367,10	58,22	1000,00
			10,31	58,22	367,10	58,22	1000,00
	43	2	10,75	58,22	366,83	58,22	1000,00
			10,75	58,22	366,83	58,22	1000,00
	44	2	10,90	58,22	366,75	58,22	1000,00
			10,90	58,22	366,75	58,22	1000,00
	45	2	3,69	58,22	368,63	58,22	1000,00
			3,69	58,22	368,63	58,22	1000,00
	46	2	10,75	58,22	366,86	58,22	1000,00
			10,75	58,22	366,86	58,22	1000,00
	47	2	9,42	58,22	367,70	58,22	1000,00
			9,42	58,22	367,70	58,22	1000,00
	48	2	10,60	58,22	366,96	58,22	1000,00
			10,60	58,22	366,96	58,22	1000,00
	49	2	7,63	58,22	368,87	58,22	1000,00
			7,63	58,22	368,87	58,22	1000,00
	50	2	10,46	58,22	367,11	58,22	1000,00
			10,46	58,22	367,11	58,22	1000,00
	51	2	9,42	58,22	367,80	58,22	1000,00
			9,42	58,22	367,80	58,22	1000,00
	52	3	11,00	58,22	366,76	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,76	58,22	1000,00
	53	3	11,00	58,22	366,73	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,73	58,22	1000,00
	54	3	11,00	58,22	366,70	58,22	1000,00
			11,00	58,22	366,70	58,22	1000,00
	55	3	11,00	58,22	366,67	58,22	949,58
			11,00	58,22	366,67	58,22	949,58
	56	3	11,00	58,22	366,64	58,22	745,65
			11,00	58,22	366,64	58,22	745,65
	57	3	11,00	58,22	366,62	58,22	578,06
			11,00	58,22	366,62	58,22	578,06
	58	3	11,00	58,22	366,60	58,22	450,14
			11,00	58,22	366,60	58,22	450,14
	59	3	11,00	58,22	366,58	58,22	355,71
			11,00	58,22	366,58	58,22	355,71
	60	3	11,00	58,22	366,66	58,22	283,07
			11,00	58,22	366,66	58,22	283,07
	61	3	11,00	58,22	366,66	58,22	232,79
			11,00	58,22	366,66	58,22	232,79
	62	4	3,69	57,58	368,62	57,58	1000,00
			3,69	57,58	368,62	57,58	1000,00
	63	4	3,85	58,14	368,65	58,14	1000,00
			3,85	58,14	368,65	58,14	1000,00
	64	4	3,85	57,65	368,60	57,65	1000,00
			3,85	57,65	368,60	57,65	1000,00
	65	4	3,85	58,22	368,56	58,22	1000,00
			3,85	58,22	368,56	58,22	1000,00
	66	4	3,85	57,72	368,49	57,72	1000,00
			3,85	57,72	368,49	57,72	1000,00
	67	4	3,85	58,31	368,45	58,31	1000,00
			3,85	58,31	368,45	58,31	1000,00
	68	4	3,85	57,80	368,40	57,80	1000,00
			3,85	57,80	368,40	57,80	1000,00
	69	4	3,85	58,40	368,36	58,40	1000,00
			3,85	58,40	368,36	58,40	1000,00
	70	4	3,85	57,88	368,32	57,88	1000,00
			3,85	57,88	368,32	57,88	1000,00
	71	4	3,85	58,50	368,28	58,50	1000,00
			3,85	58,50	368,28	58,50	1000,00
	72	4	9,75	57,96	366,79	57,96	1000,00
			9,75	57,96	366,79	57,96	1000,00
	73	4	9,76	58,59	366,61	58,59	1000,00
			9,76	58,59	366,61	58,59	1000,00
	74	4	9,54	58,05	366,72	58,05	1000,00
			9,54	58,05	366,72	58,05	1000,00
	75	4	9,54	57,50	366,64	57,50	1000,00
			9,54	57,50	366,64	57,50	1000,00
	76	4	9,44	58,14	366,65	58,14	1000,00
			9,44	58,14	366,65	58,14	1000,00
	77	4	9,24	57,58	366,74	57,58	1000,00
			9,24	57,58	366,74	57,58	1000,00
	78	4	9,23	58,24	366,66	58,24	882,60
			9,23	58,24	366,66	58,24	882,60
	79	4	9,12	57,66	366,67	57,66	790,66
			9,12	57,66	366,67	57,66	790,66
	80	4	8,93	58,34	366,76	58,34	749,48
			8,93	58,34	366,76	58,34	749,48
	81	4	8,91	57,75	366,70	57,75	671,38
			8,91	57,75	366,70	57,75	671,38
	82	5	5,08	57,48	368,15	57,48	1000,00
			5,08	57,48	368,15	57,48	1000,00
	83	5	8,60	58,47	366,70	58,47	1000,00
			8,60	58,47	366,70	58,47	1000,00
	84	5	8,37	58,13	366,78	58,13	1000,00
			8,37	58,13	366,78	58,13	1000,00
	85	5	8,23	57,79	366,76	57,79	948,97
			8,23	57,79	366,76	57,79	948,97
	86	5	8,16	58,83	366,67	58,83	815,19
			8,16	58,83	366,67	58,83	815,19
	87	5	8,01	58,49	366,66	58,49	672,23
			8,01	58,49	366,66	58,49	672,23
	88	5	7,86	58,13	366,65	58,13	536,99
			7,86	58,13	366,65	58,13	536,99
	89	5	7,63	57,76	366,70	57,76	422,05
			7,63	57,76	366,70	57,76	422,05
	90	5	7,49	58,89	366,65	58,89	339,75
			7,49	58,89	366,65	58,89	339,75
	91	5	7,41	58,52	366,52	58,52	273,44
			7,41	58,52	366,52	58,52	273,44
	92	5	6,09	58,13	367,22	58,13	260,37
			6,09	58,13	367,22	58,13	260,37


Verifiche a torsione pali in c.a.


Non ci sono sollecitazioni torcenti sui pali.



Armature Pali


Subs	descrizione palo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
PALO 1  	0,00	8,38	6f16	0,00	8,38	f8/20
PALO 2  	0,00	8,50	6f16	0,00	8,50	f8/20
PALO 3  	0,00	8,62	6f16	0,00	8,62	f8/20
PALO 4  	0,00	8,74	6f16	0,00	8,74	f8/20
PALO 5  	0,00	8,86	6f16	0,00	8,86	f8/20
PALO 6  	0,00	8,97	6f16	0,00	8,97	f8/20
PALO 7  	0,00	9,09	6f16	0,00	9,09	f8/20
PALO 8  	0,00	9,21	6f16	0,00	9,21	f8/20
PALO 9  	0,00	9,33	6f16	0,00	9,33	f8/20
PALO 10  	0,00	9,45	6f16	0,00	9,45	f8/20
PALO 11  	0,00	9,57	6f16	0,00	9,57	f8/20
PALO 12  	0,00	9,68	6f16	0,00	9,68	f8/20
PALO 13  	0,00	9,80	6f16	0,00	9,80	f8/20
PALO 14  	0,00	9,92	6f16	0,00	9,92	f8/20
PALO 15  	0,00	10,04	6f16	0,00	10,04	f8/20
PALO 16  	0,00	10,16	6f16	0,00	10,16	f8/20
PALO 17  	0,00	10,27	6f16	0,00	10,27	f8/20
PALO 18  	0,00	10,39	6f16	0,00	10,39	f8/20
PALO 19  	0,00	10,51	6f16	0,00	10,51	f8/20
PALO 20  	0,00	10,63	6f16	0,00	10,63	f8/20
PALO 21  	0,00	10,75	6f16	0,00	10,75	f8/20
PALO 22  	0,00	10,86	6f16	0,00	10,86	f8/20
PALO 23  	0,00	10,98	6f16	0,00	10,98	f8/20
PALO 24  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 25  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 26  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 27  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 28  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 29  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 30  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 31  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 32  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 33  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 34  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 35  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 36  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 37  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 38  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 39  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 40  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 41  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 42  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 43  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 44  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 45  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 46  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 47  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 48  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 49  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 50  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 51  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 52  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 53  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 54  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 55  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 56  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 57  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 58  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 59  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 60  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 61  	0,00	11,05	6f16	0,00	11,05	f8/20
PALO 62  	0,00	10,97	6f16	0,00	10,97	f8/20
PALO 63  	0,00	10,87	6f16	0,00	10,87	f8/20
PALO 64  	0,00	10,76	6f16	0,00	10,76	f8/20
PALO 65  	0,00	10,65	6f16	0,00	10,65	f8/20
PALO 66  	0,00	10,55	6f16	0,00	10,55	f8/20
PALO 67  	0,00	10,44	6f16	0,00	10,44	f8/20
PALO 68  	0,00	10,34	6f16	0,00	10,34	f8/20
PALO 69  	0,00	10,23	6f16	0,00	10,23	f8/20
PALO 70  	0,00	10,12	6f16	0,00	10,12	f8/20
PALO 71  	0,00	10,02	6f16	0,00	10,02	f8/20
PALO 72  	0,00	9,91	6f16	0,00	9,91	f8/20
PALO 73  	0,00	9,80	6f16	0,00	9,80	f8/20
PALO 74  	0,00	9,70	6f16	0,00	9,70	f8/20
PALO 75  	0,00	9,59	6f16	0,00	9,59	f8/20
PALO 76  	0,00	9,48	6f16	0,00	9,48	f8/20
PALO 77  	0,00	9,38	6f16	0,00	9,38	f8/20
PALO 78  	0,00	9,27	6f16	0,00	9,27	f8/20
PALO 79  	0,00	9,17	6f16	0,00	9,17	f8/20
PALO 80  	0,00	9,06	6f16	0,00	9,06	f8/20
PALO 81  	0,00	8,95	6f16	0,00	8,95	f8/20
PALO 82  	0,00	8,79	6f16	0,00	8,79	f8/20
PALO 83  	0,00	8,65	6f16	0,00	8,65	f8/20
PALO 84  	0,00	8,50	6f16	0,00	8,50	f8/20
PALO 85  	0,00	8,35	6f16	0,00	8,35	f8/20
PALO 86  	0,00	8,20	6f16	0,00	8,20	f8/20
PALO 87  	0,00	8,05	6f16	0,00	8,05	f8/20
PALO 88  	0,00	7,90	6f16	0,00	7,90	f8/20
PALO 89  	0,00	7,76	6f16	0,00	7,76	f8/20
PALO 90  	0,00	7,61	6f16	0,00	7,61	f8/20
PALO 91  	0,00	7,46	6f16	0,00	7,46	f8/20
PALO 92  	0,00	7,31	6f16	0,00	7,31	f8/20


Risultati cordoli


Risultati inviluppo sollecitazioni cordoli (minimi e massimi)


	Ic	It	N+	N-	T+y	T-y	T+z	T-z	M+t	M-t	M+y	M-y	M+z	M-z
	1	1	0,83	-1,29	4,90	-4,07	0,03	-0,33	1,22	0,00	0,82	-0,20	0,83	-1,66
	2	1	0,29	-0,45	4,68	-5,42	0,52	-0,01	0,00	-0,59	1,01	-0,70	1,80	-1,36
	3	1	0,02	-0,08	4,88	-3,62	0,14	-1,02	1,14	0,00	0,94	-0,86	1,41	-0,74
	4	1	0,00	-1,66	3,74	-3,92	0,14	-0,43	0,39	0,00	0,95	-0,09	0,76	-0,58
	5	1	0,12	-2,11	5,24	-3,20	0,19	0,00	0,00	-0,09	0,67	0,00	0,91	-0,72


Risultati inviluppo spostamenti cordoli (minimi e massimi)


	Tratto	Umin	Umax	Vmin	Vmax	Wmin	Wmax
	1	0,0000	0,0024	-0,0023	0,0001	-0,1140	0,0000
	2	-0,0018	0,0000	-0,0029	0,0019	-0,1144	0,0000
	3	-0,0023	0,0000	-0,0043	0,0000	-0,0941	0,0000
	4	-0,0045	0,0000	-0,0017	0,0023	-0,0914	0,0000
	5	-0,0030	0,0000	-0,0004	0,0000	-0,0774	0,0000


Verifiche strutturali


Inviluppo verifiche presso-flessione cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	Afi	Afs	Nu	Muz	Muy	FS
	1	1	1,93	15,71	15,71	0,64	-256,03	-3,57	153.95
	2	2	19,90	15,71	15,71	-0,11	238,99	-92,43	132.44
	3	3	0,05	15,71	15,71	-0,02	234,50	-116,04	166.27
	4	4	14,26	15,71	15,71	1,04	216,65	210,60	284.67
	5	5	0,05	15,71	15,71	1,07	225,28	165,30	247.66


Inviluppo verifiche a taglio cordoli in c.a. (massimi e minimi)


	Cordolo	Tratto	X	VRsd	VRcd	VRd
	1	1	16,13	301,94	1198,84	301,94	923,40
			0,51	181,97	1155,70	181,97	37,11
	2	2	0,05	301,47	1198,66	301,47	584,73
			19,40	181,68	1155,70	181,68	33,52
	3	3	6,80	307,07	1198,58	307,07	300,71
			0,50	185,06	1155,70	185,06	37,96
	4	4	13,96	302,68	1198,68	302,68	710,62
			13,96	182,41	1155,81	182,41	46,50
	5	5	0,05	303,70	1198,79	303,70	1000,00
			7,67	183,02	1155,98	183,02	34,91


Tratti armatura a torsione


Cordolo n° 1
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	16,53	16,53	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 2
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	19,95	19,95	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 3
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	7,05	7,05	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 4
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	14,31	14,31	0	0.00	0,00 (0 f20)


Cordolo n° 5
	TA	Xi	Xf	Ltratto	nstaffe	nstaffe/m	Al (nfl fdflt)
	1	0,00	7,72	7,72	0	0.00	0,00 (0 f20)


Armature Cordoli


Subs	descrizione cordolo
Yi, Yf	Quota superiore e inferiore tratto armature espresse in [m]
Al	Armatura longitudinale, numero e diametro espresso in [mm]
Yti, Ytf	Quota superiore e inferiore tratto staffe espresse in [m]
At	Armatura trasversale, diametro espresso in [mm] e passo espresso in [cm]



Ip	yi	yf	Al	yti	ytf	At
CORDOLO 1  	0,00	16,53	10f20	0,00	16,53	f12/20
CORDOLO 2  	0,00	19,95	10f20	0,00	19,95	f12/20
CORDOLO 3  	0,00	7,05	10f20	0,00	7,05	f12/20
CORDOLO 4  	0,00	14,31	10f20	0,00	14,31	f12/20
CORDOLO 5  	0,00	7,72	10f20	0,00	7,72	f12/20


Risultati stabilità globale


Verifica stabilità globale (elenco fattori di sicurezza)


Fase n° 1
	It	(XC, YC)	R	(XV, YV)	(XM, YM)	FS
	1	(0,00; 3,87)	11,55	(-8,75; -3,66)	(10,88; 0,00)	5,69
	2	(0,00; 3,32)	14,37	(-11,69; -5,03)	(13,98; 0,00)	5,19
	3	(0,00; 3,32)	14,37	(-11,69; -5,03)	(13,98; 0,00)	5,65
	4	(0,00; 4,99)	14,96	(-11,99; -3,96)	(14,11; 0,00)	7,43
	5	(0,00; 4,05)	12,15	(-10,49; -2,08)	(11,46; 0,00)	14,20


Metodo di Fellenius


Verifica stabilità globale (dettagli)


Fase n° 1
Tratto n° 2

Fattore di sicurezza	FS=5.187
Numero di strisce	51

Caratteristiche delle strisce

N°	W	a(°)	Wsina	L	f	c	u	(Ctn; Ctt)
1	3,2667	-52,79	-265,29	0,84	0,00	62,1	0,0	(0,00; 0,00)
2	9,7616	-49,55	-757,49	0,78	0,00	62,1	0,0	(0,00; 0,00)
3	15,5159	-46,52	-1147,96	0,74	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
4	20,6774	-43,64	-1455,17	0,70	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
5	25,3553	-40,90	-1692,83	0,67	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
6	29,6095	-38,27	-1869,96	0,65	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
7	33,4860	-35,73	-1993,90	0,63	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
8	37,0212	-33,27	-2070,78	0,61	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
9	40,2443	-30,87	-2105,80	0,59	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
10	43,1788	-28,54	-2103,52	0,58	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
11	45,8445	-26,25	-2067,93	0,57	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
12	48,2575	-24,01	-2002,62	0,56	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
13	50,4315	-21,81	-1910,83	0,55	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
14	52,3777	-19,64	-1795,56	0,54	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
15	54,1060	-17,51	-1659,56	0,53	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
16	55,6243	-15,39	-1505,40	0,53	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
17	56,9394	-13,30	-1335,52	0,52	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
18	58,0569	-11,22	-1152,23	0,52	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
19	58,9816	-9,16	-957,75	0,51	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
20	59,7170	-7,11	-754,20	0,51	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
21	60,2661	-5,08	-543,67	0,51	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
22	60,6310	-3,04	-328,18	0,51	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
23	60,8132	-1,01	-109,72	0,51	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
24	110,7125	1,00	196,29	0,50	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
25	110,5397	2,99	587,96	0,50	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
26	110,1935	4,99	976,86	0,50	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
27	109,6725	6,99	1361,14	0,50	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
28	108,9748	9,00	1738,91	0,51	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
29	108,0979	11,03	2108,24	0,51	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
30	107,0382	13,06	2467,13	0,51	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
31	105,7917	15,12	2813,55	0,52	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
32	104,3530	17,19	3145,34	0,52	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
33	102,7162	19,29	3460,25	0,53	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
34	100,8738	21,42	3755,91	0,54	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
35	98,8172	23,57	4029,77	0,54	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
36	96,5360	25,77	4279,09	0,55	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
37	94,0181	28,00	4500,91	0,57	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
38	91,2488	30,28	4691,96	0,58	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
39	88,2108	32,62	4848,61	0,59	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
40	84,8831	35,02	4966,77	0,61	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
41	81,2401	37,49	5041,78	0,63	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
42	77,2500	40,05	5068,20	0,65	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
43	72,8731	42,70	5039,58	0,68	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
44	68,0583	45,48	4948,12	0,71	0,00	107,1	0,0	(0,00; 0,00)
45	62,7307	48,40	4783,42	0,75	0,00	84,6	0,0	(0,00; 0,00)
46	56,7388	51,50	4527,97	0,80	0,00	62,1	0,0	(0,00; 0,00)
47	49,9953	54,83	4167,41	0,87	0,00	62,1	0,0	(0,00; 0,00)
48	42,3134	58,47	3677,52	0,95	0,00	62,1	0,0	(0,00; 0,00)
49	33,3610	62,53	3018,28	1,08	0,00	62,1	0,0	(0,00; 0,00)
50	22,5007	67,27	2116,18	1,29	0,00	62,1	0,0	(0,00; 0,00)
51	8,2433	73,00	803,86	1,71	0,00	62,1	0,0	(0,00; 0,00)


Resistenza a taglio paratia= 0,0000 [kN]
SWi= 3288,1458 [kN]
SWisinai= 603,4632 [kN]
SWicosaitanfi= 0,0000 [kN]
Scibi/cosai= 3130,2639 [kN]


[bookmark: _Toc89]Risultati verifiche idrauliche
[bookmark: _Toc232774329]FONDAZIONE DELLA PILA DELLA PASSERELLA DI VALLE
In questo capitolo della relazione si riportano in forma estesa i risultati delle verifiche geotecniche e strutturali delle strutture di fondazione. Vengono riportate le ipotesi di base, i valori dei carichi e le verifiche per la platea e per i pali. 
[bookmark: _Toc6]DATI
[bookmark: _Toc7]Materiali

Simbologia adottata
n°	Indice materiale
Descrizione	Descrizione materiale
TC	Tipo calcestruzzo
Rck	Resistenza cubica caratteristica, espresso in [kPa]
gcls	Peso specifico calcestruzzo, espresso in [kN/mc]
E	Modulo elastico calcestruzzo, espresso in [kPa]
n	Coeff. di Poisson
n	Coeff. di omogeneizzazione
TA	Tipo acciaio 

	n°
	Descrizione
	TC
	Rck
	gcls
	E
	n
	n
	TA

	 
	 
	 
	[kPa]
	[kN/mc]
	[kPa]
	 
	 
	 

	1
	Cls 32/40
	C32/40
	40000
	24.52
	33642648
	0.200
	15.00
	B450C

	2
	Cls pali
	C20/25
	25000
	24.52
	30200389
	0.200
	15.00
	B450C




[bookmark: _Toc8]Geometria


[bookmark: _Toc9]Coordinate contorno esterno

	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y

	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]

	1
	28.01
	18.24
	2
	35.01
	18.24
	3
	35.01
	25.24
	4
	28.01
	25.24




[bookmark: _Toc10]Spessori piastra

Spessore costante 60.00 [cm]


[bookmark: _Toc11]Tipologie pali

Simbologia adottata
n°	Indice tipologia
Descrizione	Descrizione tipologia
Geometria	Geometria tipologia (Pali in c.a o Pali in acciaio)
Armatura	Tipologia armatura per pali in c.a.
Portanza	Aliquote contributi portanza (solo Punta, solo Laterale, Entrambe)
Vincolo	Grado di vincolo alla testa del palo (Incastro o Cerniera)
TC	Tipologia costruttiva del palo (Trivellato o Infisso)
Mat	Indice materiale tipologia palo
Pt	Pressione quota testa palo, espressa in [kPa] 

	n°
	Descrizione
	Geometria
	Armatura
	Portanza
	Vincolo
	TC
	Mat
	Pt

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[kPa]

	1
	Tipologia 1
	Pali circolari in c.a.
	Ferri longitudinali + staffe
	Entrambe
	Cerniera
	Trivellato
	1
	0

	2
	Tipologia 2
	Pali circolari in c.a.
	Armatura tubolare
	Entrambe
	Cerniera
	Trivellato
	2
	0




[bookmark: _Toc12]Caratteristiche pali

Simbologia adottata
n°	Indice palo
X	Ascissa palo, espressa in [m]
Y	Ordinata palo, espressa in [m]
d	Diametro palo, espresso in [cm]
l	Lunghezza palo, espressa in [m]
nodo	Indice nodo su cui è posizionato il palo
It	Indice tipologia palo 

	n°
	X
	Y
	D
	L
	Nodo
	It

	 
	[m]
	[m]
	[cm]
	[m]
	 
	 

	1
	29.75
	20.15
	25.00
	10.00
	10
	2

	2
	30.60
	20.15
	25.00
	10.00
	14
	2

	3
	31.45
	20.15
	25.00
	10.00
	22
	2

	4
	32.30
	20.15
	25.00
	10.00
	37
	2

	5
	33.15
	20.15
	25.00
	10.00
	45
	2

	6
	33.15
	21.00
	25.00
	10.00
	61
	2

	7
	33.15
	21.85
	25.00
	10.00
	68
	2

	8
	33.15
	22.70
	25.00
	10.00
	71
	2

	9
	33.15
	23.55
	25.00
	10.00
	76
	2

	10
	32.30
	21.00
	25.00
	10.00
	48
	2

	11
	32.30
	21.85
	25.00
	10.00
	42
	2

	12
	32.30
	22.70
	25.00
	10.00
	50
	2

	13
	32.30
	23.55
	25.00
	10.00
	67
	2

	14
	31.45
	21.00
	25.00
	10.00
	31
	2

	15
	31.45
	21.85
	25.00
	10.00
	33
	2

	16
	31.45
	22.70
	25.00
	10.00
	49
	2

	17
	31.45
	23.55
	25.00
	10.00
	54
	2

	18
	30.60
	21.00
	25.00
	10.00
	27
	2

	19
	30.60
	21.85
	25.00
	10.00
	28
	2

	20
	30.60
	22.70
	25.00
	10.00
	39
	2

	21
	30.60
	23.55
	25.00
	10.00
	44
	2

	22
	29.75
	21.00
	25.00
	10.00
	9
	2

	23
	29.75
	21.85
	25.00
	10.00
	12
	2

	24
	29.75
	22.70
	25.00
	10.00
	20
	2

	25
	29.75
	23.55
	25.00
	10.00
	34
	2

	26
	34.00
	23.55
	25.00
	10.00
	82
	2

	27
	34.00
	22.70
	25.00
	10.00
	78
	2

	28
	34.00
	21.85
	25.00
	10.00
	75
	2

	29
	34.00
	21.00
	25.00
	10.00
	69
	2

	30
	34.00
	20.15
	25.00
	10.00
	60
	2

	31
	28.90
	23.55
	25.00
	10.00
	26
	2

	32
	28.90
	22.70
	25.00
	10.00
	15
	2

	33
	28.90
	21.85
	25.00
	10.00
	11
	2

	34
	28.90
	21.00
	25.00
	10.00
	5
	2

	35
	28.90
	20.15
	25.00
	10.00
	3
	2

	36
	28.90
	24.40
	25.00
	10.00
	32
	2

	37
	34.00
	24.40
	25.00
	10.00
	79
	2

	38
	29.75
	24.40
	25.00
	10.00
	41
	2

	39
	30.60
	24.40
	25.00
	10.00
	51
	2

	40
	31.45
	24.40
	25.00
	10.00
	59
	2

	41
	32.30
	24.40
	25.00
	10.00
	70
	2

	42
	33.15
	24.40
	25.00
	10.00
	77
	2

	43
	28.90
	19.30
	25.00
	10.00
	2
	2

	44
	34.00
	19.30
	25.00
	10.00
	52
	2

	45
	33.15
	19.30
	25.00
	10.00
	43
	2

	46
	32.30
	19.30
	25.00
	10.00
	29
	2

	47
	31.45
	19.30
	25.00
	10.00
	25
	2

	48
	30.60
	19.30
	25.00
	10.00
	13
	2

	49
	29.75
	19.30
	25.00
	10.00
	6
	2




Descrizione terreni


Caratteristiche fisico meccaniche

Simbologia adottata
Descrizione	Descrizione terreno
g	Peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]
gsat	Peso di volume saturo del terreno espresso in [kN/mc]
f	Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi
d	Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi
c	Coesione del terreno espressa in [kPa]
ca	Adesione del terreno espressa in [kPa]
tl	Tensione tangenziale, per calcolo portanza micropali con il metodo di Bustamante-Doix, espressa in [kPa]
a	Coeff. di espansione laterale 

	Descrizione
	g
	gsat
	Parametri
	f
	d
	c
	ca
	tl
	a

	 
	[kN/mc]
	[kN/mc]
	 
	[°]
	[°]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	 

	Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi
	19.900
	20.100
	Caratteristici
Minimi
Medi
	22.90
22.90
27.20
	15.27
15.27
18.13
	17.8
17.8
21.3
	8.9
8.9
10.6
	100.0
100.0
100.0
	1.15

	Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi
	20.000
	20.100
	Caratteristici
Minimi
Medi
	21.00
21.00
23.00
	14.00
14.00
15.33
	22.0
22.0
23.0
	11.0
11.0
11.5
	97.6
97.6
97.6
	1.15

	Strato 8 - Sabbie e limi sabbiosi addensati
	19.600
	19.900
	Caratteristici
Minimi
Medi
	27.00
27.00
32.00
	18.00
18.00
21.33
	14.0
14.0
17.0
	7.0
7.0
8.5
	100.0
100.0
100.0
	1.15




Descrizione stratigrafia e falda

Simbologia adottata
N	Identificativo strato
Z1	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m]
Z2	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m]
Z3	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m]
Terreno	Terreno associato allo strato
Ks	Coefficiente di spinta
Kw	Costante di Winkler orizzontale espressa in [Kg/cm2/cm]
a	Coeff. di sbulbatura 

	N
	Z1
	Z2
	Z3
	Terreno
	Ks
	Kw
	a

	 
	[m]
	[m]
	[m]
	 
	 
	[Kg/cm2/cm]
	 

	1
	-6.8
	-6.8
	-6.8
	Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi
	2.000
	0.000
	1.000

	2
	-16.8
	-16.8
	-16.8
	Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi
	2.000
	0.000
	1.000

	3
	-25.0
	-25.0
	-25.0
	Strato 8 - Sabbie e limi sabbiosi addensati
	2.000
	0.000
	1.000




Falda
Falda non presente


Costante di Winkler

	Direzione
	Simbolo
	Kw

	 
	 
	[Kg/cm2/cm]

	Verticale
	Kwv
	0.000

	Orizzontale
	Kwo
	Calcolata dal programma (Kwo=Kwv*tan(f))




[bookmark: _Toc17]Convenzioni adottate

Carichi e reazioni vincolari

Fz	Carico verticale positivo verso il basso 
Fx	Forza orizzontale in direzione X positiva nel verso delle X crescenti. 
Fy	Forza orizzontale in direzione Y positiva nel verso delle Y crescenti. 
Mx	Momento con asse vettore parallelo all'asse X positivo antiorario.
My	Momento con asse vettore parallelo all'asse Y positivo antiorario. 

Sollecitazioni

Mx	Momento flettente X con asse vettore parallelo all'asse Y (positivo se tende le fibre inferiori).
My	Momento flettente Y con asse vettore parallelo all'asse X (positivo se tende le fibre inferiori).
Mxy	Momento flettente XY. 

Condizioni di carico

Carichi concentrati
Simbologia adottata
Ic	Indice carico
X	Ascissa carico espressa in [m]
Y	Ordinata carico espressa in [m]
N	Carico verticale espresso in [kN]
Mx	Momento intorno all'asse X espresso in [kNm]
My	Momento intorno all'asse Y espresso in [kNm]
Tx	Forza orizzontale in direzione X espressa in [kN]
Ty	Forza orizzontale in direzione Y espressa in [kN] 


Condizione n° 1 - Condizione 1 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	347.300
	0.000
	0.000
	10.800
	58.700

	Piastra
	30.40
	22.71
	-353.800
	0.000
	0.000
	20.800
	-32.800

	Piastra
	32.56
	20.83
	498.500
	0.000
	0.000
	39.900
	-46.400

	Piastra
	30.60
	20.34
	-121.000
	0.000
	0.000
	-13.200
	26.000

	Piastra
	30.55
	20.93
	-182.100
	0.000
	0.000
	-10.100
	10.300

	Piastra
	30.50
	21.53
	-234.900
	0.000
	0.000
	-4.400
	0.500

	Piastra
	30.45
	22.12
	-295.400
	0.000
	0.000
	-6.000
	-14.700

	Piastra
	30.93
	22.85
	-161.600
	0.000
	0.000
	-2.600
	0.600

	Piastra
	31.46
	23.00
	4.200
	0.000
	0.000
	-8.000
	0.200

	Piastra
	31.99
	23.14
	170.600
	0.000
	0.000
	-3.700
	6.300

	Piastra
	32.52
	22.79
	332.100
	0.000
	0.000
	-7.500
	24.300

	Piastra
	32.53
	22.30
	354.800
	0.000
	0.000
	-3.300
	11.300

	Piastra
	32.54
	21.81
	383.300
	0.000
	0.000
	-2.600
	-4.800

	Piastra
	32.55
	21.32
	419.600
	0.000
	0.000
	-3.200
	-22.000

	Piastra
	32.07
	20.71
	322.200
	0.000
	0.000
	7.300
	-0.600

	Piastra
	31.58
	20.59
	176.200
	0.000
	0.000
	-4.900
	-0.400

	Piastra
	31.09
	20.47
	36.100
	0.000
	0.000
	-9.200
	2.500




Condizione n° 2 - Condizione 2 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	79.000
	0.000
	0.000
	1.400
	14.100

	Piastra
	30.40
	22.71
	-108.400
	0.000
	0.000
	7.100
	-9.600

	Piastra
	32.56
	20.83
	128.700
	0.000
	0.000
	10.300
	-11.700

	Piastra
	30.60
	20.34
	-36.900
	0.000
	0.000
	-3.200
	7.800

	Piastra
	30.55
	20.93
	-55.000
	0.000
	0.000
	-2.700
	3.300

	Piastra
	30.50
	21.53
	-71.400
	0.000
	0.000
	-1.200
	0.400

	Piastra
	30.45
	22.12
	-90.000
	0.000
	0.000
	-1.400
	-4.100

	Piastra
	30.93
	22.85
	-55.700
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.300

	Piastra
	31.46
	23.00
	-11.500
	0.000
	0.000
	-2.200
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	32.600
	0.000
	0.000
	-1.600
	1.500

	Piastra
	32.52
	22.79
	78.500
	0.000
	0.000
	-2.100
	6.100

	Piastra
	32.53
	22.30
	86.300
	0.000
	0.000
	-0.900
	3.100

	Piastra
	32.54
	21.81
	95.400
	0.000
	0.000
	-0.700
	-0.900

	Piastra
	32.55
	21.32
	106.600
	0.000
	0.000
	-1.000
	-5.300

	Piastra
	32.07
	20.71
	82.200
	0.000
	0.000
	2.000
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	43.400
	0.000
	0.000
	-1.200
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	6.100
	0.000
	0.000
	-2.300
	0.900




Condizione n° 3 - Condizione 3 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	11.700
	0.000
	0.000
	0.200
	2.100

	Piastra
	30.40
	22.71
	-16.100
	0.000
	0.000
	1.100
	-1.400

	Piastra
	32.56
	20.83
	19.100
	0.000
	0.000
	1.500
	-1.700

	Piastra
	30.60
	20.34
	-5.500
	0.000
	0.000
	-0.500
	1.200

	Piastra
	30.55
	20.93
	-8.200
	0.000
	0.000
	-0.400
	0.500

	Piastra
	30.50
	21.53
	-10.600
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.100

	Piastra
	30.45
	22.12
	-13.400
	0.000
	0.000
	-0.200
	-0.600

	Piastra
	30.93
	22.85
	-8.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Piastra
	31.46
	23.00
	-1.700
	0.000
	0.000
	-0.300
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	4.800
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.200

	Piastra
	32.52
	22.79
	11.700
	0.000
	0.000
	-0.300
	0.900

	Piastra
	32.53
	22.30
	12.800
	0.000
	0.000
	-0.100
	0.500

	Piastra
	32.54
	21.81
	14.200
	0.000
	0.000
	-0.100
	-0.100

	Piastra
	32.55
	21.32
	15.800
	0.000
	0.000
	-0.100
	-0.800

	Piastra
	32.07
	20.71
	12.200
	0.000
	0.000
	0.300
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	6.400
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	0.900
	0.000
	0.000
	-0.300
	0.100




Condizione n° 4 - Condizione 4 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	53.100
	0.000
	0.000
	0.900
	9.500

	Piastra
	30.40
	22.71
	-72.900
	0.000
	0.000
	4.800
	-6.400

	Piastra
	32.56
	20.83
	86.500
	0.000
	0.000
	6.900
	-7.900

	Piastra
	30.60
	20.34
	-24.800
	0.000
	0.000
	-2.200
	5.200

	Piastra
	30.55
	20.93
	-37.000
	0.000
	0.000
	-1.800
	2.200

	Piastra
	30.50
	21.53
	-48.000
	0.000
	0.000
	-0.800
	0.200

	Piastra
	30.45
	22.12
	-60.500
	0.000
	0.000
	-1.000
	-2.800

	Piastra
	30.93
	22.85
	-37.400
	0.000
	0.000
	-0.100
	0.200

	Piastra
	31.46
	23.00
	-7.700
	0.000
	0.000
	-1.500
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	21.900
	0.000
	0.000
	-1.100
	1.000

	Piastra
	32.52
	22.79
	52.800
	0.000
	0.000
	-1.400
	4.100

	Piastra
	32.53
	22.30
	58.000
	0.000
	0.000
	-0.600
	2.100

	Piastra
	32.54
	21.81
	64.100
	0.000
	0.000
	-0.500
	-0.600

	Piastra
	32.55
	21.32
	71.700
	0.000
	0.000
	-0.600
	-3.600

	Piastra
	32.07
	20.71
	55.300
	0.000
	0.000
	1.300
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	29.200
	0.000
	0.000
	-0.800
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	4.100
	0.000
	0.000
	-1.500
	0.600




Condizione n° 5 - Condizione 5 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	63.700
	0.000
	0.000
	1.100
	11.400

	Piastra
	30.40
	22.71
	-85.700
	0.000
	0.000
	5.500
	-7.700

	Piastra
	32.56
	20.83
	102.000
	0.000
	0.000
	8.200
	-9.200

	Piastra
	30.60
	20.34
	-30.300
	0.000
	0.000
	-2.400
	6.200

	Piastra
	30.55
	20.93
	-44.300
	0.000
	0.000
	-2.100
	2.500

	Piastra
	30.50
	21.53
	-57.000
	0.000
	0.000
	-0.900
	0.200

	Piastra
	30.45
	22.12
	-71.400
	0.000
	0.000
	-1.100
	-3.400

	Piastra
	30.93
	22.85
	-43.800
	0.000
	0.000
	-0.300
	0.100

	Piastra
	31.46
	23.00
	-8.600
	0.000
	0.000
	-1.900
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	26.700
	0.000
	0.000
	-1.400
	1.200

	Piastra
	32.52
	22.79
	63.000
	0.000
	0.000
	-1.700
	5.100

	Piastra
	32.53
	22.30
	68.900
	0.000
	0.000
	-0.700
	2.600

	Piastra
	32.54
	21.81
	76.000
	0.000
	0.000
	-0.600
	-0.600

	Piastra
	32.55
	21.32
	84.700
	0.000
	0.000
	-0.800
	-4.100

	Piastra
	32.07
	20.71
	65.000
	0.000
	0.000
	1.700
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	34.000
	0.000
	0.000
	-0.800
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	4.200
	0.000
	0.000
	-1.700
	0.700




Condizione n° 6 - Condizione 6 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	62.300
	0.000
	0.000
	1.100
	11.100

	Piastra
	30.40
	22.71
	-87.200
	0.000
	0.000
	5.800
	-7.600

	Piastra
	32.56
	20.83
	103.300
	0.000
	0.000
	8.200
	-9.500

	Piastra
	30.60
	20.34
	-28.600
	0.000
	0.000
	-2.700
	6.100

	Piastra
	30.55
	20.93
	-43.500
	0.000
	0.000
	-2.200
	2.600

	Piastra
	30.50
	21.53
	-56.900
	0.000
	0.000
	-0.900
	0.300

	Piastra
	30.45
	22.12
	-72.100
	0.000
	0.000
	-1.100
	-3.200

	Piastra
	30.93
	22.85
	-45.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300

	Piastra
	31.46
	23.00
	-9.800
	0.000
	0.000
	-1.600
	0.100

	Piastra
	31.99
	23.14
	25.400
	0.000
	0.000
	-1.200
	1.200

	Piastra
	32.52
	22.79
	62.300
	0.000
	0.000
	-1.700
	4.700

	Piastra
	32.53
	22.30
	68.700
	0.000
	0.000
	-0.700
	2.300

	Piastra
	32.54
	21.81
	76.200
	0.000
	0.000
	-0.600
	-0.900

	Piastra
	32.55
	21.32
	85.400
	0.000
	0.000
	-0.800
	-4.400

	Piastra
	32.07
	20.71
	66.200
	0.000
	0.000
	1.500
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	35.200
	0.000
	0.000
	-1.100
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	5.500
	0.000
	0.000
	-1.900
	0.700




Condizione n° 7 - Condizione 7 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	36.200
	0.000
	0.000
	0.600
	6.500

	Piastra
	30.40
	22.71
	-48.600
	0.000
	0.000
	3.100
	-4.400

	Piastra
	32.56
	20.83
	57.800
	0.000
	0.000
	4.700
	-5.200

	Piastra
	30.60
	20.34
	-17.200
	0.000
	0.000
	-1.400
	3.500

	Piastra
	30.55
	20.93
	-25.200
	0.000
	0.000
	-1.200
	1.400

	Piastra
	30.50
	21.53
	-32.300
	0.000
	0.000
	-0.500
	0.100

	Piastra
	30.45
	22.12
	-40.500
	0.000
	0.000
	-0.700
	-1.900

	Piastra
	30.93
	22.85
	-24.800
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.100

	Piastra
	31.46
	23.00
	-4.800
	0.000
	0.000
	-1.100
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	15.200
	0.000
	0.000
	-0.800
	0.700

	Piastra
	32.52
	22.79
	35.800
	0.000
	0.000
	-1.000
	2.900

	Piastra
	32.53
	22.30
	39.100
	0.000
	0.000
	-0.400
	1.500

	Piastra
	32.54
	21.81
	43.100
	0.000
	0.000
	-0.300
	-0.300

	Piastra
	32.55
	21.32
	48.000
	0.000
	0.000
	-0.400
	-2.300

	Piastra
	32.07
	20.71
	36.800
	0.000
	0.000
	1.000
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	19.300
	0.000
	0.000
	-0.400
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	2.300
	0.000
	0.000
	-0.900
	0.400




Condizione n° 8 - Condizione 8 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	35.300
	0.000
	0.000
	0.600
	6.300

	Piastra
	30.40
	22.71
	-49.600
	0.000
	0.000
	3.300
	-4.300

	Piastra
	32.56
	20.83
	58.700
	0.000
	0.000
	4.700
	-5.400

	Piastra
	30.60
	20.34
	-16.200
	0.000
	0.000
	-1.600
	3.500

	Piastra
	30.55
	20.93
	-24.600
	0.000
	0.000
	-1.200
	1.500

	Piastra
	30.50
	21.53
	-32.300
	0.000
	0.000
	-0.500
	0.200

	Piastra
	30.45
	22.12
	-40.900
	0.000
	0.000
	-0.600
	-1.800

	Piastra
	30.93
	22.85
	-25.600
	0.000
	0.000
	0.000
	0.200

	Piastra
	31.46
	23.00
	-5.600
	0.000
	0.000
	-0.900
	0.000

	Piastra
	31.99
	23.14
	14.300
	0.000
	0.000
	-0.700
	0.700

	Piastra
	32.52
	22.79
	35.300
	0.000
	0.000
	-1.000
	2.600

	Piastra
	32.53
	22.30
	39.000
	0.000
	0.000
	-0.400
	1.300

	Piastra
	32.54
	21.81
	43.200
	0.000
	0.000
	-0.300
	-0.500

	Piastra
	32.55
	21.32
	48.500
	0.000
	0.000
	-0.400
	-2.500

	Piastra
	32.07
	20.71
	37.600
	0.000
	0.000
	0.800
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	20.000
	0.000
	0.000
	-0.600
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	3.200
	0.000
	0.000
	-1.100
	0.400




Condizione n° 9 - Condizione 9 [Variabile - Indice di raggruppamento 2 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	521.400
	0.000
	0.000
	-7.000
	104.400

	Piastra
	30.40
	22.71
	654.200
	0.000
	0.000
	-119.700
	-26.500

	Piastra
	32.56
	20.83
	-611.500
	0.000
	0.000
	-2.400
	123.200

	Piastra
	30.60
	20.34
	-610.800
	0.000
	0.000
	127.100
	24.900

	Piastra
	30.55
	20.93
	-289.000
	0.000
	0.000
	13.000
	-43.900

	Piastra
	30.50
	21.53
	12.400
	0.000
	0.000
	5.500
	-48.300

	Piastra
	30.45
	22.12
	313.700
	0.000
	0.000
	-0.800
	-43.900

	Piastra
	30.93
	22.85
	525.300
	0.000
	0.000
	-114.000
	-43.200

	Piastra
	31.46
	23.00
	484.300
	0.000
	0.000
	-102.800
	-32.400

	Piastra
	31.99
	23.14
	486.300
	0.000
	0.000
	-90.800
	-31.000

	Piastra
	32.52
	22.79
	237.300
	0.000
	0.000
	0.200
	143.300

	Piastra
	32.53
	22.30
	40.600
	0.000
	0.000
	-1.700
	137.100

	Piastra
	32.54
	21.81
	-142.900
	0.000
	0.000
	-1.200
	139.000

	Piastra
	32.55
	21.32
	-340.400
	0.000
	0.000
	-1.000
	148.100

	Piastra
	32.07
	20.71
	-520.600
	0.000
	0.000
	84.500
	17.800

	Piastra
	31.58
	20.59
	-489.000
	0.000
	0.000
	98.400
	19.700

	Piastra
	31.09
	20.47
	-498.800
	0.000
	0.000
	112.700
	14.400




Condizione n° 10 - Condizione 10 [Variabile - Indice di raggruppamento 3 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	642.200
	0.000
	0.000
	-4.900
	126.000

	Piastra
	30.40
	22.71
	493.900
	0.000
	0.000
	-109.600
	-40.900

	Piastra
	32.56
	20.83
	-420.600
	0.000
	0.000
	13.100
	106.100

	Piastra
	30.60
	20.34
	-668.700
	0.000
	0.000
	122.800
	36.700

	Piastra
	30.55
	20.93
	-372.800
	0.000
	0.000
	9.000
	-39.200

	Piastra
	30.50
	21.53
	-94.900
	0.000
	0.000
	3.700
	-48.000

	Piastra
	30.45
	22.12
	179.800
	0.000
	0.000
	-3.000
	-50.300

	Piastra
	30.93
	22.85
	443.700
	0.000
	0.000
	-114.700
	-43.000

	Piastra
	31.46
	23.00
	469.000
	0.000
	0.000
	-106.500
	-32.400

	Piastra
	31.99
	23.14
	537.300
	0.000
	0.000
	-93.600
	-28.900

	Piastra
	32.52
	22.79
	356.300
	0.000
	0.000
	-3.000
	153.100

	Piastra
	32.53
	22.30
	170.400
	0.000
	0.000
	-3.100
	142.200

	Piastra
	32.54
	21.81
	-0.100
	0.000
	0.000
	-2.300
	138.100

	Piastra
	32.55
	21.32
	-181.500
	0.000
	0.000
	-2.400
	140.600

	Piastra
	32.07
	20.71
	-399.200
	0.000
	0.000
	87.800
	17.900

	Piastra
	31.58
	20.59
	-425.800
	0.000
	0.000
	97.000
	19.800

	Piastra
	31.09
	20.47
	-491.700
	0.000
	0.000
	109.700
	15.800




Condizione n° 11 - Condizione 11 [Variabile - Indice di raggruppamento 4 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	-641.700
	0.000
	0.000
	4.900
	-126.000

	Piastra
	30.40
	22.71
	-493.400
	0.000
	0.000
	109.400
	40.800

	Piastra
	32.56
	20.83
	420.200
	0.000
	0.000
	-13.100
	-106.000

	Piastra
	30.60
	20.34
	668.200
	0.000
	0.000
	-122.600
	-36.700

	Piastra
	30.55
	20.93
	372.500
	0.000
	0.000
	-9.000
	39.000

	Piastra
	30.50
	21.53
	94.800
	0.000
	0.000
	-3.700
	47.700

	Piastra
	30.45
	22.12
	-179.600
	0.000
	0.000
	3.000
	50.100

	Piastra
	30.93
	22.85
	-443.200
	0.000
	0.000
	114.500
	42.900

	Piastra
	31.46
	23.00
	-468.400
	0.000
	0.000
	106.300
	32.400

	Piastra
	31.99
	23.14
	-536.800
	0.000
	0.000
	93.400
	28.800

	Piastra
	32.52
	22.79
	-356.100
	0.000
	0.000
	3.000
	-153.000

	Piastra
	32.53
	22.30
	-170.300
	0.000
	0.000
	3.100
	-142.200

	Piastra
	32.54
	21.81
	0.000
	0.000
	0.000
	2.300
	-138.100

	Piastra
	32.55
	21.32
	181.300
	0.000
	0.000
	2.400
	-140.600

	Piastra
	32.07
	20.71
	398.700
	0.000
	0.000
	-87.700
	-17.900

	Piastra
	31.58
	20.59
	425.300
	0.000
	0.000
	-96.800
	-19.800

	Piastra
	31.09
	20.47
	491.200
	0.000
	0.000
	-109.500
	-15.700




Condizione n° 12 - Condizione 12 [Variabile - Indice di raggruppamento 5 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	-525.500
	0.000
	0.000
	7.000
	-105.200

	Piastra
	30.40
	22.71
	-658.300
	0.000
	0.000
	120.500
	26.600

	Piastra
	32.56
	20.83
	615.200
	0.000
	0.000
	2.400
	-124.000

	Piastra
	30.60
	20.34
	615.300
	0.000
	0.000
	-127.900
	-25.200

	Piastra
	30.55
	20.93
	291.300
	0.000
	0.000
	-13.100
	44.000

	Piastra
	30.50
	21.53
	-12.100
	0.000
	0.000
	-5.500
	48.400

	Piastra
	30.45
	22.12
	-315.400
	0.000
	0.000
	0.800
	44.100

	Piastra
	30.93
	22.85
	-528.700
	0.000
	0.000
	114.700
	43.500

	Piastra
	31.46
	23.00
	-487.600
	0.000
	0.000
	103.400
	32.600

	Piastra
	31.99
	23.14
	-489.900
	0.000
	0.000
	91.400
	31.200

	Piastra
	32.52
	22.79
	-239.400
	0.000
	0.000
	-0.200
	-144.400

	Piastra
	32.53
	22.30
	-41.300
	0.000
	0.000
	1.700
	-138.100

	Piastra
	32.54
	21.81
	143.300
	0.000
	0.000
	1.200
	-140.000

	Piastra
	32.55
	21.32
	342.200
	0.000
	0.000
	1.000
	-149.100

	Piastra
	32.07
	20.71
	523.800
	0.000
	0.000
	-85.100
	-17.900

	Piastra
	31.58
	20.59
	492.200
	0.000
	0.000
	-99.000
	-19.800

	Piastra
	31.09
	20.47
	502.200
	0.000
	0.000
	-113.300
	-14.400




Condizione n° 13 - Condizione 13 [Variabile - Indice di raggruppamento 6 - Y0=0.60 Y1=0.50 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	1.800
	0.000
	0.000
	0.100
	0.300

	Piastra
	30.40
	22.71
	-5.900
	0.000
	0.000
	0.600
	-0.300

	Piastra
	32.56
	20.83
	6.600
	0.000
	0.000
	0.400
	-0.800

	Piastra
	30.60
	20.34
	0.100
	0.000
	0.000
	-0.500
	0.300

	Piastra
	30.55
	20.93
	-1.400
	0.000
	0.000
	-0.100
	0.300

	Piastra
	30.50
	21.53
	-2.800
	0.000
	0.000
	-0.100
	0.200

	Piastra
	30.45
	22.12
	-4.300
	0.000
	0.000
	-0.100
	0.000

	Piastra
	30.93
	22.85
	-3.500
	0.000
	0.000
	0.300
	0.100

	Piastra
	31.46
	23.00
	-1.700
	0.000
	0.000
	0.200
	0.100

	Piastra
	31.99
	23.14
	0.000
	0.000
	0.000
	0.200
	0.200

	Piastra
	32.52
	22.79
	2.500
	0.000
	0.000
	-0.100
	-0.200

	Piastra
	32.53
	22.30
	3.300
	0.000
	0.000
	0.000
	-0.300

	Piastra
	32.54
	21.81
	4.100
	0.000
	0.000
	0.000
	-0.400

	Piastra
	32.55
	21.32
	5.000
	0.000
	0.000
	0.000
	-0.600

	Piastra
	32.07
	20.71
	4.500
	0.000
	0.000
	-0.200
	-0.100

	Piastra
	31.58
	20.59
	3.000
	0.000
	0.000
	-0.300
	-0.100

	Piastra
	31.09
	20.47
	1.500
	0.000
	0.000
	-0.400
	0.000




Condizione n° 14 - Condizione 14 [Variabile - Indice di raggruppamento 7 - Y0=0.60 Y1=0.50 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32.52
	23.28
	-1.100
	0.000
	0.000
	-0.100
	-0.200

	Piastra
	30.40
	22.71
	3.800
	0.000
	0.000
	-0.400
	0.200

	Piastra
	32.56
	20.83
	-4.300
	0.000
	0.000
	-0.200
	0.500

	Piastra
	30.60
	20.34
	-0.100
	0.000
	0.000
	0.300
	-0.200

	Piastra
	30.55
	20.93
	0.900
	0.000
	0.000
	0.100
	-0.200

	Piastra
	30.50
	21.53
	1.800
	0.000
	0.000
	0.000
	-0.100

	Piastra
	30.45
	22.12
	2.800
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Piastra
	30.93
	22.85
	2.300
	0.000
	0.000
	-0.200
	-0.100

	Piastra
	31.46
	23.00
	1.100
	0.000
	0.000
	-0.200
	-0.100

	Piastra
	31.99
	23.14
	0.000
	0.000
	0.000
	-0.100
	-0.100

	Piastra
	32.52
	22.79
	-1.600
	0.000
	0.000
	0.100
	0.100

	Piastra
	32.53
	22.30
	-2.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.200

	Piastra
	32.54
	21.81
	-2.700
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300

	Piastra
	32.55
	21.32
	-3.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.400

	Piastra
	32.07
	20.71
	-3.000
	0.000
	0.000
	0.100
	0.000

	Piastra
	31.58
	20.59
	-1.900
	0.000
	0.000
	0.200
	0.000

	Piastra
	31.09
	20.47
	-1.000
	0.000
	0.000
	0.300
	0.000




Normativa - Coefficienti di sicurezza


Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni
	CARICHI
	EFFETTO
	Coefficiente parziale
	(A1) - STR

	Permanenti
	Favorevole
	gG1,fav
	1.00

	Permanenti
	Sfavorevole
	gG1,sfav
	1.35

	Permanenti non strutturali
	Favorevole
	gG2,fav
	1.00

	Permanenti non strutturali
	Sfavorevole
	gG2,sfav
	1.35

	Variabili
	Favorevole
	gQi,fav
	0.00

	Variabili
	Sfavorevole
	gQi,sfav
	1.50

	Variabili traffico
	Favorevole
	gQ,fav
	0.00

	Variabili traffico
	Sfavorevole
	gQ,sfav
	1.35




Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
	PARAMETRO
	GRANDEZZA
	Coefficiente parziale
	(M1)

	Tangente dell'angolo di resistenza al taglio
	tan f'k
	gf'
	1.00

	Coesione efficace
	c'k
	gc'
	1.00

	Resistenza non drenata
	cuk
	gcu
	1.00




Coefficienti parziali gR da applicare alle resistenze caratteristiche (Pali trivellati)
	Resistenza
	gR
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	Base
	gb
	1.00
	1.70
	1.35

	Laterale in compressione
	gs
	1.00
	1.45
	1.15

	Totale
	gt
	1.00
	1.60
	1.30

	Laterale in trazione
	gst
	1.00
	1.60
	1.25




(Pali trivellati)
	Resistenza
	gR
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	Base
	gb
	1.00
	1.70
	1.35

	Laterale in compressione
	gs
	1.00
	1.45
	1.15

	Totale
	gt
	1.00
	1.60
	1.30

	Laterale in trazione
	gst
	1.00
	1.60
	1.25





Coefficienti parziali gT per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali
	gT
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	gT
	1.00
	1.60
	1.30




Fattori di correlazione x per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del numero di verticali indagate
	Numero di verticali indagate
	x3
	x4

	1
	1.70
	1.70




Coefficienti amplificativi gRd in funzione della classe di duttilità
	gRd
	Fondazione
	Bicchieri

	gRd
	1.10
	1.20




Elenco combinazioni di calcolo

Numero combinazioni definite 17

Simbologia adottata
CP	Coefficiente di partecipazione della condizione 


Combinazione n° 1 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 11
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 2 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 3 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 9
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 4 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 5 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 9
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 6 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 7 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	1.35

	Condizione 6
	1.35

	Condizione 7
	1.35

	Condizione 8
	1.35

	Condizione 10
	0.90

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 8 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 9 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 10 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 11 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 12 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 11
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 13 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 14 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35




Combinazione n° 15 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 16 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 17 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	1.35

	Condizione 6
	1.35

	Condizione 7
	1.35

	Condizione 8
	1.35

	Condizione 12
	0.90

	Condizione 13
	0.90





Impostazioni di analisi


Portanza verticale pali

Metodo calcolo portanza:	Bustamante-Doix
Percentuale portanza di punta (aliquota portanza laterale)	15.00

Portanza trasversale pali

Costante di Winkler: costante pari a 1.00 [Kg/cm2/cm]

Rottura palo-terreno: 
	Pressione limite pari alla pressione passiva con moltiplicatore pari a 3.00

Cedimenti

Metodo calcolo cedimenti: Elementi finiti
	Spostamento limite attrito laterale 0.50 [cm]
	Spostamento limite punta 1.00 [cm]
Fattore di rigidezza della sovrastruttura 0.00
Modello


Caratteristiche Mesh


Numero elementi	146
Numero nodi	82
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RISULTATI INVILUPPO

Spostamenti


Piastra


Spostamenti massimi e minimi della piastra

Simbologia adottata
Ic	Indice della combinazione
w	Spostamento verticale, espresso in [cm]
u	Spostamento direzione X, espresso in [cm]
v	Spostamento direzione Y, espresso in [cm]
fx	Rotazione intorno all'asse X, espressa in [°]
fy	Rotazione intorno all'asse Y, espressa in [°]
p	Pressione sul terreno (solo per calcolo fondazione), espressa in [kPa]
kw	Costante di Winkler (solo per calcolo fondazione), espressa in [kg/cm2/cm]. Il valore viene stampato solo se si è utilizzato il modello di interazione
Tra parentesi l'indice del nodo in cui si sono misurati i valori massimi e minimi 

	In
	X
	Y
	 
	Valore
	UM
	Cmb
	 

	 
	[m]
	[m]
	 
	 
	 
	 
	 

	53
4
	32.56
28.01
	20.83
18.24
	w
	0.266629
-0.145972
	[cm]
	15
4
	MAX
MIN

	4
4
	28.01
28.01
	18.24
18.24
	ux
	1.716287
-1.641177
	[cm]
	10
12
	MAX
MIN

	74
74
	35.01
35.01
	21.74
21.74
	uy
	2.527293
-2.385138
	[cm]
	10
12
	MAX
MIN

	33
61
	31.45
33.15
	21.85
21.00
	fx
	0.001357
-0.000335
	[°]
	17
15
	MAX
MIN

	33
33
	31.45
31.45
	21.85
21.85
	fy
	0.001193
-0.000961
	[°]
	15
5
	MAX
MIN




Pali

Simbologia adottata
In	Indice sezione
Y	ordinata palo espressa in [m]
Ur	spostamento limite espresso in [cm]
Pr	pressione limite espressa  in [kPa]
Ue	spostamento in esercizio espresso in [cm]
Pe	pressione in esercizio espressa  in [kPa] 

Palo n° 1

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.8099 (10)
	3.7584 (1)
	79.4 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4239 (10)
	1.9899 (1)
	41.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1524 (10)
	0.7312 (1)
	14.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0069 (10)
	0.0486 (1)
	0.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0480 (10)
	-0.2138 (1)
	-4.7 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0532 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0389 (10)
	-0.1801 (1)
	-3.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0216 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.1 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0074 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.7 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0034 (10)
	0.0148 (1)
	0.3 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0128 (10)
	0.0588 (1)
	1.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 2

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.9167 (10)
	3.7584 (1)
	89.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4798 (10)
	1.9899 (1)
	47.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1725 (10)
	0.7312 (1)
	16.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0078 (10)
	0.0486 (1)
	0.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0544 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.3 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0602 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.9 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0440 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.3 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0244 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0084 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0038 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0145 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 3

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.1623 (10)
	3.7584 (1)
	114.0 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6084 (10)
	1.9899 (1)
	59.7 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2188 (10)
	0.7312 (1)
	21.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0098 (10)
	0.0486 (1)
	1.0 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0689 (10)
	-0.2138 (1)
	-6.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0764 (10)
	-0.2436 (1)
	-7.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0558 (10)
	-0.1801 (1)
	-5.5 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0309 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.0 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0106 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.0 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0048 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0183 (10)
	0.0588 (1)
	1.8 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 4

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.4792 (10)
	3.7584 (1)
	145.1 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.7743 (10)
	1.9899 (1)
	75.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2784 (10)
	0.7312 (1)
	27.3 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0125 (10)
	0.0486 (1)
	1.2 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0877 (10)
	-0.2138 (1)
	-8.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0972 (10)
	-0.2436 (1)
	-9.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0710 (10)
	-0.1801 (1)
	-7.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0394 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.9 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0135 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.3 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0062 (10)
	0.0148 (1)
	0.6 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0233 (10)
	0.0588 (1)
	2.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 5

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.8283 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.9570 (10)
	1.9899 (1)
	93.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3441 (10)
	0.7312 (1)
	33.7 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0155 (10)
	0.0486 (1)
	1.5 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1084 (10)
	-0.2138 (1)
	-10.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1202 (10)
	-0.2436 (1)
	-11.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0878 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.6 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0487 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.8 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0167 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.6 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0076 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0289 (10)
	0.0588 (1)
	2.8 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 6

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.6905 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (2)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.8849 (10)
	1.9899 (1)
	86.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3182 (10)
	0.7312 (1)
	31.2 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0143 (10)
	0.0486 (1)
	1.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1003 (10)
	-0.2138 (1)
	-9.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1111 (10)
	-0.2436 (1)
	-10.9 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0812 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0450 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0155 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.5 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0070 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0267 (10)
	0.0588 (1)
	2.6 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 7

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.6410 (10)
	3.7584 (1)
	160.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.8590 (10)
	1.9899 (1)
	84.2 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3089 (10)
	0.7312 (1)
	30.3 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0139 (10)
	0.0486 (1)
	1.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0973 (10)
	-0.2138 (1)
	-9.5 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1078 (10)
	-0.2436 (1)
	-10.6 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0788 (10)
	-0.1801 (1)
	-7.7 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0437 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0150 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.5 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0068 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0259 (10)
	0.0588 (1)
	2.5 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 8

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.6907 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (2)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.8850 (10)
	1.9899 (1)
	86.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3182 (10)
	0.7312 (1)
	31.2 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0143 (10)
	0.0486 (1)
	1.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1003 (10)
	-0.2138 (1)
	-9.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1111 (10)
	-0.2436 (1)
	-10.9 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0812 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0450 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0155 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.5 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0071 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0267 (10)
	0.0588 (1)
	2.6 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 9

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.8283 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.9571 (10)
	1.9899 (1)
	93.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3441 (10)
	0.7312 (1)
	33.7 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0155 (10)
	0.0486 (1)
	1.5 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1084 (10)
	-0.2138 (1)
	-10.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1202 (10)
	-0.2436 (1)
	-11.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0878 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.6 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0487 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.8 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0167 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.6 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0076 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0289 (10)
	0.0588 (1)
	2.8 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 10

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.3034 (10)
	3.7584 (1)
	127.8 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6823 (10)
	1.9899 (1)
	66.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2453 (10)
	0.7312 (1)
	24.1 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0110 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0773 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0857 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.4 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0626 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.1 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0347 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0119 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.2 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0054 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0206 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 11

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2392 (10)
	3.7584 (1)
	121.5 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6487 (10)
	1.9899 (1)
	63.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2332 (10)
	0.7312 (1)
	22.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0105 (10)
	0.0486 (1)
	1.0 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0735 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.2 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0814 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.0 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0595 (10)
	-0.1801 (1)
	-5.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0330 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0113 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0052 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0196 (10)
	0.0588 (1)
	1.9 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 12

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.3036 (10)
	3.7584 (1)
	127.8 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6824 (10)
	1.9899 (1)
	66.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2454 (10)
	0.7312 (1)
	24.1 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0110 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0773 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0857 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.4 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0626 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.1 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0347 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0119 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.2 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0054 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0206 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 13

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.4792 (10)
	3.7584 (1)
	145.1 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.7743 (10)
	1.9899 (1)
	75.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2784 (10)
	0.7312 (1)
	27.3 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0125 (10)
	0.0486 (1)
	1.2 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0877 (10)
	-0.2138 (1)
	-8.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0972 (10)
	-0.2436 (1)
	-9.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0710 (10)
	-0.1801 (1)
	-7.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0394 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.9 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0135 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.3 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0062 (10)
	0.0148 (1)
	0.6 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0233 (10)
	0.0588 (1)
	2.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 14

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.9272 (10)
	3.7584 (1)
	90.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4853 (10)
	1.9899 (1)
	47.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1745 (10)
	0.7312 (1)
	17.1 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0078 (10)
	0.0486 (1)
	0.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0550 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0609 (10)
	-0.2436 (1)
	-6.0 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0445 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.4 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0247 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0085 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0039 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0146 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 15

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.8336 (10)
	3.7584 (1)
	81.7 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4363 (10)
	1.9899 (1)
	42.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1569 (10)
	0.7312 (1)
	15.4 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0071 (10)
	0.0486 (1)
	0.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0494 (10)
	-0.2138 (1)
	-4.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0548 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.4 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0400 (10)
	-0.1801 (1)
	-3.9 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0222 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0076 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.7 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0035 (10)
	0.0148 (1)
	0.3 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0132 (10)
	0.0588 (1)
	1.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 16

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.9264 (10)
	3.7584 (1)
	90.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4849 (10)
	1.9899 (1)
	47.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1744 (10)
	0.7312 (1)
	17.1 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0078 (10)
	0.0486 (1)
	0.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0549 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0609 (10)
	-0.2436 (1)
	-6.0 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0445 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.4 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0247 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0085 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0039 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0146 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 17

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.1613 (10)
	3.7584 (1)
	113.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6079 (10)
	1.9899 (1)
	59.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2186 (10)
	0.7312 (1)
	21.4 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0098 (10)
	0.0486 (1)
	1.0 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0689 (10)
	-0.2138 (1)
	-6.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0763 (10)
	-0.2436 (1)
	-7.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0558 (10)
	-0.1801 (1)
	-5.5 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0309 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.0 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0106 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.0 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0048 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0183 (10)
	0.0588 (1)
	1.8 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 18

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.5900 (10)
	3.7584 (1)
	57.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.3089 (10)
	1.9899 (1)
	30.3 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1111 (10)
	0.7312 (1)
	10.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0050 (10)
	0.0486 (1)
	0.5 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0350 (10)
	-0.2138 (1)
	-3.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0388 (10)
	-0.2436 (1)
	-3.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0283 (10)
	-0.1801 (1)
	-2.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0157 (10)
	-0.1010 (1)
	-1.5 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0054 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.5 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0025 (10)
	0.0148 (1)
	0.2 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0093 (10)
	0.0588 (1)
	0.9 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 19

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.4283 (10)
	3.7584 (1)
	42.0 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2242 (10)
	1.9899 (1)
	22.0 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.0806 (10)
	0.7312 (1)
	7.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0036 (10)
	0.0486 (1)
	0.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0254 (10)
	-0.2138 (1)
	-2.5 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0281 (10)
	-0.2436 (1)
	-2.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0206 (10)
	-0.1801 (1)
	-2.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0114 (10)
	-0.1010 (1)
	-1.1 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0039 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.4 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0018 (10)
	0.0148 (1)
	0.2 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0068 (10)
	0.0588 (1)
	0.7 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 20

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.5892 (10)
	3.7584 (1)
	57.8 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.3084 (10)
	1.9899 (1)
	30.2 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1109 (10)
	0.7312 (1)
	10.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0050 (10)
	0.0486 (1)
	0.5 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0349 (10)
	-0.2138 (1)
	-3.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0387 (10)
	-0.2436 (1)
	-3.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0283 (10)
	-0.1801 (1)
	-2.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0157 (10)
	-0.1010 (1)
	-1.5 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0054 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.5 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0025 (10)
	0.0148 (1)
	0.2 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0093 (10)
	0.0588 (1)
	0.9 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 21

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.9151 (10)
	3.7584 (1)
	89.7 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4790 (10)
	1.9899 (1)
	47.0 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1722 (10)
	0.7312 (1)
	16.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0077 (10)
	0.0486 (1)
	0.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0543 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.3 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0601 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.9 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0439 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.3 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0244 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0084 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0038 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0144 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 22

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.4057 (10)
	3.7584 (1)
	39.8 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2123 (10)
	1.9899 (1)
	20.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.0763 (10)
	0.7312 (1)
	7.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0034 (10)
	0.0486 (1)
	0.3 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0241 (10)
	-0.2138 (1)
	-2.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0267 (10)
	-0.2436 (1)
	-2.6 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0195 (10)
	-0.1801 (1)
	-1.9 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0108 (10)
	-0.1010 (1)
	-1.1 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0037 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.4 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0017 (10)
	0.0148 (1)
	0.2 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0064 (10)
	0.0588 (1)
	0.6 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 23

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.0283 (7)
	3.7584 (1)
	2.8 (7)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.0148 (7)
	1.9899 (1)
	1.5 (7)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.0053 (7)
	0.7312 (1)
	0.5 (7)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0002 (7)
	0.0486 (1)
	0.0 (7)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0017 (7)
	-0.2138 (1)
	-0.2 (7)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0019 (7)
	-0.2436 (1)
	-0.2 (7)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0014 (7)
	-0.1801 (1)
	-0.1 (7)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0008 (7)
	-0.1010 (1)
	-0.1 (7)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0003 (7)
	-0.0355 (1)
	0.0 (7)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0001 (7)
	0.0148 (1)
	0.0 (7)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0004 (7)
	0.0588 (1)
	0.0 (7)
	5.8 (1)



Palo n° 24

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.4050 (10)
	3.7584 (1)
	39.7 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2120 (10)
	1.9899 (1)
	20.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.0762 (10)
	0.7312 (1)
	7.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0034 (10)
	0.0486 (1)
	0.3 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0240 (10)
	-0.2138 (1)
	-2.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0266 (10)
	-0.2436 (1)
	-2.6 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0194 (10)
	-0.1801 (1)
	-1.9 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0108 (10)
	-0.1010 (1)
	-1.1 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0037 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.4 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0017 (10)
	0.0148 (1)
	0.2 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0064 (10)
	0.0588 (1)
	0.6 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 25

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.8086 (10)
	3.7584 (1)
	79.3 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4233 (10)
	1.9899 (1)
	41.5 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1522 (10)
	0.7312 (1)
	14.9 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0068 (10)
	0.0486 (1)
	0.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0480 (10)
	-0.2138 (1)
	-4.7 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0531 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0388 (10)
	-0.1801 (1)
	-3.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0215 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.1 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0074 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.7 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0034 (10)
	0.0148 (1)
	0.3 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0128 (10)
	0.0588 (1)
	1.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 26

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.1980 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.1512 (10)
	1.9899 (1)
	112.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.4143 (10)
	0.7312 (1)
	40.6 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0191 (10)
	0.0486 (1)
	1.9 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1301 (10)
	-0.2138 (1)
	-12.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1444 (10)
	-0.2436 (1)
	-14.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1055 (10)
	-0.1801 (1)
	-10.3 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0585 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.7 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0201 (10)
	-0.0355 (1)
	-2.0 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0091 (10)
	0.0148 (1)
	0.9 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0347 (10)
	0.0588 (1)
	3.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 27

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.0855 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.0920 (10)
	1.9899 (1)
	107.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3928 (10)
	0.7312 (1)
	38.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0179 (10)
	0.0486 (1)
	1.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1236 (10)
	-0.2138 (1)
	-12.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1370 (10)
	-0.2436 (1)
	-13.4 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1001 (10)
	-0.1801 (1)
	-9.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0555 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0191 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.9 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0087 (10)
	0.0148 (1)
	0.9 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0329 (10)
	0.0588 (1)
	3.2 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 28

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.0461 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.0713 (10)
	1.9899 (1)
	105.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3854 (10)
	0.7312 (1)
	37.8 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0175 (10)
	0.0486 (1)
	1.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1212 (10)
	-0.2138 (1)
	-11.9 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1344 (10)
	-0.2436 (1)
	-13.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0982 (10)
	-0.1801 (1)
	-9.6 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0545 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0187 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0085 (10)
	0.0148 (1)
	0.8 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0323 (10)
	0.0588 (1)
	3.2 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 29

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.0856 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.0920 (10)
	1.9899 (1)
	107.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3929 (10)
	0.7312 (1)
	38.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0179 (10)
	0.0486 (1)
	1.8 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1236 (10)
	-0.2138 (1)
	-12.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1370 (10)
	-0.2436 (1)
	-13.4 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1001 (10)
	-0.1801 (1)
	-9.8 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0555 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0191 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.9 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0087 (10)
	0.0148 (1)
	0.9 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0329 (10)
	0.0588 (1)
	3.2 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 30

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.1981 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.1512 (10)
	1.9899 (1)
	112.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.4144 (10)
	0.7312 (1)
	40.6 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0191 (10)
	0.0486 (1)
	1.9 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1301 (10)
	-0.2138 (1)
	-12.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1444 (10)
	-0.2436 (1)
	-14.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1055 (10)
	-0.1801 (1)
	-10.3 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0585 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.7 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0201 (10)
	-0.0355 (1)
	-2.0 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0091 (10)
	0.0148 (1)
	0.9 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0347 (10)
	0.0588 (1)
	3.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 31

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.8929 (10)
	3.7584 (1)
	87.6 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4674 (10)
	1.9899 (1)
	45.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1681 (10)
	0.7312 (1)
	16.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0076 (10)
	0.0486 (1)
	0.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0529 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.2 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0587 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0429 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0238 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0082 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0037 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0141 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 32

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.5572 (11)
	3.7584 (1)
	54.6 (11)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2917 (11)
	1.9899 (1)
	28.6 (11)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1049 (11)
	0.7312 (1)
	10.3 (11)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0047 (11)
	0.0486 (1)
	0.5 (11)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0330 (11)
	-0.2138 (1)
	-3.2 (11)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0366 (11)
	-0.2436 (1)
	-3.6 (11)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0268 (11)
	-0.1801 (1)
	-2.6 (11)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0148 (11)
	-0.1010 (1)
	-1.5 (11)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0051 (11)
	-0.0355 (1)
	-0.5 (11)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0023 (11)
	0.0148 (1)
	0.2 (11)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0088 (11)
	0.0588 (1)
	0.9 (11)
	5.8 (1)



Palo n° 33

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.4046 (15)
	3.7584 (1)
	39.7 (15)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2118 (15)
	1.9899 (1)
	20.8 (15)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.0761 (15)
	0.7312 (1)
	7.5 (15)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0034 (15)
	0.0486 (1)
	0.3 (15)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0240 (15)
	-0.2138 (1)
	-2.4 (15)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0266 (15)
	-0.2436 (1)
	-2.6 (15)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0194 (15)
	-0.1801 (1)
	-1.9 (15)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0108 (15)
	-0.1010 (1)
	-1.1 (15)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0037 (15)
	-0.0355 (1)
	-0.4 (15)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0017 (15)
	0.0148 (1)
	0.2 (15)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0064 (15)
	0.0588 (1)
	0.6 (15)
	5.8 (1)



Palo n° 34

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.5564 (11)
	3.7584 (1)
	54.6 (11)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.2912 (11)
	1.9899 (1)
	28.6 (11)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1047 (11)
	0.7312 (1)
	10.3 (11)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0047 (11)
	0.0486 (1)
	0.5 (11)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0330 (11)
	-0.2138 (1)
	-3.2 (11)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0366 (11)
	-0.2436 (1)
	-3.6 (11)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0267 (11)
	-0.1801 (1)
	-2.6 (11)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0148 (11)
	-0.1010 (1)
	-1.5 (11)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0051 (11)
	-0.0355 (1)
	-0.5 (11)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0023 (11)
	0.0148 (1)
	0.2 (11)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0088 (11)
	0.0588 (1)
	0.9 (11)
	5.8 (1)



Palo n° 35

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	0.8938 (10)
	3.7584 (1)
	87.7 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.4679 (10)
	1.9899 (1)
	45.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.1682 (10)
	0.7312 (1)
	16.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0076 (10)
	0.0486 (1)
	0.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0530 (10)
	-0.2138 (1)
	-5.2 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0587 (10)
	-0.2436 (1)
	-5.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0429 (10)
	-0.1801 (1)
	-4.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0238 (10)
	-0.1010 (1)
	-2.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0082 (10)
	-0.0355 (1)
	-0.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0037 (10)
	0.0148 (1)
	0.4 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0141 (10)
	0.0588 (1)
	1.4 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 36

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2703 (10)
	3.7584 (1)
	124.6 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6650 (10)
	1.9899 (1)
	65.2 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2391 (10)
	0.7312 (1)
	23.4 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0108 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0753 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0835 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0610 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0338 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0116 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0053 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0200 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 37

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.3751 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.2446 (10)
	1.9899 (1)
	122.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.4485 (10)
	0.7312 (1)
	44.0 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0211 (10)
	0.0486 (1)
	2.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1403 (10)
	-0.2138 (1)
	-13.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1559 (10)
	-0.2436 (1)
	-15.3 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1140 (10)
	-0.1801 (1)
	-11.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0633 (10)
	-0.1010 (1)
	-6.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0218 (10)
	-0.0355 (1)
	-2.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0099 (10)
	0.0148 (1)
	1.0 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0375 (10)
	0.0588 (1)
	3.7 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 38

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2125 (10)
	3.7584 (1)
	118.9 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6347 (10)
	1.9899 (1)
	62.2 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2282 (10)
	0.7312 (1)
	22.4 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0103 (10)
	0.0486 (1)
	1.0 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0719 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0797 (10)
	-0.2436 (1)
	-7.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0582 (10)
	-0.1801 (1)
	-5.7 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0323 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0111 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0051 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0191 (10)
	0.0588 (1)
	1.9 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 39

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2860 (10)
	3.7584 (1)
	126.1 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6732 (10)
	1.9899 (1)
	66.0 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2420 (10)
	0.7312 (1)
	23.7 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0109 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0763 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.5 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0845 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.3 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0617 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.1 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0342 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0118 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.2 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0054 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0203 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 40

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.4713 (10)
	3.7584 (1)
	144.3 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.7701 (10)
	1.9899 (1)
	75.5 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2769 (10)
	0.7312 (1)
	27.2 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0125 (10)
	0.0486 (1)
	1.2 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0872 (10)
	-0.2138 (1)
	-8.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0967 (10)
	-0.2436 (1)
	-9.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0706 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.9 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0392 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.8 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0135 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.3 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0061 (10)
	0.0148 (1)
	0.6 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0232 (10)
	0.0588 (1)
	2.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 41

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.7323 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (2)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.9068 (10)
	1.9899 (1)
	88.9 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3260 (10)
	0.7312 (1)
	32.0 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0147 (10)
	0.0486 (1)
	1.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1027 (10)
	-0.2138 (1)
	-10.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1138 (10)
	-0.2436 (1)
	-11.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0832 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0461 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.5 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0159 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.6 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0072 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0273 (10)
	0.0588 (1)
	2.7 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 42

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.0409 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.0686 (10)
	1.9899 (1)
	104.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3844 (10)
	0.7312 (1)
	37.7 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0175 (10)
	0.0486 (1)
	1.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1209 (10)
	-0.2138 (1)
	-11.9 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1341 (10)
	-0.2436 (1)
	-13.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0980 (10)
	-0.1801 (1)
	-9.6 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0543 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0187 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0085 (10)
	0.0148 (1)
	0.8 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0322 (10)
	0.0588 (1)
	3.2 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 43

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2714 (10)
	3.7584 (1)
	124.7 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6655 (10)
	1.9899 (1)
	65.3 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2393 (10)
	0.7312 (1)
	23.5 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0108 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0754 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.4 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0836 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0610 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.0 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0338 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0116 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0053 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0201 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 44

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.3753 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.2448 (10)
	1.9899 (1)
	122.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.4485 (10)
	0.7312 (1)
	44.0 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0211 (10)
	0.0486 (1)
	2.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1403 (10)
	-0.2138 (1)
	-13.8 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1559 (10)
	-0.2436 (1)
	-15.3 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.1140 (10)
	-0.1801 (1)
	-11.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0633 (10)
	-0.1010 (1)
	-6.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0218 (10)
	-0.0355 (1)
	-2.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0099 (10)
	0.0148 (1)
	1.0 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0375 (10)
	0.0588 (1)
	3.7 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 45

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	2.0412 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (1)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	1.0687 (10)
	1.9899 (1)
	104.8 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3844 (10)
	0.7312 (1)
	37.7 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0175 (10)
	0.0486 (1)
	1.7 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1210 (10)
	-0.2138 (1)
	-11.9 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1341 (10)
	-0.2436 (1)
	-13.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0980 (10)
	-0.1801 (1)
	-9.6 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0543 (10)
	-0.1010 (1)
	-5.3 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0187 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.8 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0085 (10)
	0.0148 (1)
	0.8 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0322 (10)
	0.0588 (1)
	3.2 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 46

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.7328 (10)
	3.7584 (1)
	161.1 (2)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.9070 (10)
	1.9899 (1)
	89.0 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.3261 (10)
	0.7312 (1)
	32.0 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0147 (10)
	0.0486 (1)
	1.4 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.1028 (10)
	-0.2138 (1)
	-10.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.1139 (10)
	-0.2436 (1)
	-11.2 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0832 (10)
	-0.1801 (1)
	-8.2 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0461 (10)
	-0.1010 (1)
	-4.5 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0159 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.6 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0072 (10)
	0.0148 (1)
	0.7 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0273 (10)
	0.0588 (1)
	2.7 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 47

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.4722 (10)
	3.7584 (1)
	144.4 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.7706 (10)
	1.9899 (1)
	75.6 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2771 (10)
	0.7312 (1)
	27.2 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0125 (10)
	0.0486 (1)
	1.2 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0873 (10)
	-0.2138 (1)
	-8.6 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0968 (10)
	-0.2436 (1)
	-9.5 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0707 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.9 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0392 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.8 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0135 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.3 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0061 (10)
	0.0148 (1)
	0.6 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0232 (10)
	0.0588 (1)
	2.3 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 48

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2873 (10)
	3.7584 (1)
	126.2 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6738 (10)
	1.9899 (1)
	66.1 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2423 (10)
	0.7312 (1)
	23.8 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0109 (10)
	0.0486 (1)
	1.1 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0763 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.5 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0846 (10)
	-0.2436 (1)
	-8.3 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0618 (10)
	-0.1801 (1)
	-6.1 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0343 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.4 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0118 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.2 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0054 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0203 (10)
	0.0588 (1)
	2.0 (10)
	5.8 (1)



Palo n° 49

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0.00
	1.2138 (10)
	3.7584 (1)
	119.0 (10)
	161.1 (1)

	11
	1.00
	0.6354 (10)
	1.9899 (1)
	62.3 (10)
	195.1 (1)

	21
	2.00
	0.2284 (10)
	0.7312 (1)
	22.4 (10)
	71.7 (1)

	31
	3.00
	0.0103 (10)
	0.0486 (1)
	1.0 (10)
	4.8 (1)

	41
	4.00
	-0.0720 (10)
	-0.2138 (1)
	-7.1 (10)
	-21.0 (1)

	51
	5.00
	-0.0798 (10)
	-0.2436 (1)
	-7.8 (10)
	-23.9 (1)

	61
	6.00
	-0.0583 (10)
	-0.1801 (1)
	-5.7 (10)
	-17.7 (1)

	71
	7.00
	-0.0323 (10)
	-0.1010 (1)
	-3.2 (10)
	-9.9 (1)

	81
	8.00
	-0.0111 (10)
	-0.0355 (1)
	-1.1 (10)
	-3.5 (1)

	91
	9.00
	0.0051 (10)
	0.0148 (1)
	0.5 (10)
	1.5 (1)

	101
	10.00
	0.0192 (10)
	0.0588 (1)
	1.9 (10)
	5.8 (1)




Sollecitazioni


Piastra


Sollecitazioni massime e minime piastra

Simbologia adottata
In	Indice nodo modello
Mx	Momento X espresso in [kNm]
My	Momento Y espresso in [kNm]
Mxy	Momento XY espresso in [kNm]
Tx	Taglio X, espresso in [kN]
Ty	Taglio Y, espresso in [kN]
Nx	Tensione normale X espressa in [kPa]
Ny	Tensione normale Y espressa in [kPa]
Nxy	Tensione tangenziale XY espressa in [kPa] 

	In
	X
	Y
	 
	Valore
	UM
	Cmb
	 

	 
	[m]
	[m]
	 
	 
	 
	 
	 

	57
30
	32.55
30.40
	21.32
22.71
	Mx
	1126.7575
-794.7072
	[kNm]
	17
15
	MAX
MIN

	46
30
	32.07
30.40
	20.71
22.71
	My
	1096.0933
-752.1007
	[kNm]
	15
15
	MAX
MIN

	36
40
	31.58
30.93
	20.59
22.85
	Mxy
	271.2611
-228.0464
	[kNm]
	17
15
	MAX
MIN

	72
46
	32.52
32.07
	23.28
20.71
	Nx
	247
-314
	[kPa]
	12
15
	MAX
MIN

	72
66
	32.52
32.52
	23.28
22.79
	Ny
	387
-396
	[kPa]
	10
15
	MAX
MIN

	68
54
	33.15
31.45
	21.85
23.55
	Nxy
	265
-290
	[kPa]
	10
10
	MAX
MIN




Pali

Simbologia adottata
n°	Identificativo sezione
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
Nr	sforzo normale a rottura, espresso in [kN]
Ne	sforzo normale in esercizio, espresso in [kN]
Tr	taglio a rottura, espresso in [kN]
Te	taglio in esercizio, espresso in [kN]
Mr	momento a rottura, espresso in [kNm]
Me	momento in esercizio, espresso in [kNm] 

Palo n° 1

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-168.29 (4)
	1024.91 (1)
	19.46 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-151.32 (4)
	934.59 (1)
	3.97 (10)
	19.93 (1)
	-11.17 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-134.35 (4)
	844.27 (1)
	-2.49 (10)
	-10.65 (1)
	-11.70 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-117.39 (4)
	753.95 (1)
	-4.04 (10)
	-18.33 (1)
	-8.23 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-100.42 (4)
	663.63 (1)
	-3.32 (10)
	-15.33 (1)
	-4.41 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-83.45 (4)
	573.31 (1)
	-2.01 (10)
	-9.38 (1)
	-1.67 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-66.48 (4)
	482.99 (1)
	-0.88 (10)
	-4.18 (1)
	-0.20 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	51.97 (1)
	394.37 (1)
	-0.17 (10)
	-0.84 (1)
	0.33 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	40.92 (1)
	306.17 (1)
	0.16 (10)
	0.72 (1)
	0.32 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	29.88 (1)
	217.97 (1)
	0.19 (10)
	0.89 (1)
	0.12 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	18.84 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 2

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	224.89 (15)
	1024.91 (1)
	22.02 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	202.19 (15)
	934.59 (1)
	4.50 (10)
	19.93 (1)
	-12.64 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	179.49 (15)
	844.27 (1)
	-2.82 (10)
	-10.65 (1)
	-13.24 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	156.78 (15)
	753.95 (1)
	-4.57 (10)
	-18.33 (1)
	-9.31 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	136.94 (1)
	663.63 (1)
	-3.76 (10)
	-15.33 (1)
	-4.99 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	118.68 (1)
	573.31 (1)
	-2.28 (10)
	-9.38 (1)
	-1.89 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	100.42 (1)
	482.99 (1)
	-1.00 (10)
	-4.18 (1)
	-0.22 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	82.52 (1)
	394.37 (1)
	-0.19 (10)
	-0.84 (1)
	0.37 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	64.72 (1)
	306.17 (1)
	0.19 (10)
	0.72 (1)
	0.36 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	46.92 (1)
	217.97 (1)
	0.22 (10)
	0.89 (1)
	0.13 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	29.13 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 3

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	342.72 (15)
	1024.91 (1)
	27.92 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	308.12 (15)
	934.59 (1)
	5.70 (10)
	19.93 (1)
	-16.03 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	273.53 (15)
	844.27 (1)
	-3.57 (10)
	-10.65 (1)
	-16.79 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	238.94 (15)
	753.95 (1)
	-5.79 (10)
	-18.33 (1)
	-11.81 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	204.35 (15)
	663.63 (1)
	-4.77 (10)
	-15.33 (1)
	-6.33 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	169.76 (15)
	573.31 (1)
	-2.89 (10)
	-9.38 (1)
	-2.40 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	135.16 (15)
	482.99 (1)
	-1.27 (10)
	-4.18 (1)
	-0.28 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	106.15 (1)
	394.37 (1)
	-0.24 (10)
	-0.84 (1)
	0.47 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	83.13 (1)
	306.17 (1)
	0.23 (10)
	0.72 (1)
	0.46 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	60.10 (1)
	217.97 (1)
	0.28 (10)
	0.89 (1)
	0.17 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	37.08 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 4

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	408.82 (15)
	1024.91 (1)
	35.54 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	367.56 (15)
	934.59 (1)
	7.26 (10)
	19.93 (1)
	-20.39 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	326.30 (15)
	844.27 (1)
	-4.55 (10)
	-10.65 (1)
	-21.36 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	285.04 (15)
	753.95 (1)
	-7.37 (10)
	-18.33 (1)
	-15.03 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	243.77 (15)
	663.63 (1)
	-6.07 (10)
	-15.33 (1)
	-8.06 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	202.51 (15)
	573.31 (1)
	-3.68 (10)
	-9.38 (1)
	-3.05 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	161.25 (15)
	482.99 (1)
	-1.61 (10)
	-4.18 (1)
	-0.36 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	120.78 (15)
	394.37 (1)
	-0.30 (10)
	-0.84 (1)
	0.60 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	89.03 (1)
	306.17 (1)
	0.30 (10)
	0.72 (1)
	0.58 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	64.33 (1)
	217.97 (1)
	0.36 (10)
	0.89 (1)
	0.22 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	39.63 (1)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 5

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	396.88 (15)
	1024.91 (1)
	43.70 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	356.83 (15)
	934.59 (1)
	8.97 (10)
	19.93 (1)
	-25.21 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	316.77 (15)
	844.27 (1)
	-5.62 (10)
	-10.65 (1)
	-26.40 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	276.71 (15)
	753.95 (1)
	-9.11 (10)
	-18.33 (1)
	-18.58 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	236.65 (15)
	663.63 (1)
	-7.51 (10)
	-15.33 (1)
	-9.96 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	196.60 (15)
	573.31 (1)
	-4.54 (10)
	-9.38 (1)
	-3.77 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	156.54 (15)
	482.99 (1)
	-1.99 (10)
	-4.18 (1)
	-0.44 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	117.25 (15)
	394.37 (1)
	-0.38 (10)
	-0.84 (1)
	0.74 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	80.99 (1)
	306.17 (1)
	0.37 (10)
	0.72 (1)
	0.72 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	58.58 (1)
	217.97 (1)
	0.44 (10)
	0.89 (1)
	0.27 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	36.16 (1)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 6

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	401.86 (17)
	1024.91 (1)
	40.55 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	366.76 (17)
	934.59 (1)
	8.29 (10)
	19.93 (1)
	-23.31 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	331.67 (17)
	844.27 (1)
	-5.19 (10)
	-10.65 (1)
	-24.41 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	296.57 (17)
	753.95 (1)
	-8.42 (10)
	-18.33 (1)
	-17.18 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	261.48 (17)
	663.63 (1)
	-6.94 (10)
	-15.33 (1)
	-9.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	226.38 (17)
	573.31 (1)
	-4.20 (10)
	-9.38 (1)
	-3.49 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	191.29 (17)
	482.99 (1)
	-1.84 (10)
	-4.18 (1)
	-0.41 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	156.87 (17)
	394.37 (1)
	-0.35 (10)
	-0.84 (1)
	0.69 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	122.63 (17)
	306.17 (1)
	0.34 (10)
	0.72 (1)
	0.66 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	88.39 (17)
	217.97 (1)
	0.41 (10)
	0.89 (1)
	0.25 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	54.15 (17)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 7

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	360.57 (17)
	1024.91 (1)
	39.42 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	329.09 (17)
	934.59 (1)
	8.05 (10)
	19.93 (1)
	-22.63 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	297.62 (17)
	844.27 (1)
	-5.04 (10)
	-10.65 (1)
	-23.70 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	266.15 (17)
	753.95 (1)
	-8.18 (10)
	-18.33 (1)
	-16.67 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	234.68 (17)
	663.63 (1)
	-6.74 (10)
	-15.33 (1)
	-8.94 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	203.20 (17)
	573.31 (1)
	-4.08 (10)
	-9.38 (1)
	-3.38 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	171.73 (17)
	482.99 (1)
	-1.79 (10)
	-4.18 (1)
	-0.40 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	140.87 (17)
	394.37 (1)
	-0.34 (10)
	-0.84 (1)
	0.67 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	110.17 (17)
	306.17 (1)
	0.33 (10)
	0.72 (1)
	0.64 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	79.47 (17)
	217.97 (1)
	0.39 (10)
	0.89 (1)
	0.24 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	48.77 (17)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 8

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	377.23 (7)
	1024.91 (1)
	40.56 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	344.29 (7)
	934.59 (1)
	8.29 (10)
	19.93 (1)
	-23.31 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	311.36 (7)
	844.27 (1)
	-5.20 (10)
	-10.65 (1)
	-24.42 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	278.42 (7)
	753.95 (1)
	-8.43 (10)
	-18.33 (1)
	-17.18 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	245.49 (7)
	663.63 (1)
	-6.94 (10)
	-15.33 (1)
	-9.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	212.56 (7)
	573.31 (1)
	-4.20 (10)
	-9.38 (1)
	-3.49 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	179.62 (7)
	482.99 (1)
	-1.84 (10)
	-4.18 (1)
	-0.41 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	147.32 (7)
	394.37 (1)
	-0.35 (10)
	-0.84 (1)
	0.69 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	115.20 (7)
	306.17 (1)
	0.34 (10)
	0.72 (1)
	0.66 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	83.07 (7)
	217.97 (1)
	0.41 (10)
	0.89 (1)
	0.25 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	50.94 (7)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 9

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	373.80 (4)
	1024.91 (1)
	43.70 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	336.07 (4)
	934.59 (1)
	8.97 (10)
	19.93 (1)
	-25.21 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	298.34 (4)
	844.27 (1)
	-5.62 (10)
	-10.65 (1)
	-26.40 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	260.62 (4)
	753.95 (1)
	-9.11 (10)
	-18.33 (1)
	-18.58 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	222.89 (4)
	663.63 (1)
	-7.51 (10)
	-15.33 (1)
	-9.96 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	185.16 (4)
	573.31 (1)
	-4.54 (10)
	-9.38 (1)
	-3.77 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	147.43 (4)
	482.99 (1)
	-1.99 (10)
	-4.18 (1)
	-0.44 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	110.43 (4)
	394.37 (1)
	-0.38 (10)
	-0.84 (1)
	0.74 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	73.62 (4)
	306.17 (1)
	0.37 (10)
	0.72 (1)
	0.72 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	36.81 (4)
	217.97 (1)
	0.44 (10)
	0.89 (1)
	0.27 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (4)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 10

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	398.39 (15)
	1024.91 (1)
	31.31 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	363.60 (15)
	934.59 (1)
	6.39 (10)
	19.93 (1)
	-17.97 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	328.81 (15)
	844.27 (1)
	-4.01 (10)
	-10.65 (1)
	-18.82 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	294.02 (15)
	753.95 (1)
	-6.50 (10)
	-18.33 (1)
	-13.24 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	259.23 (15)
	663.63 (1)
	-5.35 (10)
	-15.33 (1)
	-7.10 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	224.43 (15)
	573.31 (1)
	-3.24 (10)
	-9.38 (1)
	-2.69 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	189.64 (15)
	482.99 (1)
	-1.42 (10)
	-4.18 (1)
	-0.32 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	155.52 (15)
	394.37 (1)
	-0.27 (10)
	-0.84 (1)
	0.53 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	121.58 (15)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.51 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	87.64 (15)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	53.70 (15)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 11

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	315.64 (17)
	1024.91 (1)
	29.77 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	288.11 (17)
	934.59 (1)
	6.08 (10)
	19.93 (1)
	-17.09 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	260.58 (17)
	844.27 (1)
	-3.81 (10)
	-10.65 (1)
	-17.90 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	233.05 (17)
	753.95 (1)
	-6.18 (10)
	-18.33 (1)
	-12.59 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	205.52 (17)
	663.63 (1)
	-5.09 (10)
	-15.33 (1)
	-6.75 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	177.99 (17)
	573.31 (1)
	-3.08 (10)
	-9.38 (1)
	-2.56 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	150.46 (17)
	482.99 (1)
	-1.35 (10)
	-4.18 (1)
	-0.30 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	123.46 (17)
	394.37 (1)
	-0.25 (10)
	-0.84 (1)
	0.50 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	96.61 (17)
	306.17 (1)
	0.25 (10)
	0.72 (1)
	0.49 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	69.76 (17)
	217.97 (1)
	0.30 (10)
	0.89 (1)
	0.18 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	42.91 (17)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 12

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	364.27 (4)
	1024.91 (1)
	31.32 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	332.48 (4)
	934.59 (1)
	6.39 (10)
	19.93 (1)
	-17.97 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	300.68 (4)
	844.27 (1)
	-4.01 (10)
	-10.65 (1)
	-18.83 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	268.88 (4)
	753.95 (1)
	-6.50 (10)
	-18.33 (1)
	-13.25 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	237.08 (4)
	663.63 (1)
	-5.35 (10)
	-15.33 (1)
	-7.10 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	205.29 (4)
	573.31 (1)
	-3.24 (10)
	-9.38 (1)
	-2.69 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	173.49 (4)
	482.99 (1)
	-1.42 (10)
	-4.18 (1)
	-0.32 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	142.31 (4)
	394.37 (1)
	-0.27 (10)
	-0.84 (1)
	0.53 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	111.29 (4)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.51 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	80.27 (4)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	49.25 (4)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 13

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	372.17 (4)
	1024.91 (1)
	35.54 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	334.61 (4)
	934.59 (1)
	7.26 (10)
	19.93 (1)
	-20.39 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	297.05 (4)
	844.27 (1)
	-4.55 (10)
	-10.65 (1)
	-21.36 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	259.48 (4)
	753.95 (1)
	-7.37 (10)
	-18.33 (1)
	-15.03 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	221.92 (4)
	663.63 (1)
	-6.07 (10)
	-15.33 (1)
	-8.06 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	184.35 (4)
	573.31 (1)
	-3.68 (10)
	-9.38 (1)
	-3.05 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	146.79 (4)
	482.99 (1)
	-1.61 (10)
	-4.18 (1)
	-0.36 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	109.95 (4)
	394.37 (1)
	-0.30 (10)
	-0.84 (1)
	0.60 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	73.30 (4)
	306.17 (1)
	0.30 (10)
	0.72 (1)
	0.58 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	36.65 (4)
	217.97 (1)
	0.36 (10)
	0.89 (1)
	0.22 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	13.84 (11)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 14

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	283.05 (15)
	1024.91 (1)
	22.27 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	254.48 (15)
	934.59 (1)
	4.55 (10)
	19.93 (1)
	-12.78 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	225.91 (15)
	844.27 (1)
	-2.85 (10)
	-10.65 (1)
	-13.39 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	197.34 (15)
	753.95 (1)
	-4.62 (10)
	-18.33 (1)
	-9.42 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	168.76 (15)
	663.63 (1)
	-3.81 (10)
	-15.33 (1)
	-5.05 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	140.19 (15)
	573.31 (1)
	-2.30 (10)
	-9.38 (1)
	-1.91 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	111.62 (15)
	482.99 (1)
	-1.01 (10)
	-4.18 (1)
	-0.23 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	83.60 (15)
	394.37 (1)
	-0.19 (10)
	-0.84 (1)
	0.38 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	63.15 (1)
	306.17 (1)
	0.19 (10)
	0.72 (1)
	0.36 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	45.80 (1)
	217.97 (1)
	0.22 (10)
	0.89 (1)
	0.14 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	28.45 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 15

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	163.04 (7)
	1024.91 (1)
	20.03 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	148.90 (7)
	934.59 (1)
	4.09 (10)
	19.93 (1)
	-11.49 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	134.75 (7)
	844.27 (1)
	-2.56 (10)
	-10.65 (1)
	-12.04 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	120.61 (7)
	753.95 (1)
	-4.15 (10)
	-18.33 (1)
	-8.47 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	106.47 (7)
	663.63 (1)
	-3.42 (10)
	-15.33 (1)
	-4.54 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	92.33 (7)
	573.31 (1)
	-2.07 (10)
	-9.38 (1)
	-1.72 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	78.19 (7)
	482.99 (1)
	-0.91 (10)
	-4.18 (1)
	-0.20 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	64.34 (7)
	394.37 (1)
	-0.17 (10)
	-0.84 (1)
	0.34 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	50.56 (7)
	306.17 (1)
	0.17 (10)
	0.72 (1)
	0.33 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	36.78 (7)
	217.97 (1)
	0.20 (10)
	0.89 (1)
	0.12 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	23.00 (7)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 16

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	251.38 (4)
	1024.91 (1)
	22.26 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	226.01 (4)
	934.59 (1)
	4.54 (10)
	19.93 (1)
	-12.77 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	200.63 (4)
	844.27 (1)
	-2.85 (10)
	-10.65 (1)
	-13.38 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	175.25 (4)
	753.95 (1)
	-4.62 (10)
	-18.33 (1)
	-9.41 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	149.88 (4)
	663.63 (1)
	-3.80 (10)
	-15.33 (1)
	-5.05 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	124.50 (4)
	573.31 (1)
	-2.30 (10)
	-9.38 (1)
	-1.91 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	99.12 (4)
	482.99 (1)
	-1.01 (10)
	-4.18 (1)
	-0.22 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	74.24 (4)
	394.37 (1)
	-0.19 (10)
	-0.84 (1)
	0.38 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	49.50 (4)
	306.17 (1)
	0.19 (10)
	0.72 (1)
	0.36 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	24.75 (4)
	217.97 (1)
	0.22 (10)
	0.89 (1)
	0.14 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (2)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 17

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	285.19 (10)
	1024.91 (1)
	27.90 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	256.40 (10)
	934.59 (1)
	5.70 (10)
	19.93 (1)
	-16.01 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	227.61 (10)
	844.27 (1)
	-3.57 (10)
	-10.65 (1)
	-16.77 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	198.83 (10)
	753.95 (1)
	-5.79 (10)
	-18.33 (1)
	-11.80 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	170.04 (10)
	663.63 (1)
	-4.77 (10)
	-15.33 (1)
	-6.32 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	141.25 (10)
	573.31 (1)
	-2.89 (10)
	-9.38 (1)
	-2.39 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	112.46 (10)
	482.99 (1)
	-1.27 (10)
	-4.18 (1)
	-0.28 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	84.24 (10)
	394.37 (1)
	-0.24 (10)
	-0.84 (1)
	0.47 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	56.16 (10)
	306.17 (1)
	0.23 (10)
	0.72 (1)
	0.46 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	28.08 (10)
	217.97 (1)
	0.28 (10)
	0.89 (1)
	0.17 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	1.53 (17)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 18

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	135.05 (16)
	1024.91 (1)
	14.18 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	121.41 (16)
	934.59 (1)
	2.89 (10)
	19.93 (1)
	-8.14 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	107.77 (16)
	844.27 (1)
	-1.81 (10)
	-10.65 (1)
	-8.52 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	95.80 (1)
	753.95 (1)
	-2.94 (10)
	-18.33 (1)
	-6.00 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	84.61 (1)
	663.63 (1)
	-2.42 (10)
	-15.33 (1)
	-3.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	73.42 (1)
	573.31 (1)
	-1.47 (10)
	-9.38 (1)
	-1.22 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	62.24 (1)
	482.99 (1)
	-0.64 (10)
	-4.18 (1)
	-0.14 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	51.28 (1)
	394.37 (1)
	-0.12 (10)
	-0.84 (1)
	0.24 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	40.39 (1)
	306.17 (1)
	0.12 (10)
	0.72 (1)
	0.23 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	29.50 (1)
	217.97 (1)
	0.14 (10)
	0.89 (1)
	0.09 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	18.61 (1)
	138.60 (1)
	0.01 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 19

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	31.16 (3)
	1024.91 (1)
	10.29 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	28.59 (3)
	934.59 (1)
	2.10 (10)
	19.93 (1)
	-5.90 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	26.02 (3)
	844.27 (1)
	-1.32 (10)
	-10.65 (1)
	-6.18 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	23.45 (3)
	753.95 (1)
	-2.13 (10)
	-18.33 (1)
	-4.35 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	20.88 (3)
	663.63 (1)
	-1.76 (10)
	-15.33 (1)
	-2.33 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	18.31 (3)
	573.31 (1)
	-1.06 (10)
	-9.38 (1)
	-0.88 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	15.74 (3)
	482.99 (1)
	-0.47 (10)
	-4.18 (1)
	-0.10 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	13.26 (1)
	394.37 (1)
	-0.09 (10)
	-0.84 (1)
	0.17 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	15.59 (1)
	306.17 (1)
	0.09 (10)
	0.72 (1)
	0.17 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	17.92 (1)
	217.97 (1)
	0.10 (10)
	0.89 (1)
	0.06 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	20.25 (1)
	138.60 (1)
	0.01 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 20

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-139.77 (13)
	1024.91 (1)
	14.16 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-125.68 (13)
	934.59 (1)
	2.89 (10)
	19.93 (1)
	-8.12 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-111.59 (13)
	844.27 (1)
	-1.81 (10)
	-10.65 (1)
	-8.51 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-97.50 (13)
	753.95 (1)
	-2.94 (10)
	-18.33 (1)
	-5.99 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-83.41 (13)
	663.63 (1)
	-2.42 (10)
	-15.33 (1)
	-3.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-69.32 (13)
	573.31 (1)
	-1.46 (10)
	-9.38 (1)
	-1.22 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-55.22 (13)
	482.99 (1)
	-0.64 (10)
	-4.18 (1)
	-0.14 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-41.37 (13)
	394.37 (1)
	-0.12 (10)
	-0.84 (1)
	0.24 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-27.58 (13)
	306.17 (1)
	0.12 (10)
	0.72 (1)
	0.23 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-13.79 (13)
	217.97 (1)
	0.14 (10)
	0.89 (1)
	0.09 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (8)
	138.60 (1)
	0.01 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 21

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	181.89 (3)
	1024.91 (1)
	21.99 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	163.52 (3)
	934.59 (1)
	4.49 (10)
	19.93 (1)
	-12.62 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	145.16 (3)
	844.27 (1)
	-2.81 (10)
	-10.65 (1)
	-13.22 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	126.79 (3)
	753.95 (1)
	-4.56 (10)
	-18.33 (1)
	-9.30 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	108.43 (3)
	663.63 (1)
	-3.76 (10)
	-15.33 (1)
	-4.98 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	90.06 (3)
	573.31 (1)
	-2.27 (10)
	-9.38 (1)
	-1.89 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	71.70 (3)
	482.99 (1)
	-1.00 (10)
	-4.18 (1)
	-0.22 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	53.70 (3)
	394.37 (1)
	-0.19 (10)
	-0.84 (1)
	0.37 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	35.80 (3)
	306.17 (1)
	0.18 (10)
	0.72 (1)
	0.36 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	17.90 (3)
	217.97 (1)
	0.22 (10)
	0.89 (1)
	0.13 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (3)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 22

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-129.22 (4)
	1024.91 (1)
	9.75 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-116.19 (4)
	934.59 (1)
	1.99 (10)
	19.93 (1)
	-5.59 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-103.17 (4)
	844.27 (1)
	-1.25 (10)
	-10.65 (1)
	-5.86 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-90.14 (4)
	753.95 (1)
	-2.02 (10)
	-18.33 (1)
	-4.12 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-77.12 (4)
	663.63 (1)
	-1.67 (10)
	-15.33 (1)
	-2.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-64.09 (4)
	573.31 (1)
	-1.01 (10)
	-9.38 (1)
	-0.84 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-51.06 (4)
	482.99 (1)
	-0.44 (10)
	-4.18 (1)
	-0.10 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-38.25 (4)
	394.37 (1)
	-0.08 (10)
	-0.84 (1)
	0.16 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-25.50 (4)
	306.17 (1)
	0.08 (10)
	0.72 (1)
	0.16 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	14.09 (1)
	217.97 (1)
	0.10 (10)
	0.89 (1)
	0.06 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	9.31 (1)
	138.60 (1)
	0.01 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 23

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-104.67 (17)
	1024.91 (1)
	0.68 (7)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-94.12 (17)
	934.59 (1)
	0.14 (7)
	19.93 (1)
	-0.39 (7)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-83.57 (17)
	844.27 (1)
	-0.09 (7)
	-10.65 (1)
	-0.41 (7)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-73.02 (17)
	753.95 (1)
	-0.14 (7)
	-18.33 (1)
	-0.29 (7)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-62.47 (17)
	663.63 (1)
	-0.12 (7)
	-15.33 (1)
	-0.15 (7)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-51.93 (17)
	573.31 (1)
	-0.07 (7)
	-9.38 (1)
	-0.06 (7)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-41.38 (17)
	482.99 (1)
	-0.03 (7)
	-4.18 (1)
	-0.01 (7)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-31.00 (17)
	394.37 (1)
	-0.01 (7)
	-0.84 (1)
	0.01 (7)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-20.67 (17)
	306.17 (1)
	0.01 (7)
	0.72 (1)
	0.01 (7)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-10.33 (17)
	217.97 (1)
	0.01 (7)
	0.89 (1)
	0.00 (7)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	7.84 (5)
	138.60 (1)
	0.00 (7)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 24

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-173.70 (15)
	1024.91 (1)
	9.73 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-156.18 (15)
	934.59 (1)
	1.99 (10)
	19.93 (1)
	-5.58 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-138.67 (15)
	844.27 (1)
	-1.24 (10)
	-10.65 (1)
	-5.85 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-121.16 (15)
	753.95 (1)
	-2.02 (10)
	-18.33 (1)
	-4.11 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-103.64 (15)
	663.63 (1)
	-1.66 (10)
	-15.33 (1)
	-2.21 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-86.13 (15)
	573.31 (1)
	-1.01 (10)
	-9.38 (1)
	-0.84 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-68.61 (15)
	482.99 (1)
	-0.44 (10)
	-4.18 (1)
	-0.10 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-51.40 (15)
	394.37 (1)
	-0.08 (10)
	-0.84 (1)
	0.16 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-34.27 (15)
	306.17 (1)
	0.08 (10)
	0.72 (1)
	0.16 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-17.13 (15)
	217.97 (1)
	0.10 (10)
	0.89 (1)
	0.06 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (1)
	138.60 (1)
	0.01 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 25

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-200.36 (15)
	1024.91 (1)
	19.43 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-180.15 (15)
	934.59 (1)
	3.97 (10)
	19.93 (1)
	-11.15 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-159.95 (15)
	844.27 (1)
	-2.48 (10)
	-10.65 (1)
	-11.68 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-139.75 (15)
	753.95 (1)
	-4.03 (10)
	-18.33 (1)
	-8.22 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-119.54 (15)
	663.63 (1)
	-3.32 (10)
	-15.33 (1)
	-4.40 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-99.34 (15)
	573.31 (1)
	-2.01 (10)
	-9.38 (1)
	-1.67 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-79.13 (15)
	482.99 (1)
	-0.88 (10)
	-4.18 (1)
	-0.20 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-59.28 (15)
	394.37 (1)
	-0.17 (10)
	-0.84 (1)
	0.33 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-39.52 (15)
	306.17 (1)
	0.16 (10)
	0.72 (1)
	0.32 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-19.76 (15)
	217.97 (1)
	0.19 (10)
	0.89 (1)
	0.12 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	11.73 (7)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 26

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	337.89 (4)
	1024.91 (1)
	51.29 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	308.40 (4)
	934.59 (1)
	10.82 (10)
	19.93 (1)
	-30.25 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	278.92 (4)
	844.27 (1)
	-6.73 (10)
	-10.65 (1)
	-31.72 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	249.44 (4)
	753.95 (1)
	-10.94 (10)
	-18.33 (1)
	-22.33 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	219.96 (4)
	663.63 (1)
	-9.02 (10)
	-15.33 (1)
	-11.98 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	190.47 (4)
	573.31 (1)
	-5.46 (10)
	-9.38 (1)
	-4.54 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	160.99 (4)
	482.99 (1)
	-2.40 (10)
	-4.18 (1)
	-0.54 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	132.08 (4)
	394.37 (1)
	-0.45 (10)
	-0.84 (1)
	0.89 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	103.32 (4)
	306.17 (1)
	0.44 (10)
	0.72 (1)
	0.86 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	74.57 (4)
	217.97 (1)
	0.53 (10)
	0.89 (1)
	0.32 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	45.81 (4)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 27

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	348.34 (7)
	1024.91 (1)
	49.10 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	317.94 (7)
	934.59 (1)
	10.25 (10)
	19.93 (1)
	-28.73 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	287.54 (7)
	844.27 (1)
	-6.40 (10)
	-10.65 (1)
	-30.11 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	257.14 (7)
	753.95 (1)
	-10.39 (10)
	-18.33 (1)
	-21.19 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	226.74 (7)
	663.63 (1)
	-8.56 (10)
	-15.33 (1)
	-11.36 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	196.34 (7)
	573.31 (1)
	-5.18 (10)
	-9.38 (1)
	-4.30 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	165.94 (7)
	482.99 (1)
	-2.27 (10)
	-4.18 (1)
	-0.51 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	136.13 (7)
	394.37 (1)
	-0.43 (10)
	-0.84 (1)
	0.84 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	106.48 (7)
	306.17 (1)
	0.42 (10)
	0.72 (1)
	0.82 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	76.83 (7)
	217.97 (1)
	0.50 (10)
	0.89 (1)
	0.31 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	47.17 (7)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 28

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	337.46 (7)
	1024.91 (1)
	48.29 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	308.02 (7)
	934.59 (1)
	10.05 (10)
	19.93 (1)
	-28.19 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	278.57 (7)
	844.27 (1)
	-6.28 (10)
	-10.65 (1)
	-29.54 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	249.13 (7)
	753.95 (1)
	-10.19 (10)
	-18.33 (1)
	-20.79 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	219.68 (7)
	663.63 (1)
	-8.40 (10)
	-15.33 (1)
	-11.14 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	190.24 (7)
	573.31 (1)
	-5.08 (10)
	-9.38 (1)
	-4.22 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	160.79 (7)
	482.99 (1)
	-2.23 (10)
	-4.18 (1)
	-0.50 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	131.92 (7)
	394.37 (1)
	-0.42 (10)
	-0.84 (1)
	0.83 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	103.20 (7)
	306.17 (1)
	0.41 (10)
	0.72 (1)
	0.80 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	74.48 (7)
	217.97 (1)
	0.49 (10)
	0.89 (1)
	0.30 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	45.75 (7)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 29

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	361.65 (17)
	1024.91 (1)
	49.10 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	330.08 (17)
	934.59 (1)
	10.25 (10)
	19.93 (1)
	-28.73 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	298.51 (17)
	844.27 (1)
	-6.40 (10)
	-10.65 (1)
	-30.11 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	266.95 (17)
	753.95 (1)
	-10.39 (10)
	-18.33 (1)
	-21.19 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	235.38 (17)
	663.63 (1)
	-8.56 (10)
	-15.33 (1)
	-11.36 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	203.81 (17)
	573.31 (1)
	-5.18 (10)
	-9.38 (1)
	-4.30 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	172.24 (17)
	482.99 (1)
	-2.27 (10)
	-4.18 (1)
	-0.51 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	141.29 (17)
	394.37 (1)
	-0.43 (10)
	-0.84 (1)
	0.84 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	110.50 (17)
	306.17 (1)
	0.42 (10)
	0.72 (1)
	0.82 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	79.70 (17)
	217.97 (1)
	0.50 (10)
	0.89 (1)
	0.31 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	48.91 (17)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 30

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	352.94 (15)
	1024.91 (1)
	51.29 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	322.14 (15)
	934.59 (1)
	10.82 (10)
	19.93 (1)
	-30.25 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	291.34 (15)
	844.27 (1)
	-6.73 (10)
	-10.65 (1)
	-31.72 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	260.53 (15)
	753.95 (1)
	-10.94 (10)
	-18.33 (1)
	-22.33 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	229.73 (15)
	663.63 (1)
	-9.02 (10)
	-15.33 (1)
	-11.98 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	198.93 (15)
	573.31 (1)
	-5.46 (10)
	-9.38 (1)
	-4.54 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	168.12 (15)
	482.99 (1)
	-2.40 (10)
	-4.18 (1)
	-0.54 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	137.92 (15)
	394.37 (1)
	-0.45 (10)
	-0.84 (1)
	0.89 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	107.87 (15)
	306.17 (1)
	0.44 (10)
	0.72 (1)
	0.86 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	77.82 (15)
	217.97 (1)
	0.53 (10)
	0.89 (1)
	0.32 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	47.77 (15)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 31

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-204.83 (15)
	1024.91 (1)
	21.45 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-184.17 (15)
	934.59 (1)
	4.38 (10)
	19.93 (1)
	-12.31 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-163.52 (15)
	844.27 (1)
	-2.74 (10)
	-10.65 (1)
	-12.89 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-142.86 (15)
	753.95 (1)
	-4.45 (10)
	-18.33 (1)
	-9.07 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-122.21 (15)
	663.63 (1)
	-3.67 (10)
	-15.33 (1)
	-4.86 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-101.55 (15)
	573.31 (1)
	-2.22 (10)
	-9.38 (1)
	-1.84 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-80.90 (15)
	482.99 (1)
	-0.97 (10)
	-4.18 (1)
	-0.22 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-60.60 (15)
	394.37 (1)
	-0.18 (10)
	-0.84 (1)
	0.36 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-40.40 (15)
	306.17 (1)
	0.18 (10)
	0.72 (1)
	0.35 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-20.20 (15)
	217.97 (1)
	0.21 (10)
	0.89 (1)
	0.13 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	5.80 (6)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 32

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-182.18 (15)
	1024.91 (1)
	13.39 (11)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-163.81 (15)
	934.59 (1)
	2.73 (11)
	19.93 (1)
	-7.68 (11)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-145.44 (15)
	844.27 (1)
	-1.71 (11)
	-10.65 (1)
	-8.05 (11)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-127.07 (15)
	753.95 (1)
	-2.78 (11)
	-18.33 (1)
	-5.66 (11)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-108.70 (15)
	663.63 (1)
	-2.29 (11)
	-15.33 (1)
	-3.03 (11)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-90.33 (15)
	573.31 (1)
	-1.38 (11)
	-9.38 (1)
	-1.15 (11)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-71.96 (15)
	482.99 (1)
	-0.61 (11)
	-4.18 (1)
	-0.14 (11)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-53.91 (15)
	394.37 (1)
	-0.11 (11)
	-0.84 (1)
	0.23 (11)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-35.94 (15)
	306.17 (1)
	0.11 (11)
	0.72 (1)
	0.22 (11)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-17.97 (15)
	217.97 (1)
	0.13 (11)
	0.89 (1)
	0.08 (11)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (13)
	138.60 (1)
	0.01 (11)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 33

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-148.95 (17)
	1024.91 (1)
	9.72 (15)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-133.93 (17)
	934.59 (1)
	1.98 (15)
	19.93 (1)
	-5.58 (15)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-118.91 (17)
	844.27 (1)
	-1.24 (15)
	-10.65 (1)
	-5.84 (15)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-103.90 (17)
	753.95 (1)
	-2.02 (15)
	-18.33 (1)
	-4.11 (15)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-88.88 (17)
	663.63 (1)
	-1.66 (15)
	-15.33 (1)
	-2.20 (15)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-73.86 (17)
	573.31 (1)
	-1.01 (15)
	-9.38 (1)
	-0.83 (15)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-58.85 (17)
	482.99 (1)
	-0.44 (15)
	-4.18 (1)
	-0.10 (15)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-44.08 (17)
	394.37 (1)
	-0.08 (15)
	-0.84 (1)
	0.16 (15)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-29.39 (17)
	306.17 (1)
	0.08 (15)
	0.72 (1)
	0.16 (15)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-14.69 (17)
	217.97 (1)
	0.10 (15)
	0.89 (1)
	0.06 (15)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (11)
	138.60 (1)
	0.01 (15)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 34

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-150.51 (7)
	1024.91 (1)
	13.37 (11)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-135.34 (7)
	934.59 (1)
	2.73 (11)
	19.93 (1)
	-7.67 (11)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-120.16 (7)
	844.27 (1)
	-1.71 (11)
	-10.65 (1)
	-8.03 (11)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-104.99 (7)
	753.95 (1)
	-2.77 (11)
	-18.33 (1)
	-5.65 (11)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-89.81 (7)
	663.63 (1)
	-2.28 (11)
	-15.33 (1)
	-3.03 (11)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-74.64 (7)
	573.31 (1)
	-1.38 (11)
	-9.38 (1)
	-1.15 (11)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-59.46 (7)
	482.99 (1)
	-0.61 (11)
	-4.18 (1)
	-0.14 (11)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-44.55 (7)
	394.37 (1)
	-0.11 (11)
	-0.84 (1)
	0.23 (11)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-29.70 (7)
	306.17 (1)
	0.11 (11)
	0.72 (1)
	0.22 (11)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-14.85 (7)
	217.97 (1)
	0.13 (11)
	0.89 (1)
	0.08 (11)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	2.95 (1)
	138.60 (1)
	0.01 (11)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 35

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-177.20 (4)
	1024.91 (1)
	21.47 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-159.33 (4)
	934.59 (1)
	4.38 (10)
	19.93 (1)
	-12.32 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-141.46 (4)
	844.27 (1)
	-2.75 (10)
	-10.65 (1)
	-12.91 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-123.60 (4)
	753.95 (1)
	-4.45 (10)
	-18.33 (1)
	-9.08 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-105.73 (4)
	663.63 (1)
	-3.67 (10)
	-15.33 (1)
	-4.87 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-87.86 (4)
	573.31 (1)
	-2.22 (10)
	-9.38 (1)
	-1.84 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-69.99 (4)
	482.99 (1)
	-0.97 (10)
	-4.18 (1)
	-0.22 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-52.43 (4)
	394.37 (1)
	-0.18 (10)
	-0.84 (1)
	0.36 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-34.96 (4)
	306.17 (1)
	0.18 (10)
	0.72 (1)
	0.35 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-17.48 (4)
	217.97 (1)
	0.21 (10)
	0.89 (1)
	0.13 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	10.61 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 36

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-210.41 (15)
	1024.91 (1)
	30.52 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-189.19 (15)
	934.59 (1)
	6.23 (10)
	19.93 (1)
	-17.51 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-167.97 (15)
	844.27 (1)
	-3.90 (10)
	-10.65 (1)
	-18.35 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-146.75 (15)
	753.95 (1)
	-6.33 (10)
	-18.33 (1)
	-12.91 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-125.53 (15)
	663.63 (1)
	-5.21 (10)
	-15.33 (1)
	-6.92 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-104.32 (15)
	573.31 (1)
	-3.16 (10)
	-9.38 (1)
	-2.62 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-83.10 (15)
	482.99 (1)
	-1.38 (10)
	-4.18 (1)
	-0.31 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-62.25 (15)
	394.37 (1)
	-0.26 (10)
	-0.84 (1)
	0.52 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-41.50 (15)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.50 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-20.75 (15)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (15)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 37

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	316.88 (4)
	1024.91 (1)
	54.59 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	284.90 (4)
	934.59 (1)
	11.74 (10)
	19.93 (1)
	-32.63 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	252.91 (4)
	844.27 (1)
	-7.24 (10)
	-10.65 (1)
	-34.26 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	220.93 (4)
	753.95 (1)
	-11.81 (10)
	-18.33 (1)
	-24.13 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	188.94 (4)
	663.63 (1)
	-9.74 (10)
	-15.33 (1)
	-12.95 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	156.95 (4)
	573.31 (1)
	-5.90 (10)
	-9.38 (1)
	-4.91 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	124.97 (4)
	482.99 (1)
	-2.59 (10)
	-4.18 (1)
	-0.59 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	93.60 (4)
	394.37 (1)
	-0.49 (10)
	-0.84 (1)
	0.96 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	62.40 (4)
	306.17 (1)
	0.48 (10)
	0.72 (1)
	0.93 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	31.20 (4)
	217.97 (1)
	0.57 (10)
	0.89 (1)
	0.35 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (7)
	138.60 (1)
	0.05 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 38

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-203.70 (15)
	1024.91 (1)
	29.13 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-183.16 (15)
	934.59 (1)
	5.95 (10)
	19.93 (1)
	-16.72 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-162.62 (15)
	844.27 (1)
	-3.73 (10)
	-10.65 (1)
	-17.51 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-142.08 (15)
	753.95 (1)
	-6.04 (10)
	-18.33 (1)
	-12.32 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-121.54 (15)
	663.63 (1)
	-4.98 (10)
	-15.33 (1)
	-6.60 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-101.00 (15)
	573.31 (1)
	-3.01 (10)
	-9.38 (1)
	-2.50 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-80.45 (15)
	482.99 (1)
	-1.32 (10)
	-4.18 (1)
	-0.29 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-60.27 (15)
	394.37 (1)
	-0.25 (10)
	-0.84 (1)
	0.49 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-40.18 (15)
	306.17 (1)
	0.24 (10)
	0.72 (1)
	0.48 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	-20.09 (15)
	217.97 (1)
	0.29 (10)
	0.89 (1)
	0.18 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (15)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 39

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	195.11 (3)
	1024.91 (1)
	30.89 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	175.41 (3)
	934.59 (1)
	6.31 (10)
	19.93 (1)
	-17.73 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	155.71 (3)
	844.27 (1)
	-3.95 (10)
	-10.65 (1)
	-18.57 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	136.01 (3)
	753.95 (1)
	-6.41 (10)
	-18.33 (1)
	-13.07 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	116.32 (3)
	663.63 (1)
	-5.28 (10)
	-15.33 (1)
	-7.00 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	96.62 (3)
	573.31 (1)
	-3.20 (10)
	-9.38 (1)
	-2.65 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	76.92 (3)
	482.99 (1)
	-1.40 (10)
	-4.18 (1)
	-0.31 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	57.61 (3)
	394.37 (1)
	-0.26 (10)
	-0.84 (1)
	0.52 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	38.41 (3)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.51 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	19.20 (3)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (2)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 40

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	270.23 (10)
	1024.91 (1)
	35.35 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	242.96 (10)
	934.59 (1)
	7.22 (10)
	19.93 (1)
	-20.29 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	215.68 (10)
	844.27 (1)
	-4.52 (10)
	-10.65 (1)
	-21.25 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	188.40 (10)
	753.95 (1)
	-7.33 (10)
	-18.33 (1)
	-14.95 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	161.12 (10)
	663.63 (1)
	-6.04 (10)
	-15.33 (1)
	-8.01 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	133.84 (10)
	573.31 (1)
	-3.66 (10)
	-9.38 (1)
	-3.03 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	106.56 (10)
	482.99 (1)
	-1.60 (10)
	-4.18 (1)
	-0.36 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	79.82 (10)
	394.37 (1)
	-0.30 (10)
	-0.84 (1)
	0.60 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	53.21 (10)
	306.17 (1)
	0.30 (10)
	0.72 (1)
	0.58 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	26.61 (10)
	217.97 (1)
	0.35 (10)
	0.89 (1)
	0.22 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (2)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 41

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	328.45 (4)
	1024.91 (1)
	41.51 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	295.30 (4)
	934.59 (1)
	8.50 (10)
	19.93 (1)
	-23.88 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	262.15 (4)
	844.27 (1)
	-5.32 (10)
	-10.65 (1)
	-25.02 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	228.99 (4)
	753.95 (1)
	-8.63 (10)
	-18.33 (1)
	-17.60 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	195.84 (4)
	663.63 (1)
	-7.11 (10)
	-15.33 (1)
	-9.43 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	162.69 (4)
	573.31 (1)
	-4.30 (10)
	-9.38 (1)
	-3.57 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	129.54 (4)
	482.99 (1)
	-1.89 (10)
	-4.18 (1)
	-0.42 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	97.02 (4)
	394.37 (1)
	-0.36 (10)
	-0.84 (1)
	0.70 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	64.68 (4)
	306.17 (1)
	0.35 (10)
	0.72 (1)
	0.68 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	32.34 (4)
	217.97 (1)
	0.42 (10)
	0.89 (1)
	0.25 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	0.00 (5)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 42

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	337.39 (4)
	1024.91 (1)
	48.18 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	303.33 (4)
	934.59 (1)
	10.03 (10)
	19.93 (1)
	-28.12 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	269.28 (4)
	844.27 (1)
	-6.26 (10)
	-10.65 (1)
	-29.47 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	235.22 (4)
	753.95 (1)
	-10.17 (10)
	-18.33 (1)
	-20.74 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	201.17 (4)
	663.63 (1)
	-8.38 (10)
	-15.33 (1)
	-11.12 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	167.12 (4)
	573.31 (1)
	-5.07 (10)
	-9.38 (1)
	-4.21 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	133.06 (4)
	482.99 (1)
	-2.23 (10)
	-4.18 (1)
	-0.50 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	99.67 (4)
	394.37 (1)
	-0.42 (10)
	-0.84 (1)
	0.83 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	66.44 (4)
	306.17 (1)
	0.41 (10)
	0.72 (1)
	0.80 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	33.22 (4)
	217.97 (1)
	0.49 (10)
	0.89 (1)
	0.30 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	7.96 (15)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 43

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-196.75 (4)
	1024.91 (1)
	30.54 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-176.91 (4)
	934.59 (1)
	6.24 (10)
	19.93 (1)
	-17.53 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-157.07 (4)
	844.27 (1)
	-3.91 (10)
	-10.65 (1)
	-18.36 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-137.23 (4)
	753.95 (1)
	-6.34 (10)
	-18.33 (1)
	-12.92 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	-117.39 (4)
	663.63 (1)
	-5.22 (10)
	-15.33 (1)
	-6.92 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	-97.55 (4)
	573.31 (1)
	-3.16 (10)
	-9.38 (1)
	-2.62 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	-77.71 (4)
	482.99 (1)
	-1.39 (10)
	-4.18 (1)
	-0.31 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	-58.21 (4)
	394.37 (1)
	-0.26 (10)
	-0.84 (1)
	0.52 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	-38.81 (4)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.50 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	25.81 (1)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	16.38 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 44

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	334.31 (15)
	1024.91 (1)
	54.59 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	300.57 (15)
	934.59 (1)
	11.74 (10)
	19.93 (1)
	-32.63 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	266.82 (15)
	844.27 (1)
	-7.24 (10)
	-10.65 (1)
	-34.26 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	233.08 (15)
	753.95 (1)
	-11.81 (10)
	-18.33 (1)
	-24.13 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	199.33 (15)
	663.63 (1)
	-9.75 (10)
	-15.33 (1)
	-12.95 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	165.59 (15)
	573.31 (1)
	-5.90 (10)
	-9.38 (1)
	-4.91 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	131.85 (15)
	482.99 (1)
	-2.59 (10)
	-4.18 (1)
	-0.59 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	98.76 (15)
	394.37 (1)
	-0.49 (10)
	-0.84 (1)
	0.96 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	71.56 (1)
	306.17 (1)
	0.48 (10)
	0.72 (1)
	0.93 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	51.82 (1)
	217.97 (1)
	0.57 (10)
	0.89 (1)
	0.35 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	32.08 (1)
	138.60 (1)
	0.05 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 45

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	364.56 (15)
	1024.91 (1)
	48.19 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	327.77 (15)
	934.59 (1)
	10.03 (10)
	19.93 (1)
	-28.12 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	290.97 (15)
	844.27 (1)
	-6.26 (10)
	-10.65 (1)
	-29.47 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	254.17 (15)
	753.95 (1)
	-10.17 (10)
	-18.33 (1)
	-20.74 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	217.38 (15)
	663.63 (1)
	-8.38 (10)
	-15.33 (1)
	-11.12 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	180.58 (15)
	573.31 (1)
	-5.07 (10)
	-9.38 (1)
	-4.21 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	143.79 (15)
	482.99 (1)
	-2.23 (10)
	-4.18 (1)
	-0.50 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	107.70 (15)
	394.37 (1)
	-0.42 (10)
	-0.84 (1)
	0.83 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	81.25 (1)
	306.17 (1)
	0.41 (10)
	0.72 (1)
	0.80 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	58.76 (1)
	217.97 (1)
	0.49 (10)
	0.89 (1)
	0.30 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	36.27 (1)
	138.60 (1)
	0.04 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 46

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	371.89 (15)
	1024.91 (1)
	41.52 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	334.35 (15)
	934.59 (1)
	8.50 (10)
	19.93 (1)
	-23.89 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	296.82 (15)
	844.27 (1)
	-5.32 (10)
	-10.65 (1)
	-25.02 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	259.28 (15)
	753.95 (1)
	-8.64 (10)
	-18.33 (1)
	-17.61 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	221.75 (15)
	663.63 (1)
	-7.11 (10)
	-15.33 (1)
	-9.44 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	184.21 (15)
	573.31 (1)
	-4.31 (10)
	-9.38 (1)
	-3.57 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	146.67 (15)
	482.99 (1)
	-1.89 (10)
	-4.18 (1)
	-0.42 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	111.96 (1)
	394.37 (1)
	-0.36 (10)
	-0.84 (1)
	0.70 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	87.66 (1)
	306.17 (1)
	0.35 (10)
	0.72 (1)
	0.68 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	63.35 (1)
	217.97 (1)
	0.42 (10)
	0.89 (1)
	0.25 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	39.04 (1)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 47

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	334.05 (15)
	1024.91 (1)
	35.37 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	300.34 (15)
	934.59 (1)
	7.22 (10)
	19.93 (1)
	-20.30 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	266.62 (15)
	844.27 (1)
	-4.52 (10)
	-10.65 (1)
	-21.26 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	232.90 (15)
	753.95 (1)
	-7.34 (10)
	-18.33 (1)
	-14.96 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	199.18 (15)
	663.63 (1)
	-6.04 (10)
	-15.33 (1)
	-8.02 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	165.46 (15)
	573.31 (1)
	-3.66 (10)
	-9.38 (1)
	-3.04 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	132.73 (1)
	482.99 (1)
	-1.60 (10)
	-4.18 (1)
	-0.36 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	108.96 (1)
	394.37 (1)
	-0.30 (10)
	-0.84 (1)
	0.60 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	85.32 (1)
	306.17 (1)
	0.30 (10)
	0.72 (1)
	0.58 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	61.67 (1)
	217.97 (1)
	0.35 (10)
	0.89 (1)
	0.22 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	38.03 (1)
	138.60 (1)
	0.03 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 48

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	252.66 (15)
	1024.91 (1)
	30.93 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	227.16 (15)
	934.59 (1)
	6.31 (10)
	19.93 (1)
	-17.75 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	201.65 (15)
	844.27 (1)
	-3.96 (10)
	-10.65 (1)
	-18.59 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	176.14 (15)
	753.95 (1)
	-6.42 (10)
	-18.33 (1)
	-13.08 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	153.48 (1)
	663.63 (1)
	-5.28 (10)
	-15.33 (1)
	-7.01 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	132.99 (1)
	573.31 (1)
	-3.20 (10)
	-9.38 (1)
	-2.65 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	112.49 (1)
	482.99 (1)
	-1.40 (10)
	-4.18 (1)
	-0.31 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	92.40 (1)
	394.37 (1)
	-0.26 (10)
	-0.84 (1)
	0.52 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	72.42 (1)
	306.17 (1)
	0.26 (10)
	0.72 (1)
	0.51 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	52.43 (1)
	217.97 (1)
	0.31 (10)
	0.89 (1)
	0.19 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	32.45 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)



Palo n° 49

	n°
	Y
	Ne
	Nr
	Te
	Tr
	Me
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0.00
	-188.85 (2)
	1024.91 (1)
	29.16 (10)
	75.13 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)

	11
	1.00
	-169.81 (2)
	934.59 (1)
	5.95 (10)
	19.93 (1)
	-16.74 (10)
	-49.89 (1)

	21
	2.00
	-150.76 (2)
	844.27 (1)
	-3.73 (10)
	-10.65 (1)
	-17.53 (10)
	-53.57 (1)

	31
	3.00
	-131.72 (2)
	753.95 (1)
	-6.05 (10)
	-18.33 (1)
	-12.33 (10)
	-38.15 (1)

	41
	4.00
	112.91 (1)
	663.63 (1)
	-4.98 (10)
	-15.33 (1)
	-6.61 (10)
	-20.68 (1)

	51
	5.00
	97.90 (1)
	573.31 (1)
	-3.02 (10)
	-9.38 (1)
	-2.50 (10)
	-7.98 (1)

	61
	6.00
	82.89 (1)
	482.99 (1)
	-1.32 (10)
	-4.18 (1)
	-0.29 (10)
	-1.08 (1)

	71
	7.00
	68.18 (1)
	394.37 (1)
	-0.25 (10)
	-0.84 (1)
	0.49 (10)
	1.43 (1)

	81
	8.00
	53.55 (1)
	306.17 (1)
	0.25 (10)
	0.72 (1)
	0.48 (10)
	1.44 (1)

	91
	9.00
	38.93 (1)
	217.97 (1)
	0.29 (10)
	0.89 (1)
	0.18 (10)
	0.54 (1)

	101
	10.00
	24.30 (1)
	138.60 (1)
	0.02 (10)
	0.07 (1)
	0.00 (0)
	0.00 (1)





VERIFICHE STRUTTURALI


Verifica a flessione


Piastra

Simbologia adottata
Is	Identificativo tratto-sezione-direzione (P: direzione principale, S: direzione secondaria)
Afi	Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]
Afs	Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]
Mu	Momento ultimo espresso in [kNm]
Nu	Sforzo normale ultimo espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

	Is
	Afi
	Afs
	Mu
	Nu
	FS

	 
	[cmq]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	1-1-P
	12.57
	12.57
	-259.41
	-29.37
	 13.229

	1-2-P
	12.57
	12.57
	-262.52
	-18.09
	 11.221

	1-3-P
	12.57
	12.57
	-265.23
	-8.23
	 10.335

	1-4-P
	12.57
	12.57
	-268.01
	1.89
	 10.057

	1-5-P
	12.57
	12.57
	-271.24
	13.88
	 10.354

	1-6-P
	12.57
	12.57
	-274.09
	24.45
	 8.482

	1-7-P
	12.57
	12.57
	-259.41
	-29.35
	 5.304

	1-8-P
	12.57
	12.57
	-250.89
	-60.28
	 3.326

	1-9-P
	12.57
	12.57
	-261.50
	-21.79
	 2.657

	1-10-P
	12.57
	12.57
	-267.09
	-1.51
	 2.389

	1-11-P
	12.57
	12.57
	-270.54
	11.26
	 2.322

	1-12-P
	12.57
	12.57
	257.04
	-38.41
	 2.066

	1-13-P
	12.57
	12.57
	255.45
	-44.27
	 1.647

	1-14-P
	12.57
	12.57
	254.16
	-49.01
	 1.328

	1-15-P
	12.57
	12.57
	252.90
	-53.61
	 1.112

	1-16-P
	12.57
	12.57
	250.69
	-61.74
	 1.152

	1-17-P
	12.57
	12.57
	248.72
	-68.98
	 1.211

	1-18-P
	12.57
	12.57
	246.93
	-75.55
	 1.297

	1-19-P
	12.57
	12.57
	245.06
	-82.41
	 1.418

	1-20-P
	12.57
	12.57
	242.85
	-90.54
	 1.620

	1-21-P
	12.57
	12.57
	248.16
	-71.03
	 1.943

	1-22-P
	12.57
	12.57
	245.98
	-79.03
	 2.504

	1-23-P
	12.57
	12.57
	240.71
	-98.38
	 3.809

	1-24-P
	12.57
	12.57
	280.68
	50.22
	 5.438

	1-25-P
	12.57
	12.57
	280.58
	49.84
	 6.866

	1-26-P
	12.57
	12.57
	292.63
	95.74
	 8.330

	1-27-P
	12.57
	12.57
	287.34
	75.58
	 10.011

	1-28-P
	12.57
	12.57
	279.42
	45.41
	 12.439

	1-29-P
	12.57
	12.57
	266.68
	-3.03
	 16.079

	2-1-P
	18.85
	18.85
	-423.69
	98.73
	 20.507

	2-2-P
	18.85
	18.85
	-427.76
	114.57
	 15.691

	2-3-P
	18.85
	18.85
	-431.16
	127.79
	 11.393

	2-4-P
	18.85
	18.85
	-432.76
	134.05
	 8.287

	2-5-P
	18.85
	18.85
	-439.98
	162.15
	 6.511

	2-6-P
	18.85
	18.85
	-451.65
	207.58
	 5.311

	2-7-P
	18.85
	18.85
	-434.45
	140.61
	 4.120

	2-8-P
	18.85
	18.85
	-436.03
	146.76
	 3.255

	2-9-P
	18.85
	18.85
	-366.73
	-118.27
	 2.028

	2-10-P
	18.85
	18.85
	-379.90
	-68.97
	 1.501

	2-11-P
	18.85
	18.85
	-386.76
	-43.32
	 1.267

	2-12-P
	18.85
	18.85
	-391.43
	-25.85
	 1.500

	2-13-P
	18.85
	18.85
	383.00
	-56.84
	 1.976

	2-14-P
	18.85
	18.85
	379.14
	-71.15
	 1.501

	2-15-P
	18.85
	18.85
	376.67
	-80.31
	 1.250

	2-16-P
	18.85
	18.85
	373.46
	-92.24
	 1.127

	2-17-P
	18.85
	18.85
	370.92
	-101.66
	 1.061

	2-18-P
	18.85
	18.85
	368.69
	-109.93
	 1.035

	2-19-P
	18.85
	18.85
	367.08
	-115.90
	 1.278

	2-20-P
	18.85
	18.85
	376.85
	-79.65
	 1.652

	2-21-P
	18.85
	18.85
	376.98
	-79.18
	 2.080

	2-22-P
	18.85
	18.85
	376.04
	-82.67
	 2.703

	2-23-P
	18.85
	18.85
	426.38
	107.54
	 3.786

	2-24-P
	18.85
	18.85
	452.13
	206.25
	 5.790

	2-25-P
	18.85
	18.85
	-375.64
	-84.92
	 5.347

	2-26-P
	18.85
	18.85
	-375.66
	-84.84
	 7.087

	2-27-P
	18.85
	18.85
	-376.61
	-81.31
	 10.185

	2-28-P
	18.85
	18.85
	425.11
	102.67
	 14.090

	2-29-P
	18.85
	18.85
	410.39
	46.22
	 16.622

	3-1-P
	43.98
	43.98
	-938.50
	82.15
	 35.048

	3-2-P
	43.98
	43.98
	-957.81
	157.69
	 22.537

	3-3-P
	43.98
	43.98
	-969.31
	202.70
	 16.551

	3-4-P
	43.98
	43.98
	-979.31
	241.83
	 13.140

	3-5-P
	43.98
	43.98
	-986.88
	271.42
	 9.377

	3-6-P
	43.98
	43.98
	-998.59
	317.23
	 6.559

	3-7-P
	43.98
	43.98
	-1009.61
	360.37
	 5.237

	3-8-P
	43.98
	43.98
	-979.22
	241.46
	 4.383

	3-9-P
	43.98
	43.98
	-872.71
	-170.17
	 3.165

	3-10-P
	43.98
	43.98
	-862.85
	-207.64
	 2.161

	3-11-P
	43.98
	43.98
	-873.98
	-165.34
	 1.614

	3-12-P
	43.98
	43.98
	-877.57
	-151.71
	 1.807

	3-13-P
	43.98
	43.98
	-877.76
	-151.00
	 2.449

	3-14-P
	43.98
	43.98
	897.13
	-76.86
	 3.596

	3-15-P
	43.98
	43.98
	880.63
	-139.15
	 2.313

	3-16-P
	43.98
	43.98
	874.98
	-160.44
	 1.701

	3-17-P
	43.98
	43.98
	872.06
	-171.48
	 1.346

	3-18-P
	43.98
	43.98
	872.89
	-168.34
	 1.143

	3-19-P
	43.98
	43.98
	880.99
	-137.79
	 1.030

	3-20-P
	43.98
	43.98
	895.47
	-83.13
	 1.277

	3-21-P
	43.98
	43.98
	897.72
	-74.66
	 2.117

	3-22-P
	43.98
	43.98
	902.03
	-58.39
	 4.411

	3-23-P
	43.98
	43.98
	992.07
	298.54
	 6.759

	3-24-P
	43.98
	43.98
	1024.48
	428.65
	 10.858

	3-25-P
	43.98
	43.98
	-900.16
	-65.88
	 11.018

	3-26-P
	43.98
	43.98
	-904.55
	-49.22
	 13.978

	3-27-P
	43.98
	43.98
	-909.42
	-30.74
	 19.058

	3-28-P
	43.98
	43.98
	-913.87
	-13.82
	 28.385

	3-29-P
	43.98
	43.98
	930.81
	52.66
	 39.290

	4-1-P
	50.27
	28.27
	-607.19
	51.56
	 19.798

	4-2-P
	50.27
	28.27
	-611.94
	69.88
	 16.340

	4-3-P
	50.27
	28.27
	-614.88
	81.22
	 13.359

	4-4-P
	50.27
	28.27
	-617.76
	92.31
	 11.027

	4-5-P
	50.27
	28.27
	-563.45
	-114.04
	 8.536

	4-6-P
	50.27
	28.27
	-579.00
	-55.62
	 5.200

	4-7-P
	50.27
	28.27
	-591.67
	-8.03
	 3.329

	4-8-P
	50.27
	28.27
	-596.68
	11.05
	 2.384

	4-9-P
	50.27
	28.27
	-595.01
	4.62
	 1.590

	4-10-P
	50.27
	28.27
	-594.16
	1.36
	 1.197

	4-11-P
	50.27
	28.27
	-594.09
	1.08
	 1.028

	4-12-P
	50.27
	28.27
	-594.14
	1.29
	 1.443

	4-13-P
	50.27
	28.27
	-595.84
	7.82
	 2.482

	4-14-P
	50.27
	28.27
	-633.60
	153.34
	 6.201

	4-15-P
	50.27
	28.27
	966.59
	-295.31
	 9.670

	4-16-P
	50.27
	28.27
	1048.20
	29.01
	 3.553

	4-17-P
	50.27
	28.27
	1042.20
	4.11
	 2.150

	4-18-P
	50.27
	28.27
	1037.78
	-13.58
	 1.546

	4-19-P
	50.27
	28.27
	1042.29
	4.49
	 1.019

	4-20-P
	50.27
	28.27
	1042.34
	4.68
	 1.315

	4-21-P
	50.27
	28.27
	1042.69
	6.13
	 2.150

	4-22-P
	50.27
	28.27
	1045.29
	16.93
	 3.807

	4-23-P
	50.27
	28.27
	1049.11
	32.77
	 6.077

	4-24-P
	50.27
	28.27
	-567.81
	-97.63
	 12.855

	4-25-P
	50.27
	28.27
	-576.93
	-63.39
	 8.576

	4-26-P
	50.27
	28.27
	-580.69
	-49.28
	 10.238

	4-27-P
	50.27
	28.27
	-585.61
	-30.81
	 12.638

	4-28-P
	50.27
	28.27
	-589.94
	-14.53
	 16.259

	4-29-P
	50.27
	28.27
	-593.82
	0.06
	 21.606

	5-1-P
	47.12
	47.12
	951.39
	-117.55
	 38.567

	5-2-P
	47.12
	47.12
	897.90
	-319.41
	 25.747

	5-3-P
	47.12
	47.12
	876.39
	-400.63
	 19.056

	5-4-P
	47.12
	47.12
	869.09
	-428.16
	 15.288

	5-5-P
	47.12
	47.12
	-1080.92
	386.01
	 14.105

	5-6-P
	47.12
	47.12
	-1076.59
	369.07
	 9.590

	5-7-P
	47.12
	47.12
	-1022.50
	157.46
	 6.744

	5-8-P
	47.12
	47.12
	-923.29
	-224.16
	 4.537

	5-9-P
	47.12
	47.12
	-955.56
	-101.47
	 2.355

	5-10-P
	47.12
	47.12
	-954.57
	-105.23
	 1.624

	5-11-P
	47.12
	47.12
	-965.20
	-64.83
	 1.550

	5-12-P
	47.12
	47.12
	-977.56
	-17.82
	 1.831

	5-13-P
	47.12
	47.12
	-986.15
	15.26
	 2.240

	5-14-P
	47.12
	47.12
	-1017.74
	138.86
	 3.446

	5-15-P
	47.12
	47.12
	921.02
	-232.18
	 3.595

	5-16-P
	47.12
	47.12
	932.02
	-190.64
	 2.316

	5-17-P
	47.12
	47.12
	942.86
	-149.75
	 1.731

	5-18-P
	47.12
	47.12
	951.05
	-118.82
	 1.379

	5-19-P
	47.12
	47.12
	965.61
	-63.87
	 1.028

	5-20-P
	47.12
	47.12
	962.43
	-75.88
	 1.393

	5-21-P
	47.12
	47.12
	956.26
	-99.16
	 2.256

	5-22-P
	47.12
	47.12
	943.71
	-146.51
	 4.059

	5-23-P
	47.12
	47.12
	1019.51
	149.34
	 6.385

	5-24-P
	47.12
	47.12
	1045.40
	253.11
	 9.058

	5-25-P
	47.12
	47.12
	-931.00
	-194.87
	 11.196

	5-26-P
	47.12
	47.12
	1023.66
	165.98
	 13.571

	5-27-P
	47.12
	47.12
	1015.99
	135.22
	 16.404

	5-28-P
	47.12
	47.12
	1007.64
	101.77
	 22.040

	5-29-P
	47.12
	47.12
	990.24
	32.04
	 33.500

	6-1-P
	25.13
	25.13
	-534.46
	23.21
	 28.551

	6-2-P
	25.13
	25.13
	-547.71
	74.94
	 22.939

	6-3-P
	25.13
	25.13
	494.18
	-128.17
	 16.268

	6-4-P
	25.13
	25.13
	488.57
	-149.11
	 11.546

	6-5-P
	25.13
	25.13
	-566.63
	148.77
	 8.830

	6-6-P
	25.13
	25.13
	-569.55
	160.20
	 6.578

	6-7-P
	25.13
	25.13
	-552.34
	92.99
	 4.877

	6-8-P
	25.13
	25.13
	-500.73
	-104.58
	 3.590

	6-9-P
	25.13
	25.13
	-510.20
	-68.96
	 2.711

	6-10-P
	25.13
	25.13
	-504.19
	-91.59
	 2.303

	6-11-P
	25.13
	25.13
	-511.50
	-64.05
	 1.900

	6-12-P
	25.13
	25.13
	-517.41
	-41.82
	 1.944

	6-13-P
	25.13
	25.13
	-522.94
	-20.98
	 2.162

	6-14-P
	25.13
	25.13
	-531.05
	9.89
	 2.518

	6-15-P
	25.13
	25.13
	522.57
	-22.19
	 2.311

	6-16-P
	25.13
	25.13
	512.20
	-60.90
	 1.496

	6-17-P
	25.13
	25.13
	507.79
	-77.38
	 1.182

	6-18-P
	25.13
	25.13
	505.08
	-87.47
	 1.002

	6-19-P
	25.13
	25.13
	502.81
	-95.95
	 1.091

	6-20-P
	25.13
	25.13
	499.03
	-110.06
	 1.421

	6-21-P
	25.13
	25.13
	506.55
	-82.00
	 2.033

	6-22-P
	25.13
	25.13
	503.38
	-93.84
	 2.938

	6-23-P
	25.13
	25.13
	558.17
	114.15
	 4.676

	6-24-P
	25.13
	25.13
	585.05
	217.59
	 6.893

	6-25-P
	25.13
	25.13
	-500.56
	-105.25
	 7.074

	6-26-P
	25.13
	25.13
	-496.66
	-119.93
	 9.592

	6-27-P
	25.13
	25.13
	562.23
	129.77
	 11.943

	6-28-P
	25.13
	25.13
	550.04
	82.84
	 13.611

	6-29-P
	25.13
	25.13
	536.87
	32.14
	 15.907

	7-1-P
	12.57
	12.57
	287.16
	74.90
	 24.971

	7-2-P
	12.57
	12.57
	-273.52
	22.34
	 18.578

	7-3-P
	12.57
	12.57
	-275.63
	30.14
	 14.273

	7-4-P
	12.57
	12.57
	-282.72
	57.37
	 11.766

	7-5-P
	12.57
	12.57
	-284.75
	65.26
	 9.253

	7-6-P
	12.57
	12.57
	-285.19
	66.94
	 6.898

	7-7-P
	12.57
	12.57
	-280.70
	49.52
	 4.952

	7-8-P
	12.57
	12.57
	-279.28
	44.00
	 3.527

	7-9-P
	12.57
	12.57
	-266.87
	-2.29
	 3.135

	7-10-P
	12.57
	12.57
	-263.37
	-15.00
	 2.724

	7-11-P
	12.57
	12.57
	-265.23
	-8.25
	 2.437

	7-12-P
	12.57
	12.57
	-267.77
	0.98
	 2.319

	7-13-P
	12.57
	12.57
	-270.97
	12.88
	 2.327

	7-14-P
	12.57
	12.57
	262.48
	-18.45
	 2.063

	7-15-P
	12.57
	12.57
	259.00
	-31.23
	 1.485

	7-16-P
	12.57
	12.57
	254.88
	-46.36
	 1.281

	7-17-P
	12.57
	12.57
	252.32
	-55.75
	 1.172

	7-18-P
	12.57
	12.57
	250.55
	-62.27
	 1.129

	7-19-P
	12.57
	12.57
	249.08
	-67.66
	 1.199

	7-20-P
	12.57
	12.57
	247.89
	-72.01
	 1.320

	7-21-P
	12.57
	12.57
	246.58
	-76.84
	 1.528

	7-22-P
	12.57
	12.57
	244.26
	-85.36
	 1.956

	7-23-P
	12.57
	12.57
	247.35
	-74.02
	 2.914

	7-24-P
	12.57
	12.57
	242.04
	-93.52
	 4.571

	7-25-P
	12.57
	12.57
	282.49
	57.13
	 6.874

	7-26-P
	12.57
	12.57
	296.10
	108.96
	 8.653

	7-27-P
	12.57
	12.57
	292.18
	94.05
	 10.726

	7-28-P
	12.57
	12.57
	285.39
	68.15
	 13.635

	7-29-P
	12.57
	12.57
	273.21
	21.75
	 16.953

	8-1-S
	12.57
	12.57
	252.50
	-55.08
	 13.072

	8-2-S
	12.57
	12.57
	258.18
	-34.25
	 12.380

	8-3-S
	12.57
	12.57
	258.18
	-34.24
	 10.885

	8-4-S
	12.57
	12.57
	258.23
	-34.03
	 9.368

	8-5-S
	12.57
	12.57
	258.25
	-33.98
	 8.034

	8-6-S
	12.57
	12.57
	248.77
	-68.78
	 6.238

	8-7-S
	12.57
	12.57
	249.35
	-66.65
	 4.578

	8-8-S
	12.57
	12.57
	249.81
	-64.97
	 3.344

	8-9-S
	12.57
	12.57
	249.90
	-64.66
	 3.500

	8-10-S
	12.57
	12.57
	250.21
	-63.49
	 4.337

	8-11-S
	12.57
	12.57
	253.06
	-53.02
	 5.189

	8-12-S
	12.57
	12.57
	-295.55
	107.15
	 5.201

	8-13-S
	12.57
	12.57
	-268.22
	2.64
	 3.934

	8-14-S
	12.57
	12.57
	-272.99
	20.35
	 2.901

	8-15-S
	12.57
	12.57
	-275.78
	30.70
	 2.126

	8-16-S
	12.57
	12.57
	-278.30
	40.22
	 2.064

	8-17-S
	12.57
	12.57
	-280.85
	50.11
	 2.178

	8-18-S
	12.57
	12.57
	-283.19
	59.18
	 2.297

	8-19-S
	12.57
	12.57
	-285.19
	66.95
	 2.435

	8-20-S
	12.57
	12.57
	-286.93
	73.72
	 2.676

	8-21-S
	12.57
	12.57
	-288.94
	81.52
	 3.082

	8-22-S
	12.57
	12.57
	-291.55
	91.66
	 3.808

	8-23-S
	12.57
	12.57
	249.88
	-64.73
	 5.506

	8-24-S
	12.57
	12.57
	253.40
	-51.81
	 7.769

	8-25-S
	12.57
	12.57
	256.53
	-40.29
	 11.101

	8-26-S
	12.57
	12.57
	260.55
	-25.52
	 15.488

	8-27-S
	12.57
	12.57
	274.46
	26.50
	 19.137

	8-28-S
	12.57
	12.57
	275.17
	29.20
	 22.057

	8-29-S
	12.57
	12.57
	292.96
	96.99
	 23.149

	9-1-S
	12.57
	15.71
	261.08
	-23.25
	 7.927

	9-2-S
	12.57
	15.71
	262.07
	-19.59
	 7.049

	9-3-S
	12.57
	15.71
	261.62
	-21.26
	 5.986

	9-4-S
	12.57
	15.71
	261.29
	-22.46
	 4.956

	9-5-S
	12.57
	15.71
	257.21
	-37.46
	 4.062

	9-6-S
	12.57
	15.71
	255.98
	-41.97
	 2.855

	9-7-S
	12.57
	15.71
	255.19
	-44.90
	 2.107

	9-8-S
	12.57
	15.71
	255.23
	-44.72
	 1.571

	9-9-S
	12.57
	15.71
	254.82
	-46.26
	 1.355

	9-10-S
	12.57
	15.71
	253.73
	-50.26
	 1.547

	9-11-S
	12.57
	15.71
	251.25
	-59.37
	 1.710

	9-12-S
	12.57
	15.71
	248.79
	-68.40
	 1.830

	9-13-S
	12.57
	15.71
	247.83
	-71.93
	 2.934

	9-14-S
	12.57
	15.71
	-331.54
	-5.79
	 3.056

	9-15-S
	12.57
	15.71
	-337.62
	17.66
	 2.147

	9-16-S
	12.57
	15.71
	-339.86
	26.39
	 1.601

	9-17-S
	12.57
	15.71
	-341.01
	30.87
	 1.360

	9-18-S
	12.57
	15.71
	-342.07
	35.00
	 1.231

	9-19-S
	12.57
	15.71
	-342.65
	37.27
	 1.159

	9-20-S
	12.57
	15.71
	-342.86
	38.07
	 1.339

	9-21-S
	12.57
	15.71
	-343.55
	40.76
	 1.681

	9-22-S
	12.57
	15.71
	247.75
	-72.23
	 2.277

	9-23-S
	12.57
	15.71
	243.87
	-86.49
	 2.909

	9-24-S
	12.57
	15.71
	246.35
	-77.39
	 3.993

	9-25-S
	12.57
	15.71
	250.51
	-62.10
	 5.765

	9-26-S
	12.57
	15.71
	270.10
	10.27
	 6.699

	9-27-S
	12.57
	15.71
	258.49
	-32.76
	 8.567

	9-28-S
	12.57
	15.71
	257.13
	-37.74
	 10.199

	9-29-S
	12.57
	15.71
	256.87
	-38.71
	 11.554

	10-1-S
	25.13
	34.56
	525.88
	-10.31
	 18.258

	10-2-S
	25.13
	34.56
	522.16
	-24.21
	 12.988

	10-3-S
	25.13
	34.56
	520.10
	-31.89
	 10.096

	10-4-S
	25.13
	34.56
	519.37
	-34.59
	 8.374

	10-5-S
	25.13
	34.56
	521.48
	-26.73
	 7.442

	10-6-S
	25.13
	34.56
	522.98
	-21.16
	 4.369

	10-7-S
	25.13
	34.56
	519.58
	-33.83
	 2.577

	10-8-S
	25.13
	34.56
	517.76
	-40.61
	 1.858

	10-9-S
	25.13
	34.56
	514.52
	-52.68
	 1.266

	10-10-S
	25.13
	34.56
	512.65
	-59.65
	 1.128

	10-11-S
	25.13
	34.56
	512.32
	-60.90
	 1.324

	10-12-S
	25.13
	34.56
	502.83
	-96.27
	 1.755

	10-13-S
	25.13
	34.56
	498.94
	-110.77
	 3.003

	10-14-S
	25.13
	34.56
	-808.02
	339.36
	 4.559

	10-15-S
	25.13
	34.56
	-751.34
	115.37
	 4.531

	10-16-S
	25.13
	34.56
	-733.04
	43.05
	 2.282

	10-17-S
	25.13
	34.56
	-730.50
	33.01
	 1.672

	10-18-S
	25.13
	34.56
	-729.94
	30.80
	 1.310

	10-19-S
	25.13
	34.56
	-730.30
	32.20
	 1.098

	10-20-S
	25.13
	34.56
	-730.11
	31.47
	 1.337

	10-21-S
	25.13
	34.56
	-730.81
	34.22
	 1.944

	10-22-S
	25.13
	34.56
	491.15
	-139.84
	 2.505

	10-23-S
	25.13
	34.56
	487.14
	-154.79
	 3.207

	10-24-S
	25.13
	34.56
	485.28
	-161.73
	 4.511

	10-25-S
	25.13
	34.56
	488.22
	-150.76
	 6.412

	10-26-S
	25.13
	34.56
	501.46
	-101.37
	 7.476

	10-27-S
	25.13
	34.56
	501.48
	-101.32
	 8.778

	10-28-S
	25.13
	34.56
	506.58
	-82.28
	 11.425

	10-29-S
	25.13
	34.56
	517.99
	-39.74
	 16.931

	11-1-S
	40.84
	28.27
	-581.74
	-45.24
	 18.645

	11-2-S
	40.84
	28.27
	-573.34
	-76.83
	 13.577

	11-3-S
	40.84
	28.27
	-569.84
	-89.99
	 10.022

	11-4-S
	40.84
	28.27
	-568.53
	-94.93
	 7.676

	11-5-S
	40.84
	28.27
	-567.82
	-97.62
	 6.198

	11-6-S
	40.84
	28.27
	-537.32
	-212.29
	 5.308

	11-7-S
	40.84
	28.27
	-541.99
	-194.74
	 3.953

	11-8-S
	40.84
	28.27
	-555.32
	-144.60
	 2.723

	11-9-S
	40.84
	28.27
	-570.56
	-87.30
	 1.873

	11-10-S
	40.84
	28.27
	863.72
	53.08
	 1.125

	11-11-S
	40.84
	28.27
	858.51
	31.72
	 1.133

	11-12-S
	40.84
	28.27
	850.05
	-2.78
	 1.624

	11-13-S
	40.84
	28.27
	840.89
	-38.61
	 2.217

	11-14-S
	40.84
	28.27
	823.11
	-108.13
	 3.444

	11-15-S
	40.84
	28.27
	795.66
	-213.45
	 5.718

	11-16-S
	40.84
	28.27
	-548.17
	-171.51
	 4.914

	11-17-S
	40.84
	28.27
	-551.16
	-160.26
	 2.946

	11-18-S
	40.84
	28.27
	-555.34
	-144.52
	 1.841

	11-19-S
	40.84
	28.27
	-560.37
	-125.63
	 1.334

	11-20-S
	40.84
	28.27
	-575.95
	-67.04
	 1.065

	11-21-S
	40.84
	28.27
	-579.39
	-54.10
	 1.371

	11-22-S
	40.84
	28.27
	-582.39
	-42.80
	 2.191

	11-23-S
	40.84
	28.27
	-576.27
	-65.83
	 3.175

	11-24-S
	40.84
	28.27
	-566.02
	-104.38
	 4.538

	11-25-S
	40.84
	28.27
	-575.45
	-68.90
	 6.675

	11-26-S
	40.84
	28.27
	-578.32
	-58.12
	 8.061

	11-27-S
	40.84
	28.27
	-581.60
	-45.77
	 9.620

	11-28-S
	40.84
	28.27
	-586.59
	-27.01
	 11.980

	11-29-S
	40.84
	28.27
	-594.34
	2.18
	 15.189

	12-1-S
	43.98
	21.99
	-460.93
	-9.02
	 17.593

	12-2-S
	43.98
	21.99
	-452.73
	-39.70
	 9.955

	12-3-S
	43.98
	21.99
	-449.53
	-51.69
	 6.942

	12-4-S
	43.98
	21.99
	-447.57
	-59.03
	 5.436

	12-5-S
	43.98
	21.99
	-446.04
	-64.77
	 4.558

	12-6-S
	43.98
	21.99
	-409.03
	-201.92
	 4.278

	12-7-S
	43.98
	21.99
	-396.84
	-246.98
	 3.574

	12-8-S
	43.98
	21.99
	-389.13
	-275.46
	 2.747

	12-9-S
	43.98
	21.99
	-396.04
	-249.93
	 2.086

	12-10-S
	43.98
	21.99
	962.49
	209.80
	 1.539

	12-11-S
	43.98
	21.99
	944.96
	136.54
	 1.097

	12-12-S
	43.98
	21.99
	932.60
	84.90
	 1.236

	12-13-S
	43.98
	21.99
	917.92
	23.54
	 1.393

	12-14-S
	43.98
	21.99
	904.19
	-32.10
	 1.650

	12-15-S
	43.98
	21.99
	866.09
	-183.10
	 2.149

	12-16-S
	43.98
	21.99
	859.34
	-209.88
	 2.336

	12-17-S
	43.98
	21.99
	892.25
	-79.39
	 2.055

	12-18-S
	43.98
	21.99
	909.39
	-11.48
	 1.832

	12-19-S
	43.98
	21.99
	-403.17
	-223.60
	 1.576

	12-20-S
	43.98
	21.99
	-408.31
	-204.57
	 1.272

	12-21-S
	43.98
	21.99
	-408.65
	-203.32
	 1.205

	12-22-S
	43.98
	21.99
	-406.53
	-211.15
	 1.649

	12-23-S
	43.98
	21.99
	-410.53
	-196.39
	 2.350

	12-24-S
	43.98
	21.99
	-410.32
	-197.17
	 3.028

	12-25-S
	43.98
	21.99
	-414.29
	-182.50
	 3.889

	12-26-S
	43.98
	21.99
	-445.83
	-65.53
	 4.779

	12-27-S
	43.98
	21.99
	-448.92
	-53.96
	 6.035

	12-28-S
	43.98
	21.99
	-452.88
	-39.13
	 8.608

	12-29-S
	43.98
	21.99
	-461.57
	-6.59
	 15.017

	13-1-S
	18.85
	15.71
	-337.03
	15.82
	 16.870

	13-2-S
	18.85
	15.71
	-326.50
	-24.04
	 12.058

	13-3-S
	18.85
	15.71
	-321.04
	-44.29
	 8.857

	13-4-S
	18.85
	15.71
	-354.02
	81.66
	 6.402

	13-5-S
	18.85
	15.71
	-354.03
	81.68
	 4.834

	13-6-S
	18.85
	15.71
	-285.23
	-175.07
	 4.930

	13-7-S
	18.85
	15.71
	-272.44
	-221.78
	 4.214

	13-8-S
	18.85
	15.71
	-272.72
	-220.78
	 3.327

	13-9-S
	18.85
	15.71
	439.58
	158.45
	 2.292

	13-10-S
	18.85
	15.71
	420.57
	85.40
	 1.574

	13-11-S
	18.85
	15.71
	412.05
	52.66
	 1.258

	13-12-S
	18.85
	15.71
	407.41
	34.81
	 1.095

	13-13-S
	18.85
	15.71
	399.05
	2.72
	 1.234

	13-14-S
	18.85
	15.71
	385.09
	-49.17
	 1.327

	13-15-S
	18.85
	15.71
	379.79
	-68.84
	 1.371

	13-16-S
	18.85
	15.71
	379.93
	-68.29
	 1.482

	13-17-S
	18.85
	15.71
	386.94
	-42.30
	 1.478

	13-18-S
	18.85
	15.71
	402.55
	16.15
	 1.400

	13-19-S
	18.85
	15.71
	409.45
	42.68
	 1.395

	13-20-S
	18.85
	15.71
	422.32
	92.12
	 1.717

	13-21-S
	18.85
	15.71
	436.35
	146.01
	 2.131

	13-22-S
	18.85
	15.71
	-285.66
	-173.51
	 2.425

	13-23-S
	18.85
	15.71
	-284.38
	-178.18
	 2.761

	13-24-S
	18.85
	15.71
	-285.97
	-172.37
	 3.343

	13-25-S
	18.85
	15.71
	-290.25
	-156.76
	 4.118

	13-26-S
	18.85
	15.71
	-311.04
	-80.83
	 5.495

	13-27-S
	18.85
	15.71
	-297.98
	-128.49
	 7.792

	13-28-S
	18.85
	15.71
	-305.17
	-102.24
	 11.069

	13-29-S
	18.85
	15.71
	-322.09
	-40.46
	 15.518

	14-1-S
	12.57
	12.57
	-229.06
	-139.49
	 26.311

	14-2-S
	12.57
	12.57
	-257.49
	-36.33
	 17.718

	14-3-S
	12.57
	12.57
	-244.90
	-81.99
	 12.939

	14-4-S
	12.57
	12.57
	-236.10
	-113.92
	 10.579

	14-5-S
	12.57
	12.57
	-227.97
	-143.41
	 9.346

	14-6-S
	12.57
	12.57
	-219.83
	-172.97
	 8.402

	14-7-S
	12.57
	12.57
	280.48
	49.46
	 5.048

	14-8-S
	12.57
	12.57
	277.61
	38.52
	 2.867

	14-9-S
	12.57
	12.57
	273.30
	22.09
	 2.143

	14-10-S
	12.57
	12.57
	269.79
	8.71
	 1.824

	14-11-S
	12.57
	12.57
	267.67
	0.65
	 1.634

	14-12-S
	12.57
	12.57
	262.43
	-18.62
	 1.514

	14-13-S
	12.57
	12.57
	261.71
	-21.28
	 1.417

	14-14-S
	12.57
	12.57
	260.28
	-26.52
	 1.363

	14-15-S
	12.57
	12.57
	258.18
	-34.24
	 1.340

	14-16-S
	12.57
	12.57
	260.21
	-26.77
	 1.441

	14-17-S
	12.57
	12.57
	261.96
	-20.36
	 1.530

	14-18-S
	12.57
	12.57
	267.23
	-1.02
	 1.632

	14-19-S
	12.57
	12.57
	268.81
	4.99
	 1.698

	14-20-S
	12.57
	12.57
	269.93
	9.27
	 1.832

	14-21-S
	12.57
	12.57
	270.66
	12.02
	 2.089

	14-22-S
	12.57
	12.57
	270.83
	12.66
	 2.587

	14-23-S
	12.57
	12.57
	272.99
	20.89
	 3.610

	14-24-S
	12.57
	12.57
	275.62
	30.92
	 5.289

	14-25-S
	12.57
	12.57
	277.51
	38.12
	 7.927

	14-26-S
	12.57
	12.57
	-237.56
	-108.62
	 8.804

	14-27-S
	12.57
	12.57
	-244.95
	-81.81
	 10.058

	14-28-S
	12.57
	12.57
	-254.82
	-46.01
	 12.797

	14-29-S
	12.57
	12.57
	-274.78
	27.01
	 19.846




Micropali

Simbologia adottata
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
Af	Area armatura, espresso in [cmq]
Mu	Momento ultimo, espresso in [kNm]
Nu	Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

Palo n° 1

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  7.696

	1.00
	33.10
	41.64
	-564.17
	  3.729

	2.00
	33.10
	43.97
	-505.05
	  3.760

	3.00
	33.10
	40.83
	-582.33
	  4.962

	4.00
	33.10
	33.15
	-754.67
	  7.517

	5.00
	33.10
	20.02
	-1000.09
	  11.987

	6.00
	33.10
	3.70
	-1255.98
	  18.893

	7.00
	33.10
	7.89
	-1195.50
	  24.009

	8.00
	33.10
	11.02
	-1150.01
	  34.644

	9.00
	33.10
	6.31
	1662.73
	  55.644

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  88.281



Palo n° 2

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  7.395

	1.00
	33.10
	44.69
	-481.70
	  3.558

	2.00
	33.10
	46.45
	-424.39
	  3.530

	3.00
	33.10
	44.11
	-500.51
	  4.765

	4.00
	33.10
	36.76
	-673.68
	  7.442

	5.00
	33.10
	22.00
	1473.07
	  12.412

	6.00
	33.10
	3.45
	1662.92
	  16.560

	7.00
	33.10
	7.02
	1662.68
	  20.148

	8.00
	33.10
	8.67
	1662.56
	  25.687

	9.00
	33.10
	4.48
	1662.85
	  35.437

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  57.103



Palo n° 3

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.853

	1.00
	33.10
	42.47
	892.60
	  2.897

	2.00
	33.10
	44.76
	797.16
	  2.914

	3.00
	33.10
	41.68
	921.68
	  3.857

	4.00
	33.10
	33.69
	1188.89
	  5.818

	5.00
	33.10
	19.65
	1521.34
	  8.962

	6.00
	33.10
	3.18
	1662.94
	  12.303

	7.00
	33.10
	6.90
	1662.68
	  15.663

	8.00
	33.10
	8.53
	1662.57
	  20.000

	9.00
	33.10
	4.41
	1662.86
	  27.666

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  44.853



Palo n° 4

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.068

	1.00
	33.10
	43.47
	853.89
	  2.323

	2.00
	33.10
	45.61
	759.45
	  2.327

	3.00
	33.10
	42.73
	883.30
	  3.099

	4.00
	33.10
	34.90
	1151.29
	  4.723

	5.00
	33.10
	20.72
	1499.40
	  7.404

	6.00
	33.10
	3.40
	1662.93
	  10.313

	7.00
	33.10
	7.58
	1662.64
	  13.766

	8.00
	33.10
	10.15
	1662.46
	  18.673

	9.00
	33.10
	5.26
	1662.80
	  25.848

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  41.967



Palo n° 5

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.191

	1.00
	33.10
	46.60
	715.97
	  2.007

	2.00
	33.10
	48.45
	630.93
	  1.992

	3.00
	33.10
	45.98
	743.36
	  2.686

	4.00
	33.10
	39.22
	1011.74
	  4.275

	5.00
	33.10
	24.92
	1410.40
	  7.174

	6.00
	33.10
	4.34
	1662.86
	  10.623

	7.00
	33.10
	9.69
	1662.49
	  14.179

	8.00
	33.10
	13.64
	1637.59
	  20.219

	9.00
	33.10
	7.16
	1662.67
	  28.385

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  45.997



Palo n° 6

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.139

	1.00
	33.10
	45.44
	767.21
	  2.124

	2.00
	33.10
	47.23
	688.47
	  2.108

	3.00
	33.10
	44.24
	819.73
	  2.807

	4.00
	33.10
	36.32
	1107.09
	  4.300

	5.00
	33.10
	21.33
	1486.74
	  6.669

	6.00
	33.10
	1.87
	1663.03
	  8.694

	7.00
	33.10
	3.81
	1662.90
	  10.601

	8.00
	33.10
	4.72
	1662.84
	  13.560

	9.00
	33.10
	2.45
	1662.99
	  18.814

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  30.712



Palo n° 7

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.613

	1.00
	33.10
	48.77
	613.67
	  2.155

	2.00
	33.10
	50.05
	543.83
	  2.112

	3.00
	33.10
	47.85
	660.93
	  2.870

	4.00
	33.10
	41.13
	941.95
	  4.613

	5.00
	33.10
	26.31
	1378.33
	  7.794

	6.00
	33.10
	2.02
	1663.02
	  9.684

	7.00
	33.10
	4.11
	1662.88
	  11.804

	8.00
	33.10
	5.09
	1662.81
	  15.093

	9.00
	33.10
	2.64
	1662.98
	  20.926

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  34.104



Palo n° 8

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.409

	1.00
	33.10
	47.18
	690.36
	  2.024

	2.00
	33.10
	48.73
	615.64
	  1.996

	3.00
	33.10
	46.06
	739.61
	  2.681

	4.00
	33.10
	38.83
	1025.76
	  4.218

	5.00
	33.10
	23.68
	1438.53
	  6.808

	6.00
	33.10
	2.33
	1663.00
	  9.258

	7.00
	33.10
	4.75
	1662.83
	  11.287

	8.00
	33.10
	5.88
	1662.75
	  14.434

	9.00
	33.10
	3.05
	1662.95
	  20.019

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  32.649



Palo n° 9

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.449

	1.00
	33.10
	48.25
	641.93
	  1.914

	2.00
	33.10
	49.74
	560.84
	  1.884

	3.00
	33.10
	47.70
	667.75
	  2.567

	4.00
	33.10
	41.52
	927.54
	  4.170

	5.00
	33.10
	27.46
	1351.89
	  7.301

	6.00
	33.10
	4.99
	1662.82
	  11.279

	7.00
	33.10
	11.14
	1662.39
	  15.054

	8.00
	33.10
	15.58
	1600.87
	  21.745

	9.00
	33.10
	12.10
	1662.32
	  45.160

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 10

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.175

	1.00
	33.10
	41.60
	924.75
	  2.543

	2.00
	33.10
	43.78
	840.27
	  2.556

	3.00
	33.10
	40.12
	978.70
	  3.329

	4.00
	33.10
	31.27
	1254.72
	  4.840

	5.00
	33.10
	17.12
	1570.88
	  6.999

	6.00
	33.10
	2.52
	1662.99
	  8.769

	7.00
	33.10
	5.14
	1662.81
	  10.692

	8.00
	33.10
	6.37
	1662.72
	  13.676

	9.00
	33.10
	3.31
	1662.93
	  18.974

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  30.971



Palo n° 11

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  5.269

	1.00
	33.10
	47.13
	692.82
	  2.758

	2.00
	33.10
	48.69
	618.12
	  2.721

	3.00
	33.10
	46.00
	742.44
	  3.653

	4.00
	33.10
	38.62
	1033.58
	  5.736

	5.00
	33.10
	14.42
	1622.82
	  9.153

	6.00
	33.10
	1.71
	1663.05
	  11.053

	7.00
	33.10
	3.48
	1662.92
	  13.469

	8.00
	33.10
	4.31
	1662.86
	  17.212

	9.00
	33.10
	2.23
	1663.01
	  23.839

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  38.761



Palo n° 12

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.566

	1.00
	33.10
	44.30
	817.35
	  2.465

	2.00
	33.10
	46.16
	735.39
	  2.452

	3.00
	33.10
	43.05
	871.66
	  3.250

	4.00
	33.10
	34.64
	1159.53
	  4.891

	5.00
	33.10
	19.83
	1517.75
	  7.393

	6.00
	33.10
	3.03
	1662.95
	  9.585

	7.00
	33.10
	6.16
	1662.74
	  11.684

	8.00
	33.10
	7.63
	1662.63
	  14.940

	9.00
	33.10
	3.96
	1662.89
	  20.716

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  33.769



Palo n° 13

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.469

	1.00
	33.10
	45.81
	750.72
	  2.246

	2.00
	33.10
	47.79
	663.73
	  2.237

	3.00
	33.10
	45.17
	778.93
	  3.005

	4.00
	33.10
	38.16
	1050.00
	  4.737

	5.00
	33.10
	23.73
	1437.53
	  7.798

	6.00
	33.10
	4.06
	1662.88
	  11.328

	7.00
	33.10
	9.05
	1662.53
	  15.121

	8.00
	33.10
	13.04
	1648.86
	  22.495

	9.00
	33.10
	9.84
	1662.48
	  45.362

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  120.206



Palo n° 14

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  5.876

	1.00
	33.10
	41.65
	922.73
	  3.626

	2.00
	33.10
	44.07
	827.44
	  3.663

	3.00
	33.10
	40.85
	952.17
	  4.825

	4.00
	33.10
	32.70
	1216.52
	  7.208

	5.00
	33.10
	18.84
	1537.42
	  10.966

	6.00
	33.10
	3.01
	1662.95
	  14.898

	7.00
	33.10
	6.72
	1662.70
	  19.888

	8.00
	33.10
	8.85
	1662.55
	  26.327

	9.00
	33.10
	4.57
	1662.85
	  36.309

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  58.468



Palo n° 15

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  10.201

	1.00
	33.10
	49.27
	586.28
	  4.287

	2.00
	33.10
	50.50
	519.28
	  4.195

	3.00
	33.10
	48.41
	633.32
	  5.715

	4.00
	33.10
	41.99
	910.45
	  9.269

	5.00
	33.10
	27.29
	1355.71
	  15.911

	6.00
	33.10
	2.68
	1662.98
	  21.269

	7.00
	33.10
	5.43
	1662.79
	  25.846

	8.00
	33.10
	6.70
	1662.70
	  32.887

	9.00
	33.10
	3.44
	1662.92
	  45.212

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  72.301



Palo n° 16

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  6.616

	1.00
	33.10
	44.85
	793.11
	  3.511

	2.00
	33.10
	46.90
	702.91
	  3.505

	3.00
	33.10
	44.19
	822.23
	  4.694

	4.00
	33.10
	36.79
	1092.47
	  7.293

	5.00
	33.10
	22.47
	1463.43
	  11.761

	6.00
	33.10
	3.76
	1662.90
	  16.776

	7.00
	33.10
	8.40
	1662.58
	  22.393

	8.00
	33.10
	12.19
	1662.32
	  33.585

	9.00
	33.10
	9.13
	1662.53
	  67.178

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 17

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  5.832

	1.00
	33.10
	46.10
	738.18
	  2.879

	2.00
	33.10
	48.05
	652.17
	  2.865

	3.00
	33.10
	45.46
	766.08
	  3.853

	4.00
	33.10
	38.54
	1036.36
	  6.095

	5.00
	33.10
	24.19
	1427.11
	  10.103

	6.00
	33.10
	4.17
	1662.87
	  14.786

	7.00
	33.10
	9.30
	1662.52
	  19.736

	8.00
	33.10
	13.35
	1643.04
	  29.258

	9.00
	33.10
	10.10
	1662.46
	  59.207

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 18

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  12.315

	1.00
	33.10
	45.31
	-461.36
	  5.619

	2.00
	33.10
	47.02
	-405.83
	  5.566

	3.00
	33.10
	44.75
	-479.70
	  7.530

	4.00
	33.10
	37.89
	-648.34
	  11.895

	5.00
	33.10
	22.25
	1467.88
	  19.992

	6.00
	33.10
	3.50
	1662.92
	  26.719

	7.00
	33.10
	7.10
	1662.67
	  32.420

	8.00
	33.10
	8.73
	1662.56
	  41.159

	9.00
	33.10
	4.47
	1662.85
	  56.365

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  89.369



Palo n° 19

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  53.378

	1.00
	33.10
	55.34
	128.50
	  9.371

	2.00
	33.10
	55.48
	112.77
	  8.970

	3.00
	33.10
	55.19
	144.99
	  12.683

	4.00
	33.10
	51.24
	478.75
	  22.932

	5.00
	33.10
	42.02
	909.14
	  49.663

	6.00
	33.10
	10.52
	1662.43
	  105.648

	7.00
	33.10
	19.24
	1529.71
	  115.557

	8.00
	33.10
	15.26
	1606.83
	  103.082

	9.00
	33.10
	5.14
	1662.81
	  92.803

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  82.143



Palo n° 20

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  9.267

	1.00
	33.10
	37.77
	-650.98
	  5.180

	2.00
	33.10
	40.45
	-590.93
	  5.296

	3.00
	33.10
	36.92
	-669.95
	  6.872

	4.00
	33.10
	29.03
	-840.64
	  10.079

	5.00
	33.10
	16.67
	-1059.39
	  15.284

	6.00
	33.10
	2.94
	-1264.39
	  22.895

	7.00
	33.10
	6.32
	-1218.30
	  29.448

	8.00
	33.10
	8.89
	-1180.89
	  42.816

	9.00
	33.10
	6.82
	-1210.94
	  87.810

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 21

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  7.283

	1.00
	33.10
	41.50
	-567.22
	  3.547

	2.00
	33.10
	43.87
	-508.29
	  3.580

	3.00
	33.10
	40.69
	-585.41
	  4.720

	4.00
	33.10
	33.01
	-757.90
	  7.143

	5.00
	33.10
	19.89
	-1002.34
	  11.368

	6.00
	33.10
	3.68
	-1256.20
	  17.883

	7.00
	33.10
	7.83
	-1196.40
	  22.736

	8.00
	33.10
	10.94
	-1151.22
	  32.816

	9.00
	33.10
	8.44
	-1187.46
	  67.697

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 22

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  10.023

	1.00
	33.10
	34.72
	-719.41
	  6.208

	2.00
	33.10
	37.46
	-657.94
	  6.394

	3.00
	33.10
	33.78
	-740.59
	  8.216

	4.00
	33.10
	25.70
	-899.50
	  11.664

	5.00
	33.10
	14.33
	-1100.75
	  17.175

	6.00
	33.10
	2.44
	-1269.85
	  24.869

	7.00
	33.10
	5.29
	-1233.20
	  32.237

	8.00
	33.10
	7.49
	-1201.32
	  47.106

	9.00
	33.10
	5.72
	-1226.95
	  96.223

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  178.728



Palo n° 23

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  12.374

	1.00
	33.10
	4.96
	-1238.01
	  13.153

	2.00
	33.10
	5.79
	-1225.90
	  14.669

	3.00
	33.10
	4.72
	-1241.43
	  17.000

	4.00
	33.10
	3.01
	-1263.58
	  20.226

	5.00
	33.10
	1.39
	-1281.41
	  24.678

	6.00
	33.10
	0.21
	-1293.44
	  31.261

	7.00
	33.10
	0.46
	-1291.27
	  41.657

	8.00
	33.10
	0.67
	-1289.35
	  62.392

	9.00
	33.10
	0.50
	-1290.93
	  124.938

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  212.110



Palo n° 24

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  7.457

	1.00
	33.10
	28.67
	-846.88
	  5.422

	2.00
	33.10
	31.57
	-790.24
	  5.699

	3.00
	33.10
	27.76
	-863.05
	  7.123

	4.00
	33.10
	20.12
	-998.30
	  9.632

	5.00
	33.10
	10.61
	-1155.91
	  13.421

	6.00
	33.10
	1.73
	-1277.65
	  18.621

	7.00
	33.10
	3.80
	-1254.88
	  24.414

	8.00
	33.10
	5.41
	-1231.42
	  35.936

	9.00
	33.10
	4.11
	-1250.31
	  72.975

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 25

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.464

	1.00
	33.10
	37.90
	-647.97
	  3.597

	2.00
	33.10
	40.58
	-587.99
	  3.676

	3.00
	33.10
	37.06
	-666.89
	  4.772

	4.00
	33.10
	29.18
	-837.98
	  7.010

	5.00
	33.10
	16.78
	-1057.44
	  10.645

	6.00
	33.10
	2.96
	-1264.12
	  15.975

	7.00
	33.10
	6.37
	-1217.57
	  20.539

	8.00
	33.10
	8.96
	-1179.88
	  29.855

	9.00
	33.10
	6.88
	-1210.15
	  61.242

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  141.781



Palo n° 26

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.922

	1.00
	33.10
	50.59
	514.39
	  1.672

	2.00
	33.10
	51.71
	453.45
	  1.630

	3.00
	33.10
	49.84
	555.24
	  2.232

	4.00
	33.10
	44.39
	813.22
	  3.707

	5.00
	33.10
	30.38
	1278.29
	  6.711

	6.00
	33.10
	5.54
	1662.78
	  10.328

	7.00
	33.10
	11.16
	1662.39
	  12.586

	8.00
	33.10
	13.63
	1637.64
	  15.849

	9.00
	33.10
	7.18
	1662.66
	  22.297

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  36.306



Palo n° 27

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.775

	1.00
	33.10
	50.22
	534.40
	  1.748

	2.00
	33.10
	51.37
	471.73
	  1.706

	3.00
	33.10
	49.44
	576.91
	  2.333

	4.00
	33.10
	43.78
	840.21
	  3.854

	5.00
	33.10
	29.49
	1301.95
	  6.869

	6.00
	33.10
	3.10
	1662.95
	  10.021

	7.00
	33.10
	6.32
	1662.72
	  12.214

	8.00
	33.10
	7.83
	1662.62
	  15.615

	9.00
	33.10
	4.06
	1662.88
	  21.645

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  35.257



Palo n° 28

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.928

	1.00
	33.10
	51.08
	487.77
	  1.812

	2.00
	33.10
	52.14
	429.78
	  1.765

	3.00
	33.10
	50.35
	527.44
	  2.422

	4.00
	33.10
	45.18
	778.59
	  4.054

	5.00
	33.10
	31.46
	1249.53
	  7.471

	6.00
	33.10
	3.14
	1662.95
	  10.342

	7.00
	33.10
	6.40
	1662.72
	  12.604

	8.00
	33.10
	7.93
	1662.61
	  16.111

	9.00
	33.10
	4.11
	1662.88
	  22.328

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  36.350



Palo n° 29

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.599

	1.00
	33.10
	53.13
	375.94
	  1.849

	2.00
	33.10
	53.57
	327.21
	  1.779

	3.00
	33.10
	48.40
	633.74
	  2.478

	4.00
	33.10
	42.09
	906.67
	  4.021

	5.00
	33.10
	27.45
	1352.09
	  6.924

	6.00
	33.10
	2.58
	1662.98
	  9.655

	7.00
	33.10
	5.26
	1662.80
	  11.769

	8.00
	33.10
	6.51
	1662.71
	  15.048

	9.00
	33.10
	3.38
	1662.93
	  20.864

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  34.005



Palo n° 30

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.712

	1.00
	33.10
	49.57
	570.15
	  1.770

	2.00
	33.10
	54.72
	198.10
	  1.725

	3.00
	33.10
	48.75
	614.93
	  2.360

	4.00
	33.10
	42.67
	885.44
	  3.854

	5.00
	33.10
	28.16
	1335.75
	  6.715

	6.00
	33.10
	4.90
	1662.82
	  9.891

	7.00
	33.10
	9.93
	1662.47
	  12.054

	8.00
	33.10
	12.30
	1662.31
	  15.411

	9.00
	33.10
	6.38
	1662.72
	  21.366

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  34.813



Palo n° 31

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.323

	1.00
	33.10
	39.54
	-611.19
	  3.319

	2.00
	33.10
	42.16
	-552.40
	  3.378

	3.00
	33.10
	38.71
	-629.83
	  4.409

	4.00
	33.10
	30.96
	-803.89
	  6.578

	5.00
	33.10
	18.13
	-1033.42
	  10.176

	6.00
	33.10
	3.27
	-1260.76
	  15.585

	7.00
	33.10
	6.99
	-1208.52
	  19.942

	8.00
	33.10
	9.81
	-1167.58
	  28.900

	9.00
	33.10
	7.55
	-1200.45
	  59.427

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  286.641



Palo n° 32

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  7.110

	1.00
	33.10
	34.23
	-730.51
	  4.460

	2.00
	33.10
	36.97
	-668.89
	  4.599

	3.00
	33.10
	33.37
	-749.72
	  5.900

	4.00
	33.10
	25.29
	-906.80
	  8.342

	5.00
	33.10
	14.05
	-1105.70
	  12.241

	6.00
	33.10
	2.39
	-1270.48
	  17.655

	7.00
	33.10
	5.17
	-1234.92
	  22.908

	8.00
	33.10
	7.32
	-1203.69
	  33.494

	9.00
	33.10
	5.59
	-1228.80
	  68.385

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 33

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  8.696

	1.00
	33.10
	34.45
	-725.55
	  6.176

	2.00
	33.10
	37.19
	-664.01
	  6.365

	3.00
	33.10
	33.59
	-744.79
	  8.172

	4.00
	33.10
	25.51
	-902.88
	  11.579

	5.00
	33.10
	8.26
	-1190.13
	  16.113

	6.00
	33.10
	1.31
	-1282.26
	  21.790

	7.00
	33.10
	2.89
	-1264.90
	  28.693

	8.00
	33.10
	4.15
	-1249.75
	  42.524

	9.00
	33.10
	3.14
	-1262.21
	  85.896

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 34

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  8.605

	1.00
	33.10
	37.56
	-655.64
	  4.925

	2.00
	33.10
	40.37
	-592.55
	  5.037

	3.00
	33.10
	36.72
	-674.63
	  6.533

	4.00
	33.10
	28.80
	-844.66
	  9.562

	5.00
	33.10
	16.50
	-1062.28
	  14.470

	6.00
	33.10
	1.71
	-1277.95
	  21.491

	7.00
	33.10
	6.24
	-1219.37
	  27.829

	8.00
	33.10
	8.79
	-1182.34
	  40.477

	9.00
	33.10
	6.75
	-1212.09
	  82.990

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  562.887



Palo n° 35

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  7.309

	1.00
	33.10
	42.41
	-546.93
	  3.441

	2.00
	33.10
	44.53
	-486.86
	  3.450

	3.00
	33.10
	41.61
	-564.87
	  4.581

	4.00
	33.10
	33.97
	-736.19
	  6.980

	5.00
	33.10
	20.67
	-988.50
	  11.251

	6.00
	33.10
	3.87
	-1253.77
	  17.912

	7.00
	33.10
	8.21
	-1190.83
	  22.711

	8.00
	33.10
	11.45
	-1143.74
	  32.719

	9.00
	33.10
	8.85
	-1181.50
	  67.598

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  156.705



Palo n° 36

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.156

	1.00
	33.10
	44.16
	-498.98
	  2.637

	2.00
	33.10
	45.96
	-440.24
	  2.621

	3.00
	33.10
	43.57
	-518.21
	  3.531

	4.00
	33.10
	36.18
	-686.75
	  5.471

	5.00
	33.10
	22.82
	-950.55
	  9.112

	6.00
	33.10
	4.42
	-1245.87
	  14.993

	7.00
	33.10
	9.30
	-1175.02
	  18.876

	8.00
	33.10
	12.90
	-1122.67
	  27.052

	9.00
	33.10
	10.02
	-1164.61
	  56.125

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 37

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  5.249

	1.00
	33.10
	51.75
	451.13
	  1.586

	2.00
	33.10
	52.88
	389.76
	  1.544

	3.00
	33.10
	51.41
	469.91
	  2.130

	4.00
	33.10
	47.23
	688.21
	  3.648

	5.00
	33.10
	35.50
	1132.65
	  7.228

	6.00
	33.10
	7.78
	1662.62
	  13.304

	7.00
	33.10
	16.22
	1588.48
	  16.970

	8.00
	33.10
	21.94
	1474.36
	  23.627

	9.00
	33.10
	17.44
	1564.72
	  50.149

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 38

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.358

	1.00
	33.10
	43.86
	-508.73
	  2.777

	2.00
	33.10
	45.69
	-449.19
	  2.762

	3.00
	33.10
	43.25
	-528.02
	  3.716

	4.00
	33.10
	35.74
	-696.49
	  5.731

	5.00
	33.10
	22.40
	-957.93
	  9.485

	6.00
	33.10
	4.31
	-1247.44
	  15.505

	7.00
	33.10
	9.08
	-1178.16
	  19.548

	8.00
	33.10
	12.62
	-1126.84
	  28.045

	9.00
	33.10
	9.79
	-1167.95
	  58.137

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 39

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.907

	1.00
	33.10
	45.35
	-460.11
	  2.729

	2.00
	33.10
	47.05
	-404.66
	  2.703

	3.00
	33.10
	44.79
	-478.35
	  3.657

	4.00
	33.10
	37.95
	-646.89
	  5.782

	5.00
	33.10
	24.58
	-919.38
	  9.888

	6.00
	33.10
	4.89
	-1238.97
	  16.728

	7.00
	33.10
	10.24
	-1161.42
	  20.932

	8.00
	33.10
	14.13
	-1104.22
	  29.852

	9.00
	33.10
	11.02
	-1150.10
	  62.184

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 40

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  6.155

	1.00
	33.10
	49.21
	589.42
	  2.426

	2.00
	33.10
	50.60
	513.67
	  2.382

	3.00
	33.10
	48.75
	614.44
	  3.261

	4.00
	33.10
	43.15
	867.77
	  5.386

	5.00
	33.10
	29.50
	1301.56
	  9.725

	6.00
	33.10
	5.57
	1662.78
	  15.604

	7.00
	33.10
	12.42
	1660.58
	  20.805

	8.00
	33.10
	17.07
	1571.82
	  29.540

	9.00
	33.10
	13.35
	1642.94
	  61.752

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 41

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  5.064

	1.00
	33.10
	48.93
	604.86
	  2.049

	2.00
	33.10
	50.35
	527.51
	  2.013

	3.00
	33.10
	48.46
	630.38
	  2.753

	4.00
	33.10
	42.67
	885.61
	  4.523

	5.00
	33.10
	28.92
	1317.00
	  8.097

	6.00
	33.10
	5.38
	1662.79
	  12.837

	7.00
	33.10
	12.01
	1662.33
	  17.133

	8.00
	33.10
	16.63
	1580.44
	  24.438

	9.00
	33.10
	12.99
	1649.79
	  51.021

	10.00
	33.10
	0.00
	0.00
	  1000.000



Palo n° 42

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.930

	1.00
	33.10
	50.12
	540.09
	  1.782

	2.00
	33.10
	51.42
	469.39
	  1.745

	3.00
	33.10
	49.70
	563.14
	  2.396

	4.00
	33.10
	44.56
	805.63
	  4.009

	5.00
	33.10
	31.50
	1248.64
	  7.479

	6.00
	33.10
	6.20
	1662.73
	  12.496

	7.00
	33.10
	13.56
	1638.93
	  16.444

	8.00
	33.10
	18.56
	1542.87
	  23.221

	9.00
	33.10
	14.58
	1619.72
	  48.755

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  208.929



Palo n° 43

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.583

	1.00
	33.10
	45.42
	-457.82
	  2.591

	2.00
	33.10
	47.12
	-402.57
	  2.566

	3.00
	33.10
	44.86
	-475.99
	  3.473

	4.00
	33.10
	38.06
	-644.49
	  5.497

	5.00
	33.10
	24.69
	-917.44
	  9.416

	6.00
	33.10
	4.91
	-1238.80
	  15.942

	7.00
	33.10
	10.26
	-1161.10
	  19.946

	8.00
	33.10
	14.16
	-1103.72
	  28.440

	9.00
	33.10
	11.04
	-1149.75
	  59.252

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  101.530



Palo n° 44

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.975

	1.00
	33.10
	50.79
	503.62
	  1.676

	2.00
	33.10
	55.79
	77.61
	  1.628

	3.00
	33.10
	50.40
	524.93
	  2.252

	4.00
	33.10
	45.64
	758.19
	  3.804

	5.00
	33.10
	33.11
	1205.62
	  7.281

	6.00
	33.10
	6.80
	1662.69
	  12.611

	7.00
	33.10
	14.61
	1619.26
	  16.397

	8.00
	33.10
	18.87
	1536.86
	  21.475

	9.00
	33.10
	10.55
	1662.43
	  32.079

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  51.840



Palo n° 45

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.562

	1.00
	33.10
	48.75
	614.59
	  1.875

	2.00
	33.10
	50.19
	536.24
	  1.843

	3.00
	33.10
	48.28
	640.41
	  2.520

	4.00
	33.10
	42.36
	896.70
	  4.125

	5.00
	33.10
	28.56
	1326.43
	  7.345

	6.00
	33.10
	5.30
	1662.80
	  11.564

	7.00
	33.10
	11.81
	1662.34
	  15.435

	8.00
	33.10
	14.97
	1612.33
	  19.845

	9.00
	33.10
	7.99
	1662.61
	  28.297

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  45.859



Palo n° 46

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.472

	1.00
	33.10
	46.78
	708.18
	  2.118

	2.00
	33.10
	48.59
	623.46
	  2.100

	3.00
	33.10
	46.16
	735.37
	  2.836

	4.00
	33.10
	39.46
	1003.00
	  4.523

	5.00
	33.10
	25.18
	1404.36
	  7.624

	6.00
	33.10
	4.41
	1662.86
	  11.337

	7.00
	33.10
	9.81
	1662.48
	  14.848

	8.00
	33.10
	12.14
	1662.32
	  18.964

	9.00
	33.10
	6.28
	1662.73
	  26.248

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  42.604



Palo n° 47

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  4.979

	1.00
	33.10
	46.12
	737.21
	  2.455

	2.00
	33.10
	50.04
	-307.28
	  2.418

	3.00
	33.10
	45.48
	765.10
	  3.285

	4.00
	33.10
	38.57
	1035.31
	  5.198

	5.00
	33.10
	24.22
	1426.41
	  8.621

	6.00
	33.10
	4.22
	1662.87
	  12.528

	7.00
	33.10
	8.58
	1662.57
	  15.258

	8.00
	33.10
	10.61
	1662.43
	  19.485

	9.00
	33.10
	5.49
	1662.78
	  26.962

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  43.737



Palo n° 48

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  6.583

	1.00
	33.10
	46.83
	-411.89
	  2.652

	2.00
	33.10
	48.40
	-360.83
	  2.617

	3.00
	33.10
	46.31
	-428.78
	  3.559

	4.00
	33.10
	40.06
	-599.67
	  5.766

	5.00
	33.10
	26.20
	-890.74
	  10.123

	6.00
	33.10
	4.37
	1662.86
	  14.782

	7.00
	33.10
	8.88
	1662.55
	  17.993

	8.00
	33.10
	10.98
	1662.40
	  22.956

	9.00
	33.10
	5.67
	1662.77
	  31.711

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  51.251



Palo n° 49

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0.00
	33.10
	0.00
	-1295.21
	  6.858

	1.00
	33.10
	45.38
	-459.06
	  2.712

	2.00
	33.10
	47.08
	-403.70
	  2.686

	3.00
	33.10
	44.82
	-477.27
	  3.635

	4.00
	33.10
	38.00
	-645.79
	  5.749

	5.00
	33.10
	24.50
	-920.69
	  9.833

	6.00
	33.10
	4.87
	-1239.26
	  16.614

	7.00
	33.10
	10.20
	-1162.00
	  20.795

	8.00
	33.10
	14.08
	-1105.12
	  29.666

	9.00
	33.10
	7.26
	1662.66
	  42.713

	10.00
	33.10
	0.00
	1663.16
	  68.448




Verifica a taglio


Micropali

Simbologia adottata
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
VRcd	Taglio resistente a compressione, espresso in [kN]
VRsd	Taglio resistente a trazione, espresso in [kN]
VRd	Taglio resistente, espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

Palo n° 1

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  26.798

	1.00
	521.40
	  131.251

	2.00
	521.40
	  209.524

	3.00
	521.40
	  129.185

	4.00
	521.40
	  156.835

	5.00
	521.40
	  259.122

	6.00
	521.40
	  590.769

	7.00
	521.40
	  3137.797

	8.00
	521.40
	  3187.935

	9.00
	521.40
	  2676.660

	10.00
	521.40
	  33277.814



Palo n° 2

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  23.676

	1.00
	521.40
	  115.957

	2.00
	521.40
	  185.110

	3.00
	521.40
	  114.132

	4.00
	521.40
	  138.560

	5.00
	521.40
	  228.929

	6.00
	521.40
	  521.931

	7.00
	521.40
	  2772.176

	8.00
	521.40
	  2816.471

	9.00
	521.40
	  2364.771

	10.00
	521.40
	  29400.225



Palo n° 3

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  18.672

	1.00
	521.40
	  91.450

	2.00
	521.40
	  145.988

	3.00
	521.40
	  90.011

	4.00
	521.40
	  109.276

	5.00
	521.40
	  180.546

	6.00
	521.40
	  411.624

	7.00
	521.40
	  2186.292

	8.00
	521.40
	  2221.226

	9.00
	521.40
	  1864.990

	10.00
	521.40
	  23186.650



Palo n° 4

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  14.672

	1.00
	521.40
	  71.859

	2.00
	521.40
	  114.713

	3.00
	521.40
	  70.728

	4.00
	521.40
	  85.866

	5.00
	521.40
	  141.868

	6.00
	521.40
	  323.442

	7.00
	521.40
	  1717.925

	8.00
	521.40
	  1745.374

	9.00
	521.40
	  1465.455

	10.00
	521.40
	  18219.395



Palo n° 5

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  11.932

	1.00
	521.40
	  58.138

	2.00
	521.40
	  92.810

	3.00
	521.40
	  57.223

	4.00
	521.40
	  69.471

	5.00
	521.40
	  114.779

	6.00
	521.40
	  261.684

	7.00
	521.40
	  1389.904

	8.00
	521.40
	  1412.112

	9.00
	521.40
	  1185.640

	10.00
	521.40
	  14740.580



Palo n° 6

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  12.857

	1.00
	521.40
	  62.877

	2.00
	521.40
	  100.374

	3.00
	521.40
	  61.887

	4.00
	521.40
	  75.133

	5.00
	521.40
	  124.134

	6.00
	521.40
	  283.011

	7.00
	521.40
	  1503.182

	8.00
	521.40
	  1527.200

	9.00
	521.40
	  1282.271

	10.00
	521.40
	  15941.946



Palo n° 7

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  13.225

	1.00
	521.40
	  64.773

	2.00
	521.40
	  103.402

	3.00
	521.40
	  63.754

	4.00
	521.40
	  77.399

	5.00
	521.40
	  127.879

	6.00
	521.40
	  291.550

	7.00
	521.40
	  1548.531

	8.00
	521.40
	  1573.274

	9.00
	521.40
	  1320.956

	10.00
	521.40
	  16422.899



Palo n° 8

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  12.856

	1.00
	521.40
	  62.870

	2.00
	521.40
	  100.364

	3.00
	521.40
	  61.881

	4.00
	521.40
	  75.126

	5.00
	521.40
	  124.122

	6.00
	521.40
	  282.984

	7.00
	521.40
	  1503.037

	8.00
	521.40
	  1527.053

	9.00
	521.40
	  1282.147

	10.00
	521.40
	  15940.409



Palo n° 9

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  11.932

	1.00
	521.40
	  58.138

	2.00
	521.40
	  92.809

	3.00
	521.40
	  57.223

	4.00
	521.40
	  69.470

	5.00
	521.40
	  114.778

	6.00
	521.40
	  261.681

	7.00
	521.40
	  1389.887

	8.00
	521.40
	  1412.095

	9.00
	521.40
	  1185.626

	10.00
	521.40
	  14740.401



Palo n° 10

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  16.651

	1.00
	521.40
	  81.551

	2.00
	521.40
	  130.185

	3.00
	521.40
	  80.268

	4.00
	521.40
	  97.447

	5.00
	521.40
	  161.002

	6.00
	521.40
	  367.066

	7.00
	521.40
	  1949.628

	8.00
	521.40
	  1980.780

	9.00
	521.40
	  1663.106

	10.00
	521.40
	  20676.719



Palo n° 11

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  17.514

	1.00
	521.40
	  85.778

	2.00
	521.40
	  136.932

	3.00
	521.40
	  84.428

	4.00
	521.40
	  102.498

	5.00
	521.40
	  169.347

	6.00
	521.40
	  386.091

	7.00
	521.40
	  2050.677

	8.00
	521.40
	  2083.444

	9.00
	521.40
	  1749.305

	10.00
	521.40
	  21748.395



Palo n° 12

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  16.649

	1.00
	521.40
	  81.541

	2.00
	521.40
	  130.169

	3.00
	521.40
	  80.257

	4.00
	521.40
	  97.435

	5.00
	521.40
	  160.982

	6.00
	521.40
	  367.020

	7.00
	521.40
	  1949.383

	8.00
	521.40
	  1980.531

	9.00
	521.40
	  1662.897

	10.00
	521.40
	  20674.116



Palo n° 13

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  14.672

	1.00
	521.40
	  71.859

	2.00
	521.40
	  114.713

	3.00
	521.40
	  70.728

	4.00
	521.40
	  85.866

	5.00
	521.40
	  141.867

	6.00
	521.40
	  323.441

	7.00
	521.40
	  1717.920

	8.00
	521.40
	  1745.370

	9.00
	521.40
	  1465.451

	10.00
	521.40
	  18219.346



Palo n° 14

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  23.407

	1.00
	521.40
	  114.642

	2.00
	521.40
	  183.011

	3.00
	521.40
	  112.838

	4.00
	521.40
	  136.989

	5.00
	521.40
	  226.333

	6.00
	521.40
	  516.013

	7.00
	521.40
	  2740.740

	8.00
	521.40
	  2784.533

	9.00
	521.40
	  2337.955

	10.00
	521.40
	  29066.831



Palo n° 15

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  26.036

	1.00
	521.40
	  127.516

	2.00
	521.40
	  203.562

	3.00
	521.40
	  125.509

	4.00
	521.40
	  152.372

	5.00
	521.40
	  251.749

	6.00
	521.40
	  573.958

	7.00
	521.40
	  3048.511

	8.00
	521.40
	  3097.222

	9.00
	521.40
	  2600.495

	10.00
	521.40
	  32330.890



Palo n° 16

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  23.427

	1.00
	521.40
	  114.737

	2.00
	521.40
	  183.162

	3.00
	521.40
	  112.931

	4.00
	521.40
	  137.102

	5.00
	521.40
	  226.519

	6.00
	521.40
	  516.438

	7.00
	521.40
	  2742.997

	8.00
	521.40
	  2786.826

	9.00
	521.40
	  2339.880

	10.00
	521.40
	  29090.770



Palo n° 17

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  18.689

	1.00
	521.40
	  91.534

	2.00
	521.40
	  146.122

	3.00
	521.40
	  90.094

	4.00
	521.40
	  109.376

	5.00
	521.40
	  180.711

	6.00
	521.40
	  412.001

	7.00
	521.40
	  2188.296

	8.00
	521.40
	  2223.262

	9.00
	521.40
	  1866.699

	10.00
	521.40
	  23207.906



Palo n° 18

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  36.782

	1.00
	521.40
	  180.148

	2.00
	521.40
	  287.581

	3.00
	521.40
	  177.313

	4.00
	521.40
	  215.263

	5.00
	521.40
	  355.656

	6.00
	521.40
	  810.856

	7.00
	521.40
	  4306.766

	8.00
	521.40
	  4375.582

	9.00
	521.40
	  3673.835

	10.00
	521.40
	  45675.273



Palo n° 19

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  50.675

	1.00
	521.40
	  248.193

	2.00
	521.40
	  396.206

	3.00
	521.40
	  244.287

	4.00
	521.40
	  296.572

	5.00
	521.40
	  489.995

	6.00
	521.40
	  1117.133

	7.00
	521.40
	  5933.517

	8.00
	521.40
	  6028.326

	9.00
	521.40
	  5061.514

	10.00
	521.40
	  62927.727



Palo n° 20

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  36.833

	1.00
	521.40
	  180.397

	2.00
	521.40
	  287.980

	3.00
	521.40
	  177.558

	4.00
	521.40
	  215.561

	5.00
	521.40
	  356.150

	6.00
	521.40
	  811.981

	7.00
	521.40
	  4312.738

	8.00
	521.40
	  4381.649

	9.00
	521.40
	  3678.929

	10.00
	521.40
	  45738.610



Palo n° 21

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  23.716

	1.00
	521.40
	  116.154

	2.00
	521.40
	  185.424

	3.00
	521.40
	  114.326

	4.00
	521.40
	  138.795

	5.00
	521.40
	  229.317

	6.00
	521.40
	  522.817

	7.00
	521.40
	  2776.882

	8.00
	521.40
	  2821.252

	9.00
	521.40
	  2368.785

	10.00
	521.40
	  29450.135



Palo n° 22

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  53.502

	1.00
	521.40
	  262.035

	2.00
	521.40
	  418.303

	3.00
	521.40
	  257.911

	4.00
	521.40
	  313.112

	5.00
	521.40
	  517.322

	6.00
	521.40
	  1179.436

	7.00
	521.40
	  6264.436

	8.00
	521.40
	  6364.532

	9.00
	521.40
	  5343.801

	10.00
	521.40
	  66437.280



Palo n° 23

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  767.518

	1.00
	521.40
	  3759.084

	2.00
	521.40
	  6000.864

	3.00
	521.40
	  3699.925

	4.00
	521.40
	  4491.824

	5.00
	521.40
	  7421.371

	6.00
	521.40
	  16919.886

	7.00
	521.40
	  89867.949

	8.00
	521.40
	  91303.909

	9.00
	521.40
	  76660.765

	10.00
	521.40
	  953091.751



Palo n° 24

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  53.593

	1.00
	521.40
	  262.484

	2.00
	521.40
	  419.019

	3.00
	521.40
	  258.353

	4.00
	521.40
	  313.648

	5.00
	521.40
	  518.208

	6.00
	521.40
	  1181.456

	7.00
	521.40
	  6275.164

	8.00
	521.40
	  6375.432

	9.00
	521.40
	  5352.953

	10.00
	521.40
	  66551.060



Palo n° 25

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  26.841

	1.00
	521.40
	  131.458

	2.00
	521.40
	  209.854

	3.00
	521.40
	  129.389

	4.00
	521.40
	  157.082

	5.00
	521.40
	  259.530

	6.00
	521.40
	  591.700

	7.00
	521.40
	  3142.742

	8.00
	521.40
	  3192.959

	9.00
	521.40
	  2680.878

	10.00
	521.40
	  33330.258



Palo n° 26

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.165

	1.00
	521.40
	  48.175

	2.00
	521.40
	  77.487

	3.00
	521.40
	  47.648

	4.00
	521.40
	  57.804

	5.00
	521.40
	  95.455

	6.00
	521.40
	  217.472

	7.00
	521.40
	  1151.348

	8.00
	521.40
	  1177.628

	9.00
	521.40
	  987.075

	10.00
	521.40
	  12266.638



Palo n° 27

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.619

	1.00
	521.40
	  50.868

	2.00
	521.40
	  81.514

	3.00
	521.40
	  50.191

	4.00
	521.40
	  60.911

	5.00
	521.40
	  100.611

	6.00
	521.40
	  229.300

	7.00
	521.40
	  1215.916

	8.00
	521.40
	  1239.530

	9.00
	521.40
	  1039.843

	10.00
	521.40
	  12925.156



Palo n° 28

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.798

	1.00
	521.40
	  51.867

	2.00
	521.40
	  83.059

	3.00
	521.40
	  51.154

	4.00
	521.40
	  62.084

	5.00
	521.40
	  102.553

	6.00
	521.40
	  233.739

	7.00
	521.40
	  1239.807

	8.00
	521.40
	  1263.146

	9.00
	521.40
	  1059.812

	10.00
	521.40
	  13173.859



Palo n° 29

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.619

	1.00
	521.40
	  50.867

	2.00
	521.40
	  81.511

	3.00
	521.40
	  50.189

	4.00
	521.40
	  60.909

	5.00
	521.40
	  100.608

	6.00
	521.40
	  229.293

	7.00
	521.40
	  1215.877

	8.00
	521.40
	  1239.492

	9.00
	521.40
	  1039.811

	10.00
	521.40
	  12924.752



Palo n° 30

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.165

	1.00
	521.40
	  48.171

	2.00
	521.40
	  77.482

	3.00
	521.40
	  47.645

	4.00
	521.40
	  57.801

	5.00
	521.40
	  95.449

	6.00
	521.40
	  217.459

	7.00
	521.40
	  1151.274

	8.00
	521.40
	  1177.559

	9.00
	521.40
	  987.016

	10.00
	521.40
	  12265.899



Palo n° 31

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  24.307

	1.00
	521.40
	  119.047

	2.00
	521.40
	  190.043

	3.00
	521.40
	  117.174

	4.00
	521.40
	  142.253

	5.00
	521.40
	  235.029

	6.00
	521.40
	  535.841

	7.00
	521.40
	  2846.053

	8.00
	521.40
	  2891.529

	9.00
	521.40
	  2427.791

	10.00
	521.40
	  30183.724



Palo n° 32

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  38.949

	1.00
	521.40
	  190.759

	2.00
	521.40
	  304.520

	3.00
	521.40
	  187.757

	4.00
	521.40
	  227.942

	5.00
	521.40
	  376.605

	6.00
	521.40
	  858.617

	7.00
	521.40
	  4560.442

	8.00
	521.40
	  4633.312

	9.00
	521.40
	  3890.230

	10.00
	521.40
	  48365.629



Palo n° 33

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  53.646

	1.00
	521.40
	  262.741

	2.00
	521.40
	  419.430

	3.00
	521.40
	  258.606

	4.00
	521.40
	  313.956

	5.00
	521.40
	  518.716

	6.00
	521.40
	  1182.614

	7.00
	521.40
	  6281.312

	8.00
	521.40
	  6381.678

	9.00
	521.40
	  5358.197

	10.00
	521.40
	  66616.261



Palo n° 34

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  39.009

	1.00
	521.40
	  191.054

	2.00
	521.40
	  304.991

	3.00
	521.40
	  188.047

	4.00
	521.40
	  228.295

	5.00
	521.40
	  377.188

	6.00
	521.40
	  859.946

	7.00
	521.40
	  4567.501

	8.00
	521.40
	  4640.483

	9.00
	521.40
	  3896.252

	10.00
	521.40
	  48440.492



Palo n° 35

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  24.281

	1.00
	521.40
	  118.923

	2.00
	521.40
	  189.845

	3.00
	521.40
	  117.052

	4.00
	521.40
	  142.104

	5.00
	521.40
	  234.784

	6.00
	521.40
	  535.281

	7.00
	521.40
	  2843.081

	8.00
	521.40
	  2888.509

	9.00
	521.40
	  2425.255

	10.00
	521.40
	  30152.203



Palo n° 36

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  17.085

	1.00
	521.40
	  83.675

	2.00
	521.40
	  133.576

	3.00
	521.40
	  82.358

	4.00
	521.40
	  99.985

	5.00
	521.40
	  165.195

	6.00
	521.40
	  376.627

	7.00
	521.40
	  2000.407

	8.00
	521.40
	  2032.371

	9.00
	521.40
	  1706.423

	10.00
	521.40
	  21215.254



Palo n° 37

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  9.552

	1.00
	521.40
	  44.410

	2.00
	521.40
	  71.978

	3.00
	521.40
	  44.140

	4.00
	521.40
	  53.510

	5.00
	521.40
	  88.317

	6.00
	521.40
	  201.066

	7.00
	521.40
	  1061.040

	8.00
	521.40
	  1092.635

	9.00
	521.40
	  914.251

	10.00
	521.40
	  11356.712



Palo n° 38

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  17.899

	1.00
	521.40
	  87.664

	2.00
	521.40
	  139.944

	3.00
	521.40
	  86.284

	4.00
	521.40
	  104.752

	5.00
	521.40
	  173.071

	6.00
	521.40
	  394.582

	7.00
	521.40
	  2095.774

	8.00
	521.40
	  2129.262

	9.00
	521.40
	  1787.775

	10.00
	521.40
	  22226.668



Palo n° 39

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  16.877

	1.00
	521.40
	  82.657

	2.00
	521.40
	  131.950

	3.00
	521.40
	  81.356

	4.00
	521.40
	  98.768

	5.00
	521.40
	  163.185

	6.00
	521.40
	  372.043

	7.00
	521.40
	  1976.060

	8.00
	521.40
	  2007.635

	9.00
	521.40
	  1685.654

	10.00
	521.40
	  20957.043



Palo n° 40

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  14.751

	1.00
	521.40
	  72.248

	2.00
	521.40
	  115.333

	3.00
	521.40
	  71.111

	4.00
	521.40
	  86.330

	5.00
	521.40
	  142.635

	6.00
	521.40
	  325.191

	7.00
	521.40
	  1727.214

	8.00
	521.40
	  1754.812

	9.00
	521.40
	  1473.379

	10.00
	521.40
	  18317.913



Palo n° 41

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  12.562

	1.00
	521.40
	  61.361

	2.00
	521.40
	  97.955

	3.00
	521.40
	  60.396

	4.00
	521.40
	  73.322

	5.00
	521.40
	  121.143

	6.00
	521.40
	  276.191

	7.00
	521.40
	  1466.957

	8.00
	521.40
	  1490.396

	9.00
	521.40
	  1251.370

	10.00
	521.40
	  15557.763



Palo n° 42

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.822

	1.00
	521.40
	  52.000

	2.00
	521.40
	  83.265

	3.00
	521.40
	  51.282

	4.00
	521.40
	  62.240

	5.00
	521.40
	  102.812

	6.00
	521.40
	  234.332

	7.00
	521.40
	  1242.997

	8.00
	521.40
	  1266.297

	9.00
	521.40
	  1062.477

	10.00
	521.40
	  13207.045



Palo n° 43

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  17.070

	1.00
	521.40
	  83.603

	2.00
	521.40
	  133.461

	3.00
	521.40
	  82.287

	4.00
	521.40
	  99.899

	5.00
	521.40
	  165.053

	6.00
	521.40
	  376.303

	7.00
	521.40
	  1998.688

	8.00
	521.40
	  2030.624

	9.00
	521.40
	  1704.957

	10.00
	521.40
	  21197.025



Palo n° 44

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  9.551

	1.00
	521.40
	  44.404

	2.00
	521.40
	  71.970

	3.00
	521.40
	  44.135

	4.00
	521.40
	  53.504

	5.00
	521.40
	  88.307

	6.00
	521.40
	  201.043

	7.00
	521.40
	  1060.914

	8.00
	521.40
	  1092.516

	9.00
	521.40
	  914.149

	10.00
	521.40
	  11355.437



Palo n° 45

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  10.820

	1.00
	521.40
	  51.992

	2.00
	521.40
	  83.253

	3.00
	521.40
	  51.275

	4.00
	521.40
	  62.232

	5.00
	521.40
	  102.798

	6.00
	521.40
	  234.300

	7.00
	521.40
	  1242.822

	8.00
	521.40
	  1266.124

	9.00
	521.40
	  1062.331

	10.00
	521.40
	  13205.228



Palo n° 46

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  12.558

	1.00
	521.40
	  61.344

	2.00
	521.40
	  97.927

	3.00
	521.40
	  60.378

	4.00
	521.40
	  73.301

	5.00
	521.40
	  121.108

	6.00
	521.40
	  276.112

	7.00
	521.40
	  1466.536

	8.00
	521.40
	  1489.969

	9.00
	521.40
	  1251.011

	10.00
	521.40
	  15553.302



Palo n° 47

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  14.742

	1.00
	521.40
	  72.203

	2.00
	521.40
	  115.262

	3.00
	521.40
	  71.066

	4.00
	521.40
	  86.277

	5.00
	521.40
	  142.546

	6.00
	521.40
	  324.989

	7.00
	521.40
	  1726.139

	8.00
	521.40
	  1753.721

	9.00
	521.40
	  1472.462

	10.00
	521.40
	  18306.519



Palo n° 48

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  16.860

	1.00
	521.40
	  82.574

	2.00
	521.40
	  131.819

	3.00
	521.40
	  81.275

	4.00
	521.40
	  98.670

	5.00
	521.40
	  163.022

	6.00
	521.40
	  371.673

	7.00
	521.40
	  1974.096

	8.00
	521.40
	  2005.639

	9.00
	521.40
	  1683.978

	10.00
	521.40
	  20936.211



Palo n° 49

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0.00
	521.40
	  17.880

	1.00
	521.40
	  87.573

	2.00
	521.40
	  139.799

	3.00
	521.40
	  86.195

	4.00
	521.40
	  104.643

	5.00
	521.40
	  172.891

	6.00
	521.40
	  394.172

	7.00
	521.40
	  2093.600

	8.00
	521.40
	  2127.052

	9.00
	521.40
	  1785.920

	10.00
	521.40
	  22203.608




Verifica a punzonamento


Piastra

Simbologia adottata
OP	Oggetto che viene punzonato
P	Oggetto che punzona
c1, c2	Dimensioni pilastro nelle due direzioni, espressa in [mm]
d	Altezza utile della fondazione, espressa in [mm]
u0	Lunghezza perimetro di verifica a faccia pilastro, espresso in [mm]
u1	Lunghezza perimetro di verifica per effetto della diffusione, espresso in [mm]
ry, rz	Percentuali di armatura piastra in zona tesa
dpc, duc	distanza della prima e dell'ultima cucitura dalla faccia del pilastro
VEd,i	Tensione di taglio sul perimetro del pilastro, espressa in [kPa]
VRd,max	Valore di progetto del massimo taglio-punzonamento resistente, espressa in [kPa]
VEd,f	Tensione di taglio sul perimetro di verifica u1, espresso in [kPa]
VRd,cf	Valore di progetto del taglio-punzonamento resistente senza armature sul perimetro di verifica u1, espresso in [kPa]
VRd,cs	Valore di progetto del taglio-punzonamento resistente con armature, espresso in [kPa]
nsc	Numero di serie di cuciture
nc	Numero di cuciture
FS	Fattore di sicurezza (minore tra i rapporti VRd,max/VEd,i, VRd,cf/VEd,f e VRd,cs/VEd,f). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo 

	OP
	P
	c1
	c2
	d
	u0
	u1
	ry
	rz
	dpc
	duc
	nsc
	nc

	 
	 
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[%]
	[%]
	[mm]
	[mm]
	 
	 

	Piastra n° 1
	32.52; 23.28
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.40; 22.71
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.54267
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.56; 20.83
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.35200
	164
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.60; 20.34
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.44000
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.55; 20.93
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.50; 21.53
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.58667
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.45; 22.12
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.60133
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30.93; 22.85
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31.46; 23.00
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.49867
	0.42533
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31.99; 23.14
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.52; 22.79
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.53; 22.30
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.57200
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.54; 21.81
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.60133
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.55; 21.32
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.57200
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32.07; 20.71
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31.58; 20.59
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.45467
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31.09; 20.47
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.45467
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 1
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 2
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 3
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 4
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 5
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 6
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 7
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 8
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 9
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 10
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 11
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 12
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 13
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 14
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 15
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 16
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 17
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 18
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 19
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 20
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 21
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 22
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 23
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 24
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 25
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 26
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.47014
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 27
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.53568
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 28
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.61008
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 29
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.53568
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 30
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.43152
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 31
	249
	249
	545
	613
	5533
	0.47014
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 32
	249
	249
	545
	613
	5533
	0.53568
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 33
	249
	249
	545
	613
	5533
	0.61008
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 34
	249
	249
	545
	613
	5533
	0.53568
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 35
	249
	249
	545
	613
	5533
	0.43152
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 36
	249
	249
	545
	392
	3575
	0.44262
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 37
	249
	249
	545
	784
	0
	0.44262
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 38
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 39
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 40
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 41
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 42
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 43
	249
	249
	545
	784
	0
	0.44262
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 44
	249
	249
	545
	784
	0
	0.44262
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 45
	249
	249
	545
	662
	5871
	0.40902
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 46
	249
	249
	545
	662
	5871
	0.40902
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 47
	249
	249
	545
	662
	5871
	0.40902
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 48
	249
	249
	545
	662
	5871
	0.40902
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 49
	249
	249
	545
	662
	5871
	0.40902
	0.32938
	0
	0
	0
	0



	OP
	P
	VEd,i
	VRd,max
	VEd,f
	VRd,cf
	VRd,cs
	FS

	 
	 
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	 

	Piastra n° 1
	32.52; 23.28
	2767
	4703
	414
	464
	0
	  1.123 (4)

	Piastra n° 1
	30.40; 22.71
	777
	4703
	116
	476
	0
	  4.099 (5)

	Piastra n° 1
	32.56; 20.83
	3313
	4703
	495
	461
	0
	0.931 (15)

	Piastra n° 1
	30.60; 20.34
	1359
	4703
	203
	460
	0
	  2.263 (12)

	Piastra n° 1
	30.55; 20.93
	538
	4703
	80
	475
	0
	  5.901 (1)

	Piastra n° 1
	30.50; 21.53
	0
	4703
	0
	486
	0
	  100.000 (1)

	Piastra n° 1
	30.45; 22.12
	135
	4703
	20
	485
	0
	  23.939 (5)

	Piastra n° 1
	30.93; 22.85
	920
	4703
	138
	478
	0
	  3.473 (5)

	Piastra n° 1
	31.46; 23.00
	1203
	4703
	180
	478
	0
	  2.659 (3)

	Piastra n° 1
	31.99; 23.14
	1889
	4703
	282
	473
	0
	  1.676 (4)

	Piastra n° 1
	32.52; 22.79
	2078
	4703
	311
	469
	0
	  1.509 (4)

	Piastra n° 1
	32.53; 22.30
	1855
	4703
	277
	477
	0
	  1.721 (7)

	Piastra n° 1
	32.54; 21.81
	1959
	4703
	293
	481
	0
	  1.643 (17)

	Piastra n° 1
	32.55; 21.32
	2409
	4703
	360
	477
	0
	  1.325 (17)

	Piastra n° 1
	32.07; 20.71
	2466
	4703
	369
	470
	0
	  1.276 (15)

	Piastra n° 1
	31.58; 20.59
	1864
	4703
	279
	468
	0
	  1.680 (15)

	Piastra n° 1
	31.09; 20.47
	1378
	4703
	206
	468
	0
	  2.272 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 1
	394
	4703
	40
	447
	0
	  11.091 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 2
	526
	4703
	54
	460
	0
	  8.525 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 3
	802
	4703
	82
	465
	0
	  5.664 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 4
	957
	4703
	98
	460
	0
	  4.690 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 5
	929
	4703
	95
	443
	0
	  4.662 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 6
	940
	4703
	96
	460
	0
	  4.773 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 7
	844
	4703
	86
	470
	0
	  5.436 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 8
	883
	4703
	90
	460
	0
	  5.085 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 9
	875
	4703
	90
	450
	0
	  5.021 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 10
	932
	4703
	95
	476
	0
	  4.989 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 11
	739
	4703
	76
	487
	0
	  6.368 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 12
	852
	4703
	87
	476
	0
	  5.456 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 13
	871
	4703
	89
	466
	0
	  5.226 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 14
	662
	4703
	68
	482
	0
	  7.101 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 15
	381
	4703
	39
	493
	0
	  12.328 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 16
	588
	4703
	60
	482
	0
	  7.996 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 17
	667
	4703
	68
	472
	0
	  6.904 (10)

	Piastra n° 1
	Palo n° 18
	316
	4703
	32
	476
	0
	  14.718 (16)

	Piastra n° 1
	Palo n° 19
	73
	4703
	7
	487
	0
	  64.509 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 20
	327
	4703
	34
	476
	0
	  14.221 (13)

	Piastra n° 1
	Palo n° 21
	426
	4703
	44
	466
	0
	  10.693 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 22
	302
	4703
	31
	464
	0
	  14.975 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 23
	245
	4703
	25
	474
	0
	  18.892 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 24
	406
	4703
	42
	464
	0
	  11.140 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 25
	469
	4703
	48
	454
	0
	  9.450 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 26
	1012
	4703
	107
	447
	0
	  4.172 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 27
	1043
	4703
	111
	457
	0
	  4.136 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 28
	1011
	4703
	107
	467
	0
	  4.363 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 29
	1083
	4703
	115
	457
	0
	  3.984 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 30
	1057
	4703
	112
	441
	0
	  3.938 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 31
	613
	4703
	68
	441
	0
	  6.491 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 32
	546
	4703
	60
	451
	0
	  7.459 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 33
	446
	4703
	49
	460
	0
	  9.323 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 34
	451
	4703
	50
	451
	0
	  9.028 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 35
	531
	4703
	59
	435
	0
	  7.397 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 36
	985
	4703
	108
	436
	0
	  4.042 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 37
	741
	4703
	0
	0
	0
	  6.343 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 38
	663
	4703
	69
	449
	0
	  6.544 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 39
	635
	4703
	66
	462
	0
	  7.018 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 40
	880
	4703
	91
	467
	0
	  5.130 (10)

	Piastra n° 1
	Palo n° 41
	1069
	4703
	111
	462
	0
	  4.169 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 42
	1098
	4703
	114
	445
	0
	  3.916 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 43
	460
	4703
	0
	0
	0
	  10.216 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 44
	782
	4703
	0
	0
	0
	  6.012 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 45
	1011
	4703
	114
	440
	0
	  3.858 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 46
	1031
	4703
	116
	455
	0
	  3.919 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 47
	926
	4703
	104
	461
	0
	  4.417 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 48
	701
	4703
	79
	455
	0
	  5.768 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 49
	524
	4703
	59
	443
	0
	  7.513 (2)




VERIFICHE GEOTECNICHE
Carico limite


Piastra

Simbologia adottata
Ic	Indice combinazione
N	Carico verticale trasmesso al terreno, espresso in [kN]
Np	Carico verticale trasmesso ai pali, espresso in [kN]
Qu	Portanza ultima terreno, espressa in [kN]
Qup	Portanza ultima pali, espressa in [kN]. Solo per fondazione mista
Qd	Portanza di progetto ((Pu+Pup)/h), espressa in [kN]
Nt	Carico verticale trasmesso al terreno (N+Np), espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza a carico limite (Pd/Nt). Tra parentesi viene riportato l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	Ic
	N
	Np
	Qu
	Qup
	Qd
	Nt
	FS

	 
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	0.00
	2617.49
	0.00
	0.00
	0.00
	2617.49
	  1000.000 (1)




Pali

Simbologia adottata
n°	Indice palo
Oggetto	Oggetto di appartenenza del palo (Piastra, Plinto o Trave)
N	Carico verticale agente alla testa del palo, espresso in [kN]
Pd	Portanza di progetto, espresso in [kN]
FSV	Fattore di sicurezza (Pd/N). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo.
T	Carico orizzontale agente alla testa del palo, espresso in [kN]
Td	Portanza trasversale di progetto, espresso in [kN]
FSO	Fattore di sicurezza (Vd/V). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	n°
	Oggetto
	N
	Pd
	FSV
	T
	Td
	FSO

	 
	 
	[kN]
	[kN]
	 
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	Piastra 1
	-168.29
	434.57
	  2.582 (4)
	19.46
	57.79
	  2.970 (10)

	2
	Piastra 1
	224.89
	503.06
	  2.237 (15)
	22.02
	57.79
	  2.624 (10)

	3
	Piastra 1
	342.72
	503.06
	  1.468 (15)
	27.92
	57.79
	  2.070 (10)

	4
	Piastra 1
	408.82
	503.06
	  1.231 (15)
	35.54
	57.79
	  1.626 (10)

	5
	Piastra 1
	396.88
	503.06
	  1.268 (15)
	43.70
	57.79
	  1.323 (10)

	6
	Piastra 1
	401.86
	503.06
	  1.252 (17)
	40.55
	57.79
	  1.425 (10)

	7
	Piastra 1
	360.57
	503.06
	  1.395 (17)
	39.42
	57.79
	  1.466 (10)

	8
	Piastra 1
	377.23
	503.06
	  1.334 (7)
	40.56
	57.79
	  1.425 (10)

	9
	Piastra 1
	373.80
	503.06
	  1.346 (4)
	43.70
	57.79
	  1.323 (10)

	10
	Piastra 1
	398.39
	503.06
	  1.263 (15)
	31.31
	57.79
	  1.846 (10)

	11
	Piastra 1
	315.64
	503.06
	  1.594 (17)
	29.77
	57.79
	  1.941 (10)

	12
	Piastra 1
	364.27
	503.06
	  1.381 (4)
	31.32
	57.79
	  1.845 (10)

	13
	Piastra 1
	372.17
	503.06
	  1.352 (4)
	35.54
	57.79
	  1.626 (10)

	14
	Piastra 1
	283.05
	503.06
	  1.777 (15)
	22.27
	57.79
	  2.594 (10)

	15
	Piastra 1
	163.04
	503.06
	  3.086 (7)
	20.03
	57.79
	  2.886 (10)

	16
	Piastra 1
	251.38
	503.06
	  2.001 (4)
	22.26
	57.79
	  2.597 (10)

	17
	Piastra 1
	285.19
	503.06
	  1.764 (10)
	27.90
	57.79
	  2.071 (10)

	18
	Piastra 1
	135.05
	503.06
	  3.725 (16)
	14.18
	57.79
	  4.077 (10)

	19
	Piastra 1
	31.16
	503.06
	  16.145 (3)
	10.29
	57.79
	  5.617 (10)

	20
	Piastra 1
	-139.77
	434.57
	  3.109 (13)
	14.16
	57.79
	  4.082 (10)

	21
	Piastra 1
	-177.83
	434.57
	  2.444 (13)
	21.99
	57.79
	  2.629 (10)

	22
	Piastra 1
	-129.22
	434.57
	  3.363 (4)
	9.75
	57.79
	  5.930 (10)

	23
	Piastra 1
	-104.67
	434.57
	  4.152 (17)
	0.68
	57.79
	  85.070 (7)

	24
	Piastra 1
	-173.70
	434.57
	  2.502 (15)
	9.73
	57.79
	  5.940 (10)

	25
	Piastra 1
	-200.36
	434.57
	  2.169 (15)
	19.43
	57.79
	  2.975 (10)

	26
	Piastra 1
	337.89
	503.06
	  1.489 (4)
	51.29
	57.79
	  1.127 (10)

	27
	Piastra 1
	348.34
	503.06
	  1.444 (7)
	49.10
	57.79
	  1.177 (10)

	28
	Piastra 1
	337.46
	503.06
	  1.491 (7)
	48.29
	57.79
	  1.197 (10)

	29
	Piastra 1
	361.65
	503.06
	  1.391 (17)
	49.10
	57.79
	  1.177 (10)

	30
	Piastra 1
	352.94
	503.06
	  1.425 (15)
	51.29
	57.79
	  1.127 (10)

	31
	Piastra 1
	-204.83
	434.57
	  2.122 (15)
	21.45
	57.79
	  2.694 (10)

	32
	Piastra 1
	-182.18
	434.57
	  2.385 (15)
	13.39
	57.79
	  4.317 (11)

	33
	Piastra 1
	-148.95
	434.57
	  2.918 (17)
	9.72
	57.79
	  5.946 (15)

	34
	Piastra 1
	-150.51
	434.57
	  2.887 (7)
	13.37
	57.79
	  4.324 (11)

	35
	Piastra 1
	-177.20
	434.57
	  2.452 (4)
	21.47
	57.79
	  2.691 (10)

	36
	Piastra 1
	-210.41
	434.57
	  2.065 (15)
	30.52
	57.79
	  1.894 (10)

	37
	Piastra 1
	316.88
	503.06
	  1.588 (4)
	54.59
	57.79
	  1.059 (10)

	38
	Piastra 1
	-203.70
	434.57
	  2.133 (15)
	29.13
	57.79
	  1.984 (10)

	39
	Piastra 1
	-187.52
	434.57
	  2.317 (13)
	30.89
	57.79
	  1.871 (10)

	40
	Piastra 1
	270.23
	503.06
	  1.862 (10)
	35.35
	57.79
	  1.635 (10)

	41
	Piastra 1
	328.45
	503.06
	  1.532 (4)
	41.51
	57.79
	  1.392 (10)

	42
	Piastra 1
	337.39
	503.06
	  1.491 (4)
	48.18
	57.79
	  1.199 (10)

	43
	Piastra 1
	-196.75
	434.57
	  2.209 (4)
	30.54
	57.79
	  1.892 (10)

	44
	Piastra 1
	334.31
	503.06
	  1.505 (15)
	54.59
	57.79
	  1.059 (10)

	45
	Piastra 1
	364.56
	503.06
	  1.380 (15)
	48.19
	57.79
	  1.199 (10)

	46
	Piastra 1
	371.89
	503.06
	  1.353 (15)
	41.52
	57.79
	  1.392 (10)

	47
	Piastra 1
	334.05
	503.06
	  1.506 (15)
	35.37
	57.79
	  1.634 (10)

	48
	Piastra 1
	252.66
	503.06
	  1.991 (15)
	30.93
	57.79
	  1.869 (10)

	49
	Piastra 1
	-188.85
	434.57
	  2.301 (2)
	29.16
	57.79
	  1.982 (10)




Scorrimento


Piastra

Simbologia adottata
n°	Indice plinto
T	Carico orizzontale trasferito al terreno, espresso in [kN]
Tp	Carico orizzontale trasferito ai pali, espresso in [kN]
Ru	Resistenza ultima allo scorrimento, espressa in [kN]
Rd	Resistenza di progetto allo scorrimento, espressa in [kN]
FS	Fattore di sicurezza allo scorrimento (Rd/T). Tra parentesi viene riportato l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	n°
	T
	Tp
	Ru
	Rd
	FS

	 
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	0.00
	891.12
	0.00
	0.00
	100.0 (1)




ARMATURE
Armature piastra


Direzione principale armature	0.00 [°]
Direzione secondaria armature	-90.00 [°]
Numero tratti complessivi	14
Ampiezza singolo tratto	1.00 [m]
Distanza fra le sezioni di calcolo del singolo tratto	0.25 [m]

Maglia superiore 	(4 f 20) x (4 f 20)
Maglia inferiore 	(4 f 20) x (4 f 20)

	n°
	Gruppo
	Tipo
	Lembo
	Dir
	nf f
	L

	 
	 
	 
	 
	 
	[mm]
	[m]

	2
	B
	Lungo
	Superiore
	X
	31 f20
	8.13

	4
	D
	Lungo
	Inferiore
	X
	38 f20
	8.13

	6
	F
	Lungo
	Inferiore
	Y
	24 f20
	8.13

	8
	H
	Lungo
	Superiore
	Y
	16 f20
	8.13




Armature pali

Micropali


Ip	Indice palo
Ys, Yi	Quota superiore e inferiore ferro, espresso in [m]
Lt	Lunghezza tubolare, espresso in [m]
Dt	Diametro tubolare, espresso in [mm]
St	Spessore tubolare, espresso in [mm] 

	Ip
	Ys
	Yi
	Lt
	Dt
	St

	 
	[m]
	[m]
	[m]
	[mm]
	[mm]

	1
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	2
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	3
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	4
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	5
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	6
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	7
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	8
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	9
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	10
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	11
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	12
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	13
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	14
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	15
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	16
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	17
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	18
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	19
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	20
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	21
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	22
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	23
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	24
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	25
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	26
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	27
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	28
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	29
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	30
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	31
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	32
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	33
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	34
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	35
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	36
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	37
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	38
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	39
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	40
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	41
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	42
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	43
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	44
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	45
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	46
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	47
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	48
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	49
	4.19
	-10.00
	14.19
	139.70
	8.00

	
	
	
	
	
	




Dati


Materiali

Simbologia adottata
n°	Indice materiale
TC	Tipo calcestruzzo
Rck	Resistenza cubica caratteristica, espresso in [kPa]
fcm	Resistenza caratteristica media (solo per verifica strutture esistenti), espressa in [kPa]
gcls	Peso specifico calcestruzzo, espresso in [kN/mc]
E	Modulo elastico calcestruzzo, espresso in [kPa]
n	Coeff. di Poisson
n	Coeff. di omogeneizzazione
TA	Tipo acciaio 

	n°
	Descrizione
	TC
	Rck
	fcm
	gcls
	E
	n
	n
	TA

	 
	 
	 
	[kPa]
	[kN/mc]
	[kPa]
	[kPa]
	 
	 
	 

	1
	Cls 32/40
	C32/40
	40000
	--
	24,52
	33642648
	0.200
	15.00
	B450C

	2
	Cls pali
	C20/25
	25000
	--
	24,52
	30200389
	0.200
	15.00
	B450C




Geometria

Struttura:	Nuova
Materiale:	Cls 32/40
Piano di posa:	0,60 [m]
Aliquota costante di Winkler:	1.00 [kg/cmq/cm]
Filo fisso:	Inferiore
Disposizioni travi:	Superiore
Spessore magrone:	0,10 [m]



Coordinate contorno esterno

	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y
	n°
	X
	Y

	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]
	 
	[m]
	[m]

	1
	28,01
	18,24
	2
	35,01
	18,24
	3
	35,01
	25,24
	4
	28,01
	25,24




Spessori piastra

Spessore costante 60,00 [cm]


Tipologie pali

Simbologia adottata
n°	Indice tipologia
Struttura	Nuova o Esistente
Geometria	Geometria tipologia (Pali in c.a o Pali in acciaio)
Armatura	Tipologia armatura per pali in c.a.
Portanza	Aliquote contributi portanza (solo Punta, solo Laterale, Entrambe)
Cpl	Coeff. riduzione portanza laterale
Vincolo	Grado di vincolo alla testa del palo (Incastro o Cerniera)
TC	Tipologia costruttiva del palo (Trivellato, Infisso, Elica continua)
Mat	Indice materiale tipologia palo
Pt	Pressione quota testa palo, espressa in [kPa] 

	n°
	Descrizione
	Struttura
	Geometria
	Armatura
	Portanza
	Cpl
	Vincolo
	TC
	Mat
	Pt

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[kPa]

	1
	Tipologia 1
	Nuova
	Pali circolari in c.a.
	Ferri longitudinali + staffe
	Entrambe
	1.00
	Cerniera
	Trivellato
	1
	0

	2
	Tipologia 2
	Nuova
	Pali circolari in c.a.
	Armatura tubolare
	Entrambe
	1.00
	Cerniera
	Trivellato
	2
	0




Caratteristiche pali

Simbologia adottata
n°	Indice palo
It	Indice tipologia palo
X	Ascissa palo, espressa in [m]
Y	Ordinata palo, espressa in [m]
d	Diametro palo, espresso in [cm]
l	Lunghezza palo, espressa in [m]
nodo	Indice nodo su cui è posizionato il palo 

	n°
	It
	X
	Y
	D
	L
	Nodo

	 
	 
	[m]
	[m]
	[cm]
	[m]
	 

	1
	2
	29,75
	20,15
	25,00
	10,00
	10

	2
	2
	30,60
	20,15
	25,00
	10,00
	14

	3
	2
	31,45
	20,15
	25,00
	10,00
	22

	4
	2
	32,30
	20,15
	25,00
	10,00
	37

	5
	2
	33,15
	20,15
	25,00
	10,00
	45

	6
	2
	33,15
	21,00
	25,00
	10,00
	61

	7
	2
	33,15
	21,85
	25,00
	10,00
	68

	8
	2
	33,15
	22,70
	25,00
	10,00
	71

	9
	2
	33,15
	23,55
	25,00
	10,00
	76

	10
	2
	32,30
	21,00
	25,00
	10,00
	48

	11
	2
	32,30
	21,85
	25,00
	10,00
	42

	12
	2
	32,30
	22,70
	25,00
	10,00
	50

	13
	2
	32,30
	23,55
	25,00
	10,00
	67

	14
	2
	31,45
	21,00
	25,00
	10,00
	31

	15
	2
	31,45
	21,85
	25,00
	10,00
	33

	16
	2
	31,45
	22,70
	25,00
	10,00
	49

	17
	2
	31,45
	23,55
	25,00
	10,00
	54

	18
	2
	30,60
	21,00
	25,00
	10,00
	27

	19
	2
	30,60
	21,85
	25,00
	10,00
	28

	20
	2
	30,60
	22,70
	25,00
	10,00
	39

	21
	2
	30,60
	23,55
	25,00
	10,00
	44

	22
	2
	29,75
	21,00
	25,00
	10,00
	9

	23
	2
	29,75
	21,85
	25,00
	10,00
	12

	24
	2
	29,75
	22,70
	25,00
	10,00
	20

	25
	2
	29,75
	23,55
	25,00
	10,00
	34

	26
	2
	34,00
	23,55
	25,00
	10,00
	82

	27
	2
	34,00
	22,70
	25,00
	10,00
	78

	28
	2
	34,00
	21,85
	25,00
	10,00
	75

	29
	2
	34,00
	21,00
	25,00
	10,00
	69

	30
	2
	34,00
	20,15
	25,00
	10,00
	60

	31
	2
	28,90
	23,55
	25,00
	10,00
	26

	32
	2
	28,90
	22,70
	25,00
	10,00
	15

	33
	2
	28,90
	21,85
	25,00
	10,00
	11

	34
	2
	28,90
	21,00
	25,00
	10,00
	5

	35
	2
	28,90
	20,15
	25,00
	10,00
	3

	36
	2
	28,90
	24,40
	25,00
	10,00
	32

	37
	2
	34,00
	24,40
	25,00
	10,00
	79

	38
	2
	29,75
	24,40
	25,00
	10,00
	41

	39
	2
	30,60
	24,40
	25,00
	10,00
	51

	40
	2
	31,45
	24,40
	25,00
	10,00
	59

	41
	2
	32,30
	24,40
	25,00
	10,00
	70

	42
	2
	33,15
	24,40
	25,00
	10,00
	77

	43
	2
	28,90
	19,30
	25,00
	10,00
	2

	44
	2
	34,00
	19,30
	25,00
	10,00
	52

	45
	2
	33,15
	19,30
	25,00
	10,00
	43

	46
	2
	32,30
	19,30
	25,00
	10,00
	29

	47
	2
	31,45
	19,30
	25,00
	10,00
	25

	48
	2
	30,60
	19,30
	25,00
	10,00
	13

	49
	2
	29,75
	19,30
	25,00
	10,00
	6




[image: Immagine che contiene Rettangolo, design

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 1 - Geometria  


Descrizione terreni


Caratteristiche fisico meccaniche

Simbologia adottata
Descrizione	Descrizione terreno
g	Peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]
gsat	Peso di volume saturo del terreno espresso in [kN/mc]
f	Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi
d	Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi
c	Coesione del terreno espressa in [kPa]
ca	Adesione del terreno espressa in [kPa]
tl	Tensione tangenziale, per calcolo portanza micropali con il metodo di Bustamante-Doix, espressa in [kPa]
a	Coeff. di espansione laterale 

	Descrizione
	g
	gsat
	Parametri
	f
	d
	c
	ca
	tl
	a

	 
	[kN/mc]
	[kN/mc]
	 
	[°]
	[°]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	 

	Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi
	19,900
	20,100
	Caratteristici
Minimi
Medi
	0.00
0.00
0.00
	0.00
0.00
0.00
	150,0
150,0
220,0
	75,0
75,0
110,0
	100,0
100,0
100,0
	1.15

	Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi
	20,000
	20,100
	Caratteristici
Minimi
Medi
	0.00
0.00
0.00
	0.00
0.00
0.00
	170,0
170,0
240,0
	85,0
85,0
120,0
	97,6
97,6
97,6
	1.15

	Strato 8 - Sabbie e limi sabbiosi addensati
	19,600
	19,900
	Caratteristici
Minimi
Medi
	0.00
0.00
0.00
	0.00
0.00
0.00
	190,0
190,0
250,0
	95,0
95,0
125,0
	100,0
100,0
100,0
	1.15




Descrizione stratigrafia e falda

Simbologia adottata
N	Identificativo strato
Z1	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m]
Z2	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m]
Z3	Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m]
Terreno	Terreno associato allo strato
Ks	Coeff. di spinta per calcolo resistenza attrito laterale facce verticale fondazione
Ksp	Coeff. di spinta per calcolo portanza pali
Kw	Costante di Winkler orizzontale espressa in [Kg/cm2/cm]
a	Coeff. di sbulbatura 

	 
	Colonna 1
	Colonna 2
	Colonna 3

	X [m]
	0,00
	10,00
	0,00

	Y [m]
	0,00
	0,00
	10,00



	N
	Z1
	Z2
	Z3
	Terreno
	Ks
	Ksp
	Kw
	a

	 
	[m]
	[m]
	[m]
	 
	 
	 
	[Kg/cm2/cm]
	 

	1
	-6,8
	-6,8
	-6,8
	Strato 6 - Sabbie e limi sabbiosi
	0.000
	2.000
	0.000
	1.000

	2
	-16,8
	-16,8
	-16,8
	Strato 7 - Limi sabbiosi e argillosi
	0.000
	2.000
	0.000
	1.000

	3
	-25,0
	-25,0
	-25,0
	Strato 8 - Sabbie e limi sabbiosi addensati
	0.000
	2.000
	0.000
	1.000




Falda
Falda non presente


[image: Immagine che contiene testo, schermata, diagramma, Policromia

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 2 - Stratigrafia  


Costante di Winkler

	Direzione
	Simbolo
	Kw

	 
	 
	[Kg/cm2/cm]

	Verticale
	Kwv
	0.000

	Orizzontale
	Kwo
	Calcolata dal programma (Kwo=Kwv*tan(f))




Convenzioni adottate

Carichi e reazioni vincolari

Fz	Carico verticale positivo verso il basso 
Fx	Forza orizzontale in direzione X positiva nel verso delle X crescenti. 
Fy	Forza orizzontale in direzione Y positiva nel verso delle Y crescenti. 
Mx	Momento con asse vettore parallelo all'asse X positivo antiorario.
My	Momento con asse vettore parallelo all'asse Y positivo antiorario. 

Sollecitazioni

Mx	Momento flettente X con asse vettore parallelo all'asse Y (positivo se tende le fibre inferiori).
My	Momento flettente Y con asse vettore parallelo all'asse X (positivo se tende le fibre inferiori).
Mxy	Momento flettente XY. 

Condizioni di carico

Carichi concentrati
Simbologia adottata
Ic	Indice carico
X	Ascissa carico espressa in [m]
Y	Ordinata carico espressa in [m]
N	Carico verticale espresso in [kN]
Mx	Momento intorno all'asse X espresso in [kNm]
My	Momento intorno all'asse Y espresso in [kNm]
Tx	Forza orizzontale in direzione X espressa in [kN]
Ty	Forza orizzontale in direzione Y espressa in [kN] 


Condizione n° 1 - Condizione 1 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	347,300
	0,000
	0,000
	10,800
	58,700

	Piastra
	30,40
	22,71
	-353,800
	0,000
	0,000
	20,800
	-32,800

	Piastra
	32,56
	20,83
	498,500
	0,000
	0,000
	39,900
	-46,400

	Piastra
	30,60
	20,34
	-121,000
	0,000
	0,000
	-13,200
	26,000

	Piastra
	30,55
	20,93
	-182,100
	0,000
	0,000
	-10,100
	10,300

	Piastra
	30,50
	21,53
	-234,900
	0,000
	0,000
	-4,400
	0,500

	Piastra
	30,45
	22,12
	-295,400
	0,000
	0,000
	-6,000
	-14,700

	Piastra
	30,93
	22,85
	-161,600
	0,000
	0,000
	-2,600
	0,600

	Piastra
	31,46
	23,00
	4,200
	0,000
	0,000
	-8,000
	0,200

	Piastra
	31,99
	23,14
	170,600
	0,000
	0,000
	-3,700
	6,300

	Piastra
	32,52
	22,79
	332,100
	0,000
	0,000
	-7,500
	24,300

	Piastra
	32,53
	22,30
	354,800
	0,000
	0,000
	-3,300
	11,300

	Piastra
	32,54
	21,81
	383,300
	0,000
	0,000
	-2,600
	-4,800

	Piastra
	32,55
	21,32
	419,600
	0,000
	0,000
	-3,200
	-22,000

	Piastra
	32,07
	20,71
	322,200
	0,000
	0,000
	7,300
	-0,600

	Piastra
	31,58
	20,59
	176,200
	0,000
	0,000
	-4,900
	-0,400

	Piastra
	31,09
	20,47
	36,100
	0,000
	0,000
	-9,200
	2,500




Condizione n° 2 - Condizione 2 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	79,000
	0,000
	0,000
	1,400
	14,100

	Piastra
	30,40
	22,71
	-108,400
	0,000
	0,000
	7,100
	-9,600

	Piastra
	32,56
	20,83
	128,700
	0,000
	0,000
	10,300
	-11,700

	Piastra
	30,60
	20,34
	-36,900
	0,000
	0,000
	-3,200
	7,800

	Piastra
	30,55
	20,93
	-55,000
	0,000
	0,000
	-2,700
	3,300

	Piastra
	30,50
	21,53
	-71,400
	0,000
	0,000
	-1,200
	0,400

	Piastra
	30,45
	22,12
	-90,000
	0,000
	0,000
	-1,400
	-4,100

	Piastra
	30,93
	22,85
	-55,700
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,300

	Piastra
	31,46
	23,00
	-11,500
	0,000
	0,000
	-2,200
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	32,600
	0,000
	0,000
	-1,600
	1,500

	Piastra
	32,52
	22,79
	78,500
	0,000
	0,000
	-2,100
	6,100

	Piastra
	32,53
	22,30
	86,300
	0,000
	0,000
	-0,900
	3,100

	Piastra
	32,54
	21,81
	95,400
	0,000
	0,000
	-0,700
	-0,900

	Piastra
	32,55
	21,32
	106,600
	0,000
	0,000
	-1,000
	-5,300

	Piastra
	32,07
	20,71
	82,200
	0,000
	0,000
	2,000
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	43,400
	0,000
	0,000
	-1,200
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	6,100
	0,000
	0,000
	-2,300
	0,900




Condizione n° 3 - Condizione 3 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	11,700
	0,000
	0,000
	0,200
	2,100

	Piastra
	30,40
	22,71
	-16,100
	0,000
	0,000
	1,100
	-1,400

	Piastra
	32,56
	20,83
	19,100
	0,000
	0,000
	1,500
	-1,700

	Piastra
	30,60
	20,34
	-5,500
	0,000
	0,000
	-0,500
	1,200

	Piastra
	30,55
	20,93
	-8,200
	0,000
	0,000
	-0,400
	0,500

	Piastra
	30,50
	21,53
	-10,600
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,100

	Piastra
	30,45
	22,12
	-13,400
	0,000
	0,000
	-0,200
	-0,600

	Piastra
	30,93
	22,85
	-8,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Piastra
	31,46
	23,00
	-1,700
	0,000
	0,000
	-0,300
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	4,800
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,200

	Piastra
	32,52
	22,79
	11,700
	0,000
	0,000
	-0,300
	0,900

	Piastra
	32,53
	22,30
	12,800
	0,000
	0,000
	-0,100
	0,500

	Piastra
	32,54
	21,81
	14,200
	0,000
	0,000
	-0,100
	-0,100

	Piastra
	32,55
	21,32
	15,800
	0,000
	0,000
	-0,100
	-0,800

	Piastra
	32,07
	20,71
	12,200
	0,000
	0,000
	0,300
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	6,400
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	0,900
	0,000
	0,000
	-0,300
	0,100




Condizione n° 4 - Condizione 4 [Permanente - Partecipa al sisma]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	53,100
	0,000
	0,000
	0,900
	9,500

	Piastra
	30,40
	22,71
	-72,900
	0,000
	0,000
	4,800
	-6,400

	Piastra
	32,56
	20,83
	86,500
	0,000
	0,000
	6,900
	-7,900

	Piastra
	30,60
	20,34
	-24,800
	0,000
	0,000
	-2,200
	5,200

	Piastra
	30,55
	20,93
	-37,000
	0,000
	0,000
	-1,800
	2,200

	Piastra
	30,50
	21,53
	-48,000
	0,000
	0,000
	-0,800
	0,200

	Piastra
	30,45
	22,12
	-60,500
	0,000
	0,000
	-1,000
	-2,800

	Piastra
	30,93
	22,85
	-37,400
	0,000
	0,000
	-0,100
	0,200

	Piastra
	31,46
	23,00
	-7,700
	0,000
	0,000
	-1,500
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	21,900
	0,000
	0,000
	-1,100
	1,000

	Piastra
	32,52
	22,79
	52,800
	0,000
	0,000
	-1,400
	4,100

	Piastra
	32,53
	22,30
	58,000
	0,000
	0,000
	-0,600
	2,100

	Piastra
	32,54
	21,81
	64,100
	0,000
	0,000
	-0,500
	-0,600

	Piastra
	32,55
	21,32
	71,700
	0,000
	0,000
	-0,600
	-3,600

	Piastra
	32,07
	20,71
	55,300
	0,000
	0,000
	1,300
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	29,200
	0,000
	0,000
	-0,800
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	4,100
	0,000
	0,000
	-1,500
	0,600




Condizione n° 5 - Condizione 5 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	63,700
	0,000
	0,000
	1,100
	11,400

	Piastra
	30,40
	22,71
	-85,700
	0,000
	0,000
	5,500
	-7,700

	Piastra
	32,56
	20,83
	102,000
	0,000
	0,000
	8,200
	-9,200

	Piastra
	30,60
	20,34
	-30,300
	0,000
	0,000
	-2,400
	6,200

	Piastra
	30,55
	20,93
	-44,300
	0,000
	0,000
	-2,100
	2,500

	Piastra
	30,50
	21,53
	-57,000
	0,000
	0,000
	-0,900
	0,200

	Piastra
	30,45
	22,12
	-71,400
	0,000
	0,000
	-1,100
	-3,400

	Piastra
	30,93
	22,85
	-43,800
	0,000
	0,000
	-0,300
	0,100

	Piastra
	31,46
	23,00
	-8,600
	0,000
	0,000
	-1,900
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	26,700
	0,000
	0,000
	-1,400
	1,200

	Piastra
	32,52
	22,79
	63,000
	0,000
	0,000
	-1,700
	5,100

	Piastra
	32,53
	22,30
	68,900
	0,000
	0,000
	-0,700
	2,600

	Piastra
	32,54
	21,81
	76,000
	0,000
	0,000
	-0,600
	-0,600

	Piastra
	32,55
	21,32
	84,700
	0,000
	0,000
	-0,800
	-4,100

	Piastra
	32,07
	20,71
	65,000
	0,000
	0,000
	1,700
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	34,000
	0,000
	0,000
	-0,800
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	4,200
	0,000
	0,000
	-1,700
	0,700




Condizione n° 6 - Condizione 6 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	62,300
	0,000
	0,000
	1,100
	11,100

	Piastra
	30,40
	22,71
	-87,200
	0,000
	0,000
	5,800
	-7,600

	Piastra
	32,56
	20,83
	103,300
	0,000
	0,000
	8,200
	-9,500

	Piastra
	30,60
	20,34
	-28,600
	0,000
	0,000
	-2,700
	6,100

	Piastra
	30,55
	20,93
	-43,500
	0,000
	0,000
	-2,200
	2,600

	Piastra
	30,50
	21,53
	-56,900
	0,000
	0,000
	-0,900
	0,300

	Piastra
	30,45
	22,12
	-72,100
	0,000
	0,000
	-1,100
	-3,200

	Piastra
	30,93
	22,85
	-45,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,300

	Piastra
	31,46
	23,00
	-9,800
	0,000
	0,000
	-1,600
	0,100

	Piastra
	31,99
	23,14
	25,400
	0,000
	0,000
	-1,200
	1,200

	Piastra
	32,52
	22,79
	62,300
	0,000
	0,000
	-1,700
	4,700

	Piastra
	32,53
	22,30
	68,700
	0,000
	0,000
	-0,700
	2,300

	Piastra
	32,54
	21,81
	76,200
	0,000
	0,000
	-0,600
	-0,900

	Piastra
	32,55
	21,32
	85,400
	0,000
	0,000
	-0,800
	-4,400

	Piastra
	32,07
	20,71
	66,200
	0,000
	0,000
	1,500
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	35,200
	0,000
	0,000
	-1,100
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	5,500
	0,000
	0,000
	-1,900
	0,700




Condizione n° 7 - Condizione 7 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	36,200
	0,000
	0,000
	0,600
	6,500

	Piastra
	30,40
	22,71
	-48,600
	0,000
	0,000
	3,100
	-4,400

	Piastra
	32,56
	20,83
	57,800
	0,000
	0,000
	4,700
	-5,200

	Piastra
	30,60
	20,34
	-17,200
	0,000
	0,000
	-1,400
	3,500

	Piastra
	30,55
	20,93
	-25,200
	0,000
	0,000
	-1,200
	1,400

	Piastra
	30,50
	21,53
	-32,300
	0,000
	0,000
	-0,500
	0,100

	Piastra
	30,45
	22,12
	-40,500
	0,000
	0,000
	-0,700
	-1,900

	Piastra
	30,93
	22,85
	-24,800
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,100

	Piastra
	31,46
	23,00
	-4,800
	0,000
	0,000
	-1,100
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	15,200
	0,000
	0,000
	-0,800
	0,700

	Piastra
	32,52
	22,79
	35,800
	0,000
	0,000
	-1,000
	2,900

	Piastra
	32,53
	22,30
	39,100
	0,000
	0,000
	-0,400
	1,500

	Piastra
	32,54
	21,81
	43,100
	0,000
	0,000
	-0,300
	-0,300

	Piastra
	32,55
	21,32
	48,000
	0,000
	0,000
	-0,400
	-2,300

	Piastra
	32,07
	20,71
	36,800
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	19,300
	0,000
	0,000
	-0,400
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	2,300
	0,000
	0,000
	-0,900
	0,400




Condizione n° 8 - Condizione 8 [Variabile da traffico - Indice di raggruppamento 1 - Y0=0.40 Y1=0.40 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	35,300
	0,000
	0,000
	0,600
	6,300

	Piastra
	30,40
	22,71
	-49,600
	0,000
	0,000
	3,300
	-4,300

	Piastra
	32,56
	20,83
	58,700
	0,000
	0,000
	4,700
	-5,400

	Piastra
	30,60
	20,34
	-16,200
	0,000
	0,000
	-1,600
	3,500

	Piastra
	30,55
	20,93
	-24,600
	0,000
	0,000
	-1,200
	1,500

	Piastra
	30,50
	21,53
	-32,300
	0,000
	0,000
	-0,500
	0,200

	Piastra
	30,45
	22,12
	-40,900
	0,000
	0,000
	-0,600
	-1,800

	Piastra
	30,93
	22,85
	-25,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,200

	Piastra
	31,46
	23,00
	-5,600
	0,000
	0,000
	-0,900
	0,000

	Piastra
	31,99
	23,14
	14,300
	0,000
	0,000
	-0,700
	0,700

	Piastra
	32,52
	22,79
	35,300
	0,000
	0,000
	-1,000
	2,600

	Piastra
	32,53
	22,30
	39,000
	0,000
	0,000
	-0,400
	1,300

	Piastra
	32,54
	21,81
	43,200
	0,000
	0,000
	-0,300
	-0,500

	Piastra
	32,55
	21,32
	48,500
	0,000
	0,000
	-0,400
	-2,500

	Piastra
	32,07
	20,71
	37,600
	0,000
	0,000
	0,800
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	20,000
	0,000
	0,000
	-0,600
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	3,200
	0,000
	0,000
	-1,100
	0,400




Condizione n° 9 - Condizione 9 [Variabile - Indice di raggruppamento 2 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	521,400
	0,000
	0,000
	-7,000
	104,400

	Piastra
	30,40
	22,71
	654,200
	0,000
	0,000
	-119,700
	-26,500

	Piastra
	32,56
	20,83
	-611,500
	0,000
	0,000
	-2,400
	123,200

	Piastra
	30,60
	20,34
	-610,800
	0,000
	0,000
	127,100
	24,900

	Piastra
	30,55
	20,93
	-289,000
	0,000
	0,000
	13,000
	-43,900

	Piastra
	30,50
	21,53
	12,400
	0,000
	0,000
	5,500
	-48,300

	Piastra
	30,45
	22,12
	313,700
	0,000
	0,000
	-0,800
	-43,900

	Piastra
	30,93
	22,85
	525,300
	0,000
	0,000
	-114,000
	-43,200

	Piastra
	31,46
	23,00
	484,300
	0,000
	0,000
	-102,800
	-32,400

	Piastra
	31,99
	23,14
	486,300
	0,000
	0,000
	-90,800
	-31,000

	Piastra
	32,52
	22,79
	237,300
	0,000
	0,000
	0,200
	143,300

	Piastra
	32,53
	22,30
	40,600
	0,000
	0,000
	-1,700
	137,100

	Piastra
	32,54
	21,81
	-142,900
	0,000
	0,000
	-1,200
	139,000

	Piastra
	32,55
	21,32
	-340,400
	0,000
	0,000
	-1,000
	148,100

	Piastra
	32,07
	20,71
	-520,600
	0,000
	0,000
	84,500
	17,800

	Piastra
	31,58
	20,59
	-489,000
	0,000
	0,000
	98,400
	19,700

	Piastra
	31,09
	20,47
	-498,800
	0,000
	0,000
	112,700
	14,400




Condizione n° 10 - Condizione 10 [Variabile - Indice di raggruppamento 3 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	642,200
	0,000
	0,000
	-4,900
	126,000

	Piastra
	30,40
	22,71
	493,900
	0,000
	0,000
	-109,600
	-40,900

	Piastra
	32,56
	20,83
	-420,600
	0,000
	0,000
	13,100
	106,100

	Piastra
	30,60
	20,34
	-668,700
	0,000
	0,000
	122,800
	36,700

	Piastra
	30,55
	20,93
	-372,800
	0,000
	0,000
	9,000
	-39,200

	Piastra
	30,50
	21,53
	-94,900
	0,000
	0,000
	3,700
	-48,000

	Piastra
	30,45
	22,12
	179,800
	0,000
	0,000
	-3,000
	-50,300

	Piastra
	30,93
	22,85
	443,700
	0,000
	0,000
	-114,700
	-43,000

	Piastra
	31,46
	23,00
	469,000
	0,000
	0,000
	-106,500
	-32,400

	Piastra
	31,99
	23,14
	537,300
	0,000
	0,000
	-93,600
	-28,900

	Piastra
	32,52
	22,79
	356,300
	0,000
	0,000
	-3,000
	153,100

	Piastra
	32,53
	22,30
	170,400
	0,000
	0,000
	-3,100
	142,200

	Piastra
	32,54
	21,81
	-0,100
	0,000
	0,000
	-2,300
	138,100

	Piastra
	32,55
	21,32
	-181,500
	0,000
	0,000
	-2,400
	140,600

	Piastra
	32,07
	20,71
	-399,200
	0,000
	0,000
	87,800
	17,900

	Piastra
	31,58
	20,59
	-425,800
	0,000
	0,000
	97,000
	19,800

	Piastra
	31,09
	20,47
	-491,700
	0,000
	0,000
	109,700
	15,800




Condizione n° 11 - Condizione 11 [Variabile - Indice di raggruppamento 4 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	-641,700
	0,000
	0,000
	4,900
	-126,000

	Piastra
	30,40
	22,71
	-493,400
	0,000
	0,000
	109,400
	40,800

	Piastra
	32,56
	20,83
	420,200
	0,000
	0,000
	-13,100
	-106,000

	Piastra
	30,60
	20,34
	668,200
	0,000
	0,000
	-122,600
	-36,700

	Piastra
	30,55
	20,93
	372,500
	0,000
	0,000
	-9,000
	39,000

	Piastra
	30,50
	21,53
	94,800
	0,000
	0,000
	-3,700
	47,700

	Piastra
	30,45
	22,12
	-179,600
	0,000
	0,000
	3,000
	50,100

	Piastra
	30,93
	22,85
	-443,200
	0,000
	0,000
	114,500
	42,900

	Piastra
	31,46
	23,00
	-468,400
	0,000
	0,000
	106,300
	32,400

	Piastra
	31,99
	23,14
	-536,800
	0,000
	0,000
	93,400
	28,800

	Piastra
	32,52
	22,79
	-356,100
	0,000
	0,000
	3,000
	-153,000

	Piastra
	32,53
	22,30
	-170,300
	0,000
	0,000
	3,100
	-142,200

	Piastra
	32,54
	21,81
	0,000
	0,000
	0,000
	2,300
	-138,100

	Piastra
	32,55
	21,32
	181,300
	0,000
	0,000
	2,400
	-140,600

	Piastra
	32,07
	20,71
	398,700
	0,000
	0,000
	-87,700
	-17,900

	Piastra
	31,58
	20,59
	425,300
	0,000
	0,000
	-96,800
	-19,800

	Piastra
	31,09
	20,47
	491,200
	0,000
	0,000
	-109,500
	-15,700




Condizione n° 12 - Condizione 12 [Variabile - Indice di raggruppamento 5 - Y0=0.60 Y1=0.20 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	-525,500
	0,000
	0,000
	7,000
	-105,200

	Piastra
	30,40
	22,71
	-658,300
	0,000
	0,000
	120,500
	26,600

	Piastra
	32,56
	20,83
	615,200
	0,000
	0,000
	2,400
	-124,000

	Piastra
	30,60
	20,34
	615,300
	0,000
	0,000
	-127,900
	-25,200

	Piastra
	30,55
	20,93
	291,300
	0,000
	0,000
	-13,100
	44,000

	Piastra
	30,50
	21,53
	-12,100
	0,000
	0,000
	-5,500
	48,400

	Piastra
	30,45
	22,12
	-315,400
	0,000
	0,000
	0,800
	44,100

	Piastra
	30,93
	22,85
	-528,700
	0,000
	0,000
	114,700
	43,500

	Piastra
	31,46
	23,00
	-487,600
	0,000
	0,000
	103,400
	32,600

	Piastra
	31,99
	23,14
	-489,900
	0,000
	0,000
	91,400
	31,200

	Piastra
	32,52
	22,79
	-239,400
	0,000
	0,000
	-0,200
	-144,400

	Piastra
	32,53
	22,30
	-41,300
	0,000
	0,000
	1,700
	-138,100

	Piastra
	32,54
	21,81
	143,300
	0,000
	0,000
	1,200
	-140,000

	Piastra
	32,55
	21,32
	342,200
	0,000
	0,000
	1,000
	-149,100

	Piastra
	32,07
	20,71
	523,800
	0,000
	0,000
	-85,100
	-17,900

	Piastra
	31,58
	20,59
	492,200
	0,000
	0,000
	-99,000
	-19,800

	Piastra
	31,09
	20,47
	502,200
	0,000
	0,000
	-113,300
	-14,400




Condizione n° 13 - Condizione 13 [Variabile - Indice di raggruppamento 6 - Y0=0.60 Y1=0.50 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	1,800
	0,000
	0,000
	0,100
	0,300

	Piastra
	30,40
	22,71
	-5,900
	0,000
	0,000
	0,600
	-0,300

	Piastra
	32,56
	20,83
	6,600
	0,000
	0,000
	0,400
	-0,800

	Piastra
	30,60
	20,34
	0,100
	0,000
	0,000
	-0,500
	0,300

	Piastra
	30,55
	20,93
	-1,400
	0,000
	0,000
	-0,100
	0,300

	Piastra
	30,50
	21,53
	-2,800
	0,000
	0,000
	-0,100
	0,200

	Piastra
	30,45
	22,12
	-4,300
	0,000
	0,000
	-0,100
	0,000

	Piastra
	30,93
	22,85
	-3,500
	0,000
	0,000
	0,300
	0,100

	Piastra
	31,46
	23,00
	-1,700
	0,000
	0,000
	0,200
	0,100

	Piastra
	31,99
	23,14
	0,000
	0,000
	0,000
	0,200
	0,200

	Piastra
	32,52
	22,79
	2,500
	0,000
	0,000
	-0,100
	-0,200

	Piastra
	32,53
	22,30
	3,300
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,300

	Piastra
	32,54
	21,81
	4,100
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,400

	Piastra
	32,55
	21,32
	5,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,600

	Piastra
	32,07
	20,71
	4,500
	0,000
	0,000
	-0,200
	-0,100

	Piastra
	31,58
	20,59
	3,000
	0,000
	0,000
	-0,300
	-0,100

	Piastra
	31,09
	20,47
	1,500
	0,000
	0,000
	-0,400
	0,000




Condizione n° 14 - Condizione 14 [Variabile - Indice di raggruppamento 7 - Y0=0.60 Y1=0.50 Y2=0.00]


Carichi concentrati

	Oggetto
	X
	Y
	N
	Mx
	My
	Tx
	Ty

	 
	[m]
	[m]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]
	[kN]
	[kN]

	Piastra
	32,52
	23,28
	-1,100
	0,000
	0,000
	-0,100
	-0,200

	Piastra
	30,40
	22,71
	3,800
	0,000
	0,000
	-0,400
	0,200

	Piastra
	32,56
	20,83
	-4,300
	0,000
	0,000
	-0,200
	0,500

	Piastra
	30,60
	20,34
	-0,100
	0,000
	0,000
	0,300
	-0,200

	Piastra
	30,55
	20,93
	0,900
	0,000
	0,000
	0,100
	-0,200

	Piastra
	30,50
	21,53
	1,800
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,100

	Piastra
	30,45
	22,12
	2,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Piastra
	30,93
	22,85
	2,300
	0,000
	0,000
	-0,200
	-0,100

	Piastra
	31,46
	23,00
	1,100
	0,000
	0,000
	-0,200
	-0,100

	Piastra
	31,99
	23,14
	0,000
	0,000
	0,000
	-0,100
	-0,100

	Piastra
	32,52
	22,79
	-1,600
	0,000
	0,000
	0,100
	0,100

	Piastra
	32,53
	22,30
	-2,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,200

	Piastra
	32,54
	21,81
	-2,700
	0,000
	0,000
	0,000
	0,300

	Piastra
	32,55
	21,32
	-3,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,400

	Piastra
	32,07
	20,71
	-3,000
	0,000
	0,000
	0,100
	0,000

	Piastra
	31,58
	20,59
	-1,900
	0,000
	0,000
	0,200
	0,000

	Piastra
	31,09
	20,47
	-1,000
	0,000
	0,000
	0,300
	0,000




Peso proprio

	Oggetto
	Pt

	 
	[kN]

	Piastra 
	720,8002




Normativa - Coefficienti di sicurezza


Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

	CARICHI
	EFFETTO
	Coefficiente parziale
	(A1) - STR

	Permanenti
	Favorevole
	gG1,fav
	1.00

	Permanenti
	Sfavorevole
	gG1,sfav
	1.35

	Permanenti non strutturali
	Favorevole
	gG2,fav
	1.00

	Permanenti non strutturali
	Sfavorevole
	gG2,sfav
	1.35

	Variabili
	Favorevole
	gQi,fav
	0.00

	Variabili
	Sfavorevole
	gQi,sfav
	1.50

	Variabili traffico
	Favorevole
	gQ,fav
	0.00

	Variabili traffico
	Sfavorevole
	gQ,sfav
	1.35




Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

	PARAMETRO
	GRANDEZZA
	Coefficiente parziale
	(M1)

	Tangente dell'angolo di resistenza al taglio
	tan f'k
	gf'
	1.00

	Coesione efficace
	c'k
	gc'
	1.00

	Resistenza non drenata
	cuk
	gcu
	1.00




Coefficienti parziali gR da applicare alle resistenze caratteristiche(Pali trivellati)

	Resistenza
	gR
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	Base
	gb
	1.00
	1.70
	1.35

	Laterale in compressione
	gs
	1.00
	1.45
	1.15

	Totale
	gt
	1.00
	1.60
	1.30

	Laterale in trazione
	gst
	1.00
	1.60
	1.25




(Pali trivellati)

	Resistenza
	gR
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	Base
	gb
	1.00
	1.70
	1.35

	Laterale in compressione
	gs
	1.00
	1.45
	1.15

	Totale
	gt
	1.00
	1.60
	1.30

	Laterale in trazione
	gst
	1.00
	1.60
	1.25





Coefficienti parziali gT per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali

	gT
	(R1)
	(R2)
	(R3)

	gT
	1.00
	1.60
	1.30




Fattori di correlazione x per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del numero di verticali indagate

	Numero di verticali indagate
	x3
	x4

	1
	1.70
	1.70




Coefficienti amplificativi gRd in funzione della classe di duttilità

	gRd
	Fondazione
	Bicchieri

	gRd
	1.10
	1.20




Elenco combinazioni di calcolo

Numero combinazioni definite 17

Simbologia adottata
CP	Coefficiente di partecipazione della condizione 


Combinazione n° 1 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 11
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 2 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 3 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 9
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 4 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 5 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 9
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 6 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 7 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	1.35

	Condizione 6
	1.35

	Condizione 7
	1.35

	Condizione 8
	1.35

	Condizione 10
	0.90

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 8 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 9 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 10 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 10
	1.50

	Condizione 14
	0.90




Combinazione n° 11 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 12 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 11
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 13 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.00

	Condizione 1
	1.00

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 14 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35




Combinazione n° 15 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	0.54

	Condizione 6
	0.54

	Condizione 7
	0.54

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 16 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.00

	Condizione 3
	1.00

	Condizione 4
	1.00

	Condizione 8
	0.54

	Condizione 12
	1.50

	Condizione 13
	0.90




Combinazione n° 17 -  - STR - A1-M1-R3  
	Condizione
	CP

	Peso proprio
	1.35

	Condizione 1
	1.35

	Condizione 2
	1.35

	Condizione 3
	1.35

	Condizione 4
	1.35

	Condizione 5
	1.35

	Condizione 6
	1.35

	Condizione 7
	1.35

	Condizione 8
	1.35

	Condizione 12
	0.90

	Condizione 13
	0.90





Impostazioni di analisi


Portanza verticale pali

Metodo calcolo portanza	Bustamante-Doix
Percentuale portanza di punta (aliquota portanza laterale)	15.00



Portanza trasversale pali

Costante di Winkler	costante pari a 2.00 [Kg/cm2/cm]
Rottura palo-terreno	


	Pressione limite pari alla pressione passiva con moltiplicatore pari a 3.00


Applica coeff. parziali x3 e x4 (NTC 2008/2018): NO

Cedimenti

Metodo calcolo cedimenti: Elementi finiti
	Spostamento limite attrito laterale 0,50	[cm]
	Spostamento limite punta 1,00	[cm]

Analisi interazione fondazione-terreno

Modello	Winkler
Terreno resistente a trazione	NO
Costante di Winkler orizzontale superficiale	Imposta da Utente
Rigidezza terreno fondazione	Costante per tutte le combinazioni
Raggio di influenza	Usa tutta la fondazione
Tolleranza nella soluzione	0.0100 


Opzioni calcolo cedimenti

Metodo calcolo tensioni	Boussinesq
Metodo calcolo cedimenti	Edometrico (con modulo edometrico)
Profondità calcolo cedimenti	Automatica
DH suddivisione massima strati	1,00 [m]



Fattore di rigidezza della sovrastruttura 0.00
Considera peso terreno gravante sulla piastra	NO
Considera partecipazione sisma sul terreno ricoprimento	NO


Modello


Caratteristiche Mesh


Numero elementi	146
Numero nodi	82



Risultati inviluppo


Spostamenti


Piastra


Spostamenti massimi e minimi della piastra

Simbologia adottata
Ic	Indice della combinazione
w	Spostamento verticale, espresso in [cm]
u	Spostamento direzione X, espresso in [cm]
v	Spostamento direzione Y, espresso in [cm]
fx	Rotazione intorno all'asse X, espressa in [°]
fy	Rotazione intorno all'asse Y, espressa in [°]
p	Pressione sul terreno (solo per calcolo fondazione), espressa in [kPa]
kw	Costante di Winkler (solo per calcolo fondazione), espressa in [kg/cm2/cm]. Il valore viene stampato solo se si è utilizzato il modello di interazione
Tra parentesi l'indice del nodo in cui si sono misurati i valori massimi e minimi 

	In
	X
	Y
	 
	Valore
	UM
	Cmb
	 

	 
	[m]
	[m]
	 
	 
	 
	 
	 

	74
18
	32,52
28,01
	23,28
23,49
	w
	0,280683
-0,200126
	[cm]
	4
15
	MAX
MIN

	4
60
	28,01
31,51
	18,24
25,24
	ux
	0,832233
-0,858527
	[cm]
	10
10
	MAX
MIN

	81
81
	35,01
35,01
	25,24
25,24
	uy
	1,318739
-1,249178
	[cm]
	10
12
	MAX
MIN

	38
51
	31,45
35,01
	21,85
18,24
	fx
	0,001463
-0,000670
	[°]
	17
15
	MAX
MIN

	38
38
	31,45
31,45
	21,85
21,85
	fy
	0,001164
-0,001001
	[°]
	15
5
	MAX
MIN




Pali

Simbologia adottata
In	Indice sezione
Y	ordinata palo espressa in [m]
Ur	spostamento limite espresso in [cm]
Pr	pressione limite espressa in [kPa]
Ue	spostamento in esercizio espresso in [cm]
Pe	pressione in esercizio espressa in [kPa] 

Palo n° 1

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,1731 (10)
	2,6043 (1)
	34,0 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,0774 (10)
	1,1642 (1)
	15,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0180 (10)
	0,2700 (1)
	3,5 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0069 (10)
	-0,1036 (1)
	-1,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0115 (10)
	-0,1731 (1)
	-2,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0083 (10)
	-0,1245 (1)
	-1,6 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0040 (10)
	-0,0605 (1)
	-0,8 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0012 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,2 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0002 (10)
	0,0033 (1)
	0,0 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0007 (10)
	0,0108 (1)
	0,1 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0010 (10)
	0,0144 (1)
	0,2 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 2

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4138 (10)
	2,6043 (1)
	81,2 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1850 (10)
	1,1642 (1)
	36,3 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0429 (10)
	0,2700 (1)
	8,4 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0165 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,2 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0275 (10)
	-0,1731 (1)
	-5,4 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0198 (10)
	-0,1245 (1)
	-3,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0096 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,9 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0028 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,5 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0005 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0017 (10)
	0,0108 (1)
	0,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0023 (10)
	0,0144 (1)
	0,4 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 3

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4754 (10)
	2,6043 (1)
	93,3 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2126 (10)
	1,1642 (1)
	41,7 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0493 (10)
	0,2700 (1)
	9,7 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0189 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0316 (10)
	-0,1731 (1)
	-6,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0227 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,5 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0111 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,2 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0032 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0020 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0026 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 4

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4525 (10)
	2,6043 (1)
	88,7 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2023 (10)
	1,1642 (1)
	39,7 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0469 (10)
	0,2700 (1)
	9,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0180 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0301 (10)
	-0,1731 (1)
	-5,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0216 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0105 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,1 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0030 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0019 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0025 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 5

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,6567 (10)
	2,6043 (1)
	128,8 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2937 (10)
	1,1642 (1)
	57,6 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0681 (10)
	0,2700 (1)
	13,4 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0261 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,1 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0437 (10)
	-0,1731 (1)
	-8,6 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0314 (10)
	-0,1245 (1)
	-6,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0153 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0044 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,9 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0008 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0027 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0036 (10)
	0,0144 (1)
	0,7 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 6

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,3796 (10)
	2,6043 (1)
	270,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,6169 (10)
	1,1642 (1)
	121,0 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1431 (10)
	0,2700 (1)
	28,1 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0549 (10)
	-0,1036 (1)
	-10,8 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0917 (10)
	-0,1731 (1)
	-18,0 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0660 (10)
	-0,1245 (1)
	-12,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0321 (10)
	-0,0605 (1)
	-6,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0092 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,8 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0017 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0057 (10)
	0,0108 (1)
	1,1 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0076 (10)
	0,0144 (1)
	1,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 7

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,8714 (10)
	2,6043 (1)
	170,9 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3897 (10)
	1,1642 (1)
	76,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0904 (10)
	0,2700 (1)
	17,7 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0347 (10)
	-0,1036 (1)
	-6,8 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0579 (10)
	-0,1731 (1)
	-11,4 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0417 (10)
	-0,1245 (1)
	-8,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0203 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0058 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,1 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0011 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0036 (10)
	0,0108 (1)
	0,7 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0048 (10)
	0,0144 (1)
	0,9 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 8

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,3184 (10)
	2,6043 (1)
	258,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,5896 (10)
	1,1642 (1)
	115,6 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1368 (10)
	0,2700 (1)
	26,8 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0525 (10)
	-0,1036 (1)
	-10,3 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0877 (10)
	-0,1731 (1)
	-17,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0631 (10)
	-0,1245 (1)
	-12,4 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0306 (10)
	-0,0605 (1)
	-6,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0088 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,7 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0016 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0055 (10)
	0,0108 (1)
	1,1 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0073 (10)
	0,0144 (1)
	1,4 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 9

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,9794 (10)
	2,6043 (1)
	192,1 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4380 (10)
	1,1642 (1)
	85,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1016 (10)
	0,2700 (1)
	19,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0390 (10)
	-0,1036 (1)
	-7,6 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0651 (10)
	-0,1731 (1)
	-12,8 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0469 (10)
	-0,1245 (1)
	-9,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0228 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0065 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,3 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0012 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0041 (10)
	0,0108 (1)
	0,8 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0054 (10)
	0,0144 (1)
	1,1 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 10

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,2185 (10)
	2,6043 (1)
	239,0 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,5449 (10)
	1,1642 (1)
	106,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1264 (10)
	0,2700 (1)
	24,8 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0485 (10)
	-0,1036 (1)
	-9,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0810 (10)
	-0,1731 (1)
	-15,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0583 (10)
	-0,1245 (1)
	-11,4 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0283 (10)
	-0,0605 (1)
	-5,6 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0081 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0015 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0051 (10)
	0,0108 (1)
	1,0 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0067 (10)
	0,0144 (1)
	1,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 11

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4362 (10)
	2,6043 (1)
	85,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1951 (10)
	1,1642 (1)
	38,3 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0453 (10)
	0,2700 (1)
	8,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0174 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0290 (10)
	-0,1731 (1)
	-5,7 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0209 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,1 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0101 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0029 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0005 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0018 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0024 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 12

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,7573 (10)
	2,6043 (1)
	148,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3386 (10)
	1,1642 (1)
	66,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0786 (10)
	0,2700 (1)
	15,4 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0301 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,9 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0503 (10)
	-0,1731 (1)
	-9,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0362 (10)
	-0,1245 (1)
	-7,1 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0176 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0050 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,0 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0009 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0031 (10)
	0,0108 (1)
	0,6 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0042 (10)
	0,0144 (1)
	0,8 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 13

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,7676 (10)
	2,6043 (1)
	150,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3433 (10)
	1,1642 (1)
	67,3 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0796 (10)
	0,2700 (1)
	15,6 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0305 (10)
	-0,1036 (1)
	-6,0 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0510 (10)
	-0,1731 (1)
	-10,0 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0367 (10)
	-0,1245 (1)
	-7,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0178 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0051 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,0 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0010 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0032 (10)
	0,0108 (1)
	0,6 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0042 (10)
	0,0144 (1)
	0,8 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 14

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,2560 (10)
	2,6043 (1)
	50,2 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1145 (10)
	1,1642 (1)
	22,5 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0266 (10)
	0,2700 (1)
	5,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0102 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,0 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0170 (10)
	-0,1731 (1)
	-3,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0122 (10)
	-0,1245 (1)
	-2,4 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0060 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,2 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0017 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,3 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0003 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0011 (10)
	0,0108 (1)
	0,2 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0014 (10)
	0,0144 (1)
	0,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 15

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4889 (10)
	2,6043 (1)
	95,9 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2186 (10)
	1,1642 (1)
	42,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0507 (10)
	0,2700 (1)
	9,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0195 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,8 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0325 (10)
	-0,1731 (1)
	-6,4 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0234 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,6 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0114 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,2 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0033 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0020 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0027 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 16

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,6860 (10)
	2,6043 (1)
	134,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3068 (10)
	1,1642 (1)
	60,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0712 (10)
	0,2700 (1)
	14,0 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0273 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0456 (10)
	-0,1731 (1)
	-8,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0328 (10)
	-0,1245 (1)
	-6,4 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0159 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,1 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0046 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,9 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0009 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0029 (10)
	0,0108 (1)
	0,6 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0038 (10)
	0,0144 (1)
	0,7 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 17

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,7024 (10)
	2,6043 (1)
	137,8 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3141 (10)
	1,1642 (1)
	61,6 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0729 (10)
	0,2700 (1)
	14,3 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0280 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0467 (10)
	-0,1731 (1)
	-9,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0336 (10)
	-0,1245 (1)
	-6,6 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0163 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,2 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0047 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,9 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0009 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0029 (10)
	0,0108 (1)
	0,6 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0039 (10)
	0,0144 (1)
	0,8 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 18

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,3034 (10)
	2,6043 (1)
	59,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1357 (10)
	1,1642 (1)
	26,6 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0315 (10)
	0,2700 (1)
	6,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0121 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0202 (10)
	-0,1731 (1)
	-4,0 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0145 (10)
	-0,1245 (1)
	-2,8 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0071 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,4 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0020 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0004 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0013 (10)
	0,0108 (1)
	0,2 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0017 (10)
	0,0144 (1)
	0,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 19

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,8797 (10)
	2,6043 (1)
	172,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3934 (10)
	1,1642 (1)
	77,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0913 (10)
	0,2700 (1)
	17,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0350 (10)
	-0,1036 (1)
	-6,9 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0585 (10)
	-0,1731 (1)
	-11,5 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0421 (10)
	-0,1245 (1)
	-8,3 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0204 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0059 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,1 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0011 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0037 (10)
	0,0108 (1)
	0,7 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0049 (10)
	0,0144 (1)
	1,0 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 20

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,3524 (10)
	2,6043 (1)
	69,1 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1576 (10)
	1,1642 (1)
	30,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0366 (10)
	0,2700 (1)
	7,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0140 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,8 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0234 (10)
	-0,1731 (1)
	-4,6 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0169 (10)
	-0,1245 (1)
	-3,3 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0082 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,6 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0023 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,5 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0004 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0015 (10)
	0,0108 (1)
	0,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0019 (10)
	0,0144 (1)
	0,4 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 21

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,8600 (10)
	2,6043 (1)
	168,7 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3846 (10)
	1,1642 (1)
	75,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0892 (10)
	0,2700 (1)
	17,5 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0342 (10)
	-0,1036 (1)
	-6,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0572 (10)
	-0,1731 (1)
	-11,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0411 (10)
	-0,1245 (1)
	-8,1 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0200 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,9 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0057 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,1 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0011 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0036 (10)
	0,0108 (1)
	0,7 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0047 (10)
	0,0144 (1)
	0,9 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 22

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,5789 (10)
	2,6043 (1)
	113,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2589 (10)
	1,1642 (1)
	50,8 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0601 (10)
	0,2700 (1)
	11,8 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0230 (10)
	-0,1036 (1)
	-4,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0385 (10)
	-0,1731 (1)
	-7,5 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0277 (10)
	-0,1245 (1)
	-5,4 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0135 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,6 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0039 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,8 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0007 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0024 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0032 (10)
	0,0144 (1)
	0,6 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 23

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,6304 (10)
	2,6043 (1)
	123,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2819 (10)
	1,1642 (1)
	55,3 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0654 (10)
	0,2700 (1)
	12,8 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0251 (10)
	-0,1036 (1)
	-4,9 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0419 (10)
	-0,1731 (1)
	-8,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0302 (10)
	-0,1245 (1)
	-5,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0147 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,9 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0042 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,8 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0008 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0026 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0035 (10)
	0,0144 (1)
	0,7 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 24

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,3033 (10)
	2,6043 (1)
	59,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1356 (10)
	1,1642 (1)
	26,6 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0315 (10)
	0,2700 (1)
	6,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0121 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0202 (10)
	-0,1731 (1)
	-4,0 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0145 (10)
	-0,1245 (1)
	-2,8 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0070 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,4 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0020 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0004 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0013 (10)
	0,0108 (1)
	0,2 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0017 (10)
	0,0144 (1)
	0,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 25

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,3212 (10)
	2,6043 (1)
	63,0 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1436 (10)
	1,1642 (1)
	28,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0333 (10)
	0,2700 (1)
	6,5 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0128 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0214 (10)
	-0,1731 (1)
	-4,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0154 (10)
	-0,1245 (1)
	-3,0 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0075 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0021 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0004 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0013 (10)
	0,0108 (1)
	0,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0018 (10)
	0,0144 (1)
	0,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 26

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,1647 (10)
	2,6043 (1)
	228,4 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,5209 (10)
	1,1642 (1)
	102,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1209 (10)
	0,2700 (1)
	23,7 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0464 (10)
	-0,1036 (1)
	-9,1 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0774 (10)
	-0,1731 (1)
	-15,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0557 (10)
	-0,1245 (1)
	-10,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0271 (10)
	-0,0605 (1)
	-5,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0078 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,5 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0015 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0048 (10)
	0,0108 (1)
	0,9 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0064 (10)
	0,0144 (1)
	1,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 27

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,1020 (10)
	2,6043 (1)
	216,1 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4928 (10)
	1,1642 (1)
	96,7 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1143 (10)
	0,2700 (1)
	22,4 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0439 (10)
	-0,1036 (1)
	-8,6 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0733 (10)
	-0,1731 (1)
	-14,4 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0527 (10)
	-0,1245 (1)
	-10,3 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0256 (10)
	-0,0605 (1)
	-5,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0073 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0014 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0046 (10)
	0,0108 (1)
	0,9 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0061 (10)
	0,0144 (1)
	1,2 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 28

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,0753 (10)
	2,6043 (1)
	210,9 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4809 (10)
	1,1642 (1)
	94,3 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1116 (10)
	0,2700 (1)
	21,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0428 (10)
	-0,1036 (1)
	-8,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0715 (10)
	-0,1731 (1)
	-14,0 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0514 (10)
	-0,1245 (1)
	-10,1 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0250 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,9 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0072 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0013 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0045 (10)
	0,0108 (1)
	0,9 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0059 (10)
	0,0144 (1)
	1,2 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 29

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,8034 (10)
	2,6043 (1)
	157,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3593 (10)
	1,1642 (1)
	70,5 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0834 (10)
	0,2700 (1)
	16,3 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0320 (10)
	-0,1036 (1)
	-6,3 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0534 (10)
	-0,1731 (1)
	-10,5 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0384 (10)
	-0,1245 (1)
	-7,5 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0187 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,7 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0053 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,0 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0010 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0033 (10)
	0,0108 (1)
	0,7 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0044 (10)
	0,0144 (1)
	0,9 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 30

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,9808 (10)
	2,6043 (1)
	192,4 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4386 (10)
	1,1642 (1)
	86,0 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1018 (10)
	0,2700 (1)
	20,0 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0390 (10)
	-0,1036 (1)
	-7,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0652 (10)
	-0,1731 (1)
	-12,8 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0469 (10)
	-0,1245 (1)
	-9,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0228 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0065 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,3 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0012 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0041 (10)
	0,0108 (1)
	0,8 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0054 (10)
	0,0144 (1)
	1,1 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 31

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4765 (10)
	2,6043 (1)
	93,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2131 (10)
	1,1642 (1)
	41,8 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0494 (10)
	0,2700 (1)
	9,7 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0190 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0317 (10)
	-0,1731 (1)
	-6,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0228 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,5 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0111 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,2 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0032 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0020 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0026 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 32

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4506 (10)
	2,6043 (1)
	88,4 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2015 (10)
	1,1642 (1)
	39,5 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0468 (10)
	0,2700 (1)
	9,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0179 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0300 (10)
	-0,1731 (1)
	-5,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0216 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0105 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,1 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0030 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0019 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0025 (10)
	0,0144 (1)
	0,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 33

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,1821 (15)
	2,6043 (1)
	35,7 (15)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,0814 (15)
	1,1642 (1)
	16,0 (15)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0189 (15)
	0,2700 (1)
	3,7 (15)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0072 (15)
	-0,1036 (1)
	-1,4 (15)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0121 (15)
	-0,1731 (1)
	-2,4 (15)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0087 (15)
	-0,1245 (1)
	-1,7 (15)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0042 (15)
	-0,0605 (1)
	-0,8 (15)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0012 (15)
	-0,0173 (1)
	-0,2 (15)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0002 (15)
	0,0033 (1)
	0,0 (15)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0008 (15)
	0,0108 (1)
	0,1 (15)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0010 (15)
	0,0144 (1)
	0,2 (15)
	2,8 (1)



Palo n° 34

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,2377 (15)
	2,6043 (1)
	46,6 (15)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1063 (15)
	1,1642 (1)
	20,8 (15)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0247 (15)
	0,2700 (1)
	4,8 (15)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0095 (15)
	-0,1036 (1)
	-1,9 (15)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0158 (15)
	-0,1731 (1)
	-3,1 (15)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0114 (15)
	-0,1245 (1)
	-2,2 (15)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0055 (15)
	-0,0605 (1)
	-1,1 (15)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0016 (15)
	-0,0173 (1)
	-0,3 (15)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0003 (15)
	0,0033 (1)
	0,1 (15)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0010 (15)
	0,0108 (1)
	0,2 (15)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0013 (15)
	0,0144 (1)
	0,3 (15)
	2,8 (1)



Palo n° 35

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,4034 (10)
	2,6043 (1)
	79,1 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1804 (10)
	1,1642 (1)
	35,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0419 (10)
	0,2700 (1)
	8,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0161 (10)
	-0,1036 (1)
	-3,1 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0268 (10)
	-0,1731 (1)
	-5,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0193 (10)
	-0,1245 (1)
	-3,8 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0094 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,8 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0027 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,5 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0005 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0017 (10)
	0,0108 (1)
	0,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0022 (10)
	0,0144 (1)
	0,4 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 36

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,2218 (10)
	2,6043 (1)
	239,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,5464 (10)
	1,1642 (1)
	107,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1268 (10)
	0,2700 (1)
	24,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0486 (10)
	-0,1036 (1)
	-9,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0812 (10)
	-0,1731 (1)
	-15,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0585 (10)
	-0,1245 (1)
	-11,5 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0284 (10)
	-0,0605 (1)
	-5,6 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0081 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,6 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0015 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0051 (10)
	0,0108 (1)
	1,0 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0067 (10)
	0,0144 (1)
	1,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 37

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,3885 (10)
	2,6043 (1)
	272,3 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,6209 (10)
	1,1642 (1)
	121,8 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1441 (10)
	0,2700 (1)
	28,3 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0553 (10)
	-0,1036 (1)
	-10,8 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0923 (10)
	-0,1731 (1)
	-18,1 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0664 (10)
	-0,1245 (1)
	-13,0 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0323 (10)
	-0,0605 (1)
	-6,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0092 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,8 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0017 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0058 (10)
	0,0108 (1)
	1,1 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0077 (10)
	0,0144 (1)
	1,5 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 38

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,6542 (10)
	2,6043 (1)
	128,3 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2926 (10)
	1,1642 (1)
	57,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0679 (10)
	0,2700 (1)
	13,3 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0260 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,1 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0435 (10)
	-0,1731 (1)
	-8,5 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0313 (10)
	-0,1245 (1)
	-6,1 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0152 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0044 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,9 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0008 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0027 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0036 (10)
	0,0144 (1)
	0,7 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 39

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,5568 (10)
	2,6043 (1)
	305,3 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,6962 (10)
	1,1642 (1)
	136,5 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1615 (10)
	0,2700 (1)
	31,7 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0620 (10)
	-0,1036 (1)
	-12,2 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,1035 (10)
	-0,1731 (1)
	-20,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0745 (10)
	-0,1245 (1)
	-14,6 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0362 (10)
	-0,0605 (1)
	-7,1 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0104 (10)
	-0,0173 (1)
	-2,0 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0019 (10)
	0,0033 (1)
	0,4 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0065 (10)
	0,0108 (1)
	1,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0086 (10)
	0,0144 (1)
	1,7 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 40

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,7318 (10)
	2,6043 (1)
	143,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,3273 (10)
	1,1642 (1)
	64,2 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0759 (10)
	0,2700 (1)
	14,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0291 (10)
	-0,1036 (1)
	-5,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0487 (10)
	-0,1731 (1)
	-9,5 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0350 (10)
	-0,1245 (1)
	-6,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0170 (10)
	-0,0605 (1)
	-3,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0049 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,0 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0009 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0030 (10)
	0,0108 (1)
	0,6 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0040 (10)
	0,0144 (1)
	0,8 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 41

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,9330 (10)
	2,6043 (1)
	183,0 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4172 (10)
	1,1642 (1)
	81,8 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0968 (10)
	0,2700 (1)
	19,0 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0371 (10)
	-0,1036 (1)
	-7,3 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0620 (10)
	-0,1731 (1)
	-12,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0446 (10)
	-0,1245 (1)
	-8,8 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0217 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0062 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,2 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0012 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0039 (10)
	0,0108 (1)
	0,8 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0051 (10)
	0,0144 (1)
	1,0 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 42

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	1,0886 (10)
	2,6043 (1)
	213,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4868 (10)
	1,1642 (1)
	95,5 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,1129 (10)
	0,2700 (1)
	22,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0433 (10)
	-0,1036 (1)
	-8,5 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0724 (10)
	-0,1731 (1)
	-14,2 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0521 (10)
	-0,1245 (1)
	-10,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0253 (10)
	-0,0605 (1)
	-5,0 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0072 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,4 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0014 (10)
	0,0033 (1)
	0,3 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0045 (10)
	0,0108 (1)
	0,9 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0060 (10)
	0,0144 (1)
	1,2 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 43

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,5978 (10)
	2,6043 (1)
	117,2 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2673 (10)
	1,1642 (1)
	52,4 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0620 (10)
	0,2700 (1)
	12,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0238 (10)
	-0,1036 (1)
	-4,7 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0397 (10)
	-0,1731 (1)
	-7,8 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0286 (10)
	-0,1245 (1)
	-5,6 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0139 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,7 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0040 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,8 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0007 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0025 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0033 (10)
	0,0144 (1)
	0,6 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 44

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,5206 (10)
	2,6043 (1)
	102,1 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2328 (10)
	1,1642 (1)
	45,7 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0540 (10)
	0,2700 (1)
	10,6 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0207 (10)
	-0,1036 (1)
	-4,1 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0346 (10)
	-0,1731 (1)
	-6,8 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0249 (10)
	-0,1245 (1)
	-4,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0121 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,4 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0035 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,7 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0006 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0022 (10)
	0,0108 (1)
	0,4 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0029 (10)
	0,0144 (1)
	0,6 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 45

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,9456 (10)
	2,6043 (1)
	185,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,4228 (10)
	1,1642 (1)
	82,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0981 (10)
	0,2700 (1)
	19,2 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0376 (10)
	-0,1036 (1)
	-7,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0629 (10)
	-0,1731 (1)
	-12,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0452 (10)
	-0,1245 (1)
	-8,9 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0220 (10)
	-0,0605 (1)
	-4,3 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0063 (10)
	-0,0173 (1)
	-1,2 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0012 (10)
	0,0033 (1)
	0,2 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0039 (10)
	0,0108 (1)
	0,8 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0052 (10)
	0,0144 (1)
	1,0 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 46

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,5587 (10)
	2,6043 (1)
	109,6 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,2498 (10)
	1,1642 (1)
	49,0 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0580 (10)
	0,2700 (1)
	11,4 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0222 (10)
	-0,1036 (1)
	-4,4 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0371 (10)
	-0,1731 (1)
	-7,3 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0267 (10)
	-0,1245 (1)
	-5,2 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0130 (10)
	-0,0605 (1)
	-2,5 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0037 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,7 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0007 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0023 (10)
	0,0108 (1)
	0,5 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0031 (10)
	0,0144 (1)
	0,6 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 47

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,2405 (10)
	2,6043 (1)
	47,2 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1075 (10)
	1,1642 (1)
	21,1 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0250 (10)
	0,2700 (1)
	4,9 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0096 (10)
	-0,1036 (1)
	-1,9 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0160 (10)
	-0,1731 (1)
	-3,1 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0115 (10)
	-0,1245 (1)
	-2,3 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0056 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,1 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0016 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,3 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0003 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0010 (10)
	0,0108 (1)
	0,2 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0013 (10)
	0,0144 (1)
	0,3 (10)
	2,8 (1)



Palo n° 48

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,0620 (4)
	2,6043 (1)
	12,2 (4)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,0277 (4)
	1,1642 (1)
	5,4 (4)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0064 (4)
	0,2700 (1)
	1,3 (4)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0025 (4)
	-0,1036 (1)
	-0,5 (4)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0041 (4)
	-0,1731 (1)
	-0,8 (4)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0030 (4)
	-0,1245 (1)
	-0,6 (4)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0014 (4)
	-0,0605 (1)
	-0,3 (4)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0004 (4)
	-0,0173 (1)
	-0,1 (4)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0001 (4)
	0,0033 (1)
	0,0 (4)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0003 (4)
	0,0108 (1)
	0,1 (4)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0003 (4)
	0,0144 (1)
	0,1 (4)
	2,8 (1)



Palo n° 49

	n°
	Y
	Ue
	Ur
	Pe
	Pr

	 
	[m]
	[cm]
	[cm]
	[kPa]
	[kPa]

	1
	0,00
	0,3750 (10)
	2,6043 (1)
	73,5 (10)
	510,8 (1)

	11
	1,00
	0,1677 (10)
	1,1642 (1)
	32,9 (10)
	228,3 (1)

	21
	2,00
	0,0389 (10)
	0,2700 (1)
	7,6 (10)
	53,0 (1)

	31
	3,00
	-0,0149 (10)
	-0,1036 (1)
	-2,9 (10)
	-20,3 (1)

	41
	4,00
	-0,0249 (10)
	-0,1731 (1)
	-4,9 (10)
	-33,9 (1)

	51
	5,00
	-0,0179 (10)
	-0,1245 (1)
	-3,5 (10)
	-24,4 (1)

	61
	6,00
	-0,0087 (10)
	-0,0605 (1)
	-1,7 (10)
	-11,9 (1)

	71
	7,00
	-0,0025 (10)
	-0,0173 (1)
	-0,5 (10)
	-3,4 (1)

	81
	8,00
	0,0005 (10)
	0,0033 (1)
	0,1 (10)
	0,6 (1)

	91
	9,00
	0,0016 (10)
	0,0108 (1)
	0,3 (10)
	2,1 (1)

	101
	10,00
	0,0021 (10)
	0,0144 (1)
	0,4 (10)
	2,8 (1)




[image: Immagine che contiene Policromia, schermata, Elementi grafici, grafica vettoriale

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 3 - Spostamenti verticali  (Combinazione n° 4)


Sollecitazioni


Piastra


Sollecitazioni massime e minime piastra

Simbologia adottata
In	Indice nodo modello
Mx	Momento X espresso in [kNm]
My	Momento Y espresso in [kNm]
Mxy	Momento XY espresso in [kNm]
Tx	Taglio X, espresso in [kN]
Ty	Taglio Y, espresso in [kN]
Nx	Tensione normale X espressa in [kPa]
Ny	Tensione normale Y espressa in [kPa]
Nxy	Tensione tangenziale XY espressa in [kPa] 

	In
	X
	Y
	 
	Valore
	UM
	Cmb
	 

	 
	[m]
	[m]
	 
	 
	 
	 
	 

	63
34
	32,54
30,40
	21,81
22,71
	Mx
	1160,2391
-713,0410
	[kNm]
	17
15
	MAX
MIN

	41
34
	32,07
30,40
	20,71
22,71
	My
	909,0734
-744,0592
	[kNm]
	15
15
	MAX
MIN

	21
55
	31,45
31,45
	20,15
23,55
	Mxy
	255,4409
-229,0787
	[kNm]
	17
17
	MAX
MIN

	74
41
	32,52
32,07
	23,28
20,71
	Nx
	270
-307
	[kPa]
	12
15
	MAX
MIN

	74
67
	32,52
32,52
	23,28
22,79
	Ny
	387
-412
	[kPa]
	10
15
	MAX
MIN

	68
68
	33,15
33,15
	21,85
21,85
	Nxy
	279
-268
	[kPa]
	10
12
	MAX
MIN




Pali

Simbologia adottata
n°	Identificativo sezione
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
Nr	sforzo normale a rottura, espresso in [kN]
N	sforzo normale, espresso in [kN]
Tr	taglio a rottura, espresso in [kN]
T	taglio, espresso in [kN]
Mr	momento a rottura, espresso in [kNm]
M	momento, espresso in [kNm] 

Palo n° 1

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-119,07 (4)
	1024,91 (1)
	7,00 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-107,07 (4)
	934,59 (1)
	0,77 (10)
	11,61 (1)
	-3,58 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-95,07 (4)
	844,27 (1)
	-1,26 (10)
	-18,93 (1)
	-3,20 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-83,07 (4)
	753,95 (1)
	-1,36 (10)
	-20,39 (1)
	-1,81 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-71,06 (4)
	663,63 (1)
	-0,84 (10)
	-12,65 (1)
	-0,67 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-59,06 (4)
	573,31 (1)
	-0,35 (10)
	-5,26 (1)
	-0,06 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-47,06 (4)
	482,99 (1)
	-0,06 (10)
	-0,93 (1)
	0,14 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-35,25 (4)
	394,37 (1)
	0,05 (10)
	0,77 (1)
	0,14 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-23,50 (4)
	306,17 (1)
	0,07 (10)
	0,99 (1)
	0,08 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	17,23 (11)
	217,97 (1)
	0,04 (10)
	0,60 (1)
	0,02 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	19,52 (11)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 2

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	203,92 (15)
	1024,91 (1)
	16,72 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	183,33 (15)
	934,59 (1)
	1,85 (10)
	11,61 (1)
	-8,55 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	162,74 (15)
	844,27 (1)
	-3,01 (10)
	-18,93 (1)
	-7,66 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	142,16 (15)
	753,95 (1)
	-3,24 (10)
	-20,39 (1)
	-4,32 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	122,16 (1)
	663,63 (1)
	-2,01 (10)
	-12,65 (1)
	-1,60 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	105,90 (1)
	573,31 (1)
	-0,84 (10)
	-5,26 (1)
	-0,15 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	89,64 (1)
	482,99 (1)
	-0,15 (10)
	-0,93 (1)
	0,34 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	73,70 (1)
	394,37 (1)
	0,12 (10)
	0,77 (1)
	0,34 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	57,85 (1)
	306,17 (1)
	0,16 (10)
	0,99 (1)
	0,19 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	42,01 (1)
	217,97 (1)
	0,09 (10)
	0,60 (1)
	0,05 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	26,16 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 3

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	277,21 (15)
	1024,91 (1)
	19,21 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	249,23 (15)
	934,59 (1)
	2,12 (10)
	11,61 (1)
	-9,83 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	221,24 (15)
	844,27 (1)
	-3,46 (10)
	-18,93 (1)
	-8,80 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	193,26 (15)
	753,95 (1)
	-3,73 (10)
	-20,39 (1)
	-4,97 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	165,28 (15)
	663,63 (1)
	-2,31 (10)
	-12,65 (1)
	-1,83 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	137,30 (15)
	573,31 (1)
	-0,96 (10)
	-5,26 (1)
	-0,17 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	109,31 (15)
	482,99 (1)
	-0,17 (10)
	-0,93 (1)
	0,39 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	87,71 (1)
	394,37 (1)
	0,14 (10)
	0,77 (1)
	0,39 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	68,77 (1)
	306,17 (1)
	0,18 (10)
	0,99 (1)
	0,21 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	49,82 (1)
	217,97 (1)
	0,11 (10)
	0,60 (1)
	0,06 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	30,87 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 4

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-236,47 (15)
	1024,91 (1)
	18,29 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-212,62 (15)
	934,59 (1)
	2,02 (10)
	11,61 (1)
	-9,35 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-188,77 (15)
	844,27 (1)
	-3,29 (10)
	-18,93 (1)
	-8,38 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-164,92 (15)
	753,95 (1)
	-3,55 (10)
	-20,39 (1)
	-4,73 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-141,08 (15)
	663,63 (1)
	-2,20 (10)
	-12,65 (1)
	-1,75 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-117,23 (15)
	573,31 (1)
	-0,91 (10)
	-5,26 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-93,38 (15)
	482,99 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)
	0,37 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-69,95 (15)
	394,37 (1)
	0,13 (10)
	0,77 (1)
	0,37 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-46,64 (15)
	306,17 (1)
	0,17 (10)
	0,99 (1)
	0,20 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-23,32 (15)
	217,97 (1)
	0,10 (10)
	0,60 (1)
	0,06 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	3,08 (7)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 5

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-226,48 (15)
	1024,91 (1)
	26,54 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-203,64 (15)
	934,59 (1)
	2,93 (10)
	11,61 (1)
	-13,57 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-180,80 (15)
	844,27 (1)
	-4,77 (10)
	-18,93 (1)
	-12,16 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-157,96 (15)
	753,95 (1)
	-5,15 (10)
	-20,39 (1)
	-6,86 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-135,12 (15)
	663,63 (1)
	-3,19 (10)
	-12,65 (1)
	-2,53 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-112,28 (15)
	573,31 (1)
	-1,33 (10)
	-5,26 (1)
	-0,24 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-89,44 (15)
	482,99 (1)
	-0,23 (10)
	-0,93 (1)
	0,53 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-67,00 (15)
	394,37 (1)
	0,19 (10)
	0,77 (1)
	0,53 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-44,67 (15)
	306,17 (1)
	0,25 (10)
	0,99 (1)
	0,29 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-22,33 (15)
	217,97 (1)
	0,15 (10)
	0,60 (1)
	0,08 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (2)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 6

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	245,52 (17)
	1024,91 (1)
	55,75 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	224,14 (17)
	934,59 (1)
	6,16 (10)
	11,61 (1)
	-28,51 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	202,76 (17)
	844,27 (1)
	-10,03 (10)
	-18,93 (1)
	-25,54 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	181,38 (17)
	753,95 (1)
	-10,81 (10)
	-20,39 (1)
	-14,41 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	160,00 (17)
	663,63 (1)
	-6,70 (10)
	-12,65 (1)
	-5,32 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	138,63 (17)
	573,31 (1)
	-2,79 (10)
	-5,26 (1)
	-0,50 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	117,25 (17)
	482,99 (1)
	-0,49 (10)
	-0,93 (1)
	1,12 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	96,29 (17)
	394,37 (1)
	0,41 (10)
	0,77 (1)
	1,12 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	75,45 (17)
	306,17 (1)
	0,52 (10)
	0,99 (1)
	0,62 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	54,61 (17)
	217,97 (1)
	0,32 (10)
	0,60 (1)
	0,17 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	33,76 (17)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 7

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	390,73 (7)
	1024,91 (1)
	35,21 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	356,61 (7)
	934,59 (1)
	3,89 (10)
	11,61 (1)
	-18,01 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	322,49 (7)
	844,27 (1)
	-6,33 (10)
	-18,93 (1)
	-16,13 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	288,37 (7)
	753,95 (1)
	-6,83 (10)
	-20,39 (1)
	-9,10 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	254,25 (7)
	663,63 (1)
	-4,23 (10)
	-12,65 (1)
	-3,36 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	220,13 (7)
	573,31 (1)
	-1,76 (10)
	-5,26 (1)
	-0,31 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	186,02 (7)
	482,99 (1)
	-0,31 (10)
	-0,93 (1)
	0,71 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	152,56 (7)
	394,37 (1)
	0,26 (10)
	0,77 (1)
	0,71 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	119,27 (7)
	306,17 (1)
	0,33 (10)
	0,99 (1)
	0,39 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	85,99 (7)
	217,97 (1)
	0,20 (10)
	0,60 (1)
	0,11 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	52,70 (7)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 8

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	267,06 (17)
	1024,91 (1)
	53,28 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	243,79 (17)
	934,59 (1)
	5,88 (10)
	11,61 (1)
	-27,25 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	220,52 (17)
	844,27 (1)
	-9,58 (10)
	-18,93 (1)
	-24,40 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	197,25 (17)
	753,95 (1)
	-10,33 (10)
	-20,39 (1)
	-13,77 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	173,99 (17)
	663,63 (1)
	-6,41 (10)
	-12,65 (1)
	-5,09 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	150,72 (17)
	573,31 (1)
	-2,66 (10)
	-5,26 (1)
	-0,47 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	127,45 (17)
	482,99 (1)
	-0,47 (10)
	-0,93 (1)
	1,07 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	104,64 (17)
	394,37 (1)
	0,39 (10)
	0,77 (1)
	1,07 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	81,95 (17)
	306,17 (1)
	0,50 (10)
	0,99 (1)
	0,59 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	59,26 (17)
	217,97 (1)
	0,30 (10)
	0,60 (1)
	0,16 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	36,57 (17)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 9

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	417,37 (4)
	1024,91 (1)
	39,58 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	375,25 (4)
	934,59 (1)
	4,37 (10)
	11,61 (1)
	-20,24 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	333,12 (4)
	844,27 (1)
	-7,12 (10)
	-18,93 (1)
	-18,13 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	291,00 (4)
	753,95 (1)
	-7,67 (10)
	-20,39 (1)
	-10,23 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	248,87 (4)
	663,63 (1)
	-4,76 (10)
	-12,65 (1)
	-3,78 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	206,75 (4)
	573,31 (1)
	-1,98 (10)
	-5,26 (1)
	-0,35 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	164,62 (4)
	482,99 (1)
	-0,35 (10)
	-0,93 (1)
	0,80 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	123,31 (4)
	394,37 (1)
	0,29 (10)
	0,77 (1)
	0,80 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	82,20 (4)
	306,17 (1)
	0,37 (10)
	0,99 (1)
	0,44 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	41,10 (4)
	217,97 (1)
	0,22 (10)
	0,60 (1)
	0,12 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (0)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 10

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	306,67 (15)
	1024,91 (1)
	49,24 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	275,72 (15)
	934,59 (1)
	5,44 (10)
	11,61 (1)
	-25,18 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	244,76 (15)
	844,27 (1)
	-8,86 (10)
	-18,93 (1)
	-22,55 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	213,81 (15)
	753,95 (1)
	-9,55 (10)
	-20,39 (1)
	-12,72 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	182,85 (15)
	663,63 (1)
	-5,92 (10)
	-12,65 (1)
	-4,70 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	151,90 (15)
	573,31 (1)
	-2,46 (10)
	-5,26 (1)
	-0,44 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	120,94 (15)
	482,99 (1)
	-0,44 (10)
	-0,93 (1)
	0,99 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	90,59 (15)
	394,37 (1)
	0,36 (10)
	0,77 (1)
	0,99 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	64,53 (1)
	306,17 (1)
	0,46 (10)
	0,99 (1)
	0,55 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	46,79 (1)
	217,97 (1)
	0,28 (10)
	0,60 (1)
	0,15 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	29,04 (1)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 11

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	212,97 (10)
	1024,91 (1)
	17,63 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	191,47 (10)
	934,59 (1)
	1,95 (10)
	11,61 (1)
	-9,02 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	169,97 (10)
	844,27 (1)
	-3,17 (10)
	-18,93 (1)
	-8,07 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	148,47 (10)
	753,95 (1)
	-3,42 (10)
	-20,39 (1)
	-4,56 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	126,97 (10)
	663,63 (1)
	-2,12 (10)
	-12,65 (1)
	-1,68 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	105,47 (10)
	573,31 (1)
	-0,88 (10)
	-5,26 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	83,97 (10)
	482,99 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)
	0,36 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	62,89 (10)
	394,37 (1)
	0,13 (10)
	0,77 (1)
	0,35 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	41,93 (10)
	306,17 (1)
	0,17 (10)
	0,99 (1)
	0,20 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	20,96 (10)
	217,97 (1)
	0,10 (10)
	0,60 (1)
	0,05 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (5)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 12

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	431,88 (15)
	1024,91 (1)
	30,60 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	394,15 (15)
	934,59 (1)
	3,38 (10)
	11,61 (1)
	-15,65 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	356,42 (15)
	844,27 (1)
	-5,50 (10)
	-18,93 (1)
	-14,02 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	318,69 (15)
	753,95 (1)
	-5,93 (10)
	-20,39 (1)
	-7,91 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	280,96 (15)
	663,63 (1)
	-3,68 (10)
	-12,65 (1)
	-2,92 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	243,23 (15)
	573,31 (1)
	-1,53 (10)
	-5,26 (1)
	-0,27 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	205,50 (15)
	482,99 (1)
	-0,27 (10)
	-0,93 (1)
	0,62 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	168,50 (15)
	394,37 (1)
	0,22 (10)
	0,77 (1)
	0,61 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	131,69 (15)
	306,17 (1)
	0,29 (10)
	0,99 (1)
	0,34 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	94,88 (15)
	217,97 (1)
	0,17 (10)
	0,60 (1)
	0,09 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	58,07 (15)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 13

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	434,15 (4)
	1024,91 (1)
	31,02 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	396,22 (4)
	934,59 (1)
	3,42 (10)
	11,61 (1)
	-15,86 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	358,29 (4)
	844,27 (1)
	-5,58 (10)
	-18,93 (1)
	-14,21 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	320,36 (4)
	753,95 (1)
	-6,01 (10)
	-20,39 (1)
	-8,02 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	282,44 (4)
	663,63 (1)
	-3,73 (10)
	-12,65 (1)
	-2,96 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	244,51 (4)
	573,31 (1)
	-1,55 (10)
	-5,26 (1)
	-0,28 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	206,58 (4)
	482,99 (1)
	-0,27 (10)
	-0,93 (1)
	0,62 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	169,38 (4)
	394,37 (1)
	0,23 (10)
	0,77 (1)
	0,62 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	132,38 (4)
	306,17 (1)
	0,29 (10)
	0,99 (1)
	0,34 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	95,37 (4)
	217,97 (1)
	0,18 (10)
	0,60 (1)
	0,10 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	58,37 (4)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 14

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	54,74 (3)
	1024,91 (1)
	10,35 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	49,20 (3)
	934,59 (1)
	1,14 (10)
	11,61 (1)
	-5,29 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	43,67 (3)
	844,27 (1)
	-1,86 (10)
	-18,93 (1)
	-4,74 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	38,13 (3)
	753,95 (1)
	-2,01 (10)
	-20,39 (1)
	-2,67 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	32,60 (3)
	663,63 (1)
	-1,24 (10)
	-12,65 (1)
	-0,99 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	27,06 (3)
	573,31 (1)
	-0,52 (10)
	-5,26 (1)
	-0,09 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	21,53 (3)
	482,99 (1)
	-0,09 (10)
	-0,93 (1)
	0,21 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	16,12 (3)
	394,37 (1)
	0,08 (10)
	0,77 (1)
	0,21 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	10,75 (3)
	306,17 (1)
	0,10 (10)
	0,99 (1)
	0,11 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	5,37 (3)
	217,97 (1)
	0,06 (10)
	0,60 (1)
	0,03 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (4)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 15

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	279,97 (15)
	1024,91 (1)
	19,76 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	251,71 (15)
	934,59 (1)
	2,18 (10)
	11,61 (1)
	-10,10 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	223,45 (15)
	844,27 (1)
	-3,55 (10)
	-18,93 (1)
	-9,05 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	195,19 (15)
	753,95 (1)
	-3,83 (10)
	-20,39 (1)
	-5,11 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	166,92 (15)
	663,63 (1)
	-2,38 (10)
	-12,65 (1)
	-1,89 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	138,66 (15)
	573,31 (1)
	-0,99 (10)
	-5,26 (1)
	-0,18 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	110,40 (15)
	482,99 (1)
	-0,17 (10)
	-0,93 (1)
	0,40 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	82,69 (15)
	394,37 (1)
	0,14 (10)
	0,77 (1)
	0,40 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	59,94 (1)
	306,17 (1)
	0,19 (10)
	0,99 (1)
	0,22 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	43,50 (1)
	217,97 (1)
	0,11 (10)
	0,60 (1)
	0,06 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	27,06 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 16

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	405,33 (15)
	1024,91 (1)
	27,72 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	369,93 (15)
	934,59 (1)
	3,06 (10)
	11,61 (1)
	-14,18 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	334,53 (15)
	844,27 (1)
	-4,99 (10)
	-18,93 (1)
	-12,70 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	299,13 (15)
	753,95 (1)
	-5,38 (10)
	-20,39 (1)
	-7,16 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	263,73 (15)
	663,63 (1)
	-3,33 (10)
	-12,65 (1)
	-2,65 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	228,33 (15)
	573,31 (1)
	-1,39 (10)
	-5,26 (1)
	-0,25 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	192,93 (15)
	482,99 (1)
	-0,24 (10)
	-0,93 (1)
	0,56 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	158,22 (15)
	394,37 (1)
	0,20 (10)
	0,77 (1)
	0,56 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	123,68 (15)
	306,17 (1)
	0,26 (10)
	0,99 (1)
	0,31 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	89,14 (15)
	217,97 (1)
	0,16 (10)
	0,60 (1)
	0,09 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	54,61 (15)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 17

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	212,97 (3)
	1024,91 (1)
	28,39 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	191,47 (3)
	934,59 (1)
	3,13 (10)
	11,61 (1)
	-14,52 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	169,97 (3)
	844,27 (1)
	-5,11 (10)
	-18,93 (1)
	-13,00 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	148,47 (3)
	753,95 (1)
	-5,50 (10)
	-20,39 (1)
	-7,34 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	126,97 (3)
	663,63 (1)
	-3,41 (10)
	-12,65 (1)
	-2,71 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	105,47 (3)
	573,31 (1)
	-1,42 (10)
	-5,26 (1)
	-0,25 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	83,97 (3)
	482,99 (1)
	-0,25 (10)
	-0,93 (1)
	0,57 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	62,89 (3)
	394,37 (1)
	0,21 (10)
	0,77 (1)
	0,57 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	41,93 (3)
	306,17 (1)
	0,27 (10)
	0,99 (1)
	0,31 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	20,96 (3)
	217,97 (1)
	0,16 (10)
	0,60 (1)
	0,09 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (2)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 18

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	118,70 (16)
	1024,91 (1)
	12,26 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	106,71 (16)
	934,59 (1)
	1,35 (10)
	11,61 (1)
	-6,27 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	94,73 (16)
	844,27 (1)
	-2,21 (10)
	-18,93 (1)
	-5,62 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	82,74 (16)
	753,95 (1)
	-2,38 (10)
	-20,39 (1)
	-3,17 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	73,08 (1)
	663,63 (1)
	-1,47 (10)
	-12,65 (1)
	-1,17 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	63,45 (1)
	573,31 (1)
	-0,61 (10)
	-5,26 (1)
	-0,11 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	53,82 (1)
	482,99 (1)
	-0,11 (10)
	-0,93 (1)
	0,25 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	44,40 (1)
	394,37 (1)
	0,09 (10)
	0,77 (1)
	0,25 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	35,03 (1)
	306,17 (1)
	0,12 (10)
	0,99 (1)
	0,14 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	25,66 (1)
	217,97 (1)
	0,07 (10)
	0,60 (1)
	0,04 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	16,29 (1)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 19

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	397,39 (15)
	1024,91 (1)
	35,55 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	357,28 (15)
	934,59 (1)
	3,93 (10)
	11,61 (1)
	-18,18 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	317,17 (15)
	844,27 (1)
	-6,40 (10)
	-18,93 (1)
	-16,28 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	277,07 (15)
	753,95 (1)
	-6,89 (10)
	-20,39 (1)
	-9,19 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	236,96 (15)
	663,63 (1)
	-4,27 (10)
	-12,65 (1)
	-3,39 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	196,85 (15)
	573,31 (1)
	-1,78 (10)
	-5,26 (1)
	-0,32 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	156,74 (15)
	482,99 (1)
	-0,31 (10)
	-0,93 (1)
	0,72 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	117,40 (15)
	394,37 (1)
	0,26 (10)
	0,77 (1)
	0,71 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	91,52 (1)
	306,17 (1)
	0,33 (10)
	0,99 (1)
	0,39 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	66,11 (1)
	217,97 (1)
	0,20 (10)
	0,60 (1)
	0,11 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	40,71 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 20

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	159,01 (3)
	1024,91 (1)
	14,24 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	142,96 (3)
	934,59 (1)
	1,57 (10)
	11,61 (1)
	-7,28 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	126,90 (3)
	844,27 (1)
	-2,56 (10)
	-18,93 (1)
	-6,52 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	110,84 (3)
	753,95 (1)
	-2,76 (10)
	-20,39 (1)
	-3,68 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	94,79 (3)
	663,63 (1)
	-1,71 (10)
	-12,65 (1)
	-1,36 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	78,73 (3)
	573,31 (1)
	-0,71 (10)
	-5,26 (1)
	-0,13 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	62,67 (3)
	482,99 (1)
	-0,13 (10)
	-0,93 (1)
	0,29 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	46,94 (3)
	394,37 (1)
	0,10 (10)
	0,77 (1)
	0,29 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	31,29 (3)
	306,17 (1)
	0,13 (10)
	0,99 (1)
	0,16 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	15,65 (3)
	217,97 (1)
	0,08 (10)
	0,60 (1)
	0,04 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (3)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 21

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-210,15 (15)
	1024,91 (1)
	34,75 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-188,96 (15)
	934,59 (1)
	3,84 (10)
	11,61 (1)
	-17,77 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-167,77 (15)
	844,27 (1)
	-6,25 (10)
	-18,93 (1)
	-15,92 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-146,58 (15)
	753,95 (1)
	-6,74 (10)
	-20,39 (1)
	-8,98 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-125,38 (15)
	663,63 (1)
	-4,18 (10)
	-12,65 (1)
	-3,32 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-104,19 (15)
	573,31 (1)
	-1,74 (10)
	-5,26 (1)
	-0,31 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-83,00 (15)
	482,99 (1)
	-0,31 (10)
	-0,93 (1)
	0,70 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-62,18 (15)
	394,37 (1)
	0,25 (10)
	0,77 (1)
	0,70 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-41,45 (15)
	306,17 (1)
	0,33 (10)
	0,99 (1)
	0,39 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-20,73 (15)
	217,97 (1)
	0,20 (10)
	0,60 (1)
	0,11 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (6)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 22

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-183,95 (2)
	1024,91 (1)
	23,40 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-165,40 (2)
	934,59 (1)
	2,58 (10)
	11,61 (1)
	-11,96 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-146,85 (2)
	844,27 (1)
	-4,21 (10)
	-18,93 (1)
	-10,72 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-128,30 (2)
	753,95 (1)
	-4,54 (10)
	-20,39 (1)
	-6,05 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	113,20 (1)
	663,63 (1)
	-2,81 (10)
	-12,65 (1)
	-2,23 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	98,15 (1)
	573,31 (1)
	-1,17 (10)
	-5,26 (1)
	-0,21 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	83,10 (1)
	482,99 (1)
	-0,21 (10)
	-0,93 (1)
	0,47 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	68,35 (1)
	394,37 (1)
	0,17 (10)
	0,77 (1)
	0,47 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	53,69 (1)
	306,17 (1)
	0,22 (10)
	0,99 (1)
	0,26 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	39,02 (1)
	217,97 (1)
	0,13 (10)
	0,60 (1)
	0,07 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	24,36 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 23

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	268,96 (15)
	1024,91 (1)
	25,48 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	241,81 (15)
	934,59 (1)
	2,81 (10)
	11,61 (1)
	-13,03 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	214,66 (15)
	844,27 (1)
	-4,58 (10)
	-18,93 (1)
	-11,67 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	187,51 (15)
	753,95 (1)
	-4,94 (10)
	-20,39 (1)
	-6,58 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	160,36 (15)
	663,63 (1)
	-3,06 (10)
	-12,65 (1)
	-2,43 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	137,44 (1)
	573,31 (1)
	-1,27 (10)
	-5,26 (1)
	-0,23 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	116,25 (1)
	482,99 (1)
	-0,23 (10)
	-0,93 (1)
	0,51 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	95,47 (1)
	394,37 (1)
	0,19 (10)
	0,77 (1)
	0,51 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	74,81 (1)
	306,17 (1)
	0,24 (10)
	0,99 (1)
	0,28 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	54,15 (1)
	217,97 (1)
	0,14 (10)
	0,60 (1)
	0,08 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	33,49 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 24

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	121,52 (16)
	1024,91 (1)
	12,26 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	109,25 (16)
	934,59 (1)
	1,35 (10)
	11,61 (1)
	-6,27 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	96,97 (16)
	844,27 (1)
	-2,20 (10)
	-18,93 (1)
	-5,61 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	86,15 (1)
	753,95 (1)
	-2,38 (10)
	-20,39 (1)
	-3,17 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	76,11 (1)
	663,63 (1)
	-1,47 (10)
	-12,65 (1)
	-1,17 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	66,07 (1)
	573,31 (1)
	-0,61 (10)
	-5,26 (1)
	-0,11 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	56,04 (1)
	482,99 (1)
	-0,11 (10)
	-0,93 (1)
	0,25 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	46,21 (1)
	394,37 (1)
	0,09 (10)
	0,77 (1)
	0,25 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	36,44 (1)
	306,17 (1)
	0,12 (10)
	0,99 (1)
	0,14 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	26,67 (1)
	217,97 (1)
	0,07 (10)
	0,60 (1)
	0,04 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	16,90 (1)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 25

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-174,51 (13)
	1024,91 (1)
	12,98 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-156,92 (13)
	934,59 (1)
	1,43 (10)
	11,61 (1)
	-6,64 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-139,32 (13)
	844,27 (1)
	-2,33 (10)
	-18,93 (1)
	-5,95 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-121,72 (13)
	753,95 (1)
	-2,52 (10)
	-20,39 (1)
	-3,35 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-104,13 (13)
	663,63 (1)
	-1,56 (10)
	-12,65 (1)
	-1,24 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-86,53 (13)
	573,31 (1)
	-0,65 (10)
	-5,26 (1)
	-0,12 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-68,93 (13)
	482,99 (1)
	-0,11 (10)
	-0,93 (1)
	0,26 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-51,64 (13)
	394,37 (1)
	0,09 (10)
	0,77 (1)
	0,26 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-34,43 (13)
	306,17 (1)
	0,12 (10)
	0,99 (1)
	0,14 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-17,21 (13)
	217,97 (1)
	0,07 (10)
	0,60 (1)
	0,04 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (7)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 26

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	356,45 (4)
	1024,91 (1)
	47,07 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	325,34 (4)
	934,59 (1)
	5,20 (10)
	11,61 (1)
	-24,07 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	294,23 (4)
	844,27 (1)
	-8,47 (10)
	-18,93 (1)
	-21,56 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	263,12 (4)
	753,95 (1)
	-9,13 (10)
	-20,39 (1)
	-12,16 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	232,01 (4)
	663,63 (1)
	-5,66 (10)
	-12,65 (1)
	-4,49 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	200,90 (4)
	573,31 (1)
	-2,35 (10)
	-5,26 (1)
	-0,42 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	169,78 (4)
	482,99 (1)
	-0,42 (10)
	-0,93 (1)
	0,95 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	139,28 (4)
	394,37 (1)
	0,34 (10)
	0,77 (1)
	0,95 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	108,93 (4)
	306,17 (1)
	0,44 (10)
	0,99 (1)
	0,52 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	78,58 (4)
	217,97 (1)
	0,27 (10)
	0,60 (1)
	0,15 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	48,23 (4)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 27

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	355,92 (7)
	1024,91 (1)
	44,53 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	324,85 (7)
	934,59 (1)
	4,92 (10)
	11,61 (1)
	-22,78 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	293,79 (7)
	844,27 (1)
	-8,01 (10)
	-18,93 (1)
	-20,40 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	262,72 (7)
	753,95 (1)
	-8,63 (10)
	-20,39 (1)
	-11,51 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	231,66 (7)
	663,63 (1)
	-5,35 (10)
	-12,65 (1)
	-4,25 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	200,59 (7)
	573,31 (1)
	-2,23 (10)
	-5,26 (1)
	-0,40 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	169,53 (7)
	482,99 (1)
	-0,39 (10)
	-0,93 (1)
	0,90 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	139,07 (7)
	394,37 (1)
	0,33 (10)
	0,77 (1)
	0,89 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	108,77 (7)
	306,17 (1)
	0,42 (10)
	0,99 (1)
	0,49 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	78,46 (7)
	217,97 (1)
	0,25 (10)
	0,60 (1)
	0,14 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	48,16 (7)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 28

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	342,96 (7)
	1024,91 (1)
	43,46 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	313,04 (7)
	934,59 (1)
	4,80 (10)
	11,61 (1)
	-22,22 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	283,11 (7)
	844,27 (1)
	-7,82 (10)
	-18,93 (1)
	-19,90 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	253,18 (7)
	753,95 (1)
	-8,43 (10)
	-20,39 (1)
	-11,23 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	223,25 (7)
	663,63 (1)
	-5,22 (10)
	-12,65 (1)
	-4,15 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	193,32 (7)
	573,31 (1)
	-2,17 (10)
	-5,26 (1)
	-0,39 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	163,40 (7)
	482,99 (1)
	-0,38 (10)
	-0,93 (1)
	0,88 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	134,05 (7)
	394,37 (1)
	0,32 (10)
	0,77 (1)
	0,87 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	104,86 (7)
	306,17 (1)
	0,41 (10)
	0,99 (1)
	0,48 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	75,66 (7)
	217,97 (1)
	0,25 (10)
	0,60 (1)
	0,13 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	46,47 (7)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 29

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	424,40 (4)
	1024,91 (1)
	32,47 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	381,57 (4)
	934,59 (1)
	3,58 (10)
	11,61 (1)
	-16,60 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	338,73 (4)
	844,27 (1)
	-5,84 (10)
	-18,93 (1)
	-14,87 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	295,90 (4)
	753,95 (1)
	-6,29 (10)
	-20,39 (1)
	-8,39 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	253,07 (4)
	663,63 (1)
	-3,90 (10)
	-12,65 (1)
	-3,10 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	210,23 (4)
	573,31 (1)
	-1,62 (10)
	-5,26 (1)
	-0,29 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	167,40 (4)
	482,99 (1)
	-0,29 (10)
	-0,93 (1)
	0,65 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	125,38 (4)
	394,37 (1)
	0,24 (10)
	0,77 (1)
	0,65 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	83,59 (4)
	306,17 (1)
	0,31 (10)
	0,99 (1)
	0,36 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	41,79 (4)
	217,97 (1)
	0,18 (10)
	0,60 (1)
	0,10 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (6)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 30

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	282,91 (10)
	1024,91 (1)
	39,63 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	254,36 (10)
	934,59 (1)
	4,38 (10)
	11,61 (1)
	-20,27 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	225,80 (10)
	844,27 (1)
	-7,13 (10)
	-18,93 (1)
	-18,15 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	197,24 (10)
	753,95 (1)
	-7,68 (10)
	-20,39 (1)
	-10,24 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	168,68 (10)
	663,63 (1)
	-4,77 (10)
	-12,65 (1)
	-3,78 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	140,12 (10)
	573,31 (1)
	-1,98 (10)
	-5,26 (1)
	-0,35 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	111,57 (10)
	482,99 (1)
	-0,35 (10)
	-0,93 (1)
	0,80 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	83,56 (10)
	394,37 (1)
	0,29 (10)
	0,77 (1)
	0,80 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	55,71 (10)
	306,17 (1)
	0,37 (10)
	0,99 (1)
	0,44 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	27,85 (10)
	217,97 (1)
	0,22 (10)
	0,60 (1)
	0,12 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (8)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 31

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-272,03 (15)
	1024,91 (1)
	19,26 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-244,59 (15)
	934,59 (1)
	2,13 (10)
	11,61 (1)
	-9,85 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-217,16 (15)
	844,27 (1)
	-3,46 (10)
	-18,93 (1)
	-8,82 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-189,72 (15)
	753,95 (1)
	-3,73 (10)
	-20,39 (1)
	-4,98 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-162,29 (15)
	663,63 (1)
	-2,32 (10)
	-12,65 (1)
	-1,84 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-134,85 (15)
	573,31 (1)
	-0,96 (10)
	-5,26 (1)
	-0,17 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-107,41 (15)
	482,99 (1)
	-0,17 (10)
	-0,93 (1)
	0,39 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-80,46 (15)
	394,37 (1)
	0,14 (10)
	0,77 (1)
	0,39 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-53,64 (15)
	306,17 (1)
	0,18 (10)
	0,99 (1)
	0,21 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-26,82 (15)
	217,97 (1)
	0,11 (10)
	0,60 (1)
	0,06 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	13,15 (2)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 32

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	221,31 (15)
	1024,91 (1)
	18,21 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	198,97 (15)
	934,59 (1)
	2,01 (10)
	11,61 (1)
	-9,31 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	176,63 (15)
	844,27 (1)
	-3,28 (10)
	-18,93 (1)
	-8,34 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	154,29 (15)
	753,95 (1)
	-3,53 (10)
	-20,39 (1)
	-4,71 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	131,94 (15)
	663,63 (1)
	-2,19 (10)
	-12,65 (1)
	-1,74 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	114,22 (1)
	573,31 (1)
	-0,91 (10)
	-5,26 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	96,66 (1)
	482,99 (1)
	-0,16 (10)
	-0,93 (1)
	0,37 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	79,45 (1)
	394,37 (1)
	0,13 (10)
	0,77 (1)
	0,37 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	62,33 (1)
	306,17 (1)
	0,17 (10)
	0,99 (1)
	0,20 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	45,21 (1)
	217,97 (1)
	0,10 (10)
	0,60 (1)
	0,06 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	28,09 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 33

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-201,82 (17)
	1024,91 (1)
	7,36 (15)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-181,47 (17)
	934,59 (1)
	0,81 (15)
	11,61 (1)
	-3,76 (15)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-161,11 (17)
	844,27 (1)
	-1,32 (15)
	-18,93 (1)
	-3,37 (15)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-140,76 (17)
	753,95 (1)
	-1,43 (15)
	-20,39 (1)
	-1,90 (15)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-120,41 (17)
	663,63 (1)
	-0,88 (15)
	-12,65 (1)
	-0,70 (15)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-100,06 (17)
	573,31 (1)
	-0,37 (15)
	-5,26 (1)
	-0,07 (15)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-79,71 (17)
	482,99 (1)
	-0,07 (15)
	-0,93 (1)
	0,15 (15)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-59,71 (17)
	394,37 (1)
	0,05 (15)
	0,77 (1)
	0,15 (15)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-39,81 (17)
	306,17 (1)
	0,07 (15)
	0,99 (1)
	0,08 (15)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-19,90 (17)
	217,97 (1)
	0,04 (15)
	0,60 (1)
	0,02 (15)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (0)
	138,60 (1)
	0,00 (15)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 34

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-165,09 (7)
	1024,91 (1)
	9,61 (15)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-148,44 (7)
	934,59 (1)
	1,06 (15)
	11,61 (1)
	-4,91 (15)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-131,80 (7)
	844,27 (1)
	-1,73 (15)
	-18,93 (1)
	-4,40 (15)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-115,15 (7)
	753,95 (1)
	-1,86 (15)
	-20,39 (1)
	-2,48 (15)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-98,51 (7)
	663,63 (1)
	-1,15 (15)
	-12,65 (1)
	-0,92 (15)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-81,86 (7)
	573,31 (1)
	-0,48 (15)
	-5,26 (1)
	-0,09 (15)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-65,22 (7)
	482,99 (1)
	-0,08 (15)
	-0,93 (1)
	0,19 (15)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-48,85 (7)
	394,37 (1)
	0,07 (15)
	0,77 (1)
	0,19 (15)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-32,57 (7)
	306,17 (1)
	0,09 (15)
	0,99 (1)
	0,11 (15)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-16,28 (7)
	217,97 (1)
	0,05 (15)
	0,60 (1)
	0,03 (15)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (11)
	138,60 (1)
	0,00 (15)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 35

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-178,85 (4)
	1024,91 (1)
	16,30 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-160,82 (4)
	934,59 (1)
	1,80 (10)
	11,61 (1)
	-8,34 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-142,78 (4)
	844,27 (1)
	-2,93 (10)
	-18,93 (1)
	-7,47 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-124,75 (4)
	753,95 (1)
	-3,16 (10)
	-20,39 (1)
	-4,21 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-106,71 (4)
	663,63 (1)
	-1,96 (10)
	-12,65 (1)
	-1,56 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-88,68 (4)
	573,31 (1)
	-0,82 (10)
	-5,26 (1)
	-0,14 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-70,65 (4)
	482,99 (1)
	-0,14 (10)
	-0,93 (1)
	0,33 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-52,92 (4)
	394,37 (1)
	0,12 (10)
	0,77 (1)
	0,33 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-35,28 (4)
	306,17 (1)
	0,15 (10)
	0,99 (1)
	0,18 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-17,64 (4)
	217,97 (1)
	0,09 (10)
	0,60 (1)
	0,05 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	16,43 (13)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 36

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	306,27 (15)
	1024,91 (1)
	49,38 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	275,36 (15)
	934,59 (1)
	5,45 (10)
	11,61 (1)
	-25,25 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	244,44 (15)
	844,27 (1)
	-8,88 (10)
	-18,93 (1)
	-22,61 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	213,53 (15)
	753,95 (1)
	-9,57 (10)
	-20,39 (1)
	-12,76 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	182,61 (15)
	663,63 (1)
	-5,94 (10)
	-12,65 (1)
	-4,71 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	151,70 (15)
	573,31 (1)
	-2,47 (10)
	-5,26 (1)
	-0,44 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	120,78 (15)
	482,99 (1)
	-0,44 (10)
	-0,93 (1)
	0,99 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	93,80 (1)
	394,37 (1)
	0,36 (10)
	0,77 (1)
	0,99 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	73,51 (1)
	306,17 (1)
	0,46 (10)
	0,99 (1)
	0,55 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	53,22 (1)
	217,97 (1)
	0,28 (10)
	0,60 (1)
	0,15 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	32,92 (1)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 37

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	275,05 (4)
	1024,91 (1)
	56,11 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	251,08 (4)
	934,59 (1)
	6,20 (10)
	11,61 (1)
	-28,70 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	227,11 (4)
	844,27 (1)
	-10,09 (10)
	-18,93 (1)
	-25,70 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	203,14 (4)
	753,95 (1)
	-10,88 (10)
	-20,39 (1)
	-14,50 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	179,17 (4)
	663,63 (1)
	-6,75 (10)
	-12,65 (1)
	-5,36 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	155,20 (4)
	573,31 (1)
	-2,81 (10)
	-5,26 (1)
	-0,50 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	131,23 (4)
	482,99 (1)
	-0,50 (10)
	-0,93 (1)
	1,13 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	107,73 (4)
	394,37 (1)
	0,41 (10)
	0,77 (1)
	1,13 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	84,36 (4)
	306,17 (1)
	0,53 (10)
	0,99 (1)
	0,62 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	60,99 (4)
	217,97 (1)
	0,32 (10)
	0,60 (1)
	0,17 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	37,61 (4)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 38

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	406,15 (15)
	1024,91 (1)
	26,44 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	365,16 (15)
	934,59 (1)
	2,92 (10)
	11,61 (1)
	-13,52 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	324,17 (15)
	844,27 (1)
	-4,76 (10)
	-18,93 (1)
	-12,11 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	283,17 (15)
	753,95 (1)
	-5,13 (10)
	-20,39 (1)
	-6,83 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	242,18 (15)
	663,63 (1)
	-3,18 (10)
	-12,65 (1)
	-2,52 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	201,19 (15)
	573,31 (1)
	-1,32 (10)
	-5,26 (1)
	-0,23 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	160,20 (15)
	482,99 (1)
	-0,23 (10)
	-0,93 (1)
	0,53 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	119,99 (15)
	394,37 (1)
	0,19 (10)
	0,77 (1)
	0,53 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	82,82 (1)
	306,17 (1)
	0,25 (10)
	0,99 (1)
	0,29 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	59,89 (1)
	217,97 (1)
	0,15 (10)
	0,60 (1)
	0,08 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	36,95 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 39

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	135,89 (15)
	1024,91 (1)
	62,91 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	122,17 (15)
	934,59 (1)
	6,95 (10)
	11,61 (1)
	-32,17 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	108,44 (15)
	844,27 (1)
	-11,32 (10)
	-18,93 (1)
	-28,82 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	94,72 (15)
	753,95 (1)
	-12,20 (10)
	-20,39 (1)
	-16,26 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	81,00 (15)
	663,63 (1)
	-7,56 (10)
	-12,65 (1)
	-6,01 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	67,27 (15)
	573,31 (1)
	-3,15 (10)
	-5,26 (1)
	-0,56 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	53,55 (15)
	482,99 (1)
	-0,56 (10)
	-0,93 (1)
	1,27 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	41,32 (1)
	394,37 (1)
	0,46 (10)
	0,77 (1)
	1,26 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	32,63 (1)
	306,17 (1)
	0,59 (10)
	0,99 (1)
	0,70 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	23,94 (1)
	217,97 (1)
	0,36 (10)
	0,60 (1)
	0,19 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	17,08 (4)
	138,60 (1)
	0,02 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 40

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	410,24 (17)
	1024,91 (1)
	29,58 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	374,41 (17)
	934,59 (1)
	3,27 (10)
	11,61 (1)
	-15,12 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	338,58 (17)
	844,27 (1)
	-5,32 (10)
	-18,93 (1)
	-13,55 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	302,75 (17)
	753,95 (1)
	-5,73 (10)
	-20,39 (1)
	-7,64 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	266,92 (17)
	663,63 (1)
	-3,56 (10)
	-12,65 (1)
	-2,82 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	231,09 (17)
	573,31 (1)
	-1,48 (10)
	-5,26 (1)
	-0,26 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	195,26 (17)
	482,99 (1)
	-0,26 (10)
	-0,93 (1)
	0,60 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	160,12 (17)
	394,37 (1)
	0,22 (10)
	0,77 (1)
	0,59 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	125,16 (17)
	306,17 (1)
	0,28 (10)
	0,99 (1)
	0,33 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	90,20 (17)
	217,97 (1)
	0,17 (10)
	0,60 (1)
	0,09 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	55,25 (17)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 41

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	375,83 (4)
	1024,91 (1)
	37,71 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	337,90 (4)
	934,59 (1)
	4,16 (10)
	11,61 (1)
	-19,28 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	299,97 (4)
	844,27 (1)
	-6,78 (10)
	-18,93 (1)
	-17,27 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	262,03 (4)
	753,95 (1)
	-7,31 (10)
	-20,39 (1)
	-9,74 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	224,10 (4)
	663,63 (1)
	-4,53 (10)
	-12,65 (1)
	-3,60 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	186,17 (4)
	573,31 (1)
	-1,89 (10)
	-5,26 (1)
	-0,33 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	148,23 (4)
	482,99 (1)
	-0,33 (10)
	-0,93 (1)
	0,76 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	111,03 (4)
	394,37 (1)
	0,28 (10)
	0,77 (1)
	0,76 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	74,02 (4)
	306,17 (1)
	0,35 (10)
	0,99 (1)
	0,42 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	37,01 (4)
	217,97 (1)
	0,21 (10)
	0,60 (1)
	0,12 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (5)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 42

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	383,25 (4)
	1024,91 (1)
	43,99 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	344,57 (4)
	934,59 (1)
	4,86 (10)
	11,61 (1)
	-22,50 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	305,89 (4)
	844,27 (1)
	-7,91 (10)
	-18,93 (1)
	-20,15 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	267,21 (4)
	753,95 (1)
	-8,53 (10)
	-20,39 (1)
	-11,37 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	228,53 (4)
	663,63 (1)
	-5,29 (10)
	-12,65 (1)
	-4,20 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	189,84 (4)
	573,31 (1)
	-2,20 (10)
	-5,26 (1)
	-0,39 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	151,16 (4)
	482,99 (1)
	-0,39 (10)
	-0,93 (1)
	0,89 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	113,22 (4)
	394,37 (1)
	0,32 (10)
	0,77 (1)
	0,88 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	75,48 (4)
	306,17 (1)
	0,41 (10)
	0,99 (1)
	0,49 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	37,74 (4)
	217,97 (1)
	0,25 (10)
	0,60 (1)
	0,14 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	17,75 (11)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 43

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-200,86 (4)
	1024,91 (1)
	24,16 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-180,60 (4)
	934,59 (1)
	2,67 (10)
	11,61 (1)
	-12,35 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-160,35 (4)
	844,27 (1)
	-4,35 (10)
	-18,93 (1)
	-11,06 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-140,09 (4)
	753,95 (1)
	-4,68 (10)
	-20,39 (1)
	-6,24 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-119,84 (4)
	663,63 (1)
	-2,90 (10)
	-12,65 (1)
	-2,31 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-99,58 (4)
	573,31 (1)
	-1,21 (10)
	-5,26 (1)
	-0,21 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-79,33 (4)
	482,99 (1)
	-0,21 (10)
	-0,93 (1)
	0,49 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-59,43 (4)
	394,37 (1)
	0,18 (10)
	0,77 (1)
	0,49 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-39,62 (4)
	306,17 (1)
	0,23 (10)
	0,99 (1)
	0,27 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	24,49 (1)
	217,97 (1)
	0,14 (10)
	0,60 (1)
	0,07 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	15,58 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 44

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	296,93 (4)
	1024,91 (1)
	21,04 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	266,96 (4)
	934,59 (1)
	2,32 (10)
	11,61 (1)
	-10,76 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	236,98 (4)
	844,27 (1)
	-3,78 (10)
	-18,93 (1)
	-9,64 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	207,01 (4)
	753,95 (1)
	-4,08 (10)
	-20,39 (1)
	-5,44 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	177,04 (4)
	663,63 (1)
	-2,53 (10)
	-12,65 (1)
	-2,01 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	147,07 (4)
	573,31 (1)
	-1,05 (10)
	-5,26 (1)
	-0,19 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	117,10 (4)
	482,99 (1)
	-0,19 (10)
	-0,93 (1)
	0,42 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	87,71 (4)
	394,37 (1)
	0,15 (10)
	0,77 (1)
	0,42 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	58,47 (4)
	306,17 (1)
	0,20 (10)
	0,99 (1)
	0,23 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	29,24 (4)
	217,97 (1)
	0,12 (10)
	0,60 (1)
	0,07 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	1,92 (15)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 45

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	414,12 (15)
	1024,91 (1)
	38,21 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	372,32 (15)
	934,59 (1)
	4,22 (10)
	11,61 (1)
	-19,54 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	330,53 (15)
	844,27 (1)
	-6,87 (10)
	-18,93 (1)
	-17,50 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	288,73 (15)
	753,95 (1)
	-7,41 (10)
	-20,39 (1)
	-9,87 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	246,93 (15)
	663,63 (1)
	-4,59 (10)
	-12,65 (1)
	-3,65 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	205,14 (15)
	573,31 (1)
	-1,91 (10)
	-5,26 (1)
	-0,34 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	163,34 (15)
	482,99 (1)
	-0,34 (10)
	-0,93 (1)
	0,77 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	122,35 (15)
	394,37 (1)
	0,28 (10)
	0,77 (1)
	0,77 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	83,04 (1)
	306,17 (1)
	0,36 (10)
	0,99 (1)
	0,42 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	60,04 (1)
	217,97 (1)
	0,22 (10)
	0,60 (1)
	0,12 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	37,04 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 46

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	349,16 (15)
	1024,91 (1)
	22,58 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	313,92 (15)
	934,59 (1)
	2,49 (10)
	11,61 (1)
	-11,55 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	278,68 (15)
	844,27 (1)
	-4,06 (10)
	-18,93 (1)
	-10,34 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	243,44 (15)
	753,95 (1)
	-4,38 (10)
	-20,39 (1)
	-5,83 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	208,19 (15)
	663,63 (1)
	-2,71 (10)
	-12,65 (1)
	-2,16 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	172,95 (15)
	573,31 (1)
	-1,13 (10)
	-5,26 (1)
	-0,20 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	137,71 (15)
	482,99 (1)
	-0,20 (10)
	-0,93 (1)
	0,45 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	103,15 (15)
	394,37 (1)
	0,17 (10)
	0,77 (1)
	0,45 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	77,58 (1)
	306,17 (1)
	0,21 (10)
	0,99 (1)
	0,25 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	56,13 (1)
	217,97 (1)
	0,13 (10)
	0,60 (1)
	0,07 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	34,68 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 47

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-99,04 (13)
	1024,91 (1)
	9,72 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-89,06 (13)
	934,59 (1)
	1,07 (10)
	11,61 (1)
	-4,97 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-79,08 (13)
	844,27 (1)
	-1,75 (10)
	-18,93 (1)
	-4,45 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-69,10 (13)
	753,95 (1)
	-1,88 (10)
	-20,39 (1)
	-2,51 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-59,11 (13)
	663,63 (1)
	-1,17 (10)
	-12,65 (1)
	-0,93 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-49,13 (13)
	573,31 (1)
	-0,49 (10)
	-5,26 (1)
	-0,09 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-39,15 (13)
	482,99 (1)
	-0,09 (10)
	-0,93 (1)
	0,20 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-29,33 (13)
	394,37 (1)
	0,07 (10)
	0,77 (1)
	0,20 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-19,55 (13)
	306,17 (1)
	0,09 (10)
	0,99 (1)
	0,11 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	10,81 (14)
	217,97 (1)
	0,05 (10)
	0,60 (1)
	0,03 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	12,77 (14)
	138,60 (1)
	0,00 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 48

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-132,93 (17)
	1024,91 (1)
	2,51 (4)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-119,53 (17)
	934,59 (1)
	0,28 (4)
	11,61 (1)
	-1,28 (4)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-106,13 (17)
	844,27 (1)
	-0,45 (4)
	-18,93 (1)
	-1,15 (4)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-92,72 (17)
	753,95 (1)
	-0,49 (4)
	-20,39 (1)
	-0,65 (4)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-79,32 (17)
	663,63 (1)
	-0,30 (4)
	-12,65 (1)
	-0,24 (4)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-65,92 (17)
	573,31 (1)
	-0,13 (4)
	-5,26 (1)
	-0,02 (4)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-52,52 (17)
	482,99 (1)
	-0,02 (4)
	-0,93 (1)
	0,05 (4)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-39,35 (17)
	394,37 (1)
	0,02 (4)
	0,77 (1)
	0,05 (4)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	-26,23 (17)
	306,17 (1)
	0,02 (4)
	0,99 (1)
	0,03 (4)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	-13,12 (17)
	217,97 (1)
	0,01 (4)
	0,60 (1)
	0,01 (4)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	0,00 (11)
	138,60 (1)
	0,00 (4)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)



Palo n° 49

	n°
	Y
	N
	Nr
	T
	Tr
	M
	Mr

	 
	[m]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kNm]
	[kNm]

	1
	0,00
	-159,16 (4)
	1024,91 (1)
	15,15 (10)
	105,22 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)

	11
	1,00
	-143,11 (4)
	934,59 (1)
	1,67 (10)
	11,61 (1)
	-7,75 (10)
	-53,80 (1)

	21
	2,00
	-127,06 (4)
	844,27 (1)
	-2,73 (10)
	-18,93 (1)
	-6,94 (10)
	-48,18 (1)

	31
	3,00
	-111,02 (4)
	753,95 (1)
	-2,94 (10)
	-20,39 (1)
	-3,92 (10)
	-27,18 (1)

	41
	4,00
	-94,97 (4)
	663,63 (1)
	-1,82 (10)
	-12,65 (1)
	-1,45 (10)
	-10,04 (1)

	51
	5,00
	-78,92 (4)
	573,31 (1)
	-0,76 (10)
	-5,26 (1)
	-0,13 (10)
	-0,93 (1)

	61
	6,00
	-62,87 (4)
	482,99 (1)
	-0,13 (10)
	-0,93 (1)
	0,31 (10)
	2,12 (1)

	71
	7,00
	-47,10 (4)
	394,37 (1)
	0,11 (10)
	0,77 (1)
	0,30 (10)
	2,11 (1)

	81
	8,00
	36,86 (1)
	306,17 (1)
	0,14 (10)
	0,99 (1)
	0,17 (10)
	1,17 (1)

	91
	9,00
	26,97 (1)
	217,97 (1)
	0,09 (10)
	0,60 (1)
	0,05 (10)
	0,33 (1)

	101
	10,00
	17,08 (1)
	138,60 (1)
	0,01 (10)
	0,04 (1)
	0,00 (0)
	0,00 (1)




[image: Immagine che contiene Policromia, schermata, Elementi grafici, grafica

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 4 - Momento flettente massimo piastra/plinti Mx  (Combinazione n° 17)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, schermata, grafica

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 5 - Momento flettente minimo piastra/plinti Mx  (Combinazione n° 15)


[image: Immagine che contiene Policromia, schermata, Elementi grafici, Arte bambini

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 6 - Momento flettente massimo piastra/plinti My  (Combinazione n° 15)


[image: Immagine che contiene Policromia, schermata, Elementi grafici, Arte bambini

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 7 - Momento flettente minimo piastra/plinti My  (Combinazione n° 15)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, schermata, grafica

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 8 - Momento torcente massimo piastra/plinti Mxy  (Combinazione n° 17)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, schermata, grafica

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 9 - Momento torcente minimo piastra/plinti Mxy  (Combinazione n° 17)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, Arte bambini

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 10 - Sforzo membranale massimo piastra/plinti Nx  (Combinazione n° 12)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, Arte bambini

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 11 - Sforzo membranale minimo piastra/plinti Nx  (Combinazione n° 15)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, Arte bambini

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 12 - Sforzo membranale massimo piastra/plinti Ny  (Combinazione n° 10)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, schermata

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 13 - Sforzo membranale minimo piastra/plinti Ny  (Combinazione n° 15)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, arte

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 14 - Sforzo membranale massimo piastra/plinti Nxy  (Combinazione n° 10)


[image: Immagine che contiene Policromia, Elementi grafici, grafica, arte

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 15 - Sforzo membranale minimo piastra/plinti Nxy  (Combinazione n° 12)


[image: Immagine che contiene Rettangolo, schermata, quadrato, bianco

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 16 - Taglio massimo piastra/plinti Tx  (Inviluppo)


[image: ]
Fig. 17 - Taglio minimo piastra/plinti Tx  (Inviluppo)


[image: Immagine che contiene Rettangolo, schermata, quadrato, bianco

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 18 - Taglio massimo piastra/plinti Ty  (Inviluppo)


[image: Immagine che contiene Rettangolo, schermata, quadrato, bianco

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 19 - Taglio minimo piastra/plinti Ty  (Inviluppo)


Verifiche strutturali


Verifica a flessione


Piastra

Simbologia adottata
Is	Identificativo tratto-sezione-direzione (P: direzione principale, S: direzione secondaria)
Afi	Area di armatura lembo inferiore espressa in [cmq]
Afs	Area di armatura lembo superiore espressa in [cmq]
Mu	Momento ultimo espresso in [kNm]
Nu	Sforzo normale ultimo espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

	Is
	Afi
	Afs
	Mu
	Nu
	FS

	 
	[cmq]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	1-1-P
	12,57
	12,57
	-259,41
	-29,37
	 13.229

	1-2-P
	12,57
	12,57
	-262,52
	-18,09
	 11.221

	1-3-P
	12,57
	12,57
	-265,23
	-8,23
	 10.335

	1-4-P
	12,57
	12,57
	-268,01
	1,89
	 10.057

	1-5-P
	12,57
	12,57
	-271,24
	13,88
	 10.354

	1-6-P
	12,57
	12,57
	-274,09
	24,45
	 8.482

	1-7-P
	12,57
	12,57
	-259,41
	-29,35
	 5.304

	1-8-P
	12,57
	12,57
	-250,89
	-60,28
	 3.326

	1-9-P
	12,57
	12,57
	-261,50
	-21,79
	 2.657

	1-10-P
	12,57
	12,57
	-267,09
	-1,51
	 2.389

	1-11-P
	12,57
	12,57
	-270,54
	11,26
	 2.322

	1-12-P
	12,57
	12,57
	257,04
	-38,41
	 2.066

	1-13-P
	12,57
	12,57
	255,45
	-44,27
	 1.647

	1-14-P
	12,57
	12,57
	254,16
	-49,01
	 1.328

	1-15-P
	12,57
	12,57
	252,90
	-53,61
	 1.112

	1-16-P
	12,57
	12,57
	250,69
	-61,74
	 1.152

	1-17-P
	12,57
	12,57
	248,72
	-68,98
	 1.211

	1-18-P
	12,57
	12,57
	246,93
	-75,55
	 1.297

	1-19-P
	12,57
	12,57
	245,06
	-82,41
	 1.418

	1-20-P
	12,57
	12,57
	242,85
	-90,54
	 1.620

	1-21-P
	12,57
	12,57
	248,16
	-71,03
	 1.943

	1-22-P
	12,57
	12,57
	245,98
	-79,03
	 2.504

	1-23-P
	12,57
	12,57
	240,71
	-98,38
	 3.809

	1-24-P
	12,57
	12,57
	280,68
	50,22
	 5.438

	1-25-P
	12,57
	12,57
	280,58
	49,84
	 6.866

	1-26-P
	12,57
	12,57
	292,63
	95,74
	 8.330

	1-27-P
	12,57
	12,57
	287,34
	75,58
	 10.011

	1-28-P
	12,57
	12,57
	279,42
	45,41
	 12.439

	1-29-P
	12,57
	12,57
	266,68
	-3,03
	 16.079

	2-1-P
	18,85
	18,85
	-423,69
	98,73
	 20.507

	2-2-P
	18,85
	18,85
	-427,76
	114,57
	 15.691

	2-3-P
	18,85
	18,85
	-431,16
	127,79
	 11.393

	2-4-P
	18,85
	18,85
	-432,76
	134,05
	 8.287

	2-5-P
	18,85
	18,85
	-439,98
	162,15
	 6.511

	2-6-P
	18,85
	18,85
	-451,65
	207,58
	 5.311

	2-7-P
	18,85
	18,85
	-434,45
	140,61
	 4.120

	2-8-P
	18,85
	18,85
	-436,03
	146,76
	 3.255

	2-9-P
	18,85
	18,85
	-366,73
	-118,27
	 2.028

	2-10-P
	18,85
	18,85
	-379,90
	-68,97
	 1.501

	2-11-P
	18,85
	18,85
	-386,76
	-43,32
	 1.267

	2-12-P
	18,85
	18,85
	-391,43
	-25,85
	 1.500

	2-13-P
	18,85
	18,85
	383,00
	-56,84
	 1.976

	2-14-P
	18,85
	18,85
	379,14
	-71,15
	 1.501

	2-15-P
	18,85
	18,85
	376,67
	-80,31
	 1.250

	2-16-P
	18,85
	18,85
	373,46
	-92,24
	 1.127

	2-17-P
	18,85
	18,85
	370,92
	-101,66
	 1.061

	2-18-P
	18,85
	18,85
	368,69
	-109,93
	 1.035

	2-19-P
	18,85
	18,85
	367,08
	-115,90
	 1.278

	2-20-P
	18,85
	18,85
	376,85
	-79,65
	 1.652

	2-21-P
	18,85
	18,85
	376,98
	-79,18
	 2.080

	2-22-P
	18,85
	18,85
	376,04
	-82,67
	 2.703

	2-23-P
	18,85
	18,85
	426,38
	107,54
	 3.786

	2-24-P
	18,85
	18,85
	452,13
	206,25
	 5.790

	2-25-P
	18,85
	18,85
	-375,64
	-84,92
	 5.347

	2-26-P
	18,85
	18,85
	-375,66
	-84,84
	 7.087

	2-27-P
	18,85
	18,85
	-376,61
	-81,31
	 10.185

	2-28-P
	18,85
	18,85
	425,11
	102,67
	 14.090

	2-29-P
	18,85
	18,85
	410,39
	46,22
	 16.622

	3-1-P
	43,98
	43,98
	-938,50
	82,15
	 35.048

	3-2-P
	43,98
	43,98
	-957,81
	157,69
	 22.537

	3-3-P
	43,98
	43,98
	-969,31
	202,70
	 16.551

	3-4-P
	43,98
	43,98
	-979,31
	241,83
	 13.140

	3-5-P
	43,98
	43,98
	-986,88
	271,42
	 9.377

	3-6-P
	43,98
	43,98
	-998,59
	317,23
	 6.559

	3-7-P
	43,98
	43,98
	-1009,61
	360,37
	 5.237

	3-8-P
	43,98
	43,98
	-979,22
	241,46
	 4.383

	3-9-P
	43,98
	43,98
	-872,71
	-170,17
	 3.165

	3-10-P
	43,98
	43,98
	-862,85
	-207,64
	 2.161

	3-11-P
	43,98
	43,98
	-873,98
	-165,34
	 1.614

	3-12-P
	43,98
	43,98
	-877,57
	-151,71
	 1.807

	3-13-P
	43,98
	43,98
	-877,76
	-151,00
	 2.449

	3-14-P
	43,98
	43,98
	897,13
	-76,86
	 3.596

	3-15-P
	43,98
	43,98
	880,63
	-139,15
	 2.313

	3-16-P
	43,98
	43,98
	874,98
	-160,44
	 1.701

	3-17-P
	43,98
	43,98
	872,06
	-171,48
	 1.346

	3-18-P
	43,98
	43,98
	872,89
	-168,34
	 1.143

	3-19-P
	43,98
	43,98
	880,99
	-137,79
	 1.030

	3-20-P
	43,98
	43,98
	895,47
	-83,13
	 1.277

	3-21-P
	43,98
	43,98
	897,72
	-74,66
	 2.117

	3-22-P
	43,98
	43,98
	902,03
	-58,39
	 4.411

	3-23-P
	43,98
	43,98
	992,07
	298,54
	 6.759

	3-24-P
	43,98
	43,98
	1024,48
	428,65
	 10.858

	3-25-P
	43,98
	43,98
	-900,16
	-65,88
	 11.018

	3-26-P
	43,98
	43,98
	-904,55
	-49,22
	 13.978

	3-27-P
	43,98
	43,98
	-909,42
	-30,74
	 19.058

	3-28-P
	43,98
	43,98
	-913,87
	-13,82
	 28.385

	3-29-P
	43,98
	43,98
	930,81
	52,66
	 39.290

	4-1-P
	50,27
	28,27
	-607,19
	51,56
	 19.798

	4-2-P
	50,27
	28,27
	-611,94
	69,88
	 16.340

	4-3-P
	50,27
	28,27
	-614,88
	81,22
	 13.359

	4-4-P
	50,27
	28,27
	-617,76
	92,31
	 11.027

	4-5-P
	50,27
	28,27
	-563,45
	-114,04
	 8.536

	4-6-P
	50,27
	28,27
	-579,00
	-55,62
	 5.200

	4-7-P
	50,27
	28,27
	-591,67
	-8,03
	 3.329

	4-8-P
	50,27
	28,27
	-596,68
	11,05
	 2.384

	4-9-P
	50,27
	28,27
	-595,01
	4,62
	 1.590

	4-10-P
	50,27
	28,27
	-594,16
	1,36
	 1.197

	4-11-P
	50,27
	28,27
	-594,09
	1,08
	 1.028

	4-12-P
	50,27
	28,27
	-594,14
	1,29
	 1.443

	4-13-P
	50,27
	28,27
	-595,84
	7,82
	 2.482

	4-14-P
	50,27
	28,27
	-633,60
	153,34
	 6.201

	4-15-P
	50,27
	28,27
	966,59
	-295,31
	 9.670

	4-16-P
	50,27
	28,27
	1048,20
	29,01
	 3.553

	4-17-P
	50,27
	28,27
	1042,20
	4,11
	 2.150

	4-18-P
	50,27
	28,27
	1037,78
	-13,58
	 1.546

	4-19-P
	50,27
	28,27
	1042,29
	4,49
	 1.019

	4-20-P
	50,27
	28,27
	1042,34
	4,68
	 1.315

	4-21-P
	50,27
	28,27
	1042,69
	6,13
	 2.150

	4-22-P
	50,27
	28,27
	1045,29
	16,93
	 3.807

	4-23-P
	50,27
	28,27
	1049,11
	32,77
	 6.077

	4-24-P
	50,27
	28,27
	-567,81
	-97,63
	 12.855

	4-25-P
	50,27
	28,27
	-576,93
	-63,39
	 8.576

	4-26-P
	50,27
	28,27
	-580,69
	-49,28
	 10.238

	4-27-P
	50,27
	28,27
	-585,61
	-30,81
	 12.638

	4-28-P
	50,27
	28,27
	-589,94
	-14,53
	 16.259

	4-29-P
	50,27
	28,27
	-593,82
	0,06
	 21.606

	5-1-P
	47,12
	47,12
	951,39
	-117,55
	 38.567

	5-2-P
	47,12
	47,12
	897,90
	-319,41
	 25.747

	5-3-P
	47,12
	47,12
	876,39
	-400,63
	 19.056

	5-4-P
	47,12
	47,12
	869,09
	-428,16
	 15.288

	5-5-P
	47,12
	47,12
	-1080,92
	386,01
	 14.105

	5-6-P
	47,12
	47,12
	-1076,59
	369,07
	 9.590

	5-7-P
	47,12
	47,12
	-1022,50
	157,46
	 6.744

	5-8-P
	47,12
	47,12
	-923,29
	-224,16
	 4.537

	5-9-P
	47,12
	47,12
	-955,56
	-101,47
	 2.355

	5-10-P
	47,12
	47,12
	-954,57
	-105,23
	 1.624

	5-11-P
	47,12
	47,12
	-965,20
	-64,83
	 1.550

	5-12-P
	47,12
	47,12
	-977,56
	-17,82
	 1.831

	5-13-P
	47,12
	47,12
	-986,15
	15,26
	 2.240

	5-14-P
	47,12
	47,12
	-1017,74
	138,86
	 3.446

	5-15-P
	47,12
	47,12
	921,02
	-232,18
	 3.595

	5-16-P
	47,12
	47,12
	932,02
	-190,64
	 2.316

	5-17-P
	47,12
	47,12
	942,86
	-149,75
	 1.731

	5-18-P
	47,12
	47,12
	951,05
	-118,82
	 1.379

	5-19-P
	47,12
	47,12
	965,61
	-63,87
	 1.028

	5-20-P
	47,12
	47,12
	962,43
	-75,88
	 1.393

	5-21-P
	47,12
	47,12
	956,26
	-99,16
	 2.256

	5-22-P
	47,12
	47,12
	943,71
	-146,51
	 4.059

	5-23-P
	47,12
	47,12
	1019,51
	149,34
	 6.385

	5-24-P
	47,12
	47,12
	1045,40
	253,11
	 9.058

	5-25-P
	47,12
	47,12
	-931,00
	-194,87
	 11.196

	5-26-P
	47,12
	47,12
	1023,66
	165,98
	 13.571

	5-27-P
	47,12
	47,12
	1015,99
	135,22
	 16.404

	5-28-P
	47,12
	47,12
	1007,64
	101,77
	 22.040

	5-29-P
	47,12
	47,12
	990,24
	32,04
	 33.500

	6-1-P
	25,13
	25,13
	-534,46
	23,21
	 28.551

	6-2-P
	25,13
	25,13
	-547,71
	74,94
	 22.939

	6-3-P
	25,13
	25,13
	494,18
	-128,17
	 16.268

	6-4-P
	25,13
	25,13
	488,57
	-149,11
	 11.546

	6-5-P
	25,13
	25,13
	-566,63
	148,77
	 8.830

	6-6-P
	25,13
	25,13
	-569,55
	160,20
	 6.578

	6-7-P
	25,13
	25,13
	-552,34
	92,99
	 4.877

	6-8-P
	25,13
	25,13
	-500,73
	-104,58
	 3.590

	6-9-P
	25,13
	25,13
	-510,20
	-68,96
	 2.711

	6-10-P
	25,13
	25,13
	-504,19
	-91,59
	 2.303

	6-11-P
	25,13
	25,13
	-511,50
	-64,05
	 1.900

	6-12-P
	25,13
	25,13
	-517,41
	-41,82
	 1.944

	6-13-P
	25,13
	25,13
	-522,94
	-20,98
	 2.162

	6-14-P
	25,13
	25,13
	-531,05
	9,89
	 2.518

	6-15-P
	25,13
	25,13
	522,57
	-22,19
	 2.311

	6-16-P
	25,13
	25,13
	512,20
	-60,90
	 1.496

	6-17-P
	25,13
	25,13
	507,79
	-77,38
	 1.182

	6-18-P
	25,13
	25,13
	505,08
	-87,47
	 1.002

	6-19-P
	25,13
	25,13
	502,81
	-95,95
	 1.091

	6-20-P
	25,13
	25,13
	499,03
	-110,06
	 1.421

	6-21-P
	25,13
	25,13
	506,55
	-82,00
	 2.033

	6-22-P
	25,13
	25,13
	503,38
	-93,84
	 2.938

	6-23-P
	25,13
	25,13
	558,17
	114,15
	 4.676

	6-24-P
	25,13
	25,13
	585,05
	217,59
	 6.893

	6-25-P
	25,13
	25,13
	-500,56
	-105,25
	 7.074

	6-26-P
	25,13
	25,13
	-496,66
	-119,93
	 9.592

	6-27-P
	25,13
	25,13
	562,23
	129,77
	 11.943

	6-28-P
	25,13
	25,13
	550,04
	82,84
	 13.611

	6-29-P
	25,13
	25,13
	536,87
	32,14
	 15.907

	7-1-P
	12,57
	12,57
	287,16
	74,90
	 24.971

	7-2-P
	12,57
	12,57
	-273,52
	22,34
	 18.578

	7-3-P
	12,57
	12,57
	-275,63
	30,14
	 14.273

	7-4-P
	12,57
	12,57
	-282,72
	57,37
	 11.766

	7-5-P
	12,57
	12,57
	-284,75
	65,26
	 9.253

	7-6-P
	12,57
	12,57
	-285,19
	66,94
	 6.898

	7-7-P
	12,57
	12,57
	-280,70
	49,52
	 4.952

	7-8-P
	12,57
	12,57
	-279,28
	44,00
	 3.527

	7-9-P
	12,57
	12,57
	-266,87
	-2,29
	 3.135

	7-10-P
	12,57
	12,57
	-263,37
	-15,00
	 2.724

	7-11-P
	12,57
	12,57
	-265,23
	-8,25
	 2.437

	7-12-P
	12,57
	12,57
	-267,77
	0,98
	 2.319

	7-13-P
	12,57
	12,57
	-270,97
	12,88
	 2.327

	7-14-P
	12,57
	12,57
	262,48
	-18,45
	 2.063

	7-15-P
	12,57
	12,57
	259,00
	-31,23
	 1.485

	7-16-P
	12,57
	12,57
	254,88
	-46,36
	 1.281

	7-17-P
	12,57
	12,57
	252,32
	-55,75
	 1.172

	7-18-P
	12,57
	12,57
	250,55
	-62,27
	 1.129

	7-19-P
	12,57
	12,57
	249,08
	-67,66
	 1.199

	7-20-P
	12,57
	12,57
	247,89
	-72,01
	 1.320

	7-21-P
	12,57
	12,57
	246,58
	-76,84
	 1.528

	7-22-P
	12,57
	12,57
	244,26
	-85,36
	 1.956

	7-23-P
	12,57
	12,57
	247,35
	-74,02
	 2.914

	7-24-P
	12,57
	12,57
	242,04
	-93,52
	 4.571

	7-25-P
	12,57
	12,57
	282,49
	57,13
	 6.874

	7-26-P
	12,57
	12,57
	296,10
	108,96
	 8.653

	7-27-P
	12,57
	12,57
	292,18
	94,05
	 10.726

	7-28-P
	12,57
	12,57
	285,39
	68,15
	 13.635

	7-29-P
	12,57
	12,57
	273,21
	21,75
	 16.953

	8-1-S
	12,57
	12,57
	252,50
	-55,08
	 13.072

	8-2-S
	12,57
	12,57
	258,18
	-34,25
	 12.380

	8-3-S
	12,57
	12,57
	258,18
	-34,24
	 10.885

	8-4-S
	12,57
	12,57
	258,23
	-34,03
	 9.368

	8-5-S
	12,57
	12,57
	258,25
	-33,98
	 8.034

	8-6-S
	12,57
	12,57
	248,77
	-68,78
	 6.238

	8-7-S
	12,57
	12,57
	249,35
	-66,65
	 4.578

	8-8-S
	12,57
	12,57
	249,81
	-64,97
	 3.344

	8-9-S
	12,57
	12,57
	249,90
	-64,66
	 3.500

	8-10-S
	12,57
	12,57
	250,21
	-63,49
	 4.337

	8-11-S
	12,57
	12,57
	253,06
	-53,02
	 5.189

	8-12-S
	12,57
	12,57
	-295,55
	107,15
	 5.201

	8-13-S
	12,57
	12,57
	-268,22
	2,64
	 3.934

	8-14-S
	12,57
	12,57
	-272,99
	20,35
	 2.901

	8-15-S
	12,57
	12,57
	-275,78
	30,70
	 2.126

	8-16-S
	12,57
	12,57
	-278,30
	40,22
	 2.064

	8-17-S
	12,57
	12,57
	-280,85
	50,11
	 2.178

	8-18-S
	12,57
	12,57
	-283,19
	59,18
	 2.297

	8-19-S
	12,57
	12,57
	-285,19
	66,95
	 2.435

	8-20-S
	12,57
	12,57
	-286,93
	73,72
	 2.676

	8-21-S
	12,57
	12,57
	-288,94
	81,52
	 3.082

	8-22-S
	12,57
	12,57
	-291,55
	91,66
	 3.808

	8-23-S
	12,57
	12,57
	249,88
	-64,73
	 5.506

	8-24-S
	12,57
	12,57
	253,40
	-51,81
	 7.769

	8-25-S
	12,57
	12,57
	256,53
	-40,29
	 11.101

	8-26-S
	12,57
	12,57
	260,55
	-25,52
	 15.488

	8-27-S
	12,57
	12,57
	274,46
	26,50
	 19.137

	8-28-S
	12,57
	12,57
	275,17
	29,20
	 22.057

	8-29-S
	12,57
	12,57
	292,96
	96,99
	 23.149

	9-1-S
	12,57
	15,71
	261,08
	-23,25
	 7.927

	9-2-S
	12,57
	15,71
	262,07
	-19,59
	 7.049

	9-3-S
	12,57
	15,71
	261,62
	-21,26
	 5.986

	9-4-S
	12,57
	15,71
	261,29
	-22,46
	 4.956

	9-5-S
	12,57
	15,71
	257,21
	-37,46
	 4.062

	9-6-S
	12,57
	15,71
	255,98
	-41,97
	 2.855

	9-7-S
	12,57
	15,71
	255,19
	-44,90
	 2.107

	9-8-S
	12,57
	15,71
	255,23
	-44,72
	 1.571

	9-9-S
	12,57
	15,71
	254,82
	-46,26
	 1.355

	9-10-S
	12,57
	15,71
	253,73
	-50,26
	 1.547

	9-11-S
	12,57
	15,71
	251,25
	-59,37
	 1.710

	9-12-S
	12,57
	15,71
	248,79
	-68,40
	 1.830

	9-13-S
	12,57
	15,71
	247,83
	-71,93
	 2.934

	9-14-S
	12,57
	15,71
	-331,54
	-5,79
	 3.056

	9-15-S
	12,57
	15,71
	-337,62
	17,66
	 2.147

	9-16-S
	12,57
	15,71
	-339,86
	26,39
	 1.601

	9-17-S
	12,57
	15,71
	-341,01
	30,87
	 1.360

	9-18-S
	12,57
	15,71
	-342,07
	35,00
	 1.231

	9-19-S
	12,57
	15,71
	-342,65
	37,27
	 1.159

	9-20-S
	12,57
	15,71
	-342,86
	38,07
	 1.339

	9-21-S
	12,57
	15,71
	-343,55
	40,76
	 1.681

	9-22-S
	12,57
	15,71
	247,75
	-72,23
	 2.277

	9-23-S
	12,57
	15,71
	243,87
	-86,49
	 2.909

	9-24-S
	12,57
	15,71
	246,35
	-77,39
	 3.993

	9-25-S
	12,57
	15,71
	250,51
	-62,10
	 5.765

	9-26-S
	12,57
	15,71
	270,10
	10,27
	 6.699

	9-27-S
	12,57
	15,71
	258,49
	-32,76
	 8.567

	9-28-S
	12,57
	15,71
	257,13
	-37,74
	 10.199

	9-29-S
	12,57
	15,71
	256,87
	-38,71
	 11.554

	10-1-S
	25,13
	34,56
	525,88
	-10,31
	 18.258

	10-2-S
	25,13
	34,56
	522,16
	-24,21
	 12.988

	10-3-S
	25,13
	34,56
	520,10
	-31,89
	 10.096

	10-4-S
	25,13
	34,56
	519,37
	-34,59
	 8.374

	10-5-S
	25,13
	34,56
	521,48
	-26,73
	 7.442

	10-6-S
	25,13
	34,56
	522,98
	-21,16
	 4.369

	10-7-S
	25,13
	34,56
	519,58
	-33,83
	 2.577

	10-8-S
	25,13
	34,56
	517,76
	-40,61
	 1.858

	10-9-S
	25,13
	34,56
	514,52
	-52,68
	 1.266

	10-10-S
	25,13
	34,56
	512,65
	-59,65
	 1.128

	10-11-S
	25,13
	34,56
	512,32
	-60,90
	 1.324

	10-12-S
	25,13
	34,56
	502,83
	-96,27
	 1.755

	10-13-S
	25,13
	34,56
	498,94
	-110,77
	 3.003

	10-14-S
	25,13
	34,56
	-808,02
	339,36
	 4.559

	10-15-S
	25,13
	34,56
	-751,34
	115,37
	 4.531

	10-16-S
	25,13
	34,56
	-733,04
	43,05
	 2.282

	10-17-S
	25,13
	34,56
	-730,50
	33,01
	 1.672

	10-18-S
	25,13
	34,56
	-729,94
	30,80
	 1.310

	10-19-S
	25,13
	34,56
	-730,30
	32,20
	 1.098

	10-20-S
	25,13
	34,56
	-730,11
	31,47
	 1.337

	10-21-S
	25,13
	34,56
	-730,81
	34,22
	 1.944

	10-22-S
	25,13
	34,56
	491,15
	-139,84
	 2.505

	10-23-S
	25,13
	34,56
	487,14
	-154,79
	 3.207

	10-24-S
	25,13
	34,56
	485,28
	-161,73
	 4.511

	10-25-S
	25,13
	34,56
	488,22
	-150,76
	 6.412

	10-26-S
	25,13
	34,56
	501,46
	-101,37
	 7.476

	10-27-S
	25,13
	34,56
	501,48
	-101,32
	 8.778

	10-28-S
	25,13
	34,56
	506,58
	-82,28
	 11.425

	10-29-S
	25,13
	34,56
	517,99
	-39,74
	 16.931

	11-1-S
	40,84
	28,27
	-581,74
	-45,24
	 18.645

	11-2-S
	40,84
	28,27
	-573,34
	-76,83
	 13.577

	11-3-S
	40,84
	28,27
	-569,84
	-89,99
	 10.022

	11-4-S
	40,84
	28,27
	-568,53
	-94,93
	 7.676

	11-5-S
	40,84
	28,27
	-567,82
	-97,62
	 6.198

	11-6-S
	40,84
	28,27
	-537,32
	-212,29
	 5.308

	11-7-S
	40,84
	28,27
	-541,99
	-194,74
	 3.953

	11-8-S
	40,84
	28,27
	-555,32
	-144,60
	 2.723

	11-9-S
	40,84
	28,27
	-570,56
	-87,30
	 1.873

	11-10-S
	40,84
	28,27
	863,72
	53,08
	 1.125

	11-11-S
	40,84
	28,27
	858,51
	31,72
	 1.133

	11-12-S
	40,84
	28,27
	850,05
	-2,78
	 1.624

	11-13-S
	40,84
	28,27
	840,89
	-38,61
	 2.217

	11-14-S
	40,84
	28,27
	823,11
	-108,13
	 3.444

	11-15-S
	40,84
	28,27
	795,66
	-213,45
	 5.718

	11-16-S
	40,84
	28,27
	-548,17
	-171,51
	 4.914

	11-17-S
	40,84
	28,27
	-551,16
	-160,26
	 2.946

	11-18-S
	40,84
	28,27
	-555,34
	-144,52
	 1.841

	11-19-S
	40,84
	28,27
	-560,37
	-125,63
	 1.334

	11-20-S
	40,84
	28,27
	-575,95
	-67,04
	 1.065

	11-21-S
	40,84
	28,27
	-579,39
	-54,10
	 1.371

	11-22-S
	40,84
	28,27
	-582,39
	-42,80
	 2.191

	11-23-S
	40,84
	28,27
	-576,27
	-65,83
	 3.175

	11-24-S
	40,84
	28,27
	-566,02
	-104,38
	 4.538

	11-25-S
	40,84
	28,27
	-575,45
	-68,90
	 6.675

	11-26-S
	40,84
	28,27
	-578,32
	-58,12
	 8.061

	11-27-S
	40,84
	28,27
	-581,60
	-45,77
	 9.620

	11-28-S
	40,84
	28,27
	-586,59
	-27,01
	 11.980

	11-29-S
	40,84
	28,27
	-594,34
	2,18
	 15.189

	12-1-S
	43,98
	21,99
	-460,93
	-9,02
	 17.593

	12-2-S
	43,98
	21,99
	-452,73
	-39,70
	 9.955

	12-3-S
	43,98
	21,99
	-449,53
	-51,69
	 6.942

	12-4-S
	43,98
	21,99
	-447,57
	-59,03
	 5.436

	12-5-S
	43,98
	21,99
	-446,04
	-64,77
	 4.558

	12-6-S
	43,98
	21,99
	-409,03
	-201,92
	 4.278

	12-7-S
	43,98
	21,99
	-396,84
	-246,98
	 3.574

	12-8-S
	43,98
	21,99
	-389,13
	-275,46
	 2.747

	12-9-S
	43,98
	21,99
	-396,04
	-249,93
	 2.086

	12-10-S
	43,98
	21,99
	962,49
	209,80
	 1.539

	12-11-S
	43,98
	21,99
	944,96
	136,54
	 1.097

	12-12-S
	43,98
	21,99
	932,60
	84,90
	 1.236

	12-13-S
	43,98
	21,99
	917,92
	23,54
	 1.393

	12-14-S
	43,98
	21,99
	904,19
	-32,10
	 1.650

	12-15-S
	43,98
	21,99
	866,09
	-183,10
	 2.149

	12-16-S
	43,98
	21,99
	859,34
	-209,88
	 2.336

	12-17-S
	43,98
	21,99
	892,25
	-79,39
	 2.055

	12-18-S
	43,98
	21,99
	909,39
	-11,48
	 1.832

	12-19-S
	43,98
	21,99
	-403,17
	-223,60
	 1.576

	12-20-S
	43,98
	21,99
	-408,31
	-204,57
	 1.272

	12-21-S
	43,98
	21,99
	-408,65
	-203,32
	 1.205

	12-22-S
	43,98
	21,99
	-406,53
	-211,15
	 1.649

	12-23-S
	43,98
	21,99
	-410,53
	-196,39
	 2.350

	12-24-S
	43,98
	21,99
	-410,32
	-197,17
	 3.028

	12-25-S
	43,98
	21,99
	-414,29
	-182,50
	 3.889

	12-26-S
	43,98
	21,99
	-445,83
	-65,53
	 4.779

	12-27-S
	43,98
	21,99
	-448,92
	-53,96
	 6.035

	12-28-S
	43,98
	21,99
	-452,88
	-39,13
	 8.608

	12-29-S
	43,98
	21,99
	-461,57
	-6,59
	 15.017

	13-1-S
	18,85
	15,71
	-337,03
	15,82
	 16.870

	13-2-S
	18,85
	15,71
	-326,50
	-24,04
	 12.058

	13-3-S
	18,85
	15,71
	-321,04
	-44,29
	 8.857

	13-4-S
	18,85
	15,71
	-354,02
	81,66
	 6.402

	13-5-S
	18,85
	15,71
	-354,03
	81,68
	 4.834

	13-6-S
	18,85
	15,71
	-285,23
	-175,07
	 4.930

	13-7-S
	18,85
	15,71
	-272,44
	-221,78
	 4.214

	13-8-S
	18,85
	15,71
	-272,72
	-220,78
	 3.327

	13-9-S
	18,85
	15,71
	439,58
	158,45
	 2.292

	13-10-S
	18,85
	15,71
	420,57
	85,40
	 1.574

	13-11-S
	18,85
	15,71
	412,05
	52,66
	 1.258

	13-12-S
	18,85
	15,71
	407,41
	34,81
	 1.095

	13-13-S
	18,85
	15,71
	399,05
	2,72
	 1.234

	13-14-S
	18,85
	15,71
	385,09
	-49,17
	 1.327

	13-15-S
	18,85
	15,71
	379,79
	-68,84
	 1.371

	13-16-S
	18,85
	15,71
	379,93
	-68,29
	 1.482

	13-17-S
	18,85
	15,71
	386,94
	-42,30
	 1.478

	13-18-S
	18,85
	15,71
	402,55
	16,15
	 1.400

	13-19-S
	18,85
	15,71
	409,45
	42,68
	 1.395

	13-20-S
	18,85
	15,71
	422,32
	92,12
	 1.717

	13-21-S
	18,85
	15,71
	436,35
	146,01
	 2.131

	13-22-S
	18,85
	15,71
	-285,66
	-173,51
	 2.425

	13-23-S
	18,85
	15,71
	-284,38
	-178,18
	 2.761

	13-24-S
	18,85
	15,71
	-285,97
	-172,37
	 3.343

	13-25-S
	18,85
	15,71
	-290,25
	-156,76
	 4.118

	13-26-S
	18,85
	15,71
	-311,04
	-80,83
	 5.495

	13-27-S
	18,85
	15,71
	-297,98
	-128,49
	 7.792

	13-28-S
	18,85
	15,71
	-305,17
	-102,24
	 11.069

	13-29-S
	18,85
	15,71
	-322,09
	-40,46
	 15.518

	14-1-S
	12,57
	12,57
	-229,06
	-139,49
	 26.311

	14-2-S
	12,57
	12,57
	-257,49
	-36,33
	 17.718

	14-3-S
	12,57
	12,57
	-244,90
	-81,99
	 12.939

	14-4-S
	12,57
	12,57
	-236,10
	-113,92
	 10.579

	14-5-S
	12,57
	12,57
	-227,97
	-143,41
	 9.346

	14-6-S
	12,57
	12,57
	-219,83
	-172,97
	 8.402

	14-7-S
	12,57
	12,57
	280,48
	49,46
	 5.048

	14-8-S
	12,57
	12,57
	277,61
	38,52
	 2.867

	14-9-S
	12,57
	12,57
	273,30
	22,09
	 2.143

	14-10-S
	12,57
	12,57
	269,79
	8,71
	 1.824

	14-11-S
	12,57
	12,57
	267,67
	0,65
	 1.634

	14-12-S
	12,57
	12,57
	262,43
	-18,62
	 1.514

	14-13-S
	12,57
	12,57
	261,71
	-21,28
	 1.417

	14-14-S
	12,57
	12,57
	260,28
	-26,52
	 1.363

	14-15-S
	12,57
	12,57
	258,18
	-34,24
	 1.340

	14-16-S
	12,57
	12,57
	260,21
	-26,77
	 1.441

	14-17-S
	12,57
	12,57
	261,96
	-20,36
	 1.530

	14-18-S
	12,57
	12,57
	267,23
	-1,02
	 1.632

	14-19-S
	12,57
	12,57
	268,81
	4,99
	 1.698

	14-20-S
	12,57
	12,57
	269,93
	9,27
	 1.832

	14-21-S
	12,57
	12,57
	270,66
	12,02
	 2.089

	14-22-S
	12,57
	12,57
	270,83
	12,66
	 2.587

	14-23-S
	12,57
	12,57
	272,99
	20,89
	 3.610

	14-24-S
	12,57
	12,57
	275,62
	30,92
	 5.289

	14-25-S
	12,57
	12,57
	277,51
	38,12
	 7.927

	14-26-S
	12,57
	12,57
	-237,56
	-108,62
	 8.804

	14-27-S
	12,57
	12,57
	-244,95
	-81,81
	 10.058

	14-28-S
	12,57
	12,57
	-254,82
	-46,01
	 12.797

	14-29-S
	12,57
	12,57
	-274,78
	27,01
	 19.846




Micropali

Simbologia adottata
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
Af	Area armatura, espresso in [cmq]
Mu	Momento ultimo, espresso in [kNm]
Nu	Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

Palo n° 1

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  10.877

	1,00
	33,10
	28,41
	-851,62
	  7.954

	2,00
	33,10
	28,56
	-848,89
	  8.929

	3,00
	33,10
	21,25
	-978,24
	  11.777

	4,00
	33,10
	10,82
	-1152,94
	  16.224

	5,00
	33,10
	1,35
	-1281,91
	  21.705

	6,00
	33,10
	3,75
	-1255,45
	  26.678

	7,00
	33,10
	4,93
	-1238,45
	  35.129

	8,00
	33,10
	4,12
	-1250,24
	  53.194

	9,00
	33,10
	1,92
	1663,03
	  96.517

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  85.183



Palo n° 2

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  8.156

	1,00
	33,10
	41,71
	-562,49
	  4.938

	2,00
	33,10
	41,85
	-559,46
	  5.531

	3,00
	33,10
	33,98
	-736,12
	  8.115

	4,00
	33,10
	18,73
	1539,51
	  12.602

	5,00
	33,10
	2,17
	1663,01
	  15.703

	6,00
	33,10
	5,82
	1662,76
	  18.550

	7,00
	33,10
	7,06
	1662,67
	  22.559

	8,00
	33,10
	4,96
	1662,82
	  28.741

	9,00
	33,10
	1,91
	1663,03
	  39.591

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  63.584



Palo n° 3

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  6.000

	1,00
	33,10
	37,82
	1060,64
	  4.256

	2,00
	33,10
	37,97
	1055,72
	  4.772

	3,00
	33,10
	29,96
	1289,48
	  6.672

	4,00
	33,10
	15,99
	1592,88
	  9.637

	5,00
	33,10
	1,87
	1663,03
	  12.113

	6,00
	33,10
	5,32
	1662,79
	  15.211

	7,00
	33,10
	6,79
	1662,69
	  18.956

	8,00
	33,10
	4,78
	1662,83
	  24.181

	9,00
	33,10
	1,84
	1663,04
	  33.382

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  53.871



Palo n° 4

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  5.477

	1,00
	33,10
	32,29
	-773,92
	  3.640

	2,00
	33,10
	32,44
	-770,67
	  4.083

	3,00
	33,10
	24,86
	-914,47
	  5.545

	4,00
	33,10
	13,14
	-1119,22
	  7.933

	5,00
	33,10
	1,68
	-1278,24
	  10.904

	6,00
	33,10
	4,65
	-1242,53
	  13.306

	7,00
	33,10
	6,09
	-1221,64
	  17.464

	8,00
	33,10
	5,10
	-1236,03
	  26.504

	9,00
	33,10
	2,91
	-1264,71
	  54.238

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  540.028



Palo n° 5

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  5.719

	1,00
	33,10
	39,20
	-618,92
	  3.039

	2,00
	33,10
	39,34
	-615,77
	  3.406

	3,00
	33,10
	32,10
	-778,17
	  4.926

	4,00
	33,10
	18,35
	-1029,62
	  7.620

	5,00
	33,10
	2,53
	-1268,88
	  11.301

	6,00
	33,10
	6,87
	-1210,24
	  13.531

	7,00
	33,10
	8,93
	-1180,40
	  17.617

	8,00
	33,10
	7,52
	-1200,90
	  26.885

	9,00
	33,10
	4,35
	-1246,82
	  55.826

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 6

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  6.774

	1,00
	33,10
	54,60
	211,74
	  1.915

	2,00
	33,10
	54,58
	213,99
	  2.137

	3,00
	33,10
	48,13
	648,56
	  3.586

	4,00
	33,10
	35,35
	1137,27
	  7.129

	5,00
	33,10
	3,20
	1662,94
	  11.996

	6,00
	33,10
	14,51
	1621,16
	  13.867

	7,00
	33,10
	17,08
	1571,59
	  16.369

	8,00
	33,10
	12,67
	1655,78
	  22.009

	9,00
	33,10
	2,83
	1662,97
	  30.454

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  49.262



Palo n° 7

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.257

	1,00
	33,10
	44,98
	787,40
	  2.498

	2,00
	33,10
	44,85
	792,92
	  2.781

	3,00
	33,10
	37,70
	1064,26
	  4.152

	4,00
	33,10
	13,50
	1640,18
	  6.451

	5,00
	33,10
	1,47
	1663,06
	  7.555

	6,00
	33,10
	3,95
	1662,89
	  8.940

	7,00
	33,10
	4,80
	1662,83
	  10.900

	8,00
	33,10
	3,39
	1662,93
	  13.942

	9,00
	33,10
	1,31
	1663,07
	  19.341

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  31.558



Palo n° 8

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  6.228

	1,00
	33,10
	52,55
	407,77
	  1.929

	2,00
	33,10
	52,48
	411,38
	  2.151

	3,00
	33,10
	48,88
	607,58
	  3.550

	4,00
	33,10
	36,66
	1096,49
	  7.224

	5,00
	33,10
	2,81
	1662,97
	  11.034

	6,00
	33,10
	7,52
	1662,64
	  13.045

	7,00
	33,10
	9,14
	1662,53
	  15.888

	8,00
	33,10
	6,44
	1662,72
	  20.289

	9,00
	33,10
	2,48
	1662,99
	  28.062

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  45.477



Palo n° 9

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  3.985

	1,00
	33,10
	44,26
	818,88
	  2.187

	2,00
	33,10
	44,38
	813,81
	  2.448

	3,00
	33,10
	37,60
	1067,49
	  3.676

	4,00
	33,10
	22,24
	1468,06
	  5.899

	5,00
	33,10
	2,82
	1662,97
	  8.043

	6,00
	33,10
	8,03
	1662,61
	  10.099

	7,00
	33,10
	10,70
	1662,42
	  13.482

	8,00
	33,10
	8,85
	1662,55
	  20.224

	9,00
	33,10
	4,94
	1662,82
	  40.456

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 10

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  5.423

	1,00
	33,10
	49,37
	580,83
	  2.107

	2,00
	33,10
	49,45
	576,63
	  2.356

	3,00
	33,10
	44,58
	804,90
	  3.765

	4,00
	33,10
	30,51
	1274,84
	  6.972

	5,00
	33,10
	4,46
	1662,85
	  10.947

	6,00
	33,10
	12,64
	1656,36
	  13.696

	7,00
	33,10
	16,16
	1589,57
	  17.548

	8,00
	33,10
	13,17
	1646,35
	  25.512

	9,00
	33,10
	5,12
	1662,81
	  35.539

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  57.265



Palo n° 11

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  7.809

	1,00
	33,10
	42,31
	898,61
	  4.693

	2,00
	33,10
	42,45
	893,59
	  5.257

	3,00
	33,10
	35,12
	1144,57
	  7.709

	4,00
	33,10
	20,06
	1512,98
	  11.916

	5,00
	33,10
	2,47
	1662,99
	  15.768

	6,00
	33,10
	7,03
	1662,67
	  19.802

	7,00
	33,10
	9,36
	1662,51
	  26.435

	8,00
	33,10
	7,75
	1662,62
	  39.656

	9,00
	33,10
	4,32
	1662,86
	  79.323

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 12

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  3.851

	1,00
	33,10
	38,17
	1049,59
	  2.663

	2,00
	33,10
	38,00
	1054,97
	  2.960

	3,00
	33,10
	29,55
	1300,27
	  4.080

	4,00
	33,10
	15,30
	1606,16
	  5.717

	5,00
	33,10
	1,70
	1663,05
	  6.837

	6,00
	33,10
	4,57
	1662,85
	  8.092

	7,00
	33,10
	5,56
	1662,78
	  9.868

	8,00
	33,10
	3,92
	1662,89
	  12.627

	9,00
	33,10
	1,52
	1663,06
	  17.528

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  28.641



Palo n° 13

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  3.831

	1,00
	33,10
	39,78
	991,04
	  2.508

	2,00
	33,10
	39,63
	996,74
	  2.789

	3,00
	33,10
	31,30
	1253,78
	  3.914

	4,00
	33,10
	16,55
	1581,91
	  5.601

	5,00
	33,10
	1,87
	1663,03
	  6.802

	6,00
	33,10
	5,02
	1662,82
	  8.049

	7,00
	33,10
	6,11
	1662,74
	  9.817

	8,00
	33,10
	4,31
	1662,86
	  12.562

	9,00
	33,10
	1,67
	1663,05
	  17.438

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  28.496



Palo n° 14

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  30.383

	1,00
	33,10
	50,97
	493,66
	  10.033

	2,00
	33,10
	51,04
	489,87
	  11.218

	3,00
	33,10
	47,00
	698,26
	  18.311

	4,00
	33,10
	34,17
	1174,16
	  36.018

	5,00
	33,10
	5,42
	1662,79
	  61.440

	6,00
	33,10
	14,98
	1612,15
	  74.885

	7,00
	33,10
	19,00
	1534,30
	  95.175

	8,00
	33,10
	16,27
	1587,49
	  147.712

	9,00
	33,10
	9,50
	1662,50
	  309.383

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 15

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  5.941

	1,00
	33,10
	37,98
	1055,56
	  4.194

	2,00
	33,10
	38,14
	1050,64
	  4.702

	3,00
	33,10
	30,13
	1284,99
	  6.583

	4,00
	33,10
	16,11
	1590,50
	  9.528

	5,00
	33,10
	1,89
	1663,03
	  11.993

	6,00
	33,10
	5,37
	1662,79
	  15.061

	7,00
	33,10
	7,16
	1662,67
	  20.106

	8,00
	33,10
	5,60
	1662,77
	  27.740

	9,00
	33,10
	2,15
	1663,01
	  38.230

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  61.465



Palo n° 16

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.103

	1,00
	33,10
	37,45
	1071,99
	  2.898

	2,00
	33,10
	37,28
	1077,40
	  3.221

	3,00
	33,10
	28,81
	1319,87
	  4.412

	4,00
	33,10
	14,79
	1615,88
	  6.127

	5,00
	33,10
	1,63
	1663,05
	  7.283

	6,00
	33,10
	4,39
	1662,86
	  8.619

	7,00
	33,10
	5,34
	1662,79
	  10.510

	8,00
	33,10
	3,77
	1662,90
	  13.445

	9,00
	33,10
	1,46
	1663,06
	  18.656

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  30.457



Palo n° 17

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  6.907

	1,00
	33,10
	43,10
	-531,27
	  3.151

	2,00
	33,10
	43,24
	-528,30
	  3.529

	3,00
	33,10
	36,23
	-685,55
	  5.242

	4,00
	33,10
	22,02
	-964,63
	  8.622

	5,00
	33,10
	3,22
	-1261,27
	  13.566

	6,00
	33,10
	8,62
	-1184,89
	  15.998

	7,00
	33,10
	11,13
	-1148,48
	  20.699

	8,00
	33,10
	9,41
	-1173,45
	  31.724

	9,00
	33,10
	5,50
	-1230,15
	  66.514

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 18

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  14.011

	1,00
	33,10
	45,43
	-457,62
	  7.317

	2,00
	33,10
	45,52
	-454,65
	  8.186

	3,00
	33,10
	39,53
	-611,51
	  12.600

	4,00
	33,10
	21,52
	1482,92
	  20.292

	5,00
	33,10
	2,59
	1662,98
	  26.209

	6,00
	33,10
	6,91
	1662,68
	  30.891

	7,00
	33,10
	8,36
	1662,58
	  37.445

	8,00
	33,10
	5,84
	1662,76
	  47.465

	9,00
	33,10
	2,23
	1663,01
	  64.805

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  102.081



Palo n° 19

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.185

	1,00
	33,10
	42,34
	897,68
	  2.513

	2,00
	33,10
	42,47
	892,69
	  2.814

	3,00
	33,10
	35,15
	1143,71
	  4.128

	4,00
	33,10
	20,08
	1512,50
	  6.383

	5,00
	33,10
	2,47
	1662,99
	  8.448

	6,00
	33,10
	7,04
	1662,67
	  10.608

	7,00
	33,10
	9,38
	1662,51
	  14.161

	8,00
	33,10
	6,75
	1662,69
	  18.168

	9,00
	33,10
	2,61
	1662,98
	  25.154

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  40.858



Palo n° 20

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  8.346

	1,00
	33,10
	34,35
	-727,67
	  5.215

	2,00
	33,10
	34,50
	-724,43
	  5.847

	3,00
	33,10
	26,97
	-877,06
	  8.102

	4,00
	33,10
	14,57
	-1096,58
	  11.842

	5,00
	33,10
	1,90
	-1275,86
	  16.579

	6,00
	33,10
	5,22
	-1234,20
	  20.131

	7,00
	33,10
	6,83
	-1210,94
	  26.366

	8,00
	33,10
	5,72
	-1226,95
	  40.071

	9,00
	33,10
	3,28
	-1260,64
	  82.343

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 21

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  6.163

	1,00
	33,10
	44,27
	-495,19
	  2.621

	2,00
	33,10
	44,37
	-491,99
	  2.933

	3,00
	33,10
	37,83
	-649,58
	  4.432

	4,00
	33,10
	23,58
	-937,10
	  7.474

	5,00
	33,10
	3,54
	-1257,76
	  12.072

	6,00
	33,10
	9,41
	-1173,44
	  14.138

	7,00
	33,10
	12,11
	-1134,19
	  18.242

	8,00
	33,10
	10,26
	-1161,08
	  28.011

	9,00
	33,10
	6,03
	-1222,53
	  58.987

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 22

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  7.041

	1,00
	33,10
	41,41
	-569,24
	  3.461

	2,00
	33,10
	41,55
	-566,19
	  3.877

	3,00
	33,10
	34,26
	-729,87
	  5.689

	4,00
	33,10
	20,21
	-996,73
	  9.081

	5,00
	33,10
	2,87
	-1265,14
	  13.871

	6,00
	33,10
	7,74
	-1197,70
	  16.484

	7,00
	33,10
	10,02
	-1164,55
	  21.396

	8,00
	33,10
	7,69
	1662,63
	  30.969

	9,00
	33,10
	2,95
	1662,96
	  42.617

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  68.286



Palo n° 23

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  6.184

	1,00
	33,10
	43,06
	-532,30
	  3.386

	2,00
	33,10
	43,19
	-529,33
	  3.793

	3,00
	33,10
	36,18
	-686,67
	  5.631

	4,00
	33,10
	21,97
	-965,47
	  9.256

	5,00
	33,10
	2,59
	1662,98
	  12.100

	6,00
	33,10
	6,95
	1662,68
	  14.303

	7,00
	33,10
	8,45
	1662,58
	  17.414

	8,00
	33,10
	5,95
	1662,75
	  22.226

	9,00
	33,10
	2,29
	1663,00
	  30.712

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  49.668



Palo n° 24

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  13.686

	1,00
	33,10
	43,75
	-512,40
	  7.045

	2,00
	33,10
	43,85
	-509,18
	  7.884

	3,00
	33,10
	37,07
	-666,73
	  11.815

	4,00
	33,10
	20,90
	1495,71
	  19.652

	5,00
	33,10
	2,49
	1662,99
	  25.169

	6,00
	33,10
	6,66
	1662,70
	  29.672

	7,00
	33,10
	8,05
	1662,60
	  35.979

	8,00
	33,10
	5,63
	1662,77
	  45.630

	9,00
	33,10
	2,15
	1663,01
	  62.353

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  98.402



Palo n° 25

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  7.422

	1,00
	33,10
	30,91
	-804,92
	  5.130

	2,00
	33,10
	31,06
	-801,69
	  5.754

	3,00
	33,10
	23,48
	-938,76
	  7.712

	4,00
	33,10
	12,24
	-1132,37
	  10.875

	5,00
	33,10
	1,55
	-1279,70
	  14.789

	6,00
	33,10
	4,30
	-1247,66
	  18.099

	7,00
	33,10
	5,63
	-1228,26
	  23.785

	8,00
	33,10
	4,71
	-1241,63
	  36.066

	9,00
	33,10
	2,68
	-1267,21
	  73.617

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 26

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.666

	1,00
	33,10
	48,12
	648,81
	  1.999

	2,00
	33,10
	48,02
	653,70
	  2.227

	3,00
	33,10
	42,06
	907,67
	  3.458

	4,00
	33,10
	26,54
	1373,11
	  5.918

	5,00
	33,10
	3,45
	1662,92
	  8.278

	6,00
	33,10
	9,26
	1662,52
	  9.792

	7,00
	33,10
	11,26
	1662,38
	  11.936

	8,00
	33,10
	7,95
	1662,61
	  15.263

	9,00
	33,10
	3,07
	1662,95
	  21.163

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  34.483



Palo n° 27

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.673

	1,00
	33,10
	47,81
	662,81
	  2.099

	2,00
	33,10
	47,70
	667,75
	  2.338

	3,00
	33,10
	41,62
	923,68
	  3.617

	4,00
	33,10
	26,01
	1385,36
	  6.130

	5,00
	33,10
	2,03
	1663,02
	  8.290

	6,00
	33,10
	5,46
	1662,78
	  9.808

	7,00
	33,10
	6,63
	1662,70
	  11.956

	8,00
	33,10
	4,68
	1662,84
	  15.288

	9,00
	33,10
	1,81
	1663,04
	  21.195

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  34.533



Palo n° 28

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.849

	1,00
	33,10
	48,89
	606,81
	  2.200

	2,00
	33,10
	48,80
	611,71
	  2.452

	3,00
	33,10
	43,21
	865,10
	  3.857

	4,00
	33,10
	28,02
	1338,90
	  6.769

	5,00
	33,10
	2,06
	1663,02
	  8.602

	6,00
	33,10
	5,53
	1662,78
	  10.176

	7,00
	33,10
	6,72
	1662,70
	  12.404

	8,00
	33,10
	4,74
	1662,83
	  15.858

	9,00
	33,10
	1,83
	1663,04
	  21.979

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  35.788



Palo n° 29

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  3.919

	1,00
	33,10
	41,09
	943,11
	  2.475

	2,00
	33,10
	41,23
	938,02
	  2.773

	3,00
	33,10
	33,72
	1187,89
	  4.020

	4,00
	33,10
	18,80
	1538,18
	  6.078

	5,00
	33,10
	2,28
	1663,01
	  7.910

	6,00
	33,10
	6,48
	1662,71
	  9.933

	7,00
	33,10
	8,63
	1662,56
	  13.260

	8,00
	33,10
	7,14
	1662,67
	  19.891

	9,00
	33,10
	3,99
	1662,89
	  39.787

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 30

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  5.879

	1,00
	33,10
	48,79
	612,30
	  2.407

	2,00
	33,10
	48,87
	607,92
	  2.692

	3,00
	33,10
	43,73
	842,21
	  4.270

	4,00
	33,10
	29,31
	1306,57
	  7.746

	5,00
	33,10
	4,18
	1662,87
	  11.867

	6,00
	33,10
	11,89
	1662,34
	  14.900

	7,00
	33,10
	15,31
	1606,02
	  19.219

	8,00
	33,10
	13,01
	1649,42
	  29.608

	9,00
	33,10
	7,32
	1662,65
	  59.690

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 31

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  4.761

	1,00
	33,10
	31,26
	-797,07
	  3.259

	2,00
	33,10
	31,41
	-793,83
	  3.656

	3,00
	33,10
	23,83
	-932,66
	  4.916

	4,00
	33,10
	12,46
	-1129,10
	  6.957

	5,00
	33,10
	1,58
	-1279,34
	  9.487

	6,00
	33,10
	4,38
	-1246,38
	  11.603

	7,00
	33,10
	5,75
	-1226,60
	  15.244

	8,00
	33,10
	4,81
	-1240,23
	  23.120

	9,00
	33,10
	2,74
	-1266,59
	  47.223

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  126.522



Palo n° 32

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  7.515

	1,00
	33,10
	41,03
	-577,86
	  4.537

	2,00
	33,10
	41,16
	-574,79
	  5.083

	3,00
	33,10
	34,01
	-735,40
	  7.443

	4,00
	33,10
	18,95
	1535,24
	  11.649

	5,00
	33,10
	2,20
	1663,01
	  14.559

	6,00
	33,10
	5,90
	1662,75
	  17.202

	7,00
	33,10
	7,17
	1662,67
	  20.928

	8,00
	33,10
	5,04
	1662,81
	  26.678

	9,00
	33,10
	1,94
	1663,03
	  36.785

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  59.206



Palo n° 33

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  6.418

	1,00
	33,10
	21,57
	-972,64
	  5.732

	2,00
	33,10
	21,70
	-970,25
	  6.441

	3,00
	33,10
	15,58
	-1078,62
	  8.195

	4,00
	33,10
	4,58
	-1243,51
	  10.327

	5,00
	33,10
	0,53
	-1290,68
	  12.899

	6,00
	33,10
	1,50
	-1280,19
	  16.061

	7,00
	33,10
	1,99
	-1274,80
	  21.349

	8,00
	33,10
	1,65
	-1278,53
	  32.118

	9,00
	33,10
	0,93
	-1286,51
	  64.636

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 34

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  7.846

	1,00
	33,10
	29,17
	-838,07
	  6.196

	2,00
	33,10
	29,33
	-835,30
	  6.955

	3,00
	33,10
	21,91
	-966,53
	  9.211

	4,00
	33,10
	6,42
	-1216,82
	  12.353

	5,00
	33,10
	0,76
	-1288,35
	  15.738

	6,00
	33,10
	2,14
	-1273,18
	  19.523

	7,00
	33,10
	2,83
	-1265,56
	  25.904

	8,00
	33,10
	2,35
	-1270,83
	  39.018

	9,00
	33,10
	1,33
	-1282,14
	  78.732

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 35

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  7.242

	1,00
	33,10
	35,96
	-691,57
	  4.314

	2,00
	33,10
	36,11
	-688,34
	  4.836

	3,00
	33,10
	28,57
	-848,67
	  6.803

	4,00
	33,10
	15,67
	-1077,12
	  10.094

	5,00
	33,10
	2,07
	-1273,91
	  14.365

	6,00
	33,10
	5,69
	-1227,45
	  17.375

	7,00
	33,10
	7,42
	-1202,29
	  22.718

	8,00
	33,10
	6,23
	-1219,60
	  34.567

	9,00
	33,10
	3,58
	-1257,32
	  71.273

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  101.247



Palo n° 36

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  5.430

	1,00
	33,10
	49,44
	577,13
	  2.096

	2,00
	33,10
	49,52
	572,95
	  2.344

	3,00
	33,10
	44,68
	800,47
	  3.749

	4,00
	33,10
	30,65
	1270,99
	  6.960

	5,00
	33,10
	4,49
	1662,85
	  10.961

	6,00
	33,10
	12,73
	1654,73
	  13.700

	7,00
	33,10
	15,98
	1593,10
	  16.984

	8,00
	33,10
	11,74
	1662,35
	  22.614

	9,00
	33,10
	4,52
	1662,85
	  31.247

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  50.517



Palo n° 37

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  6.047

	1,00
	33,10
	51,74
	451,46
	  1.803

	2,00
	33,10
	51,67
	455,34
	  2.011

	3,00
	33,10
	47,72
	666,67
	  3.291

	4,00
	33,10
	34,61
	1160,23
	  6.476

	5,00
	33,10
	5,33
	1662,79
	  10.714

	6,00
	33,10
	14,01
	1630,54
	  12.425

	7,00
	33,10
	16,52
	1582,48
	  14.689

	8,00
	33,10
	12,23
	1662,31
	  19.705

	9,00
	33,10
	4,72
	1662,84
	  27.266

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  44.218



Palo n° 38

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.095

	1,00
	33,10
	36,82
	1091,67
	  2.990

	2,00
	33,10
	36,98
	1086,75
	  3.352

	3,00
	33,10
	28,93
	1316,66
	  4.650

	4,00
	33,10
	15,26
	1606,95
	  6.635

	5,00
	33,10
	1,77
	1663,04
	  8.266

	6,00
	33,10
	5,03
	1662,81
	  10.380

	7,00
	33,10
	6,71
	1662,70
	  13.857

	8,00
	33,10
	5,49
	1662,78
	  20.077

	9,00
	33,10
	2,12
	1663,02
	  27.770

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  45.013



Palo n° 39

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  12.239

	1,00
	33,10
	55,38
	-26,56
	  1.729

	2,00
	33,10
	55,38
	-26,35
	  1.931

	3,00
	33,10
	54,96
	-53,30
	  3.409

	4,00
	33,10
	47,36
	682,42
	  8.425

	5,00
	33,10
	12,84
	1652,52
	  24.564

	6,00
	33,10
	29,07
	1312,99
	  24.518

	7,00
	33,10
	34,13
	1175,17
	  28.441

	8,00
	33,10
	27,44
	1352,37
	  41.444

	9,00
	33,10
	12,76
	1654,12
	  69.085

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  97.388



Palo n° 40

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.054

	1,00
	33,10
	39,21
	1012,05
	  2.838

	2,00
	33,10
	39,05
	1017,81
	  3.156

	3,00
	33,10
	30,72
	1269,15
	  4.401

	4,00
	33,10
	9,20
	1662,52
	  6.229

	5,00
	33,10
	0,99
	1663,10
	  7.197

	6,00
	33,10
	2,65
	1662,98
	  8.517

	7,00
	33,10
	3,23
	1662,94
	  10.386

	8,00
	33,10
	2,28
	1663,01
	  13.287

	9,00
	33,10
	0,88
	1663,10
	  18.437

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  30.104



Palo n° 41

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.425

	1,00
	33,10
	44,97
	787,64
	  2.332

	2,00
	33,10
	45,09
	782,68
	  2.611

	3,00
	33,10
	38,55
	1036,14
	  3.956

	4,00
	33,10
	23,26
	1447,08
	  6.461

	5,00
	33,10
	2,98
	1662,96
	  8.933

	6,00
	33,10
	8,50
	1662,57
	  11.216

	7,00
	33,10
	11,32
	1662,38
	  14.972

	8,00
	33,10
	9,37
	1662,51
	  22.460

	9,00
	33,10
	5,23
	1662,80
	  44.929

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 42

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.340

	1,00
	33,10
	46,65
	713,69
	  2.074

	2,00
	33,10
	46,76
	709,04
	  2.321

	3,00
	33,10
	40,73
	956,32
	  3.583

	4,00
	33,10
	25,58
	1395,11
	  6.105

	5,00
	33,10
	3,41
	1662,93
	  8.759

	6,00
	33,10
	9,72
	1662,49
	  10.998

	7,00
	33,10
	12,87
	1652,07
	  14.591

	8,00
	33,10
	10,71
	1662,42
	  22.024

	9,00
	33,10
	5,98
	1662,75
	  44.057

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  93.676



Palo n° 43

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  6.448

	1,00
	33,10
	40,46
	-590,63
	  3.275

	2,00
	33,10
	40,60
	-587,52
	  3.669

	3,00
	33,10
	33,41
	-748,79
	  5.352

	4,00
	33,10
	19,41
	-1010,93
	  8.436

	5,00
	33,10
	2,72
	-1266,78
	  12.721

	6,00
	33,10
	7,36
	-1203,18
	  15.167

	7,00
	33,10
	9,54
	-1171,47
	  19.713

	8,00
	33,10
	8,04
	-1193,24
	  30.119

	9,00
	33,10
	4,67
	-1242,20
	  62.709

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  106.726



Palo n° 44

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  5.601

	1,00
	33,10
	39,86
	988,28
	  3.705

	2,00
	33,10
	40,00
	983,10
	  4.151

	3,00
	33,10
	32,27
	1228,02
	  5.936

	4,00
	33,10
	17,67
	1560,23
	  8.813

	5,00
	33,10
	2,11
	1663,02
	  11.308

	6,00
	33,10
	6,00
	1662,75
	  14.200

	7,00
	33,10
	8,00
	1662,61
	  18.957

	8,00
	33,10
	6,62
	1662,70
	  28.437

	9,00
	33,10
	3,69
	1662,91
	  56.880

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  866.329



Palo n° 45

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.016

	1,00
	33,10
	42,76
	882,06
	  2.369

	2,00
	33,10
	42,90
	877,10
	  2.654

	3,00
	33,10
	35,64
	1128,28
	  3.908

	4,00
	33,10
	20,52
	1503,47
	  6.089

	5,00
	33,10
	2,54
	1662,99
	  8.107

	6,00
	33,10
	7,24
	1662,66
	  10.179

	7,00
	33,10
	9,64
	1662,49
	  13.589

	8,00
	33,10
	7,98
	1662,61
	  20.023

	9,00
	33,10
	3,08
	1662,95
	  27.698

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  44.901



Palo n° 46

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  4.763

	1,00
	33,10
	36,61
	1098,11
	  3.498

	2,00
	33,10
	36,77
	1093,19
	  3.923

	3,00
	33,10
	28,72
	1322,24
	  5.432

	4,00
	33,10
	15,11
	1609,75
	  7.732

	5,00
	33,10
	1,75
	1663,04
	  9.616

	6,00
	33,10
	4,98
	1662,82
	  12.075

	7,00
	33,10
	6,63
	1662,70
	  16.120

	8,00
	33,10
	4,98
	1662,82
	  21.434

	9,00
	33,10
	1,92
	1663,03
	  29.629

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  47.956



Palo n° 47

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  13.078

	1,00
	33,10
	34,61
	-721,96
	  8.107

	2,00
	33,10
	34,75
	-718,75
	  9.089

	3,00
	33,10
	27,23
	-872,37
	  12.626

	4,00
	33,10
	14,74
	-1093,43
	  18.497

	5,00
	33,10
	1,92
	-1275,55
	  25.961

	6,00
	33,10
	5,30
	-1233,15
	  31.496

	7,00
	33,10
	6,92
	-1209,59
	  41.237

	8,00
	33,10
	5,80
	-1225,81
	  62.685

	9,00
	33,10
	3,33
	-1260,13
	  128.880

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  130.279



Palo n° 48

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  9.744

	1,00
	33,10
	8,84
	-1181,63
	  10.248

	2,00
	33,10
	8,91
	-1180,63
	  11.532

	3,00
	33,10
	5,96
	-1223,44
	  13.678

	4,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  16.328

	5,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  19.647

	6,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  24.659

	7,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  32.916

	8,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  49.374

	9,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  98.749

	10,00
	33,10
	0,00
	0,00
	  1000.000



Palo n° 49

	Y
	Af
	Mu
	Nu
	FS

	[m]
	[cmq]
	[kNm]
	[kN]
	 

	0,00
	33,10
	0,00
	-1295,21
	  8.138

	1,00
	33,10
	36,64
	-676,34
	  4.728

	2,00
	33,10
	36,78
	-673,13
	  5.300

	3,00
	33,10
	29,42
	-833,71
	  7.513

	4,00
	33,10
	16,26
	-1066,63
	  11.236

	5,00
	33,10
	2,17
	-1272,90
	  16.129

	6,00
	33,10
	5,93
	-1223,97
	  19.467

	7,00
	33,10
	7,73
	-1197,86
	  25.431

	8,00
	33,10
	6,49
	-1215,82
	  38.719

	9,00
	33,10
	2,76
	1662,97
	  61.650

	10,00
	33,10
	0,00
	1663,16
	  97.348




[image: Immagine che contiene testo, verde, schermata, Policromia

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 20 - Verifiche flessione X  (Inviluppo)


[image: Immagine che contiene verde, Policromia, schermata, Elementi grafici

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 21 - Verifiche flessione Y  (Inviluppo)


[image: Immagine che contiene testo, schermata, diagramma, Parallelo

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 22 - Verifiche flessione micropali (Palo n° 39) (Inviluppo)


Verifica a taglio


Micropali

Simbologia adottata
Y	ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m]
VRcd	Taglio resistente a compressione, espresso in [kN]
VRsd	Taglio resistente a trazione, espresso in [kN]
VRd	Taglio resistente, espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza 

Palo n° 1

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  74.525

	1,00
	521,40
	  674.968

	2,00
	521,40
	  414.294

	3,00
	521,40
	  384.377

	4,00
	521,40
	  619.844

	5,00
	521,40
	  1490.114

	6,00
	521,40
	  8435.549

	7,00
	521,40
	  10182.732

	8,00
	521,40
	  7917.658

	9,00
	521,40
	  13173.305

	10,00
	521,40
	  222711.132



Palo n° 2

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  31.183

	1,00
	521,40
	  282.418

	2,00
	521,40
	  173.348

	3,00
	521,40
	  160.830

	4,00
	521,40
	  259.354

	5,00
	521,40
	  623.490

	6,00
	521,40
	  3529.584

	7,00
	521,40
	  4260.636

	8,00
	521,40
	  3312.889

	9,00
	521,40
	  5511.945

	10,00
	521,40
	  93186.297



Palo n° 3

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  27.136

	1,00
	521,40
	  245.772

	2,00
	521,40
	  150.854

	3,00
	521,40
	  139.961

	4,00
	521,40
	  225.700

	5,00
	521,40
	  542.586

	6,00
	521,40
	  3071.587

	7,00
	521,40
	  3707.778

	8,00
	521,40
	  2883.010

	9,00
	521,40
	  4796.718

	10,00
	521,40
	  81094.485



Palo n° 4

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  28.514

	1,00
	521,40
	  258.246

	2,00
	521,40
	  158.511

	3,00
	521,40
	  147.064

	4,00
	521,40
	  237.155

	5,00
	521,40
	  570.124

	6,00
	521,40
	  3227.479

	7,00
	521,40
	  3895.959

	8,00
	521,40
	  3029.331

	9,00
	521,40
	  5040.165

	10,00
	521,40
	  85210.270



Palo n° 5

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  19.645

	1,00
	521,40
	  177.925

	2,00
	521,40
	  109.210

	3,00
	521,40
	  101.324

	4,00
	521,40
	  163.394

	5,00
	521,40
	  392.802

	6,00
	521,40
	  2223.659

	7,00
	521,40
	  2684.226

	8,00
	521,40
	  2087.139

	9,00
	521,40
	  3472.558

	10,00
	521,40
	  58707.917



Palo n° 6

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  9.352

	1,00
	521,40
	  84.700

	2,00
	521,40
	  51.989

	3,00
	521,40
	  48.235

	4,00
	521,40
	  77.783

	5,00
	521,40
	  186.991

	6,00
	521,40
	  1058.556

	7,00
	521,40
	  1277.806

	8,00
	521,40
	  993.567

	9,00
	521,40
	  1653.085

	10,00
	521,40
	  27947.460



Palo n° 7

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  14.806

	1,00
	521,40
	  134.098

	2,00
	521,40
	  82.309

	3,00
	521,40
	  76.365

	4,00
	521,40
	  123.146

	5,00
	521,40
	  296.045

	6,00
	521,40
	  1675.914

	7,00
	521,40
	  2023.032

	8,00
	521,40
	  1573.023

	9,00
	521,40
	  2617.177

	10,00
	521,40
	  44246.637



Palo n° 8

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  9.786

	1,00
	521,40
	  88.633

	2,00
	521,40
	  54.403

	3,00
	521,40
	  50.474

	4,00
	521,40
	  81.395

	5,00
	521,40
	  195.674

	6,00
	521,40
	  1107.713

	7,00
	521,40
	  1337.144

	8,00
	521,40
	  1039.706

	9,00
	521,40
	  1729.851

	10,00
	521,40
	  29245.280



Palo n° 9

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  13.173

	1,00
	521,40
	  119.311

	2,00
	521,40
	  73.233

	3,00
	521,40
	  67.944

	4,00
	521,40
	  109.567

	5,00
	521,40
	  263.400

	6,00
	521,40
	  1491.110

	7,00
	521,40
	  1799.951

	8,00
	521,40
	  1399.565

	9,00
	521,40
	  2328.579

	10,00
	521,40
	  39367.533



Palo n° 10

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  10.589

	1,00
	521,40
	  95.899

	2,00
	521,40
	  58.863

	3,00
	521,40
	  54.612

	4,00
	521,40
	  88.068

	5,00
	521,40
	  211.715

	6,00
	521,40
	  1198.524

	7,00
	521,40
	  1446.763

	8,00
	521,40
	  1124.941

	9,00
	521,40
	  1871.664

	10,00
	521,40
	  31642.815



Palo n° 11

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  29.577

	1,00
	521,40
	  267.880

	2,00
	521,40
	  164.424

	3,00
	521,40
	  152.551

	4,00
	521,40
	  246.003

	5,00
	521,40
	  591.394

	6,00
	521,40
	  3347.886

	7,00
	521,40
	  4041.305

	8,00
	521,40
	  3142.346

	9,00
	521,40
	  5228.198

	10,00
	521,40
	  88389.197



Palo n° 12

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  17.038

	1,00
	521,40
	  154.310

	2,00
	521,40
	  94.715

	3,00
	521,40
	  87.876

	4,00
	521,40
	  141.708

	5,00
	521,40
	  340.668

	6,00
	521,40
	  1928.525

	7,00
	521,40
	  2327.964

	8,00
	521,40
	  1810.125

	9,00
	521,40
	  3011.665

	10,00
	521,40
	  50915.949



Palo n° 13

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  16.809

	1,00
	521,40
	  152.234

	2,00
	521,40
	  93.441

	3,00
	521,40
	  86.693

	4,00
	521,40
	  139.801

	5,00
	521,40
	  336.084

	6,00
	521,40
	  1902.575

	7,00
	521,40
	  2296.639

	8,00
	521,40
	  1785.768

	9,00
	521,40
	  2971.140

	10,00
	521,40
	  50230.828



Palo n° 14

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  50.396

	1,00
	521,40
	  456.432

	2,00
	521,40
	  280.157

	3,00
	521,40
	  259.927

	4,00
	521,40
	  419.156

	5,00
	521,40
	  1007.657

	6,00
	521,40
	  5704.355

	7,00
	521,40
	  6885.850

	8,00
	521,40
	  5354.143

	9,00
	521,40
	  8908.159

	10,00
	521,40
	  150603.523



Palo n° 15

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  26.390

	1,00
	521,40
	  239.012

	2,00
	521,40
	  146.705

	3,00
	521,40
	  136.111

	4,00
	521,40
	  219.492

	5,00
	521,40
	  527.663

	6,00
	521,40
	  2987.103

	7,00
	521,40
	  3605.796

	8,00
	521,40
	  2803.713

	9,00
	521,40
	  4664.785

	10,00
	521,40
	  78863.999



Palo n° 16

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  18.806

	1,00
	521,40
	  170.327

	2,00
	521,40
	  104.547

	3,00
	521,40
	  96.997

	4,00
	521,40
	  156.417

	5,00
	521,40
	  376.028

	6,00
	521,40
	  2128.700

	7,00
	521,40
	  2569.599

	8,00
	521,40
	  1998.011

	9,00
	521,40
	  3324.266

	10,00
	521,40
	  56200.864



Palo n° 17

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  18.368

	1,00
	521,40
	  166.353

	2,00
	521,40
	  102.107

	3,00
	521,40
	  94.734

	4,00
	521,40
	  152.767

	5,00
	521,40
	  367.255

	6,00
	521,40
	  2079.032

	7,00
	521,40
	  2509.644

	8,00
	521,40
	  1951.392

	9,00
	521,40
	  3246.703

	10,00
	521,40
	  54889.557



Palo n° 18

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  42.530

	1,00
	521,40
	  385.188

	2,00
	521,40
	  236.428

	3,00
	521,40
	  219.355

	4,00
	521,40
	  353.731

	5,00
	521,40
	  850.374

	6,00
	521,40
	  4813.973

	7,00
	521,40
	  5811.050

	8,00
	521,40
	  4518.424

	9,00
	521,40
	  7517.701

	10,00
	521,40
	  127096.093



Palo n° 19

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  14.666

	1,00
	521,40
	  132.830

	2,00
	521,40
	  81.531

	3,00
	521,40
	  75.644

	4,00
	521,40
	  121.982

	5,00
	521,40
	  293.248

	6,00
	521,40
	  1660.077

	7,00
	521,40
	  2003.915

	8,00
	521,40
	  1558.158

	9,00
	521,40
	  2592.446

	10,00
	521,40
	  43828.521



Palo n° 20

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  36.613

	1,00
	521,40
	  331.602

	2,00
	521,40
	  203.537

	3,00
	521,40
	  188.839

	4,00
	521,40
	  304.520

	5,00
	521,40
	  732.071

	6,00
	521,40
	  4144.261

	7,00
	521,40
	  5002.627

	8,00
	521,40
	  3889.829

	9,00
	521,40
	  6471.851

	10,00
	521,40
	  109414.704



Palo n° 21

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  15.002

	1,00
	521,40
	  135.874

	2,00
	521,40
	  83.399

	3,00
	521,40
	  77.377

	4,00
	521,40
	  124.777

	5,00
	521,40
	  299.966

	6,00
	521,40
	  1698.113

	7,00
	521,40
	  2049.828

	8,00
	521,40
	  1593.859

	9,00
	521,40
	  2651.844

	10,00
	521,40
	  44832.722



Palo n° 22

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  22.286

	1,00
	521,40
	  201.845

	2,00
	521,40
	  123.892

	3,00
	521,40
	  114.945

	4,00
	521,40
	  185.360

	5,00
	521,40
	  445.609

	6,00
	521,40
	  2522.595

	7,00
	521,40
	  3045.079

	8,00
	521,40
	  2367.723

	9,00
	521,40
	  3939.390

	10,00
	521,40
	  66600.298



Palo n° 23

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  20.467

	1,00
	521,40
	  185.364

	2,00
	521,40
	  113.776

	3,00
	521,40
	  105.560

	4,00
	521,40
	  170.225

	5,00
	521,40
	  409.224

	6,00
	521,40
	  2316.620

	7,00
	521,40
	  2796.441

	8,00
	521,40
	  2174.393

	9,00
	521,40
	  3617.730

	10,00
	521,40
	  61162.226



Palo n° 24

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  42.536

	1,00
	521,40
	  385.248

	2,00
	521,40
	  236.465

	3,00
	521,40
	  219.389

	4,00
	521,40
	  353.785

	5,00
	521,40
	  850.505

	6,00
	521,40
	  4814.717

	7,00
	521,40
	  5811.949

	8,00
	521,40
	  4519.123

	9,00
	521,40
	  7518.863

	10,00
	521,40
	  127115.750



Palo n° 25

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  40.169

	1,00
	521,40
	  363.802

	2,00
	521,40
	  223.301

	3,00
	521,40
	  207.176

	4,00
	521,40
	  334.091

	5,00
	521,40
	  803.160

	6,00
	521,40
	  4546.694

	7,00
	521,40
	  5488.412

	8,00
	521,40
	  4267.555

	9,00
	521,40
	  7100.307

	10,00
	521,40
	  120039.540



Palo n° 26

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  11.077

	1,00
	521,40
	  100.324

	2,00
	521,40
	  61.579

	3,00
	521,40
	  57.132

	4,00
	521,40
	  92.131

	5,00
	521,40
	  221.485

	6,00
	521,40
	  1253.826

	7,00
	521,40
	  1513.520

	8,00
	521,40
	  1176.849

	9,00
	521,40
	  1958.027

	10,00
	521,40
	  33102.887



Palo n° 27

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  11.708

	1,00
	521,40
	  106.035

	2,00
	521,40
	  65.084

	3,00
	521,40
	  60.384

	4,00
	521,40
	  97.375

	5,00
	521,40
	  234.092

	6,00
	521,40
	  1325.197

	7,00
	521,40
	  1599.674

	8,00
	521,40
	  1243.838

	9,00
	521,40
	  2069.483

	10,00
	521,40
	  34987.185



Palo n° 28

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  11.999

	1,00
	521,40
	  108.669

	2,00
	521,40
	  66.701

	3,00
	521,40
	  61.884

	4,00
	521,40
	  99.795

	5,00
	521,40
	  239.907

	6,00
	521,40
	  1358.118

	7,00
	521,40
	  1639.413

	8,00
	521,40
	  1274.738

	9,00
	521,40
	  2120.894

	10,00
	521,40
	  35856.348



Palo n° 29

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  16.059

	1,00
	521,40
	  145.446

	2,00
	521,40
	  89.275

	3,00
	521,40
	  82.828

	4,00
	521,40
	  133.568

	5,00
	521,40
	  321.099

	6,00
	521,40
	  1817.747

	7,00
	521,40
	  2194.241

	8,00
	521,40
	  1706.148

	9,00
	521,40
	  2838.669

	10,00
	521,40
	  47991.234



Palo n° 30

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  13.155

	1,00
	521,40
	  119.145

	2,00
	521,40
	  73.131

	3,00
	521,40
	  67.850

	4,00
	521,40
	  109.415

	5,00
	521,40
	  263.034

	6,00
	521,40
	  1489.040

	7,00
	521,40
	  1797.452

	8,00
	521,40
	  1397.622

	9,00
	521,40
	  2325.347

	10,00
	521,40
	  39312.882



Palo n° 31

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  27.078

	1,00
	521,40
	  245.239

	2,00
	521,40
	  150.528

	3,00
	521,40
	  139.658

	4,00
	521,40
	  225.211

	5,00
	521,40
	  541.410

	6,00
	521,40
	  3064.929

	7,00
	521,40
	  3699.742

	8,00
	521,40
	  2876.761

	9,00
	521,40
	  4786.321

	10,00
	521,40
	  80918.717



Palo n° 32

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  28.630

	1,00
	521,40
	  259.300

	2,00
	521,40
	  159.158

	3,00
	521,40
	  147.665

	4,00
	521,40
	  238.124

	5,00
	521,40
	  572.453

	6,00
	521,40
	  3240.663

	7,00
	521,40
	  3911.873

	8,00
	521,40
	  3041.706

	9,00
	521,40
	  5060.754

	10,00
	521,40
	  85558.347



Palo n° 33

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  70.866

	1,00
	521,40
	  641.824

	2,00
	521,40
	  393.950

	3,00
	521,40
	  365.502

	4,00
	521,40
	  589.407

	5,00
	521,40
	  1416.942

	6,00
	521,40
	  8021.325

	7,00
	521,40
	  9682.713

	8,00
	521,40
	  7528.864

	9,00
	521,40
	  12526.435

	10,00
	521,40
	  211774.981



Palo n° 34

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  54.276

	1,00
	521,40
	  491.573

	2,00
	521,40
	  301.727

	3,00
	521,40
	  279.939

	4,00
	521,40
	  451.427

	5,00
	521,40
	  1085.238

	6,00
	521,40
	  6143.541

	7,00
	521,40
	  7416.000

	8,00
	521,40
	  5766.365

	9,00
	521,40
	  9594.010

	10,00
	521,40
	  162198.682



Palo n° 35

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  31.985

	1,00
	521,40
	  289.682

	2,00
	521,40
	  177.806

	3,00
	521,40
	  164.967

	4,00
	521,40
	  266.024

	5,00
	521,40
	  639.526

	6,00
	521,40
	  3620.361

	7,00
	521,40
	  4370.215

	8,00
	521,40
	  3398.092

	9,00
	521,40
	  5653.706

	10,00
	521,40
	  95582.942



Palo n° 36

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  10.560

	1,00
	521,40
	  95.638

	2,00
	521,40
	  58.703

	3,00
	521,40
	  54.463

	4,00
	521,40
	  87.827

	5,00
	521,40
	  211.138

	6,00
	521,40
	  1195.257

	7,00
	521,40
	  1442.820

	8,00
	521,40
	  1121.875

	9,00
	521,40
	  1866.563

	10,00
	521,40
	  31556.565



Palo n° 37

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  9.292

	1,00
	521,40
	  84.155

	2,00
	521,40
	  51.654

	3,00
	521,40
	  47.924

	4,00
	521,40
	  77.282

	5,00
	521,40
	  185.788

	6,00
	521,40
	  1051.746

	7,00
	521,40
	  1269.586

	8,00
	521,40
	  987.176

	9,00
	521,40
	  1642.451

	10,00
	521,40
	  27767.679



Palo n° 38

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  19.722

	1,00
	521,40
	  178.617

	2,00
	521,40
	  109.635

	3,00
	521,40
	  101.718

	4,00
	521,40
	  164.029

	5,00
	521,40
	  394.329

	6,00
	521,40
	  2232.298

	7,00
	521,40
	  2694.654

	8,00
	521,40
	  2095.248

	9,00
	521,40
	  3486.049

	10,00
	521,40
	  58935.997



Palo n° 39

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  8.287

	1,00
	521,40
	  75.059

	2,00
	521,40
	  46.071

	3,00
	521,40
	  42.744

	4,00
	521,40
	  68.929

	5,00
	521,40
	  165.706

	6,00
	521,40
	  938.063

	7,00
	521,40
	  1132.356

	8,00
	521,40
	  880.472

	9,00
	521,40
	  1464.919

	10,00
	521,40
	  24766.272



Palo n° 40

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  17.630

	1,00
	521,40
	  159.669

	2,00
	521,40
	  98.004

	3,00
	521,40
	  90.927

	4,00
	521,40
	  146.629

	5,00
	521,40
	  352.498

	6,00
	521,40
	  1995.494

	7,00
	521,40
	  2408.804

	8,00
	521,40
	  1872.983

	9,00
	521,40
	  3116.247

	10,00
	521,40
	  52684.038



Palo n° 41

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  13.828

	1,00
	521,40
	  125.238

	2,00
	521,40
	  76.871

	3,00
	521,40
	  71.320

	4,00
	521,40
	  115.010

	5,00
	521,40
	  276.486

	6,00
	521,40
	  1565.188

	7,00
	521,40
	  1889.372

	8,00
	521,40
	  1469.095

	9,00
	521,40
	  2444.263

	10,00
	521,40
	  41323.310



Palo n° 42

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  11.852

	1,00
	521,40
	  107.346

	2,00
	521,40
	  65.889

	3,00
	521,40
	  61.131

	4,00
	521,40
	  98.579

	5,00
	521,40
	  236.985

	6,00
	521,40
	  1341.576

	7,00
	521,40
	  1619.445

	8,00
	521,40
	  1259.211

	9,00
	521,40
	  2095.060

	10,00
	521,40
	  35419.606



Palo n° 43

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  21.583

	1,00
	521,40
	  195.478

	2,00
	521,40
	  119.984

	3,00
	521,40
	  111.320

	4,00
	521,40
	  179.513

	5,00
	521,40
	  431.553

	6,00
	521,40
	  2443.024

	7,00
	521,40
	  2949.026

	8,00
	521,40
	  2293.037

	9,00
	521,40
	  3815.127

	10,00
	521,40
	  64499.481



Palo n° 44

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  24.784

	1,00
	521,40
	  224.463

	2,00
	521,40
	  137.775

	3,00
	521,40
	  127.826

	4,00
	521,40
	  206.131

	5,00
	521,40
	  495.542

	6,00
	521,40
	  2805.268

	7,00
	521,40
	  3386.299

	8,00
	521,40
	  2633.041

	9,00
	521,40
	  4380.823

	10,00
	521,40
	  74063.272



Palo n° 45

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  13.645

	1,00
	521,40
	  123.580

	2,00
	521,40
	  75.853

	3,00
	521,40
	  70.376

	4,00
	521,40
	  113.487

	5,00
	521,40
	  272.825

	6,00
	521,40
	  1544.463

	7,00
	521,40
	  1864.355

	8,00
	521,40
	  1449.643

	9,00
	521,40
	  2411.898

	10,00
	521,40
	  40776.146



Palo n° 46

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  23.093

	1,00
	521,40
	  209.147

	2,00
	521,40
	  128.374

	3,00
	521,40
	  119.104

	4,00
	521,40
	  192.066

	5,00
	521,40
	  461.730

	6,00
	521,40
	  2613.859

	7,00
	521,40
	  3155.245

	8,00
	521,40
	  2453.384

	9,00
	521,40
	  4081.911

	10,00
	521,40
	  69009.781



Palo n° 47

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  53.655

	1,00
	521,40
	  485.947

	2,00
	521,40
	  298.274

	3,00
	521,40
	  276.735

	4,00
	521,40
	  446.261

	5,00
	521,40
	  1072.817

	6,00
	521,40
	  6073.226

	7,00
	521,40
	  7331.121

	8,00
	521,40
	  5700.366

	9,00
	521,40
	  9484.202

	10,00
	521,40
	  160342.251



Palo n° 48

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  208.079

	1,00
	521,40
	  1884.554

	2,00
	521,40
	  1156.737

	3,00
	521,40
	  1073.206

	4,00
	521,40
	  1730.646

	5,00
	521,40
	  4160.497

	6,00
	521,40
	  23552.613

	7,00
	521,40
	  28430.864

	8,00
	521,40
	  22106.625

	9,00
	521,40
	  36780.742

	10,00
	521,40
	  621824.252



Palo n° 49

	Y
	VRd
	FS

	[m]
	[kN]
	 

	0,00
	521,40
	  34.407

	1,00
	521,40
	  311.622

	2,00
	521,40
	  191.273

	3,00
	521,40
	  177.461

	4,00
	521,40
	  286.173

	5,00
	521,40
	  687.963

	6,00
	521,40
	  3894.567

	7,00
	521,40
	  4701.215

	8,00
	521,40
	  3655.464

	9,00
	521,40
	  6081.918

	10,00
	521,40
	  102822.395




[image: Immagine che contiene testo, schermata, Rettangolo, Parallelo

Descrizione generata automaticamente]
Fig. 23 - Verifiche taglio micropali (Palo n° 39) (Inviluppo)


Verifica a punzonamento


Piastra

Simbologia adottata
OP	Oggetto che viene punzonato
P	Oggetto che punzona
c1, c2	Dimensioni pilastro nelle due direzioni, espressa in [mm]
d	Altezza utile della fondazione, espressa in [mm]
u0	Lunghezza perimetro di verifica a faccia pilastro, espresso in [mm]
u1	Lunghezza perimetro di verifica per effetto della diffusione, espresso in [mm]
ry, rz	Percentuali di armatura piastra in zona tesa
dpc, duc	distanza della prima e dell'ultima cucitura dalla faccia del pilastro
VEd,i	Tensione di taglio sul perimetro del pilastro, espressa in [kPa]
VRd,max	Valore di progetto del massimo taglio-punzonamento resistente, espressa in [kPa]
VEd,f	Tensione di taglio sul perimetro di verifica u1, espresso in [kPa]
VRd,cf	Valore di progetto del taglio-punzonamento resistente senza armature sul perimetro di verifica u1, espresso in [kPa]
VRd,cs	Valore di progetto del taglio-punzonamento resistente con armature, espresso in [kPa]
nsc	Numero di serie di cuciture
nc	Numero di cuciture
FS	Fattore di sicurezza (minore tra i rapporti VRd,max/VEd,i, VRd,cf/VEd,f e VRd,cs/VEd,f). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo 

	OP
	P
	c1
	c2
	d
	u0
	u1
	ry
	rz
	dpc
	duc
	nsc
	nc

	 
	 
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[mm]
	[%]
	[%]
	[mm]
	[mm]
	 
	 

	Piastra n° 1
	32,52; 23,28
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30,40; 22,71
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.54267
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,56; 20,83
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.35200
	164
	1001
	4
	12

	Piastra n° 1
	30,60; 20,34
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.44000
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30,55; 20,93
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30,50; 21,53
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.58667
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30,45; 22,12
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.60133
	0.38133
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	30,93; 22,85
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31,46; 23,00
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.49867
	0.42533
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31,99; 23,14
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,52; 22,79
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.51333
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,53; 22,30
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.57200
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,54; 21,81
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.60133
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,55; 21,32
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.57200
	0.36667
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	32,07; 20,71
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.48400
	0.39600
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31,58; 20,59
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.45467
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	31,09; 20,47
	300
	300
	545
	1200
	8027
	0.45467
	0.41067
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 1
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 2
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 3
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 4
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 5
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.43152
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 6
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 7
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 8
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 9
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 10
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 11
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 12
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 13
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 14
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 15
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 16
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 17
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 18
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 19
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 20
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 21
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 22
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 23
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.61008
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 24
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.53568
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 25
	249
	249
	545
	784
	7655
	0.47014
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 26
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.47014
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 27
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.53568
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 28
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.61008
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 29
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.53568
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 30
	249
	249
	545
	613
	5782
	0.43152
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 31
	249
	249
	545
	564
	5533
	0.47014
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 32
	249
	249
	545
	564
	5533
	0.53568
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 33
	249
	249
	545
	564
	5533
	0.61008
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 34
	249
	249
	545
	564
	5533
	0.53568
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 35
	249
	249
	545
	564
	5533
	0.43152
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 36
	249
	249
	545
	368
	3575
	0.44262
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 37
	249
	249
	545
	392
	3699
	0.44262
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 38
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.32938
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 39
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 40
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 41
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 42
	249
	249
	545
	564
	5444
	0.44262
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 43
	249
	249
	545
	392
	3788
	0.40902
	0.27691
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 44
	249
	249
	545
	417
	3913
	0.40902
	0.30227
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 45
	249
	249
	545
	613
	5871
	0.40902
	0.31248
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 46
	249
	249
	545
	613
	5871
	0.40902
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 47
	249
	249
	545
	613
	5871
	0.40902
	0.41664
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 48
	249
	249
	545
	613
	5871
	0.40902
	0.38688
	0
	0
	0
	0

	Piastra n° 1
	Palo n° 49
	249
	249
	545
	613
	5871
	0.40902
	0.32938
	0
	0
	0
	0



	OP
	P
	VEd,i
	VRd,max
	VEd,f
	VRd,cf
	VRd,cs
	FS

	 
	 
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	[kPa]
	 

	Piastra n° 1
	32,52; 23,28
	2652
	4703
	396
	464
	0
	  1.171 (4)

	Piastra n° 1
	30,40; 22,71
	2880
	4703
	0
	476
	0
	  1.633 (15)

	Piastra n° 1
	32,56; 20,83
	3198
	4703
	478
	461
	502
	  1.050 (15)

	Piastra n° 1
	30,60; 20,34
	1999
	4703
	0
	460
	0
	  2.353 (10)

	Piastra n° 1
	30,55; 20,93
	1553
	4703
	0
	475
	0
	  3.028 (4)

	Piastra n° 1
	30,50; 21,53
	1256
	4703
	0
	486
	0
	  3.744 (7)

	Piastra n° 1
	30,45; 22,12
	1863
	4703
	0
	485
	0
	  2.524 (15)

	Piastra n° 1
	30,93; 22,85
	1875
	4703
	0
	478
	0
	  2.508 (15)

	Piastra n° 1
	31,46; 23,00
	1089
	4703
	163
	478
	0
	  2.938 (3)

	Piastra n° 1
	31,99; 23,14
	1774
	4703
	265
	473
	0
	  1.784 (4)

	Piastra n° 1
	32,52; 22,79
	1963
	4703
	294
	469
	0
	  1.597 (4)

	Piastra n° 1
	32,53; 22,30
	1741
	4703
	260
	477
	0
	  1.834 (7)

	Piastra n° 1
	32,54; 21,81
	1845
	4703
	276
	481
	0
	  1.745 (17)

	Piastra n° 1
	32,55; 21,32
	2295
	4703
	343
	477
	0
	  1.391 (17)

	Piastra n° 1
	32,07; 20,71
	2351
	4703
	352
	470
	0
	  1.338 (15)

	Piastra n° 1
	31,58; 20,59
	1749
	4703
	262
	468
	0
	  1.790 (15)

	Piastra n° 1
	31,09; 20,47
	1264
	4703
	189
	468
	0
	  2.478 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 1
	394
	4703
	0
	447
	0
	  11.944 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 2
	526
	4703
	54
	460
	0
	  8.525 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 3
	802
	4703
	82
	465
	0
	  5.664 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 4
	957
	4703
	98
	460
	0
	  4.690 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 5
	929
	4703
	95
	443
	0
	  4.662 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 6
	940
	4703
	96
	460
	0
	  4.773 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 7
	844
	4703
	86
	470
	0
	  5.436 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 8
	883
	4703
	90
	460
	0
	  5.085 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 9
	875
	4703
	90
	450
	0
	  5.021 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 10
	932
	4703
	95
	476
	0
	  4.989 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 11
	739
	4703
	76
	487
	0
	  6.368 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 12
	852
	4703
	87
	476
	0
	  5.456 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 13
	871
	4703
	89
	466
	0
	  5.226 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 14
	662
	4703
	68
	482
	0
	  7.101 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 15
	381
	4703
	39
	493
	0
	  12.328 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 16
	588
	4703
	60
	482
	0
	  7.996 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 17
	667
	4703
	68
	472
	0
	  6.904 (10)

	Piastra n° 1
	Palo n° 18
	316
	4703
	32
	476
	0
	  14.718 (16)

	Piastra n° 1
	Palo n° 19
	73
	4703
	7
	487
	0
	  64.509 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 20
	327
	4703
	0
	476
	0
	  14.381 (13)

	Piastra n° 1
	Palo n° 21
	426
	4703
	44
	466
	0
	  10.693 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 22
	302
	4703
	0
	464
	0
	  15.555 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 23
	245
	4703
	0
	474
	0
	  19.203 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 24
	406
	4703
	0
	464
	0
	  11.572 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 25
	469
	4703
	0
	454
	0
	  10.032 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 26
	1012
	4703
	107
	447
	0
	  4.172 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 27
	1043
	4703
	111
	457
	0
	  4.136 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 28
	1011
	4703
	107
	467
	0
	  4.363 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 29
	1083
	4703
	115
	457
	0
	  3.984 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 30
	1057
	4703
	112
	441
	0
	  3.938 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 31
	667
	4703
	0
	441
	0
	  7.053 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 32
	593
	4703
	0
	451
	0
	  7.930 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 33
	485
	4703
	0
	460
	0
	  9.699 (17)

	Piastra n° 1
	Palo n° 34
	490
	4703
	0
	451
	0
	  9.598 (7)

	Piastra n° 1
	Palo n° 35
	577
	4703
	0
	435
	0
	  8.153 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 36
	1050
	4703
	0
	436
	0
	  4.478 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 37
	1483
	4703
	157
	443
	0
	  2.818 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 38
	663
	4703
	0
	449
	0
	  7.092 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 39
	635
	4703
	66
	462
	0
	  7.018 (3)

	Piastra n° 1
	Palo n° 40
	880
	4703
	91
	467
	0
	  5.130 (10)

	Piastra n° 1
	Palo n° 41
	1069
	4703
	111
	462
	0
	  4.169 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 42
	1098
	4703
	114
	445
	0
	  3.916 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 43
	921
	4703
	0
	431
	0
	  5.108 (4)

	Piastra n° 1
	Palo n° 44
	1472
	4703
	157
	437
	0
	  2.788 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 45
	1092
	4703
	114
	440
	0
	  3.858 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 46
	1114
	4703
	116
	455
	0
	  3.919 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 47
	1001
	4703
	104
	461
	0
	  4.417 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 48
	757
	4703
	79
	455
	0
	  5.768 (15)

	Piastra n° 1
	Palo n° 49
	519
	4703
	54
	443
	0
	  8.196 (12)
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Fig. 24 - Verifiche punzonamento piastra/plinti  (Inviluppo)


Verifiche geotecniche


Carico limite


Piastra

Simbologia adottata
Ic	Indice combinazione
N	Carico verticale trasmesso al terreno, espresso in [kN]
Np	Carico verticale trasmesso ai pali, espresso in [kN]
Qu	Portanza ultima terreno, espressa in [kN]
Qup	Portanza ultima pali, espressa in [kN]. Solo per fondazione mista
Qd	Portanza di progetto ((Pu+Pup)/h), espressa in [kN]
Nt	Carico verticale trasmesso al terreno (N+Np), espresso in [kN]
FS	Fattore di sicurezza a carico limite (Pd/Nt). Tra parentesi viene riportato l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	Ic
	N
	Np
	Qu
	Qup
	Qd
	Nt
	FS

	 
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	0,00
	2617,49
	0,00
	0,00
	0,00
	2617,49
	  1000.000 (1)




Dimensioni fondazione rettangolare equivalente

Simbologia adottata
Ic	Indice combinazione
B	Larghezza base equivalente, espresso in [m]
L	Lunghezza base equivalente, espresso in [m]
D	Quota piano di posa, espressa in [m] 

	B
	L
	D

	[m]
	[m]
	[m]

	7,00
	7,00
	0,60




Pali

Simbologia adottata
n°	Indice palo
Oggetto	Oggetto di appartenenza del palo (Piastra, Plinto o Trave)
N	Carico verticale agente alla testa del palo, espresso in [kN]
Pd	Portanza di progetto, espresso in [kN]
FSV	Fattore di sicurezza (Pd/N). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo.
T	Carico orizzontale agente alla testa del palo, espresso in [kN]
Td	Portanza trasversale di progetto, espresso in [kN]
FSO	Fattore di sicurezza (Vd/V). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	n°
	Oggetto
	N
	Pd
	FSV
	T
	Td
	FSO

	 
	 
	[kN]
	[kN]
	 
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	Piastra 1
	-119,07
	434,57
	  3.650 (4)
	7,00
	80,94
	  11.569 (10)

	2
	Piastra 1
	203,92
	503,06
	  2.467 (15)
	16,72
	80,94
	  4.841 (10)

	3
	Piastra 1
	277,21
	503,06
	  1.815 (15)
	19,21
	80,94
	  4.212 (10)

	4
	Piastra 1
	-236,47
	434,57
	  1.838 (15)
	18,29
	80,94
	  4.426 (10)

	5
	Piastra 1
	-226,48
	434,57
	  1.919 (15)
	26,54
	80,94
	  3.050 (10)

	6
	Piastra 1
	245,52
	503,06
	  2.049 (17)
	55,75
	80,94
	  1.452 (10)

	7
	Piastra 1
	390,73
	503,06
	  1.288 (7)
	35,21
	80,94
	  2.298 (10)

	8
	Piastra 1
	267,06
	503,06
	  1.884 (17)
	53,28
	80,94
	  1.519 (10)

	9
	Piastra 1
	417,37
	503,06
	  1.205 (4)
	39,58
	80,94
	  2.045 (10)

	10
	Piastra 1
	306,67
	503,06
	  1.640 (15)
	49,24
	80,94
	  1.644 (10)

	11
	Piastra 1
	212,97
	503,06
	  2.362 (10)
	17,63
	80,94
	  4.591 (10)

	12
	Piastra 1
	431,88
	503,06
	  1.165 (15)
	30,60
	80,94
	  2.645 (10)

	13
	Piastra 1
	434,15
	503,06
	  1.159 (4)
	31,02
	80,94
	  2.609 (10)

	14
	Piastra 1
	54,74
	503,06
	  9.190 (3)
	10,35
	80,94
	  7.823 (10)

	15
	Piastra 1
	279,97
	503,06
	  1.797 (15)
	19,76
	80,94
	  4.097 (10)

	16
	Piastra 1
	405,33
	503,06
	  1.241 (15)
	27,72
	80,94
	  2.919 (10)

	17
	Piastra 1
	-187,51
	434,57
	  2.318 (13)
	28,39
	80,94
	  2.851 (10)

	18
	Piastra 1
	118,70
	503,06
	  4.238 (16)
	12,26
	80,94
	  6.602 (10)

	19
	Piastra 1
	397,39
	503,06
	  1.266 (15)
	35,55
	80,94
	  2.277 (10)

	20
	Piastra 1
	-155,19
	434,57
	  2.800 (13)
	14,24
	80,94
	  5.684 (10)

	21
	Piastra 1
	-210,15
	434,57
	  2.068 (15)
	34,75
	80,94
	  2.329 (10)

	22
	Piastra 1
	-183,95
	434,57
	  2.362 (2)
	23,40
	80,94
	  3.460 (10)

	23
	Piastra 1
	268,96
	503,06
	  1.870 (15)
	25,48
	80,94
	  3.177 (10)

	24
	Piastra 1
	121,52
	503,06
	  4.140 (16)
	12,26
	80,94
	  6.603 (10)

	25
	Piastra 1
	-174,51
	434,57
	  2.490 (13)
	12,98
	80,94
	  6.235 (10)

	26
	Piastra 1
	356,45
	503,06
	  1.411 (4)
	47,07
	80,94
	  1.720 (10)

	27
	Piastra 1
	355,92
	503,06
	  1.413 (7)
	44,53
	80,94
	  1.817 (10)

	28
	Piastra 1
	342,96
	503,06
	  1.467 (7)
	43,46
	80,94
	  1.863 (10)

	29
	Piastra 1
	424,40
	503,06
	  1.185 (4)
	32,47
	80,94
	  2.493 (10)

	30
	Piastra 1
	282,91
	503,06
	  1.778 (10)
	39,63
	80,94
	  2.042 (10)

	31
	Piastra 1
	-272,03
	434,57
	  1.598 (15)
	19,26
	80,94
	  4.203 (10)

	32
	Piastra 1
	221,31
	503,06
	  2.273 (15)
	18,21
	80,94
	  4.444 (10)

	33
	Piastra 1
	-201,82
	434,57
	  2.153 (17)
	7,36
	80,94
	  11.001 (15)

	34
	Piastra 1
	-165,09
	434,57
	  2.632 (7)
	9,61
	80,94
	  8.425 (15)

	35
	Piastra 1
	-178,85
	434,57
	  2.430 (4)
	16,30
	80,94
	  4.965 (10)

	36
	Piastra 1
	306,27
	503,06
	  1.643 (15)
	49,38
	80,94
	  1.639 (10)

	37
	Piastra 1
	275,05
	503,06
	  1.829 (4)
	56,11
	80,94
	  1.442 (10)

	38
	Piastra 1
	406,15
	503,06
	  1.239 (15)
	26,44
	80,94
	  3.061 (10)

	39
	Piastra 1
	135,89
	503,06
	  3.702 (15)
	62,91
	80,94
	  1.286 (10)

	40
	Piastra 1
	410,24
	503,06
	  1.226 (17)
	29,58
	80,94
	  2.737 (10)

	41
	Piastra 1
	375,83
	503,06
	  1.339 (4)
	37,71
	80,94
	  2.147 (10)

	42
	Piastra 1
	383,25
	503,06
	  1.313 (4)
	43,99
	80,94
	  1.840 (10)

	43
	Piastra 1
	-200,86
	434,57
	  2.164 (4)
	24,16
	80,94
	  3.350 (10)

	44
	Piastra 1
	296,93
	503,06
	  1.694 (4)
	21,04
	80,94
	  3.847 (10)

	45
	Piastra 1
	414,12
	503,06
	  1.215 (15)
	38,21
	80,94
	  2.118 (10)

	46
	Piastra 1
	349,16
	503,06
	  1.441 (15)
	22,58
	80,94
	  3.585 (10)

	47
	Piastra 1
	-99,04
	434,57
	  4.388 (13)
	9,72
	80,94
	  8.329 (10)

	48
	Piastra 1
	-132,93
	434,57
	  3.269 (17)
	2,51
	80,94
	  32.301 (4)

	49
	Piastra 1
	-159,16
	434,57
	  2.730 (4)
	15,15
	80,94
	  5.341 (10)




Scorrimento


Piastra

Simbologia adottata
n°	Indice plinto
T	Carico orizzontale trasferito al terreno, espresso in [kN]
Tp	Carico orizzontale trasferito ai pali, espresso in [kN]
Ru	Resistenza ultima allo scorrimento, espressa in [kN]
Rd	Resistenza di progetto allo scorrimento, espressa in [kN]
FS	Fattore di sicurezza allo scorrimento (Rd/T). Tra parentesi viene riportato l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 

	n°
	T
	Tp
	Ru
	Rd
	FS

	 
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	[kN]
	 

	1
	0,00
	891,12
	0,00
	0,00
	100.0 (1)





Armature


Armature piastra


Direzione principale armature	0,00 [°]
Direzione secondaria armature	-90,00 [°]
Numero tratti complessivi	14
Ampiezza singolo tratto	1,00 [m]
Distanza fra le sezioni di calcolo del singolo tratto	0,25 [m]

Maglia superiore 	(4 f 20) x (4 f 20)
Maglia inferiore 	(4 f 20) x (4 f 20)

	n°
	Gruppo
	Tipo
	Lembo
	Dir
	nf f
	L

	 
	 
	 
	 
	 
	[mm]
	[m]

	2
	B
	Lungo
	Superiore
	X
	31 f20
	8,13

	4
	D
	Lungo
	Inferiore
	X
	38 f20
	8,13

	6
	F
	Lungo
	Inferiore
	Y
	24 f20
	8,13

	8
	H
	Lungo
	Superiore
	Y
	16 f20
	8,13




Armature pali


Micropali


Ip	Indice palo
Ys, Yi	Quota superiore e inferiore ferro, espresso in [m]
Lt	Lunghezza tubolare, espresso in [m]
Dt	Diametro tubolare, espresso in [mm]
St	Spessore tubolare, espresso in [mm] 

	Ip
	Ys
	Yi
	Lt
	Dt
	St

	 
	[m]
	[m]
	[m]
	[mm]
	[mm]

	1
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	2
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	3
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	4
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	5
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	6
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	7
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	8
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	9
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	10
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	11
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	12
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	13
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	14
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	15
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	16
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	17
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	18
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	19
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	20
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	21
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	22
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	23
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	24
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	25
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	26
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	27
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	28
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	29
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	30
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	31
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	32
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	33
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	34
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	35
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	36
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	37
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	38
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	39
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	40
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	41
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	42
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	43
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	44
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	45
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	46
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	47
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	48
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00

	49
	4,19
	-10,00
	14,19
	139,70
	8,00



[bookmark: _Toc232774330]FONDAZIONI DELLE STRUTTURE DELLA STAZIONE E DELLE TORRI DI VALLE
In questo capitolo si riportano le verifiche geotecniche delle fondazioni delle strutture della stazione di valle. 

[bookmark: _Toc232774331]VERIFICA DELLA PLATEA DI FONDAZIONE PL_01 – COMBINAZIONI STATICHE
Si riportano inizialmente i risultati dell’analisi numerica in termini di sollecitazioni trasmesse al terreno dalla platea di fondazione. 
[image: ]
Fig. 4‑1 – Combinazione SLU Statica – Inviluppo Wink min
[image: ]
Fig. 4‑2 – Combinazione SLU Statica – Inviluppo Wink max
Dalle immagini riportate si può notare come il terreno di fondazione al di sotto della platea risulti compresso per entrambi gli inviluppi statici con un valore massimo di compressione del terreno pari a 385.43 kN/m2.
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Fig. 4‑3 – Valutazione del carico limite di progetto della platea di fondazione PL_01 – Condizione Drenata
In condizione drenata, il carico limite per la platea di fondazione PL_01 risulta essere pari a 1.33 N/mm2 = 1330 kN/m2. La verifica risulta ampiamente soddisfatta vista la compressione massima in condizione statica pari a 385.43 kN/m2 .
[image: ]
Fig. 4‑4 – Valutazione del carico limite di progetto della platea di fondazione PL_01 – Condizione Non Drenata
In condizione non drenata, il carico limite per la platea di fondazione PL_01 risulta essere pari a 0.59 N/mm2 = 590 kN/m2. La verifica risulta soddisfatta vista la compressione massima in condizione statica pari a 385.43 kN/m2. 

[bookmark: _Toc232774332]VERIFICA DELLA PLATEA DI FONDAZIONE PL_01 – COMBINAZIONI SISMICHE
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Fig. 4‑5 – Combinazione SLU Sismica – Inviluppo Wink min
[image: ]
Fig. 4‑6 – Combinazione SLU Sismica – Inviluppo Wink max
Dalle immagini riportate si può notare come il terreno di fondazione al di sotto della platea risulti compresso per entrambi gli inviluppi sismici con un valore massimo di compressione del terreno pari a 470.85 kN/m2.
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Fig. 4‑7 – Valutazione del carico limite di progetto della platea di fondazione PL_01 – Condizione Drenata
In condizione drenata, il carico limite per la platea di fondazione PL_01 risulta essere pari a 1.33 N/mm2 = 1330 kN/m2. La verifica risulta ampiamente soddisfatta vista la compressione massima in condizione statica pari a 470.85 kN/m2 .
[image: ]
Fig. 4‑8 – Valutazione del carico limite di progetto della platea di fondazione PL_01 – Condizione Non Drenata
In condizione non drenata, il carico limite per la platea di fondazione PL_01 risulta essere pari a 0.59 N/mm2 = 590 kN/m2. La verifica risulta soddisfatta vista la compressione massima in condizione statica pari a 470.85 kN/m2. 




[bookmark: _Toc232774333]VERIFICA DELLA PLATEA DI FONDAZIONE PL_02 – COMBINAZIONI STATICHE

[image: ]
Fig. 4‑9 – Combinazione SLU Statica – Inviluppo Wink min
[image: ]
Fig. 4‑10 – Combinazione SLU Statica – Inviluppo Wink max
Dalle immagini riportate si può notare come il terreno di fondazione al di sotto della platea risulti compresso per entrambi gli inviluppi statici con un valore massimo di compressione del terreno pari a 165.73 kN/m2.
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Fig. 4‑11 – Valutazione del carico limite di progetto della platea di fondazione PL_02 – Condizione Drenata
In condizione drenata, il carico limite per la platea di fondazione PL_02 risulta essere pari a 0.70 N/mm2 = 700 kN/m2. La verifica risulta ampiamente soddisfatta vista la compressione massima in condizione statica pari a 165.73 kN/m2 .
[image: ]
Fig. 4‑12 – Valutazione del carico limite di progetto della platea di fondazione PL_02 – Condizione Non Drenata
In condizione non drenata, il carico limite per la platea di fondazione PL_02 risulta essere pari a 0.45 N/mm2 = 450 kN/m2. La verifica risulta soddisfatta vista la compressione massima in condizione statica pari a 165.73 kN/m2. 

[bookmark: _Toc232774334]VERIFICA DELLA PLATEA DI FONDAZIONE PL_02 – COMBINAZIONI SISMICHE
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Fig. 4‑13 – Combinazione SLU Sismica – Inviluppo Wink min
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Fig. 4‑14 – Combinazione SLU Sismica – Inviluppo Wink max
Come si può notare dall’ultima immagine riportata, per la combinazione Wink max abbiamo le zone di estremità della platea che presentano sforzi di trazione non trascurabili, per questo motivo, come descritto in precedenza, si è proceduto andando a sviluppare una modello non lineare in grado di cogliere il comportamento a sola compressione del terreno. 
Di seguito vengono riportati i risultati in termini di sollecitazioni sul terreno ottenuti dall'analisi non lineare, per ciascuna delle combinazioni non lineari introdotte, di cui si riporta la relativa immagine.
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Fig. 4‑15 – Combinazione inserite nel modello non lineare
Tali combinazioni coincidono con quelle che massimizzano e minimizzano le sollecitazioni sul terreno nelle tre direzioni considerate nell'ambito dell'analisi statica equivalente, tarata sull'analisi dinamica iniziale.
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Fig. 4‑16 – Combinazione Non Lineare Wink min X – 303.59 kN/m2

[image: ]
Fig. 4‑17 – Combinazione Non Lineare Wink max X – 245.39 kN/m2

[image: ]
Fig. 4‑18 – Combinazione Non Lineare Wink min Y – 274.36 kN/m2
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Fig. 4‑19 – Combinazione Non Lineare Wink max Y – 259.91 kN/m2

[image: ]
Fig. 4‑20 – Combinazione Non Lineare Wink min Z – 175.45 kN/m2

[image: ]
Fig. 4‑21 – Combinazione Non Lineare Wink max Z – 129.67 kN/m2
 Dalle immagini riportate si nota che la massima compressione sul terreno si ottiene con la combinazione non lineare Wink min X, e risulta pari a 303,59 kN/m².
Tale valore risulta inferiore al carico limite calcolato per la platea di fondazione, sia in condizione drenata che non drenata: rispettivamente pari a 0,70 N/mm² (700 kN/m²) e 0,45 N/mm² (450 kN/m²). In entrambi i casi la verifica risulta pertanto soddisfatta.
[bookmark: _Toc232774335]VERIFICA DI EQUILIBRIO GLOBALE DEL CORPO RIGIDO
Per la verifica di equilibrio di corpo rigido si considerano, a favore di sicurezza, le sole azioni stabilizzanti dovute al peso proprio (1S) e ai carichi permanenti non strutturali (2S), con coefficiente di combinazione unitario, e le azioni ribaltanti dovute al sisma nelle quattro direzioni orizzontali considerate.
La verifica viene condotta rispetto a un punto "significativo", individuato per la valutazione di un eventuale ribaltamento in ciascuna direzione. Al fine di eliminare le eccentricità dei carichi verticali, si è proceduto preliminarmente a traslare il modello in modo tale che la sua origine coincidesse con le coordinate iniziali del punto utilizzato per la verifica.
Di seguito si riportano le verifiche eseguite.


ROTAZIONE ATTORNO ALL’ASSE Y – EQUILIBRIO RIPETTO AL NODO “SINISTRO”
Le coordinate del nodo su cui viene spostata l’origine del modello vengono riportate nella seguente immagine.
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Fig. 4‑22 – Coordinare originarie del nodo utilizzato per la verifica
[image: ]
Fig. 4‑23 – individuazione del nodo di verifica e relativo asse di rotazione
Per la verifica di equilibrio di corpo rigido, a favore di sicurezza, vengono considerate solamente le azioni stabilizzanti dovute al peso proprio 1S e ai carichi permanenti non strutturali 2S (con coefficiente di combinazione unitario) e le azioni ribaltanti dovute al sisma in direzione +X.
La risultante produce un momento flettente attorno all’asse Y negativo: le forze stabilizzanti risultano superiori a quelle ribaltanti: la verifica di equilibrio risulta soddisfatta.
[image: ]

ROTAZIONE ATTORNO ALL’ASSE Y – EQUILIBRIO RIPETTO AL NODO “DESTRO”
Le coordinate del nodo su cui viene spostata l’origine del modello vengono riportate nella seguente immagine.
[image: ]
Fig. 4‑24 – Coordinare originarie del nodo utilizzato per la verifica
[image: ]
Fig. 4‑25 – individuazione del nodo di verifica e relativo asse di rotazione
Per la verifica di equilibrio di corpo rigido, a favore di sicurezza, vengono considerate solamente le azioni stabilizzanti dovute al peso proprio 1S e ai carichi permanenti non strutturali 2S (con coefficiente di combinazione unitario) e le azioni ribaltanti dovute al sisma in direzione -X.
La risultante produce un momento flettente attorno all’asse Y positivo: le forze stabilizzanti risultano superiori a quelle ribaltanti: la verifica di equilibrio risulta soddisfatta.
[image: ]

ROTAZIONE ATTORNO ALL’ASSE X – EQUILIBRIO RIPETTO AL NODO “ALTO”
Le coordinate del nodo su cui viene spostata l’origine del modello vengono riportate nella seguente immagine.
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Fig. 4‑26 – Coordinare originarie del nodo utilizzato per la verifica
 [image: ]
Fig. 4‑27 – individuazione del nodo di verifica e relativo asse di rotazione
Per la verifica di equilibrio di corpo rigido, a favore di sicurezza, vengono considerate solamente le azioni stabilizzanti dovute al peso proprio 1S e ai carichi permanenti non strutturali 2S (con coefficiente di combinazione unitario) e le azioni ribaltanti dovute al sisma in direzione -Y.
La risultante produce un momento flettente attorno all’asse X positivo: le forze stabilizzanti risultano superiori a quelle ribaltanti: la verifica di equilibrio risulta soddisfatta.
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ROTAZIONE ATTORNO ALL’ASSE X – EQUILIBRIO RIPETTO AL NODO “BASSO”
Le coordinate del nodo su cui viene spostata l’origine del modello vengono riportate nella seguente immagine.
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Fig. 4‑28 – Coordinare originarie del nodo utilizzato per la verifica
 [image: ]
Fig. 4‑29 – individuazione del nodo di verifica e relativo asse di rotazione
Per la verifica di equilibrio di corpo rigido, a favore di sicurezza, vengono considerate solamente le azioni stabilizzanti dovute al peso proprio 1S e ai carichi permanenti non strutturali 2S (con coefficiente di combinazione unitario) e le azioni ribaltanti dovute al sisma in direzione -Y.
La risultante produce un momento flettente attorno all’asse X negativo: le forze stabilizzanti risultano superiori a quelle ribaltanti: la verifica di equilibrio risulta soddisfatta.
[image: ]
[bookmark: _Toc232774336]VERIFICA DEI CEDIMENTI DELLE PLATEE DI FONDAZINE
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Fig. 4‑30 – Spostamento verticale minimo platea PL_01 – Combinazione q. permanente
[image: ]
Fig. 4‑31 – Spostamento verticale massimo PL_01 – Combinazione q. permanente
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Fig. 4‑32 – Spostamento verticale minimo PL_01 – Combinazione rara
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Fig. 4‑33 – Spostamento verticale massimo PL_01 – Combinazione rara
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. 4‑34 – Spostamento verticale minimo platea PL_02 – Combinazione q. permanente
[image: ]
Fig. 4‑35 – Spostamento verticale massimo PL_02 – Combinazione q. permanente
[image: ]
Fig. 4‑36 – Spostamento verticale minimo PL_02 – Combinazione rara
[image: ]
Fig. 4‑37 – Spostamento verticale massimo PL_02 – Combinazione rara
I cedimenti sopra riportati sono quelli desunti dal modello numerico di calcolo, con schematizzazione del terreno secondo Winkler, e risultano di entità contenuta. Tale modello, tuttavia, pur essendo adeguato alla determinazione delle sollecitazioni interne nelle platee, non è rappresentativo dell'effettivo comportamento deformativo del sistema terreno-fondazione in relazione alla stratigrafia geotecnica realmente presente, non essendo in grado di cogliere la propagazione delle tensioni in profondità.
La distribuzione delle pressioni di contatto, in combinazione di carico quasi-permanente, evidenzia inoltre un gradiente significativo tra le diverse porzioni delle platee di fondazione, riconducibile all'eccentricità dei carichi trasmessi dalla struttura in elevazione. Si è pertanto ritenuto opportuno effettuare una verifica indipendente del cedimento mediante metodo geotecnico (teoria dell'elasticità secondo Boussinesq/Newmark), utilizzando la stratigrafia disponibile e tenendo conto della tensione litostatica preesistente asportata in fase di scavo. Tale verifica, condotta con i dati attualmente disponibili, evidenzia un cedimento differenziale che si avvicina, e in alcune ipotesi supera, i limiti di distorsione angolare comunemente assunti in letteratura tecnica per strutture rigide in calcestruzzo armato. Il risultato risulta sensibile sia alla caratterizzazione di dettaglio della stratigrafia, ad oggi nota con un grado di approssimazione preliminare, sia alla effettiva distribuzione dei carichi trasmessi in fondazione.
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Fig. 4‑38 – Combinazione SLE quasi permanente PL_01 – Inviluppo Wink min
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Fig. 4‑39 – Combinazione SLE quasi permanente PL_01 – Inviluppo Wink max
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Fig. 4‑40 – Combinazione SLE quasi permanente PL_02 – Inviluppo Wink min
[image: ]
Fig. 4‑41 – Combinazione SLE quasi permanente PL_02 – Inviluppo Wink max
Si segnala, quale elemento di contesto favorevole, che la rigidezza del sistema di collegamento strutturale tra le due platee di fondazione, poste a quote differenti e collegate da elementi verticali continui in calcestruzzo armato, è stata implicitamente considerata nel modello di calcolo, contribuendo alla ridistribuzione delle sollecitazioni indotte da eventuali rotazioni differenziali del terreno.
Affinché tale comportamento risulti coerente con le ipotesi di calcolo, si prescrive che il terreno di fondazione, in corrispondenza dei piani di posa di entrambe le platee, presenti caratteristiche di rigidezza e di portanza non inferiori a quelle assunte nella presente relazione. A tal fine, in fase esecutiva, dovrà essere verificata la deformabilità del terreno al fondo dello scavo, in corrispondenza di entrambi i piani di posa, mediante prove di carico su piastra o altro sistema idoneo concordato con la Direzione Lavori, verificando il raggiungimento di un modulo di deformazione Md non inferiore a 15 MPa. Qualora le risultanze sperimentali evidenzino caratteristiche del terreno meno favorevoli, si dovrà procedere, prima della realizzazione delle opere in elevazione, ad idonei interventi di consolidamento del terreno di fondazione, estesi per l'intero spessore degli strati compressibili interessati dal bulbo delle pressioni indotto dalle fondazioni, con verifica dell'efficacia del trattamento mediante indagini integrative rappresentative della profondità trattata (prove penetrometriche, prove di carico su colonne, o metodologia equivalente).
Le medesime prove di carico su piastra o altro sistema idoneo dovranno inoltre essere eseguite durante la fase di realizzazione dei rinterri del piano interrato, costituenti il piano di posa della platea superiore, da compattarsi a strati di spessore non superiore a 50-100 cm. Per ciascuno strato di rinterro, dovrà essere verificato il raggiungimento di un adeguato grado di compattazione e di un modulo di deformazione compatibile con i requisiti di cui sopra, prima della posa dello strato successivo, secondo una frequenza di controllo da concordare con la Direzione Lavori in funzione dell'estensione delle aree interessate.

[bookmark: _Toc232774337]FONDAZIONI DELLE STRUTTURE DEL SOTTOPASSO PEDONALE
In questo capitolo della relazione sono riportate in forma grafica e tabellare le verifiche geotecniche delle opere provvisionali previste nell’intervento. 
Per la verifica, verranno inizialmente riportati i risultati dell’analisi numerica relativi alle tensioni massime in combinazione SLU del terreno di fondazione per poi confrontarli con i valori di resistenza ultima del terreno riportati nel capitolo che descrive le modalità di progetto e verifica geotecnica.
[bookmark: _Toc232599000][bookmark: _Toc232774338]RISULTATI DEL MODELLO NUMERICO 
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Fig. 4‑42 – Combinazione SLU – Inviluppo Wink min
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Fig. 4‑43 – Combinazione SLU – Inviluppo Wink max
Dalle immagini riportate si può notare come il terreno di fondazione al di sotto della platea risulti compresso per entrambi gli inviluppi con un valore massimo di compressione del terreno pari a 120,41 kN/m2.

[bookmark: _Toc232599001][bookmark: _Toc232774339]VERIFICA GEOTECNICA PLATEA DI FONDAZIONE – CONDIZIONE DRENATA
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Fig. 4‑44 – Valutazione del carico limite di progetto della platea di fondazione – Condizione Drenata
In condizione drenata, il terreno presenta un carico limite pari a 1298.35 kN/m2. La verifica risulta quindi ampiamente sodisfatta.

[bookmark: _Toc232599002][bookmark: _Toc232774340]VERIFICA GEOTECNICA PLATEA DI FONDAZIONE –CONDIZIONE NON DRENATA
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Fig. 4‑45 – Valutazione del carico limite di progetto della platea di fondazione – Condizione Non Drenata
In condizione non drenata, il terreno presenta un carico limite pari a 621.28 kN/m2. La verifica risulta quindi ampiamente sodisfatta.
[bookmark: _Toc232761530][bookmark: _Toc232774341]VERIFICA DEI CEDIMENTI DELLA PLATEA
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Fig. 4‑46 – Spostamento verticale minimo – Combinazione q. permanente
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Fig. 4‑47 – Spostamento verticale massimo – Combinazione q. permanente
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Fig. 4‑48 – Spostamento verticale minimo – Combinazione rara
[image: ]
Fig. 4‑49 – Spostamento verticale massimo – Combinazione rara
I cedimenti riportati nel modello numerico di calcolo, basato sulla schematizzazione del terreno secondo Winkler, sono stati utilizzati ai fini della determinazione delle sollecitazioni interne nella platea, ma risultano poco rappresentativi dell'effettivo comportamento deformativo del sistema terreno-fondazione, non essendo il modello in grado di cogliere la propagazione delle tensioni in profondità nell'ambito della stratigrafia realmente presente.
 La verifica dei cedimenti, richiesta ai sensi del §6.4.2.1 delle NTC2018 e del relativo §C6.4.2.1 della Circolare n. 7/2019, è stata pertanto condotta con metodo geotecnico indipendente, secondo la teoria dell'elasticità (Boussinesq) per fondazione a comportamento di striscia continua, coerentemente con il rapporto geometrico L/B dell'opera, e secondo il metodo edometrico per la stima del cedimento di consolidazione, sulla base della stratigrafia e dei moduli edometrici degli strati interessati dal bulbo di pressione.
La verifica è stata condotta con riferimento alla sola componente di cedimento a lungo termine (consolidazione), trascurando la componente di cedimento immediato (non drenata), che si sviluppa progressivamente durante le fasi costruttive in concomitanza con l'incremento graduale dei carichi e risulta pertanto esaurita, in massima parte, prima del completamento dell'opera: tale componente non è dunque significativa per la struttura nella sua configurazione finale né per le relative finiture.
Il cedimento di consolidazione a lungo termine è stato valutato con riferimento alla combinazione di carico quasi-permanente, rappresentativa della condizione di esercizio duratura della struttura.
[image: ]
Fig. 4‑50 – Combinazione SLE quasi permanente – Inviluppo Wink min
[image: ]
Fig. 4‑51 – Combinazione SLE quasi permanente – Inviluppo Wink max
La pressione di contatto netta, ottenuta depurando la pressione trasmessa dalla struttura e dal rinterro della tensione litostatica preesistente nel terreno asportato in fase di scavo (pari, alla quota di imposta della fondazione, a σ'v0 = 60,8 kPa), risulta pari a circa 0 kPa: il peso della struttura e del rinterro risulta infatti sostanzialmente equivalente al peso del terreno scavato, configurando una condizione di fondazione compensata. Il cedimento di consolidazione a lungo termine atteso risulta pertanto trascurabile, e ampiamente compatibile sia con i limiti di funzionalità dell'opera sia con i limiti di distorsione angolare di letteratura tecnica (β ≤ 1/500) assunti per la verifica dei cedimenti differenziali.


[bookmark: _Toc232774342]OPERE DI SOSTEGNO
Si riportano di seguito le verifiche delle 2 tipologie di opere di sostegno previste lungo il percorso pedonale  di quella per l’opera di sostegno lugo viale Gramsci..
Per la sola tipologia M01 si riporta anche la descrizione del software e le modalità di verifica strutturale.
[bookmark: _Toc125311686][bookmark: _Toc232774343]MURO DI ELEVAZIONE TIPO M01
[bookmark: _Toc1]1 Descrizione del software 

Si tratta di un programma di calcolo strutturale dedicato al progetto e verifica di Opere di Sostegno in cemento armato e a gravità. Il programma permette il calcolo delle spinte nelle diverse combinazioni di calcolo analizzate, l'esecuzione di verifiche di stabilità locale e globale di natura geotecnica, la progettazione delle parti in cemento armato e la verifica di resistenza strutturale. Nella determinazione delle sollecitazioni strutturali può utilizzare un proprio solutore agli elementi finiti tridimensionale fornito col pacchetto. Nella relazione di calcolo vengono riportati i dati di input, le combinazioni di calcolo adottate, le pressioni e le spinte trovate, nonchè i risultati delle verifiche geotecniche e strutturali. Vengono anche prodotte le tavole con i prospetti e le distinte di armatura, ed il computo metrico delle principali grandezze. 

SPECIFICHE TECNICHE 
Denominazione del software: WallCAD 7 
Produttore del software: Concrete 
Concrete srl, via della Pieve, 15, 35121 PADOVA - Italy 
http://www.concrete.it 
Rivenditore: CONCRETE SRL - Via della Pieve 19 - 35121 Padova - tel.049-8754720 
Versione: 7.24 
Identificatore licenza: WP-3358118 
Intestatario della licenza: MICHELON ING. GIANNI - VIA S. FLORIANO, 2 - GIOVO (TN) 
Versione regolarmente licenziata 

SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURALE E CRITERI DI CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI 
Il programma permette il calcolo della spinta delle terre mediante metodi propri dell'Equilibrio limite e la valutazione della stabilità globale con metodi propri della stabilità dei pendii; le azioni sismiche vengono valutate mediante un approccio pseudo-statico, in accordo alle varie normative adottate. Le spinte vengono pensate agenti su un tratto di lunghezza unitaria di un muro di lunghezza indefinita, con sezione che resta quindi in stato piano di deformazione; nel caso di elementi discontinui con lo sviluppo del muro (come pali, tiranti, contrafforti, carichi puntuali) viene invece creato un modello 3D ad elementi finiti, di lunghezza e condizioni di vincolo alle estremità deciso dal progettista. In quest'ultimo caso le sollecitazioni sono calcolate dal modello numerico per integrazione nel tratto di verifica. La reazione del suolo è quella teorica di fondazione rigida su suolo elastico non reagente al sollevamento; nel caso di studio con modello fem il suolo è modellato mediante un numero elevato di molle elastoplastiche verticali, non reagenti al sollevamento; in direzione orizzontale sono altresì presenti molle elastiche di modulo di reazione proporzionale al verticale. I pali sono modellati suddividendo l'asta in più aste immerse nei terreni della stratigrafia definita. Nei nodi di divisione tra le aste vengono inserite molle assialsimmetriche elastoplastiche precaricate dalla spinta a riposo che hanno come pressione limite minima la spinta attiva e come pressione limite massima la spinta passiva modificabile attraverso opportuni coefficienti. I tiranti sono modellati mediante molle elastoplastiche di rigidezza equivalente al sistema terreno/tratto libero/tratto ancorato, e di limiti plastici a trazione e compressione assegnati. I carichi possono essere inseriti sia sul muro che sul terreno; in quest'ultimo caso il carico uniforme è trattato come uno strato di spessore equivalente, mentre gli altri tipi di carico (lineare o nastriforme) vengono diffusi in orizzontale e sovrapposti alle restanti azioni. 

VERIFICHE DELLE MEMBRATURE IN CEMENTO ARMATO 
Nel caso più generale le verifiche degli elementi in c.a. possono essere condotte agli stati limite in accordo al D.M. 17/01/18, al D.M. 14/01/08, al D.M. 09/01/96 o secondo Eurocodice 2, oppure ove consentito col metodo delle tensioni ammissibili (D.M. 14/01/92). Le membrature in c.a. sono verificate a pressoflessione e taglio come piastre non espressamente armate a taglio, i pali sono verificati a pressoflessione, taglio e punzonamento verso la suola; nel caso di micropali si considera la sola resistenza del tubolare in acciaio, verificato secondo Eurocodice 3 in accordo al D.M. 17/01/18 o al D.M. 14/01/08 

[bookmark: _Toc2]2 Normative di riferimento 

Normative di analisi e verifica: 
Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) 

Valutazione delle azioni sismiche: 
Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) Cap.7 

Verifiche strutturali: 
Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) Cap.4 

[bookmark: _Toc3]3 Geometria del muro 

La descrizione della geometria del muro si avvale di una duplice rappresentazione, una schematica, tramite la sezione trasversale, e l'altra in forma analitica tramite le dimensioni principali degli elementi costituenti. 

[image: ]

[bookmark: _Toc4]3.1 Sistema di riferimento 

Nella seguente rappresentazione schematica viene rappresentata la posizione e l'orientamento del sistema di riferimento rispetto ai vertici principali della sagoma del muro. 

Sistema di riferimento adottato per le coordinate: 
Ascisse X (espresse in centimetri) positive verso destra 
Ordinate Y (espresse in centimetri) positive verso l'alto 
Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti da sinistra verso destra 
Le forze verticali sono considerate positive se agenti dal basso verso l'alto 
Tutti i valori in output sono riferiti ad 1 centimetro di muro. 

[bookmark: _Toc5]3.2 Rappresentazione geometrica, sezione trasversale 


3.3 Rappresentazione analitica 

Il muro viene convenzionalmente suddiviso in blocchi principali ed eventuali accessori. 

Ingombro globale 
Larghezza totale del muro                            : 90 cm
Altezza totale del muro                              : 160 cm
Peso specifico del muro                              : 2500 daN/m3
Peso specifico delle falde                           : 1000 daN/m3

Paramento 
Base inf.                                            : 25 cm
Base sup.                                            : 25 cm
Altezza                                              : 130 cm
Disassamento                                         : 0 cm

Mensola sinistra in fondazione 
Larghezza                                            : 25 cm
Alt.interna                                          : 30 cm
Alt.esterna                                          : 30 cm
Disassamento                                         : 0 cm

Zoccolo centrale in fondazione 
Larghezza                                            : 25 cm
Altezza a sx                                         : 30 cm
Altezza a dx                                         : 30 cm
Sfalsamento                                          : 0 cm

Mensola destra in fondazione 
Larghezza                                            : 40 cm
Alt.interna                                          : 30 cm
Alt.esterna                                          : 30 cm
Disassamento                                         : 0 cm

4 Caratteristiche dei terreni 

Significato dei simboli e unità di misura:  
Gsat: Peso specifico saturo del terreno, utilizzato nelle zone immerse (daN/m3) 
Gnat: Peso specifico naturale del terreno, utilizzato nelle zone non immerse (daN/m3) 
Fi: Angolo di attrito interno del terreno (deg) 
C': Coesione drenata del terreno (daN/cm2) 
Cnd: Coesione non drenata del terreno (daN/cm2) 
Delta: Angolo di attrito all'interfaccia terreno/paramento (deg) 
AI: Adesione della coesione all'interfaccia terreno/cls (-) 
OCR: Coefficiente di sovraconsolidazione del terreno (-) 
Ko: Coefficiente di spinta a riposo del terreno (-) 
E: Modulo elastico longitudinale del terreno (daN/cm2) 
G: Modulo elastico tangenziale del terreno (daN/cm2) 
Perm: Permeabilità del terreno (cm/sec) 

	N
	Denominazione
	Gsat
	Gnat
	Fi
	C'
	Cnd
	Delta
	AI
	OCR
	Ko
	E
	G
	Perm

	1
	Strato_03 - CPP_Peccioli
	2060
	2020
	24,00
	0,100
	0,000
	0,00
	1,00
	1,00
	0,60
	900
	345
	3,30E-03



5 Geometria degli strati 

Vengono mostrate in forma tabellare le sequenze di punti che costituiscono le poligonali di separazione degli strati di terreno. 

Strato n.1, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli 

	Progressivo
	N.
	X [cm]
	Y [cm]

	1
	1
	13
	130

	2
	2
	1998
	662



Strato n.2, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli 

	Progressivo
	N.
	X [cm]
	Y [cm]

	1
	3
	-2093
	0

	2
	4
	-38
	0



Strato n.3, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli 
Stratigrafia adattata al profilo del muro. 

	Progressivo
	N.
	X [cm]
	Y [cm]

	1
	-
	-38
	-30

	2
	-
	-13
	-30

	3
	-
	13
	-30

	4
	-
	53
	-30



6 Geometria dei carichi 


Le coordinate e le componenti dei carichi stampate in questo paragrafo sono riferite al sistema di riferimento relativo alla sezione trasversale, dove gli assi X e Y locali coincidono rispettivamente con gli assi X e Z globali. L'asse Y globale si sviluppa nella profondità del muro. Tutte le tipologie di carico, esclusa quella puntuale, hanno componenti e coordinate diverse da zero solo lungo gli assi locali X e Y. Nel caso di carichi puntuali viene indicata anche la posizione in profondità (P), riferita rispetto alla sezione trasversale iniziale dell'intervento e quindi lungo l'asse Y globale. 

6.1 Carichi uniformi 

Comp.permanente di carico uniforme a monte           : 0 daN/cm2
Comp.variabile di carico uniforme a monte            : -0.05 daN/cm2

7 Metodi di calcolo delle azioni e delle verifiche 

Metodo di calcolo della spinta del terreno          : Spinta a riposo + Wood 
Metodo di calcolo della portanza del terreno        : Terzaghi 
Normativa adottata per le verifiche locali          : D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni 

Normativa adottata per il sisma: D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018. 
Localizzazione dell'opera: Pisa, Peccioli 
Vita nominale dell'opera (Tab. 2.4.I): 50 anni 
Classe d'uso (Tab. 2.4.II): 3 
Parametri sismici calcolati per lo stato limite : SLV 
Accelerazione relativa Ag/g massima attesa al suolo: 0.1599 g 
Categoria del suolo di fondazione: C 
Coefficiente di amplificazione stratigrafica: 1.2 
Coefficiente di amplificazione topografica: 1 
Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per il sito (Beta s): 0.24 
Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per muri (Beta m): 1 
Punto di applicazione della forza dinamica: stesso punto di quella statica 
Effetto della componente verticale di accelerazione sismica trascurato. 

7.1 Descrizione della normativa sismica 

In zona sismica per l’opera di sostegno viene condotta una analisi pseudostatica secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 17/01/2018 NTC, paragrafo 7.11.6).
Nell’analisi pseudostatica, l’azione sismica è rappresentata da un insieme di forze statiche orizzontali e verticali, pari al prodotto delle forze di gravità moltiplicate per un coefficiente sismico.
I coefficienti sismici orizzontali e verticali, applicati a tutte le masse potenzialmente instabili, sono calcolati rispettivamente come:
kh = bm  (amax/g) 	[7.11.6]
kv = ± 0.5  kh		[7.11.7]
amax = SS  ST  ag	[7.11.8]

Dove:	bm è il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito;
amax è l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito;
g è l’accelerazione di gravità;
SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica, in funzione dei terreni del sito (§3.2.3.2);
ST è il coefficiente di amplificazione topografica, in funzione del pendio (§3.2.3.2);
ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.
I valori di bm sono 0.38 nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV),  0.47 nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD); per muri non liberi di subire spostamenti relativi rispetto al terreno assume valore unitario.
Il coefficiente Ss di amplificazione stratigrafica è funzione dei terreni del sito ed ha valore unitario sul terreno di riferimento; i valori minimi e massimi di SS sono riportati nella normativa in Tab. 3.2.IV.
Il coefficiente ST di amplificazione topografica è maggiore di 1 per strutture in sommità di un pendio o in cresta, mentre è unitario negli altri casi; i valori massimi di ST sono riportati nella normativa in Tab. 3.2.V, in funzione della categoria topografica della superficie.
I coefficienti sismici sopra definiti sono considerati costanti lungo l’altezza del muro.
L’incremento di spinta dovuto al sisma può venire assunto agente nello stesso punto di quella statica, nel caso di muri di sostegno liberi di traslare o di ruotare intorno al piede, oppure a metà altezza dell’opera, negli altri casi.
La spinta totale di progetto Ed agente sull’opera di sostegno è data da:


dove:	g è il peso specifico del terreno;
K è il coefficiente di spinta del terreno;
h è l’altezza del muro;
Ews è la spinta idrostatica;
Il coefficiente di spinta del terreno viene calcolato come nel caso statico ma con le seguenti modifiche*:
- nel caso di terreno sotto falda, applicando una rotazione al profilo del muro e degli strati di terreno, secondo le espressioni


	e	
dove:	g è il peso specifico del terreno saturo;
	gw è il peso specifico dell’acqua;
- nel caso di terreno sopra falda, applicando una rotazione al profilo del muro e degli strati di terreno, secondo le espressioni


	e	
*eccetto il metodo di Mononobe-Okabe, che include il sisma in modo nativo nella formulazione.
L’acqua interstiziale viene considerata non libera all’interno dello scheletro solido del terreno, trattando quindi quest’ultimo come un mezzo monofase. In presenza di acqua libera sulla faccia del muro viene aggiunta la sovrapressione (considerata agente nel caso peggiore, cioè da monte verso valle) dovuta all’effetto idrodinamico, secondo la relazione:


dove:	h è l’altezza totale della zona interessata dall’acqua libera;
z è la distanza dal pelo libero dell’acqua;

Stabilità globale
In presenza di sisma viene condotta una analisi pseudo-statica secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 17/01/2018 NTC, paragrafo 7.11.3.5, 7.11.4), secondo cui l’azione sismica è rappresentata da un’azione statica equivalente, proporzionale al peso del volume di terreno instabile ed ai coefficienti sismici orizzontale e verticale:
kh = bs  (amax/g) 	[7.11.3]
kv = ± 0.5  kh		[7.11.4]
amax = SS  ST  ag	[7.11.5]

Dove:	bs è il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito;
amax è l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito, in funzione della zona sismica;
g è l’accelerazione di gravità;
SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica, in funzione dei terreni del sito;
ST è il coefficiente di amplificazione topografica, in funzione del pendio;
ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.
I valori di bs sono riportati nella normativa in Tab. 7.11.I, in funzione della categoria di sottosuolo e della accelerazione orizzontale massima ag.
Il coefficiente Ss di amplificazione stratigrafica è funzione dei terreni del sito ed ha valore unitario sul terreno di riferimento; i valori minimi e massimi di SS sono riportati nella normativa in Tab. 3.2.IV.
Il coefficiente ST di amplificazione topografica è maggiore di 1 per strutture in sommità di un pendio o in cresta, mentre è unitario negli altri casi; i valori massimi di ST sono riportati nella normativa in Tab. 3.2.V, in funzione della categoria topografica della superficie.
Il calcolo viene condotto nelle combinazioni stabilite dal progettista, con i coefficienti parziali sulle azioni, sui materiali e resistenze indicati; di default vengono create combinazioni per il caso statico e sismico.

7.2 Descrizione del metodo di calcolo delle spinte 

Numerosi esperimenti hanno mostrato che le pressioni orizzontali che si sviluppano lungo l’altezza di un’opera di sostegno sono considerevolmente dipendenti dalla grandezza e dalla direzione dei movimenti globali del muro (traslazione, rotazione), oltre che dal tipo di terreni e dal modo con cui sono stati compattati.
Nel caso in cui le deformazioni siano impedite da una struttura che non cede in alcun punto (per traslazione sulla base o per rotazione attorno ad un centro) la pressione esercitata può essere prossima alla spinta a riposo (at-rest pressure), espressa in genere come frazione della pressione litostatica verticale efficace agente in quel punto, secondo la relazione:


Il valore K0 viene appunto chiamato coefficiente di spinta a riposo e dipende dalla natura del materiale, nonché dalla precisa storia tensionale subita dal terreno nel passato, e quindi anche dal livello di compattazione e dalle condizioni presenti in sito.
Una delle relazioni più note ed utilizzate per il calcolo nel caso di terreni normalconsolidati, specialmente nel caso dei granulari, è la legge di Jaky (1944):


spesso usata, per la trascurabile differenza numerica, nella forma semplificata:


Numerose altre relazioni empiriche sono presenti in letteratura, la maggior parte create per poter valutare il coefficiente di spinta K0 nei casi di terreni coesivi normalconsolidati mediante grandezze specifiche, come ad esempio gli indici plastici.
In tutti gli altri casi la pressione orizzontale può essere valutata in modo attendibile solamente attraverso una misurazione diretta in sito, mediante l’installazione di celle di carico oppure eseguendo prove geotecniche pressiometriche. In ogni caso spetta sempre al progettista valutare per quali opere il regime di spinta può approssimarsi alla spinta a riposo e quale valore attribuire al coefficiente di spinta K0.
Il software WallCAD utilizza come coefficiente di spinta a riposo K0 il valore inserito dall’utente nel DB terreni, e con esso calcola la spinta sul lato di applicazione, considerata agente sempre nella sola direzione orizzontale.
AZIONI SISMICHE
Con questo metodo vengono messe in conto nelle combinazioni sismiche le azioni dovute alle inerzie delle masse sismiche (il muro stesso, il terreno portato e la parte dei carichi che diventa massa sismica); la componente verticale del sisma produce variazione di questi carichi e quindi modifica l’azione di progetto. Per mettere in conto anche un incremento dovuto alla componente orizzontale del sisma non è possibile ricorrere alle metodologie dell’equilibrio limite, in quanto siamo lontani da tale situazione; si può invece utilizzare la formulazione alternativa basata sulla propagazione elastica secondo la teoria di Wood (1973), descritta in seguito.
La formulazione di Wood è quella usualmente impiegata per muri rigidamente vincolati o di cantina, in cui si associa tale incremento alla spinta litostatica valutata con coefficiente di spinta a riposo Ko; questa modalità di calcolo si ottiene selezionando il metodo “Spinta a riposo + Wood”. L’incremento di spinta è proporzionale all’altezza del fronte di spinta e del coefficiente sismico orizzontale, mentre non dipende dalla natura del terreno; questo perché è una teoria basata sulla propagazione dell’onda sismica in un mezzo elastico isotropo, quindi lontano dalle condizioni di rottura del terreno. Il valore di tale incremento è:
DPE = gs  Hs2  kh
dove
gs = peso specifico medio del terreno.
kh = coefficiente sismico orizzontale (bm  S  ag/g).
Hs = altezza complessiva del fronte di spinta del terreno.
Il peso specifico medio viene valutato sull’altezza del fronte di spinta, considerando nelle zone fuori falda il peso naturale del terreno; in presenza di falda si distingue in base alla permeabilità del mezzo: se il mezzo è dinamicamente permeabile se ne considera il peso immerso, sommando poi una componente idrodinamica, altrimenti si considera il peso saturo di un mezzo monofase.
L’incremento di spinta viene sovrapposto alla spinta a riposo ed applicato come una pressione uniforme, costante con l’altezza; si osservi che tale incremento cresce, a parità di coefficiente sismico, con l’altezza del fronte di spinta e quindi diventa rilevante su opere particolarmente alte.

7.3 Descrizione del metodo di calcolo della portanza 

La capacità portante viene valutata attraverso la formula di Terzaghi per la quale risulta


dove:
g = peso di volume dello strato di fondazione;
B = larghezza efficace della fondazione (depurata dell’eventuale eccentricità del carico B = Bf - 2e);
c = coesione dello strato di fondazione;
q = sovraccarico del terreno sovrastante il piano di fondazione;
Nc, Nq, Ny = fattori di capacità portante;
sc, sy = fattori di forma della fondazione;

Per la teoria di Terzaghi i coefficienti sopra definiti assumono le espressioni che seguono:




;   ;   

nelle quali si sono considerati i seguenti dati:
f = angolo di attrito dello strato di fondazione;
Kpy è un valore empirico che Terzaghi non ha mai definito in modo chiaro. Nel calcolo viene impiegato un valore interpolato linearmente dalla seguente tabella (f / Kpy), ricavata da Bowles interpretando i fattori di capacità portante di Terzaghi a ritroso: 0°/10.8; 5°/12.2; 10°/14.7; 15°/18.6; 20°/25; 25°/35; 30°/52; 35°/82; 40°/141; 45°/298; 50°/800;
I fattori di forma sc ed sg valgono 1 per la fondazione nastriforme.

* La formula di Terzaghi non considera gli effetti dell’inclinazione del carico, del piano di posa e del piano campagna.

8 Distribuzioni di spinte e pressioni 

8.1 Coefficienti di spinta 

	Coefficienti di spinta sul paramento a monte

	Strato
	Tratto di calcolo
	Combinazione
	Coefficiente

	N.
	Xini
	Xfin
	Yini
	Yfin
	Index
	Nome
	Ka

	1
	13
	13
	130
	0
	1
	EQU-1
	0.6

	1
	13
	13
	130
	0
	2
	EQU-2
	0.6

	1
	13
	13
	130
	0
	3
	EQU-3
	0.6

	1
	13
	13
	130
	0
	4
	STR-1
	0.6

	1
	13
	13
	130
	0
	5
	STR-2
	0.6

	1
	13
	13
	130
	0
	6
	STR-3
	0.6

	1
	13
	13
	130
	0
	7
	STR-4
	0.6

	1
	13
	13
	130
	0
	8
	GEO-1
	0.67

	1
	13
	13
	130
	0
	9
	GEO-2
	0.67

	1
	13
	13
	130
	0
	10
	SIS-1
	0.6

	1
	13
	13
	130
	0
	11
	SLE-1
	0.6

	1
	13
	13
	130
	0
	12
	SLE-2
	0.6



	Coefficienti di spinta sul filo mensola a monte

	Strato
	Tratto di calcolo
	Combinazione
	Coefficiente

	N.
	Xini
	Xfin
	Yini
	Yfin
	Index
	Nome
	Ka

	1
	53
	53
	141
	-30
	1
	EQU-1
	0.6

	1
	53
	53
	141
	-30
	2
	EQU-2
	0.6

	1
	53
	53
	141
	-30
	3
	EQU-3
	0.6

	1
	53
	53
	141
	-30
	4
	STR-1
	0.6

	1
	53
	53
	141
	-30
	5
	STR-2
	0.6

	1
	53
	53
	141
	-30
	6
	STR-3
	0.6

	1
	53
	53
	141
	-30
	7
	STR-4
	0.6

	1
	53
	53
	141
	-30
	8
	GEO-1
	0.67

	1
	53
	53
	141
	-30
	9
	GEO-2
	0.67

	1
	53
	53
	141
	-30
	10
	SIS-1
	0.6

	1
	53
	53
	141
	-30
	11
	SLE-1
	0.6

	1
	53
	53
	141
	-30
	12
	SLE-2
	0.6



	Coefficienti di spinta sul filo mensola a valle

	Strato
	Tratto di calcolo
	Combinazione
	Coefficiente

	N.
	Xini
	Xfin
	Yini
	Yfin
	Index
	Nome
	Kp

	1
	38
	38
	0
	-30
	1
	EQU-1
	0.6

	1
	38
	38
	0
	-30
	2
	EQU-2
	0.6

	1
	38
	38
	0
	-30
	3
	EQU-3
	0.6

	1
	38
	38
	0
	-30
	4
	STR-1
	0.6

	1
	38
	38
	0
	-30
	5
	STR-2
	0.6

	1
	38
	38
	0
	-30
	6
	STR-3
	0.6

	1
	38
	38
	0
	-30
	7
	STR-4
	0.6

	1
	38
	38
	0
	-30
	8
	GEO-1
	0.67

	1
	38
	38
	0
	-30
	9
	GEO-2
	0.67

	1
	38
	38
	0
	-30
	10
	SIS-1
	0.6

	1
	38
	38
	0
	-30
	11
	SLE-1
	0.6

	1
	38
	38
	0
	-30
	12
	SLE-2
	0.6



8.2 Pressioni 

Le distribuzioni delle pressioni esercitate dai terreni circostanti il muro sono date attraverso un insieme di segmenti generalmente coincidenti i profili laterali dell'intervento murario. Ogni segmento presenta una distribuzione lineare di pressione che può variare vettorialmente da un valore (VX1, VY1) sino ad un valore (VX2, VY2).Le distribuzioni di pressione sono fornite per causa originante (pressione del terreno o pressione dell'acqua) e sommate globalmente. 

8.2.1 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-1 



	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0



8.2.2 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	-0.02
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.04
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	-0.04
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0



8.2.3 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-3 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	-0.66
	0
	-0.66
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.66
	0
	-0.66
	0



8.2.4 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



8.2.5 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	-0.02
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.04
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0



8.2.6 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-3 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	0
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0



8.2.7 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-4 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	0
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	-0.06
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.08
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	-0.08
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.1
	0



8.2.8 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	0
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0



8.2.9 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	-0.02
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.04
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	-0.04
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	-0.06
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.08
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0



8.2.10 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SIS-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	-0.66
	0
	-0.66
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.66
	0
	-0.66
	0



8.2.11 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



8.2.12 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	130
	13
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	120
	13
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	110
	13
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	100
	13
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	90
	13
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	80
	13
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	70
	13
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	60
	13
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	50
	13
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	40
	13
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	30
	13
	20
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	12
	13
	20
	13
	10
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	13
	13
	10
	13
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0



9 Risultante delle azioni agenti sul muro 

Vengono riportate le combinazioni di calcolo ed il riepilogo delle azioni risultanti agenti sul muro per le verifiche geotecniche. 

9.1 Combinazioni di calcolo 

La seguente tabella mostra i coefficienti moltiplicatori delle azioni utilizzati nelle combinazioni ed i relativi gruppi di coefficienti di sicurezza parziale, definiti nella normativa. 
Con l'indice stampato n uguale a 0 (A0, M0 e R0), si intendono le situazioni in cui non sono definiti dei gruppi specifici da parte della normativa ed i coefficienti moltiplicatori sono da intendersi implicitamente unitari. 

	Famiglia
	A
	M
	R
	Indice
	Nome
	Perm.
	Variabili
	Sisma H
	Sisma V

	EQU
	A3
	M1
	R3
	1
	EQU-1
	0.9
	1.5
	0
	0

	EQU
	A3
	M1
	R3
	2
	EQU-2
	1.1
	1.5
	0
	0

	EQU
	A0
	M0
	Rs
	3
	EQU-3
	1
	0
	1
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	1
	STR-1
	1
	0
	0
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	2
	STR-2
	1
	1.5
	0
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	3
	STR-3
	1.3
	0
	0
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	4
	STR-4
	1.3
	1.5
	0
	0

	GEO
	A2
	M2
	R2
	1
	GEO-1
	1
	0
	0
	0

	GEO
	A2
	M2
	R2
	2
	GEO-2
	1
	1.3
	0
	0

	SIS
	A0
	M0
	Rs
	1
	SIS-1
	1
	0
	1
	0

	SLE
	A0
	M0
	R0
	1
	SLE-1
	1
	0
	0
	0

	SLE
	A0
	M0
	R0
	2
	SLE-2
	1
	1
	0
	0



9.1.1 Combinazione di carico EQU-1 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	3
	29
	0
	-13.39

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	68
	0
	-9.84

	Spinta del terreno a monte
	0
	-6
	-2.79
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-15
	5.14
	0

	Carichi su terreno a monte
	33
	0
	0
	-3



9.1.2 Combinazione di carico EQU-2 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	3
	29
	0
	-16.36

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	68
	0
	-12.03

	Spinta del terreno a monte
	0
	0
	-5.35
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.25
	0

	Carichi su terreno a monte
	33
	0
	0
	-3



9.1.3 Combinazione di carico EQU-3 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	3
	29
	0
	-14.88

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	68
	0
	-10.94

	Spinta del terreno a monte
	0
	-7
	-12.42
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.19
	0

	Forza di inerzia dovuta al muro
	3
	29
	-2.85
	0

	Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte
	33
	68
	-2.1
	0



9.1.4 Combinazione di carico STR-1 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	3
	29
	0
	-14.88

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	68
	0
	-10.94

	Spinta del terreno a monte
	0
	-15
	-1.13
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.19
	0



9.1.5 Combinazione di carico STR-2 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	3
	29
	0
	-14.88

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	68
	0
	-10.94

	Spinta del terreno a monte
	0
	-3
	-4.02
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.19
	0

	Carichi su terreno a monte
	33
	0
	0
	-3



9.1.6 Combinazione di carico STR-3 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	3
	29
	0
	-19.34

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	68
	0
	-14.22

	Spinta del terreno a monte
	0
	-6
	-4.13
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.36
	0



9.1.7 Combinazione di carico STR-4 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	3
	29
	0
	-19.34

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	68
	0
	-14.22

	Spinta del terreno a monte
	0
	4
	-8.19
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.36
	0

	Carichi su terreno a monte
	33
	0
	0
	-3



9.1.8 Combinazione di carico SIS-1 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	3
	29
	0
	-14.88

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	68
	0
	-10.94

	Spinta del terreno a monte
	0
	-7
	-12.42
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.19
	0

	Forza di inerzia dovuta al muro
	3
	29
	-2.85
	0

	Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte
	33
	68
	-2.1
	0



10 Verifiche di stabilità locale 

10.1 Tensioni trasmesse sul terreno 

Moltiplicatore spinta passiva per equilibrio                : 0.3 
Pressione limite sul terreno per abbassamento               : 5 daN/cm2
Eccentricità rispetto al baricentro della fondazione        : 16.1 cm (comb. SIS-1)
Momento rispetto al baricentro della fondazione             : 416 daN cm (comb. SIS-1)
Larghezza reagente minima in fondazione                     : 87 cm (comb. SIS-1)
Tensione max sul terreno allo spigolo di valle              : 0.6 daN/cmq (comb. SIS-1)
Tensione max sul terreno allo spigolo di monte              : 0.52 daN/cmq (comb. STR-3)

10.2 Verifica allo scorrimento sul piano di posa 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1 
Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine) 
Moltiplicatore spinta passiva per traslazione               : 0 
Coefficiente di attrito caratteristico terreno-fondazione   : 1 
Coefficiente di attrito di progetto terreno-fondazione      : 1 
Adesione di progetto terreno-fondazione                     : 0.1 daN/cm2
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione           : 26 daN
Sforzo tangenziale positivo all'intradosso della fondazione : 0 daN
Sforzo tangenziale negativo all'intradosso della fondazione : 17 daN
Coefficiente parziale gammaR scorrimento                    : 1 
Coefficiente limite verifica alla traslazione               : 1 
Coefficiente di sicurezza alla traslazione                  : 2 

10.3 Verifica a ribaltamento 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1 
Moltiplicatore spinta passiva per ribaltamento              : 0 
Momento ribaltante rispetto allo spigolo di valle           : 654 daN cm
Momento stabilizzante rispetto a spigolo di valle           : -1377 daN cm
Coefficiente parziale gammaR ribaltamento                   : 1 
Coefficiente limite verifica al ribaltamento                : 1 
Coefficiente di sicurezza al ribaltamento                   : 2.11 

10.4 Verifica di collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1 
Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine) 
Moltiplicatore spinta passiva per portanza terreno          : 0 
Inclinazione media del pendio circostante la fondazione     : 0 °
Profondità del piano di posa                                : 30 cm
Sovraccarico agente sul piano di posa                       : 0.061 daN/cm2
Coesione di progetto del suolo di fondazione                : 0.1 daN/cm2
Angolo di attrito di progetto del suolo di fondazione       : 24 °
Peso specifico di progetto del suolo di fondazione          : 0.00202 daN/cm3
Inclinazione della risultante rispetto alla normale         : 33.9 °
Base efficace                                               : 56 cm
Carico tangenziale al piano di posa                         : 17.4 daN/cm
Carico di progetto della fondazione (normale al P.P.)       : 25.8 daN/cm
Carico ultimo della fondazione                              : 196.8 daN/cm
Lunghezza Fondazione per verifica carico limite             : 1000 cm
Coefficiente parziale gammaR carico limite                  : 1.2 
Coefficiente limite verifica al carico limite               : 1 
Coefficiente di sicurezza al carico limite                  : 6.35 

Tabella dei coefficienti di capacità portante 

	Coefficienti
	Coesione
	Sovraccarico
	Attrito

	Coefficienti di capacità portante
	Nc= 23
	Nq= 11
	Ng= 9



11 Verifica di stabilità globale dell'opera sul pendio 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: GEO-2 
Metodo di analisi di stabilità del pendio             : Bishop 
Passo dei conci                                       : 100 cm
Coefficiente di stabilità globale pendio              : 1.97 
Coefficiente limite suggerito dalla normativa         : 1.1 
X centro della superficie critica                     : -29 cm
Y centro della superficie critica                     : 372 cm
Raggio della superficie critica                       : 410 cm
Forza di bilancio                                     : 44.15 daN/cm
Volume spostato dalla superficie critica              : 5.27 m3/m
Peso spostato dalla superficie critica                : 10935 daN/m

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP 
Combinazione GEO-1 

	Concio
	alfa
	l
	C
	Tgfi
	Xg
	Yg
	b
	Peso
	Pvert
	Ptot
	Press
	Mstab
	Minst

	1
	-20
	70
	0.08
	0.36
	-157
	-8
	129
	2
	0
	2
	0
	2707
	-225

	2
	-8.1
	99
	0.08
	0.36
	-83
	-16
	54
	6
	0
	6
	0
	4242
	-356

	3
	0.5
	25
	0.08
	0.36
	-25
	-18
	4
	2
	0
	2
	0
	1151
	9

	4
	4
	25
	0.08
	0.36
	0
	47
	29
	10
	0
	10
	0
	2313
	298

	5
	8.6
	40
	0.08
	0.36
	33
	48
	61
	14
	0
	14
	0
	3346
	870

	6
	19
	108
	0.08
	0.36
	103
	71
	132
	34
	0
	34
	0
	8445
	4611

	7
	35.4
	126
	0.08
	0.36
	203
	110
	232
	29
	0
	29
	0
	8416
	6891

	8
	56.3
	172
	0.08
	0.36
	289
	165
	318
	11
	0
	11
	0
	7024
	3858

	
	
	666
	
	
	
	
	
	109
	0
	109
	
	37645
	15957


Coefficiente di sicurezza  FS = 2.36 


STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP 
Combinazione GEO-2 

	Concio
	alfa
	l
	C
	Tgfi
	Xg
	Yg
	b
	Peso
	Pvert
	Ptot
	Press
	Mstab
	Minst

	1
	-20
	70
	0.08
	0.36
	-157
	-8
	129
	2
	0
	2
	0
	2738
	-225

	2
	-8.1
	99
	0.08
	0.36
	-83
	-16
	54
	6
	0
	6
	0
	4260
	-356

	3
	0.5
	25
	0.08
	0.36
	-25
	-18
	4
	2
	0
	2
	0
	1151
	9

	4
	4
	25
	0.08
	0.36
	0
	47
	29
	10
	0
	10
	0
	2309
	298

	5
	8.6
	40
	0.08
	0.36
	33
	48
	61
	14
	3
	17
	0
	3706
	1030

	6
	19
	108
	0.08
	0.36
	103
	71
	132
	34
	7
	41
	0
	9333
	5501

	7
	35.4
	126
	0.08
	0.36
	203
	110
	232
	29
	7
	36
	0
	9318
	8473

	8
	56.3
	172
	0.08
	0.36
	289
	165
	318
	11
	6
	17
	0
	8065
	5972

	
	
	666
	
	
	
	
	
	109
	22
	131
	
	40879
	20702


Coefficiente di sicurezza  FS = 1.97 


STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP 
Combinazione SIS-1 

	Concio
	alfa
	l
	C
	Tgfi
	Xg
	Yg
	b
	Peso
	Pvert
	Ptot
	Press
	Mstab
	Minst

	1
	-20
	70
	0.1
	0.45
	-157
	-8
	129
	2
	0
	2
	0
	3403
	-197

	2
	-8.1
	99
	0.1
	0.45
	-83
	-16
	54
	6
	0
	6
	0
	5314
	-247

	3
	0.5
	25
	0.1
	0.45
	-25
	-18
	4
	2
	0
	2
	0
	1439
	50

	4
	4
	25
	0.1
	0.45
	0
	47
	29
	10
	0
	10
	0
	2889
	453

	5
	8.6
	40
	0.1
	0.45
	33
	48
	61
	14
	0
	14
	0
	4173
	1082

	6
	19
	108
	0.1
	0.45
	103
	71
	132
	34
	0
	34
	0
	10505
	5090

	7
	35.4
	126
	0.1
	0.45
	203
	110
	232
	29
	0
	29
	0
	10420
	7241

	8
	56.3
	172
	0.1
	0.45
	289
	165
	318
	11
	0
	11
	0
	8622
	3966

	
	
	666
	
	
	
	
	
	109
	0
	109
	
	46765
	17437


Coefficiente di sicurezza  FS = 2.68 


12 Parametri per dimensionamento armatura 

Metodo di calcolo: D.M. 17-01-18 Norme Tecniche per le Costruzioni 

Rck (resistenza caratteristica cubica del calcestruzzo)  : 400 daN/cmq
Modulo elastico longitudinale Ec                         : 336428 daN/cmq
Rapporto Ea/Ec per calcolo tensioni in esercizio         : 15 
Rapporto Ea/Ec per calcolo ampiezza fessure              : 7 
Fyk (tensione di snervamento caratteristica dell'acciaio): 4500 daN/cmq
Fattore parziale di sicurezza dell'acciaio               : 1.15 
Fattore parziale di sicurezza del calcestruzzo           : 1.5 
Coefficiente Beta2 per calcolo ampiezza fessure          : 0.5 
Riduzione della tau di aderenza per cattiva aderenza     : 0.7 
fct,eff/fctm per calcolo ampiezza fessure                : 0.83 
Limite sigmac/fck                                        : 0.45 
Limite sigmaf/fyk                                        : 0.8 
Ampiezza limite delle fessure                            : 0.3 mm
Coefficiente Beta per punzonamento pali interni          : 1.15 
Coefficiente Beta per punzonamento pali sul bordo        : 1.4 
Coefficiente Beta per punzonamento pali sull'angolo      : 1.5 

13 Sollecitazioni e verifiche strutturali 

Tutte le verifiche sono riferite su sezioni di profondità nominale di un metro. 
Verifiche sismiche condotte in campo sostanzialmente elastico
EpsS% max                                                : 0.186 %
EpsC% max                                                : 0.2 %

Significato dei simboli: 
X: ascissa del baricentro della sezione 
Y: ordinata del baricentro della sezione 
H: altezza della sezione 
As: area efficace dello strato superiore per metro 
Cs: copriferro medio dello strato superiore 
Ai: area efficace dello strato inferiore per metro 
Ci: copriferro medio dello strato inferiore 
vml: soddisfacimento delle percentuali minime di armatura 
cres: combinazione di carico critica per la verifica di resistenza in pressoflessione retta 
Md: momento di calcolo 
Nd: sforzo normale di calcolo 
Mu: momento ultimo 
Nu: sforzo normale ultimo 
c.s.: coefficiente di sicurezza 
vres: soddisfacimento della resistenza alla pressoflessione retta 
X: ascissa del baricentro della sezione 
Y: ordinata del baricentro della sezione 
H: altezza della sezione 
ces: combinazione di carico critica delle tensioni in esercizio in pressoflessione retta 
Me: momento in esercizio 
Ne: sforzo normale in esercizio 
sf: trazione massima sull'armatura 
sc: compressione massima sul calcestruzzo 
ves: soddisfacimento tensioni ammissibili a pressoflessione retta 
cf: combinazione di carico critica per la verifica di fessurazione 
Mf: momento di calcolo per la verifica di fessurazione 
Nf: sforzo normale di calcolo per la verifica di fessurazione 
Srm: interasse delle fessure 
Wk: ampiezza caratteristica delle fessure 
vf: soddisfacimento verifica fessurazione 
X: ascissa del baricentro della sezione 
Y: ordinata del baricentro della sezione 
H: altezza della sezione 
ct: combinazione di carico critica per la verifica a taglio 
VSd: taglio di calcolo 
VRdc: taglio resistente in assenza di armatura a taglio 
VRdmax: taglio resistente massimo dell'elemento, limitato dalla rottura delle bielle compresse 
VRds: taglio resistente in presenza di armatura a taglio 
vt: soddisfacimento verifica taglio 

Paramento (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

	X
	Y
	H
	As
	Cs
	Ai
	Ci
	vml
	cres
	Md
	Nd
	Mu
	Nu
	c.s.
	vres

	cm
	cm
	cm
	cm2
	cm
	cm2
	cm
	
	
	daN cm
	daN
	
	daN cm
	
	

	0
	0
	25
	10.1
	4.6
	10.1
	4.6
	ok
	SIS-1
	13413
	-813
	1452505
	-87985
	108
	ok

	0
	30
	25
	12.5
	4.6
	13.3
	4.6
	ok
	SIS-1
	5996
	-625
	1945572
	-202797
	324
	ok

	0
	60
	25
	3.9
	4.5
	5.7
	4.6
	ok
	SIS-1
	2938
	-438
	1619857
	-241194
	551
	ok

	0
	90
	25
	3.9
	4.5
	5.7
	4.6
	ok
	SIS-1
	959
	-250
	1322857
	-344708
	>999
	ok



	X
	Y
	H
	ces
	Me
	Ne
	sf
	sc
	ves
	cf
	Mf
	Nf
	Srm
	Wk
	vf

	cm
	cm
	cm
	
	daN cm
	daN
	daN/cm2
	daN/cm2
	
	
	daN cm
	daN
	cm
	mm
	

	0
	0
	25
	SLE-2
	461
	-813
	0
	0
	ok
	SLE-2
	461
	-813
	-
	-
	ok

	0
	30
	25
	SLE-1
	0
	-625
	0
	0
	ok
	SLE-1
	0
	-625
	-
	-
	ok

	0
	60
	25
	SLE-1
	0
	-438
	0
	0
	ok
	SLE-1
	0
	-438
	-
	-
	ok

	0
	90
	25
	SLE-1
	0
	-250
	0
	0
	ok
	SLE-1
	0
	-250
	-
	-
	ok



	X
	Y
	H
	ct
	VSd
	VRdc
	VRdmax
	VRds
	vt

	cm
	cm
	cm
	
	daN
	daN
	daN
	daN
	

	0
	0
	25
	SIS-1
	-812
	12467
	-
	-
	ok

	0
	30
	25
	SIS-1
	-120
	13637
	-
	-
	ok

	0
	60
	25
	SIS-1
	-84
	11604
	-
	-
	ok

	0
	90
	25
	SIS-1
	-48
	11581
	-
	-
	ok



Mensola di fondazione a valle (mensola sinistra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

	X
	Y
	H
	As
	Cs
	Ai
	Ci
	vml
	cres
	Md
	Nd
	Mu
	Nu
	c.s.
	vres

	cm
	cm
	cm
	cm2
	cm
	cm2
	cm
	
	
	daN cm
	daN
	
	daN cm
	
	

	-13
	-15
	30
	3.9
	4.6
	3.9
	4.8
	no
	SIS-1
	14397
	-120
	409731
	-3410
	28.5
	ok



	X
	Y
	H
	ces
	Me
	Ne
	sf
	sc
	ves
	cf
	Mf
	Nf
	Srm
	Wk
	vf

	cm
	cm
	cm
	
	daN cm
	daN
	daN/cm2
	daN/cm2
	
	
	daN cm
	daN
	cm
	mm
	

	-13
	-15
	30
	SLE-2
	3045
	-156
	13
	0
	ok
	SLE-2
	3045
	-156
	-
	-
	ok



	X
	Y
	H
	ct
	VSd
	VRdc
	VRdmax
	VRds
	vt

	cm
	cm
	cm
	
	daN
	daN
	daN
	daN
	

	-13
	-15
	30
	SIS-1
	1087
	13229
	-
	-
	ok



Mensola di fondazione a monte (mensola destra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

	X
	Y
	H
	As
	Cs
	Ai
	Ci
	vml
	cres
	Md
	Nd
	Mu
	Nu
	c.s.
	vres

	cm
	cm
	cm
	cm2
	cm
	cm2
	cm
	
	
	daN cm
	daN
	
	daN cm
	
	

	13
	-15
	30
	3.9
	4.6
	3.9
	4.8
	no
	SIS-1
	-22785
	-882
	-693253
	-26850
	30.4
	ok



	X
	Y
	H
	ces
	Me
	Ne
	sf
	sc
	ves
	cf
	Mf
	Nf
	Srm
	Wk
	vf

	cm
	cm
	cm
	
	daN cm
	daN
	daN/cm2
	daN/cm2
	
	
	daN cm
	daN
	cm
	mm
	

	13
	-15
	30
	SLE-1
	3742
	-101
	27
	-1
	ok
	SLE-1
	3742
	-101
	-
	-
	ok



	X
	Y
	H
	ct
	VSd
	VRdc
	VRdmax
	VRds
	vt

	cm
	cm
	cm
	
	daN
	daN
	daN
	daN
	

	13
	-15
	30
	SIS-1
	-932
	13394
	-
	-
	ok





[bookmark: _Toc125311687][bookmark: _Toc232774344]MURO DI ELEVAZIONE TIPO M02
1 Geometria del muro 

La descrizione della geometria del muro si avvale di una duplice rappresentazione, una schematica, tramite la sezione trasversale, e l'altra in forma analitica tramite le dimensioni principali degli elementi costituenti. 

1.1 Sistema di riferimento 

Nella seguente rappresentazione schematica viene rappresentata la posizione e l'orientamento del sistema di riferimento rispetto ai vertici principali della sagoma del muro. 

Sistema di riferimento adottato per le coordinate: 
Ascisse X (espresse in centimetri) positive verso destra 
Ordinate Y (espresse in centimetri) positive verso l'alto 
Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti da sinistra verso destra 
Le forze verticali sono considerate positive se agenti dal basso verso l'alto 
Tutti i valori in output sono riferiti ad 1 centimetro di muro. 

1.2 Rappresentazione geometrica, sezione trasversale 


1.3 Rappresentazione analitica 

Il muro viene convenzionalmente suddiviso in blocchi principali ed eventuali accessori. 

Ingombro globale 
Larghezza totale del muro                            : 210 cm
Altezza totale del muro                              : 330 cm
Peso specifico del muro                              : 2500 daN/m3
Peso specifico delle falde                           : 1000 daN/m3

[image: ]

Paramento 
Base inf.                                            : 25 cm
Base sup.                                            : 25 cm
Altezza                                              : 280 cm
Disassamento                                         : 0 cm

Mensola sinistra in fondazione 
Larghezza                                            : 65 cm
Alt.interna                                          : 50 cm
Alt.esterna                                          : 50 cm
Disassamento                                         : 0 cm

Zoccolo centrale in fondazione 
Larghezza                                            : 25 cm
Altezza a sx                                         : 50 cm
Altezza a dx                                         : 50 cm
Sfalsamento                                          : 0 cm

Mensola destra in fondazione 
Larghezza                                            : 120 cm
Alt.interna                                          : 50 cm
Alt.esterna                                          : 50 cm
Disassamento                                         : 0 cm

2 Caratteristiche dei terreni 

Significato dei simboli e unità di misura:  
Gsat: Peso specifico saturo del terreno, utilizzato nelle zone immerse (daN/m3) 
Gnat: Peso specifico naturale del terreno, utilizzato nelle zone non immerse (daN/m3) 
Fi: Angolo di attrito interno del terreno (deg) 
C': Coesione drenata del terreno (daN/cm2) 
Cnd: Coesione non drenata del terreno (daN/cm2) 
Delta: Angolo di attrito all'interfaccia terreno/paramento (deg) 
AI: Adesione della coesione all'interfaccia terreno/cls (-) 
OCR: Coefficiente di sovraconsolidazione del terreno (-) 
Ko: Coefficiente di spinta a riposo del terreno (-) 
E: Modulo elastico longitudinale del terreno (daN/cm2) 
G: Modulo elastico tangenziale del terreno (daN/cm2) 
Perm: Permeabilità del terreno (cm/sec) 

	N
	Denominazione
	Gsat
	Gnat
	Fi
	C'
	Cnd
	Delta
	AI
	OCR
	Ko
	E
	G
	Perm

	1
	Strato_03 - CPP_Peccioli
	2060
	2020
	24,00
	0,100
	0,870
	0,00
	1,00
	1,00
	0,60
	900
	345
	3,30E-03



3 Geometria degli strati 

Vengono mostrate in forma tabellare le sequenze di punti che costituiscono le poligonali di separazione degli strati di terreno. 

Strato n.1, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli 

	Progressivo
	N.
	X [cm]
	Y [cm]

	1
	1
	13
	280

	2
	2
	2433
	928



Strato n.2, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli 

	Progressivo
	N.
	X [cm]
	Y [cm]

	1
	3
	-2543
	0

	2
	4
	-13
	0



Strato n.3, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli 
Stratigrafia adattata al profilo del muro. 

	Progressivo
	N.
	X [cm]
	Y [cm]

	1
	-
	-78
	-50

	2
	-
	-13
	-50

	3
	-
	13
	-50

	4
	-
	133
	-50



4 Geometria dei carichi 

Le coordinate e le componenti dei carichi stampate in questo paragrafo sono riferite al sistema di riferimento relativo alla sezione trasversale, dove gli assi X e Y locali coincidono rispettivamente con gli assi X e Z globali. L'asse Y globale si sviluppa nella profondità del muro. Tutte le tipologie di carico, esclusa quella puntuale, hanno componenti e coordinate diverse da zero solo lungo gli assi locali X e Y. Nel caso di carichi puntuali viene indicata anche la posizione in profondità (P), riferita rispetto alla sezione trasversale iniziale dell'intervento e quindi lungo l'asse Y globale. 

4.1 Carichi uniformi 

Comp.permanente di carico uniforme a monte           : 0 daN/cm2
Comp.variabile di carico uniforme a monte            : -0.05 daN/cm2

5 Metodi di calcolo delle azioni e delle verifiche 

Metodo di calcolo della spinta del terreno          : Spinta a riposo + Wood 
Metodo di calcolo della portanza del terreno        : Terzaghi 
Normativa adottata per le verifiche locali          : D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni 

Normativa adottata per il sisma: D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018. 
Localizzazione dell'opera: Pisa, Peccioli 
Vita nominale dell'opera (Tab. 2.4.I): 50 anni 
Classe d'uso (Tab. 2.4.II): 3 
Parametri sismici calcolati per lo stato limite : SLV 
Accelerazione relativa Ag/g massima attesa al suolo: 0.1599 g 
Categoria del suolo di fondazione: C 
Coefficiente di amplificazione stratigrafica: 1.2 
Coefficiente di amplificazione topografica: 1 
Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per il sito (Beta s): 0.24 
Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per muri (Beta m): 1 
Punto di applicazione della forza dinamica: stesso punto di quella statica 
Effetto della componente verticale di accelerazione sismica trascurato. 

6 Distribuzioni di spinte e pressioni 

6.1 Coefficienti di spinta 

	Coefficienti di spinta sul paramento a monte

	Strato
	Tratto di calcolo
	Combinazione
	Coefficiente

	N.
	Xini
	Xfin
	Yini
	Yfin
	Index
	Nome
	Ka

	1
	13
	13
	280
	0
	1
	EQU-1
	0.6

	1
	13
	13
	280
	0
	2
	EQU-2
	0.6

	1
	13
	13
	280
	0
	3
	EQU-3
	0.6

	1
	13
	13
	280
	0
	4
	STR-1
	0.6

	1
	13
	13
	280
	0
	5
	STR-2
	0.6

	1
	13
	13
	280
	0
	6
	STR-3
	0.6

	1
	13
	13
	280
	0
	7
	STR-4
	0.6

	1
	13
	13
	280
	0
	8
	GEO-1
	0.67

	1
	13
	13
	280
	0
	9
	GEO-2
	0.67

	1
	13
	13
	280
	0
	10
	SIS-1
	0.6

	1
	13
	13
	280
	0
	11
	SLE-1
	0.6

	1
	13
	13
	280
	0
	12
	SLE-2
	0.6



	Coefficienti di spinta sul filo mensola a monte

	Strato
	Tratto di calcolo
	Combinazione
	Coefficiente

	N.
	Xini
	Xfin
	Yini
	Yfin
	Index
	Nome
	Ka

	1
	133
	133
	312
	-50
	1
	EQU-1
	0.6

	1
	133
	133
	312
	-50
	2
	EQU-2
	0.6

	1
	133
	133
	312
	-50
	3
	EQU-3
	0.6

	1
	133
	133
	312
	-50
	4
	STR-1
	0.6

	1
	133
	133
	312
	-50
	5
	STR-2
	0.6

	1
	133
	133
	312
	-50
	6
	STR-3
	0.6

	1
	133
	133
	312
	-50
	7
	STR-4
	0.6

	1
	133
	133
	312
	-50
	8
	GEO-1
	0.67

	1
	133
	133
	312
	-50
	9
	GEO-2
	0.67

	1
	133
	133
	312
	-50
	10
	SIS-1
	0.6

	1
	133
	133
	312
	-50
	11
	SLE-1
	0.6

	1
	133
	133
	312
	-50
	12
	SLE-2
	0.6



	Coefficienti di spinta sul filo mensola a valle

	Strato
	Tratto di calcolo
	Combinazione
	Coefficiente

	N.
	Xini
	Xfin
	Yini
	Yfin
	Index
	Nome
	Kp

	1
	78
	78
	0
	-50
	1
	EQU-1
	0.6

	1
	78
	78
	0
	-50
	2
	EQU-2
	0.6

	1
	78
	78
	0
	-50
	3
	EQU-3
	0.6

	1
	78
	78
	0
	-50
	4
	STR-1
	0.6

	1
	78
	78
	0
	-50
	5
	STR-2
	0.6

	1
	78
	78
	0
	-50
	6
	STR-3
	0.6

	1
	78
	78
	0
	-50
	7
	STR-4
	0.6

	1
	78
	78
	0
	-50
	8
	GEO-1
	0.67

	1
	78
	78
	0
	-50
	9
	GEO-2
	0.67

	1
	78
	78
	0
	-50
	10
	SIS-1
	0.6

	1
	78
	78
	0
	-50
	11
	SLE-1
	0.6

	1
	78
	78
	0
	-50
	12
	SLE-2
	0.6



6.2 Pressioni 

Le distribuzioni delle pressioni esercitate dai terreni circostanti il muro sono date attraverso un insieme di segmenti generalmente coincidenti i profili laterali dell'intervento murario. Ogni segmento presenta una distribuzione lineare di pressione che può variare vettorialmente da un valore (VX1, VY1) sino ad un valore (VX2, VY2).Le distribuzioni di pressione sono fornite per causa originante (pressione del terreno o pressione dell'acqua) e sommate globalmente. 

6.2.1 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-1 



	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	-0.03
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.04
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.04
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.06
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.06
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.07
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.07
	0
	-0.08
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.09
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.1
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.11
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.11
	0
	-0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.12
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.12
	0
	-0.13
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.12
	0
	-0.13
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.13
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.13
	0
	-0.14
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.14
	0
	-0.15
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.14
	0
	-0.15
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.15
	0
	-0.16
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.15
	0
	-0.16
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.16
	0
	-0.18
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.16
	0
	-0.18
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.18
	0
	-0.19
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.18
	0
	-0.19
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.19
	0
	-0.2
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.19
	0
	-0.2
	0



6.2.2 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	-0.02
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.04
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	-0.04
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	-0.06
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.08
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.09
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.1
	0
	-0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.12
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.12
	0
	-0.13
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.12
	0
	-0.13
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.13
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.13
	0
	-0.14
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.14
	0
	-0.16
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.14
	0
	-0.16
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.16
	0
	-0.17
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.16
	0
	-0.17
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.17
	0
	-0.18
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.17
	0
	-0.18
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.18
	0
	-0.2
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.18
	0
	-0.2
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.2
	0
	-0.21
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.2
	0
	-0.21
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.21
	0
	-0.22
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.21
	0
	-0.22
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.22
	0
	-0.24
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.22
	0
	-0.24
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.24
	0
	-0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.24
	0
	-0.25
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.25
	0
	-0.26
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.25
	0
	-0.26
	0



6.2.3 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-3 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	-0.19
	0
	-0.19
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.19
	0
	-0.19
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	-0.19
	0
	-0.2
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.19
	0
	-0.2
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.2
	0
	-0.22
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.2
	0
	-0.22
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.22
	0
	-0.23
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.22
	0
	-0.23
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.23
	0
	-0.24
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.23
	0
	-0.24
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.24
	0
	-0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.24
	0
	-0.25
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.25
	0
	-0.27
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.25
	0
	-0.27
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.27
	0
	-0.28
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.27
	0
	-0.28
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.28
	0
	-0.29
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.28
	0
	-0.29
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.29
	0
	-0.3
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.29
	0
	-0.3
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.3
	0
	-0.31
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.3
	0
	-0.31
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.31
	0
	-0.33
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.31
	0
	-0.33
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.33
	0
	-0.34
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.33
	0
	-0.34
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.34
	0
	-0.35
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.34
	0
	-0.35
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.35
	0
	-0.36
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.35
	0
	-0.36
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.36
	0
	-0.37
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.36
	0
	-0.37
	0



6.2.4 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.01
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.03
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.03
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.04
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.04
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.06
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.08
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.09
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.1
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.11
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.11
	0
	-0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.12
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.12
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.12
	0
	-0.14
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.14
	0
	-0.15
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.14
	0
	-0.15
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.15
	0
	-0.16
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.15
	0
	-0.16
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.16
	0
	-0.17
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.16
	0
	-0.17
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.17
	0
	-0.18
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.17
	0
	-0.18
	0



6.2.5 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	-0.02
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.04
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	-0.04
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.06
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.07
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.07
	0
	-0.09
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.09
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.1
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.11
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.11
	0
	-0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.12
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.12
	0
	-0.13
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.12
	0
	-0.13
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.13
	0
	-0.15
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.13
	0
	-0.15
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.15
	0
	-0.16
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.15
	0
	-0.16
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.16
	0
	-0.17
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.16
	0
	-0.17
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.17
	0
	-0.18
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.17
	0
	-0.18
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.18
	0
	-0.19
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.18
	0
	-0.19
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.19
	0
	-0.21
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.19
	0
	-0.21
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.21
	0
	-0.22
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.21
	0
	-0.22
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.22
	0
	-0.23
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.22
	0
	-0.23
	0



6.2.6 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-3 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	0
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	-0.05
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.07
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.07
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.07
	0
	-0.08
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.08
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.1
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.1
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.11
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.11
	0
	-0.13
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.13
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.13
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.13
	0
	-0.14
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.14
	0
	-0.16
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.14
	0
	-0.16
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.16
	0
	-0.18
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.16
	0
	-0.18
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.18
	0
	-0.19
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.18
	0
	-0.19
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.19
	0
	-0.21
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.19
	0
	-0.21
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.21
	0
	-0.22
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.21
	0
	-0.22
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.22
	0
	-0.24
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.22
	0
	-0.24
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.24
	0
	-0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.24
	0
	-0.25
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.25
	0
	-0.27
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.25
	0
	-0.27
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.27
	0
	-0.29
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.27
	0
	-0.29
	0



6.2.7 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-4 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	0
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	-0.06
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.08
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	-0.08
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.1
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	-0.1
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.11
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.11
	0
	-0.13
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.13
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.13
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.13
	0
	-0.14
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.14
	0
	-0.16
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.14
	0
	-0.16
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.16
	0
	-0.18
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.16
	0
	-0.18
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.18
	0
	-0.19
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.18
	0
	-0.19
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.19
	0
	-0.21
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.19
	0
	-0.21
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.21
	0
	-0.22
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.21
	0
	-0.22
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.22
	0
	-0.24
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.22
	0
	-0.24
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.24
	0
	-0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.24
	0
	-0.25
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.25
	0
	-0.27
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.25
	0
	-0.27
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.27
	0
	-0.29
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.27
	0
	-0.29
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.29
	0
	-0.3
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.29
	0
	-0.3
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.3
	0
	-0.32
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.3
	0
	-0.32
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.32
	0
	-0.33
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.32
	0
	-0.33
	0



6.2.8 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	0
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.06
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.07
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.07
	0
	-0.09
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.09
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.1
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.11
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.11
	0
	-0.13
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.13
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.13
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.13
	0
	-0.14
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.14
	0
	-0.15
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.14
	0
	-0.15
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.15
	0
	-0.17
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.15
	0
	-0.17
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.17
	0
	-0.18
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.17
	0
	-0.18
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.18
	0
	-0.19
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.18
	0
	-0.19
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.19
	0
	-0.21
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.19
	0
	-0.21
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.21
	0
	-0.22
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.21
	0
	-0.22
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.22
	0
	-0.23
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.22
	0
	-0.23
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.23
	0
	-0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.23
	0
	-0.25
	0



6.2.9 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	-0.02
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.04
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	-0.04
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	-0.06
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.08
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	-0.09
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.1
	0
	-0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.12
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.12
	0
	-0.13
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.12
	0
	-0.13
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.13
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.13
	0
	-0.14
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.14
	0
	-0.16
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.14
	0
	-0.16
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.16
	0
	-0.17
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.16
	0
	-0.17
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.17
	0
	-0.18
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.17
	0
	-0.18
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.18
	0
	-0.2
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.18
	0
	-0.2
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.2
	0
	-0.21
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.2
	0
	-0.21
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.21
	0
	-0.23
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.21
	0
	-0.23
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.23
	0
	-0.24
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.23
	0
	-0.24
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.24
	0
	-0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.24
	0
	-0.25
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.25
	0
	-0.27
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.25
	0
	-0.27
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.27
	0
	-0.28
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.27
	0
	-0.28
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.28
	0
	-0.29
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.28
	0
	-0.29
	0



6.2.10 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SIS-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	-0.19
	0
	-0.19
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.19
	0
	-0.19
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	-0.19
	0
	-0.2
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.19
	0
	-0.2
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.2
	0
	-0.22
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.2
	0
	-0.22
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.22
	0
	-0.23
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.22
	0
	-0.23
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.23
	0
	-0.24
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.23
	0
	-0.24
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.24
	0
	-0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.24
	0
	-0.25
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.25
	0
	-0.27
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.25
	0
	-0.27
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.27
	0
	-0.28
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.27
	0
	-0.28
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.28
	0
	-0.29
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.28
	0
	-0.29
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.29
	0
	-0.3
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.29
	0
	-0.3
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.3
	0
	-0.31
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.3
	0
	-0.31
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.31
	0
	-0.33
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.31
	0
	-0.33
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.33
	0
	-0.34
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.33
	0
	-0.34
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.34
	0
	-0.35
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.34
	0
	-0.35
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.35
	0
	-0.36
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.35
	0
	-0.36
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.36
	0
	-0.37
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.36
	0
	-0.37
	0



6.2.11 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.01
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.03
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.03
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.04
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.04
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.06
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.08
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.09
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.1
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.11
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.11
	0
	-0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.12
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.12
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.12
	0
	-0.14
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.14
	0
	-0.15
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.14
	0
	-0.15
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.15
	0
	-0.16
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.15
	0
	-0.16
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.16
	0
	-0.17
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.16
	0
	-0.17
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.17
	0
	-0.18
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.17
	0
	-0.18
	0



6.2.12 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	280
	13
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	270
	13
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	260
	13
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	250
	13
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	240
	13
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	230
	13
	220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	220
	13
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	210
	13
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	200
	13
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	190
	13
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	180
	13
	170
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	12
	13
	170
	13
	160
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	13
	13
	160
	13
	150
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	14
	13
	150
	13
	140
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0

	15
	13
	140
	13
	130
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	16
	13
	130
	13
	120
	-0.06
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0

	17
	13
	120
	13
	110
	-0.07
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.07
	0
	-0.08
	0

	18
	13
	110
	13
	100
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0

	19
	13
	100
	13
	90
	-0.09
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.11
	0

	20
	13
	90
	13
	80
	-0.11
	0
	-0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.12
	0

	21
	13
	80
	13
	70
	-0.12
	0
	-0.13
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.12
	0
	-0.13
	0

	22
	13
	70
	13
	60
	-0.13
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.13
	0
	-0.14
	0

	23
	13
	60
	13
	50
	-0.14
	0
	-0.15
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.14
	0
	-0.15
	0

	24
	13
	50
	13
	40
	-0.15
	0
	-0.17
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.15
	0
	-0.17
	0

	25
	13
	40
	13
	30
	-0.17
	0
	-0.18
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.17
	0
	-0.18
	0

	26
	13
	30
	13
	20
	-0.18
	0
	-0.19
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.18
	0
	-0.19
	0

	27
	13
	20
	13
	10
	-0.19
	0
	-0.2
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.19
	0
	-0.2
	0

	28
	13
	10
	13
	0
	-0.2
	0
	-0.22
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.2
	0
	-0.22
	0



7 Risultante delle azioni agenti sul muro 

Vengono riportate le combinazioni di calcolo ed il riepilogo delle azioni risultanti agenti sul muro per le verifiche geotecniche. 

7.1 Combinazioni di calcolo 

La seguente tabella mostra i coefficienti moltiplicatori delle azioni utilizzati nelle combinazioni ed i relativi gruppi di coefficienti di sicurezza parziale, definiti nella normativa. 
Con l'indice stampato n uguale a 0 (A0, M0 e R0), si intendono le situazioni in cui non sono definiti dei gruppi specifici da parte della normativa ed i coefficienti moltiplicatori sono da intendersi implicitamente unitari. 

	Famiglia
	A
	M
	R
	Indice
	Nome
	Perm.
	Variabili
	Sisma H
	Sisma V

	EQU
	A3
	M1
	R3
	1
	EQU-1
	0.9
	1.5
	0
	0

	EQU
	A3
	M1
	R3
	2
	EQU-2
	1.1
	1.5
	0
	0

	EQU
	A0
	M0
	Rs
	3
	EQU-3
	1
	0
	1
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	1
	STR-1
	1
	0
	0
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	2
	STR-2
	1
	1.5
	0
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	3
	STR-3
	1.3
	0
	0
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	4
	STR-4
	1.3
	1.5
	0
	0

	GEO
	A2
	M2
	R2
	1
	GEO-1
	1
	0
	0
	0

	GEO
	A2
	M2
	R2
	2
	GEO-2
	1
	1.3
	0
	0

	SIS
	A0
	M0
	Rs
	1
	SIS-1
	1
	0
	1
	0

	SLE
	A0
	M0
	R0
	1
	SLE-1
	1
	0
	0
	0

	SLE
	A0
	M0
	R0
	2
	SLE-2
	1
	1
	0
	0



7.1.1 Combinazione di carico EQU-1 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	17
	41
	0
	-39.38

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	74
	148
	0
	-64.59

	Spinta del terreno a monte
	0
	38
	-37.69
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-26
	9.11
	0

	Carichi su terreno a monte
	73
	0
	0
	-9



7.1.2 Combinazione di carico EQU-2 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	17
	41
	0
	-48.13

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	74
	148
	0
	-78.95

	Spinta del terreno a monte
	0
	44
	-52.61
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-26
	9.41
	0

	Carichi su terreno a monte
	73
	0
	0
	-9



7.1.3 Combinazione di carico EQU-3 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	17
	41
	0
	-43.75

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	74
	148
	0
	-71.77

	Spinta del terreno a monte
	0
	53
	-84.13
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-26
	9.26
	0

	Forza di inerzia dovuta al muro
	17
	41
	-8.39
	0

	Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte
	74
	148
	-13.77
	0



7.1.4 Combinazione di carico STR-1 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	17
	41
	0
	-43.75

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	74
	148
	0
	-71.77

	Spinta del terreno a monte
	0
	28
	-33.29
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-26
	9.26
	0



7.1.5 Combinazione di carico STR-2 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	17
	41
	0
	-43.75

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	74
	148
	0
	-71.77

	Spinta del terreno a monte
	0
	41
	-45.1
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-26
	9.26
	0

	Carichi su terreno a monte
	73
	0
	0
	-9



7.1.6 Combinazione di carico STR-3 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	17
	41
	0
	-56.88

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	74
	148
	0
	-93.3

	Spinta del terreno a monte
	0
	38
	-54.84
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-27
	9.72
	0



7.1.7 Combinazione di carico STR-4 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	17
	41
	0
	-56.88

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	74
	148
	0
	-93.3

	Spinta del terreno a monte
	0
	48
	-67.82
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-27
	9.72
	0

	Carichi su terreno a monte
	73
	0
	0
	-9



7.1.8 Combinazione di carico SIS-1 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	17
	41
	0
	-43.75

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	74
	148
	0
	-71.77

	Spinta del terreno a monte
	0
	53
	-84.13
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-26
	9.26
	0

	Forza di inerzia dovuta al muro
	17
	41
	-8.39
	0

	Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte
	74
	148
	-13.77
	0



8 Verifiche di stabilità locale 

8.1 Tensioni trasmesse sul terreno 

Moltiplicatore spinta passiva per equilibrio                : 0.3 
Pressione limite sul terreno per abbassamento               : 5 daN/cm2
Eccentricità rispetto al baricentro della fondazione        : 80.2 cm (comb. SIS-1)
Momento rispetto al baricentro della fondazione             : 9260 daN cm (comb. SIS-1)
Larghezza reagente minima in fondazione                     : 75 cm (comb. SIS-1)
Tensione max sul terreno allo spigolo di valle              : 3.1 daN/cmq (comb. SIS-1)
Tensione max sul terreno allo spigolo di monte              : 0.59 daN/cmq (comb. STR-1)

8.2 Verifica allo scorrimento sul piano di posa 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1 
Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine) 
Moltiplicatore spinta passiva per traslazione               : 0 
Coefficiente di attrito caratteristico terreno-fondazione   : 1 
Coefficiente di attrito di progetto terreno-fondazione      : 1 
Adesione di progetto terreno-fondazione                     : 0.1 daN/cm2
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione           : 116 daN
Sforzo tangenziale positivo all'intradosso della fondazione : 0 daN
Sforzo tangenziale negativo all'intradosso della fondazione : 106 daN
Coefficiente parziale gammaR scorrimento                    : 1 
Coefficiente limite verifica alla traslazione               : 1 
Coefficiente di sicurezza alla traslazione                  : 1.28 

8.3 Verifica a ribaltamento 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1 
Moltiplicatore spinta passiva per ribaltamento              : 0 
Momento ribaltante rispetto allo spigolo di valle           : 12152 daN cm
Momento stabilizzante rispetto a spigolo di valle           : -14956 daN cm
Coefficiente parziale gammaR ribaltamento                   : 1 
Coefficiente limite verifica al ribaltamento                : 1 
Coefficiente di sicurezza al ribaltamento                   : 1.23 

8.4 Verifica di collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1 
Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine) 
Moltiplicatore spinta passiva per portanza terreno          : 0 
Inclinazione media del pendio circostante la fondazione     : 0 °
Profondità del piano di posa                                : 50 cm
Sovraccarico agente sul piano di posa                       : 0.101 daN/cm2
Coesione di progetto del suolo di fondazione                : 0.1 daN/cm2
Angolo di attrito di progetto del suolo di fondazione       : 24 °
Peso specifico di progetto del suolo di fondazione          : 0.00202 daN/cm3
Inclinazione della risultante rispetto alla normale         : 42.6 °
Base efficace                                               : 49 cm
Carico tangenziale al piano di posa                         : 106.3 daN/cm
Carico di progetto della fondazione (normale al P.P.)       : 115.5 daN/cm
Carico ultimo della fondazione                              : 189.7 daN/cm
Lunghezza Fondazione per verifica carico limite             : 1000 cm
Coefficiente parziale gammaR carico limite                  : 1.2 
Coefficiente limite verifica al carico limite               : 1 
Coefficiente di sicurezza al carico limite                  : 1.37 

Tabella dei coefficienti di capacità portante 

	Coefficienti
	Coesione
	Sovraccarico
	Attrito

	Coefficienti di capacità portante
	Nc= 23
	Nq= 11
	Ng= 9



9 Verifica di stabilità globale dell'opera sul pendio 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: GEO-2 
Metodo di analisi di stabilità del pendio             : Bishop 
Passo dei conci                                       : 100 cm
Coefficiente di stabilità globale pendio              : 1.45 
Coefficiente limite suggerito dalla normativa         : 1.1 
X centro della superficie critica                     : -35 cm
Y centro della superficie critica                     : 593 cm
Raggio della superficie critica                       : 665 cm
Forza di bilancio                                     : 60.34 daN/cm
Volume spostato dalla superficie critica              : 19.6 m3/m
Peso spostato dalla superficie critica                : 40436 daN/m

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP 
Combinazione GEO-1 

	Concio
	alfa
	l
	C
	Tgfi
	Xg
	Yg
	b
	Peso
	Pvert
	Ptot
	Press
	Mstab
	Minst

	1
	-24
	66
	0.08
	0.36
	-295
	-9
	260
	2
	0
	2
	0
	4354
	-436

	2
	-16.7
	103
	0.08
	0.36
	-220
	-22
	185
	8
	0
	8
	0
	8076
	-1578

	3
	-8
	100
	0.08
	0.36
	-125
	-32
	90
	13
	0
	13
	0
	8581
	-1159

	4
	-0.9
	65
	0.08
	0.36
	-45
	-34
	10
	11
	0
	11
	0
	6042
	-109

	5
	3
	25
	0.08
	0.36
	0
	107
	35
	22
	0
	22
	0
	6389
	756

	6
	9.3
	122
	0.08
	0.36
	73
	114
	108
	89
	0
	89
	0
	26850
	9618

	7
	19.2
	106
	0.08
	0.36
	182
	146
	217
	72
	0
	72
	0
	22012
	15783

	8
	28.6
	114
	0.08
	0.36
	282
	182
	317
	69
	0
	69
	0
	21864
	21904

	9
	39.1
	129
	0.08
	0.36
	381
	229
	416
	60
	0
	60
	0
	21315
	25347

	10
	51.6
	161
	0.08
	0.36
	479
	292
	514
	45
	0
	45
	0
	19908
	23391

	11
	67.7
	209
	0.08
	0.36
	559
	369
	594
	14
	0
	14
	0
	12673
	8518

	
	
	1199
	
	
	
	
	
	404
	0
	404
	
	158063
	102034


Coefficiente di sicurezza  FS = 1.55 


STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP 
Combinazione GEO-2 

	Concio
	alfa
	l
	C
	Tgfi
	Xg
	Yg
	b
	Peso
	Pvert
	Ptot
	Press
	Mstab
	Minst

	1
	-24
	66
	0.08
	0.36
	-295
	-9
	260
	2
	0
	2
	0
	4389
	-436

	2
	-16.7
	103
	0.08
	0.36
	-220
	-22
	185
	8
	0
	8
	0
	8119
	-1578

	3
	-8
	100
	0.08
	0.36
	-125
	-32
	90
	13
	0
	13
	0
	8602
	-1159

	4
	-0.9
	65
	0.08
	0.36
	-45
	-34
	10
	11
	0
	11
	0
	6043
	-109

	5
	3
	25
	0.08
	0.36
	0
	107
	35
	22
	0
	22
	0
	6384
	756

	6
	9.3
	122
	0.08
	0.36
	73
	114
	108
	89
	8
	97
	0
	28579
	10460

	7
	19.2
	106
	0.08
	0.36
	182
	146
	217
	72
	7
	79
	0
	23398
	17201

	8
	28.6
	114
	0.08
	0.36
	282
	182
	317
	69
	7
	75
	0
	23238
	23975

	9
	39.1
	129
	0.08
	0.36
	381
	229
	416
	60
	7
	67
	0
	22731
	28074

	10
	51.6
	161
	0.08
	0.36
	479
	292
	514
	45
	7
	51
	0
	21485
	26779

	11
	67.7
	209
	0.08
	0.36
	559
	369
	594
	14
	5
	19
	0
	14372
	11698

	
	
	1199
	
	
	
	
	
	404
	39
	443
	
	167340
	115661


Coefficiente di sicurezza  FS = 1.45 


STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP 
Combinazione SIS-1 

	Concio
	alfa
	l
	C
	Tgfi
	Xg
	Yg
	b
	Peso
	Pvert
	Ptot
	Press
	Mstab
	Minst

	1
	-24
	66
	0.1
	0.45
	-295
	-9
	260
	2
	0
	2
	0
	5497
	-391

	2
	-16.7
	103
	0.1
	0.45
	-220
	-22
	185
	8
	0
	8
	0
	10161
	-1344

	3
	-8
	100
	0.1
	0.45
	-125
	-32
	90
	13
	0
	13
	0
	10758
	-797

	4
	-0.9
	65
	0.1
	0.45
	-45
	-34
	10
	11
	0
	11
	0
	7555
	203

	5
	3
	25
	0.1
	0.45
	0
	107
	35
	22
	0
	22
	0
	7978
	1242

	6
	9.3
	122
	0.1
	0.45
	73
	114
	108
	89
	0
	89
	0
	33455
	11588

	7
	19.2
	106
	0.1
	0.45
	182
	146
	217
	72
	0
	72
	0
	27337
	17273

	8
	28.6
	114
	0.1
	0.45
	282
	182
	317
	69
	0
	69
	0
	27064
	23207

	9
	39.1
	129
	0.1
	0.45
	381
	229
	416
	60
	0
	60
	0
	26279
	26362

	10
	51.6
	161
	0.1
	0.45
	479
	292
	514
	45
	0
	45
	0
	24401
	24013

	11
	67.7
	209
	0.1
	0.45
	559
	369
	594
	14
	0
	14
	0
	15357
	8661

	
	
	1199
	
	
	
	
	
	404
	0
	404
	
	195842
	110016


Coefficiente di sicurezza  FS = 1.78 


10 Parametri per dimensionamento armatura 

Metodo di calcolo: D.M. 17-01-18 Norme Tecniche per le Costruzioni 

Rck (resistenza caratteristica cubica del calcestruzzo)  : 400 daN/cmq
Modulo elastico longitudinale Ec                         : 336428 daN/cmq
Rapporto Ea/Ec per calcolo tensioni in esercizio         : 15 
Rapporto Ea/Ec per calcolo ampiezza fessure              : 7 
Fyk (tensione di snervamento caratteristica dell'acciaio): 4500 daN/cmq
Fattore parziale di sicurezza dell'acciaio               : 1.15 
Fattore parziale di sicurezza del calcestruzzo           : 1.5 
Coefficiente Beta2 per calcolo ampiezza fessure          : 0.5 
Riduzione della tau di aderenza per cattiva aderenza     : 0.7 
fct,eff/fctm per calcolo ampiezza fessure                : 0.83 
Limite sigmac/fck                                        : 0.45 
Limite sigmaf/fyk                                        : 0.8 
Ampiezza limite delle fessure                            : 0.3 mm
Coefficiente Beta per punzonamento pali interni          : 1.15 
Coefficiente Beta per punzonamento pali sul bordo        : 1.4 
Coefficiente Beta per punzonamento pali sull'angolo      : 1.5 

11 Sollecitazioni e verifiche strutturali 

Tutte le verifiche sono riferite su sezioni di profondità nominale di un metro. 
Verifiche sismiche condotte in campo sostanzialmente elastico
EpsS% max                                                : 0.186 %
EpsC% max                                                : 0.2 %

Significato dei simboli: 
X: ascissa del baricentro della sezione 
Y: ordinata del baricentro della sezione 
H: altezza della sezione 
As: area efficace dello strato superiore per metro 
Cs: copriferro medio dello strato superiore 
Ai: area efficace dello strato inferiore per metro 
Ci: copriferro medio dello strato inferiore 
vml: soddisfacimento delle percentuali minime di armatura 
cres: combinazione di carico critica per la verifica di resistenza in pressoflessione retta 
Md: momento di calcolo 
Nd: sforzo normale di calcolo 
Mu: momento ultimo 
Nu: sforzo normale ultimo 
c.s.: coefficiente di sicurezza 
vres: soddisfacimento della resistenza alla pressoflessione retta 
X: ascissa del baricentro della sezione 
Y: ordinata del baricentro della sezione 
H: altezza della sezione 
ces: combinazione di carico critica delle tensioni in esercizio in pressoflessione retta 
Me: momento in esercizio 
Ne: sforzo normale in esercizio 
sf: trazione massima sull'armatura 
sc: compressione massima sul calcestruzzo 
ves: soddisfacimento tensioni ammissibili a pressoflessione retta 
cf: combinazione di carico critica per la verifica di fessurazione 
Mf: momento di calcolo per la verifica di fessurazione 
Nf: sforzo normale di calcolo per la verifica di fessurazione 
Srm: interasse delle fessure 
Wk: ampiezza caratteristica delle fessure 
vf: soddisfacimento verifica fessurazione 
X: ascissa del baricentro della sezione 
Y: ordinata del baricentro della sezione 
H: altezza della sezione 
ct: combinazione di carico critica per la verifica a taglio 
VSd: taglio di calcolo 
VRdc: taglio resistente in assenza di armatura a taglio 
VRdmax: taglio resistente massimo dell'elemento, limitato dalla rottura delle bielle compresse 
VRds: taglio resistente in presenza di armatura a taglio 
vt: soddisfacimento verifica taglio 

Paramento (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

	X
	Y
	H
	As
	Cs
	Ai
	Ci
	vml
	cres
	Md
	Nd
	Mu
	Nu
	c.s.
	vres

	cm
	cm
	cm
	cm2
	cm
	cm2
	cm
	
	
	daN cm
	daN
	
	daN cm
	
	

	0
	0
	25
	10.1
	4.6
	10.1
	4.6
	ok
	SIS-1
	361460
	-1750
	755456
	-3658
	2.09
	ok

	0
	30
	25
	12.5
	4.6
	13.3
	4.6
	ok
	SIS-1
	234931
	-1563
	993181
	-6606
	4.23
	ok

	0
	60
	25
	3.9
	4.5
	5.7
	4.6
	ok
	SIS-1
	139902
	-1375
	464289
	-4563
	3.32
	ok

	0
	90
	25
	3.9
	4.5
	5.7
	4.6
	ok
	SIS-1
	73100
	-1188
	499070
	-8107
	6.83
	ok

	0
	120
	25
	3.9
	4.5
	5.7
	4.6
	ok
	SIS-1
	31252
	-1000
	607309
	-19432
	19.4
	ok

	0
	150
	25
	3.9
	4.5
	5.7
	4.6
	ok
	SIS-1
	11088
	-813
	1166665
	-85493
	105
	ok

	0
	180
	25
	3.9
	4.5
	5.7
	4.6
	ok
	SIS-1
	5996
	-625
	1594800
	-166227
	266
	ok

	0
	210
	25
	3.9
	4.5
	5.7
	4.6
	ok
	SIS-1
	2938
	-438
	1619857
	-241194
	551
	ok

	0
	240
	25
	3.9
	4.5
	5.7
	4.6
	ok
	SIS-1
	959
	-250
	1322857
	-344708
	>999
	ok



	X
	Y
	H
	ces
	Me
	Ne
	sf
	sc
	ves
	cf
	Mf
	Nf
	Srm
	Wk
	vf

	cm
	cm
	cm
	
	daN cm
	daN
	daN/cm2
	daN/cm2
	
	
	daN cm
	daN
	cm
	mm
	

	0
	0
	25
	SLE-2
	113731
	-1750
	538
	-18
	ok
	SLE-2
	113731
	-1750
	-
	-
	ok

	0
	30
	25
	SLE-2
	65376
	-1563
	219
	-9
	ok
	SLE-2
	65376
	-1563
	-
	-
	ok

	0
	60
	25
	SLE-2
	33145
	-1375
	190
	-7
	ok
	SLE-2
	33145
	-1375
	-
	-
	ok

	0
	90
	25
	SLE-2
	13763
	-1188
	34
	-2
	ok
	SLE-2
	13763
	-1188
	-
	-
	ok

	0
	120
	25
	SLE-2
	3960
	-1000
	0
	-1
	ok
	SLE-2
	3960
	-1000
	-
	-
	ok

	0
	150
	25
	SLE-2
	461
	-813
	0
	0
	ok
	SLE-2
	461
	-813
	-
	-
	ok

	0
	180
	25
	SLE-1
	0
	-625
	0
	0
	ok
	SLE-1
	0
	-625
	-
	-
	ok

	0
	210
	25
	SLE-1
	0
	-438
	0
	0
	ok
	SLE-1
	0
	-438
	-
	-
	ok

	0
	240
	25
	SLE-1
	0
	-250
	0
	0
	ok
	SLE-1
	0
	-250
	-
	-
	ok



	X
	Y
	H
	ct
	VSd
	VRdc
	VRdmax
	VRds
	vt

	cm
	cm
	cm
	
	daN
	daN
	daN
	daN
	

	0
	0
	25
	SIS-1
	-4779
	12582
	-
	-
	ok

	0
	30
	25
	SIS-1
	-3674
	13751
	-
	-
	ok

	0
	60
	25
	SIS-1
	-2679
	11719
	-
	-
	ok

	0
	90
	25
	SIS-1
	-1793
	11696
	-
	-
	ok

	0
	120
	25
	SIS-1
	-1015
	11673
	-
	-
	ok

	0
	150
	25
	SIS-1
	-347
	11650
	-
	-
	ok

	0
	180
	25
	SIS-1
	-120
	11627
	-
	-
	ok

	0
	210
	25
	SIS-1
	-84
	11604
	-
	-
	ok

	0
	240
	25
	SIS-1
	-48
	11581
	-
	-
	ok



Mensola di fondazione a valle (mensola sinistra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

	X
	Y
	H
	As
	Cs
	Ai
	Ci
	vml
	cres
	Md
	Nd
	Mu
	Nu
	c.s.
	vres

	cm
	cm
	cm
	cm2
	cm
	cm2
	cm
	
	
	daN cm
	daN
	
	daN cm
	
	

	-45
	-25
	50
	3.9
	4.6
	3.9
	4.6
	no
	SIS-1
	136712
	-199
	689708
	-1002
	5.04
	ok

	-13
	-25
	50
	3.9
	4.6
	3.9
	4.6
	no
	SIS-1
	437743
	-122
	671789
	-187
	1.53
	ok



	X
	Y
	H
	ces
	Me
	Ne
	sf
	sc
	ves
	cf
	Mf
	Nf
	Srm
	Wk
	vf

	cm
	cm
	cm
	
	daN cm
	daN
	daN/cm2
	daN/cm2
	
	
	daN cm
	daN
	cm
	mm
	

	-45
	-25
	50
	SLE-2
	26912
	-278
	124
	-2
	ok
	SLE-2
	26912
	-278
	-
	-
	ok

	-13
	-25
	50
	SLE-2
	104363
	-278
	581
	-7
	ok
	SLE-2
	104363
	-278
	-
	-
	ok



	X
	Y
	H
	ct
	VSd
	VRdc
	VRdmax
	VRds
	vt

	cm
	cm
	cm
	
	daN
	daN
	daN
	daN
	

	-45
	-25
	50
	SIS-1
	7553
	19675
	-
	-
	ok

	-13
	-25
	50
	SIS-1
	10551
	19664
	-
	-
	ok



Mensola di fondazione a monte (mensola destra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

	X
	Y
	H
	As
	Cs
	Ai
	Ci
	vml
	cres
	Md
	Nd
	Mu
	Nu
	c.s.
	vres

	cm
	cm
	cm
	cm2
	cm
	cm2
	cm
	
	
	daN cm
	daN
	
	daN cm
	
	

	13
	-25
	50
	3.9
	4.6
	3.9
	4.6
	no
	SIS-1
	-529670
	-2623
	-748831
	-3708
	1.41
	ok

	43
	-25
	50
	3.9
	4.6
	3.9
	4.6
	no
	SIS-1
	-300684
	-2551
	-818918
	-6948
	2.72
	ok

	73
	-25
	50
	3.9
	4.6
	3.9
	4.6
	no
	SIS-1
	-135313
	-2479
	-1096341
	-20087
	8.1
	ok

	103
	-25
	50
	3.9
	4.6
	3.9
	4.6
	no
	SIS-1
	-35019
	-2407
	-6316497
	-434198
	180
	ok



	X
	Y
	H
	ces
	Me
	Ne
	sf
	sc
	ves
	cf
	Mf
	Nf
	Srm
	Wk
	vf

	cm
	cm
	cm
	
	daN cm
	daN
	daN/cm2
	daN/cm2
	
	
	daN cm
	daN
	cm
	mm
	

	13
	-25
	50
	SLE-2
	-172709
	-1424
	840
	-12
	ok
	SLE-2
	-172709
	-1424
	-
	-
	ok

	43
	-25
	50
	SLE-2
	-101942
	-1424
	424
	-7
	ok
	SLE-2
	-101942
	-1424
	-
	-
	ok

	73
	-25
	50
	SLE-2
	-47894
	-1424
	113
	-3
	ok
	SLE-2
	-47894
	-1424
	-
	-
	ok

	103
	-25
	50
	SLE-2
	-13392
	-1424
	0
	-1
	ok
	SLE-2
	-13392
	-1424
	-
	-
	ok



	X
	Y
	H
	ct
	VSd
	VRdc
	VRdmax
	VRds
	vt

	cm
	cm
	cm
	
	daN
	daN
	daN
	daN
	

	13
	-25
	50
	SIS-1
	-8677
	20005
	-
	-
	ok

	43
	-25
	50
	SIS-1
	-6581
	19995
	-
	-
	ok

	73
	-25
	50
	SIS-1
	-4436
	19985
	-
	-
	ok

	103
	-25
	50
	SIS-1
	-2242
	19976
	-
	-
	ok




[bookmark: _Toc125311689][bookmark: _Toc232774345]MURO DI ELEVAZIONE TIPO M03
1 Geometria del muro 

La descrizione della geometria del muro si avvale di una duplice rappresentazione, una schematica, tramite la sezione trasversale, e l'altra in forma analitica tramite le dimensioni principali degli elementi costituenti. 

1.1 Sistema di riferimento 

Nella seguente rappresentazione schematica viene rappresentata la posizione e l'orientamento del sistema di riferimento rispetto ai vertici principali della sagoma del muro. 

1.2 Rappresentazione geometrica, sezione trasversale 

[image: ]


1.3 Rappresentazione analitica 

Il muro viene convenzionalmente suddiviso in blocchi principali ed eventuali accessori. 

Ingombro globale 
Larghezza totale del muro                            : 100 cm
Altezza totale del muro                              : 215 cm
Peso specifico del muro                              : 2500 daN/m3
Peso specifico delle falde                           : 1000 daN/m3

Paramento 
Base inf.                                            : 25 cm
Base sup.                                            : 25 cm
Altezza                                              : 185 cm
Disassamento                                         : 0 cm

Mensola sinistra in fondazione 
Larghezza                                            : 35 cm
Alt.interna                                          : 30 cm
Alt.esterna                                          : 30 cm
Disassamento                                         : 0 cm

Zoccolo centrale in fondazione 
Larghezza                                            : 25 cm
Altezza a sx                                         : 30 cm
Altezza a dx                                         : 30 cm
Sfalsamento                                          : 0 cm

Mensola destra in fondazione 
Larghezza                                            : 40 cm
Alt.interna                                          : 30 cm
Alt.esterna                                          : 30 cm
Disassamento                                         : 0 cm

2 Caratteristiche dei terreni 

Significato dei simboli e unità di misura:  
Gsat: Peso specifico saturo del terreno, utilizzato nelle zone immerse (daN/m3) 
Gnat: Peso specifico naturale del terreno, utilizzato nelle zone non immerse (daN/m3) 
Fi: Angolo di attrito interno del terreno (deg) 
C': Coesione drenata del terreno (daN/cm2) 
Cnd: Coesione non drenata del terreno (daN/cm2) 
Delta: Angolo di attrito all'interfaccia terreno/paramento (deg) 
AI: Adesione della coesione all'interfaccia terreno/cls (-) 
OCR: Coefficiente di sovraconsolidazione del terreno (-) 
Ko: Coefficiente di spinta a riposo del terreno (-) 
E: Modulo elastico longitudinale del terreno (daN/cm2) 
G: Modulo elastico tangenziale del terreno (daN/cm2) 
Perm: Permeabilità del terreno (cm/sec) 

	N
	Denominazione
	Gsat
	Gnat
	Fi
	C'
	Cnd
	Delta
	AI
	OCR
	Ko
	E
	G
	Perm

	1
	Strato_03 - CPP_Peccioli
	2060
	2020
	24,00
	0,100
	0,870
	0,00
	1,00
	1,00
	0,60
	900
	345
	3,30E-03



3 Geometria degli strati 

Vengono mostrate in forma tabellare le sequenze di punti che costituiscono le poligonali di separazione degli strati di terreno. 

Strato n.1, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli 

	Progressivo
	N.
	X [cm]
	Y [cm]

	1
	1
	13
	185

	2
	2
	2157
	760



Strato n.2, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli 

	Progressivo
	N.
	X [cm]
	Y [cm]

	1
	3
	-2268
	0

	2
	4
	-48
	0



Strato n.3, materiale sottostante: Strato_03 - CPP_Peccioli 
Stratigrafia adattata al profilo del muro. 

	Progressivo
	N.
	X [cm]
	Y [cm]

	1
	-
	-48
	-30

	2
	-
	-13
	-30

	3
	-
	13
	-30

	4
	-
	53
	-30



4 Geometria dei carichi 


Le coordinate e le componenti dei carichi stampate in questo paragrafo sono riferite al sistema di riferimento relativo alla sezione trasversale, dove gli assi X e Y locali coincidono rispettivamente con gli assi X e Z globali. L'asse Y globale si sviluppa nella profondità del muro. Tutte le tipologie di carico, esclusa quella puntuale, hanno componenti e coordinate diverse da zero solo lungo gli assi locali X e Y. Nel caso di carichi puntuali viene indicata anche la posizione in profondità (P), riferita rispetto alla sezione trasversale iniziale dell'intervento e quindi lungo l'asse Y globale. 

4.1 Carichi uniformi 

Comp.permanente di carico uniforme a monte           : 0 daN/cm2
Comp.variabile di carico uniforme a monte            : -0.05 daN/cm2

5 Metodi di calcolo delle azioni e delle verifiche 

Metodo di calcolo della spinta del terreno          : Spinta a riposo + Wood 
Metodo di calcolo della portanza del terreno        : Terzaghi 
Normativa adottata per le verifiche locali          : D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni 

Normativa adottata per il sisma: D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le costruzioni NTC 2018. 
Localizzazione dell'opera: Pisa, Peccioli 
Vita nominale dell'opera (Tab. 2.4.I): 50 anni 
Classe d'uso (Tab. 2.4.II): 3 
Parametri sismici calcolati per lo stato limite : SLV 
Accelerazione relativa Ag/g massima attesa al suolo: 0.1599 g 
Categoria del suolo di fondazione: C 
Coefficiente di amplificazione stratigrafica: 1.2 
Coefficiente di amplificazione topografica: 1 
Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per il sito (Beta s): 0.24 
Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima per muri (Beta m): 1 
Punto di applicazione della forza dinamica: stesso punto di quella statica 
Effetto della componente verticale di accelerazione sismica trascurato. 

6 Distribuzioni di spinte e pressioni 

6.1 Coefficienti di spinta 

	Coefficienti di spinta sul paramento a monte

	Strato
	Tratto di calcolo
	Combinazione
	Coefficiente

	N.
	Xini
	Xfin
	Yini
	Yfin
	Index
	Nome
	Ka

	1
	13
	13
	185
	0
	1
	EQU-1
	0.6

	1
	13
	13
	185
	0
	2
	EQU-2
	0.6

	1
	13
	13
	185
	0
	3
	EQU-3
	0.6

	1
	13
	13
	185
	0
	4
	STR-1
	0.6

	1
	13
	13
	185
	0
	5
	STR-2
	0.6

	1
	13
	13
	185
	0
	6
	STR-3
	0.6

	1
	13
	13
	185
	0
	7
	STR-4
	0.6

	1
	13
	13
	185
	0
	8
	GEO-1
	0.67

	1
	13
	13
	185
	0
	9
	GEO-2
	0.67

	1
	13
	13
	185
	0
	10
	SIS-1
	0.6

	1
	13
	13
	185
	0
	11
	SLE-1
	0.6

	1
	13
	13
	185
	0
	12
	SLE-2
	0.6



	Coefficienti di spinta sul filo mensola a monte

	Strato
	Tratto di calcolo
	Combinazione
	Coefficiente

	N.
	Xini
	Xfin
	Yini
	Yfin
	Index
	Nome
	Ka

	1
	53
	53
	196
	-30
	1
	EQU-1
	0.6

	1
	53
	53
	196
	-30
	2
	EQU-2
	0.6

	1
	53
	53
	196
	-30
	3
	EQU-3
	0.6

	1
	53
	53
	196
	-30
	4
	STR-1
	0.6

	1
	53
	53
	196
	-30
	5
	STR-2
	0.6

	1
	53
	53
	196
	-30
	6
	STR-3
	0.6

	1
	53
	53
	196
	-30
	7
	STR-4
	0.6

	1
	53
	53
	196
	-30
	8
	GEO-1
	0.67

	1
	53
	53
	196
	-30
	9
	GEO-2
	0.67

	1
	53
	53
	196
	-30
	10
	SIS-1
	0.6

	1
	53
	53
	196
	-30
	11
	SLE-1
	0.6

	1
	53
	53
	196
	-30
	12
	SLE-2
	0.6



	Coefficienti di spinta sul filo mensola a valle

	Strato
	Tratto di calcolo
	Combinazione
	Coefficiente

	N.
	Xini
	Xfin
	Yini
	Yfin
	Index
	Nome
	Kp

	1
	48
	48
	0
	-30
	1
	EQU-1
	0.6

	1
	48
	48
	0
	-30
	2
	EQU-2
	0.6

	1
	48
	48
	0
	-30
	3
	EQU-3
	0.6

	1
	48
	48
	0
	-30
	4
	STR-1
	0.6

	1
	48
	48
	0
	-30
	5
	STR-2
	0.6

	1
	48
	48
	0
	-30
	6
	STR-3
	0.6

	1
	48
	48
	0
	-30
	7
	STR-4
	0.6

	1
	48
	48
	0
	-30
	8
	GEO-1
	0.67

	1
	48
	48
	0
	-30
	9
	GEO-2
	0.67

	1
	48
	48
	0
	-30
	10
	SIS-1
	0.6

	1
	48
	48
	0
	-30
	11
	SLE-1
	0.6

	1
	48
	48
	0
	-30
	12
	SLE-2
	0.6



6.2 Pressioni 

Le distribuzioni delle pressioni esercitate dai terreni circostanti il muro sono date attraverso un insieme di segmenti generalmente coincidenti i profili laterali dell'intervento murario. Ogni segmento presenta una distribuzione lineare di pressione che può variare vettorialmente da un valore (VX1, VY1) sino ad un valore (VX2, VY2).Le distribuzioni di pressione sono fornite per causa originante (pressione del terreno o pressione dell'acqua) e sommate globalmente. 

6.2.1 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	-0.03
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.04
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.04
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.06
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.07
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.07
	0
	-0.08
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0



6.2.2 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	-0.06
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.07
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.07
	0
	-0.09
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.09
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.1
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.11
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.11
	0
	-0.13
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.13
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.13
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.13
	0
	-0.14
	0



6.2.3 Pressioni sul paramento a monte in combinazione EQU-3 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	-0.23
	0
	-0.24
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.23
	0
	-0.24
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.24
	0
	-0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.24
	0
	-0.25
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.25
	0
	-0.26
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.25
	0
	-0.26
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.26
	0
	-0.27
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.26
	0
	-0.27
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.27
	0
	-0.28
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.27
	0
	-0.28
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.28
	0
	-0.3
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.28
	0
	-0.3
	0



6.2.4 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0



6.2.5 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.06
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.07
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.07
	0
	-0.08
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.09
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.1
	0
	-0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.12
	0



6.2.6 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-3 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	-0.01
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.03
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	-0.03
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.04
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	-0.04
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.06
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.06
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.08
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.09
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.11
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.11
	0
	-0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.12
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.12
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.12
	0
	-0.14
	0



6.2.7 Pressioni sul paramento a monte in combinazione STR-4 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	-0.01
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.03
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	-0.06
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.08
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	-0.09
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.11
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.11
	0
	-0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.12
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.12
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.12
	0
	-0.14
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.14
	0
	-0.15
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.14
	0
	-0.15
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.15
	0
	-0.17
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.15
	0
	-0.17
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.17
	0
	-0.18
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.17
	0
	-0.18
	0



6.2.8 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	-0.01
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.03
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	-0.03
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.04
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	-0.04
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.05
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.07
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.07
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.07
	0
	-0.08
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.09
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.11
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.11
	0
	-0.12
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.12
	0



6.2.9 Pressioni sul paramento a monte in combinazione GEO-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	-0.06
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	-0.07
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.07
	0
	-0.09
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	-0.09
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.1
	0
	-0.11
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.1
	0
	-0.11
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.11
	0
	-0.13
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.11
	0
	-0.13
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.13
	0
	-0.14
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.13
	0
	-0.14
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.14
	0
	-0.15
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.14
	0
	-0.15
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.15
	0
	-0.16
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.15
	0
	-0.16
	0



6.2.10 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SIS-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	-0.23
	0
	-0.24
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.23
	0
	-0.24
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.24
	0
	-0.25
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.24
	0
	-0.25
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.25
	0
	-0.26
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.25
	0
	-0.26
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.26
	0
	-0.27
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.26
	0
	-0.27
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.27
	0
	-0.28
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.27
	0
	-0.28
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.28
	0
	-0.3
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.28
	0
	-0.3
	0



6.2.11 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-1 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.03
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.05
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.07
	0



6.2.12 Pressioni sul paramento a monte in combinazione SLE-2 

	N.
	tratto di calcolo
	terreno
	acqua
	totale

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2
	Vx1
	Vy1
	Vx2
	Vy2

	1
	13
	185
	13
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	13
	175
	13
	166
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	13
	166
	13
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	13
	156
	13
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	13
	146
	13
	136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	13
	136
	13
	127
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	13
	127
	13
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	13
	117
	13
	107
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	13
	107
	13
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	13
	97
	13
	88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	13
	88
	13
	78
	0
	0
	-0.01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0

	12
	13
	78
	13
	68
	-0.01
	0
	-0.02
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.01
	0
	-0.02
	0

	13
	13
	68
	13
	58
	-0.02
	0
	-0.03
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.02
	0
	-0.03
	0

	14
	13
	58
	13
	49
	-0.03
	0
	-0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.03
	0
	-0.04
	0

	15
	13
	49
	13
	39
	-0.04
	0
	-0.05
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.04
	0
	-0.05
	0

	16
	13
	39
	13
	29
	-0.05
	0
	-0.06
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.05
	0
	-0.06
	0

	17
	13
	29
	13
	19
	-0.06
	0
	-0.08
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.06
	0
	-0.08
	0

	18
	13
	19
	13
	10
	-0.08
	0
	-0.09
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.08
	0
	-0.09
	0

	19
	13
	10
	13
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0
	0
	0
	0
	0
	-0.09
	0
	-0.1
	0



7 Risultante delle azioni agenti sul muro 

Vengono riportate le combinazioni di calcolo ed il riepilogo delle azioni risultanti agenti sul muro per le verifiche geotecniche. 

7.1 Combinazioni di calcolo 

La seguente tabella mostra i coefficienti moltiplicatori delle azioni utilizzati nelle combinazioni ed i relativi gruppi di coefficienti di sicurezza parziale, definiti nella normativa. 
Con l'indice stampato n uguale a 0 (A0, M0 e R0), si intendono le situazioni in cui non sono definiti dei gruppi specifici da parte della normativa ed i coefficienti moltiplicatori sono da intendersi implicitamente unitari. 

	Famiglia
	A
	M
	R
	Indice
	Nome
	Perm.
	Variabili
	Sisma H
	Sisma V

	EQU
	A3
	M1
	R3
	1
	EQU-1
	0.9
	1.5
	0
	0

	EQU
	A3
	M1
	R3
	2
	EQU-2
	1.1
	1.5
	0
	0

	EQU
	A0
	M0
	Rs
	3
	EQU-3
	1
	0
	1
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	1
	STR-1
	1
	0
	0
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	2
	STR-2
	1
	1.5
	0
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	3
	STR-3
	1.3
	0
	0
	0

	STR
	A1
	M1
	R3
	4
	STR-4
	1.3
	1.5
	0
	0

	GEO
	A2
	M2
	R2
	1
	GEO-1
	1
	0
	0
	0

	GEO
	A2
	M2
	R2
	2
	GEO-2
	1
	1.3
	0
	0

	SIS
	A0
	M0
	Rs
	1
	SIS-1
	1
	0
	1
	0

	SLE
	A0
	M0
	R0
	1
	SLE-1
	1
	0
	0
	0

	SLE
	A0
	M0
	R0
	2
	SLE-2
	1
	1
	0
	0



7.1.1 Combinazione di carico EQU-1 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	1
	50
	0
	-17.16

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	95
	0
	-13.84

	Spinta del terreno a monte
	0
	12
	-8.72
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-15
	5.14
	0

	Carichi su terreno a monte
	33
	0
	0
	-3



7.1.2 Combinazione di carico EQU-2 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	1
	50
	0
	-20.97

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	95
	0
	-16.92

	Spinta del terreno a monte
	0
	18
	-13.93
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.25
	0

	Carichi su terreno a monte
	33
	0
	0
	-3



7.1.3 Combinazione di carico EQU-3 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	1
	50
	0
	-19.06

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	95
	0
	-15.38

	Spinta del terreno a monte
	0
	17
	-25.57
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.19
	0

	Forza di inerzia dovuta al muro
	1
	50
	-3.66
	0

	Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte
	33
	95
	-2.95
	0



7.1.4 Combinazione di carico STR-1 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	1
	50
	0
	-19.06

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	95
	0
	-15.38

	Spinta del terreno a monte
	0
	3
	-5.82
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.19
	0



7.1.5 Combinazione di carico STR-2 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	1
	50
	0
	-19.06

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	95
	0
	-15.38

	Spinta del terreno a monte
	0
	16
	-11.28
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.19
	0

	Carichi su terreno a monte
	33
	0
	0
	-3



7.1.6 Combinazione di carico STR-3 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	1
	50
	0
	-24.78

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	95
	0
	-20

	Spinta del terreno a monte
	0
	12
	-12.79
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.36
	0



7.1.7 Combinazione di carico STR-4 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	1
	50
	0
	-24.78

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	95
	0
	-20

	Spinta del terreno a monte
	0
	22
	-19.41
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.36
	0

	Carichi su terreno a monte
	33
	0
	0
	-3



7.1.8 Combinazione di carico SIS-1 

	Descrizione
	xp
	yp
	Fx
	Fy

	
	cm
	cm
	daN/cm
	daN/cm

	Peso proprio del muro
	1
	50
	0
	-19.06

	Peso proprio del terreno/acqua a monte
	33
	95
	0
	-15.38

	Spinta del terreno a monte
	0
	17
	-25.57
	0

	Spinta del terreno a valle
	0
	-16
	5.19
	0

	Forza di inerzia dovuta al muro
	1
	50
	-3.66
	0

	Forza di inerzia dovuta al terreno/acqua a monte
	33
	95
	-2.95
	0



8 Verifiche di stabilità locale 

8.1 Tensioni trasmesse sul terreno 

Moltiplicatore spinta passiva per equilibrio                : 0.3 
Pressione limite sul terreno per abbassamento               : 5 daN/cm2
Eccentricità rispetto al baricentro della fondazione        : 40.7 cm (comb. SIS-1)
Momento rispetto al baricentro della fondazione             : 1401 daN cm (comb. SIS-1)
Larghezza reagente minima in fondazione                     : 28 cm (comb. SIS-1)
Tensione max sul terreno allo spigolo di valle              : 2.46 daN/cmq (comb. SIS-1)
Tensione max sul terreno allo spigolo di monte              : 0.5 daN/cmq (comb. STR-1)

8.2 Verifica allo scorrimento sul piano di posa 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1 
Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine) 
Moltiplicatore spinta passiva per traslazione               : 0 
Coefficiente di attrito caratteristico terreno-fondazione   : 1 
Coefficiente di attrito di progetto terreno-fondazione      : 1 
Adesione di progetto terreno-fondazione                     : 0.1 daN/cm2
Sforzo normale sul piano di posa della fondazione           : 34 daN
Sforzo tangenziale positivo all'intradosso della fondazione : 0 daN
Sforzo tangenziale negativo all'intradosso della fondazione : 32 daN
Coefficiente parziale gammaR scorrimento                    : 1 
Coefficiente limite verifica alla traslazione               : 1 
Coefficiente di sicurezza alla traslazione                  : 1.38 

8.3 Verifica a ribaltamento 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: EQU-3 
Moltiplicatore spinta passiva per ribaltamento              : 0 
Momento ribaltante rispetto allo spigolo di valle           : 1859 daN cm
Momento stabilizzante rispetto a spigolo di valle           : -2158 daN cm
Coefficiente parziale gammaR ribaltamento                   : 1 
Coefficiente limite verifica al ribaltamento                : 1 
Coefficiente di sicurezza al ribaltamento                   : 1.16 

8.4 Verifica di collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: SIS-1 
Verifica peggiore per condizione LT (lungo termine) 
Moltiplicatore spinta passiva per portanza terreno          : 0 
Inclinazione media del pendio circostante la fondazione     : 0 °
Profondità del piano di posa                                : 30 cm
Sovraccarico agente sul piano di posa                       : 0.061 daN/cm2
Coesione di progetto del suolo di fondazione                : 0.1 daN/cm2
Angolo di attrito di progetto del suolo di fondazione       : 24 °
Peso specifico di progetto del suolo di fondazione          : 0.00202 daN/cm3
Inclinazione della risultante rispetto alla normale         : 43.1 °
Base efficace                                               : 17 cm
Carico tangenziale al piano di posa                         : 32.2 daN/cm
Carico di progetto della fondazione (normale al P.P.)       : 34.4 daN/cm
Carico ultimo della fondazione                              : 55 daN/cm
Lunghezza Fondazione per verifica carico limite             : 1000 cm
Coefficiente parziale gammaR carico limite                  : 1.2 
Coefficiente limite verifica al carico limite               : 1 
Coefficiente di sicurezza al carico limite                  : 1.33 

Tabella dei coefficienti di capacità portante 

	Coefficienti
	Coesione
	Sovraccarico
	Attrito

	Coefficienti di capacità portante
	Nc= 23
	Nq= 11
	Ng= 9



9 Verifica di stabilità globale dell'opera sul pendio 

Combinazione che ha prodotto il valore peggiore: GEO-2 
Metodo di analisi di stabilità del pendio             : Bishop 
Passo dei conci                                       : 100 cm
Coefficiente di stabilità globale pendio              : 1.64 
Coefficiente limite suggerito dalla normativa         : 1.1 
X centro della superficie critica                     : -24 cm
Y centro della superficie critica                     : 375 cm
Raggio della superficie critica                       : 412 cm
Forza di bilancio                                     : 39.65 daN/cm
Volume spostato dalla superficie critica              : 7.45 m3/m
Peso spostato dalla superficie critica                : 15424 daN/m

STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP 
Combinazione GEO-1 

	Concio
	alfa
	l
	C
	Tgfi
	Xg
	Yg
	b
	Peso
	Pvert
	Ptot
	Press
	Mstab
	Minst

	1
	-21
	50
	0.08
	0.36
	-164
	-6
	140
	1
	0
	1
	0
	1916
	-124

	2
	-10.4
	103
	0.08
	0.36
	-92
	-14
	68
	6
	0
	6
	0
	4368
	-414

	3
	-0.9
	35
	0.08
	0.36
	-30
	-18
	6
	3
	0
	3
	0
	1615
	-19

	4
	3.3
	25
	0.08
	0.36
	0
	75
	24
	14
	0
	14
	0
	2819
	329

	5
	7.9
	40
	0.08
	0.36
	33
	76
	56
	19
	0
	19
	0
	3986
	1050

	6
	18
	105
	0.08
	0.36
	102
	98
	126
	45
	0
	45
	0
	9837
	5755

	7
	33.8
	121
	0.08
	0.36
	201
	135
	225
	40
	0
	40
	0
	9870
	9277

	8
	54.1
	171
	0.08
	0.36
	296
	195
	319
	25
	0
	25
	0
	9442
	8389

	9
	71.6
	79
	0.08
	0.36
	362
	256
	385
	2
	0
	2
	0
	2599
	670

	
	
	729
	
	
	
	
	
	154
	0
	154
	
	46452
	24913


Coefficiente di sicurezza  FS = 1.86 


STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP 
Combinazione GEO-2 

	Concio
	alfa
	l
	C
	Tgfi
	Xg
	Yg
	b
	Peso
	Pvert
	Ptot
	Press
	Mstab
	Minst

	1
	-21
	50
	0.08
	0.36
	-164
	-6
	140
	1
	0
	1
	0
	1937
	-124

	2
	-10.4
	103
	0.08
	0.36
	-92
	-14
	68
	6
	0
	6
	0
	4389
	-414

	3
	-0.9
	35
	0.08
	0.36
	-30
	-18
	6
	3
	0
	3
	0
	1616
	-19

	4
	3.3
	25
	0.08
	0.36
	0
	75
	24
	14
	0
	14
	0
	2815
	329

	5
	7.9
	40
	0.08
	0.36
	33
	76
	56
	19
	3
	21
	0
	4347
	1197

	6
	18
	105
	0.08
	0.36
	102
	98
	126
	45
	7
	52
	0
	10700
	6586

	7
	33.8
	121
	0.08
	0.36
	201
	135
	225
	40
	7
	47
	0
	10727
	10771

	8
	54.1
	171
	0.08
	0.36
	296
	195
	319
	25
	7
	32
	0
	10439
	10566

	9
	71.6
	79
	0.08
	0.36
	362
	256
	385
	2
	2
	3
	0
	2599
	1303

	
	
	729
	
	
	
	
	
	154
	24
	178
	
	49569
	30195


Coefficiente di sicurezza  FS = 1.64 


STABILITA' DEL PENDIO CON IL METODO DI BISHOP 
Combinazione SIS-1 

	Concio
	alfa
	l
	C
	Tgfi
	Xg
	Yg
	b
	Peso
	Pvert
	Ptot
	Press
	Mstab
	Minst

	1
	-21
	50
	0.1
	0.45
	-164
	-6
	140
	1
	0
	1
	0
	2411
	-110

	2
	-10.4
	103
	0.1
	0.45
	-92
	-14
	68
	6
	0
	6
	0
	5476
	-314

	3
	-0.9
	35
	0.1
	0.45
	-30
	-18
	6
	3
	0
	3
	0
	2019
	37

	4
	3.3
	25
	0.1
	0.45
	0
	75
	24
	14
	0
	14
	0
	3521
	519

	5
	7.9
	40
	0.1
	0.45
	33
	76
	56
	19
	0
	19
	0
	4972
	1307

	6
	18
	105
	0.1
	0.45
	102
	98
	126
	45
	0
	45
	0
	12238
	6332

	7
	33.8
	121
	0.1
	0.45
	201
	135
	225
	40
	0
	40
	0
	12225
	9725

	8
	54.1
	171
	0.1
	0.45
	296
	195
	319
	25
	0
	25
	0
	11606
	8597

	9
	71.6
	79
	0.1
	0.45
	362
	256
	385
	2
	0
	2
	0
	3249
	679

	
	
	729
	
	
	
	
	
	154
	0
	154
	
	57718
	26772


Coefficiente di sicurezza  FS = 2.16 



10 Parametri per dimensionamento armatura 

Metodo di calcolo: D.M. 17-01-18 Norme Tecniche per le Costruzioni 

Rck (resistenza caratteristica cubica del calcestruzzo)  : 400 daN/cmq
Modulo elastico longitudinale Ec                         : 336428 daN/cmq
Rapporto Ea/Ec per calcolo tensioni in esercizio         : 15 
Rapporto Ea/Ec per calcolo ampiezza fessure              : 7 
Fyk (tensione di snervamento caratteristica dell'acciaio): 4500 daN/cmq
Fattore parziale di sicurezza dell'acciaio               : 1.15 
Fattore parziale di sicurezza del calcestruzzo           : 1.5 
Coefficiente Beta2 per calcolo ampiezza fessure          : 0.5 
Riduzione della tau di aderenza per cattiva aderenza     : 0.7 
fct,eff/fctm per calcolo ampiezza fessure                : 0.83 
Limite sigmac/fck                                        : 0.45 
Limite sigmaf/fyk                                        : 0.8 
Ampiezza limite delle fessure                            : 0.3 mm
Coefficiente Beta per punzonamento pali interni          : 1.15 
Coefficiente Beta per punzonamento pali sul bordo        : 1.4 
Coefficiente Beta per punzonamento pali sull'angolo      : 1.5 

11 Sollecitazioni e verifiche strutturali 

Tutte le verifiche sono riferite su sezioni di profondità nominale di un metro. 
Verifiche sismiche condotte in campo sostanzialmente elastico
EpsS% max                                                : 0.186 %
EpsC% max                                                : 0.2 %

Significato dei simboli: 
X: ascissa del baricentro della sezione 
Y: ordinata del baricentro della sezione 
H: altezza della sezione 
As: area efficace dello strato superiore per metro 
Cs: copriferro medio dello strato superiore 
Ai: area efficace dello strato inferiore per metro 
Ci: copriferro medio dello strato inferiore 
vml: soddisfacimento delle percentuali minime di armatura 
cres: combinazione di carico critica per la verifica di resistenza in pressoflessione retta 
Md: momento di calcolo 
Nd: sforzo normale di calcolo 
Mu: momento ultimo 
Nu: sforzo normale ultimo 
c.s.: coefficiente di sicurezza 
vres: soddisfacimento della resistenza alla pressoflessione retta 
X: ascissa del baricentro della sezione 
Y: ordinata del baricentro della sezione 
H: altezza della sezione 
ces: combinazione di carico critica delle tensioni in esercizio in pressoflessione retta 
Me: momento in esercizio 
Ne: sforzo normale in esercizio 
sf: trazione massima sull'armatura 
sc: compressione massima sul calcestruzzo 
ves: soddisfacimento tensioni ammissibili a pressoflessione retta 
cf: combinazione di carico critica per la verifica di fessurazione 
Mf: momento di calcolo per la verifica di fessurazione 
Nf: sforzo normale di calcolo per la verifica di fessurazione 
Srm: interasse delle fessure 
Wk: ampiezza caratteristica delle fessure 
vf: soddisfacimento verifica fessurazione 
X: ascissa del baricentro della sezione 
Y: ordinata del baricentro della sezione 
H: altezza della sezione 
ct: combinazione di carico critica per la verifica a taglio 
VSd: taglio di calcolo 
VRdc: taglio resistente in assenza di armatura a taglio 
VRdmax: taglio resistente massimo dell'elemento, limitato dalla rottura delle bielle compresse 
VRds: taglio resistente in presenza di armatura a taglio 
vt: soddisfacimento verifica taglio 

Paramento (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

	X
	Y
	H
	As
	Cs
	Ai
	Ci
	vml
	cres
	Md
	Nd
	Mu
	Nu
	c.s.
	vres

	cm
	cm
	cm
	cm2
	cm
	cm2
	cm
	
	
	daN cm
	daN
	
	daN cm
	
	

	0
	0
	25
	3.9
	4.5
	3.9
	4.5
	no
	SIS-1
	63083
	-1156
	366353
	-6715
	5.81
	ok

	0
	25
	25
	36.6
	4.5
	7.2
	4.5
	ok
	STR-4
	19986
	-1300
	407870
	25445
	20.4
	ok

	0
	55
	25
	39.3
	4.5
	3.9
	4.5
	no
	SIS-1
	10267
	-813
	1021173
	-80811
	99.5
	ok

	0
	85
	25
	39.3
	4.5
	3.9
	4.5
	no
	SIS-1
	5996
	-625
	1977231
	-206090
	330
	ok

	0
	115
	25
	39.3
	4.5
	3.9
	4.5
	no
	SIS-1
	2938
	-438
	2456848
	-365839
	836
	ok

	0
	145
	25
	39.3
	4.5
	3.9
	4.5
	no
	STR-3
	0
	-325
	-6
	-480909
	>999
	ok



	X
	Y
	H
	ces
	Me
	Ne
	sf
	sc
	ves
	cf
	Mf
	Nf
	Srm
	Wk
	vf

	cm
	cm
	cm
	
	daN cm
	daN
	daN/cm2
	daN/cm2
	
	
	daN cm
	daN
	cm
	mm
	

	0
	0
	25
	SLE-2
	11588
	-1156
	24
	-2
	ok
	SLE-2
	11588
	-1156
	-
	-
	ok

	0
	25
	25
	SLE-2
	3985
	-1000
	0
	-1
	ok
	SLE-2
	3985
	-1000
	-
	-
	ok

	0
	55
	25
	SLE-1
	1
	-813
	0
	0
	ok
	SLE-2
	474
	-813
	-
	-
	ok

	0
	85
	25
	SLE-1
	0
	-625
	0
	0
	ok
	SLE-2
	0
	-625
	-
	-
	ok

	0
	115
	25
	SLE-1
	0
	-438
	0
	0
	ok
	SLE-1
	0
	-438
	-
	-
	ok

	0
	145
	25
	SLE-1
	0
	-250
	0
	0
	ok
	SLE-1
	0
	-250
	-
	-
	ok



	X
	Y
	H
	ct
	VSd
	VRdc
	VRdmax
	VRds
	vt

	cm
	cm
	cm
	
	daN
	daN
	daN
	daN
	

	0
	0
	25
	SIS-1
	-1747
	11728
	-
	-
	ok

	0
	25
	25
	SIS-1
	-1014
	11709
	-
	-
	ok

	0
	55
	25
	STR-4
	-296
	11716
	-
	-
	ok

	0
	85
	25
	SIS-1
	-120
	11663
	-
	-
	ok

	0
	115
	25
	SIS-1
	-84
	11640
	-
	-
	ok

	0
	145
	25
	SIS-1
	-48
	11617
	-
	-
	ok



Mensola di fondazione a valle (mensola sinistra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

	X
	Y
	H
	As
	Cs
	Ai
	Ci
	vml
	cres
	Md
	Nd
	Mu
	Nu
	c.s.
	vres

	cm
	cm
	cm
	cm2
	cm
	cm2
	cm
	
	
	daN cm
	daN
	
	daN cm
	
	

	-21
	-15
	30
	3.9
	4.6
	3.9
	4.6
	no
	SIS-1
	58097
	-117
	379451
	-764
	6.53
	ok

	-13
	-15
	30
	3.9
	4.6
	3.9
	4.6
	no
	SIS-1
	83791
	-105
	375779
	-473
	4.48
	ok



	X
	Y
	H
	ces
	Me
	Ne
	sf
	sc
	ves
	cf
	Mf
	Nf
	Srm
	Wk
	vf

	cm
	cm
	cm
	
	daN cm
	daN
	daN/cm2
	daN/cm2
	
	
	daN cm
	daN
	cm
	mm
	

	-21
	-15
	30
	SLE-2
	8038
	-156
	66
	-1
	ok
	SLE-2
	8038
	-156
	-
	-
	ok

	-13
	-15
	30
	SLE-2
	13829
	-156
	128
	-2
	ok
	SLE-2
	13829
	-156
	-
	-
	ok



	X
	Y
	H
	ct
	VSd
	VRdc
	VRdmax
	VRds
	vt

	cm
	cm
	cm
	
	daN
	daN
	daN
	daN
	

	-21
	-15
	30
	SIS-1
	3238
	13296
	-
	-
	ok

	-13
	-15
	30
	SIS-1
	3182
	13295
	-
	-
	ok



Mensola di fondazione a monte (mensola destra) (sezioni longitudinali) (attraversate da barre trasversali)

	X
	Y
	H
	As
	Cs
	Ai
	Ci
	vml
	cres
	Md
	Nd
	Mu
	Nu
	c.s.
	vres

	cm
	cm
	cm
	cm2
	cm
	cm2
	cm
	
	
	daN cm
	daN
	
	daN cm
	
	

	13
	-15
	30
	3.9
	4.6
	3.9
	4.6
	no
	SIS-1
	-37323
	-941
	-536445
	-13520
	14.4
	ok



	X
	Y
	H
	ces
	Me
	Ne
	sf
	sc
	ves
	cf
	Mf
	Nf
	Srm
	Wk
	vf

	cm
	cm
	cm
	
	daN cm
	daN
	daN/cm2
	daN/cm2
	
	
	daN cm
	daN
	cm
	mm
	

	13
	-15
	30
	SLE-2
	-7400
	-395
	31
	-1
	ok
	SLE-2
	-7400
	-395
	-
	-
	ok



	X
	Y
	H
	ct
	VSd
	VRdc
	VRdmax
	VRds
	vt

	cm
	cm
	cm
	
	daN
	daN
	daN
	daN
	

	13
	-15
	30
	SIS-1
	-1838
	13401
	-
	-
	ok
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5.11 VERIFICHE DI STABILITA LOCALE

Le verifiche previste dalla normativa vigente e quindi quelle eseguite dal programma WallCAD per la
verifica delle opere di sostegno sono:

verifica al ribaltamento, come equilibrio del corpo rigido (EQU);
verifica allo scorrimento (traslazione sul piano di posa);
verifica alla capacita portante.

Viene inoltre verificato il valore massimo di pressione raggiunto localmente in fondazione, ri-
spetto al valore limite scelto dall'utente in pressione limite sul terreno per abbassamento; que-
sto valore non ha nessun legame con la capacita portante, ma viene usato per verificare che
non venga superata in qualche punto la pressione limite richiesta, ad esempio per assicurarsi di
non superare la resistenza a compressione del magrone, o per non superare il valore che ga-
rantisce un cedimento o una rotazione ammissibile dell’opera.

Tutti i parametri che interessano le verifiche locali sono contenuti nella finestra di dialogo Analisi
-> Parametri di Verifica....

Si osservi che la verifica al ribaltamento dipende solo dalle spinte calcolate e dalla geometria,
mentre non coinvolge le caratteristiche di resistenza del suolo di fondazione; questa non &
quindi una verifica geotecnica ma & una verifica di equilibrio del corpo rigido.

Per avere solo verifiche a breve termine (in condizioni non drenate) si utilizzi un suolo di
progetto con ¢=0 e c,>0. Per avere solo verifiche a lungo termine (in condizioni drenate) si utilizzi
un suolo di progetto con ¢>0 e ¢,=0. In tutti gli altri casi vengono condotte entrambe le verifiche, ri-
spettivamente in funzione di c, e di ¢, ¢'.
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